Příloha č. 4
Příloha č. 4

Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze 1.

------------------------------------------------------------------
Znečišťující  Vyjádřená                 Imisní limity
látka         jako       -----------------------------------------
                         IHr  IHd  IH8h  IHk   Obecný požadavek
------------------------------------------------------------------
poletavý prach           60   150        500   Koncentrace IHd a
                                               IHk nesmí být v
                                               průběhu roku
                                               překročena ve více
                                               než 5% případů
------------------------------------------------------------------
oxid
siřičitý       SO2       60   150        500   Koncentrace IHd a
                                               IHk nesmí být v
                                               průběhu roku
                                               překročena ve více
                                               než 5% případů
------------------------------------------------------------------
oxid siřičitý
a poletavý
prach          SO2+p.p.       250*
------------------------------------------------------------------
oxidy
dusíku         NO2       80   100        200   Koncentrace IHd a
                                               IHk nesmí být v
                                               průběhu roku
                                               překročena ve více
                                               než 5% případů
------------------------------------------------------------------
oxid
uhelnatý       CO            5000     10 000   Koncentrace IHd a
                                               IHk nesmí být v
                                               průběhu roku
                                               překročena ve více
                                               než 5% případů
------------------------------------------------------------------
ozón            O3                 160
------------------------------------------------------------------
olovo v
poletavém
prachu          Pb       0,5
------------------------------------------------------------------
kadmium v
poletavém
prachu                   0,01
------------------------------------------------------------------
pachové
látky                    nesmí být v koncentracích obtěžujících
                         obyvatelstvo
------------------------------------------------------------------

^* Vypočítán aritmetický součet denních průměrných koncentrací obou složek.

Vysvětlivky k tabulce uvedené v příloze č. 4

IH_r -	průměrná roční koncentrace znečišťující látky. Průměrnou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku jednoho roku jako aritmetický průměr z průměrných 24hodinových koncentrací

IH_d -	průměrná denní koncentrace znečišťující látky. Průměrnou denní koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 24 hodin. Průměrnou denní koncentrací se rozumí též střední hodnota nejméně dvanácti rovnoměrně rozložených měření průměrných půlhodinových koncentrací v časovém úseku 24 hod. (aritmetický průměr).

IH_8h -	průměrná osmihodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou osmihodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku osmi hodin.

IH_k -	průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou půlhodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 minut.

Pro výpočty výše uvedených parametrů bude stanovena metodika, kterou vydají orgány státní správy ochrany životního prostředí.