Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/1995 Sb.

Tabulka koeficientů pro byty a nebytové prostory

-------------------------------------------------------------------------------
|                          Druh místnosti                          |koeficient|
|------------------------------------------------------------------|----------|
| byty                                                             |    1     |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| sklad s občasným pobytem osob                                    |    1     |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| mateřská školka                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|          |
| zdravotní středisko                                              |   1,2    |
|------------------------------------------------------------------|          |
| kancelář                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------|          |
| výstavní sál                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| prodejna                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------|          |
| sklad s trvalým pobytem osob                                     |          |
|------------------------------------------------------------------|          |
| učebna                                                           |   1,2    |
|------------------------------------------------------------------|          |
| dílna                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------|          |
| provozovna s prodejem                                            |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| restaurace, kavárna                                              |   1,5    |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| garáž temperovaná                                                |   0,5    |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| část nebytového prostoru nevytápěná z vnitřního rozvodu ani      |   0,4    |
| individuálně, začleněná v objektu tak, že dochází k prostupu     |          |
| tepla z vytápěné části svislými stěnami, popř. přes ní prochází  |          |
| neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla                      |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 Koeficienty podle tabulky lze použít i pro vytápění místností s obdobným provozním režimem, pro teplou užitkovou vodu se dohodnou podle charakteru odběru.

	 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/1995 Sb.

  a) Rozdělení tepla na ohřev užitkové vody a na vytápění v objektu s vlastní předávací stanicí

 Teplo k ohřevu užitkové vody se stanoví z tepla naměřeného pro tento účel v měřeném období (např. mimotopném) podle vzorce:

	 Qtm
	 Qt = -------- . V [GJ]
	 Vm

 Teplo pro vytápění:

	 Qv = Qc - Qt [GJ],

 kde:
  Qv [GJ] - teplo pro vytápění
  Qt [GJ] - teplo k ohřevu užitkové vody
	 V [m3] - objem užitkové vody měřený na vstupu do ohřívače (studená voda) nebo jako součet objemů naměřených na vodoměrech u všech spotřebitelů a ve společných prostorech
  Qtm [GJ] - teplo k ohřevu užitkové vody v měřeném období
  Vm [m3] - objem užitkové vody naměřené ve stejném období
  Qc [GJ] - celkové množství tepla podle měření

 Náklady se rozdělí v poměru: Qv : Qt

 Je-li věrohodně k dispozici jen hodnota měřeného objemu vody, lze stanovit přibližně:

	 Qt = 0,3 . V [GJ]

b) Rozdělení spotřeby paliva na ohřev užitkové vody a na vytápění v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepla

	 Spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody se stanoví ze spotřeby paliva pro tento účel v měřeném (mimotopném) období:

	 Mptm
	 Mpt = ---------- . V [kg ; m3]
	 Vm

 Spotřeba paliva jen pro vytápění:

	 Mpv = Mpc - Mpt [kg ; m3],

	 kde:

  Mpv [kg;m3] - spotřeba paliva pro vytápění
  Mpt [kg;m3] - spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody
  Mptm [kg;m3] - spotřeba paliva v měřeném (mimotopném) období
  Mpc [kg;m3] - celková spotřeba paliva

 Náklady se rozdělí v poměru: Mpv : Mpt

 Je-li věrohodně k dispozici jen hodnota měřeného objemu vody, lze stanovit přibližně pro:
--
|---------------------------|----------------------------|
| hnědé tříděné uhlí        | Mpt = 26 . V   [kg]        |
|---------------------------|----------------------------|
| koks                      | Mpt = 15 . V   [kg]        |
|---------------------------|----------------------------|
| LTO                       | Mpt = 9 . V     [kg]       |
|---------------------------|----------------------------|
| zemní plyn                | Mpt = 11 . V   [kg]        |
|---------------------------|----------------------------|
| svítiplyn                 | Mpt = 25 . V   [m3]        |
--------------------------------------------------------