Evropská dohoda

        o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

                          (dohoda ADR)

                            Příloha B

        Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě

                (ve znění platném od 1. 1. 1997)

        Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě

                            Příloha B

                              Obsah
                                                            Body
Osnova přílohy .............................................10 000
Použití jiných vnitrostátních nebo
 mezinárodních předpisů ....................................10 001
Použití ustanovení části I. této přílohy ...................10 002

Část I. Všeobecná ustanovení pro přepravu nebezpečných látek všech
        tříd

Základní ustanovení ................................10 010 a násl.
        Rozsah použití této přílohy včetně
         ustanovení o přípustných výjimkách ........10 010 a násl.
        Definice ...................................10 014 a násl.

Oddíl 1 Způsob přepravy věcí .......................10 100 a násl.
        Druh zásilky, přepravní omezení ............10 105 a násl.
        Vozová zásilka .............................10 108 a násl.
        Přeprava volně ložených zásilek ............10 111 a násl.
        Přeprava v kontejnerech ....................10 118 a násl.
        Přeprava v cisternách ......................10 121 a násl.

Oddíl 2 Zvláštní požadavky na vozidla
        a jejich vybavení ..........................10 200 a násl.
        Druhy vozidel ..............................10 204 a násl.
        Vozidla s nesnímatelnými nebo sní-
         matelnými cisternami nebo bate-
         riová vozidla .............................10 220 a násl.
        Hasicí přístroje ...........................10 240 a násl.
        Elektrické zařízení ........................10 251 a násl.
        Další vybavení .............................10 260 a násl.
        Schvalování vozidel ........................10 281 a násl.

Oddíl 3 Všeobecné provozní požadavky ...............10 300 a násl.
        Osádka vozidla .............................10 311 a násl.
        Zvláštní školení řidičů ....................10 315 a násl.
        Dozor nad vozidly ..........................10 321 a násl.
        Přeprava osob ..............................10 325 a násl.
        Používání hasicích přístrojů ...............10 340 a násl.
        Přenosná osvětlovací zařízení ..............10 353 a násl.
        Vyprázdněné cisterny .......................10 378 a násl.
        Průvodní doklady ...........................10 381 a násl.
        Písemné pokyny .............................10 385 a násl.

Oddíl 4 Zvláštní ustanovení pro nakládku,
        vykládku a manipulaci ......................10 400 a násl.
        Omezení množství přepravovaných věcí .......10 401 a násl.
        Zákaz společné nakládky do jednoho
         vozidla ...................................10 403
        Zákaz společné nakládky do jednoho
         kontejneru ................................10 404
        Zákaz společné nakládky s věcmi
         v kontejneru ..............................10 405 a násl.
        Čištění před nakládkou .....................10 413
        Manipulace a uložení .......................10 414
        Čištění po vykládce ........................10 415
        Zákaz kouření ..............................10 416
        Opatření proti akumulaci
         elektrostatických nábojů ..................10 417 a násl.
        Nakládka a vykládka nebezpečných
         látek v kontejnerech ......................10 419 a násl.
        Běh motoru při nakládce nebo vykládce ......10 431 a násl.

Oddíl 5 Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel .....10 500 a násl.
        Označování vozidel .........................10 500 a násl.
        Stání všeobecně ............................10 503 a násl.
        Stání v noci nebo při snížené
         viditelnosti ..............................10 505 a násl.
        Stání vozidla vytvářející zvláštní
         nebezpečí .................................10 507 a násl.
        Ostatní ustanovení .........................10 599

Oddíl 6 Přechodná ustanovení, odchylky a
        zvláštní ustanovení pro některé země .......10 600 a násl.
        Urychlené řízení při povolování
         odchylek pro zkoušky ......................10 602 a násl.
        Odchylky ...................................10 603
        Přechodná ustanovení .......................10 604 a násl.

Část II. Zvláštní ustanovení pro přepravu
         nebezpečných látek tříd 1 až 9

Třída 1   Výbušné látky a předměty .................11 000 a násl.
Třída 2   Plyny ....................................21 000 a násl.
Třída 3   Hořlavé kapaliny .........................31 000 a násl.
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky .......................41 000 a násl.
Třída 4.2 Samozápalné látky ........................42 000 a násl.
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou
           vyvíjejí hořlavé plyny ..................43 000 a násl.
Třída 5.1 Látky podporující hoření .................51 000 a násl.
Třída 5.2 Organické peroxidy .......................52 000 a násl.
Třída 6.1 Jedovaté látky ...........................61 000 a násl.
Třída 6.2 Infekční látky ...........................62 000 a násl.
Třída 7   Radioaktivní látky .......................71 000 a násl.
Třída 8   Žíravé látky .............................81 000 a násl.
Třída 9   Jiné nebezpečné látky a předměty .........91 000 a násl.

Část III. Dodatky

Společná ustanovení k dodatkům B.1 ................200 000 a násl.

Dodatek B. 1a Ustanovení o nesnímatelných
              cisternách (cisternových
              vozidlech), snímatelných
              cisternách a bateriových
              vozidlech ...........................211 000 a násl.

Dodatek B. 1b Ustanovení o cisternových
              kontejnerech ........................212 000 a násl.

Dodatek B. 1c Ustanovení o nesnímatelných
              cisternách a snímatelných
              cisternách z vyztužených
              plastů ..............................213 000 a násl.

Dodatek B. 1d Předpisy pro materiály a
              konstrukci nesnímatelných
              cisteren, snímatelných
              cisteren a nádrží cister-
              nových kontejnerů určených
              pro přepravu hluboko
              zchlazených zkapalněných
              plynů třídy 2 .......................214 000 a násl.

Dodatek B.2   Jednotné předpisy pro kon-
              strukci vozidel určených pro
              přepravu nebezpečných věcí
              včetně předpisů pro jejich
              schvalování, je-li přede-
              psáno ...............................220 000 a násl.

Dodatek B.3   Osvědčení o schválení vozidel
              přepravujících některé
              nebezpečné věci .....................230 000 a násl.

Dodatek B.4   Ustanovení o školení řidičů
              vozidel přepravujících
              nebezpečné věci .....................240 000 a násl.

Dodatek B.5   Seznam látek a identifikač-
              ních čísel ..........................250 000 a násl.

Dodatek B.6   Osvědčení o školení řidiče
              předepsaném v bodě 10 315 (1) .......260 000 a násl.

Dodatek B.7   Značka pro zahřáté látky ............270 000 a násl.

                            Příloha B

        Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě

     Osnova přílohy

10 000 (1) Tato příloha obsahuje

           a) všeobecná ustanovení pro přepravu nebezpečných látek
              všech tříd (část I);

           b) zvláštní ustanovení pro  přepravu nebezpečných látek
              tříd 1 až 9 (část II);

           c) dodatky:

              - Dodatek    B.1a   o    nesnímatelných   cisternách
                (cisternových vozidlech),  snímatelných cisternách
                a bateriových vozidlech;

              - Dodatek B.1b o cisternových kontejnerech;

              - Dodatek    B.1c   o    nesnímatelných   cisternách
                a snímatelných cisternách z vyztužených plastů;

              - Dodatek   B.1d   o    předpisech   pro   materiály
                a konstrukci nesnímatelných  svařovaných cisteren,
                snímatelných  svařovaných  cisteren  a svařovaných
                nádrží   cisternových   kontejnerů   určených  pro
                přepravu  hluboko  zchlazených  zkapalněných plynů
                třídy 2;

              - Dodatek B.2 o jednotných předpisech pro konstrukci
                vozidel  určených pro  přepravu nebezpečných  věcí
                včetně  předpisů  pro  jejich  schvalování,  je-li
                předepsáno;

              - Dodatek B.3 obsahující  vzor osvědčení o schválení
                vozidel;

              - Dodatek B.4 obsahující ustanovení o školení řidičů
                vozidel přepravujících nebezpečné věci;

              - Dodatek  B.5  obsahující  seznam  látek  uvedených
                v bodě 10 500 (2);

              - Dodatek  B.6 obsahující  vzor osvědčení  o školení
                řidiče;

              - Dodatek  B.7  obsahující  vzor  značky pro zahřáté
                látky.

       (2) Všeobecná  ustanovení  části  I  a  zvláštní ustanovení
           části II se člení do oddílů s těmito nadpisy:

       Základní ustanovení

           Rozsah   použití   této   přílohy   (včetně  ustanovení
       o přípustných výjimkách) a definice

       Oddíl 1 Způsob   přepravy   věcí   (tento   oddíl  zahrnuje
               ustanovení    o   druzích    zásilek,   přepravních
               omezeních,  vozové  zásilce  a  o možnosti přepravy
               volně    ložených   zásilek    a   přepravy    věcí
               v kontejnerech nebo v cisternách)

       Oddíl 2 Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

       Oddíl 3 Všeobecné provozní požadavky

       Oddíl 4 Zvláštní   ustanovení    pro   nakládku,   vykládku
               a manipulaci  (tento  oddíl  obsahuje  také  zákazy
               společné nakládky)

       Oddíl 5 Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

       Oddíl 6 Přechodná    ustanovení,   odchylky    a   zvláštní
               ustanovení pro některé země

       Použití jiných vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů

10 001 (1) Jestliže  vozidlo,  jímž  se  uskutečňuje  přeprava, na
           kterou  se  vztahují  ustanovení  ADR,  je přepravováno
           v části  dopravní   cesty  jiným  druhem   dopravy  než
           silniční dopravou,  platí pro tuto  část dopravní cesty
           výhradně vnitrostátní nebo  mezinárodní předpisy, jimiž
           se eventuálně řídí v této části dopravní cesty přeprava
           nebezpečných  věcí  tím   druhem  dopravy,  jehož  bylo
           použito k přepravě silničního vozidla.

       (2) Jestliže  pro přepravu,  na níž  se vztahují ustanovení
           ADR, platí pro celou  silniční dopravní cestu nebo její
           část  rovněž ustanovení  mezinárodní úmluvy  upravující
           přepravu  nebezpečných  věcí  jiným  druhem dopravy než
           silniční  dopravou  podle  ustanovení  uvedené  úmluvy,
           která  rozšiřují  její  platnost  na  některé  přepravy
           silničními  motorovými  vozidly,  pak  ustanovení  této
           mezinárodní  úmluvy  platí   pro  tuto  dopravní  cestu
           současně s ustanoveními ADR, která jim neodporují; jiná
           ustanovení ADR pro tuto dopravní cestu neplatí.

       (3) V článku 1(c) dohody ADR  slovo "vozidla" se nevztahuje
           jen na  jedno a totéž  vozidlo. V mezinárodní  silniční
           dopravě může několik  různých vozidel provádět přepravu
           po  území   nejméně  dvou  smluvních   stran  ADR  mezi
           odesilatelem   a  příjemcem   uvedenými  v   přepravním
           dokladu.

       Použití ustanovení části I této přílohy

10 002 Ustanovení části I neplatí,  pokud ustanovení části II nebo
       dodatků k této příloze jsou s nimi v rozporu.
       Avšak

       a) ustanovení  bodů 10  010 až  10 013  mají přednost  před
          ustanoveními části II;

       b) ustanovení  bodu  10  403   mají  přednost  před  zákazy
          společné nakládky předepsanými v oddílech 4 části II.

10 003-
10 009

                             Část I

         Všeobecná ustanovení pro přepravu nebezpečných

                        látek všech tříd

                      (viz však bod 10 002)

                       Základní ustanovení

       Rozsah použití této přílohy

10 010 Z ustanovení  této  přílohy,  kromě   případů,  na  něž  se
       vztahují  ustanovení bodu  10  381  (1) (a),  jsou přílohou
       A vyňaty přepravy uskutečněné  za podmínek (obal, hmotnost,
       atd.)  stanovených  v  bodech  2201a,  2301a, 2401a, 2471a,
       2501a, 2551a, 2601a, 2801a a 2901a.

10 011 Následující    tabulka    předepisuje    omezená   množství
       nebezpečných látek  v kusech, která  smějí být přepravována
       toutéž  dopravní jednotkou,  aniž se  použije předpisů této
       přílohy vztahujících se na:
       - zvláštní podmínky pro vozidla  a jejich vybavení (všechny
         oddíly  2 částí  I a  II), ustanovení  bodů 10  240 (1)a)
         a 21 212 se však použijí;
       - osádku vozidla (body XX 311 částí I a II);
       - zvláštní školení řidičů (bod 10 315);
       - přepravu osob (bod 10 325);
       - písemné pokyny (body XX 385 částí I a II);
       - místa nakládky a vykládky (body XX 407 části II);
       - zvláštní  podmínky pro  provoz vozidel  (všechny oddíly 5
         částí I a II).

+-------+------------------------------+---------------------------------+
|       |        Látky                 | Celková množství na dopravní    |
|       |                              |            jednotku             |
|       |  Koeficienty pro výpočet     |         (hrubá hmotnost)        |
|       |  celkových vyňatých          +---+---+---+---+---+---+----+----+
|Třídy  |  množství pro náklad         | A | B | C | D | E | F |  G |    |
|       |  sestávající z více látek    |200| 50| 20| 10|  3|  2|   1|Bez |
|       |  s různými limity hmot-      |   |   |   |   |   |   |    |ome-|
|       |  nosti (viz poznámka 1       |  5| 20| 50|100|333|500|1000|zení|
|       |  dále)                       | kg| kg| kg| kg| kg| kg| kg |    |
+-------+-----------+------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|1, 2 (pouze plyny  | Vyprázdněné      |   |   |   |   |   |   |    |    |
|skupin A, O, F),   | obaly (vč.       |   |   |   |   |   |   |    |    |
|3, 4.1, 4.2, 4.3,  | nádob, kromě     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|5.1, 5.2, 6.1, 6.2 | cisteren)        |   |   |   |   |   |   |    |    |
|[pouze látky čísl. |                  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|2 a látky pod písm.|                  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|b)], 8 a 9         |                  |   |   |   |   |   |   |    |  X |
+-------+-----------+------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 1, 3, 4 (ident. č.      |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |látky 0081, 0082 a 0241),     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |5-7, 9, 10, 12, 13, 15, 17-19,|   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |21-23, 25, 27, 30-32, 34, 48  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |(0331 a 1332)                 |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 2, 4 (kromě ident.      |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |č. látky 0081, 0082 a 0241),  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|   1   |8, 11, 24                     | X |   |   |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 26, 29, 33              |   | X |   |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 35-43                   |   |   |   |   |   | X |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 46 a 47                 |   |   |   |   |   |   |    |  X |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 48 (0482)               | X |   |   |   |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |plyny a předměty čísl. 1, 2,  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |4, 5, 6 a 7 pod A a O         |   |   |   |   |   |   |  X |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |plyny čísl. 3 pod A a O       |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |plyny čísl. 1F                |   |   |   |   |   |   |  X |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |plyny a předměty čísl. 2, 3,  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |4, 5, 6, 7 pod F              |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |chlorkyan čísl. 2TC           | X |   |   |   |   |   |    |    |
|   2   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |fosgen čísl. 2TC, fluor       |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |čísl. 1 TOC                   |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |jiné plyny a předměty         |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |čísl. 1, 2, 4, 5, 6, 7        |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |pod T, TC, TO, TF, TOC, TFC   |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |vyprázdněné obaly čísl. 8     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |pod T, TC, TO, TF, TOC, TFC,  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |nebo jiné vyprázdněné nádoby, |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |které obsahovaly plyny pod    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |T, TC, TO, TF, TOC nebo TFC   |   |   |   |   | X |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 6, 12, 13 a látky uve-  |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |dené pod písm. a) čísl. 11,   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |14 až 28 a 41                 | X |   |   |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod písm. b)    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |čísl. 11, 14 až 28 a 41 až 57 |   |   |   | X |   |   |    |    |
|   3   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 1a), 2a) a b), 3b), 4a) |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |a b), 5a) a 7b)               |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 31c) a 34c)             |   |   |   |   |   |   |  X |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |jiné látky                    |   |   |   |   |   | X |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 1b) a 2c)               |   |   |   |   |   |   |    |  X |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 6c) a 11c)              |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 21 až 26                | X |   |   |   |   |   |    |    |
|       |                              | 1/|   |   |   |   |   |    |    |
| 4.1   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 35, 36, 45 a 46         |   | X |   |   |   |   |    |    |
|       |                              |   | 1/|   |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 37 až 40 a 47 až 50     |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       |                              |   |   | 1/|   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |jiné látky                    |   |   | X |   |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 1c)                     |   |   |   |   |   |   |    |  X |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 4.2   |látky uvedené pod písm. b)    |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod písm. c)    |   |   |   |   |   |   |  X |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 11a), 13a), 14a) a      |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |16a) až 18a)                  | X |   |   |   |   |   |    |    |
| 4.3   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 11b) až 17b)            |   |   |   |   | X |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 11c) až 15c)            |   |   |   |   |   |   |  X |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod             |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |písmenem a)                   |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod             |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 5.1   |písmenem b)                   |   |   |   | X |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod             |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |písmenem c)                   |   |   |   |   |   | X |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 5                       |   | X |   |   |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 5, 6, 15, 16            |   | X |   |   |   |   |    |    |
|       |                              |   | 1/|   |   |   |   |    |    |
| 5.2   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 7 až 10, 17 až 20       |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       |                              |   |   | 1/|   |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod písm. b)    |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 6.1   |látky uvedené pod písm. c)    |   |   |   | X |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |jiné látky (kromě čísl. 1 a 2)| X |   |   |   |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 2                       |   | X |   |   |   |   |    |    |
| 6.2   +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky uvedené pod písm. b)    |   |   |   | X |   |   |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|   7   |látky uvedené v bodě 2407,    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |listy 1 až 4                  |   |   |   |   |   |   |    |  X |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 6, 14 a látky nebo      |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |předměty uvedené pod          |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |písmenem a)                   |   | X |   |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|   8   |látky nebo předměty uvedené   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |pod písmenem b)               |   |   |   | X |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky nebo předměty uvedené   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |pod písmenem c)               |   |   |   |   |   | X |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky nebo předměty čísl. 1b),|   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |4c) nebo 5                    |   |   | X |   |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |látky nebo předměty čísl. 1c),|   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |6 nebo 7                      |   |   |   | X |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|   9   |předměty čísl. 8c)            |   |   |   |   |   |   |    |  X |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 11c), 12c), 31c), 32c), |   |   |   |   |   |   |    |    |
|       |33c) a 35b)                   |   |   |   |   |   |   |  X |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 13b) a 34c)             |   |   |   | X |   |   |    |    |
|       +------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
|       |čísl. 20c) a 21c)             |   |   |   |   |   | X |    |    |
+-------+------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+----+
       1/ Bez hmotnosti případného chladicího zařízení

       Poznámka 1:  Největší množství uvedená  v předchozí tabulce
       představují stupeň nebezpečnosti, který může být považován,
       v rámci velmi zjednodušeného  schématu, za ekvivalentní pro
       každou z uvedených látek.  Tento stupeň nebezpečnosti nesmí
       být  překročen,   i  když  náklad   zahrnuje  více  různých
       nebezpečných  látek, na  něž se  nevztahuje zákaz  společné
       nakládky.

       Platí-li   pro  tyto   látky  stejné   limity  pro   vynětí
       z uvedených  ustanovení   této  přílohy,  musí   se  jejich
       příslušné hmotnosti sečíst a  jejich celková hmotnost nesmí
       překročit  tento  limit.  Mají-li  tyto  látky naproti tomu
       limity vynětí z uvedených  ustanovení této přílohy vzájemně
       rozdílné,  vypočítají  se  největší  dovolená  množství pro
       každou z nich následujícím způsobem:

       a) Každá skutečná celková hmotnost látky spadající do téhož
          sloupce   tabulky  se   vynásobí  koeficientem  uvedeným
          v záhlaví tohoto sloupce.

       b) Takto získané  součiny se sečtou  a jejich součet  nesmí
          překročit číslo 1000.

       Nedosáhne-li   se  čísla   1  000,   udává  rozdíl   dělený
       koeficientem příslušejícím látce,  která se má přepravovat,
       limit pro vynětí z uvedených ustanovení této přílohy, který
       je ještě k dispozici.

                         Příklad výpočtu

+-----------------------------------+----------------------------+
|                                   |       Největší množství    |
|                                   +---+---+---+---+---+---+----+
| Třída     Látky                   |  5| 20| 50|100|333|500|1000|
|                                   | kg| kg| kg| kg| kg| kg| kg |
+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+
|  2     číslice 2A                 |   |   |   |   |   |   | 100|
|  3     číslice 33c                |   |   |   |   |   | 50|    |
|  4.1   číslice 4c)                |   |   |  2|   |   |   |    |
|  6.1   číslice 16b)               |   |   |  3|   |   |   |    |
|  6.1   číslice 16c)               |   |   |   | 25|   |   |    |
+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+
|  Celková množství                 |   |   |   |   |   |   |    |
|  přepravovaných látek             |   |   |  5| 25|   | 50| 100|
+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+
|  Koeficient                       |200| 50| 20| 10|  3|  2|   1|
+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+
|  Součiny (koef. x skutečná        |   |   |   |   |   |   |    |
|  hmotnost)                        |   |   |100|250|   |100| 100|
+-----------------------------------+---+---+---+---+---+---+----+
|  Součet součinů                   |     100 + 250  + 100 + 100=|
|                                   |     = 550                  |
+-----------------------------------+----------------------------+

       Vzhledem k  tomu, že součet součinů  nedosahuje čísla 1000,
       zbývá v tomto uvedeném případě k dispozici limit pro vynětí
       z uvedených  ustanovení této  přílohy 1  000 -  550 =  450,
       který může být využit pro doplnění nákladu, např. kartušemi
       s plyny číslice  11a) třídy 2  (limit : 333  kg) v množství
       450 : 3 = 150 kg.

       Poznámka  2:  Pro  použití  tohoto  bodu  a jeho tabulky se
       nepřihlíží  k  hmotnostem  kapalin  nebo  plynů  obsažených
       v obvyklých,  v dopravních  prostředcích pevně zabudovaných
       nádržích,  a  určeným  k  pohonu  vozidel  nebo k zajištění
       funkce   jejich  zvláštních   zařízení  (např.  chladícího)
       a k zajištění jejich bezpečnosti.

       Poznámka  3: Při  použití tohoto  bodu a  jeho tabulky  pro
       vzorky třídy  1 musí být dodržena  ustanovení vztahující se
       na číslici látky  nebo předmětu odpovídající klasifikačnímu
       kódu vzorků.

       Poznámka  4:  Při  přepravě  soukromými  osobami, pomocných
       služeb  nebo  podniky,  pro   které  je  přeprava  vedlejší
       činností k jejich hlavní činnosti viz též bod 10 603.

       Výkonům násobení  nebo dělení je možno  se vyhnout použitím
       následujících tabulek hmotnosti:

       Největší hmotnost dvou různých látek uvedených ve sloupcích
       A až G  předcházející tabulky, které smějí  být naloženy do
       téže  dopravní jednotky  bez překročení  stanovených limitů
       pro vynětí z uvedených ustanovení této přílohy (v kg).

                     Sloupec A a následující

+--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
| A    A | | A a B  | | A a C  | | A a D  | | A a E  | | A a F  | | A a G  |
+--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
| 1    4 | | 1   16 | | 1   40 | | 1   80 | | 1  266 | | 1  400 | | 1  800 |
| 2    3 | | 2   12 | | 2   30 | | 2   60 | | 2  200 | | 2  300 | | 2  600 |
| 3    2 | | 3    8 | | 3   20 | | 3   40 | | 3  133 | | 3  200 | | 3  400 |
| 4    1 | | 4    4 | | 4   10 | | 4   20 | | 4   66 | | 4  100 | | 4  200 |
| 5    0 | | 5    0 | | 5    0 | | 5    0 | | 5    0 | | 5    0 | | 5    0 |
+--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+ +--------+

                     Sloupec B a následující

+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+
|  B   B  | |  B a C  | |  B a D  | |  B a E  | |  B a F  | |  B a G  |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+
|  2   18 | |  2   45 | |  2   90 | |  2  300 | |  2  450 | |  2  900 |
|  4   16 | |  4   40 | |  4   80 | |  4  266 | |  4  400 | |  4  800 |
|  6   14 | |  6   35 | |  6   70 | |  6  233 | |  6  350 | |  6  700 |
|  8   12 | |  8   30 | |  8   60 | |  8  200 | |  8  300 | |  8  600 |
| 10   10 | | 10   25 | | 10   50 | | 10  166 | | 10  250 | | 10  500 |
| 12    8 | | 12   20 | | 12   40 | | 12  133 | | 12  200 | | 12  400 |
| 14    6 | | 14   15 | | 14   30 | | 14  100 | | 14  150 | | 14  300 |
| 16    4 | | 16   10 | | 16   20 | | 16   66 | | 16  100 | | 16  200 |
| 18    2 | | 18    5 | | 18   10 | | 18   33 | | 18   50 | | 18  100 |
| 20    0 | | 20    0 | | 20    0 | | 20    0 | | 20    0 | | 20    0 |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+

                     Sloupec C a následující

+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+
|  C   C  | |  C a D  | |  C a E  | |  C a F  | |  C a G  |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+
|  5   45 | |  5   90 | |  5  300 | |  5  450 | |  5  900 |
| 10   40 | | 10   80 | | 10  266 | | 10  400 | | 10  800 |
| 15   35 | | 15   70 | | 15  233 | | 15  350 | | 15  700 |
| 20   30 | | 20   60 | | 20  200 | | 20  300 | | 20  600 |
| 25   25 | | 25   50 | | 25  166 | | 25  250 | | 25  500 |
| 30   20 | | 30   40 | | 30  133 | | 30  200 | | 30  400 |
| 35   15 | | 35   30 | | 35  100 | | 35  150 | | 35  300 |
| 40   10 | | 40   20 | | 40   66 | | 40  100 | | 40  200 |
| 45    5 | | 45   10 | | 45   33 | | 45   50 | | 45  100 |
| 50    0 | | 50    0 | | 50    0 | | 50    0 | | 50    0 |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+ +---------+

            Sloupec D a následující

+---------+ +---------+ +---------+ +---------+
|  D   D  | |  D a E  | |  D a F  | |  D a G  |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+
| 10   90 | | 10  300 | | 10  450 | | 10  900 |
| 20   80 | | 20  266 | | 20  400 | | 20  800 |
| 30   70 | | 30  233 | | 30  350 | | 30  700 |
| 40   60 | | 40  200 | | 40  300 | | 40  600 |
| 50   50 | | 50  166 | | 50  250 | | 50  500 |
| 60   40 | | 60  133 | | 60  200 | | 60  400 |
| 70   30 | | 70  100 | | 70  150 | | 70  300 |
| 80   20 | | 80   66 | | 80  100 | | 80  200 |
| 90   10 | | 90   33 | | 90   50 | | 90  100 |
|100    0 | |100    0 | |100    0 | |100    0 |
+---------+ +---------+ +---------+ +---------+

      Sloupec E a následující             Sloupec F a G

+---------+ +---------+ +---------+     +---------+ +---------+
|  E   E  | |  E a F  | |  E a G  |     |  F   F  | |  F a G  |
+---------+ +---------+ +---------+     +---------+ +---------+
| 25  308 | | 25  462 | | 25  925 |     | 50  450 | | 50  900 |
| 50  283 | | 50  425 | | 50  850 |     |100  400 | |100  800 |
| 75  258 | | 75  387 | | 75  775 |     |150  350 | |150  700 |
|100  233 | |100  350 | |100  700 |     |200  300 | |200  600 |
|125  208 | |125  312 | |125  625 |     |250  250 | |250  500 |
|150  183 | |150  271 | |150  550 |     |300  200 | |300  400 |
|175  158 | |175  237 | |175  475 |     |350  150 | |350  300 |
|200  133 | |200  200 | |200  400 |     |400  100 | |400  200 |
|225  108 | |225  162 | |225  325 |     |450   50 | |450  100 |
|250   83 | |250  125 | |250  250 |     |500    0 | |500    0 |
|275   58 | |275   87 | |275  175 |     +---------+ +---------+
|300   33 | |300   50 | |300  100 |
|325    8 | |325   12 | |325   25 |
|333    0 | |333    0 | |333    0 |
+---------+ +---------+ +---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|Jestliže  se se  zřetelem k  hmotnosti první  látky, která  se má|
|naložit  (v jednom  ze sloupců  jedné tabulky),  nedosáhne maxima|
|hmotnosti druhé  látky (ve druhém sloupci  téže tabulky) může být|
|hmotnost, která  je ještě k  dispozici, využita pro  třetí látku.|
|Pro  určení dovolené  hmotnosti této  třetí látky  postačí použít|
|tabulku  se sloupci  nadepsanými písmeny  odpovídajícími druhé  a|
|třetí látce.  Není-li dosaženo maxima  hmotnosti třetí látky,  je|
|možno  postupovat  stejným  způsobem  pro  doložení nákladu ještě|
|jednou nebo více látkami.                                        |
|                                                                 |
|V levém sloupci každé tabulky  smějí být střední hodnoty skutečné|
|přepravované hmotnosti (např. 9 v rozmezí  8 až 10 tabulky B a D)|
|zaokrouhleny na nižší hodnotu, která  je tam uvedena (tj. 8 místo|
|9).  V  pravém  sloupci  pak  musí  být  střední hodnoty skutečné|
|přepravované hmotnosti (např. 55 v rozmezí 50 až 60 téže tabulky)|
|zaokrouhleny  na vyšší  hodnotu, která  je tam  uvedena (60 místo|
|55).                                                             |
+-----------------------------------------------------------------+

10  012   (1) V  případě,  že   je  přeprava  vyňata  z  uvedených
       ustanovení  této  přílohy  podle  bodu  10  011,  musí  být
       v nákladním  listu  předepsaném  bodem  2002  (3) uveden za
       zápisy  stanovenými v  oddílu B  zvláštních ustanovení  pro
       jednotlivé třídy přílohy A tento zápis:

       "Náklad nepřekračující  limity hmotnosti předepsané  v bodě
       10 011."

          (2) Při přepravě zásilek od více než jednoho odesilatele
       v jedné dopravní  jednotce nemusí být  v nákladních listech
       doprovázejících   tyto  zásilky   uveden  zápis  předepsaný
       v odstavci (1).

10 013

       Definice

10 014 (1) Pro účely této přílohy se rozumí pojmem

           - "příslušný orgán" orgán určený k tomu vládou v každém
             státě a pro každý jednotlivý případ;

           - "plyn" plyny a páry;

           - "nebezpečné  látky",  je-li   použito  tohoto  výrazu
             samostatně,  látky  a  předměty,  které jsou označeny
             jako látky a předměty ADR;

           - "RID"   Řád  pro   mezinárodní  železniční   přepravu
              nebezpečného zboží /příloha 1 k přípojku B (Jednotné
              právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční
              přepravě   zboží   (CIM))   Úmluvy   o   mezinárodní
              železniční přepravě (COTIF)/;

            - "přeprava  volně ložených  zásilek" přeprava  tuhých
              látek bez obalu;

            - "kontejner" přepravní prostředek (výměnná skříň nebo
              podobné zařízení),

              - určený   ke   stálému   používání   a   dostatečně
                dimenzovaný pro opakované použití,

              - speciálně  zkonstruovaný  pro  usnadnění  přepravy
                věcí jedním nebo více  druhy dopravy bez poškození
                nákladu,

              - opatřený   zařízením  pro   usnadnění  manipulace,
                zvláště při jeho překládce z jednoho druhu dopravy
                na jiný,

              - zkonstruovaný  tak,  aby  mohl  být  lehce naplněn
                a vyprázdněn, s vnitřním objemem nejméně 1 m3;
              Pojem "kontejner"  nezahrnuje ani obvyklé  obaly ani
              velké  nádoby  pro  volně  ložené  látky  (IBC)  ani
              vozidla ani  cisternové kontejnery; jen  pro třídu 7
              je pojem "kontejner" definován v bodě 2700 (2).

            - "velký kontejner"  kontejner o vnitřním  objemu více
              než 3 m3;

            - "malý kontejner" kontejner o vnitřním objemu nejméně
              1 m3 a nejvýše 3 m3;

            - "cisternový kontejner"  přepravní prostředek (včetně
              cisternových  výměnných  nástaveb),  který  odpovídá
              shora  uvedené   definici  kontejneru  a   který  je
              konstruován   tak,   že   může   pojmout   kapaliny,
              práškovité  nebo  zrnité  látky,  avšak  o  vnitřním
              objemu větším než 0,45 m3. Cisternové kontejnery pro
              látky  třídy 2  mají  vnitřní  objem větší  než 1000
              litrů.

            - "snímatelná  cisterna"  cisterna  o  vnitřním objemu
              větším  než  1000  litrů,  s výjimkou nesnímatelných
              cisteren,    cisternových    kontejnerů    a   prvků
              bateriového  vozidla,  která  není  konstruována pro
              přepravu věcí  bez jejich překládky a  se kterou lze
              normálně manipulovat, jen pokud je vyprázdněná;

            - "nesnímatelná cisterna"  cisterna konstrukčně trvale
              připevněná k vozidlu (které se tím stává cisternovým
              vozidlem)  nebo  tvořící  podstatnou  část  podvozku
              takového vozidla;

            - "cisterna" pokud  je tento výraz  uváděn samostatně,
              cisternový kontejner nebo cisterna o vnitřním objemu
              větším  než  1  m3,   která  může  být  v  provedení
              nesnímatelné  cisterny,   snímatelné  cisterny  nebo
              prvku bateriového vozidla  [viz však omezení významu
              slova  "cisterna"  v  bodě  200  000  (2) společných
              ustanovení k dodatkům B.1];

            - "dopravní jednotka"  motorové vozidlo, k  němuž není
              připojeno    přípojné    vozidlo,    nebo   souprava
              sestávající   z   motorového   vozidla   a   k  němu
              připojeného přípojného vozidla;

            - "základní  vozidlo"  jakékoli  nekompletní  motorové
              vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo odpovídající typu
              schválenému podle dodatku B.2;

            - "uzavřené    vozidlo"   vozidlo    s   uzavíratelnou
              nástavbou;

            - "nekryté  vozidlo"  vozidlo,  jehož  ložná plocha je
              tvořená   jen  plošinou   nebo  je   opatřena  pouze
              bočnicemi a zadním čelem;

            - "vozidlo   s  plachtou"   nekryté  vozidlo  opatřené
              plachtou k ochraně nákladu;

            - "cisternové  vozidlo"  vozidlo  s  jednou  nebo více
              nesnímatelnými cisternami, konstruované pro přepravu
              kapalin, plynů, práškovitých nebo zrnitých látek;

            - "bateriové vozidlo" vozidlo se souborem:
              - několika  válcových  lahví  uvedených  v bodu 2211
                (1); nebo
              - několika  válcových  lahví  uvedených  v bodu 2211
                (2); nebo
              - několika tlakových sudů uvedených v bodu 2211 (3);
                nebo
              - několika svazků  lahví uvedených v  bodu 2211 (5);
                nebo
              - několika cisteren podle definice této přílohy;
              vzájemně     propojených      potrubím,     stabilně
              namontovaných  na  rámu  a  stabilně  upevněných  na
              dopravní jednotce;

       (2) Pro  účely této  přílohy nejsou  cisterny [viz definici
           shora  v  odstavci  (1)]  totožné  s  nádobami, protože
           výrazu   "nádoba"   se   používá   v  omezeném  smyslu.
           Ustanovení  o  nádobách  se  vztahuje  na  nesnímatelné
           cisterny,   články   bateriových   vozidel,  snímatelné
           cisterny a cisternové kontejnery, jen je-li to výslovně
           stanoveno.

       (3) Výrazem "vozová  zásilka" se označuje  každá zásilka od
           jednoho odesílatele, jemuž je výlučně vyhrazeno použití
           vozidla nebo velkého  kontejneru, přičemž všechny úkony
           spojené  s  nakládkou  a  vykládkou  se  vykonají podle
           pokynů odesílatele nebo příjemce (viz bod 10 108).

       (4) "Odpady"  jsou  látky,  roztoky,  směsi  nebo předměty,
           které  nejsou určeny  k  přímému  použití a  které jsou
           přepravovány k novému zpracování,  k uložení na skládku
           odpadů nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem.

10 015 (1) Není-li  výslovně stanoveno  jinak, značí  znaménko "%"
           v této příloze:

           a) u směsí   tuhých   nebo   kapalných   látek,   jakož
              i u roztoků a u látek tuhých zvlhčených kapalinou:
              část  hmotnosti z  celkové hmotnosti  směsi, roztoku
              nebo zvlhčené látky, vyjádřená v %;

           b) u směsí stlačených plynů: jsou-li plněny pod tlakem,
              část   objemu  z   celkového  objemu   plynné  směsi
              vyjádřená v %, nebo  jsou-li plněny hmotnostně, část
              hmotnosti z celkové hmotnosti směsi vyjádřená v %;
              u směsi zkapalněných plynů  a plynů rozpuštěných pod
              tlakem:  část  hmotnosti  z  celkové hmotnosti směsi
              vyjádřená v %.

       (2) Tam, kde  je v této příloze  uvedena hmotnost kusů, jde
           - není-li stanoveno jinak - o hrubou hmotnost. Hmotnost
           kontejnerů nebo cisteren použitých pro přepravu věcí se
           do hrubé hmotnosti nezahrnuje.

       (3) Tlaky všeho druhu týkající  se cisteren (např. zkušební
           tlak,  provozní  tlak,  tlak,  při  kterém  se otvírají
           pojistné  ventily) jsou  vždy udány  jako přetlak (tlak
           převyšující atmosférický tlak);  naproti tomu tenze par
           látek je vždy vyjádřena jako absolutní tlak.

       (4) Pokud  tato příloha  stanoví stupeň  plnění nádob  nebo
           cisteren, vztahuje se tento stupeň na teplotu látek
           15oC, není-li udána jiná teplota.

10 016-
10 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

10 100-
10 104

                 Druh zásilky, přepravní omezení

10 105 Přeprava  některých  nebezpečných  věcí  podléhá  povinnému
       použití  předepsaného  dopravního  prostředku  nebo způsobu
       přepravy. Tyto  zvláštní podmínky jsou uvedeny  v bodech XX
       105 části II této přílohy.

10 106-
10 107

                         Vozová zásilka

10 108 Je-li použito ustanovení o  přepravě "vozové zásilky" mohou
       příslušné   orgány  vyžadovat,   aby  vozidlo   nebo  velký
       kontejner použité  pro takovou přepravu byly  jen na jednom
       místě naloženy a jen na jednom místě vyloženy.

10 109-
10 110

                 Přeprava volně ložených zásilek

10 111 (1) Nebezpečné   látky   tuhého    skupenství   smějí   být
           přepravovány  volně  ložené,  jen  je-li  tento  způsob
           přepravy pro  tyto látky dovolen  ustanoveními části II
           této  přílohy  a  jen  za  podmínek  jimi  stanovených.
           Vyprázdněné   nevyčištěné   obaly    však   smějí   být
           přepravovány volně ložené,  pokud tento způsob přepravy
           není výslovně zakázán předpisy části II přílohy A.

       (2) Pro přepravu volně ložených  zásilek v kontejnerech viz
           bod 10 118 (2).

       Poznámka:   Viz   bod   10   500   o   označování   vozidel
       přepravujících volně ložené látky.

10 112-
10 117

       Přeprava v kontejnerech

       Poznámka: Ustanovení o přepravě v cisternových kontejnerech
       jsou obsažena v bodech nadepsaných "Přeprava v cisternách".

10 118 (1) Přeprava kusů v kontejnerech je přípustná.

       (2) Přeprava volně ložených látek a předmětů v kontejnerech
           je   přípustná,   jen   je-li   přeprava  těchto  látek
           a předmětů  ve  volně  loženém  stavu výslovně dovolena
           (viz  bod 10  111); malé  kontejnery musí  být uzavřené
           a plnostěnné.

       (3) Velké  kontejnery musí  vyhovovat předpisům  o nástavbě
           vozidel,  které jsou  obsaženy pro  předmětnou přepravu
           v této  příloze; v  tomto případě  nemusí pak  nástavba
           vozidla   těmto   předpisům   vyhovovat.   Avšak  velké
           kontejnery  přepravované  na  vozidlech,  jejichž ložné
           plochy  mají  tepelnou  izolaci  s  tepelnou odolností,
           která   splňuje  tyto   požadavky,  nemusejí   splňovat
           předepsané požadavky.

       (4) S výjimkou   ustanovení   poslední   věty   předchozího
           odstavce  (3) se  skutečnost, že  nebezpečné látky jsou
           uloženy  v  jednom  nebo  více  kontejnerech,  nedotýká
           podmínek  stanovených  pro  vozidlo  vzhledem  k  druhu
           a množství přepravovaných nebezpečných látek.

       (5) Velké   kontejnery  a   cisternové  kontejnery,   které
           odpovídají   definici   "kontejner"   uvedené   v  1972
           Mezinárodní  konvenci o  bezpečných kontejnerech  (CSC,
           1972)2/ ve  znění pozdějších změn a  doplňků2/ nebo UIC
           Listech  590 (z  1. 1.  89) a  592-1 až  592-4 (z 1. 7.
           94)3/ nesmějí  být používány pro  přepravu nebezpečných
           věcí,  pokud  velký  kontejner  nebo  rám  cisternového
           kontejneru nesplňuje ustanovení CSC  nebo UIC Listů 590
           a 592-1 až 592-4.
_______________________
       2/ Publikováno    International    Maritime    Organization
          (Mezinárodní  námořní organizace),  4 Albert Embankment,
          London SEI 7SR.
       3/ UIC  Listy  jsou  publikovány  "Union Internationale des
          chemins  de  fer  (Mezinárodní  unie  železnic), Service
          Publications - 16, rue Jean Rey - F- 75015 Paris".

       (6) Velké kontejnery  smějí být připuštěny  k přepravě, jen
       pokud jsou konstrukčně provozuschopné.

       "Konstrukčně  provozuschopný"  znamená,  že  kontejner nemá
       vážná  poškození svých  konstrukčních prvků,  např. horních
       a dolních podélníků,  horních a dolních  příčníků, dveřních
       prahů  a překladů,  podlahových příčníků,  rohových sloupků
       a (v  kontejneru)  rohových  prvků.  "Vážná poškození" jsou
       vruby nebo  ohyby v konstrukčních prvcích  hlubší než 19 mm
       bez  ohledu na  délku této  deformace; praskliny  nebo lomy
       v konstrukčních prvcích; více než  jeden spoj nebo nevhodně
       provedený  spoj   (např.  přeplátování)  na   horních  nebo
       spodních příčnících nebo překladech dveří nebo více než dva
       spoje  na  jakémkoli  horním  nebo  dolním  podélníku  nebo
       jakýkoli  spoj  v  dveřním   prahu  nebo  rohovém  sloupku;
       utržené,   zkroucené,   zlomené,   chybějící   nebo   jinak
       neprovozuschopné  dveřní  závěsy   a  kování;  netěsné  švy
       (spoje)  a  těsnění;  jakákoli  deformace  celkového  tvaru
       dostatečná pro zabránění  správnému umístění mechanizačního
       zařízení, namontování a zajištění na podvozku nebo vozidle.

       Kromě  toho poškození  jakékoli části  kontejneru, jako  je
       zrezivělý  kov  v  bočních   stěnách  nebo  uvolněné  části
       v prvcích ze skelných vláken,  je nepřípustné bez ohledu na
       materiál  konstrukce. Normální  opotřebení, včetně  oxidace
       (rez), drobné stopy po nárazu a škrábance a jiná poškození,
       která   neovlivňují  provozuschopnost   nebo  těsnost  vůči
       povětrnosti, však jsou přípustná.

       Před nakládkou kontejneru musí  být provedena kontrola, aby
       bylo zajištěno, že  kontejner neobsahuje zbytky předchozího
       nákladu a že podlaha a vnitřní stěny nemají výčnělky.

       Poznámka: Viz bod 10 500 o označování kontejnerů.

10 119-
10 120

       Přeprava v cisternách

10 121 (1) Nebezpečné  látky smějí být  přepravovány v cisternách,
       jen  je-li tento  způsob přepravy  pro tyto  látky výslovně
       dovolen  ustanoveními o  používání nesnímatelných cisteren,
       snímatelných  cisteren  a   bateriových  vozidel  uvedenými
       v každém   oddílu   1   části   II   dodatku   B.1a,  jakož
       i ustanoveními   o    používání   cisternových   kontejnerů
       uvedenými v každém oddílu 1 části II dodatku B.1b.

       (2) Cisterny  z vyztužených  plastů smějí  být použity, jen
       je-li to výslovně dovoleno v  bodě 213 10 (Použití) dodatku
       B.1c.  Teplota  přepravované  látky  nesmí  v  době  plnění
       překročit 50 oC.

       Poznámka:   Viz   bod   10   500   o   označování   vozidel
       s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami.

10 122-
10 199

                             Oddíl 2

       Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

10 200-
10 203

       Druhy vozidel

10 204 (1) Dopravní  jednotka naložená  nebezpečnými látkami nesmí
       mít v řádném případě více než jeden přívěs nebo návěs.

       (2) Zvláštní ustanovení  o druzích vozidel,  které musí být
       používány  pro přepravu  určitých nebezpečných  látek, jsou
       případně uvedena  v části II této  přílohy (viz rovněž body
       vztahující  se na  přepravu v  kontejnerech, přepravu volně
       ložených   tuhých  látek,   přepravu  v   cisternách  a  na
       cisterny).

       (3) Kusy,   jejichž  obaly   jsou  zhotoveny   z  materiálů
       citlivých  na vlhkost,  musí být  přepravovány v uzavřených
       vozidlech nebo ve vozidlech s plachtou.

10 205-
10 219

       Cisternová   vozidla  (nesnímatelné   cisterny),  bateriová
       vozidla a vozidla používaná  pro přepravu nebezpečných věcí
       ve snímatelných cisternách nebo v cisternových kontejnerech
       s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů

       Poznámka: a) Ustanovení  o   konstrukci,  zkoušení,  plnění
       a používání  nesnímatelných  cisteren,  bateriových vozidel
       a snímatelných   cisteren,   jakož   i   různá   ustanovení
       vztahující  se na  cisternová vozidla  a jejich  používání,
       obsahuje   dodatek   B.1a,   a   pokud   jde  o  konstrukci
       nesnímatelných     cisteren,      snímatelných     cisteren
       a bateriových  vozidlech  určených   pro  přepravy  hluboko
       zchlazených zkapalněných  plynů třídy 2, nebo  pro které je
       předepsán zkušební  tlak nejméně 1  MPa (10 bar)  v dodatku
       B.1d (pro schvalování cisternových vozidel viz bod 10 282).

                 b) Ustanovení o konstrukci, výstroji, schvalování
       prototypu, zkouškách, značení  atd. cisternových kontejnerů
       jsou obsažena  v dodatku B.1b,  a pokud se  týká konstrukce
       cisternových  kontejnerů  určených   pro  přepravu  hluboko
       zchlazených zkapalněných  plynů třídy 2, nebo  pro které je
       předepsán zkušební  tlak nejméně 1  MPa (10 bar)  v dodatku
       B.1d.
                 c) Ustanovení    o    konstrukci   nesnímatelných
       cisteren a snímatelných cisteren  z vyztužených plastů jsou
       obsažena v dodatku B.1c.

                 d) Společná   ustanovení  k   dodatkům  B.1  jsou
       obsažena v bodě 200 000.

                  e) Ustanovení o nádobách viz přílohu A.

10 220 (1) Ochrana  vozidel proti  nárazu zezadu:  Na zadní straně
       vozidla  musí  být  přes  celou  šířku  cisterny  připevněn
       nárazník  odolný proti  nárazům zezadu.  Mezi zadní  stěnou
       cisterny  a  zadní  stranou  nárazníku  musí být vzdálenost
       nejméně 100  mm; tato vzdálenost  se měří od  nejzadnějšího
       bodu  cisternové stěny  nebo od  vyčnívající výstroje  nebo
       příslušenství, které jsou ve  styku s přepravovanou látkou.
       Vozidla   se   sklápěcí   cisternou   určená  pro  přepravu
       práškových  nebo  zrnitých  látek  se zadním vyprazdňováním
       nemusí  být vybavena  předepsaným zadním  nárazníkem, pokud
       zadní  část  cisterny  je  vybavena  způsobem  zajišťujícím
       cisterně stejnou ochranu jako nárazník.

       Poznámka  1: Toto  ustanovení   se  nevztahuje  na  vozidla
       používaná  k  přepravě  nebezpečných  věcí  v  cisternových
       kontejnerech.

       Poznámka 2: K  ochraně cisteren proti  poškození v důsledku
       bočního nárazu  nebo převrácení viz  bod 211 127  (4) a (5)
       a bod 212 127 (4) a (5).

       (2) Vozidla přepravující  kapaliny s bodem  vzplanutí 61 oC
       nebo  nižším,  nebo  hořlavé  látky  třídy  2,  které  jsou
       definovány v bodě 2200 (5) a (7), musí kromě toho odpovídat
       požadavkům bodů 220 532, 220 533 a 220 534 dodatku B.2.

       Brzdový systém

10 221 (1) Motorová   vozidla  (nákladní   automobily  a   tahače)
       o celkové  hmotnosti převyšující  16 t  a přípojná  vozidla
       (tj.  přívěsy,  návěsy  a  přívěsy  s  centrální  nápravou)
       o celkové  hmotnosti převyšující  10 t  tvořící následující
       dopravní jednotky:

           - cisternová vozidla,
           - bateriová vozidla s  celkovým vnitřním objemem větším
             než 1 000 litrů,
           - vozidla přepravující snímatelné cisterny,
           - vozidla přepravující cisternové kontejnery o vnitřním
             objemu více než 3 000 litrů a
           - dopravní jednotky typu III (viz bod 11 204 (3))

       uvedená  poprvé  do  provozu  po  30.  červnu 1993 musí být
       vybavena  antiblokovacím brzdovým  systémem, jehož účinnost
       musí odpovídat  ustanovením bodů 220 520  a 220 521 dodatku
       B.2. Toto  ustanovení se vztahuje  též na motorová  vozidla
       schválená pro tažení přípojných vozidel o celkové hmotnosti
       převyšující 10 t uvedená výše, která byla poprvé uvedena do
       provozu po 30. červnu 1995.

       (2) Každá dopravní jednotka typu  uvedeného v odstavci (1),
       kterou  tvoří  motorové  vozidlo  s  nebo  bez  připojeného
       přípojného vozidla  typu uvedeného v odstavci  (1) musí být
       vybavena   zpomalovacím    brzdovým   systémem   splňujícím
       požadavky bodů 220 522 a 220 535 dodatku B.2.

       Tvoří-li  dopravní  jednotku  motorové  vozidlo s přípojným
       vozidlem,  vztahuje se  na ni  toto ustanovení,  pokud bylo
       motorové vozidlo uvedeno do provozu po 30. červnu 1993.

       (3) Každá dopravní  jednotka typu uvedeného  v odstavci (1)
       v provozu po 31. prosinci 1999 musí být vybavena zařízeními
       uvedenými v odstavcích (1) a (2).

       (4) Každé vozidlo (motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo),
       které  tvoří   část  dopravní  jednotky   typu  neuvedeného
       v předchozím  odstavci (1)  a  které  je poprvé  uvedeno do
       provozu  po  30.  červnu   1997,  musí  splňovat  příslušné
       technické   požadavky  Předpisu   EHK  č.   134/  ve  znění
       s posledními změnami platném v době schválení vozidla.

       (5) Prohlášení o shodnosti  zpomalovacího brzdového systému
       s bodem 220 522 musí vydat výrobce vozidla. Prohlášení musí
       být předloženo při první technické prohlídce uvedené v bodu
       10 282 (1).

10 222-
10 239

                        Hasicí přístroje

10 240 (1) Každá   dopravní   jednotka,   kterou   se   přepravují
       nebezpečné látky, musí být vybavena

       a) alespoň  jedním přenosným  hasicím přístrojem  s obsahem
          minimálně  2  kg  suchého  prášku  (nebo s odpovídajícím
          obsahem  jiné vhodné  hasicí látky)  vhodným pro  hašení
          požáru  motoru  nebo  kabiny  vozidla  a takovým, který,
          je-li použit pro hašení požáru nákladu, nepodporuje jeho
          hoření a pokud možno ho zdolá, avšak jestliže je vozidlo
          vybaveno  pevným  hasicím  zařízením  pro  hašení požáru
          motoru,  automaticky  nebo  snadno  uváděným  v činnost,
          přenosný  hasicí přístroj  nemusí být  vhodný pro hašení
          požáru motoru.

       b) jako dodatek k vybavení  uvedenému v předchozím odstavci
          a) nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem
          minimálně  6  kg  suchého  prášku  (nebo s odpovídajícím
          obsahem  jiné vhodné  hasicí látky)  vhodným pro  hašení
          požáru pneumatik  nebo brzd nebo  požáru nákladu, který,
          je-li  použit  při  hašení  požáru  motoru  nebo  kabiny
          vozidla, nepodporuje hoření.  Motorová vozidla o celkové
          hmotnosti menší  než 3,5 t mohou  být vybavena přenosným
          hasicím přístrojem s obsahem nejméně 2 kg prášku.

       (2) Hasicí   látky,   které   jsou   obsaženy   v  hasicích
       přístrojích, jimiž je vybavena  dopravní jednotka, musí mít
       takové vlastnosti,  aby nevyvíjely jedovaté  plyny v kabině
       řidiče ani vlivem horka způsobeného požárem.

       (3) Hasicí přístroje  podle ustanovení odstavce  1 musí být
       opatřeny  plombou, která  umožňuje ověřit,  že jich  nebylo
       použito. Kromě toho musí  být opatřeny značkou osvědčující,
       že  odpovídají  normě  uznávané  příslušným  orgánem, jakož
       i nápisem udávajícím datum příští kontroly.

10 241-
10 250

       Elektrické zařízení

10 251 Požadavky  na elektrické  příslušenství uvedené  v bodě 220
       511  dodatku  B.2  musí  splňovat  každá  dopravní jednotka
       přepravující  nebezpečné  věci,   pro  kterou  se  vyžaduje
       schválení podle bodu 10 282 (kromě dopravních jednotek typu
       II podle bodu  11 204). Požadavky uvedené v  bodech 220 512
       až 220 516 dodatku B.2 se vztahují pouze na tato vozidla:

       a) Dopravní  jednotky  s   nesnímatelnými  cisternami  nebo
          přepravující   snímatelné   cisterny   nebo   cisternové
          kontejnery  s vnitřním  objemem větším  než 3  000 litrů
          nebo bateriová  vozidla s vnitřním objemem  větším než 1
          000  litrů přepravující  buď kapaliny  s bodem vzplanutí
          61oC  nebo nižším,  nebo hořlavé  látky třídy  2 uvedené
          v bodě 2200  (5) a (7).  Dopravní jednotky s  cisternami
          (cisternová   vozidla  nebo   vozidla  se   snímatelnými
          cisternami)  přepravující motorovou  naftu, plynový olej
          nebo lehký  topný olej identifikačního  čísla látky 1202
          uvedené    do   provozu    před   1.    červencem   1995
          a neodpovídající požadavkům tohoto  bodu, smějí být však
          dále používány.

       b) Dopravní  jednotky určené  pro přepravu  výbušných látek
          a předmětů,  které musí  splňovat požadavky  na dopravní
          jednotky typu III uvedené v bodě 11 204 (3).

       Poznámka: Přechodná ustanovení viz též bod 10 605.

10 252-
10 259

       Další vybavení

10 260 Každá  dopravní jednotka,  kterou se  přepravují nebezpečné
       věci, musí být vybavena:

       a) sadou nářadí pro opravy běžných závad vozidla;

       b) pro  každé  vozidlo  alespoň  jedním  zakládacím klínem,
          jehož  rozměry  odpovídají  hmotnosti  vozidla a průměru
          jeho kol;

       c) dvěma svítilnami  s oranžovým světlem.  Tato světla musí
          být nezávislá na elektrickém  systému vozidla a musí být
          tak zkonstruována, aby  jejich používání nemohlo vyvolat
          vznícení přepravovaných  věcí; mohou svítit  trvale nebo
          přerušovaně;

       d) nezbytným  vybavením  pro  první  bezpečnostní  opatření
          uvedená  v písemných  pokynech pro  případ nehody  podle
          bodu 10 385, zejména:

            i) pro ochranu řidiče:

               - fluorescenční (světélkující) vestou;
               - ochrannými brýlemi;
               - vhodnou   respirační    ochranou   při   přepravě
                 jedovatých látek;
               - párem vhodných rukavic;
               - vhodnou ochranou nohou (např. boty nad kotníky);
               - základní ochranou těla (např. zástěra);
               - jednou ruční svítilnou (viz též bod 10 353);
               - lahví s kapalinou pro vymytí očí;

           ii) pro ochranu veřejnosti:

               - čtyřmi     přenosnými     stojatými    reflexními
                 výstražnými      značkami      (např.     kužely,
                 trojúhelníky);

          iii) pro ochranu životního prostředí:

               - krytem pro  ucpání kanálů a  vpustí odolným proti
                 přepravované látce;
               - vhodnou lopatou;
               - koštětem;
               - vhodným absorbentem;
               - vhodnou   sběrnou   nádobou   (jenom   pro   malá
                 množství).

10 261 (1) Motorová   vozidla  (tahače   a  nákladní   automobily)
       o celkové  hmotnosti převyšující  12 t,  která byla  poprvé
       uvedena do  provozu po 1. červenci  1995, musí být vybavena
       omezovačem rychlosti podle bodu 220 540 dodatku B.2.

       (2) Požadavky odstavce (1) se  vztahují od 1. července 1996
       také  na vozidla  těchže charakteristik,  která byla poprvé
       uvedena do provozu mezi 1. lednem 1988 a 1. červencem 1995.

10 262-
10 280

       Schvalování vozidel

10 281 Na  základě požadavku  výrobce nebo  jeho řádně  pověřeného
       zástupce  mohou  být  základní  vozidla  nových  motorových
       vozidel  a  jejich   přípojných  vozidel,  která  podléhají
       schválení  podle bodu  10 282,  typově schválena příslušným
       orgánem podle  dodatku B.2. Toto typové  schválení musí být
       uznáno  jako  zajištění  shodnosti  základního  vozidla při
       schvalování    kompletního   vozidla,    pokud   modifikace
       základního vozidla nemění jeho platnost.

10 282 (1) Cisternová   vozidla,    nosná   vozidla   snímatelných
       cisteren, bateriová  vozidla s vnitřním  objemem větším než
       1 000  litrů,  vozidla  určená  pro  přepravu  cisternových
       kontejnerů  s  větším  vnitřním  objemem  než  3 000 litrů,
       a pokud  to předepisují  ustanovení části  II této přílohy,
       též  jiná vozidla  se musí  podrobit ve  státě, v němž jsou
       registrována,   ročním  technickým   prohlídkám  za  účelem
       ověření, zda  vyhovují příslušným ustanovením  této přílohy
       a jejich dodatků a obecným  předpisům o bezpečnosti (brzdy,
       osvětlení  atd.)  platným  ve  státě  jejich původu; jde-li
       o přívěsy nebo návěsy připojené  za tažné vozidlo, musí být
       toto tažné  vozidlo podrobeno roční  technické prohlídce za
       stejným účelem.

       Poznámka: Přechodná ustanovení viz též v bodu 10 605.

       (2) Pro  každé  vozidlo,  jehož  prohlídka  měla uspokojivý
       výsledek, vydá  příslušný orgán státu  registrace osvědčení
       o schválení. Toto osvědčení musí  být sepsáno v jazyce nebo
       v jednom z  jazyků státu, který je  vydává, a není-li tento
       jazyk anglický, francouzský nebo německý, též v angličtině,
       francouzštině  nebo  němčině,  pokud  v dohodách uzavřených
       mezi státy  zúčastněnými na přepravě  není stanoveno jinak.
       Osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku B.3.

       (3) Každé osvědčení  o schválení vydané  příslušným orgánem
       smluvní  strany  pro  vozidlo  registrované  na  území této
       smluvní strany se uznává po dobu jeho platnosti příslušnými
       orgány ostatních smluvních stran.

       (4) Platnost osvědčení  o schválení končí  nejpozději jeden
       rok po dnu technické prohlídky vozidla předcházející vydání
       osvědčení.   Datum  ukončení   příští  platnosti  osvědčení
       o schválení  však  musí  být   vztaženo  k  poslednímu  dni
       ukončení   předchozí  platnosti,   jestliže  je   technická
       prohlídka uskutečněna jeden měsíc  před nebo po tomto datu.
       Toto ustanovení  však nevyžaduje, aby se  u cisteren, které
       podléhají povinným periodickým  zkouškám, prováděly zkoušky
       těsnosti,   hydraulické  zkoušky   ani  prohlídky   vnitřku
       v kratších  lhůtách, než  jsou stanoveny  v dodatcích  B.1a
       a B.1c.

10 283-
10 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecné provozní požadavky

10 300-
10 310

       Osádka vozidla

10 311 Pokud  je příslušnými  ustanoveními části  II této  přílohy
       stanoveno, že  u vozidla musí být  závozník, musí být tento
       závozník schopen řidiče vystřídat.

10 312-
10 314

       Zvláštní školení řidičů

10 315 (1) Řidiči    vozidel   přepravujících    nebezpečné   věci
       v nesnímatelných   nebo  snímatelných   cisternách,  řidiči
       bateriových vozidel s celkovým  vnitřním objemem větším než
       1 000 litrů a řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci
       na dopravní jednotce v cisternových kontejnerech s vnitřním
       objemem  každého z  nich větším  než 3  000 litrů  musí být
       držiteli  osvědčení  vydaného  příslušným  orgánem nebo jím
       pověřenou  organizací,  jímž  se  osvědčuje, že absolvovali
       školení a prošli úspěšně  zkouškou ze zvláštních požadavků,
       které  musí  být  splněny  při  přepravě  nebezpečných věcí
       v cisternách.

       (2) Řidiči  vozidel,  jejichž   nejvyšší  dovolená  celková
       hmotnost přesahuje  3,5 t, přepravujících  nebezpečné věci,
       jiných  než uvedených  v předchozím  odstavci (1)  a řidiči
       dalších vozidel, pro které  je to předepsáno v ustanoveních
       části II této přílohy, musí být držiteli osvědčení vydaného
       příslušným orgánem  nebo jím pověřenou  organizací, jímž se
       osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou
       ze  zvláštních  požadavků,  které   musí  být  splněny  při
       přepravě nebezpečných věcí jinak než v cisternách.

       (3) Příslušným zápisem  v osvědčení prováděným  každých pět
       let příslušným  orgánem nebo jím  pověřenou organizací musí
       být   řidič   schopen   prokázat,   že   v   průběhu   roku
       předcházejícího  datu  skončení  platnosti  svého osvědčení
       absolvoval obnovovací školení a složil úspěšně odpovídající
       zkoušky.  Nová   lhůta  platnosti  začíná   datem  skončení
       předchozí platnosti osvědčení.

       (4) Řidiči vozidel  uvedených v předchozích  odstavcích (1)
       a (2)  musí absolvovat  základní školení.  Školení musí mít
       formu  kursu schváleného  příslušným orgánem.  Jeho hlavním
       posláním  je  seznámit  řidiče  s  riziky  vznikajícími při
       přepravě  nebezpečných  věcí   a  poskytnout  jim  základní
       informace nezbytné pro minimalizaci pravděpodobnosti vzniku
       případné nehody,  a pokud k  ní dojde, umožnit  jim provést
       bezpečnostní   opatření   nezbytná   pro   jejich   vlastní
       bezpečnosti,   pro  bezpečnost   veřejnosti,  pro   ochranu
       životního  prostředí a  pro omezení  následků nehody. Tento
       kurz,  který musí  zahrnovat rovněž  individuální praktická
       cvičení, musí  jako základní školení  pro všechny kategorie
       řidičů obsahovat  alespoň náplň stanovenou  v bodu 240  102
       dodatku B.4.

       (5) Řidiči vozidel  uvedení v předchozím  odstavci (1) musí
       absolvovat  speciální  školení  pro  přepravu  v cisternách
       obsahující alespoň uvedenou v bodu 240 103 dodatku B.4.

       (6) Řidiči vozidel  přepravujících nebezpečné věci  třídy 1
       nebo třídy 7 musí  absolvovat speciální školení týkající se
       zvláštních předpisů vztahujících se na tyto třídy (viz body
       11 315 a 71 315).

       (7) První  nebo obnovovací  základní školení  a první  nebo
       obnovovací  speciální školení  mohou mít  formu rozšířených
       kurzů provedených najednou toutéž školicí organizací.

       (8) První  školení, obnovovací  školení, praktická  cvičení
       a zkoušky, jakož i úloha  příslušných orgánů musí odpovídat
       ustanovením dodatku B.4.

       (9) Všechna  osvědčení odpovídající  požadavkům tohoto bodu
       a vydaná  podle vzoru  uvedeného v  dodatku B.6  příslušným
       orgánem  smluvní strany  ADR nebo  jím pověřenou organizací
       musí  být  uznávána  během  své  doby platnosti příslušnými
       orgány ostatních smluvních stran ADR.

       (10) Osvědčení  musí  být  vystaveno  v  jazyce nebo jednom
       z jazyků státu  příslušného orgánu, který  osvědčení vydal,
       nebo  který pověřil  organizaci, která  je vydala,  a pokud
       tento jazyk  není anglický, francouzský  nebo německý, také
       v angličtině,   francouzštině  nebo   němčině,  pokud  není
       stanoveno jinak dohodami uzavřenými  mezi státy, kterých se
       přeprava týká.

10 316-
10 320

       Dozor nad vozidly

10 321 Vozidlo přepravující nebezpečné věci v množstvích uvedených
       v příslušných bodech  části II musí  být pod dozorem,  nebo
       smějí být zaparkována bez  dozoru v objektu dopravního nebo
       průmyslového   závodu,   který   poskytuje   plnou   záruku
       bezpečnosti.  Nejsou-li tyto  možnosti parkování,  může být
       vozidlo  po vhodných  bezpečnostních opatřeních zaparkováno
       na izolovaném místě odpovídajícím podmínkám stanoveným dále
       pod  písmeny  a),  b)  nebo  c).  Parkovišť  uvedených  pod
       písmenem  b)  se  smí  použít  jen  v  případě,  že  nejsou
       k dispozici parkoviště uvedená pod písmenem a), a parkovišť
       uvedených  pod písmenem  c)  se  smí použít,  jen nejsou-li
       k dispozici parkoviště uvedená pod písmeny a) a b):

       a) parkoviště   hlídané  dozorcem,   který  byl  informován
          o povaze nákladu a místě, kde se zdržuje řidič,

       b) veřejné nebo soukromé parkoviště, na němž vozidlo nebude
          pravděpodobně  vystaveno   žádnému  nebezpečí  poškození
          jinými vozidly, nebo

       c) vhodné volné prostranství situované stranou od veřejných
          pozemních  komunikací a  obývaných míst,  které normálně
          neslouží veřejnosti jako cesta nebo shromaždiště.

10 322-
10 324

       Přeprava osob

10 325 V dopravních  jednotkách,  jimiž  se  přepravují nebezpečné
       látky,  je zakázáno  přepravovat osoby  kromě členů  osádky
       vozidla.

10 326-
10 339

       Používání hasicích přístrojů

10 340 Osádka  vozidla  musí  být   řádně  obeznámena  s  obsluhou
       hasicích přístrojů.

10 341-
10 352

       Přenosná osvětlovací zařízení

10 353 (1) Vstup  do vozidla  s osvětlovacím  tělesem s  otevřeným
       ohněm  je  zakázán.  Mimoto  používaná  osvětlovací  tělesa
       nesmějí mít kovový povrch, který by mohl vyvolat jiskření.

       (2) Je zakázáno vstupovat do  uzavřeného vozidla, kterým se
       přepravují kapaliny  s bodem vzplanutí  61 oC nebo  nižším,
       nebo  hořlavé  látky  nebo  předměty  třídy  2,  které jsou
       definovány  v bodu  2200 (5)  a (7)  s jinými osvětlovacími
       tělesy   než   s   přenosnými   svítilnami   konstruovanými
       a vyrobenými  tak, aby  nemohly zapálit  hořlavé páry  nebo
       plyny,  které  se  mohly   rozšířit  ve  vnitřním  prostoru
       vozidla.

10 354-
10 377

10 378                Vyprázdněné cisterny

       (1) K   nesnímatelným  cisternám   (cisternovým  vozidlům),
       snímatelným  cisternám a  bateriovým vozidlům  viz bod  212
       177.

       (2) K cisternovým kontejnerům viz bod 212 177.

10 379-
10 380
       Průvodní doklady

10 381 (1) Kromě  dokladů  vyžadovaných  jinými  předpisy musí být
       dopravní jednotka vybavena těmito doklady:

       a) nákladními  listy  předepsanými  v  bodě  2002  (3), (4)
          a (9)  přílohy  A,  které  zahrnují všechny přepravované
          nebezpečné  látky,  a  pokud  je  to  vhodné,  osvědčení
          o naložení kontejneru předepsané v bodu 2008;

       b) kopií   hlavního  textu   zvláštní(ch)  dohody   (dohod)
          uzavřené (uzavřených)  podle bodů 2010  a 10 602,  pokud
          jde o  přepravu prováděnou na  základě takové (takových)
          dohody (dohod).

       (2) Stanoví-li  tak  ustanovení   této  přílohy,  musí  být
       dopravní jednotka vybavena ještě těmito dalšími doklady:

       a) osvědčením o schválení uvedeným v bodě 10 282 pro každou
          dopravní jednotku nebo vozidlo této dopravní jednotky;

       b) osvědčením o školení řidiče,  které je předepsáno v bodě
          10 315 a které je uvedeno v dodatku B.6;

       c) pokyny předepsanými v bodě 10  385, které se vztahují na
          všechny přepravované nebezpečné látky;

       d) povolením opravňujícím k provedení přepravy.

10 382-
10 384

       Písemné pokyny pro řidiče

10 385 (1) Pro případ  nehody nebo mimořádné události,  k níž může
       dojít  během  přepravy,  musí  být  řidiči  předány písemné
       pokyny,  v nichž  se pro  každou přepravovanou  nebezpečnou
       látku  nebo předmět  nebo pro  každou skupinu  nebezpečných
       věci  představující stejné  nebezpečí, do  kterého látka(y)
       nebo předmět(y) patří, stručně uvedou:

         a) pojmenování  látky  nebo  předmětu  nebo skupiny věcí,
            třída a identifikační číslo věci nebo pro skupinu věcí
            identifikační čísla věcí, pro které jsou pokyny určeny
            nebo na které se vztahují;

         b) povaha  nebezpečných  vlastností  těchto  věcí,  jakož
            i opatření,  která   musí  provést  řidič,   a  osobní
            ochranné pomůcky, které musí použít;

         c) okamžitá činnost, kterou musí  řidič zahájit v případě
            nehody.

       (2) Tyto  pokyny  musí   poskytnout  odesilatel,  který  je
       odpovědný za  jejich obsah, v  jazyce, ve kterém  je (jsou)
       řidič(i)  přebírající  nebezpečné   věci  schopen(ni)  číst
       a jemu  rozumět,  pokud  je  tento  jazyk  úředním  jazykem
       jednoho z členským států ADR.

       (3) Tyto pokyny musí být uloženy v kabině řidiče.

       (4) Písemné pokyny  podle tohoto bodu,  které se nevztahují
       na věci,  které jsou naloženy ve  vozidle, musí být uloženy
       odděleně  od  náležitých  dokumentů  tak,  aby  se předešlo
       jejich záměně.

       (5) Dopravce  musí  zajistit,  aby  dotyční  řidiči pokynům
       rozuměli a byli schopni je správně použít.

       (6) Při přepravě smíšeného  nákladu balených věcí, zahrnují
       nebezpečné  věci,  které  patří  do  různých  skupiny  věcí
       přestavujících totožná nebezpečí,  mohou být písemné pokyny
       omezeny na  jedny pokyny pro jednu  třídu nebezpečných věcí
       přepravovaných  ve  vozidle.  V  tomto  případě  nemusí být
       v pokynech   uvedeno  žádné   pojmenování  věci   ani  její
       identifikační číslo.

       (7) Tyto pokynu musí být sestaveny takto:

           Náklad

           - Uvedení  pojmenování  odesílané  látky  nebo předmětu
             nebo  pojmenování skupiny  věcí představujících tatáž
             nebezpečí, třídy  a identifikačního čísla  látky nebo
             předmětu, nebo pro skupinu věcí identifikačních čísel
             věcí,  pro které  jsou pokyny  určeny nebo  se na  ně
             vztahují.

           - Popis  musí  být  omezen   např.  na  fyzikální  stav
             s případným uvedením zbarvení a popřípadě zápachu, za
             účelem pomoci zjištění úniku nebo rozsypání.

           Povaha nebezpečí

           Stručné vyjmenování nebezpečí:

           - Hlavní nebezpečí
           - Dodatečná  nebezpečí,  včetně  případných  pozdějších
             účinků a nebezpečí pro životní prostředí
           - Chování  při  požáru  nebo  zahřátí (rozklad, výbuch,
             vývoj jedovatých par, ...)

           Základní osobní ochrana

           Uvedení základních osobních ochranných pomůcek určených
           pro řidiče podle požadavků bodů 10 260, 11 260, 21 260,
           43 260 a 71 260 podle třídy (tříd) přepravovaných věcí.

           Okamžitá činnost řidiče

           - Informovat policii a hasiče
           - Vypnout motor
           - Žádná světla s otevřeným ohněm, žádné kouření
           - Označit vozovku a varovat ostatní její uživatele
           - Udržovat veřejnost mimo nebezpečnou zónu
           - Zdržovat se na návětrné straně

           Únik nebezpečné věci

           Řidiči musí  být seznámeni a  vyškoleni v činnosti  při
           malém  úniku nebo  rozsypu zabraňující  jeho rozšíření,
           pokud  toho  může  být  dosaženo  bez  jejich  osobního
           ohrožení.

           Musí být uvedeny vhodné pokyny, jakož i seznam vybavení
           podle  požadavků bodů  10 260,  11 260,  21 260, 43 260
           a 71 260 podle třídy  (tříd) přepravovaných věcí (např.
           kbelík, lopata,  ...), které musí  být na (ve)  vozidle
           pro činnost při malém úniku nebo rozsypu.

           Požár

           Řidiči musí být během  školení seznámeni s činností při
           malém  požáru   vozidla.  Nesmějí  se   pokoušet  hasit
           jakýkoli požár zasahující náklad vozidla.

           Pokud   je  to   nutné,  musí   být  zde   uvedeno,  že
           přepravované věci reagují nebezpečně s vodou.

           První pomoc

           Informace pro  řidiče v případě, že  by přišel do styku
           s přepravovanou věcí (věcmi).

           Doplňkové informace

10 386-
10 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

10 400 (1) Vozidlo  a jeho  řidič při  příjezdu do  místa nakládky
       a místa   vykládky  musí   splňovat  předepsaná  ustanovení
       (zejména  týkající  se  bezpečnosti,  čistoty  a  správného
       fungování   zařízení  vozidla   používaného  pro   nakládku
       a vykládku).

       (2) Nakládka   nesmí  být   provedena,  pokud  přezkoumáním
       dokladů  a vizuální  kontrolou vozidla  a jeho  zařízení se
       prokáže,  že  vozidlo  a  jeho  řidič  nesplňují předepsaná
       ustanovení.

       (3) Vykládka  nesmí  být   provedena,  pokud  výše  uvedené
       kontroly  odhalí   nedostatky,  které  by   mohly  ovlivnit
       bezpečnost vykládky.

       Omezení přepravovaných množství

10 401 Skutečnost,  že nebezpečné  látky jsou  v jednom  nebo více
       kontejnerech,  nemá vliv  na omezení  hmotnosti stanovených
       touto přílohou  pro přepravu v jednom  vozidle nebo v jedné
       dopravní jednotce.

10 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

10 403 Pokud v  ustanoveních oddílů 4  části II této  přílohy není
       výslovně  předepsán  opak,  nevztahují  se  zákazy společné
       nakládky  do  jednoho  vozidla  na  zásilky  věcí  balených
       společně   způsobem   dovoleným   v   ustanoveních  přílohy
       A o společném balení. Dodržení  zákazů společné nakládky se
       zabezpečuje bezpečnostními značkami dodatku A.9, které musí
       být  umístěny  na  kusech  podle  podmínek  stanovených pro
       jednotlivé třídy v příloze A.

       Poznámka: V souladu  s ustanoveními bodu 2002  (4) musí být
       vystaveny  samostatné  nákladní  listy  pro  zásilky, které
       nesmějí být naloženy společně do téhož vozidla.

       Zákaz společné nakládky do jednoho kontejneru

10 404 Zákazy  společné nakládky  do jednoho  vozidla platí  i pro
       obsah každého kontejneru.

       Zákaz společné nakládky s věcmi v kontejneru

10 405 Při  použití  ustanovení  o  zákazech  společné nakládky do
       jednoho   vozidla   se   nepřihlíží   k   látkám   uloženým
       v uzavřených a plnostěnných kontejnerech.

10 406-
10 409

       Opatření vzhledem k potravinám, poživatinám a krmivům

10 410 Kusy, včetně  velkých nádob pro  volně ložené látky  (IBC),
       jakož i nevyčištěné vyprázdněné obaly, včetně nevyčištěných
       vyprázdněných velkých  nádob pro volně  ložené látky (IBC),
       označené  bezpečnostními značkami  podle vzorů  č. 6.1 nebo
       6.2 a ty, které jsou označeny bezpečnostními značkami podle
       vzoru  č. 9  a obsahují  látky číslic  1, 2b),  C nebo 13b)
       třídy 9, nesmějí být nakládány nebo uloženy v bezprostřední
       blízkosti kusů,  o nichž je  známo, že obsahují  potraviny,
       poživatiny nebo krmiva, ve vozidlech a na místech nakládky,
       vykládky nebo překládky.

       Jsou-li  kusy  opatřené  uvedenými  bezpečnostními značkami
       uloženy v  bezprostřední blízkosti kusů, o  nichž je známo,
       že obsahují potraviny, poživatiny  nebo krmiva, musí být od
       nich odděleny:

       a) plnostěnnými přepážkami, které musí  být tak vysoké jako
          kusy označené uvedenými bezpečnostními značkami; nebo

       b) kusy neoznačenými bezpečnostními značkami podle vzoru č.
          6.1,  6.2  nebo  9  nebo  kusy  označenými  bezpečnostní
          značkou podle vzoru č.  9, ale neobsahujícími látky nebo
          předměty číslic 1, 2, 3 nebo 13 této třídy; nebo

       c) volným prostorem nejméně 0,8 m,

       pokud  kusy  opatřené   uvedenými  bezpečnostními  značkami
       nejsou  přepravovány v  dodatečném obalu  nebo nejsou úplně
       zakryty  (např.  plachtou,  lepenkovým  krytem  nebo  jiným
       způsobem).

10 411-
10 412

       Čištění před nakládkou

10 413 Všechna  ustanovení  této  přílohy  o  čištění vozidel před
       nakládkou se vztahují i na čištění kontejnerů.

       Manipulace a uložení

10 414 (1) Jednotlivé kusy nákladu nebezpečných  látek musí být ve
       vozidle   náležitě  uloženy   a  vhodnými   prostředky  tak
       zajištěny,  aby se  zabránilo znatelnému  posunu mezi  nimi
       navzájem  i ve  vztahu ke  stěnám vozidla.  Náklad může být
       chráněn  například  upevňovacími   pásy  bočnic,  posuvnými
       přepážkami se stavitelnými  opěrkami, vzduchovými vaky nebo
       protiskluzovými  upevňovacími přípravky.  Náklad je  rovněž
       dostatečně  chráněn  ve  smyslu  první  věty, jestliže celý
       ložný ve všech vrstvách je zcela vyplněn kusy.

       (2) Všech  ustanovení této  přílohy o  nakládce a  vykládce
       vozidel, jakož i o uložení  látek ve vozidlech a manipulaci
       s nimi,  se  použije  i  pro  nakládku,  uložení a vykládku
       kontejnerů do vozidel a z vozidel.

       (3) Řidič  ani   žádný  jiný  člen   osádky  nesmí  otevřít
       přepravovaný kus obsahující nebezpečné látky.

       Čištění po vykládce

10 415 (1) Bylo-li  po  vykládce  vozidla,  v  němž  byly naloženy
       balené nebezpečné  látky, zjištěno, že část  obsahu z obalu
       unikla, je  třeba pokud možno  nejdříve a v  každém případě
       před novou nakládkou vozidlo vyčistit.

       (2) Vozidla,  v nichž  byly nebezpečné  látky volně loženy,
       musí být před další  nakládkou řádně vyčištěna, ledaže nový
       náklad sestává  z téže nebezpečné  látky jako předcházející
       náklad.

       (3) Všech ustanovení této přílohy o čištění a dekontaminaci
       vozidel  se   použije  také  na   čištění  a  dekontaminaci
       kontejnerů.

       Zákaz kouření

10 416 Při  provádění  ložných  operací   je  zakázáno  kouřit  ve
       vozidlech a v jejich blízkosti.

       Opatření proti akumulaci elektrostatických nábojů

10 417 Jedná-li se  o látky s  bodem vzplanutí 61  oC nebo nižším,
       musí být  před plněním nebo  vyprazdňováním zajištěno dobré
       elektrické spojení podvozku vozidla  se zemí. Kromě toho se
       musí omezit rychlost plnění.

10 418

       Nakládka a vykládka nebezpečných látek v kontejnerech

10 419 Ustanovení  této  přílohy  o  nakládce  a  vykládce vozidel
       a o uložení a manipulaci s nebezpečnými látkami se vztahují
       též   na    nakládku   a   vykládku    nebezpečných   látek
       v kontejnerech.

10 420-
10 430

       Běh motoru při nakládce nebo vykládce

10 431 Během nakládky  a vykládky musí  být motor zastaven,  kromě
       případů, kdy je nutno použít motoru pro pohon čerpadel nebo
       jiných zařízení pro nakládku nebo vykládku vozidla nebo kdy
       toto  použití připouštějí  právní předpisy  země, v  níž se
       vozidlo nachází.

10 432-
10 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení o provozu vozidel a kontejnerů

       Poznámka: Pro   označování   a   opatřování  bezpečnostními
       značkami kontejnerů a  cisternových kontejnerů pro přepravu
       předcházející nebo  navazující na námořní  přepravu viz též
       bod 2007.

10 500 Označování vozidel a kontejnerů

       Výstražné tabulky

       (1) Dopravní jednotky, jimiž se přepravují nebezpečné věci,
       musí být  opatřeny dvěma pravoúhlými  reflexními oranžovými
       tabulkami  o  základně  40  cm   a  výšce  nejméně  30  cm,
       umístěnými ve  svislé rovině. Tabulky musí  mít černý okraj
       nejvýše 15 mm  široký. Jedna z nich musí  být připevněna na
       přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky, obě kolmo
       k podélné  ose dopravní  jednotky. Tabulky  musí být  dobře
       viditelné.  Jestliže  rozměry  a  konstrukce  vozidla  jsou
       takové,  že   disponibilní  povrch  je   nedostačující  pro
       upevnění  těchto oranžových  tabulek, jejich  rozměry smějí
       být zmenšeny na šířku 300 mm,  výšku 120 mm a šířku černého
       okraje 10 mm.

       Poznámka: Barva oranžových tabulek  v podmínkách normálního
       užívání musí mít souřadnice barevnosti ležící uvnitř plochy
       diagramu  barevnosti   vytvořeného  spojením  následujících
       souřadnic:

       +---------------------------------------------------------+
       |        Souřadnice barevnosti bodů v rozích plochy       |
       |                    diagramu barevnosti                  |
       +---------+----------+-----------+-----------+------------+
       |    X    |   0,52   |   0,52    |   0,578   |   0,618    |
       |    Y    |   0,38   |   0,40    |   0,422   |   0,38     |
       +---------+----------+-----------+-----------+------------+

       Koeficient jasu odrážející barvy: Đ > 0,12
       Vztažný střed E, standartní světelný zdroj C,
       normální dopad 45o pod zorným úhlem Oo.
       Koeficient odrazové svítivosti při úhlu osvětlení 5o
       pod zorným úhlem 0,2o : nejméně 20 candel na lux a m2
       (tj. 20 cd/1x.m2).

       (2) Cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo
       více   cisternami  přepravující   nebezpečné  věci  uvedené
       v dodatku B.5 musí mít kromě toho na bočních stranách každé
       cisterny nebo cisternové komory  rovnoběžně s podélnou osou
       vozidla umístěny jasně viditelným způsobem oranžové tabulky
       shodné  s oranžovými  tabulkami předepsanými  v odstavci 1.
       Tyto  oranžové  tabulky  musí  být opatřeny identifikačními
       čísly  předepsanými  v  dodatku  B.5  pro  každou  z  látek
       přepravovaných v cisterně nebo v cisternové komoře.

       (3) Dopravní  jednotky  a   kontejnery  přepravující  volně
       ložené nebezpečné tuhé látky uvedené v dodatku B.5 musí mít
       kromě   toho  na   každé  straně   dopravní  jednotky  nebo
       kontejneru umístěny jasně viditelně a rovnoběžně s podélnou
       osou vozidla oranžové tabulky shodné s oranžovými tabulkami
       předepsanými v odstavci (1). Na těchto oranžových tabulkách
       musí být uvedena identifikační  čísla předepsaná pro každou
       látku  přepravovanou  ve  volně  loženém  stavu  v dopravní
       jednotce nebo v kontejneru.

       (4) Na kontejnerech přepravujících  volně ložené nebezpečné
       tuhé látky a na cisternových kontejnerech smějí být tabulky
       předepsané  v  odstavcích  (2)  a  (3) nahrazeny samolepicí
       fólií, nátěrem nebo jakýmkoli jiným rovnocenným prostředkem
       za podmínky, že materiál použitý pro tento účel bude odolný
       proti   nepříznivým  povětrnostním   vlivům  a   že  zaručí
       trvanlivé označení. V tomto případě se nepoužije ustanovení
       poslední  věty odstavce  (6) vztahujících  se na  odolnosti
       proti ohni.

       (5) Na  dopravních  jednotkách   přepravujících  jen  jednu
       z látek  uvedených  v  dodatku  B.5  nemusejí  být oranžové
       tabulky  předepsané  v  odstavcích  (2)  a  (3), pokud jsou
       oranžové  tabulky podle  odstavce (1),  umístěné na  přední
       a na    zadní    straně    dopravní    jednotky,   opatřeny
       identifikačními čísly předepsanými v dodatku B.5.

10 500 (6) Identifikační čísla musí být černé barvy o výšce 100 mm
       pokr.   a  tloušťce   čáry  15   mm.  Identifikační   číslo
       nebezpečnosti  musí  být  vepsáno  v  horní  části  tabulky
       a identifikační číslo  látky v dolní části;  obě čísla musí
       být od sebe oddělena vodorovnou  černou čárou o tloušťce 15
       mm,  vedenou v  polovině  výšky  tabulky od  jednoho jejího
       okraje  k druhému  (viz dodatek  B.5). Identifikační  čísla
       musí být nesmazatelná a musí  zůstat čitelná po 15 minutách
       přímého působení ohně.

       (7) Výše uvedené požadavky se vztahují také na vyprázdněné,
       nevyčištěné  a  neodplyněné  nesnímatelné  nebo  snímatelné
       cisterny,  cisternové kontejnery  a bateriová  vozidla a na
       vyprázdněná,  nevyčištěná  vozidla   a  na  kontejnery  pro
       přepravu volně ložených látek.

       (8) Oranžové tabulky,  které se nevztahují  ne přepravované
       nebezpečné věci  nebo jejich zbytky, musí  být sejmuty nebo
       zakryty.  Pokud jsou  tabulky zakryty,  jejich kryty musejí
       být celistvé  a musí zůstat  účinné po 15  minutách přímého
       působení ohně.

       Bezpečnostní značky

       (9) Pokud jsou  v kontejneru přepravovány  nebezpečné věci,
       pro  něž je  v ustanovení  přílohy A  nutno umístit na kusy
       obsahující tyto věci jednu nebo více bezpečnostních značek,
       musí být stejná nebo stejné značky umístěny na obou bočních
       stranách  a na  obou koncích  kontejneru obsahujícího  tyto
       věci v kusech nebo  volně ložené. Avšak bezpečnostní značka
       podle vzoru č. 11 se nemusí použít.

       (10) Kontejnery   pro   volně   ložené   látky,  cisternové
       kontejnery a  bateriová vozidla musí  být označeny na  obou
       bočních   stranách  bezpečnostními   značkami  předepsanými
       v bodě  XX  500  každé  třídy.  Jestliže  tyto bezpečnostní
       značky  nejsou   viditelné  z  vnějšku   je  přepravujícího
       vozidla, musí být tytéž  bezpečnostní značky umístěny kromě
       toho na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla.

       (11) Vozidla   pro    volně   ložené   látky    a   vozidla
       s nesnímatelnými  nebo  snímatelnými  cisternami  musí  být
       opatřena  na  obou  bočních  stranách  a  na  zadní  straně
       bezpečnostními  značkami předepsanými  v bodě  XX 500 každé
       třídy.

       (12) Požadavky bodu 10  500 (10) a (11) se  též vztahují na
       nevyčištěné  a  neodplyněné  vyprázdněné  nesnímatelné nebo
       snímatelné  cisterny,  cisternové  kontejnery  a  bateriová
       vozidla a  na nevyčištěná vyprázdněná  vozidla a kontejnery
       pro přepravu volně ložených látek.

       (13) Bezpečnostní   značky,   které    se   nevztahují   na
       přepravované nebezpečné  věci nebo jejich  zbytky, musí být
       sejmuty nebo zakryty.

10 501-
10 502

       Stání všeobecně

10 503 Žádná dopravní  jednotka s nebezpečnými  látkami nesmí stát
       bez zatažené parkovací brzdy.

10 504

       Stání v noci nebo při snížené viditelnosti

10 505 (1) Stojí-li vozidlo  v noci nebo  při snížené viditelnosti
       a světla  vozidla jsou  vadná, musí  se na  vozovku umístit
       oranžová světla uvedená v bodě 10 260 c), a to

           - jedno světlo asi 10 m před vozidlo a

           - druhé světlo asi 10 m za vozidlo.

       (2) Ustanovení tohoto bodu se  nepoužije na území Spojeného
       království.

10 506

       Stání vozidla vytvářející zvláštní nebezpečí

10 507 Bez ohledu na opatření předepsaná  v bodě 10 505 musí řidič
       bez  prodlení  uvědomit  nejbližší  příslušné  orgány  nebo
       zařídit  jejich uvědomění,  vznikne-li během  stání vozidla
       pro   uživatele   silnice   zvláštní   nebezpečí  z  povahy
       nebezpečných  látek  přepravovaných  tímto  vozidlem (např.
       rozlití  nebo  rozsypání  látek  nebezpečných  pro  chodce,
       zvířata nebo  vozidla po silnici) a  jestliže osádka nemůže
       toto  nebezpečí sama  rychle odstranit.  V případě nutnosti
       musí řidič kromě toho učinit opatření předepsaná v pokynech
       uvedených v bodě 10 385.

10 508-
10 598

       Jiná ustanovení

10 599 (1) Smluvní   strany   mohou   uplatňovat   vůči   vozidlům
       provádějícím  mezinárodní  silniční  přepravu  nebezpečných
       věcí  na svém  území  určitá  dodatečná ustanovení  v rámci
       výčtu uvedeného  v následujícím odstavci  (2), která nejsou
       obsažena v  této části ani  v části II  této přílohy, pokud
       tato ustanovení  nejsou v rozporu s  článkem 2, odstavcem 2
       Dohody ADR  a pokud jsou  obsažena v jejich  vnitrostátních
       právních předpisech  vztahujících se rovnocenně  na vozidla
       provádějící  vnitrostátní  silniční  přepravu  nebezpečných
       věcí na území této smluvní strany.

       (2) Dodatečná ustanovení, která mohou být uplatňována podle
       výše uvedeného odstavce (1):

       a) dodatečné  bezpečnostní požadavky  nebo omezení týkající
          se vozidel užívajících určitou infrastrukturu, jako jsou
          mosty  nebo  tunely,  vozidel  přepravovaných prostředky
          kombinované dopravy, jako jsou trajekty nebo vlaky, nebo
          vozidel vjíždějících nebo  vyjíždějících z přístavů nebo
          jiných dopravních terminálů;

       b) požadavky  na jízdu  vozidel po  předepsaných dopravních
          trasách,  které  se   vyhýbají  obchodním  nebo  obytným
          územím,  územím  citlivým  z  hlediska ochrany životního
          prostředí,  průmyslovým  zónám  s  rizikovými zařízeními
          nebo silnicím s vážnými fyzikálními riziky;

       c) výjimečně  požadavky  týkající  se  dopravní  trasy nebo
          podmínek  parkování  vozidel  přepravujících  nebezpečné
          věci  z   hlediska  neočekávaných  událostí   v  případě
          extrémních povětrnostních podmínek, zemětřesení, nehody,
          odborářských  akcí, občanských  nepokojů nebo vojenských
          konfliktů;

       d) omezení   silničního   provozu   vozidel  přepravujících
          nebezpečné věci v určitých dnech týdne nebo roku.

       (3) Příslušný  orgán  smluvní  strany  uplatňující  na svém
       území jakákoli dodatečná ustanovení uvedená v pododstavcích
       a)  a d)  předchozího odstavce  (2) musí  o tom  informovat
       příslušné   oddělení   Sekretariátu   Organizace  spojených
       národů, které o nich uvědomí smluvní strany.

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé státy

10 600-
10 601

       Urychlené řízení při povolování odchylek pro zkoušky

10 602 K provedení  zkoušek nezbytných  pro zdokonalení ustanovení
       této    přílohy,    aby    se    přizpůsobila   technickému
       a průmyslovému vývoji, se  mohou příslušné orgány smluvních
       stran  přímo mezi  sebou dohodnout,  že určité  přepravy po
       jejich  území   se  budou  dočasně   provádět  odchylně  od
       ustanovení této přílohy.  Období platnosti dočasné odchylky
       nesmí  být  delší  než  pět   let  od  data  jejího  vstupu
       v platnost. Dočasné odchylky dohodnuté  před 1. lednem 1995
       pozbývají platnosti nejpozději do  31. prosince 1998, pokud
       nejsou obnoveny.  Dočasná odchylka musí  automaticky končit
       datem  nabytí účinností  odpovídajících změn  této přílohy.
       Orgán, který  dal podnět k dočasné  odchylce, vyrozumí o ní
       příslušnou službu Sekretariátu Organizace spojených národů,
       která toto sdělení dá na vědomí smluvním stranám.

       Odchylky

10 603 Ustanovení uvedená v této příloze se nevztahují na:

       a) přepravu  soukromými  osobami  nebezpečných  věcí, které
          jsou baleny  pro maloobchodní prodej  a jsou určeny  pro
          osobní nebo domácí použití nebo pro využití volného času
          nebo sportovní činnosti těchto osob;

       b) přepravu  strojů  nebo  zařízení  neuvedených  v příloze
          A a  které  mohou  obsahovat  nebezpečné  věci  ve  svém
          vnitřním nebo provozním ústrojí;

       c) přepravu prováděnou podniky, pro  které je tato přeprava
          vedlejší činností k jejich hlavní činnosti, jako dodávky
          na   staveniště  nebo   pro  vyměřovací   práce,  opravy
          a údržbu,   v  množstvích   nepřekračujících  450  litrů
          v jednom  obalu ani  maximální celková  množství uvedená
          v bodu 10 011;

          Na  přepravy  prováděné   takovými  podniky  pro  jejich
          zásobování nebo vnější distribuci  se však tato odchylka
          nevztahuje.

       d) přepravu  prováděnou  zásahovými   jednotkami  nebo  pod
          jejich     dozorem,    zejména     odtahovými    vozidly
          přepravujícími vozidla, která  byla účastníky dopravních
          nehod nebo měla poruchu a obsahují nebezpečné věci;

       e) pohotovostní  přepravy  určené   pro  záchranu  lidských
          životů  nebo  ochranu  životního  prostředí,  pokud jsou
          provedena   všechna   opatření    pro   zajištění   plné
          bezpečnosti těchto přeprav.

       Přechodná ustanovení

10 604 Látky a  předměty ADR smějí být  přepravovány do 30. června
       1997 podle požadavků této  přílohy platných do 31. prosince
       1996.  V  nákladním  listu  musí  být  v takových případech
       uveden  zápis "Přeprava  podle  ADR  platné před  1. lednem
       1997."

10 605 Dopravní   jednotky   určené   pro   přepravu  cisternových
       kontejnerů s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů poprvé
       uvedené do provozu před  1. červencem 1997, které nesplňují
       požadavky bodů 10 251 a 10  282, smějí být používány do 31.
       prosince 1996.

10 606 Ustanovení  bodů 10  260 a   10 385,  která platila  do 31.
       prosince  1996,  mohou  být  nadále  používána  až  do  31.
       prosince   1998   namísto   ustanovení,   která   vstoupila
       v platnost 1. ledna 1997.

10 607-
10 999

                             Část II

       Zvláštní ustanovení pro přepravu nebezpečných látek

    tříd 1 až 9 doplňující nebo pozměňující předpisy části I

                             Třída 1

                    Výbušné látky a předměty

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

11 000-
11 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

11 100-
11 107

       Vozová zásilka

11 108 (1) Látky  a  předměty  skupiny  snášenlivosti  L  musí být
       přepravovány jen jako vozová zásilka.

       (2) Jsou-li  látky a  předměty  podtříd  1.1, 1.2  nebo 1.5
       přepravovány    ve   velkých    kontejnerech,   smějí   být
       přepravovány jen jako vozová zásilka.

11 109-
11 117

       Přeprava v kontejnerech

11 118 Pokud malé  kontejnery splňují předpisy  o nástavbě vozidla
       pro  dotyčnou   přepravu,  nemusí  nástavba   vozidla  tyto
       předpisy  splňovat.  Malé  kontejnery  však nemusí splňovat
       tyto  předpisy,  pokud   jsou  přepravovány  na  vozidlech,
       jejichž ložná plocha je  izolovaná nebo tepelně odolná tak,
       že tyto předpisy splňuje.

11 119-
11 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

11 200-
11 203

       Druhy vozidel

11 204 Pro účely  této přílohy jsou  dopravní jednotky určené  pro
       přepravu látek a předmětů třídy 1 roztříděny takto:

       (1) Dopravní jednotky "typu I":
           Vozidla musí být uzavřená  nebo krytá plachtou. Plachta
           vozidel  musí  být  zhotovena  z  nepromokavého a těžko
           hořlavého  materiálu. Musí  být dobře  napjata tak, aby
           pokrývala  vozidlo  ze  všech  stran  a aby přesahovala
           alespoň o 20 cm směrem dolů přes jeho stěny, a musí být
           upevněna uzamykatelným zařízením.

       (2) Dopravní jednotky "typu II": jsou takové, jejichž motor
           je poháněn kapalným palivem s bodem vzplanutí 55oC nebo
           vyšším.

           a) Všeobecná ustanovení
              Vozidla  musí  být  uzavřená  nebo  krytá  plachtou.
              Nástavba  musí  být   pevně  konstruována  tak,  aby
              dostatečně chránila přepravované  věci. Ložná plocha
              včetně  přední  stěny  musí  být  bez  mezer. Jde-li
              o vozidla s plachtou, musí být dodrženy předpisy pro
              zaplachtování dopravních jednotek "typu I".

              Má-li dopravní  jednotka přípojné vozidlo,  musí být
              jeho  spojovací zařízení  rychle rozpojitelné, avšak
              pevné, a přípojné vozidlo  musí být vybaveno účinným
              brzdovým   zařízením  působícím   na  všechna  kola,
              ovládaným orgánem provozního brzdění tažného vozidla
              a zajišťujícím   samočinné    zastavení   přípojného
              vozidla  v  případě  jeho  odpojení  nebo utržení od
              tažného vozidla.

           b) Motor a výfukový systém
              Motor a výfukový systém musí splňovat požadavky bodů
              220 533 a 220 534 dodatku B.2.

           c) Palivová nádrž
              Palivová nádrž musí splňovat  požadavky bodu 220 532
              dodatku B.2.

           d) Kabina řidiče
              Materiály použité  ke konstrukci kabiny  řidiče musí
              splňovat  požadavky bodu  220 531  (1) dodatku  B.2.
              Přídavné  topení  musí  splňovat  požadavky bodu 220
              536 dodatku B.2.

       (3) Dopravní  jednotky "typu  III": jsou  takové které mají
       všechny charakteristické  znaky uzavřených vozidel  typu II
       a jejichž nástavba vykazuje mimoto následující vlastnosti:

       a) Nástavba musí být uzavřená a bez štěrbin. Musí být pevně
          konstruována   z  těžko   hořlavých  materiálů   takovým
          způsobem,  aby  dostatečně  chránila  přepravované věci.
          Materiály  použité  pro  vnitřní  obložení  nesmějí  být
          schopné vyvolat jiskření.  Izolační vlastnosti a tepelná
          odolnost nástavby musí  být nejméně rovnocenné izolačním
          vlastnostem a tepelné  odolnosti přepážky tvořené vnější
          kovovou  stěnou  obloženou  vrstvou  ohnivzdorného dřeva
          o tloušťce 10 mm; nebo  nástavba vozidla musí být takové
          konstrukce, která  zaručí, že nedojde  k průniku plamene
          stěnou  ani  vzniku  horkého  bodu  o  teplotě vyšší než
          120oC  na  vnitřním  povrchu  stěny  během  15  minut od
          začátku  požáru,  ke  kterému  může  dojít  při  provozu
          vozidla.

       b) Všechny dveře  musí být uzamykatelné.  Musí být umístěny
          a konstruovány tak, aby se všechny spoje překrývaly.

       Zvláštní podmínky pro používání některých druhů vozidel

11 205 (1) Přípojná   vozidla,  kromě   návěsů,  naložená  látkami
       a předměty  třídy  1  a  splňující  zvláštní  požadavky  na
       dopravní jednotky typů II a III smějí být tažena motorovými
       vozidly, která nesplňují tyto požadavky.

       (2) Na přepravu v kontejnerech  se vztahují ustanovení bodů
       10  118 (3)  a 11  118. Podlaha  kontejneru pro volně sypké
       práškové látky  číslic 2, 4, 8,  26 a 29 a  pro ohňostrojná
       tělesa  číslic 9,  21 a  30 musí  mít nekovový  povrch nebo
       pokrytí.

       (3) Jsou-li  látky  nebo  předměty  třídy  1  v  množstvích
       vyžadujících pro jejich  přepravu použití dopravní jednotky
       typu III  přepravovány v kontejnerech  do nebo z  přístavů,
       železničních  stanic  nebo  letišť  jako předcházející nebo
       navazující  část  kombinované  dopravy,  může  být  použita
       dopravní  jednotka   typu  II,  pokud   kontejnery  splňují
       příslušné  požadavky  IMDG  Code,  RID  nebo ICAO Technical
       Instructions (předpisy  pro námořní, železniční  a leteckou
       přepravu nebezpečných věcí).

11 206-
11 209
       Materiály pro konstrukci nástavby vozidel

11 210 Ke  konstrukci nástavby  se nesmí  použít materiálů,  které
       mohou   tvořit  s   přepravovanými  výbušninami  nebezpečné
       sloučeniny (viz též bod 11 204 (3)).

11 211-
11 250

       Elektrické zařízení

11 251 (1) Jmenovité    napětí   elektrického    osvětlení   nesmí
       přesáhnout 24 voltů.

       (2) Dopravní  jednotky typů  II  a  III musí  splňovat tyto
       předpisy:

       a) Akumulátory   musí   být   vhodným   způsobem   umístěny
          a chráněny  proti poškození  v důsledku  srážky a jejich
          svorky musí být chráněny elektricky izolovaným víkem.

       b) Instalace elektrického osvětlení  v ložném prostoru musí
          být  prachotěsná  (nejméně  IP54  nebo  ekvivalent) nebo
          v případě skupiny snášenlivosti J musí odpovídat způsobu
          antideflagrační   ochrany  Ex   d  (nejméně   IP65  nebo
          ekvivalent). Vypínač musí být umístěn vně.

11 252-
11 259

       Další vybavení

11 260 (1) Vybavení uvedené v bodu 10 260 (d) iii) není nutné.

       (2) Vybavení  uvedené  v  bodu  10  260  (d) i) není nutné,
       kromě:
           - dvou fluorescenčních (světélkujících) vest,
           - dvou ručních svítilen.

11 261-
11 281

       Schvalování vozidel

11 282 Tyto požadavky bodu 10 282 se vztahují na dopravní jednotky
       typu II a III.

11 283-
11 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

11 300-
11 310

       Osádka vozidla

11 311 (1) U každé dopravní jednotky  musí být závozník. Příslušný
       orgán   smluvní  strany   ADR  může   na  náklady  dopravce
       požadovat,  aby ve  vozidle byla  přítomna schválená úřední
       osoba, pokud to stanoví vnitrostátní předpisy.

       (2) První věta odstavce (1) se nevztahuje na kolony vozidel
       složené  z více  než dvou  vozidel, jsou-li  řidiči prvního
       a posledního vozidla kolony doprovázeni závozníkem.

       (3) Přítomnost závozníka na vozidle se nevyžaduje v případě
       přepravy předmětů  číslice 43, identifikačního  čísla 0336,
       dopravní jednotkou typu I.

11 312-
11 314

       Zvláštní školení řidičů

11 315 (1) Bez  ohledu na  dovolenou celkovou  hmotnost vozidla se
       požadavky   bodu  10   315  vztahují   na  řidiče   vozidel
       přepravujících látky nebo předměty třídy 1.

       (2) Řidiči vozidel přepravujících látky nebo předměty třídy
       1 musí absolvovat  speciální kurz obsahující  nejméně náplň
       uvedenou v bodu 240 104 dodatku B.4.

       (3) Jestliže  podle  jiných   předpisů  platných  ve  státě
       smluvní  strany  řidič  již  absolvoval  rovnocenné školení
       v odlišném  režimu nebo  pro odlišný  účel zahrnující náplň
       uvedenou   v  odstavci   (2),  může   mu  být   absolvování
       speciálního kurzu buď částečně, nebo úplně prominuto.

11 316-
11 320

       Dozor nad vozidly

11 321 Ustanovení  bodu 10  321 se  použije, jen  jsou-li vozidlem
       přepravovány látky a předměty  třídy 1, které mají celkovou
       hmotnost výbušné látky větší než 50 kg. Kromě toho musí být
       tyto látky  a předměty pod stálým  dozorem, aby se předešlo
       jakémukoli  jednání ze  zlého úmyslu  a aby  byli uvědoměni
       řidič a příslušné orgány v případě ztráty nebo požáru. Tato
       ustanovení se nevztahují na vyprázdněné obaly číslice 51.

11 322-
11 353

       Zákaz ohně a otevřeného plamene

11 354 oužití  ohně   nebo  otevřeného  plamene   je  zakázáno  ve
       vozidlech přepravujících látky a předměty třídy 1, v jejich
       blízkosti, jakož  i během doby  nakládky a vykládky  těchto
       látek a předmětů.

11 355-
11 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

11 400

                 Omezení přepravovaných množství

11 401 Celková čistá  hmotnost výbušné látky v  kg (nebo v případě
       výbušných  předmětů  celková  čistá  hmotnost výbušné látky
       obsažené  v zásilce  předmětů), která  smí být přepravována
       jednou  dopravní  jednotkou,  je  omezena,  jak  je uvedeno
       v následující  tabulce  (viz  též  bod  11  403,  pokud jde
       o zákazy společné nakládky).

       Nejvyšší přípustná čistá hmotnost výbušné látky obsažené ve
       věcech třídy 1 v kg na dopravní jednotku

       +----------+-------------+------+------+------------+---------+-----+
       | Podtřída |     1.1     | 1.2  | 1.3  |     1.4    |1.5 a 1.6|     |
       +----------+------+------+------+------+------+-----+---------+-----+
       |   Číslice|  01  | 1-12 | 13-25| 26-34| 35-45|46,47| 48,49,50| 51  |
       |          |      |      |      |      |      |     |         |     |
       | Dopravní |      |      |      |      |      |     |         |     |
       | jednotka |      |      |      |      |      |     |         |     |
       +----------+------+------+------+------+------+-----+---------+-----+
       | Typ I    | 1,25 |    50|    50|    50|   300|bez  |         |bez  |
       |          |      |      |      |      |    x/|omez.|     50  |omez.|
       +----------+------+------+------+------+------+-----+---------+-----+
       | Typ II   | 6,25 | 1 000| 3 000| 5 000|15 000|bez  |  5 000  |bez  |
       |          |      |      |      |      |      |omez.|         |omez.|
       +----------+------+------+------+------+------+-----+---------+-----+
       | Typ III  |18,75 |15 000|15 000|15 000|15 000|bez  | 15 000  |bez  |
       |          |      |      |      |      |      |omez.|         |omez.|
       +----------+------+------+------+------+------+-----+---------+-----+
       x/ Identifikační číslo látky 0336: 3 000 kg
          (4 000 kg v dopravní jednotce s přípojným vozidlem)

11 402 Pokud  se   do  téže  dopravní   jednotky  nakládají  látky
       a předměty různých  podtříd třídy 1,  přičemž jsou dodrženy
       zákazy společné nakládky podle bodu  11 403, musí se náklad
       posuzovat  jako   celek  tak,  jako   by  celý  patřil   do
       nejnebezpečnější  podtřídy (v  pořadí 1.1,  1.5, 1.2,  1.3,
       1.6, 1.4).

       Jsou-li  látky  číslice  48  přepravovány  v  téže dopravní
       jednotce  společně s  látkami nebo  předměty podtřídy  1.2,
       musí  se celý  náklad posuzovat  pro přepravu  tak, jako by
       patřil do podtřídy 1.1.

       Zákaz společné nakládky

11 403 (1) Kusy  opatřené bezpečnostní  značkou podle  vzoru č. 1,
       1.4,  1.5  nebo  1.6,  avšak  zařazené  do  různých  skupin
       snášenlivosti,  nesmějí  být  nakládány  společně  do téhož
       vozidla,   pokud  není   společná  nakládka   dovolena  pro
       příslušné skupiny snášenlivosti podle následující tabulky.

       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |Skupina |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |     |   |
       |snášen- |   |   |     |     |     |   |   |   |   |   |     |   |
       |livosti | A | B |  C  |  D  |  E  | F | G | H | J | L |  N  | S |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   A    | X |   |     |     |     |   |   |   |   |   |     |   |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   B    |   | X |     |  1/ |     |   |   |   |   |   |     | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   C    |   |   |  X  |  X  |  X  |   | X |   |   |   |2/,3/| X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   D    |   | 1/|  X  |  X  |  X  |   | X |   |   |   |2/,3/| X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   E    |   |   |  X  |  X  |  X  |   | X |   |   |   |2/,3/| X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   F    |   |   |     |     |     | X |   |   |   |   |     | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   G    |   |   |  X  |  X  |  X  |   | X |   |   |   |     | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   H    |   |   |     |     |     |   |   | X |   |   |     | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   J    |   |   |     |     |     |   |   |   | X |   |     | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   L    |   |   |     |     |     |   |   |   |   | 4/|     |   |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   N    |   |   |2/,3/|2/,3/|2/,3/|   |   |   |   |   |  2/ | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       |   S    |   | X |  X  |  X  |  X  | X | X | X | X |   |  X  | X |
       +--------+---+---+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+---+
       X - společná nakládka je dovolena
_______________________
       1/ Kusy obsahující předměty skupiny snášenlivosti B a látky
          a předměty skupiny  snášenlivosti D smějí  být nakládány
          společně   na   jedno   vozidlo,   jsou-li  přepravovány
          v oddělených  kontejnerech/oddílech,  jejichž konstrukce
          byla  schválena  příslušným  orgánem,  nebo  jím určenou
          organizací,  a  které  jsou  konstruovány  tak,  aby  se
          zabránilo jakémukoli přenosu  výbuchu z předmětů skupiny
          snášenlivosti   B   na   látky   nebo  předměty  skupiny
          snášenlivosti D.
       2/ Různé druhy  předmětů podtřídy 1.6  skupiny N smějí  být
          přepravovány společně jako předměty podtřídy 1.6 skupiny
          N,  pokud  je  prokázáno  zkouškou  nebo  analogicky, že
          neexistuje  dodatečné   riziko  vzájemně  ovlivnitelného
          výbuchu  mezi  těmito  předměty.  Jinak  se  s nimi musí
          zacházet, jako by patřily do podtřídy 1.1.
       3/ Jestliže    jsou    předměty    skupiny    snášenlivosti
          N přepravovány   s   látkami    nebo   předměty   skupin
          snášenlivosti C,  D nebo E, musí  být považovány jako by
          měly charakteristiky skupiny snášenlivosti D.
       4/ Kusy obsahující  látky a předměty  skupiny snášenlivosti
          L smějí být  společně naloženy na  totéž vozidlo s  kusy
          obsahujícími  tentýž  druh  látek  nebo  předmětů stejné
          skupiny snášenlivosti.

       (2) Kusy  opatřené bezpečnostní  značkou podle  vzorů č. 1,
       1.4 (kromě  skupiny snášenlivosti S), 1.5  nebo 1.6 nesmějí
       být nakládány  společně do téhož vozidla  s kusy opatřenými
       bezpečnostní  značkou podle  vzorů č.  2.3, 4.1,  4.2, 4.3,
       5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

11 404

       Zákaz společné nakládky s věcmi v kontejneru

11 405 (1) Zákazy společné  nakládky věcí stanovené v  bodě 11 403
       platí pro obsah každého kontejneru.

       (2) Ustanovení  bodu 11  403 platí  mezi nebezpečnými věcmi
       uloženými  v  kontejneru  a  ostatními  nebezpečnými  věcmi
       naloženými  do  téhož  vozidla,  ať  jsou  nebo nejsou tyto
       ostatní nebezpečné  věci uloženy v jednom  nebo více jiných
       kontejnerech.

11 406

       Místa nakládky a vykládky

11 407 (1) Je zakázáno

           a) nakládat  a  vykládat  nebezpečné  látky  a předměty
              třídy  1 na  veřejném místě  v zastavěném  území bez
              zvláštního povolení příslušných orgánů;

           b) nakládat  a  vykládat  nebezpečné  látky  a předměty
              třídy 1  na veřejném místě mimo  zastavěné území bez
              předchozího oznámení příslušným  orgánům, pokud tyto
              ložné    operace   nejsou    ospravedlněny   vážnými
              bezpečnostními důvody.

       (2) Je-li  z  nějakého  důvodu  nutno  provádět manipulační
       operace na veřejném místě, musí se látky a předměty různého
       druhu od sebe oddělit podle bezpečnostních značek.

11 408-
11 412

       Čištění před nakládkou

11 413 Před  nakládkou látek  a předmětů  třídy 1  musí být  ložná
       plocha vozidla důkladně vyčištěna.

11 414-
11 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování vozidel a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

11 500 (1) Kromě   ustanovení  bodu   11  500   dopravní  jednotky
       přepravující  kusy  nebo  předměty  označené bezpečnostními
       značkami  podle vzorů  č. 1,   1.4, 1.5  nebo 1.6  musí být
       označeny  obdobnou značkou  na obou  bočních stranách  a na
       zadní  části. Skupina  snášenlivosti nemusí  být uvedena na
       bezpečnostních   značkách,   jestliže   dopravní   jednotka
       přepravuje látky  nebo předměty patřící  do několika skupin
       snášenlivosti.

       (2) Dopravní  jednotky  přepravující  látky  nebo  předměty
       různých  podtříd  musí  být  opatřeny  pouze bezpečnostními
       značkami  podle  vzoru  nejnebezpečnější  podtřídy v pořadí
       1.1  (nejnebezpečnější), 1.5,  1.2, 1.3,  1.6, 1.4 (nejméně
       nebezpečná).   Jsou-li   látky   číslice   48  přepravovány
       s látkami  nebo  předměty  podtřídy  1.2, dopravní jednotka
       musí  být  opatřena  bezpečnostními  značkami jako podtřída
       1.1.

       (3) Dopravní  jednotky  přepravující  látky  nebo  předměty
       následujících číslic a identifikačních čísel látek musí být
       kromě toho označeny bezpečnostními  značkami podle vzoru č.
       6.1:

           číslice 01,  iden. č. látky 0224
           číslice 4,   iden. č. látky 0076 a 0143
           číslice 21,  iden. č. látky 0018
           číslice 26,  iden. č. látky 0077
           číslice 30,  iden. č. látky 0019
           číslice 43,  iden. č. látky 0301.

       (4) Dopravní  jednotky přepravující  předměty následujících
       číslic a  identifikačních čísel látek  musí být kromě  toho
       označeny bezpečnostními značkami podle vzoru č. 8:

           číslice 21,  iden. č. látky 0015 a 0018
           číslice 30,  iden. č. látky 0016 a 0019
           číslice 43,  iden. č. látky 0301 a 0303.

       (5) Ustanovení odst.  (1) až (4) se  nevztahují na dopravní
       jednotky   přepravující   kontejnery,   pokud   jsou   tyto
       kontejnery opatřeny bezpečnostními značkami podle požadavků
       uvedených v bodu 10 500 (9).

       (6) Jsou-li  rozměry a  konstrukce vozidla  takové, že není
       k dispozici  dostatečná plocha  pro upevnění bezpečnostních
       značek  předepsaných v  předchozích odstavcích  (1) až (4),
       mohou být rozměry těchto značek zmenšeny na 100 mm na každé
       straně.

11 501-
11 508

       Stání z přepravních důvodů

11 509 Jsou-li  vozidla přepravující  látky nebo  předměty třídy 1
       nucena  stát na  veřejných místech  z důvodů  nakládky nebo
       vykládky,   musí  být   mezi  stojícími   vozidly  dodržena
       vzdálenost nejméně 50 m.

11 510-
11 519

       Kolony

11 520 (1) Jedou-li  vozidla přepravující  látky a  předměty třídy
       1 v  koloně,  musí  být   mezi  každou  dopravní  jednotkou
       a dopravní   jednotkou   následující   dodržena  vzdálenost
       nejméně 50 m.

       (2) Příslušný orgán může stanovit  předpisy pro pořadí nebo
       složení kolon.

11 521-
11 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                         pro určité země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

11 600-
20 999

                             Třída 2

                              Plyny

                       Základní ustanovení

       (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I.)

21 000-
21 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

21 100-
21 117

       Přeprava v kontejnerech

21 118 Přeprava  kusů  obsahujících  plyny   číslice  3  v  malých
       kontejnerech je zakázána.

21 119-
21 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

21 200-
21 211

       Větrání

21 212 Jsou-li  kusy obsahující  plyny číslic  1, 2,  3 nebo  1001
       rozpuštěný  acetylen číslice  4F přepravovány  v uzavřených
       vozidlech,  musí  být   tato  vozidla  opatřena  přiměřeným
       větracím zařízením.

21 213-
21 259

       Zvláštní vybavení

21 260 (1) Při přepravě plynů nebo  předmětů označených písmeny T,
       TO,  TF,  TC,  TFC,  TOC  musí  být osádka vozidla vybavena
       protiplynovými  maskami  umožňujícími  jí  únik  bez jejího
       zasažení uniknuvšími plyny v případě nouze.

       (2) Vybavení uvedené v bodu 10 260 (d) iii) není nezbytné.

21 261-
21 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

21 300-
21 320

       Dozor nad vozidly

21 321 Ustanovení bodu  10 321 se vztahují  jen na nebezpečné věci
       dále   vyjmenované,  jejichž   množství  převyšují  uvedené
       hmotnosti:

       - Látky číslice 1 kromě číslic 1A, 10 a 1F; látky číslice 2
         kromě číslic 2A, 20 a 2F a látky číslice 3F: 1 000 kg;

       - Látky číslic 2F, 3A a 30: 10 000 kg.

21 322-
21 399

                             Oddíl 4

                Zvláštní ustanovení pro nakládku,

                      vykládku a manipulaci

21 400-
21 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

21 403 Kusy opatřené bezpečnostní značkou podle vzorů č. 2, 3 nebo
       6.1  nesmějí  být  nakládány  společně  do  jednoho vozidla
       s kusy  označenými bezpečnostní  značkou podle  vzorů č. 1,
       1.4 (kromě skupiny snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

21 404-
21 413

                      Manipulace a uložení

21 414 (1) Kusy  se  nesmějí  házet   ani  nesmějí  být  vystaveny
       nárazům.

       (2) Nádoby  musí  být  uloženy  ve  vozidlech  tak,  aby se
       nemohly převrhnout  ani spadnout a  aby byly dodrženy  tyto
       podmínky:

           a) Láhve uvedené  v bodě 2211 (1)  musí být položeny ve
              směru podélné nebo příčné  osy vozidla; avšak láhve,
              které  jsou  v  blízkosti   čelní  stěny,  musí  být
              položeny ve směru příčné osy vozidla.

              Krátké  láhve velkého  průměru  (asi  30 cm  a více)
              smějí být uloženy  podélně, svým ochranným zařízením
              ventilů směrem ke středu vozidla.

              Láhve,  které  jsou  dostatečně  stabilní  nebo jsou
              přepravovány ve  vhodných zařízení, která  je účinně
              chrání   proti   převrácení,   smějí   být   uloženy
              nastojato.

              Láhve,  které  jsou  položeny,  musí  být zaklíněny,
              přivázány   nebo  připevněny   bezpečným  a  vhodným
              způsobem tak, aby se nemohly posunout.

           b) Nádoby s plyny číslice 3  musí být vždy uloženy v té
              poloze,  pro  níž  byly  konstruovány,  a  musí  být
              chráněny  proti jakékoli  možnosti poškození  jinými
              kusy.

21 415-
21 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování vozidel a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

21 500 (1) Vozidla s nesnímatelnými  nebo snímatelnými cisternami,
       cisternové kontejnery  a bateriová vozidla,  které obsahují
       nebo obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné) látky  třídy 2,
       musí být označeny bezpečnostní značkou (značkami) uvedenými
       dále:

           +------------------------+----------------------------+
           |   Látky a předměty     |                            |
           |různých číslic zařazené |    Bezpečnostní značka     |
           |   do těchto skupin     |        vzoru č.            |
           +------------------------+----------------------------+
           |          A             |        2                   |
           |          O             |        2 + 05              |
           |          F             |        3                   |
           |          T             |        6.1                 |
           |          TF            |        6.1 + 3             |
           |          TC            |        6.1 + 8             |
           |          TO            |        6.1 + 05            |
           |          TFC           |        6.1 + 3 + 8         |
           |          TOC           |        6.1 + 05 + 8        |
           +------------------------+----------------------------+

21 501-
21 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

21 600-
30 999

                             Třída 3

                        Hořlavé kapaliny

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

31 000-
31 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

31 100-
31 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

31 200-
31 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

31 300-
31 320

       Dozor nad vozidly

31 321 Ustanovení bodu 10 321 se  vztahují na nebezpečné věci níže
       vyjmenované, jejich množství převyšuje tyto hmotnosti:

       - látky  číslic  1  až  5a)  a  b),  7b),  21 až 26 a slabě
         jedovaté látky číslice 41:                     10 000 kg

       - látky číslic 6  a 11 až 19, 27, 28  a jedovaté nebo velmi
         jedovaté látky číslice 41:                      5 000 kg.

31 322-
31 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

31 400-
31 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

31 403 Kusy opatřené bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3 nesmějí
       být nakládány  do téhož vozidla společně  s kusy opatřenými
       bezpečnostní značkou  podle vzoru č. 1,  1.4 (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

31 404-
31 414

       Čištění po vykládce

31 415 Došlo-li  k úniku  látek číslic  6, 11  až 19,  27, 28,  32
       a jedovatých  nebo   velmi  jedovatých  látek   číslice  41
       a jejich rozlití ve vozidle, nesmí být tohoto vozidla znovu
       použito   k   přepravě,   pokud   předtím  nebylo  důkladně
       vyčištěno,   popřípadě    dekontaminováno.   Všechny   věci
       přepravované   v  témže   vozidle  je   nutno  zkontrolovat
       s ohledem na jejich případné znečištění.

31 416-
31 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

            Označování vozidel a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

31 500 (1) Vozidla  s nesnímatelnými  nebo snímatelnými cisternami
       a cisternovými  kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       (nevyčištěné cisterny) látky této  třídy, musí být označeny
       bezpečnostními značkami podle vzoru č. 3.

       Tatáž  vozidla  a  cisternové  kontejnery, jejichž cisterny
       obsahují nebo  obsahovaly látky této  třídy uvedené v  bodě
       2312   (3)   až   (5),   musí   být   kromě  toho  označeny
       bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

       (2) Vícekomorová  cisternová vozidla  přepravující dvě nebo
       více  látek  identifikačních  čísel  látky  1202, 1203 nebo
       1223 nemusí  být označena oranžovými  výstražnými tabulkami
       předepsanými v  bodu 10 500 (2),  pokud nepřepravují žádnou
       jinou  látku  a  pokud  jsou  opatřena tabulkami umístěnými
       vpředu  a   vzadu  podle  bodu   10  500  (1)   s  uvedením
       identifikačních  čísel  předepsaných   v  dodatku  B.5  pro
       nejnebezpečnější přepravovanou látku, tj. látku s nejnižším
       bodem vzplanutí.

31 501-
31 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

31 600-
40 999

                            Třída 4.1

                       Hořlavé tuhé látky

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

41 000-
41 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

41 100-
41 104

       Způsob odeslání, přepravní omezení

41 105 (1) Látky  číslic  5  a  15  smějí  být  přepravovány pouze
       v cisternových    vozidlech,     snímatelných    cisternách
       a cisternových kontejnerech.

       (2) Látky číslice 26 musí  být během přepravy chráněny před
       přímým slunečním zářením a zahříváním.

       (3) Látky číslic 41 až 50 musí být tak zasílány, aby řízené
       teploty uvedené v bodě 2400 (20), stanovené pro vyjmenované
       látky v bodě 2401 a  pro nevyjmenované látky ve schválených
       podmínkách  pro  přepravu  [viz   bod  2400  (16)],  nebyly
       překročeny.

       (4) Udržení předepsané  teploty je nezbytnou  podmínkou pro
       bezpečnou přepravu mnoha samovolně se rozkládajících látek.
       Všeobecně musí být zajištěno:

           - provedení  dokonalé kontroly  dopravní jednotky  před
             nakládkou,

           - poučení dopravce o provozu chladicího systému, včetně
             seznamu   možných   dodavatelů   chladicí   látky  na
             přepravní trase,

           - postup v případě poruchy řízení teploty,

           - pravidelné   monitorování   provozní   teploty  během
             přepravy a

           - zabezpečení   náhradního  chladicího   systému   nebo
             náhradních dílů.

       (5) Jakékoli   řídící   a    teplotu   snímající   zařízení
       v chladicím  systému musí  být snadno  přístupné a  všechny
       elektrické  spoje  (konektory)  musejí  být  chráněny proti
       povětrnostním   vlivům.  Teplota   vzduchu  uvnitř  ložného
       prostoru   dopravní   jednotky   musí   být   měřena  dvěma
       nezávislými snímači (čidly) a údaje  o teplotě musí být tak
       registrovány, aby změny  teploty byly snadno pozorovatelné.
       Teplota  musí být  kontrolována každé  čtyři až  šest hodin
       a zaznamenána.  Pokud  jsou  přepravovány  látky  s řízenou
       teplotou  nižší než  + 25  oC, dopravní  jednotka musí  být
       vybavena   vizuálním   a   zvukovým   poplašným  zařízením,
       s napájení nezávislým  na chladicím systému,  nastaveným na
       spuštění při dosažení řízené teploty nebo pod ní.

       (6) Jestliže  se  během  přepravy  překročí řízená teplota,
       musí být učiněna  pohotovostní opatření zahrnující nezbytné
       opravy chladicího  zařízení nebo zvýšení  chladicí kapacity
       (např. doplnění kapalné nebo  tuhé chladicí látky). Musí se
       též provádět častá kontrola  teploty a přípravy pro použití
       nouzových  postupů. Jestliže  je dosaženo  kritické teploty
       [viz též  body 2400(20) a 2401],  musí být zahájeny nouzové
       postupy.

       (7) Vhodnost   jednotlivých   prostředků   řízení   teploty
       zvolených při  přepravě závisí na celé  řadě činitelů. Mezi
       ně patří:

           - řízená(é) teplota(y) přepravované(ných) látky(ek),

           - rozdíl   mezi  řízenou   teplotou  a  předpokládanými
             okolními teplotními podmínkami,

           - účinnost tepelné izolace,

           - doba přepravy a

           - míra   bezpečnosti  s   ohledem  na   zpoždění  během
             přepravy.

       (8) Vhodné metody pro  prevenci nepřekročení řízené teploty
       v pořadí zvyšující se účinnosti jsou:

           a) tepelná izolace,  za podmínky, že  počáteční teplota
              samovolně    se   rozkládající(ch)    látky(ek)   je
              v dostatečné míře nižší než řízená teplota,

           b) tepelná izolace a chladicí  systém s chladicí látkou
              za předpokladu, že

              - přiměřené množství nehořlavé chladicí látky (např.
                kapalného    dusíku    nebo    tuhého   kysličníku
                uhličitého)  umožňující rozumnou  míru bezpečnosti
                s ohledem na  případné zpoždění během  přepravy je
                buď přepravováno,  nebo je zajištěna  možnost jeho
                doplnění,

              - kapalný  kyslík  nebo   vzduch  není  použit  jako
                chladicí látka,

              - zůstává  stejná  chladicí  účinnosti,  i  když  je
                chladicí látka téměř úplně spotřebována,

              - nutnost vyvětrat dopravní jednotku před vstupem do
                ní je  zřetelně uvedena ve  varovném upozornění na
                dveřích,

           c) tepelné  izolace a  jednoduché strojní  chlazení, za
              podmínky,  že  je  použito  nevýbušných elektrických
              spojů  (konektorů)  v  chlazeném  prostoru,  aby  se
              zabránilo riziku vznícení hořlavých par samovolně se
              rozkládajících látek,

           d) tepelná  izolace  a   kombinovaný  strojní  chladicí
              systém a systém s chladicí látkou, za podmínky, že

              - oba systémy jsou nezávislé jeden na druhém a

              - požadavky uvedené  výše v odstavcích b)  a c) jsou
                splněny,

           e) tepelná izolace  a dvojitý strojní  chladicí systém,
              že podmínky, že

              - kromě společné  pohonné jednotky jsou  oba systémy
                nezávislé jeden na druhém,

              - každý systém samotný  je schopen udržet přiměřenou
                řízenou teplotu a

              - je   použito    nevýbušných   elektrických   spojů
                (konektorů) v chlazeném prostoru, aby se zabránilo
                riziku   vznícení  hořlavých   par  samovolně   se
                rozkládajících látek.

       (9) Pro  látky  číslic  41  a   42  musí  se  použít  jedné
       z následujících metod  řízení teploty uvedených  v odstavci
       (8):

           - metoda c), jestliže  nejvyšší teplota okolí očekávaná
             v průběhu přepravy nepřekročí  řízenou teplotu o více
             než 10 oC nebo

           - metoda d) nebo e).

           Pro  látky  číslic  43  až  50  se  musí  použít  jedné
       z následujících metod:

           - metoda a), jestliže  nejvyšší teplota okolí očekávaná
             v průběhu  přepravy  je  nejméně  o  10  oC nižší než
             řízená teplota,

           - metoda b), jestliže  nejvyšší teplota okolí očekávaná
             v průběhu přepravy nepřekročí  řízenou teplotu o více
             než 30 oC nebo

           - metoda c), d) nebo e).

41 106-
41 110

       Přeprava volně ložených zásilek

41 111 (1) Tuhé látky  a směsi (jako  přípravky a odpady)  číslice
       6c), s  výjimkou naftalenu, 11c), 12c),  13c) a 14c), mohou
       být přepravovány  volně ložené v  uzavřených vozidlech nebo
       vozidlech s plachtou.

       Naftalen  číslice  6c)  může  být  přepravován volně ložený
       v uzavřených   vozidlech  s   kovovou  nástavbou   nebo  ve
       vozidlech krytých  nehořlavou plachtou, které  mají kovovou
       nástavbu nebo  jejichž podlaha a stěny  jsou chráněny proti
       působení nákladu.

       (2) Odpady číslice 4c) mohou  být přepravovány volně ložené
       v nekrytých  vozidlech,  ale  s  plachtou  a  odpovídajícím
       větráním.  Musí  být  učiněna  vhodná  opatření,  aby  bylo
       zabráněno úniku obsahu, zvláště kapalných složek.

41 112-
41 117

       Přeprava v kontejnerech

41 118 Malé kontejnery  použité pro přepravu  volně ložených látek
       uvedených  v  bodě  41  111  musejí  splňovat  požadavky na
       vozidla uvedená v tomto bodu.

41 119-
41 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

41 200-
41 203

       Druhy vozidel

41 204 Látky  číslic  31  až  40  musí  být naloženy do uzavřených
       vozidel  nebo vozidel  s plachtou.  Pokud musejí  být látky
       podle ustanovení bodu 41  105 přepravovány v izotermických,
       chlazených  nebo chladicích  a mrazicích  vozidlech, musejí
       tato vozidla splňovat ustanovení  bodu 41 248. Látky číslic
       41 až  50 uložené v ochranných  obalech naplněných chladicí
       látkou musí být naloženy do uzavřených vozidel nebo vozidel
       s plachtou. Pokud  jsou používána uzavřená  vozidla, musejí
       být  přiměřeně  větrána.  Vozidla  s  plachtou  musejí  mít
       bočnice  a zadní  čelo. Plachty  těchto vozidel  musejí být
       z nepromokavého a těžko hořlavého materiálu.

41 205-
41 247

       Izotermická, chlazená a chladicí a mrazicí vozidla

41 248 Izotermická,   chlazená  a   chladicí  a   mrazicí  vozidla
       používaná  v  souladu  s  ustanoveními  bodu  41  105  musí
       splňovat následující podmínky:

       a) vozidla musí  být taková a  tak vybavena, pokud  se týče
          izolace  a prostředků  chlazení  (viz  bod 41  105), aby
          nejvyšší  teplota  předepsaná  v   bodě  41  105  nebyla
          překročena. Celkový koeficient  prostupu tepla nesmí být
          vyšší než 0,4W/m2 K,

       b) vozidlo  musí  být  vybaveno  tak,  aby  páry látek nebo
          chladicí látky nemohly proniknout do kabiny řidiče,

       c) vhodný  přístroj  musí  umožnit  kdykoli zjistit teplotu
          v ložném prostoru z kabiny řidiče,

       d) ložný  prostor musí  být opatřen  větracími otvory  nebo
          větracími  ventily,  jestliže  existuje  jakékoli riziko
          nebezpečného  nadměrného  tlaku  vznikajícího  v  ložném
          prostoru.  Je nutno  učinit opatření,  aby se  v případě
          potřeby  zajistilo, že  se chlazení  ventilačními otvory
          nebo ventily nezhorší;

       e) používaná chladicí látka nesmí být hořlavá a

       f) chladicí  jednotka chladicího  a mrazicího  vozidla musí
          být schopna provozu nezávisle na hnacím motoru vozidla.

41 249-
41 299

                             Oddíl 3

                      Všeobecná ustanovení

41 300-
41 320

       Dozor nad vozidly

41 321 Ustanovení  bodu  10  321  se  vztahují  na nebezpečné věci
       uvedené dále v množstvích přesahujících tyto hmotnosti:

       - látky číslic 21 až 25:                          1 000 kg

       - látky číslice 26:                                 100 kg

       - látky číslic 31, 32, 43 a 44:                   1 000 kg

       - látky číslic 33, 34, 45 a 46:                   2 000 kg

       - látky číslic 35, 36, 47 a 48:                   5 000 kg

       - látky číslic 41 a 42:                             500 kg

       Kromě toho musejí být vozidla  přepravující více než 500 kg
       látek číslic  41 a 42  předmětem neustálého dozoru,  aby se
       zamezilo jakémukoli  činu ze zlého úmyslu  a aby bylo možno
       upozornit řidiče  a příslušné orgány v  případě ztráty nebo
       požáru.

41 322-
41 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

41 400

       Omezení přepravovaných množství

41 401 (1) Dopravní jednotka nesmí přepravovat více než

           - 5 000 kg látek číslic 31 a 32, pokud je ložný prostor
             větrán  vrchem  a   dopravní  jednotka  je  izolována
             tepelně odolným  materiálem [viz bod 11  204 (3) (a)]
             nebo 1 000 kg látek číslic 31 a 32, jestliže dopravní
             jednotka neodpovídá těmto požadavkům,

           - 10 000 kg látek číslic 33 a 34,

           - 20 000 kg látek číslic 35, 36, 37, 38, 39 a 40,

           - 1 000 kg látek číslic 41 a 42 nebo 5 000 kg, jestliže
             je   dopravní  jednotka   izolována  tepelně  odolným
             materiálem,

           - 20 000 kg látek číslic 45, 46, 47, 48, 49 a 50.

       (2) Pokud  jsou  látky  této  třídy  přepravovány  společně
       v jedné  dopravní jednotce,  limity uvedené  v odstavci (1)
       nesmí  být  překročeny  a  jejich  celková  hmotnost  nesmí
       překročit 20 000 kg.

41 402 Ustanovení bodů 10  500 a 41 204 se  nevztahují na přepravu
       látek vyjmenovaných  nebo spadajících pod číslice  31 až 34
       a 41 až  44, pokud je  látka balena metodou  OP1, popřípadě
       OP2, a  hmotnost v jedné  dopravní jednotce nepřesahuje  10
       kg.

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

41 403 (1) Kusy opatřené  bezpečnostní značkou podle  vzoru č. 4.1
       nesmějí být  nakládány do jednoho  vozidla společně s  kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

       (2) Kusy  opatřené bezpečnostními  značkami podle  vzorů č.
       4.1 a 01 nesmějí být  nakládány do jednoho vozidla společně
       s kusy opatřenými značkou podle vzorů  č. 1, 1.4, 1.5, 1.6,
       2.3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

41 404-
41 413

       Manipulace a uložení

41 414 (1) Kusy  obsahující  látky  číslice  26  smějí být uloženy
       pouze  na  chladných,  dobře  větraných  místech, daleko od
       zdrojů tepla.

       (2) Kusy  obsahující  látky  číslic  41  až  50 nesmějí být
       ukládány na  jiné věci, kromě toho  musejí být uloženy tak,
       aby byly snadno přístupné.

       (3) Pro  kusy obsahující  látky číslic  41 až  50 musí  být
       udržována   stanovená   řízená   teplota   po   celou  dobu
       přepravního procesu, včetně nakládky a vykládky, rovněž tak
       při jakékoli zastávce během přepravy (viz bod 41 105 (2)).

       (4) Kusy musí být naloženy tak, aby volná cirkulace vzduchu
       v ložném  prostoru zajistila  stejnoměrnou teplotu nákladu.
       Jestliže  obsah  jednoho  vozidla  nebo  velkého kontejneru
       převyšuje 5 000 kg hořlavých  tuhých látek, náklad musí být
       rozdělen  do stohů  o hmotnosti  nejvýše 5  000 kg vzájemně
       oddělených vzduchovými mezerami o šířce nejméně 5 cm.

41 415-
41 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

41 500 Vozidla  s  nesnímatelnými   nebo  snímatelnými  cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly (vyprázdněné a  nevyčištěné cisterny, kontejnery
       a vozidla  pro přepravu  volně ložených  látek) látky  této
       třídy,  musejí být  opatřeny bezpečnostními  značkami podle
       vzoru č. 4.1.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této  třídy uvedené v  bodě 2412 (3),  musejí být též
       opatřeny bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

41 501-
41 508

       Zastávky z provozních důvodů

41 509 Během  přepravy látek  číslic 31,  32, 41  a 42 nesmějí být
       zastávky   z  provozních   důvodů,  pokud   je  to   možné,
       v blízkosti  obydlených  míst  nebo  shromaždišť.  Zastávka
       v blízkosti  takových  míst  smí  být  prodloužena pouze se
       souhlasem příslušných orgánů.  Stejné pravidlo platí, je-li
       v dopravní jednotce naloženo více než 2 000 kg látek číslic
       33, 34, 43 a 44.

41 510-
41 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

41 600-
41 999

                            Třída 4.2

                        Samozápalné látky

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

42 000-
42 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

42 100-
42 104

       Způsob odeslání a přepravní omezení

42 105 Fosfor číslice  22 se smí přepravovat  pouze v cisternových
       vozidlech,    snímatelných   cisternách    a   cisternových
       kontejnerech.

42 106-
42 110

       Přeprava volně ložených zásilek

42 111 Látky číslic 1c), 2c), 3, třísky železných kovů při vrtání,
       frézování,   soustružení  číslice   12  c),   použitý  oxid
       železnatý  a použitý  oxid  železnatý  - houba,  číslice 16
       c)  a tuhý  odpad zařazený  pod písmeno  c) výše  uvedených
       číslic  mohou  být  přepravovány  volně  ložené. Tyto látky
       musejí  být však  přepravovány v  uzavřených vozidlech nebo
       vozidlech s plachtou s kovovou korbou.

42 112-
42 117

       Přeprava v kontejnerech

42 118 Malé kontejnery používané pro přepravu volně ložených látek
       uvedených  v  bodě  42  111  musejí  splňovat  požadavky na
       vozidla tohoto bodu.

42 119-
42 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

42 200-
42 203

       Druhy vozidel

42 204 Kusy  obsahující látky  třídy 4.2  musejí být  přepravovány
       v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou.

42 205-
42 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

42 300-
42 320

       Dozor nad vozidly

42 321 Ustanovení  bodu  10  321   se  vztahují  na  níže  uvedené
       nebezpečné  věci, pokud  jejich množství  přesáhne uvedenou
       hmotnost:

       Látky  přiřazené  pod  písmeno  a)  různých  číslic a látky
       číslice 22:                   10 000 kg

42 322-
42 377

       Vyprázdněné cisterny

42 378 K cisternám, které obsahovaly fosfor  číslic 11a) a 22, viz
       též body 211 470 (2) a 212 470 (2).

42 379-
42 399

                             Oddíl 4

           Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku

                          a manipulaci

42 400-
42 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

42 403 Kusy opatřené bezpečnostní značkou  podle vzoru číslice 4.2
       nesmějí být  nakládány do jednoho  vozidla společně s  kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

42 404-
42 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

                Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

42 500 Vozidla  se  snímatelnými  nebo  nesnímatelnými  cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla  pro přepravu  volně ložených  látek) látky  této
       třídy,  musejí být  opatřeny bezpečnostními  značkami podle
       vzoru č. 4.2.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této  třídy uvedené v bodě  2442 (3) až (5)  musí být
       opatřeny též bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

42 501-
42 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

42 600-
42 999

                            Třída 4.3

      Látky, které při styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

43 000-
43 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

43 100-
43 110
       Přeprava volně ložených zásilek

43 111 (1) Tuhé  látky a  směsi (jako  přípravky a  odpady) číslic
       11c), 12c), 13c), 14c), 17b)  a 20c) mohou být přepravovány
       volně  ložené  ve  speciálně  vybavených  vozidlech. Otvory
       sloužící pro nakládku a  vykládku musí být možno hermeticky
       uzavřít.

       (2) Hliníkové  stěry  číslice  13b)  smějí být přepravovány
       volně ložené v dobře odvětrávaných vozidlech s plachtou.

       (3) Hliníkové  stěry  číslice  13c),  ferosilicium  číslice
       15c), kusový  silicid vápníku číslice  12b) a kusové  látky
       číslice 12c)  smějí být také  přepravovány volně ložené  ve
       vozidlech s plachtou nebo uzavřených vozidlech.

43 112-
43 117

       Přeprava v kontejnerech

43 118 Malé kontejnery používané pro přepravu volně ložených látek
       uvedených v bodě 43 111  musí splňovat požadavky na vozidla
       tohoto bodu.

43 119-
43 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

43 200-
43 203

       Druhy vozidel

43 204 Kusy obsahující  látky nebo předměty  třídy 4.3 musejí  být
       nakládány do uzavřených vozidel nebo vozidel s plachtou.

43 205-
43 259

       Další vybavení

43 260 Kromě vybavení uvedeného v bodu  10 260 musí být v dopravní
       jednotce plachta z plastu o rozměrech nejméně 2 x 3 m.

43 261-
43 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

43 300-
43 320

       Dozor nad vozidly

43 321 Ustanovení  bodu  10  321   se  vztahují  na  níže  uvedené
       nebezpečné  věci, pokud  jejich množství  přesáhne uvedenou
       hmotnost:

       Látky přiřazené pod písmeno a) různých číslic:   10 000 kg.

43 322-
43 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

43 400-
43 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

43 403 Kusy  opatřené  bezpečnostní  značkou  podle  vzoru  č. 4.3
       nesmějí být  nakládány do jednoho  vozidla společně s  kusy
       opatřenými  bezpečnostní  značkou  podle  vzoru  č.  1, 1.4
       (kromě skupiny snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

43 404-
43 413

       Manipulace a uložení

43 414 Při manipulaci  s kusy se  musí provést zvláštní  opatření,
       aby se nedostaly do styku s vodou.

43 415-
43 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

43 500 Vozidla  s  nesnímatelnými   nebo  snímatelnými  cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla  pro přepravu  volně ložených  látek) látky  této
       třídy  musejí  být  opatřeny  bezpečnostními značkami podle
       vzoru č. 4.3.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této třídy  uvedené v bodě 2482 (3)  až (7), musí být
       opatřeny též bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

43 501-
43 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

43 600-
50 999

                            Třída 5.1

                    Látky podporující hoření

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

51 000-
51 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

51 100-
51 104

       Způsob odeslání a přepravní omezení

51 105 Dusičnan  amonný  číslice  20   se  smí  přepravovat  pouze
       v cisternových    vozidlech,     snímatelných    cisternách
       a cisternových kontejnerech.

51 106-
51 110

       Přeprava volně ložených zásilek

51 111 (1) Látky číslic 11  až 13, 16, 18, 21,  22c) a tuhé odpady
       přiřazené pod  výše uvedené číslice  mohou být přepravovány
       volně ložené jako vozové zásilky.

       (2) Látky číslic 11  až 13, 16, 18, 21,  22c) a tuhé odpady
       přiřazené pod výše uvedené  číslice musejí být přepravovány
       v uzavřených  vozidlech  nebo  ve  vozidlech s nepropustnou
       a nehořlavou plachtou. Vozidla  musejí být konstruována buď
       tak,  aby se  látky naložené  ve vozidle  nemohly dostat do
       styku se  dřevem nebo jiným hořlavým  materiálem, nebo tak,
       aby byl celý povrch podlahy  a stěn, pokud jsou z hořlavého
       materiálu, opatřen nepropustným  a nehořlavým povlakem nebo
       byl napuštěn látkami, které činí dřevo těžko hořlavým.

51 112-
51 117

       Přeprava v kontejnerech

51 118 (1) Kromě  kusů  obsahujících  peroxid  vodíku nebo roztoky
       peroxidu vodíku  číslice 1a) nebo  tetranitromethan číslice
       2 mohou být  kusy, které obsahují látky  spadající pod tuto
       třídu, přepravovány v malých kontejnerech.

       (2) Kontejnery  určené  k  přepravě  volně  ložených  látek
       číslic 11  až 13, 16 a  18 musejí být vyrobeny  z kovu, být
       těsné,  kryty příklopem  nebo nepropustnou,  těžko hořlavou
       plachtou   a  konstruovány   tak,  aby   se  látky  uložené
       v kontejnerech nemohly dostat do styku se dřevem nebo jiným
       hořlavým materiálem.

       (3) Kontejnery  určené  pro  přepravu  volně ložených látek
       číslic  21   a  22c)  musejí   být  kryty  příklopem   nebo
       nepropustnou  těžko  hořlavou  plachtou  a konstruovány buď
       tak, aby  se látky uložené  v kontejneru nemohly  dostat do
       styku se  dřevem nebo jiným  hořlavým materiálem, nebo  aby
       celý povrch  podlahy a stěn, pokud  jsou vyrobeny ze dřeva,
       byl  opatřen  nepropustným  těžko  hořlavým  povlakem  nebo
       napuštěn křemičitanem sodným nebo podobnou látkou.

51 119-
51 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

51 200-
51 203

       Druhy vozidel

51 204 Flexibilní IBC obsahující látky číslic 11 až 13 a 16b) musí
       být  přepravovány  v  uzavřených  vozidlech  nebo vozidlech
       s plachtou. Plachta musí být  z nepropustného a nehořlavého
       materiálu.  Musejí  být  učiněna  taková  opatření,  aby se
       v případě  úniku  ve  vozidle  naložených  látek  zabránilo
       jejich styku se dřevem nebo jinými hořlavými látkami.

51 205-
51 219

       Vozidla   používaná   pro    přepravu   nebezpečných   věcí

       v nesnímatelných   nebo    snímatelných   cisternách   nebo

       v cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než

                           3 000 litrů

51 220 Pro přepravu kapalin číslice 1a):

       (1) Použijí se ustanovení  bodu 220 531 (2), 220  532 a 220
       533 dodatku B.2.

       (2) Ke konstrukci jakékoli části vozidla umístěné za štítem
       předepsaným  v bodu  220 531  (2) nesmí  být použito dřeva,
       pokud  není chráněna  pokrytím kovovým  nebo jiným  vhodným
       syntetickým materiálem.

51 221-
51 259

       Zvláštní vybavení

51 260 Při přepravě kapalin číslice  1a) musí být vozidla vybavena
       nádrží s obsahem přibližně 30 litrů vody umístěnou co možno
       nejbezpečněji.  Do  vody  musí  být  přidán přípravek proti
       zamrzání,   který   nenarušuje    pokožku   nebo   sliznice
       a nereaguje chemicky  s nákladem. Pokud  jsou tyto kapaliny
       přepravovány  v přípojném  cisternovém vozidle,  které může
       být odpojeno od motorového vozidla,  musí být nádrž s vodou
       umístěna na tomto přípojném vozidle.

51 261-
51 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

51 300-
51 320

       Dozor nad vozidly

51 321 Ustanovení  bodu  10  321   se  vztahují  na  níže  uvedené
       nebezpečné  věci, pokud  jejich množství  přesáhne uvedenou
       hmotnost:

       Látky  číslice 5  a látky  přiřazené pod  písmeno a)  všech
       ostatních číslic: 10 000 kg.

51 322-
51 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

51 400-
51 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

51 403 Kusy  opatřené  bezpečnostní  značkou  podle  vzoru  č. 5.1
       nesmějí být  nakládány do jednoho  vozidla společně s  kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

51 404-
51 413

       Manipulace a uložení

51 414 Je zakázáno  používat pro uložení kusů  ve vozidlech snadno
       hořlavých materiálů.

51 415-
51 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

                Označování a bezpečnostní značky

                       Bezpečnostní značky

51 500 Vozidla  s  nesnímatelnými   nebo  snímatelnými  cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla  pro přepravu  volně ložených  látek) látky  této
       třídy, musí být opatřeny značkami podle vzoru č. 5.1.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této třídy uvedené v  bodě 2512 (3), musejí být navíc
       opatřeny bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

51 501-
51 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

51 600-
51 999

                            Třída 5.2

                       Organické peroxidy

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

52 000-
52 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

52 100-
52 104

       Způsob odeslání a přepravní omezení

52 105 (1) Látky  číslic  11  až  20  musejí  být zasílány takovým
       způsobem,  aby  nikdy   nebyly  překročeny  řízené  teploty
       definované v bodě 2550 (16) až (19) a pro vyjmenované látky
       uvedené  v   bodu  2551  a   pro  nevyjmenované  látky   ve
       schválených podmínkách přepravy [viz bod 2550 (8)].

       (2) Udržování předepsané teploty  je nezbytné pro bezpečnou
       přepravu  mnoha  organických  peroxidů.  Všeobecně musí být
       učiněny:

           - důkladná kontrola dopravní jednotky před nakládkou,
           - poučení dopravce o provozu chladicícho systému včetně
             seznamu možných  dodavatelů chladicí látky,  kteří se
             nacházejí na přepravní trase,
           - postupy v případě poruch řízení teploty,
           - pravidelné zjišťování provozních teplot,
           - zajištění   náhradního    chladicího   systému   nebo
             náhradních dílů.

       (3) Všechna řídící a  teplotu snímající zařízení chladícího
       systému  musejí být  snadno přístupná  a všechny elektrická
       spojení  musí  být  chráněna  proti  povětrnostním  vlivům.
       Teplota  vzduchu uvnitř  dopravní jednotky  musí být měřena
       dvěma  nezávislými  snímači  a  naměřené  hodnoty  musí být
       zaznamenány  tak,  aby  každá  teplotní  změna  byla snadno
       zjistitelná. Teplota  musí být kontrolována  každé čtyři až
       šest hodin  a zaznamenávána. Pokud  jsou přepravovány látky
       s řízenou  teplotou nižší  než +  25 oC,  musí být dopravní
       jednotka   vybavena  vizuálními   a  zvukovými   poplašnými
       zařízeními  s napájením  nezávislými na  chladicím systému,
       nastavenými  na spuštění  při dosažení  řízené teploty nebo
       pod ní.

       (4) Jestliže  se  během  přepravy  překročí řízená teplota,
       musí být učiněna  pohotovostní opatření zahrnující nezbytné
       opravy chladicího  zařízení nebo zvýšení  chladicí kapacity
       (např. doplnění kapalné nebo  tuhé chladicí látky). Musí se
       též provádět častá kontrola  teploty a přípravy pro použití
       nouzových  postupů. Jestliže  je dosaženo  kritické teploty
       (viz též body 2550 (17)  a 2551), musí být zahájeny nouzové
       postupy.

       (5) Výběr prostředků řízení teploty pro přepravu je závislý
       na  řadě faktorů.  Mezi ty,  které je  třeba vzít  v úvahu,
       patří:

           - řízená(é) teplota(y) přepravovaných látek,
           - rozdíl mezi řízenou  teplotou a očekávanými teplotami
             okolí,
           - účinnost tepelné izolace,
           - doba trvání přepravy,
           - míra   bezpečnosti  s   ohledem  na   zpoždění  během
             přepravy.

       (6) Vhodné způsoby prevence  nepřekročení řízené teploty ve
       vzestupném pořadí jejich účinnosti jsou:

           a) tepelná izolace,  za podmínky, že  počáteční teplota
              organických peroxidů je  dostatečně nižší než řízená
              teplota,
           b) tepelná izolace  a systém chlazení  chladicí látkou,
              za podmínky, že:

              - je přepravováno  nebo je zajištěn  způsob doplnění
                odpovídajícího  množství nehořlavé  chladicí látky
                (např.   kapalného   dusíku   nebo   tuhého  oxidu
                uhličitého),   při    rozumné   míře   bezpečnosti
                s ohledem na zdržení během přepravy,
              - jako chladicí látka  nejsou použity kapalný kyslík
                nebo vzduch,
              - chladící účinek je stálý, i když byla spotřebována
                většina chladící látky,
              - nutnost vyvětrat dopravní jednotku před vstupem do
                ní  je  jasně  uvedena  ve  varovném upozornění na
                dveřích.

           c) tepelná  izolace a  jednoduché strojní  chlazení, za
              podmínky,  že  je  použito  nevýbušného elektrického
              příslušenství v chlazeném  prostoru, aby se předešlo
              vznícení hořlavých par organických peroxidů,

           d) tepelná  izolace  a   kombinovaný  strojní  chladicí
              systém a systém s chladicí látkou, za podmínky, že:

              - tyto dva systémy jsou na sobě nezávislé,
              - jsou splněny požadavky odstavce b) a c),

           e) tepelná izolace a dvojitý strojní chladicí systém za
              podmínky, že:

              - kromě  společné  pohonné  jednotky  jsou  tyto dva
                systémy na sobě nezávislé,
              - každý  systém   sám  o  sobě   je  schopen  udržet
                přiměřenou řízenou teplotu,
              - je použito  nevýbušného elektrického příslušenství
                v chlazeném  prostoru,  aby  se  předešlo vznícení
                hořlavých par organických peroxidů.

       (7) Pro  látky  číslic  11  a  12  musí být použito jednoho
       z následujících způsobů řízení  teploty, které jsou popsány
       v odstavci (6):

           - způsobu  c), pokud  nejvyšší teplota  okolí očekávaná
             během přepravy nepřekročí řízenou  teplotu o více než
             10 oC, jinak
           - způsobů d) nebo e).

       Pro  látky   číslic  13  až   20  musí  být   použit  jeden
       z následujících způsobů:

           - způsob  a),  pokud  nejvyšší  teplota okolí očekávaná
             během  přepravy  je  nejméně  o  10  oC nižší, než je
             řízená teplota,
           - způsob  b),  pokud  nejvyšší  teplota okolí očekávaná
             během přepravy nepřesahuje řízenou teplotu o více než
             30 oC, jinak
           - způsob c), d) nebo e).

52 106-
52 117

       Přeprava v kontejnerech

52 118 Kusy  obsahující  látky  číslice   1  nebo  2  nesmějí  být
       přepravovány v malých kontejnerech.

52 119-
52 199

                             Oddíl 2

         zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

52 200-
52 203

       Druhy vozidel

52 204 Látky číslic  1 až 10 musejí  být přepravovány v uzavřených
       vozidlech  nebo  vozidlech  s   plachtou.  Tam,  kde  podle
       ustanovení  bodu  52  105  je  předepsáno přepravovat látky
       v izotermických,  chlazených  nebo  chladících  a mrazících
       vozidlech,  musí tato  vozidla splňovat  ustanovení bodu 52
       248. Látky  číslic 11 až  20 obsažené v  ochranných obalech
       naplněných   chladící   látkou   musejí   být  přepravovány
       v uzavřených  vozidlech  nebo  vozidlech  s plachtou. Pokud
       jsou  použita  uzavřená   vozidla,  musejí  být  dostatečně
       větraná.  Vozidla s  plachtou  musejí  mít bočnice  a zadní
       čelo.   Plachty   těchto   vozidel   musejí  být  zhotoveny
       z nepropustného a nehořlavého materiálu.

52 205-
52 247

       Isotermická, chlazená a chladicí a mrazicí vozidla

52 248 Isotermická,   chlazená  a   chladicí  a   mrazicí  vozidla
       používaná  podle  ustanovení  bodu  52  105  musí odpovídat
       následujícím podmínkám:

       a) vozidlo  musí  být  po   stránce  izolace  a  chladicích
          prostředků  konstruováno  a  vybaveno  tak  (viz  bod 52
          105), aby nebyla  překročena nejvyšší teplota předepsaná
          v bodě 52  105. Celkový koeficient  prostupu tepla nesmí
          překročit 0,4 W/m2 K,

       b) vozidlo musí být vybaveno tak, aby páry z přepravovaných
          látek  nebo chladicí  látky nemohly  vniknout do  kabiny
          řidiče,

       c) vozidlo musí být  vybaveno vhodným zařízením umožňujícím
          v kterémkoliv okamžiku  zjistit z kabiny  řidiče teplotu
          v ložném prostoru,

       d) ložný prostor musí být  vybaven ventilačními otvory nebo
          ventilačními  ventily,  pokud  existuje  jakékoli riziko
          nebezpečného  zvýšení tlaku  v tomto  prostoru. Je nutno
          učinit opatření,  aby v případě  potřeby bylo zajištěno,
          že   se  chlazení   ventilačními  otvory   nebo  ventily
          nezmenší,

       e) použitá chladicí látka nesmí být hořlavá,

       f) chladicí zařízení chladicích  a mrazicích vozidel musejí
          být schopna provozu nezávisle na hnacím motoru vozidla.

52 249-
52 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

52 300-
52 320

       Dozor nad vozidly

52 321 Ustanovení  bodu  10  321   se  vztahují  na  níže  uvedené
       nebezpečné  věci,  pokud  jejich  množství přesáhne uvedené
       hmotnosti:

       - látky číslic 1, 2, 13 a 14:                      1 000 kg
       - látky číslic 3, 4, 15 a 16:                      2 000 kg
       - látky číslic 5, 6, 17 a 18:                      5 000 kg
       - látky číslic 11 a 12:                              500 kg

       Navíc musejí být vozidla přepravující více než 500 kg látek
       číslic 11  a 12 nepřetržitě  pod dozorem, aby  se zabránilo
       jakémukoliv  jednání  ve  zlém  úmyslu  a  aby  bylo  možno
       uvědomit řidiče  a příslušné orgány  v případě ztráty  nebo
       požáru.

52 322-
52 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

52 400

       Omezení přepravovaných množství

52 401 (1) V dopravní jednotce nesmí být přepravováno více než:

           - 5 000 kg látek  číslic 1 a 2, pokud  je ložný prostor
             odvětráván  shora  a  dopravní  jednotka je izolována
             materiálem odolným  proti teplu [viz  bod 11 204  (3)
             a)], nebo 1 000 kg látek číslic 1 a 2, pokud dopravní
             jednotka tyto požadavky nesplňuje,
           - 10 000 kg látek číslic 3 a 4,
           - 20 000 kg látek číslic 5, 6, 7, 8, 9 a 10,
           - 1 000 kg látek  číslic 11 a 12, nebo  5 000 kg látek,
             pokud je izolace z materiálu odolného proti teplu,
           - 5 000 kg látek číslic 13 a  14, nebo 10 000 kg, pokud
             je  izolace  dopravní  jednotky  z materiálu odolného
             proti teplu,
           - 20 000 kg látek číslic 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

       (2) Pokud se  látky této třídy nakládají  společně do jedné
       dopravní  jednotky,  omezení  uvedená  v  odstavci  (1)  se
       nesmějí  překročit  a  jejich   celková  hmotnost  v  jedné
       dopravní jednotce nesmí překročit 20 000 kg.

52 402 Ustanovení bodů 10  500 a 52 204 se  nevztahují na přepravu
       látek  vyjmenovaných nebo  spadajících pod  číslice 1  až 4
       a 11 až 14 za předpokladu,  že jsou tyto látky baleny podle
       způsobu  balení  OP1  nebo  OP2  a  jejich hmotnost v jedné
       dopravní jednotce nepřekročí 10 kg.

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

52 403 (1) Kusy opatřené  bezpečnostní značkou podle  vzoru č. 5.2
       nesmějí  být nakládány  do  téhož  vozidla společně  s kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

       (2) Kusy  opatřené bezpečnostními  značkami podle  vzorů č.
       5.2 a  01 nesmějí být  nakládány do téhož  vozidla společně
       s kusy opatřenými značkou podle vzorů  č. 1, 1.4, 1.5, 1.6,
       2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

52 404-
52 412

       Čištění před nakládkou

52 413 Vozidla určená  pro přepravu kusů  obsahujících látky třídy
       5.2 musí být pečlivě vyčištěna.

       Manipulace a uložení

52 414 (1) Je zakázáno používat k ukládání kusů ve vozidlech lehce
       hořlavých materiálů.

       (2) Kusy  obsahující látky  číslic 11  až 20  musejí být ve
       vozidlech uloženy tak, aby byly snadno přístupné.

       (3) Při přepravě  kusů obsahujících látky  číslic 11 až  20
       musí být  řízená teplota udržována po  celou dobu přepravy,
       včetně  doby  nakládky  a   vykládky,  jakož  i  případných
       zastávek během přepravy [viz bod 52 105 (1)].

       (4) Kusy  musejí  být  nakládány  tak,  aby  volné proudění
       vzduchu  v ložném  prostoru zajistilo  stejnoměrnou teplotu
       nákladu.  Pokud  obsah   vozidla  nebo  velkého  kontejneru
       přesahuje 5  000 kg organického  peroxidu, musí být  náklad
       stohován odděleně  nejvýše po 5  000 kg a  jednotlivé stohy
       musí  být od  sebe  odděleny  vzduchovými mezerami  o šířce
       nejméně 0,05 m.

52 415-
52 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

52 500 Vozidla  s  nesnímatelnými   nebo  snímatelnými  cisternami
       a cisternovými  kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       (vyprázdněné,  nevyčištěné)  látky  této  třídy,  musí  být
       opatřeny bezpečnostními značkami podle vzoru č. 5.2.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této třídy uvedené v bodě 2559 (3) až (4), musejí být
       navíc opatřeny bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

52 501-
52 508

       Zastavení z provozních důvodů

52 509 Během  přepravy  látek  číslic  1,  2,  11  a  12  se nesmí
       z provozních   důvodů,  pokud   je  to   možné,  zastavovat
       v obytných  nebo  městských   oblastech.  Zastavení  poblíž
       takových  míst  může  být  prodlouženo  pouze  se souhlasem
       příslušných  orgánů.  Totéž  platí,  pokud  je  na dopravní
       jednotce naloženo více  než 2 000 kg látek  číslic 3, 4, 13
       a 14.

52 510-
52 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

52 600-
60 999

                            Třída 6.1

                         Jedovaté látky

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

61 000-
61 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

61 100-
61 110

       Přeprava volně ložených zásilek

61 111 (1) Látky  číslice  60c)  a   3243  tuhé  látky  obsahující
       jedovatou kapalinu číslice 65b)  se smějí přepravovat volně
       ložené jako celovozové zásilky.

       (2) Látky  číslice  60c)  a   3243  tuhé  látky  obsahující
       jedovatou  kapalinu  číslice  65b)  musejí  být  v  takovém
       případě  přepravovány  ve  vozidlech  s  plachtou.  Vozidla
       přepravující  volně  ložené   3243  tuhé  látky  obsahující
       jedovatou  kapalinu  číslice  65b)  musejí  být  těsná nebo
       utěsněná,  např.  pomocí   vhodného  a  dostatečně  pevného
       vnitřního povlaku (vyložení).

       (3) Směsi  (jako  přípravky   a  odpady)  obsahující  látky
       číslice  60c) smějí  být přepravovány  za stejných podmínek
       jako  tyto látky.  Ostatní tuhé  látky, včetně  směsí (jako
       přípravky a odpady) přiřazené pod písmeno c) různých číslic
       smějí být přepravovány volně ložené pouze v kontejnerech za
       podmínek bodu 61 118.

61 112-
61 117

       Přeprava v kontejnerech

61 118 Kontejnery určené  k přepravě volně  ložených tuhých látek,
       včetně  směsí  (jako  přípravky  a  odpady) přiřazených pod
       písmeno  c) různých  číslic  a  3243 tuhé  látky obsahující
       jedovatou  kapalinu  číslice  65b)  musejí  mít  plné stěny
       a musí být kryty střechou nebo plachtou.

       Kontejnery   obsahující  volně   ložené  3243   tuhé  látky
       obsahující  jedovatou  kapalinu  číslice  65b) musejí těsné
       nebo  utěsněné např.  pomocí vhodného  a dostatečně pevného
       vnitřního povlaku (vyložení).

61 119-
61 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

61 200-
61 259

       Zvláštní vybavení

61 260 Při  přepravě  antidetonačních  směsí  pro  motorová paliva
       číslice 31a)  nebo nádob, které  tyto směsi obsahovaly,  je
       nutno  vydat řidiči  současně s  nákladním listem přenosnou
       skříňku opatřenou držadlem a obsahující:

       - tři  vyhotovení písemných  pokynů pro  chování v  případě
         nehody  nebo jiné  události  během  přepravy (viz  bod 61
         385);
       - dva  páry rukavic  a dva  páry vysokých  bot z  gumy nebo
         z vhodného plastu;
       - dvě  protiplynové  masky  s  vložkami  s  aktivním  uhlím
         o obsahu 500 cm3;
       - láhev  (např. z  bakelitu) obsahující  2 kg  manganistanu
         draselného s nápisem "před použitím rozpustit ve vodě";
       - šest kartonových výstražných  tabulí s nápisem "nebezpečí
         - rozlit těkavý jed. Nepřibližujte se bez masky" v jazyce
         nebo jazycích  všech států, po jejichž  území se přeprava
         provádí.

       Tato skříňka  musí být umístěna  v kabině řidiče  na místě,
       kde ji záchranná jednotka může snadno nalézt.

61 261-
61 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

61 300-
61 301

       Opatření při nehodách

61 302 (Viz bod 61 385)
61 303-
61 320

       Dozor nad vozidly

61 321 Ustanovení  bodu  10  321  se  vztahují  na nebezpečné věci
       uvedené  níže,  pokud  jejich  množství převyšuje stanovené
       hmotnosti:

       - látky  číslic 1  až 5  a látky  spadající pod  písmeno a)
         všech číslic: 1 000 kg;
       - látky spadající pod písmeno b) všech číslic: 5 000 kg.

61 322-
61 384

61 385 Při  přepravě  antidetonačních  směsí  pro  motorová paliva
       číslice 31a) nebo nádob,  které obsahovaly tyto směsi, musí
       písemné pokyny obsahovat zejména:

       A. Bezpečnostní opatření

       Přepravovaná  látka je  velmi jedovatá.  Uniká-li z některé
       nádoby, je nutno provést tato bezpečnostní opatření:

       1. Zamezit

          a) dotyku s pokožkou,
          b) vdechnutí výparů,
          c) vniknutí kapaliny do úst.

       2. Při manipulaci s proraženými, poškozenými nebo kapalinou
          zvlhčenými sudy musí být použito

          a) protiplynových masek,
          b) gumových rukavic nebo rukavic z vhodného plastu,
          c) vysokých  gumových bot  nebo vysokých  bot z vhodného
             plastu.

       Při  vážné nehodě  vytvářející překážku  na veřejné pozemní
       komunikaci je nutno varovat před vzniklým nebezpečím osoby,
       které přicházejí uvolnit místo nehody.

       B. Chování po nehodě

       Provedou  se   všechna  vhodná  opatření,   včetně  použití
       výstražných tabulí  uvedených v bodě 61  260 k udržení osob
       ve  vzdálenosti nejméně  15  metrů  od místa  nehody. Kolem
       uzavřeného místa se musí rozmístit výstražné tabule uložené
       ve skříňce a přihlížející osoby  se musí udržovat za těmito
       tabulemi.

       Masky, rukavice a vysoké boty umožní přiblížit se k nákladu
       a ověřit jeho stav.

       Jsou-li proraženy sudy, je nutno

       a) urychleně  opatřit další  masky, rukavice  a vysoké boty
          k vybavení pracovníků;

       b) vyčlenit sudy, které zůstaly neporušeny;

       c) neutralizovat kapalinu, která ulpěla  na vozidle nebo na
          zemi,  vydatným pokropením  vodným roztokem manganistanu
          draselného  (láhev tohoto  neutralizačního prostředku je
          uložena ve  skříňce); roztok se připraví  snadno tak, že
          se  0,5 kg  manganistanu rozpustí  ve vědru  s 15  litry
          vody;  pokropení je  třeba několikrát  opakovat, protože
          pro  úplné  zneškodnění  1  kg  přepravovaných  látek je
          zapotřebí 2 kg manganistanu draselného.

       Dovolují-li   to   okolnosti,   je   nejlepším  prostředkem
       k dezinfekci místa nehody  polití vyteklé kapaliny benzinem
       a jeho zapálení.

       C. Důležitý pokyn

       V případě  nehody  je  jedním  z  prvních  nutných opatření
       podání telegrafické nebo telefonické zprávy ...............
       (na tomto místě se doplní text adresami a telefonními čísly
       vhodných podniků,  které je třeba uvědomit  v každém státě,
       po jehož území se přeprava uskutečňuje).

       Vozidlo,  které bylo  znečištěno přepravovanou  látkou, smí
       být  znovu  uvedeno  do   provozu  až  po  jeho  dezinfekci
       provedené za dozoru oprávněné osoby. Dřevěné části vozidla,
       které se dostaly do styku  s přepravovanou látkou, musí být
       sejmuty a spáleny.

61 386-
61 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

61 400-
61 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

61 403 Kusy  opatřené  bezpečnostní  značkou  podle  vzoru  č. 6.1
       nesmějí být  nakládány do jednoho  vozidla společně s  kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

61 404-
60 406

       Místa nakládky a vykládky

61 407 (1) Je zakázáno

           a) nakládat nebo vykládat látky číslic 1 až 5 a všechny
              látky spadající pod písmeno a) každé jiné číslice na
              místech  přístupných veřejnosti  v zastavěném  území
              bez zvláštního povolení příslušných orgánů

           b) nakládat  nebo  vykládat   tytéž  látky  na  místech
              přístupných  veřejnosti  mimo  zastavěné  území  bez
              předchozího  vyrozumění  příslušných  orgánů,  pokud
              tyto  ložné  operace  nejsou  ospravedlněny  vážnými
              bezpečnostními důvody.

       (2) Je-li z nějakého důvodu nutno provádět ložné operace na
       místě  přístupném  veřejnosti,  musí  se  látky  a předměty
       různého druhu od sebe navzájem oddělit podle bezpečnostních
       značek.

61 408-
61 414

       Čištění po vykládce

61 415 (1) Vozidla,  která  byla  znečištěna  látkami číslice 31a)
       nebo jejich směsí, smějí být  uvedena zpět do provozu až po
       jejich  desinfekci provedené  pod dozorem  oprávněné osoby.
       Všechny dřevěné  části vozidla, které  se dostaly do  styku
       s látkami číslice 31a), musí být sejmuty a spáleny.

       (2) Jestliže  látky této  třídy  unikly  a rozlily  se nebo
       rozsypaly ve  vozidle, smí být vozidlo  znovu použito až po
       jeho   dokonalém   vyčištění   a   v   případě  potřeby  po
       dekontaminaci. Všechny ostatní věci a předměty přepravované
       na  tomtéž vozidle  musí být  prohlédnuty s  hlediska možné
       kontaminace.

61 416-
61 499

                             Oddíl 5

  Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel, vozidel s cisternami,

              kontejnery a cisternovými kontejnery

       Označování a bezpečnostní značky

       Označování

61 500 (1) Při  přepravě  látek  číslice  31a)  musí  být  vozidlo
       označeno    na    všech    stranách    výstražným   nápisem
       upozorňujícím,  že  v  případě   úniku  kapaliny  je  nutno
       zachovat největší obezřetnost a že se nikdo nesmí přiblížit
       k vozidlu   bez   protiplynové   masky,   gumových  rukavic
       a vysokých  gumových  bot  nebo   rukavic  a  vysokých  bot
       z vhodného plastu.

       Bezpečnostní značky

       (2) Vozidla  s nesnímatelnými  nebo snímatelnými cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla pro volně ložené  látky) látky této třídy, musejí
       být označeny bezpečnostními značkami podle vzoru č. 6.1.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této  třídy uvedené v  bodě 2612 (3)  až (10), musejí
       být  navíc  opatřeny  bezpečnostními  značkami podle tohoto
       bodu.

61 501-
61 508

       Zastávky z provozních důvodů

61 509 Pokud je to možné, nesmí  se zastavovat z provozních důvodů
       v blízkosti  obydlených  nebo  městských  území.  zastavení
       v blízkosti  takovýchto  míst  smí  být  prodlouženo jen se
       souhlasem příslušných orgánů.

61 510-
61 514

       Ochrana proti slunci

61 515 Během měsíců  dubna až října  musí být kusy  s kyanovodíkem
       číslice 1 přepravované vozidlem, které zůstalo stát, účinně
       chráněny proti  slunci, např. plachtami  umístěnými alespoň
       20  cm  nad  nákladem,  pokud  to  vyžadují právní předpisy
       státu, v němž vozidlo zastavilo.

61 516-
61 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

61 600-
61 999

                            Třída 6.2

                         Infekční látky

                       Základní ustanovení

       (Použije se pouze u všeobecných ustanovení části I)

62 000-
62 009

                             Oddíl 1

                         Způsob přepravy

62 100-
62 104

62 105 Kusy obsahující látky této třídy se smějí přepravovat pouze
       v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou.

62 106-
62 117

       Přeprava v kontejnerech

62 118 (1) Kusy obsahující  látky této třídy  se smějí přepravovat
       v malých kontejnerech.

       (2) Zákazy společné nakládky bodu 62 403 se vztahují též na
       vnitřek (vnitřní prostor) malých kontejnerů.

62 119-
62 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

62 200-
62 239

       Hasicí přístroje

62 240 Ustanovení bodu 10 240 (1) (b) a (3) se nepoužijí.

62 241-
62 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

62 300-
62 301

       Opatření při nehodách

62 302 (Viz bod 62 385)

62 303-
62 320

       Dozor nad vozidly

62 321 Ustanovení bodu 10 321 se vztahují na všechny látky číslice
       1 bez ohledu  na jejich hmotnost. Vztahují  se též na látky
       číslice  2,  jejichž  množství  převyšuje  hmotnost 100 kg.
       Avšak ustanovení  bodu 10 321  není třeba použít,  pokud je
       ložný  prostor uzamčen  nebo přepravované  kusy jsou  jinak
       chráněny proti nedovolené vykládce.

62 322-
62 352

62 353 Ustanovení bodu 10 353 se nepoužijí.

62 354-
62 384

       Písemné pokyny

62 385 Písemné pokyny musí též obsahovat:

       a) ustanovení, že v případě  protržení nebo poškození obalů
          nebo  přepravovaných  nebezpečných  látek,  zejména  při
          jejich  úniku na  vozovku, musí  být informovány  místní
          zdravotní nebo veterinární orgány,

       b) informaci, jak látka(y) mají být vstřebány nebo zadrženy
          a jak  má být  nebezpečí  látky(ek)  třídy 6.2  na místě
          odstraněno, např. vhodnými desinfekčními prostředky,

       c) informace o vhodné ochranné výbavě pro řidiče.

62 386-
62 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

62 400-
62 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

62 403 Kusy  označené  bezpečnostní  značkou  podle  vzoru  č. 6.2
       nesmějí být  nakládány společně do  jednoho vozidla s  kusy
       označenými  bezpečnostní  značkou  podle  vzorů  č.  1, 1.4
       (kromě skupiny snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

62 404-
62 411

62 412 Látky číslice 4 musí být  přepravovány v cisternách nebo ve
       speciálně  vybavených vozidlech  způsobem, který  zabraňuje
       rizikům  pro člověka,  zvířata a  životní prostředí,  např.
       nakládkou v pytlích nebo vzduchotěsným propojením.

62 413

       Manipulace a uložení

62 414 (1) Kusy obsahující látky této  třídy musí být uloženy tak,
       aby byly snadno přístupné.

       (2) Pokud musí být kusy  této třídy přepravovány při okolní
       teplotě nejvýše 15 oC nebo  chlazené, musí být tato teplota
       udržována při vykládce nebo během uskladnění.

       (3) Kusy této třídy musí  být uskladněny pouze na chladných
       místech vzdálených od zdrojů tepla.

       Čištění po vykládce

62 415 Jestliže  látky  této  třídy   unikly  a  rozlily  se  nebo
       rozsypaly ve vozidle, smí  být vozidlo znovu použito teprve
       po jeho  důkladném vyčištění a, v  případě potřeby, po jeho
       desinfekci. Všechny věci a  předměty přepravované v takovém
       vozidle  musí  být  zkontrolovány  z  hlediska jejich možné
       kontaminace. Dřevěné  části vozidla, které  přišly do styku
       s látkami číslic 1 a 2 musí být sejmuty a spáleny.

62 416-
62 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

62 500 Vozidla  s  nesnímatelnými  nebo  snímatelnými  cisternami,
       speciálně vybavená  vozidla a cisternové  kontejnery, které
       obsahují   nebo    obsahovaly   (vyprázdněné,   nevyčištěné
       cisterny) látky číslice 4, musí být označeny bezpečnostními
       značkami podle vzoru č. 6.2.

62 501-
62 508

       Zastávky z provozních důvodů

62 509 Pokud je to možné, nesmí  se zastavovat z provozních důvodů
       v blízkosti  obydlených  nebo  městských  území.  Zastavení
       v blízkosti  takovýchto  míst  smí  být  prodlouženo jen se
       souhlasem příslušných orgánů.

62 510-
62 599

                             Oddíl 6

      Odchylky, přechodná ustanovení a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

62 600-
70 999

                             Třída 7

                       Radioaktivní látky

                       Základní ustanovení

       Přeprava

71 000 Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném listu bodu 2704.

71 001-
71 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

       Předpisy

71 100 Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném listu bodu 2704.

71 101-
71 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

       Ustanovení

71 200 Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném listu bodu 2704.

71 201-
71 259

       Další vybavení

71 260 Vybavení uvedené v bodu 10 260 (d) iii) není nezbytné.

71 261-
71 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

       Ustanovení

71 300 Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném listu bodu 2704.

71 301-
71 314

       Zvláštní školení řidičů

71 315 (1) Bez  ohledu na  dovolenou celkovou  hmotnost vozidla se
       požadavky  bodu  10  315  týkající  se  schváleného školení
       a vydávání osvědčení o schváleném školení vztahují na:

           a) řidiče  vozidel  přepravujících  radioaktivní  látky
              uvedené v jednom z listů 5 až 8 nebo 10 až 13;

           b) řidiče vozidel  přepravujících neštěpné radioaktivní
              látky uvedené v listu 9, jestliže celkový počet kusů
              obsahujících  radioaktivní   látky  přepravované  ve
              vozidle  je  větší  než   10  nebo  jestliže  součet
              přepravních indexů přepravovaných kusů ve vozidle je
              větší než 3.

       (2) Řidiči vozidel uvedených v předchozím odstavci (1) musí
       absolvovat speciální kurz obsahující nejméně náplň uvedenou
       v bodu 240 105 dodatku B.4.

       (3) Řidiči   vozidel   přepravujících   radioaktivní  látky
       uvedené   v   listu   9,   jestliže   celkový   počet  kusů
       přepravovaných  ve vozidle  obsahujících radioaktivní látky
       nepřevyšuje  10  a  součet  přepravních  indexů  ve vozidle
       nepřevyšuje 3, musí  absolvovat vhodné školení odpovídající
       jejich odpovědnosti, které je  poučí o radiačním riziku při
       přepravě radiaktivních látek. Takové poučovací školení musí
       být potvrzeno osvědčením vydaným jejich zaměstnavatelem.

       (4) Jestliže  podle  jiných   předpisů  platných  ve  státě
       smluvní  strany  řidič  již  absolvoval  rovnocenné školení
       v odlišném  režimu nebo  pro odlišný  účel zahrnující náplň
       uvedenou   v  odstavci   (2),  může   mu  být   absolvování
       speciálního kurzu buď částečně, nebo úplně prominuto.

71 316-
71 320

       Dozor nad vozidly

71 321 Ustanovení  bodu  10  321  se  vztahují  na  všechny  látky
       v jakémkoli množství.  Kromě toho musí být  tyto věci stále
       pod  dozorem,  aby  se  zamezilo  jakémukoli  činu ze zlého
       úmyslu  a  aby  byli  uvědoměni  řidič  a  příslušné orgány
       v případě  ztráty nebo  požáru. Ustanovení  bodu 10  321 se
       však nemusí použít, jestliže:

       a) naložený ložný prostor je uzamčen nebo přepravované kusy
          jsou chráněny proti nedovolené vykládce jiným způsobem;
          a

       b) maximální   dávkový  příkon   nepřevyšuje  5ŢSv/h   (0,5
          mrem/h) na kterémkoli přístupném místě povrchu vozidla.

71 322-
71 324

       Přeprava osob

71 325 Ustanovení bodu 10 325  se nevztahují na dopravní jednotky,
       které přepravují  jen radioaktivní látky  uvedené v listech
       1 až 4.

71 326-
71 352

       Přenosná osvětlovací zařízení

71 353 Ustanovení  bodu  10  353  se  nepoužije,  pokud neexistuje
       vedlejší nebezpečí.

71 354-
71 384

       Písemné pokyny
71 385 Ustanovení bodu 10 385  se nevztahují na dopravní jednotky,
       které přepravují pouze radioaktivní látky uvedené v listech
       1 až 4.

71 386-
71 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

       Ustanovení

71 400 Podrobnosti jsou vedeny v příslušném listu bodu 2704.

71 401-
71 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

71 403 Kusy opatřené  bezpečnostní značkou podle  vzorů č. 7A,  7B
       nebo  7C nesmějí  být nakládány  do téhož  vozidla společně
       s kusy  opatřenými bezpečnostní  značkou podle  vzorů č. 1,
       1.4 (kromě skupiny snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01

71 404-
71 414

       Čištění po vykládce

71 415 Předpisy pro dekontaminaci jsou uvedeny v bodě 3712.

71 416-
71 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

71 500 (1) Kromě  požadavků bodu  10 500  musí být  každé vozidlo,
       jímž se  přepravují radioaktivní látky,  opatřeno na vnější
       straně obou bočních stěn a zadní stěny bezpečnostní značkou
       podle vzoru č. 7D.

       Tyto  předpisy   se  však  nevztahují   na  vozidla,  která
       přepravují pouze  radiaktivní látky uvedené v  listech 1 až
       4 bodu 2704.

       Jsou-li  rozměry  a  konstrukce  vozidla  takové,  že  není
       k dispozici  dostatečná  plocha  pro  upevnění bezpečnostní
       značky  podle vzoru  č. 7D,  mohou být  rozměry této značky
       zmenšeny na 100 mm na každé straně.

       (2) Bezpečnostní značky  předepsané v bodě 10  500 (9) musí
       být umístěny na všech čtyřech stranách kontejneru.

       (3) Bezpečnostní  značky  a  oranžové  tabulky,  které jsou
       předepsány pro třídu 7, musí  být umístěny na všech čtyřech
       stranách  cisternového  kontejneru.  Nejsou-li bezpečnostní
       značky nebo tabulky viditelné z vnější strany vozidla, musí
       být  stejné  bezpečnostní  značky  a  tabulky  umístěny  na
       bočních stranách a zadní straně vozidla.

71 501-
71 506

       Stání vozidla vytvářející zvláštní nebezpečí

71 507 Navíc  k  bodu  10  507  viz  bod  3712  dodatku  A7.  Tato
       ustanovení se však nepoužijí u vozidel přepravujících pouze
       radioaktivní látky uvedené v listech 1 až 4 bodu 2704.

71 508-
71 599

                             Oddíl 6

      Přechodná ustanovení, odchylky a zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

71 600-
80 999

                             Třída 8

                          Žíravé látky

                       Základní ustanovení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

81 000-
81 099

                             Oddíl 1

                         Způsob přepravy

81 100-
81 110

       Přeprava volně ložených zásilek

81 111 (1) Síran  olovnatý číslice  1b), látky  číslice 13b), 3244
       tuhé látky  se žíravou kapalnou látkou  číslice 65b) a tuhé
       odpady přiřazené  pod písmeno c)  různých číslic smějí  být
       přepravovány  volně  ložené  jako  vozová zásilka. Nástavba
       vozidla  musí  být  zevnitř  opatřena  vhodným,  dostatečně
       pevným   povlakem   (potahem).   Jedná-li   se   o  vozidlo
       s plachtou, musí  být plachta umístěna tak,  aby se nemohla
       dotýkat  nákladu.  Vozidla  obsahující  látky  číslice 65b)
       (identifikačního  čísla  látky  3244)  musí  být těsná nebo
       utěsněná,  např.  pomocí   vhodného  a  dostatečně  pevného
       vnitřního povlaku (vyložení).

       (2) Tuhé směsi  (jako přípravky a  odpady) obsahující látky
       číslice 13  smějí být přepravovány za  těchže podmínek jako
       tyto  látky samé.  Ostatní tuhé  látky, včetně  směsí (jako
       přípravky  a  odpady)  přiřazené  pod  písmeno  c)  různých
       číslic,  smějí  být  přepravovány  volně  ložené  pouze  za
       podmínek uvedených v bodě 81 118.

81 112 (1) Použité akumulátory číslice 81c) smějí být přepravovány
       volně ložené ve speciálně vybavených vozidlech.

       (2) Ložné prostory  vozidel musí být  z oceli odolné  proti
       žíravým látkám obsaženým v akumulátorech. Méně odolné oceli
       mohou  být použity,  jestliže je  dostatečně velká tloušťka
       stěn  nebo jsou-li  stěny opatřeny  vnitřním povlakem  nebo
       vyložením z plastu odolného proti žíravým látkám.

       Ložné  prostory  vozidel  musí  být  konstruovány  tak, aby
       odolávaly   jakémukoli   zbytkovému   elektrickému   náboji
       a jakémukoli nárazu způsobenému akumulátory.

       Poznámka:  Ocel  vykazující   progresivní  úbytek  tloušťky
       nejvýše 0,1 mm za rok vlivem účinku žíravých látek může být
       považována za odolnou.

       (3) Konstrukčními opatřeními musí být zajištěno, že nedojde
       k žádnému úniku  žíravých látek z  ložných prostorů vozidel
       během přepravy.  Otevřené ložné prostory  musí být zakryty.
       Zakrytí musí být odolné proti žíravým látkám.

       (4) Před nakládkou musí být  ložné prostory vozidel, včetně
       jejich   vybavení  zkontrolovány,   zda  nejsou  poškozeny.
       Vozidla s poškozeným ložným prostorem nesmějí být naložena.
       Ložné prostory nesmějí být naloženy nad výšku svých stěn.

       (5) Žádné akumulátory  obsahující různé látky  a žádné jiné
       věci schopné spolu navzájem nebezpečně reagovat nesmějí být
       naloženy do ložných prostorů vozidel [viz bod 2811 (6)].

       Žádné   nebezpečné   zbytky   žíravých   látek   obsažených
       v akumulátorech  nesmějí  při  přepravě  ulpívat na vnějším
       povrchu ložných prostorů vozidel.

81 113-
81 117

       Přeprava v kontejnerech

81 118 (1) Kontejnery  určené pro  přepravu volně  loženého síranu
       olovnatého  číslice 1b),  látek číslice  13b), 3244  tuhých
       látek obsahujících žíravou kapalnou látku číslice 65b) nebo
       tuhé  látky  včetně  směsí  (jako  přípravky  nebo  odpady)
       přiřazené  pod písmeno  c) různých  číslic musejí  mít plné
       stěny  opatřené vhodnými  povlaky (vyložením)  a být  kryty
       plachtou nebo střechou.

       Kontejnery   obsahující  volně   ložené  3244   tuhé  látky
       obsahující žíravou kapalinu číslice  65b), musejí být těsné
       nebo utěsněné,  např. pomocí vhodného  a dostatečně pevného
       vnitřního povlaku (vyložení.

       (2) Použité   akumulátory  číslice   81c)  mohou   být  též
       přepravovány  volně  ložené  v  kontejnerech podle podmínek
       bodu 81 112 (2) až  (5). Velké kontejnery vyrobené z plastů
       musí  být  schopny  odolat  bez  poškození  pádové  zkoušce
       plochou dna na tvrdý povrch z  výšky 0,8 m při teplotě - 18
       oC plně naložené.

81 119-
81 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

81 200-
81 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

81 300-
81 320

       Dozor nad vozidly

81 321 Ustanovení bodu 10 321 se  vztahují na nebezpečné věci dále
       vyjmenované, jejichž množství převyšuje uvedené hmotnosti:

       - látky spadající pod písmeno a) různých číslic: 10 000 kg
       - brom číslice 14:                                1 000 kg.

81 322-
81 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

81 400-
81 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

81 403 Kusy  opatřené bezpečnostní  značkou  podle  vzoru č.  8 se
       nesmějí   nakládat  do   téhož  vozidla   společně  s  kusy
       opatřenými  značkou podle  vzorů č.  1, 1.4  (kromě skupiny
       snášenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

81 404-
81 412

       Čištění před nakládkou

81 413 Vozidla určená pro přepravu  kusů obsahujících látky číslic
       2a)  2,  3a),  4,  73  nebo  74  musí být pečlivě vyčištěna
       a zvláště  zbavena  všech  hořlavých  zbytků  (slámy, sena,
       papíru atd.).

81 414

       Čistění po vykládce

81 415 Jestliže látky z kusů označených bezpečnostní značkou podle
       vzoru č. 6.1 unikly a rozlily se nebo rozsypaly ve vozidle,
       toto  vozidlo  smí  být   znovu  použito  až  po  důkladném
       vyčištění  a,  v  případě  potřeby,  dekontaminaci. Všechny
       ostatní  věci  přepravované  na  tomtéž  vozidle  musí  být
       překontrolovány z hlediska jejich možného znečistění.

81 416-
81 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Bezpečnostní značky

81 500 Vozidla  s  nesnímatelnými   nebo  snímatelnými  cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčistěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla pro  volně ložené látky)  látky této třídy,  musí
       být opatřeny bezpečnostními značkami podle vzoru č. 8.

       Tato vozidla  a kontejnery, které  obsahují nebo obsahovaly
       látky této  třídy uvedené v  bodě 2812 (3)  až (10), musejí
       být opatřeny bezpečnostními značkami podle tohoto bodu.

81 501-
81 599

                             Oddíl 6

       Přechodná ustanovení, odchylky, zvláštní ustanovení

                        pro některé země

        (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

81 600-
90 999

                             Třída 9

                Jiné nebezpečné látky a předměty

                       Základní ustanovení

        (použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

91 000-
91 099

                             Oddíl 1

                      Způsob přepravy věcí

91 100-
91 104

91 105 Kusy  obsahující látky  této třídy  smějí být  přepravovány
       pouze v uzavřených vozidlech nebo ve vozidlech s plachtou.

       Poznámka:  3268  plniče   nafukovacích  vaků,  3268  moduly
       nafukovacích vaků a 3268 napínače bezpečnostních pasů mohou
       být    přepravovány   nebalené    ve   zvlášť    vybavených
       manipulačních   prostředcích,    vozidlech   nebo   velkých
       kontejnerech,  jsou-li  přepravovány  od  jejich výrobce do
       montážního podniku.

91 106-
91 110

       Přeprava volně ložených zásilek

91 111 (1) 2211 zpěňovatelné polymerové kuličky číslice 4c) a tuhé
       látky a směsi (jako přípravky  a odpady) číslice 12c) mohou
       být  přepravovány  volně   ložené  v  otevřených  vozidlech
       s plachtou a přiměřeně odvětrávaných.

       (2) Látky   číslice    20c),   pro   které    je   přeprava
       v cisternových   vozidlech   podle    dodatku   B.1a   nebo
       v cisternových kontejnerech podle  dodatku B.1b pro vysokou
       teplotu a hustotu látky nevhodná, mohou být přepravovány ve
       speciálních nákladních vozidlech.

       Látky číslice  21c) mohou být přepravovány  volně ložené ve
       speciálně vybavených vozidlech.

       Tato speciální  vozidla pro látky číslice  20c) a speciálně
       vybavená  vozidla  pro  látky  21c)  musí  odpovídat normám
       stanoveným příslušným orgánem státu původu.

       Není-li stát původu smluvní stranou ADR, stanovené podmínky
       musí být uznány příslušným  orgánem prvního smluvního státu
       ADR, kterého se zásilka dotkne.

91 112-
91 117

       Přeprava v kontejnerech

91 118 2211  zpěňovatelné polymerové  kuličky číslice  4c) a  tuhé
       látky a směsi (jako přípravky  a odpady) číslice 12c) smějí
       být  též   baleny  bez  vnitřních   obalů  do  plnostěnných
       a uzavřených malých kontejnerů.

91 119-
91 199

                             Oddíl 2

         Zvláštní požadavky na vozidla a jejich vybavení

91 200-
91 299

                             Oddíl 3

                  Všeobecná provozní ustanovení

91 300-
91 320

       Dozor nad vozidly

91 321 Ustanovení bodu  10 321 se vztahují  jen na nebezpečné věci
       dále  uvedené, kromě  látek číslice  35b), jejichž množství
       převyšují uvedené hmotnosti:

       - látky spadající pod písmeno b) různých číslic:  5 000 kg
       - látky spadající pod číslici 13b):               1 000 kg.

91 322-
91 384

       Písemné pokyny

91 385 (1) Při přepravě  látek číslice 2b)  nebo přístrojů číslice
       3 musí být  v písemných pokynech uvedeno,  že se při požáru
       mohou tvořit velmi jedovaté dioxiny.

       (2) Pro látky číslic 11 a  12 musí písemné pokyny obsahovat
       též  opatření, která  musí  být  učiněna, aby  se zabránilo
       vzniku  škod nebo  minimalizovaly škody  v případě  rozlití
       nebo  rozsypání  těchto  látek,  které  jsou  považovány za
       znečisťující povrchové a spodní vody.

       (3) Pro látky číslice 13 písemné pokyny musí též obsahovat:

           a) ustanovení,  že v  případě protržení  nebo poškození
              obalů   nebo   přepravovaných   nebezpečných  látek,
              zejména  při  jejich  úniku  na  vozovku, musejí být
              informovány   místní   zdravotní   nebo  veterinární
              orgány,

           b) informace,  jak  látka(y)  musí  být  absorbována(y)
              a zadržena(y) a jaká  nebezpečí látky(ek) číslice 13
              musí  být   odstraněna  na  místě,   např.  vhodnými
              desinfekčními prostředky,

           c) informaci  o  vhodných  ochranných  prostředcích pro
              řidiče.

91 386-
91 399

                             Oddíl 4

     Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci

91 400-
91 402

       Zákaz společné nakládky do jednoho vozidla

91 403 Kusy opatřené  bezpečnostní značkou vzoru č.  9 nesmějí být
       nakládány  do  téhož  vozidla  společně  s  kusy opatřenými
       značkou podle vzorů č.  1, 1.4 (kromě skupiny snášenlivosti
       S), 1.5, 1.6 nebo 01.

91 404-
91 406

       Místa nakládky a vykládky

91 407 (1) Je zakázáno

           a) bez zvláštního povolení  příslušných orgánů nakládat
              a vykládat  látky přiřazené  pod písmeno  b) různých
              číslic, kromě látek číslice  35b), na veřejném místě
              v zastavěném území,

           b) bez předchozího oznámení příslušným orgánům nakládat
              a vykládat  látky přiřazené  pod písmeno  b) různých
              číslic, kromě látek číslice  35b), na veřejném místě
              mimo  zastavěná  území,  pokud  tyto  ložné  operace
              nejsou nezbytné z důvodu bezpečnosti.

       (2) Je-li z nějakého důvodu nutné provádět ložné operace na
       veřejném  místě,  je  předepsáno  oddělit  od sebe navzájem
       podle bezpečnostních značek látky a předměty různého druhu.

91 408-
91 413

       Manipulace a uložení

91 414 (1) Kusy obsahující látky číslice  13 musí být uloženy tak,
       aby byly snadno přístupné.

       (2) Pokud  musí být  kusy obsahující  látky číslice  13 při
       přepravě  chlazeny,  musí  být  zajištěno  chlazení i během
       vykládky a uložení.

       (3) Kusy  obsahující  látky  číslice  13  smějí být uloženy
       pouze v chladných místech vzdálených od zdrojů tepla.

       Čištění po vykládce

91 415 (1) Jestliže se látky nebo předměty  číslic 1, 2b), 3, 11c)
       nebo  12c)  rozsypaly  nebo  vytekly  do  vozidla, nesmí se
       tohoto vozidla znovu použít,  pokud předtím nebylo důkladně
       vyčištěno  a  v  případě  potřeby  dekontaminováno. Všechny
       ostatní   věci  přepravované   tímtéž  vozidlem   musí  být
       překontrolovány s ohledem na případné znečištění.

       (2) Jestliže  látky  číslice   13  unikly  a  kontaminovaly
       vozidlo,  toto vozidlo  smí být  znovu použito  až po  jeho
       důkladném vyčistění a, jestliže je to nezbytné, dezinfekci.
       Všechny  věci  a  předměty  přepravované  v takovém vozidle
       musejí   být  překontrolovány   z  hlediska   jejich  možné
       kontaminace. Dřevěné  části vozidla, které  přišly do styku
       s látkami číslice 13, musejí být sejmuty a spáleny.

91 416-
91 499

                             Oddíl 5

       Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel a kontejnerů

       Označování a bezpečnostní značky

       Označování

91 500 (1) Malé  kontejnery   obsahující  zpěňovatelné  polymerové
       kuličky číslice 4c) musejí být opatřeny nápisem: "Neukládat
       v blízkosti zápalného zdroje". Tento  nápis musí být uveden
       v úřední řeči státu odeslání a  také, pokud touto řečí není
       angličtina,   francouzština  nebo   němčina,  v  angličtině
       francouzštině   nebo  němčině,   jestliže  případné  dohody
       uzavřené  mezi  státy,  jichž  se  přeprava týká, nestanoví
       jinak.

       Bezpečnostní značky

       (2) Vozidla  s nesnímatelnými  nebo snímatelnými cisternami
       a cisternové kontejnery,  jakož i vozidla  a kontejnery pro
       přepravu   volně  ložených   látek,  které   obsahují  nebo
       obsahovaly  (vyprázdněné, nevyčištěné  cisterny, kontejnery
       a vozidla pro  volně ložené látky) látky  této třídy, kromě
       látek  číslice  4c),  musejí  být  opatřeny  bezpečnostními
       značkami podle vzoru č. 9.

91 500        Tato  vozidla  s  kontejnery,  které  obsahují  nebo
pokr.    obsahovaly látky  této třídy uvedené  v bodě 2912  (4) až
         (6),  musejí  být  též  opatřeny  bezpečnostními značkami
         podle tohoto bodu.

              (3)  Speciální  vozidla  přepravující  látky číslice
         20c)  a  speciálně  vybavená  vozidla  přepravující látky
         číslice  21c)  musí  být  také  označena  na obou bočních
         stranách  a na  zadní straně  značkou uvedenou  v dodatku
         B.7, bod 270 000.

91 501-
91 599

                                  ODDÍL 6

           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, ODCHYLKY A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
                             PRO NĚKTERÉ ZEMĚ

             (Použije se pouze všeobecných ustanovení části I)

 91 600-
199 999

                                 ČÁST III

                            DODATKY K PŘÍLOZE B

                   DODATKY B.1 :  Ustanovení k cisternám

                    USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO DODATKY B.1

200 000       (1)  Rozsah  platnosti  jednotlivých  dodatků B.1 je
         tento:

         a)   Dodatek   B.1a   platí   pro   cisterny  s  výjimkou
              cisternových kontejnerů;

         b)   Dodatek B.1b  platí pro cisternové kontejnery;

         c)   Dodatek  B.1c  platí   pro  cisterny  z  vyztužených
              plastů,   s  výjimkou   článků  bateriových  vozidel
              a cisternových kontejnerů;

         d)   Dodatek   B.1d  se   týká  materiálů   a  konstrukce
              nesnímatelných   cisteren,   snímatelných   cisteren
              a nádrží cisternových kontejnerů určených k přepravě
              hluboko zchlazených zkapalněných  plynů třídy 2 nebo
              pro které  je požadován zkušební tlak  nejméně 1 PMa
              (10 bar).

         POZNÁMKA:  Pro nádoby  viz příslušné  předpisy přílohy  A
         (Kusy).

              (2) Odchylně  od definice uvedené v  bodě 10 014 (1)
         nezahrnuje termín "cisterna", je-li ho použito samostatně
         v dodatku B.1a  a v dodatku  B.1c, cisternové kontejnery.
         Avšak  podle  ustanovení  přílohy  B  a  dodatku B.1b lze
         použít  pro  cisternové  kontejnery  některých ustanovení
         dodatku B.1a.

              (3)  Upozorňuje  se  že  bod  10  121  (1)  zakazuje
         přepravu  nebezpečných  látek  v  cisternách,  pokud tato
         přeprava  není výslovně  dovolena pro  každou jednotlivou
         třídu v  oddílech 1 části II  dodatku B.1a nebo B.1b  a v
         oddílu 1 dodatku B.1c.

200 001-
210 999

                               DODATEK B.1a

           USTANOVENÍ O NESNÍMATELNÝCH CISTERNÁCH (CISTERNOVÝCH
                   VOZIDLECH), SNÍMATELNÝCH CISTERNÁCH A
                           BATERIOVÝCH VOZIDLECH

         POZNÁMKA:  Část  I  obsahuje  požadavky  na  nesnímatelné
         cisterny  (cisternová  vozidla),  snímatelné  cisterny  a
         bateriová vozidla  určené pro přepravu  látek všech tříd.
         Část  II  obsahuje  zvláštní  požadavky  doplňující  nebo
         pozměňující požadavky části I.

                                  ČÁST I

                 POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA VŠECHNY TŘÍDY

211 000-
211 099

                                  ODDÍL 1

         VŠEOBECNĚ: ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

         POZNÁMKA:  V  souladu  s  bodem  10  121  (1) smějí být v
         nesnímatelných nebo snímatelných cisternách a bateriových
         vozidlech přepravovány nebezpečné  látky, jen je-li tento
         způsob   přepravy   pro   tyto   látky  výslovně  dovolen
         příslušným oddílem 1 části II tohoto dodatku.

211 100       Tyto požadavky se  vztahují na nesnímatelné cisterny
         (cisternová  vozidla),  snímatelné  cisterny  a bateriová
         vozidla   používané  k   přepravě  kapalných,   plynných,
         práškovitých nebo zralých látek.

         POZNÁMKA: Pro účely požadavků  tohoto dodatku považují se
         za látky přepravované v kapalném stavu tyto:

         -    látky, které jsou kapalné při normálních teplotách a
              tlacích
         -    tuhé  látky  předávané   k  přepravě  při  zvýšených
              teplotách nebo horké, v roztaveném stavu.

211  101      (1)   Kromě  vlastního   vozidla  nebo  podvozkových
         jednotek používaných místo  něho tvoří cisternové vozidlo
         jedna nebo více nádrží,  jejich výstroj a spojovací prvky
         pro  jejich  připevnění  k  vozidlu  nebo  k  podvozkovým
         jednotkám.

               (2) Je-li  snímatelná cisterna připevněna  na nosné
         vozidlo, musí vyhovovat požadavkům předepsaným pro
         cisternová vozidla.

211 102  V následujících požadavcích:

         (1) a) "nádrž"  znamená  plášť  obsahující  látku (včetně
                otvorů a jejich uzávěrů);

             b) "provozní  výstroj" nádrže  znamená plnicí,  pokr.
                vyprazdňovací,   větrací,    pojistné,   zahřívací
                a tepelně   izolační  zařízení,   jakož  i  měřicí
                přístroje;

             c) "konstrukční     výstroj"     znamená    výztužné,
                upevňovací, ochranné a stabilizační prvky vně nebo
                uvnitř nádrže;

         (2) a) "výpočtový  tlak"  znamená  teoreticky  tlak rovný
                nejméně  zkušebnímu  tlaku,  který  může více nebo
                méně   překročit   provozní   tlak   podle  stupně
                nebezpečnosti představovaného přepravovanou látkou
                a který  slouží  pouze   k  určení  tloušťky  stěn
                nádrže,   nezávisle  na   jakémkoli  vnějším  nebo
                vnitřním zesilovacím prvku;

             b) "zkušební  tlak" znamená  nejvyšší efektivní tlak,
                který vznikne v nádrži během tlakové zkoušky;

             c) "plnicí  tlak"  znamená   nejvyšší  tlak  skutečně
                vyvinutý v nádrži při jejím plnění pod tlakem;

             d) "vyprazdňovací   tlak"   znamená   nejvyšší   tlak
                skutečně vyvinutý v nádrži při jejím vyprazdňování
                pod tlakem;

             e) "maximální   provozní   tlak   (přetlak)"  znamená
                nejvyšší z těchto tří tlaků:

                   i) nejvyšší  efektivní tlak  dovolený v  nádrži
                      během  plnění   (maximální  dovolený  plnicí
                      tlak);

                  ii) nejvyšší  efektivní tlak  dovolený v  nádrži
                      během   vyprazdňování   (maximální  dovolený
                      vyprazdňovací tlak);

                 iii) efektivní přetlak, jemuž  je nádrž vystavena
                      působením svého obsahu (včetně cizích plynů,
                      které může obsahovat) při maximální provozní
                      teplotě.

                Pokud  zvláštní  podmínky  platné  pro  jednotlivé
                třídy nestanoví  jinak, nesmí být  číselná hodnota
                tohoto provozního tlaku (přetlaku) nižší než tenze
                par plnicí látky při 50oC (absolutní tlak).

211 102         Pro    nádrže    opatřené    pojistnými    ventily
pokr.           (s  průtržným  kotoučem  nebo  bez  něho)  je však
                maximální  provozní  tlak  (přetlak)  roven  tlaku
                předepsanému pro funkci těchto pojistných ventilů.

         (3) "Zkouška těsnosti" znamená zkoušku, při níže se nádrž
             vystaví  efektivnímu  vnitřnímu  tlaku  rovnajícím se
             maximálnímu  provoznímu  tlaku,  nejméně  však 20 kPa
             (přetlak),   a  to   postupem  schváleným  příslušným
             orgánem.

             Pro nádrže opatřené  odvětrávacími otvory a pojistným
             zařízením  zamezujícím  úniku  obsahu  při převrácení
             nádrže je tlak pro  zkoušku těsnosti roven statickému
             tlaku plnicí látky;

211 103-
211 119

                                  ODDÍL 2

                                KONSTRUKCE

211 120       Nádrže musí  být zkonstruovány a  vyrobeny v souladu
         s ustanoveními  technických předpisů  uznaných příslušným
         orgánem, ve  kterých je určen  materiál a tloušťka  stěny
         stanovena s přihlédnutím k  nejvyšším a nejnižším plnicím
         a provozním  teplotám,  avšak   musí  být  dodrženy  tyto
         minimální požadavky:

              (1)  Nádrže musí  být vyrobeny  z vhodných  kovových
         materiálů, které jsou odolné  proti křehkému lomu a proti
         trhlinkové korozi  při napětí v rozmezí  teplot - 20oC až
         + 50oC, pokud není u některé třídy  předepsán jiný rozsah
         teplot. Vhodné nekovové materiály  však mohou být použity
         pro výrobní (provozní) zařízení a příslušenství.

              (2)  Pro svařované  nádrže se  použije jen materiálů
         dokonalé  svařitelnosti,   u  nichž  může   být  zaručena
         dostatečná   vrubová  houževnatost   při  okolní  teplotě
         -20oC, zejména ve svarech a v jejich okolí.

              (3) Svary musí být  odborně provedené a musí zaručit
         naprostou bezpečnost. Pokud se  týká provedení a kontroly
         svarových  housenek, viz  též  bod  211 127  (8). Nádrže,
         jejichž minimální  tloušťky stěny byly  určeny podle bodu
         211  127  (2)  až  (6),  musí  být  přezkoušeny  metodami
         popsanými v definici svarového součinitele 0,8.

              (4) Materiály nádrží nebo jejich ochranných povlaků,
         které jsou  ve styku s obsahem  nádrže, nesmějí obsahovat
         látky  náchylné  k  nebezpečné  reakci  s  tímto obsahem,
         k vytváření  nebezpečných  sloučenin  nebo  k podstatnému
         zeslabení materiálu.

211 120       (5)  Ochranný povlak  musí být  konstruován tak, aby
pokr.    byla  zaručena jeho  těsnost při  jakýchkoli deformacích,
         k nímž může  dojít v normálních  podmínkách přepravy [211
         127 (1)].

              (6)    Pokud   styk    mezi   přepravovanou   látkou
         a materiálem   použitým   k   výrobě   nádrže   způsobuje
         progresivní úbytek tloušťky stěn,  musí být tato tloušťka
         při  výrobě  patřičně  zvětšena.  Tato dodatečná tloušťka
         zohledňující korozi se nebere v úvahu při výpočtu
         tloušťky stěn nádrže.

211 121       (1)  Nádrže,   jejich  upevňovací  prvky   a  jejich
         provozní a konstrukční výstroj musí být konstruovány tak,
         aby odolaly  bez úniku obsahu (s  výjimkou množství plynu
         unikajícího eventuálními odplyňovacími otvory):

211 121  -   statickým a  dynamickým namáháním v  normálních pokr.
pokr.        podmínkách přepravy;

         -   předepsaným minimálním namáháním  stanoveným v bodech
             211 125 a 211 127.

              (2)  U  vozidel,  u  nichž  nádrž  vytváří  namáhaný
         samonosný   konstrukční  prvek,   musí  být   tato  nádrž
         konstruována  tak, aby  odolala takto  vzniklým namáháním
         vedle namáhání jiného původu.

              Při  určování   tloušťky  stěn  nádrže   se  vychází
         z tlaku, který nesmí být  nižší než výpočtový tlak, avšak
         je  třeba vzít  v úvahu  též namáhaná  uvedená v bodě 211
         121.

              Pokud  není pro  jednotlivé třídy  předepsáno jinak,
         musí být při konstrukci nádrží dodrženy tyto podmínky:

              (1)  Nádrže  s   vyprazdňováním  samospádem,  určené
         k přepravě   látek,  které   mají  při   50oC  tenzi  par
         nepřevyšující  110 kPa  (1,1 bar)  (absolutní tlak), musí
         být  dimenzovány   na   tlak   rovnající  se  dvojnásobku
         statického   tlaku  přepravované   látky,  nejméně   však
         dvojnásobku statického tlaku vody.

              (2)  Nádrže  plněné  nebo  vyprazdňované pod tlakem,
         určené k  přepravě látek, které  mají při 50oC  tenzi par
         nepřevyšující  110 kPa  (1,1 bar)  (absolutní tlak), musí
         být dimenzovány na tlak rovnající se 1,3 násobku plnicího
         nebo vyprazdňovacího tlaku.

              (3)   Nádrže  s   jakýmkoli  systémem   plnění  nebo
         vyprazdňování,  určené k  přepravě látek,  které mají při
         50oC tenzi par vyšší než 110 kPa (1,1 bar), avšak nejvýše
211 123  175 kPa (1,75 bar) (absolutní tlak), musí být dimenzovány
pokr.    na tlak nejméně 150 kPa (1,5 bar) (přetlak), nebo na tlak
         rovnající  se 1,3  násobku plnicího  nebo vyprazdňovacího
         tlaku, pokud je plnicí nebo vyprazdňovací tlak vyšší.

              (4)   Nádrže  s   jakýmkoli  systémem   plnění  nebo
         vyprazdňování,  určené k  přepravě látek,  které mají při
         50oC tenzi  par vyšší než  175 kPa (1,75  bar) (absolutní
         tlak),  musí být  dimenzovány  na  tlak rovnající  se 1,3
         násobku plnicího nebo vyprazdňovacího tlaku, nejméně však
         400 kPa (4 bar) (přetlak).

211 124       Cisterny  určené pro  některé nebezpečné  látky musí
         být opatřeny doplňkovou ochranou. Touto ochranou může být
         přídavná tloušťka nádrže (tato  přídavná tloušťka se určí
         podle povahy nebezpečí, které představují příslušné látky
         - viz jednotlivé třídy) nebo ochranné zařízení.

211 125       Při zkušebním  tlaku nesmí napětí  ...(sigma) v bodě
         největšího   namáhání  nádrže   překročit  mezní  hodnoty
         závislé  na  materiálu,  které  jsou  předepsány dále. Je
         třeba pamatovat na případné zeslabení způsobené svary.

211 125       (1) Pro  všechny kovy a  slitiny musí být  napětí...
pokr.    při zkušebním tlaku nižší než  menší z hodnot uvedených v
         následujícím vzorci:

         ..........................

         kde
         Re = výrazná mez průtažnosti nebo 0,2 %, nebo
              u austenitických ocelí 1 %
         Rm = zaručená minimální pevnost v tahu

         Poměry Re/Rm  větší než 0,85  nejsou pro oceli  používané
         při výrobě svařovaných cisteren dovoleny.
         Hodnoty  Re a  Rm, které  se použijí,  musejí být  určeny
         minimálními  hodnotami podle  materiálových norem.  Pokud
         materiálové   normy   pro   dotyčné   kovy  nebo  slitiny
         neexistují, použité Re a Rm musí být schváleny příslušným
         orgánem nebo orgánem jím určeným.

         Při  použití   austenitických  ocelí  smějí   být  určené
         minimální  hodnoty podle  materiálových norem  překročeny
         nejvýše o  15 %, pokud jsou  tyto vyšší hodnoty potvrzeny
         (doloženy) v kontrolním osvědčení.
         Hodnoty uvedené  v osvědčení musejí být  v každém případě
         vzaty za základ při určování poměru Re/Rm.

              (2) U  oceli musí být prodloužení  při přetržení v %
         nejméně

211 125                           10 000
pokr.                 -------------------------------
                      zjištěná pevnost v tahu v N/mm2

         avšak  v  žádném  případě  nesmí   být  menší  než  16  %
         u jemnozrnných ocelí a menší než 20 % u jiných ocelí.
         U hliníkových slitin nesmí  být prodloužení při přetržení
         menší než 12 %1/.

211 126       Nádrže určené pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí
         nejvýše 61oC  nebo pro přepravu hořlavých  plynů musí být
         připojeny  k podvozku  nejméně jedním  dobrým elektrickým
         spojem. Je třeba vyloučit každý dotyk kovů, který by mohl
         způsobit   elektrochemickou  korozi.   Nádrže  musí   být
         opatřeny   nejméně    jedním   elektricky   propojitelným
         uzemněním zřetelně označeným symbolem
                                                     ........

211 127       Nádrže  a   jejich  upevňovací  prvky   musí  odolat
         namáháním uvedeným odstavci 1 a tloušťka stěn nádrží musí
         být  nejméně  rovna  tloušťce  určené podle následujících
         odstavců (2) až (6).

211 127       (1) Nádrže  a jejich upevňovací  prvky musí být  při
pokr.    největší  přípustné  hmotnosti  náplně  způsobilé  odolat
         následujícím   silám   rovnajícím   se   silám  vyvolaným
         působením

         -    ve směru jízdy: dvojnásobku celkové hmotnosti,
         -    v  příčném  směru  kolmo  ke  směru  jízdy:  celkové
              hmotnosti
         -    ve svislém směru zdola nahoru: celkové hmotnosti,
         -    ve  svislém  směru  shora  dolů: dvojnásobku celkové
              hmotnosti.

         Při  výše  uvedených  namáháních  nesmí  napětí v nejvíce
         namáhaném  místě  nádrže   a  jejích  upevňovacích  prvků
         překročit hodnotu ..... definovanou v bodě 211 125.

              2) Tloušťka válcové stěny nádrže,  jakož i den a vík
         nesmí být menší, než je  větší z hodnot vypočtených podle
         těchto vzorců:

--------------------------------------------
1/ U plechů  musí být osa vzorku pro zkoušku
   tahem kolmá ke směru válcování.
   Prodloužení při přetržení (1 = 5 d) se
   měří na zkušebních vzorcích kruhového
   průřezu, jejichž měrná délka 1 (vzdálenost
   mezi ryskami) se rovná pětinásobku průměru d;
   použije-li se zkušebních vzorků pravoúhlého
   průřezu, vypočítá se měrná délka podle
   vzorce 1  = 5,65 odmocnina Fo,  kde Fo je
   původní plošný obsah průřezu zkušebního
   vzorku.

211 127          vzorec.............
pokr.
                 vzorec.............

         kde Pep  = zkušební tlak v MPa
             Pcal = výpočtový tlak v MPa definovaný v bodu 211 123
             D    = vnitřní průměr nádrže v mm
          ......  = dovolené napětí, jak je definováno v bodu
                    211 125 (1) v N/mm2
          lambda  = součinitel nepřevyšující 1, který zohledňuje
                    případné zeslabení způsobené svarovými švy.

         Tloušťka  nesmí  být  v   žádném  případě  menší, než  je
         předepsáno v následujících odstavcích (3) až (6).

              (3)  Stěny, dna  a víka  nádrží kruhového  průřezu o
         průměru  nepřevyšujícím  1,80   m,2/  s  výjimkou  nádrží
         zmíněných v odstavci 5, nesmějí  mít tloušťku menší než 5
         mm,   pokud   jsou   vyrobeny   z   měkké  oceli,3/  nebo
         ekvivalentní  tloušťku, jsou-li  z jiného  kovu. Pokud je
         průměr  větší  než  1,80  m2/,  musí  být  tato  tloušťka
         zvětšena na 6 mm kromě  případu, kdy jsou nádrže určeny k
         přepravě práškovitých nebo zrnitých látek, jsou-li nádrže
         z měkké oceli3/, nebo na ekvivalentní tloušťku, jsou-li z
         jiného  kovu.  "Ekvivalentní  tloušťka"  znamená tloušťku
         vypočtenou podle tohoto vzorce:

                       vzorec ...............

--------------------------------------------
2/  U nádrží nekruhového průřezu, např.
    pravoúhlého nebo elipsovitého, musí
    příslušné průměry odpovídat průměrům
    vypočteným z kruhového průřezu stejného
    plošného obsahu. Pro tyto tvary průřezů
    nesmí poloměry vypouklosti stěn nádrže
    přesáhnout 2000 mm po stranách a 3000 mm
    na horní a spodní části nádrže.

3/  "Měkká ocel" znamená ocel s mezí
    pevnosti mezi 360 a 440 n/mm2.

4/  Tento vzorec je odvozen z obecného
    vzorce.

              (4)  Je-li nádrž  vybavena ochranou  proti poškození
         při bočním  nárazu nebo převrácení,  může příslušný orgán
         povolit  zmenšení  výše  uvedených  minimálních tlouštěk
211 127  v poměru k této ochraně; avšak uvedená minimální tloušťka
pokr.    nádrží,  jejichž průměr nepřevyšuje 1,80 m 2/, nesmí být
         menší  než  3 mm  u  nádrží  z  měkké  oceli 3/ nebo než
         ekvivalentní tloušťka  u  nádrží  z  jiných materiálů; u
         nádrží o průměru větším než 1,80 m 2/  nesmí být uvedená
         minimální tloušťka menší než 4  mm, je-li nádrž  z měkké
         oceli 3/, nebo než ekvivalentní tloušťka,  je-li nádrž z
         jiného kovu.  "Ekvivalentní  tloušťka"  znamená tloušťku
         vypočtenou podle tohoto vzorce:

                       vzorec...................

              (5) U  cisteren vyrobených po  1. lednu 1990,  se za
         ochranu  proti poškození  podle odstavce  4 považují tato
         nebo jím rovnocenná opatření:

         a)  U nádrží   určených  k   přepravě  práškovitých  nebo
             zrnitých látek musí ochrana proti poškození splňovat
             požadavky příslušného orgánu.

         b)  U nádrží  určených  k  přepravě  jiných  látek  se za
             ochranu proti poškození považuje, jestliže

             1.  u nádrží  kruhového  nebo  epileptického  průřezu
                 o maximálním poloměru zakřivení nejvýše 2 m je

---------------------------------------------
2/  U nádrží nekruhového průřezu, např.
    pravoúhlého nebo elipsovitého, musí
    příslušné průměry odpovídat průměrům
    vypočteným z kruhového průřezu
    stejného plošného obsahu. Pro tyto
    tvary průřezů nesmí poloměry
    vypouklosti stěn nádrže přesáhnout
    2000 mm po stranách a 3000 mm na
    horní a spodní části nádrže.

3/  "Měkká ocel" znamená ocel s mezí
    pevnosti mezi 360 a 440 n/mm2.

4/  Tento vzorec je odvozen z obecného
    vzorce.

                      vzorec ..............

    kde Rm  =  360
        Ao  =  27 pro příslušnou měkkou ocel
        Rm  =  minimální pevnost v tahu
               zvoleného kovu, v N/mm2
         A1 =  minimální prodloužení zvoleného
               kovu při přetržení v %.

211 127          nádrž  opatřena  výztuhami  tvořenými přepážkami,
pokr.            peřejníky, nebo vnějšími nebo vnitřními prstenci,
                 umístěnými tak, aby byla  splněna alespoň jedna z
                 následujícím podmínek:

                 -  vzdálenosti mezi dvěma sousedními výztuhami:

                    Ă 1,75 m

                 -  objem ložného prostoru mezi dvěma přepážkami
                    nebo peřejníky:

                    Ă 7500 l

                 Průřez  prstence s  průřezem styčné  části pláště
                 musí mít průřezový modul nejméně 10 cm3.
                 Vnější  prstence   nesmějí  mít  ostré   hrany  s
                 poloměrem zaoblení menším než 2,5 mm.
                 Přepážky  a peřejníky  musí odpovídat ustanovením
                 odstavce (7).
                 Tloušťka přepážek a peřejníků  nesmí být v žádném
                 případě menší než tloušťka stěn nádrže;

             2.  u nádrží  s  dvojitou  stěnou  a vakuovou izolací
                 součet  tloušťky vnější  kovové stěny  a tloušťky
                 stěny nádrže odpovídá tloušťce stěny předepsané v
                 odstavci (3) a tloušťka stěny vlastní nádrže není
                 menší   než  minimální   tloušťka  předepsaná   v
                 odstavci (4);

             3.  u nádrží  s  dvojitou   stěnou  s  mezivrstvou  z
                 pevných látek o tloušťce  nejméně 50 mm má vnější
                 stěna tloušťku  nejméně 0,5 mm, pokud  je z měkké
                 oceli 5/,  nebo nejméně 2  mm, pokud je  z plastu
                 vyztuženého  skelnými vlákny.  Jako mezivrstvy  z
                 pevných  látek  se  může  použít  tuhé  pěny  (se
                 stejnou  schopností  utlumit   náraz  jako  např.
                 polyuretanová pěna);

             4.  cisternové nádrže jiných  tvarů, než jsou uvedeny
                 v bodě 1,  a především cisterny  skříňového tvaru
                 jsou opatřeny ze všech stran na 30 % své výšky,
                 v jejím středu, dodatečnou ochranou konstruovanou
                 tak,  aby  její  specifická  vrubová houževnatost
                 byla    nejméně    rovna    specifické    vrubové
                 houževnatosti  nádrže  vyrobené  z  měkké oceli o
                 tloušťce 5 mm (pro  průměr nádrže nejvýše 1,80 m)
                 nebo  6  mm  (pro  průměr  nádrže  nad  1,80  m).
                 Dodatečná  ochrana  musí  být  trvale připojena k
                 vnějšku  nádrže. Tento  požadavek se  považuje za
                 splněný  bez  další  zkoušky  specifické  vrubové
                 houževnatosti,  pokud  dodatečná  ochrana znamená
                 přivaření plechu  ze stejného materiálu,  jako je
                 nádrž, na  její část, která  se má vyztužit  tak,
                 aby minimální tloušťka  stěny odpovídala odstavci
                 (3).

--------------------------------------------
5/  Viz poznámka 3/

211 127         Tato ochrana je funkcí možných namáhání působících
pokr.           v případě nehody na nádrže  z měkké oceli, jejichž
                dna  a  stěny  mají  při  průměru  nejvýše  1,80 m
                tloušťku nejméně 5 mm, nebo při průměru větším než
                1,80 m a tloušťku nejméně 6 mm. Při použití jiného
                kovu  se určí  ekvivalentní tloušťka  podle vzorce
                uvedeného v odstavci (3).

                U snímatelných    cisteren    se    tato   ochrana
         nevyžaduje,  jsou-li  chráněny  ze  všech  stran  čely  a
         bočnicemi nosného vozidla.

                (6)  Tloušťka stěn  nádrží cisteren  dimenzovaných
         podle bodu 211 123 (1), jejichž vnitřní objem nepřevyšuje
         5000  litrů nebo  jež jsou  rozděleny na  těsné komory  o
         jednotkovém vnitřním objemu nejvýše  5000 litrů, může být
         upravena  na  úroveň,  která  však  nesmí  být  menší než
         příslušná  hodnota uvedená  v následující  tabulce, pokud
         není pro jednotlivé třídy uvedeno jinak:

         +------------------+-----------------------+------------+
         | Maximální poloměr|     Vnitřní objem     | Minimální  |
         | zakřivení nádrže |    nádrže nebo její   | tloušťka   |
         |     m            |    komory (m3)        |  (mm)      |
         |                  |                       +------------+
         |                  |                       | měkká ocel |
         +------------------+-----------------------+------------+
         |                  |                       |            |
         |    Ă  2          |        Ă    5,0       |     3      |
         +------------------+-----------------------+------------+
         |                  |                       |            |
         |    2 - 3         |        Ă    3,5       |     3      |
         +------------------+-----------------------+------------+
         |                  |                       |            |
         |                  |   > 3,5 ale Ă  5,0    |     4      |
         +------------------+-----------------------+------------+

              Použije-li se  jiného kovu než měkké  oceli, určí se
         ekvivalentní tloušťka  podle vzorce uvedeného  v odstavci
         (3).  Tloušťka přepážek  a peřejníků  nesmí být  v žádném
         případě menší než tloušťka nádrže.

              (7) Peřejníky a přepážky musí být vyduté, s hloubkou
         vydutí nejméně  10 cm, nebo musí  být vlnité, profilované
         nebo jinak zesílené,  aby zaručovaly rovnocennou pevnost.
         Plošný obsah  peřejníku musí činit nejméně  70 % plošného
         obsahu průřezu cisterny, v níž je peřejník zabudován.

              (8)  Způsobilost  výrobce  k  provádění  svářečských
         operací musí být  potvrzena příslušným orgánem. Svářečské
         operace  musí provádět  kvalifikovaní svářeči používající
         svářecí   postup,  jehož   účinnost  (včetně   potřebného
         tepelného   zpracování)   byla   dokázána  technologickou
         zkouškou.   Musí   se   provést   nedestruktivní  zkoušky
         prozářením nebo ultrazvukem a tyto zkoušky musí potvrdit,
         že kvalita svarů je přiměřená namáháním.

211 127       Při určování  tloušťky stěn nádrží  podle odstavce 2
pokr.    se musí volit pro svary tyto hodnoty součinitele lambda:

         0,8: jsou-li  svarové  housenky  pokud  možno prohlédnuty
              vizuálně z obou stran  a jsou-li podrobeny namátkové
              nedestruktivní  zkoušce, přičemž  se věnuje zvláštní
              pozornost křížovým svarům;

         O,9: jsou-li všechny podélné svarové  housenky v celé své
              délce,  všechny   křížové  svary,  25   %  kruhových
              svarových  housenek  a   svary  k  připevnění  částí
              výstroje  velkého průměru  podrobeny nedestruktivním
              zkouškám.  Svarové  housenky  musí  být  pokud možno
              prohlédnuty vizuálně z obou stran;

         1,0: jsou-li   všechny     svarové   housenky   podrobeny
              nedestruktivním  zkouškám  a   jsou-li  pokud  možno
              prohlédnuty vizuálně z obou  stran. Musí být odebrán
              zkušební vzorek svaru.

              (9) Musí být učiněna opatření k ochraně nádrží proti
         riziku deformace v důsledku vnitřního podtlaku.
              Pokud   není   předepsáno    jinak   ve   zvláštních
         ustanoveních pro jednotlivé třídy,  smějí mít tyto nádrže
         ventily,   aby  se   předešlo  nepřijatelnému   vnitřnímu
         podtlaku bez průtržného kotouče.

              (10) Tepelná izolace musí být zkonstruována tak, aby
         nebránila přístupu k plnicím a vyprazdňovacím zařízením a
         pojistným ventilům, ani jejich funkci.

         STABILITA

211 128       Celková   šířka  plochy,   kterou  zaujímá  podvozek
         cisternového vozidla na vozovce (vzdálenost mezi krajními
         body  dotyku  pravé  pneumatiky  a  levé  pneumatiky téže
         nápravy)  s vozovkou  musí být  rovna nejméně  90 % výšky
         těžiště  naloženého  cisternového   vozidla.  U  návěsové
         soupravy  nesmí  hmotnost  na  nápravy  naloženého návěsu
         překročit  60  %  přípustné  celkové  hmotnosti  návěsové
         soupravy.

         OCHRANA ARMATUR UMÍSTĚNÝCH NA HORNÍ ČÁSTI

211 129       Armatury  a  příslušenství  umístěné  na horní části
         nádrže  musí  být  chráněny  proti  poškozením způsobeným
         případným  převrácením.  Tato  ochrana  může  sestávat  z
         výztužných   prstenců   nebo    ochranných   krytů   nebo
         konstrukčních   prvků,  buď   příčných  nebo   podélných,
         vhodného profilu, aby zajistily účinnou ochranu,

                                  ODDÍL 3

                                  VÝSTROJ

211 130       Části  výstroje musí  být uspořádány  tak, aby  byly
         chráněny  proti  nebezpečí  utržení  nebo poškození během
         přepravy   a   manipulace.   Musí   zaručovat  bezpečnost
         odpovídající  a  srovnatelnou   s  bezpečností  vlastních
         nádrží a musí zejména

         -  snášet se s přepravovanými látkami,
         -  splňovat požadavky bodu 211 121.

              Co  možno nejvíce  provozních a  ovládacích prvků je
         nutno  umístit do  co  nejmenšího  počtu otvorů  ve stěně
         nádrže.

              Těsnost provozní  výstroje musí být  zajištěna i při
         převrácení cisternového vozidla, snímatelné cisterny nebo
         bateriového   vozidla.  Těsnění   musí  být   vyrobena  z
         materiálu,  který se  s přepravovanou  látkou, a  musí se
         vyměnit,  jakmile  se  jejich  účinnost  zhorší,  např. v
         důsledku  jejich  stárnutí.  Těsnění  zajišťující těsnost
         provozních   a  ovládacích   prvků,  s   nimiž  je  nutno
         manipulovat    během    normálního    použití    cisterny
         (cisternového    vozidla,   snímatelné    cisterny   nebo
         bateriového vozidla), musí  být konstruována a uspořádána
         tak, aby při manipulaci  s provozními a ovládacími prvky,
         k nimž patří, nedošlo k jejich poškození.

              Každá  nádrž  se  spodním  vyprazdňováním nebo každá
         komora komorových nádrží se spodním vyprazdňováním musejí
         být  vybaveny  dvěma   na  sobě  nezávislými  uzavíracími
         zařízeními, která jsou namontována za sebou, z nichž prvé
         je vnitřní uzavírací ventil6/ připevněný přímo k nádrži a
         druhé uzavírací šoupátko,  nebo jiné rovnocenné zařízení,
         umístěné   na  každém   konci výpustného  potrubí. Spodní
         vyprazdňování  nádrží určených  pro přepravu práškovitých
         nebo zrnitých  látek smí být  tvořeno vnějším potrubím  s
         uzavíracím ventilem, je-li  vyrobeno z kovového materiálu
         schopného  se  deformovat.  Kromě  toho  musí  být  možno
         uzavřít   otvory  nádrží   šroubovými  uzávěry,   slepými
         přírubami nebo jinými stejně účinnými prostředky. Vnitřní
         uzavírací ventil  může být ovladatelný  shora nebo zdola.
         Poloha  - otevřeno  nebo zavřeno  - vnitřního uzavíracího
         ventilu musí být v obou případech pokud možno ověřitelná
211 131  ze země. Ovládací zařízení vnitřního uzavíracího ventilu
pokr.    musí  být konstruováno  tak, aby  se zabránilo jakémukoli
         nežádoucímu otevření  v důsledku nárazu  nebo neúmyslného
         jednání.  Vnitřní   uzávěr  musí  zůstat   účinný  i  při
         poškození vnějšího ovládacího zařízení.

--------------------------------------------
6/  Avšak u nádrží určených k přepravě
    některých krystalizujících nebo vysoce
    vizkózních látek, hluboko zchlazených
    zkapalněných plynů, jakož i u nádrží
    opatřených povlakem z ebonitu nebo
    termoplastu, může být vnitřní uzavírací
    ventil nahrazen vnějším uzavíracím
    ventilem opatřeným doplňkovou ochranou.

211 131       Poloha  a/nebo směr  uzavírání uzavíracích  šoupátek
pokr.    musí být jednoznačně patrné.

              K  zamezení  úniku  obsahu  při  poškození  vnějších
         plnicích  a  vyprazdňovacích   zařízení  (potrubí,  boční
         uzavírací zařízení)  musí být vnitřní  uzavírací ventil a
         jeho  sedlo  chráněny  proti  nebezpečí  utržení  vnějším
         namáháním,  nebo  musí  být  konstruovány  tak, aby těmto
         namáháním   odolaly.  Plnicí   a  vyprazdňovací  zařízení
         (včetně přírub nebo šroubových  uzávěrů) a ochranné kryty
         (pokud  jsou) musí  umožňovat zajištění  proti jakémukoli
         nežádoucímu otevření.
              Nádrž nebo  každá z jejich  komor musí být  opatřena
         dostatečně velkým otvorem umožňujícím prohlídku.

211 132       Nádrže  určené  k  přepravě  látek,  pro něž všechny
         otvory musí být nad hladinou kapaliny, smějí být opatřeny
         ve  své spodní  části čisticím  otvorem (otvor  velikosti
         pěsti).  Tento  otvor  musí   být  možno  uzavřít  těsnou
         přírubou, jejíž konstrukce  musí být schválena příslušným
         orgánem nebo orgánem jím pověřeným.

211 133       Nádrže určené k přepravě kapalin o tenzi par nejvýše
         110  kPa (1,1  bar) (absolutní  tlak) při  50oC musí  být
         opatřeny  odvětrávacím  systémem  a  pojistným  zařízením
         zabraňujícím úniku obsahu,  dojde-li k převrácení nádrže;
         nebo musí splňovat podmínky bodů 211 134 nebo 211 135.

211 134       Nádrže určené k přepravě kapalin o tenzi par nad 110
         kPa  (1,1   bar),  avšak  nejvýše  175   kPa  (1,75  bar)
         (absolutní  tlak) při  50oC musí  být opatřeny  pojistným
         ventilem nastaveným na přetlak  nejméně 150 kPa (1,5 bar)
         a takovým, aby se úplně  otevřel při tlaku nepřevyšujícím
         zkušební tlak; nebo musí splňovat podmínky bodu 211 135.

211 135       Nádrže určené k přepravě kapalin o tenzi par nad 175
         kPa (1,75  bar), avšak nejvýše  300 kPa (absolutní  tlak)
         při 50oC  musí být opatřeny  pojistným ventilem seřízeným
         na  přetlak nejméně  300 kPa  (3 bar)  a takovým,  aby se
         úplně  otevřel  při  tlaku  nepřevyšujícím zkušební tlak;
         jinak musí být hermeticky uzavřeny 7/.

--------------------------------------------
7/  Hermeticky uzavřené nádrže jsou nádrže,
    jejichž otvory jsou hermeticky uzavřeny
    a které nejsou opatřeny pojistnými
    ventily, průtržnými kotouči nebo jinými
    podobnými pojistnými zařízeními. Nádrže,
    které mají před pojistnými ventily
    umístěn průtržný kotouč se považují
    za hermeticky uzavřené.

211 136       Pohyblivé  součásti,  jako   jsou  kryty,  uzávěrová
         zařízení atd., které mohou  přijít třením nebo nárazem do
         styku   s  hliníkovými   nádržemi  určenými   k  přepravě
         hořlavých kapalin  o bodu vzplanutí  nejvýše 61oC nebo  k
         přepravě   hořlavých  plynů,   nesmějí  být   vyrobeny  z
         nechráněné korodující oceli.

211 137-
211 139

                                  ODDÍL 4

                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 140       Příslušný  orgán  nebo  orgán  jím  pověřený vydá ke
         každému  novému typu  cisterny osvědčení  potvrzující, že
         prototyp  cisterny  včetně  upevňovacích  zařízení, který
         odborně  posoudil, je  vhodný k  účelu, pro  nějž je tato
         cisterna určena a splňuje konstrukční požadavky oddílu 2,
         požadavky  oddílu  3,  týkající  se  výstroje, a zvláštní
         požadavky příslušné třídy přepravovaných látek.

              Protokol  o odborném  posouzení musí  obsahovat jeho
         výsledky,  látky a/nebo  nebo skupiny  látek, pro jejichž
         přepravu  byla  cisterna  schválena,  jakož i schvalovací
         číslo  prototypu. Látky  jedné skupiny  musí mít  podobné
         vlastnosti    a    musí    být    rovněž   slučitelné   s
         charakteristikami nádrže. Schválené  látky nebo schválené
         skupiny  látek musí  být uvedeny  v protokolu  o odborném
         posouzení   svým   chemickým    názvem   nebo   hromadným
         pojmenováním  odpovídajícím  vyjmenování  látek,  jakož i
         třídou a číslicí.

              Toto schválení je platné  pro cisterny vyráběné beze
         změny podle tohoto prototypu.

211 141-
211 149

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 150       Nádrže  a jejich  výstroj se  musí před  uvedením do
         provozu  podrobit  buď   společně,  nebo  odděleně  první
         zkoušce.  Tato  zkouška  zahrnuje:  ověření  shodnosti se
         schváleným     prototypem,      ověření     konstrukčních
211 150  charakteristik8/, prohlídku vnějšího  a vnitřního  stavu,
pokr.    hydraulickou  tlakovou zkoušku9/  a ověření  dobré funkce
         výstroje.

              Hydraulické  tlaková  zkouška  se  musí  provést  na
         nádrži jako  celku tlakem předepsaným  v části II  tohoto
         dodatku,  a  zvlášť  na  každé  komoře  komorových nádrží
         tlakem rovným nejméně  1,3 násobku maximálního provozního
         tlaku.  Zkouška  těsnosti  komorových  nádrží  se provádí
         zvlášť na každé komoře.

              Hydraulické  tlaková  zkouška  se  musí provést před
         instalací tepelné  izolace, pokud je  tato izolace nutná.
         Jsou-li nádrže  a jejich výstroj  zkoušeny odděleně, musí
         se po montáži podrobit společně zkoušce těsnosti.

211 151       Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit periodickým
         zkouškám  ve  stanovených   lhůtách.  Periodické  zkoušky
         zahrnují  prohlídku  vnějšího  a  vnitřního  stavu a jako
         všeobecné pravidlo hydraulickou zkoušku9/. Pláště tepelné
         nebo  jiné  izolace  smějí  být  sejmuty  pouze v rozsahu
         nutném pro spolehlivé posouzení charakteristik nádrže.

              Hydraulická  tlaková  zkouška  se  musí  provést  na
         nádrži jako  celku tlakem předepsaným  v části II  tohoto
         dodatku,  a  zvlášť  na  každé  komoře  komorových nádrží
         tlakem rovným nejméně  1,3 násobku maximálního provozního
         tlaku.

              U nádrží určených k přepravě práškovitých a zrnitých
         látek může být se souhlasem zkušebního orgánu schváleného
         příslušným orgánem od  periodických hydraulických zkoušek
         upuštěno a  mohou být nahrazeny  zkouškami těsnosti podle
         bodu 211 102 (3).

              Maximální  lhůty  mezi  periodickými  zkouškami jsou
         šest let.

              Cisternová vozidla, snímatelné  cisterny a bateriová
         vozidla, vyprázdněné,  nevyčištěné smějí být  po uplynutí
         stanovených lhůt odeslány ke zkouškám.

--------------------------------------------
8/  Ověření konstrukčních charakteristik
    zahrnuje u nádrží se zkušebním tlakem
    1 MPa (10 bar) nebo vyšším rovněž
    odebrání zkušebních vzorků svarů -
    pracovní vzorky - a zkoušky podle
    dodatku B.1d.

9/  Ve zvláštních případech a se souhlasem
    zkušebního orgánu schváleného příslušným
    orgánem může být hydraulická zkouška
    nahrazena tlakovou zkouškou za použití
    jiné kapaliny nebo plynu, pokud tento
    postup nevyvolá nebezpečí.

211 152       Mimo  to  se  musí  nejméně  každé  tři roky provést
         zkouška těsnosti nádrže s výstrojí, jakož i ověření dobré
         funkce veškeré výstroje. Zkouška těsnosti se musí provést
         zvlášť na každé komoře komorových nádrží.

              Vyprázdněná,    nevyčistěná    cisternová   vozidla,
         snímatelné cisterny a bateriová vozidla mohou po uplynutí
         této lhůty dojet do místa provedení prohlídky.

211 153       Pokud  mohlo  v  důsledku  opravy, konstrukční změny
         nebo  nehody dojít  ke zhoršení  bezpečnosti nádrže  nebo
         její výstroje, musí se provést mimořádná zkouška.

211 154       Zkoušky, prohlídky a kontroly  podle bodů 211 150 až
         211 153 musí provést  zkušební orgán schválený příslušným
         orgánem.  Musí  se  vydat  osvědčení,  v  nichž  musí být
         uvedeny  výsledky  těchto  zkoušek,  prohlídek a kontrol.
         Tato osvědčení se musejí odvolávat na seznam látek, které
         se smějí přepravovat v této nádrži podle bodu 211 140.

211 155-
211 159
                                  ODDÍL 6

                                OZNAČOVÁNÍ

211 160       Každá  nádrž  musí  být  opatřena  kovovou  tabulkou
         odolnou proti korozi, která je trvale připevněna k nádrži
         na místě snadno přístupném při prohlídce. Na tabulce musí
         být  vyražením  nebo  jiným  podobným  způsobem vyznačeny
         nejméně  následující údaje.  Tyto údaje  mohou být vyryty
         přímo  do  stěn  vlastní  nádrže,  jsou-li  stěny natolik
         zesílené, aby se nezmenšila pevnost nádrže:

         - schvalovací číslo,
         - jméno nebo značka výrobce,
         - výrobní číslo,
         - rok výroby,
         - zkušební tlak 10/ (přetlak),
         - vnitřní objem 10/ - u vícečlánkových nádrží vnitřní
                               objem každého článku,
         - výpočtová teplota  10/ (pouze je-li vyšší než + 50oC
                                  nebo nižší než - 20oC),
         - datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední periodické
           zkoušky provedených podle bodů 211 150 a 211 151.
         - zkušební  tlak  v  nádrží  jako  celku  a zkušební tlak
           komory v MPa nebo barech (přetlak) tam, kde je tlak
           v komoře nižší než tlak v nádrži,
         - materiál nádrže a popřípadě ochranného povlaku.

--------------------------------------------
10/ Za číselnou hodnotu připojit měrovou
    jednotku

211 160  Na nádržích plněných nebo vyprazdňovaných pod tlakem musí
pokr.    být kromě toho uveden maximální dovolený provozní tlak.

211 161       Na  cisternovém vozidle  samém nebo  na tabulce musí
         být napsány tyto údaje (nejsou požadovány, jde-li o nosné
         vozidlo snímatelných cisteren):

         - jméno vlastníka nebo provozovatele,
         - pohotovostní hmotnost
         - nejvyšší dovolená celková hmotnost.

211 162-
211 169

                                  ODDÍL 7

                                  PROVOZ

211 170       Tloušťka  stěn nádrže  nesmí během  celé doby jejího
         používání  klesnout pod  minimální hodnotu  předepsanou v
         bodě 211 127 (2).

211 171       Nádrže  smějí  být   plněny  jen  těmi  nebezpečnými
         látkami, pro jejichž přepravu byly schváleny, a které při
         styku  s materiálem  nádrže, těsněními,  částmi výstroje,
         jakož  i ochrannými  povlaky, nemohou  s nimi  nebezpečně
         reagovat,  tvořit  nebezpečné  sloučeniny  nebo podstatně
         zeslabit materiál. Poživatiny  nesmějí být přepravovány v
         těchto nádržích,  pokud nebyla učiněna  potřebná opatření
         proti ohrožení veřejného zdraví.

211 172       (1) U nádrží určených k přepravě kapalin při teplotě
         okolí nesmějí být překročeny tyto stupně plnění:

         a) jsou-li hořlavé látky nepředstavující další nebezpečí
            (např.  jedovatost,  žíravost)   plněny  do  nádrží  s
            odvětrávacími  zařízeními nebo  pojistnými ventily  (i
            když je před nimi průtržný kotouč):

                    vzorec ..........

         b) jsou-li  jedovaté  nebo  žíravé  látky (ať představují
            nebezpečí  vznícení  nebo  ne)   plněny  do  nádrží  s
            odvětrávacími  zařízeními nebo  pojistnými ventily  (i
            když je před nimi průtržný kotouč):

                   vzorec ...........

211 172  c) jsou-li  hořlavé a  zdraví škodlivé  nebo slabě žíravé
pokr.       látky   (ať   představují   nebezpečí   vznícení  nebo
            ne)plněny  do  hermeticky   uzavřených  11/nádrží  bez
            pojistného zařízení:

                  vzorec ............

         d) jsou-li  velmi  jedovaté  nebo  jedovaté, silně žíravé
            nebo žíravé  látky (ať představují  nebezpečí vznícení
            nebo  ne) plněny  do hermeticky  11/ uzavřených nádrží
            bez pojistného zařízení:

                  vzorec ............

              (2) V těchto vzorcích ... znamená střední koeficient
         objemové roztažnosti  kapaliny mezi 15  a 50oC, t.j.  pro
         maximální teplotní rozdíl 35oC.

                  vzorec ............

         v němž d15 d50 jsou relativní hustoty kapaliny při 15oC a
         50oC a tF je průměrná teplota kapaliny v době plnění.

             (3) Ustanovení odstavce (1)  se nevztahují na nádrže,
         jejichž  obsah  je  ohřívacím  zařízením  udržován  během
         přepravy na  teplotě vyšší než  50oC. V tom  případě musí
         být stupeň  plnění při výjezdu takový  a teplota musí být
         regulována tak, aby nádrž nebyla naplněna více než do 95%
         svého  vnitřního objemu  v  průběhu  celé přepravy  a aby
         nebyla překročena plnicí teplota.

              (4)  Jsou-li  nádrže  plněny  horkými látkami, nesmí
         teplota vnějšího  povrchu nádrže nebo  tepelně izolačního
         zařízení překročit během přepravy 70oC.

211 173       Nádrže určené  k přepravě kapalin  12/, které nejsou
         rozděleny přepážkami nebo peřejníky  na oddíly o vnitřním
         objemu nejvýše  7 500 litrů,  musí být plněny  nejméně do
         80  %  svého  vnitřního  objemu,  pokud  nejsou prakticky
         prázdné.

--------------------------------------------
11/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135.

12/ Pro účely tohoto ustanovení se pokládají
    za kapaliny látky, jejichž kinematická
    viskozita při 20oC je nižší než 2680 mm2/S.

211 174       V průběhu  plnění a vyprazdňování  nádrží musejí být
         provedena  taková opatření,  aby se  zabránilo vypouštění
         nebezpečných  množství  plynů  a  par.  Nádrže musejí být
         zavřeny  tak, aby  jejich obsah  nemohl nekontrolovatelně
         unikat ven.  Otvory pro spodní  vyprazdňování nádrží musí
         být uzavřeny  šroubovými uzávěry, slepými  přírubami nebo
         jinými,  stejně účinnými  prostředky. Těsnost uzavíracích
         zařízení  nádrže, zejména  v horní  části ponorné trubky,
         musí být po naplnění nádrže ověřena odesílatelem.

211 175       Je-li  umístěno více  uzávěrových systémů  za sebou,
         musí  se  uzavřít  jako  první  ten,  který  je  nejblíže
         přepravované látce.

211 176       Na vnější  straně nádrží nesmí  během přepravy ulpět
         žádný  nebezpečný  zbytek  přepravované  látky,  ať  jsou
         nádrže naplněné nebo vyprázdněné.

211 177       Vyprázdněné nevyčištěné nádrže  smějí být převzaty k
         přepravě,  jen   jsou-li  uzavřeny  stejným   způsobem  a
         zaručují-li stejnou těsnost, jako kdyby byly plné.

211 178       Spojovací  potrubí mezi  nezávislými, avšak vzájemně
         spojenými nádržemi jedné dopravní jednotky musí být během
         přepravy prázdné.
              Ohebné plnicí a výpustné hadice, které nejsou trvale
         připojeny k nádrži, musí být během přepravy prázdné.

211 179      Látky,   které   mohou   navzájem   spolu  nebezpečně
         reagovat, nesmějí být  přepravovány v sousedních komorách
         cisteren.

         Za nebezpečné se považují:

              a) hoření a/nebo vyvíjení značného tepla
              b) emise hořlavých a/nebo jedovatých plynů
              c) tvoření žíravých kapalin
              d) tvoření nestálých látek
              e) nebezpečné zvyšování tlaku.

              Látky,   které  mohou   navzájem  spolu   nebezpečně
         reagovat,  smějí být  přepravovány v  sousedních komorách
         cisteren, jestliže  jsou tyto komory odděleny přepážkou s
         tloušťkou stěny stejnou nebo větší, než je cisterna sama.
         Mohou  být  též  přepravovány  v  komorách  téže cisterny
         oddělených prázdným prostorem  nebo prázdnou komorou mezi
         naplněnými komorami.

                                  ODDÍL 8
                            PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

211 180       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),
         snímatelné cisterny a bateriová  vozidla vyrobené před 1.
         říjnem  1978  a  nevyhovující  požadavkům  tohoto dodatku
         smějí  být, jestliže  byly vyrobeny  podle požadavků ADR,
         používány  do   30.  září  1984.   Nesnímatelné  cisterny
         (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a baterie nádob
         určené k přepravě plynů třídy  2 však smějí být používány
         do  30.   září  1990,  pokud   se  podrobily  periodickým
         zkouškám.

211 181       Po uplynutí této lhůty smějí zůstat uvedené cisterny
         v provozu,   pokud  výstroj   nádrže  vyhovuje  současným
         předpisům.  Tloušťka  stěny  nádrží,  s  výjimkou  nádrží
         určených  k  přepravě  plynů  třídy  2,  číslice  3, musí
         vyhovovat  výpočtovému  tlaku  nejméně  400  kPa  (4 bar)
         (přetlak), je-li  nádrž z měkké oceli,  a nejméně 200 kPa
         (2 bar)  (přetlak), je-li nádrž  z hliníku a  hliníkových
         slitin. U  cisteren nekruhového průřezu se  za základ pro
         výpočet  použije  průměru  kruhu,  jehož  plošný obsah se
         rovná plošnému obsahu skutečného průřezu cisterny.

211 182       Periodické     zkoušky     nesnímatelných   cisteren
         (cisternových    vozidel),   snímatelných    cisteren   a
         bateriových  vozidel, které  jsou v  provozu podle těchto
         přechodných ustanovení se  musí provádět podle ustanovení
         oddílu  5 a  podle příslušných  zvláštních ustanovení pro
         jednotlivé     třídy.    Pokud     dřívější    ustanovení
         nepředepisovala vyšší zkušební tlak, je zkušební tlak 200
         kPa (2 bar) (přetlak) pro  nádrže z hliníku a hliníkových
         slitin dostačující.

211 183       Nesnímatelné    cisterny     (cisternová    vozidla,
         snímatelné cisterny  a bateriová vozidla,  které vyhovují
         těmto přechodným ustanovením, smějí býti používány do 30.
         září  1993 k  přepravě  nebezpečných  věcí, pro  něž byly
         schváleny.   Tato   přechodná   doba   se  nevztahuje  na
         nesnímatelné  cisterny  (cisternová  vozidla), snímatelné
         cisterny a baterie nádob určené k přepravě látek třídy 2,
         ani   na  nesnímatelné   cisterny  (cisternová  vozidla),
         snímatelné cisterny a bateriová vozidla, jejichž tloušťka
         stěn i výstroj splňují požadavky tohoto dodatku.

211 184       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),
         snímatelné cisterny a bateriová  vozidla vyrobené před 1.
         květnem 1985 podle požadavků  ADR platných mezi 1. říjnem
         1978   a  30.   dubnem  1985,   které  však  neodpovídají
         ustanovením  platným   od  1.  května   1985,  smějí  být
         používány ještě po tomto datu.

211 185       Nesnímatelné    cisterny     (cisternová   vozidla),
         snímatelné cisterny a bateriová  vozidla vyrobené mezi 1.
         květnem 1985  a vstupem v platnosti  podmínek platných od
         1. ledna 1988 a které těmto ustanovením nevyhovují, avšak
         které  byly vyrobeny  podle požadavků  platných do tohoto
         data, smějí být používány ještě po tomto datu.

211 186       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),
         snímatelné  cisterny  a  bateriová  vozidla vyrobená před
         nabytím platnosti  ustanovení platných od  1. ledna 1993,
         které těmto  ustanovením neodpovídají, ale  byly vyrobeny
         podle požadavků ADR platných  před tímto datem, mohou být
         nadále používány.

211 187       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),
         snímatelné cisterny a bateriová  vozidla vyrobené před 1.
         lednem 1990, pokud budou  používána po 31. prosinci 2004,
         musí odpovídat ustanovením bodu 211 127 (5) platným od 1.
         ledna 1990,  týkajícím se tloušťky  stěn a ochrany  proti
         poškození.

211 188-
211 199

                                  ČÁST II

         ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY DOPLŇUJÍCÍ NEBO POZMĚŇUJÍCÍ POŽADAVKY
                                  ČÁST I

                                  TŘÍDA 2
                                   PLYNY

211 200-
211 209
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ: ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN), DEFINICE

              POUŽITÍ

211 210       V nesnímatelných cisternách, snímatelných cisternách
         nebo v bateriových vozidlech smějí být přepravovány plyny
         bodu 2201 vyjmenované v tabulkách bodu 211 251.

211 211-
211 219

                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 220       (1) Nádrže určené k přepravě látek číslic 1, 2, nebo
         4 musí být vyrobeny z  oceli. Odchylně od ustanovení bodu
         211 125  (3) lze připustit  u bezešvých nádrží  minimální
         prodloužení při přetržení 14 % a napětí ......... (sigma)
         nepřevyšující mezní hodnoty uvedené  dále v závislosti na
         materiálech:

         a) je-li poměr  Re/Rm (minimální zaručené charakteristiky
            po tepelném zpracování) větší  než 0,66, avšak nejvýše
            0,85:

                           vzorec ........

         b) je-li poměr Re/Rm  (minimální zaručené charakteristiky
            po tepelném zpracování) větší než 0,85:

                           vzorec ........

              (2) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
         lahve  jako část  svazku válcových  lahví definovaných  v
         bodu  2211 (5),  které jsou  články bateriových  vozidel,
         musí být konstruovány podle bodu 2212.

211 221       Požadavky  dodatku B.1d  se vztahují  na materiály a
         konstrukci svařovaných nádrží.

211 222       Nádrže  určené  k  přepravě  1017  chloru  nebo 1076
         fosgenu  číslice  2TC  musí  být  dimenzovány při použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 211 127  (2)] nejméně 2,2 MPa
         (22bar) (přetlak).

211 223-
211 229
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 230       Výpustná  potrubí  nádrží  musí  být  možno  uzavřít
         slepou přírubou nebo jiným, stejně spolehlivým zařízením.
         Pro nádrže  určené pro přepravu  hluboko zmrazených plynů
         číslice  3  tyto  slepé   příruby  nebo  jiná  rovnocenná
         zařízení  musí být  vybaveny tlak  propouštějícími otvory
         průměru nejméně 1,5 mm.

211 231      Nádrže určené k přepravě zkapalněných plynů smějí být
         opatřeny  kromě otvorů  předepsaných v  bodě 211  131 též
         otvory  pro umístění  stavoznaků, teploměrů,  tlakoměrů a
         odvzdušňovacími otvory,  jak to vyžaduje  jejich bezpečný
         provoz.

211 232       Pojistná zařízení musí vyhovovat těmto požadavkům:

              (1) Plnicí a vyprazdňovací  otvory nádrží určených k
         přepravě  zkapalněných hořlavých  a/nebo jedovatých plynů
         musí  být  opatřeny   okamžitě  se  zavírajícím  vnitřním
         pojistným  zařízením,  které  se  automaticky  uzavře při
         nežádoucím pohybu  nádrže nebo při  požáru. Toto pojistné
         zařízení musí  být musí být rovněž  možno uvést v činnost
         dálkovým ovládáním.

              (2) Nádrže určené  k přepravě zkapalněných hořlavých
         a/nebo  jedovatých  plynů  musí   mít  všechny  otvory  o
         jmenovitém průměru větším než 1,5 mm, s výjimkou otvorů s
         pojistnými    ventily    a    s    výjimkou    uzavřených
         odvzdušňovacích  otvorů,   vybaveny  vnitřním  uzavíracím
         zařízením.

             (3) Odchylně  od ustanovení odstavců (1)  a (2) mohou
         být   nádrže  určené   k  přepravě   hluboko  zchlazených
         hořlavých  a/nebo jedovatých  zkapalněných plynů opatřeny
         vnějšími  zařízeními  namísto  zařízení  vnitřních, pokud
         jsou tato vnější zařízení  vybavena ochranou proti riziku
         vnějšímu poškození,  která je alespoň  rovnocenná ochraně
         stěny nádrže.

              (4) Jsou-li nádrže  vybaveny stavoznaky, nesmějí být
         tyto stavoznaky  vyrobeny z průhledného  materiálu, pokud
         jsou  v přímém  styku s  přepravovanou látkou. Teploměry,
         jsou-li  jimi nádrže  vybaveny, nesmějí  procházet stěnou
         nádrže přímo do plynu nebo kapaliny.

              (5)  Nádrže určené  k přepravě  1053 sirovodíku nebo
         1064 methylmerkaptanu číslice 2TF  nebo 1017 chloru, 1076
211 232  fosgenu  nebo 1079  oxidu siřičitého  číslice 2TC nesmějí
pokr.    mít žádný otvor pod  hladinou kapaliny. Kromě toho nejsou
         dovoleny čisticí otvory  (otvory velikosti pěsti) uvedené
         v bodě 211 132.

              (6) Plnicí  a vyprazdňovací otvory  umístěné v horní
         části  nádrží  musí  být  opatřeny  navíc  k  tomu, co je
         předepsáno  v  odstavci  (1),  druhým  vnějším uzavíracím
         zařízením.  Toto zařízení  musí být  možno uzavřít slepou
         přírubou nebo jiným, stejně spolehlivým zařízením.

              (7) Odchylně od ustanovení v  odstavcích (1), (2) a
         (6) u  nádob definovaných v  bodech 2211 (1),  (2), (3) a
         (5), které  tvoří články bateriového  vozidla, požadovaná
         uzavírací zařízení mohou být ve sběrném potrubí.

211 233       Pojistné ventily musí vyhovovat těmto požadavkům:

              (1) Nádrže určené k přepravě  plynů číslic 1, 2 nebo
         4 smějí být opatřeny nejvýše  dvěma pojistnými ventily, u
         nichž součet volných průtokových  průřezů v sedle ventilu
         nebo ventilů činí nejméně 20  cm2 na každých i započatých
         30 m3 vnitřního objemu nádrže.

              Tyto ventily musí být schopny automaticky se otevřít
         při tlaku,  který se rovná 0,9  až 1,0 násobku zkušebního
         tlaku nádrže, na níž  jsou namontovány. Musí být takového
         typu,  aby  odolaly   dynamickým  účinkům  včetně  pohybu
         kapalin  v  nádrži.  Používání  ventilů  se  zátěží  nebo
         ventilů s protizávažím je zakázáno.

              Nádrže  určené  k  přepravě  plynů  číslic  1  až  4
         přiřazené pod písmeno T v  bodu 2201 nesmějí mít pojistné
         ventily,  pokud  není   před  těmito  pojistnými  ventily
         umístěn průtržný kotouč. V  tomto případě musí uspořádání
         průtržného   kotouče  u   pojistného  ventilu   odpovídat
         požadavkům příslušného orgánu.

              Pokud jsou  cisternová vozidla určená  k přepravě po
         moři,   nezakazují  ustanovení   tohoto  odstavce  montáž
         pojistných ventilů podle předpisů upravujících tento druh
         dopravy.13/

              (2) Nádrže  určené k přepravě  plynů číslice 3  musí
         být  opatřeny   dvěma  na  sobě   nezávislými  pojistnými
         ventily, z  nichž každý je  konstruován tak, aby  umožnil
         unikání plynů,  které se tvoří  odpařováním při normálním
211 233  provozu,  z  nádrže  takovým  způsobem,  aby  tlak uvnitř
pokr.    nádrže  v  žádném   okamžiku  nepřekročil  provozní  tlak
         vyznačený na nádrži o více než  10 %. Jeden z těchto dvou
         pojistných ventilů může  být nahrazen průtržným kotoučem,
         který se  musí protrhnout při zkušebním  tlaku. V případě
         ztráty vakua  v nádržích  s dvojitou stěnou  nebo zničení
         20 %  izolace nádrží s  jednoduchou stěnou musí  pojistný
         ventil a  průtržný kotouč dovolit  únik takového množství
         plynu, aby tlak v nádrži nemohl překročit zkušební tlak.

--------------------------------------------
13/ Tyto požadavky jsou obsaženy v oddílu 13
    Všeobecného úvodu k Mezinárodnímu
    námořnímu kodexu nebezpečného zboží
    (IMDG Code) vydanému Mezinárodní
    námořní organizací, Londýn.

              (3)  Pojistné  ventily  nádrží  určených  k přepravě
         plynů číslice 3 musí být schopny se otevřít při provozním
         tlaku vyznačeném  na nádrži. Musí  být zkonstruovány tak,
         aby  fungovaly  bezvadně  i  při  své  nejnižší  provozní
         teplotě. Spolehlivost jejich funkce při této teplotě musí
         být zjištěna a kontrolována buď zkouškou každého ventilu,
         nebo zkouškou vzorku ventilů téhož konstrukčního typu.

         Tepelná izolace

211 234       (1) Jsou-li nádrže určené k přepravě plynů číslice 2
         opatřeny tepelnou izolací, musí tato izolace sestávat

         -    buď z krytu proti slunci pokrývajícího nejméně horní
              třetinu, avšak nejvýše horní polovinu povrchu nádrže
              a odděleného  od nádrže  vrstvou vzduchu  o tloušťce
              nejméně 4 cm; nebo

         -    z kompletního pláště přiměřené tloušťky z izolačních
              materiálů.

              (2) Nádrže  určené k přepravě  plynů číslice 3  musí
         být   tepelně   izolovány.   Tepelná   izolace  musí  být
         zabezpečena  plným pláštěm.  Je-li prostor  mezi nádrží a
         pláštěm   vzduchoprázdný  (vakuová   izolace),  musí  být
         ochranný plášť  dimenzován tak, aby  odolal bez deformace
         vnějšímu  tlaku  nejméně  100   kPa  (1  bar)  (přetlak).
         Odchylně od bodu 211 102 (2)  a) lze při výpočtech brát v
         úvahu  vnější  a  vnitřní  zesilovací  prvky. Je-li plášť
         uzavřen   tak,  že   je  plynotěsný,   musí  být  opatřen
         zařízením,  které  zabrání  vzniku  nebezpečného  tlaku v
         izolační  vrstvě  při  nedostatečné  těsnosti nádrže nebo
         její  výstroje.  Toto   zařízení  musí  zabránit  vnikání
         vlhkosti do tepelně izolačního pláště.

              (3)  Nádrže  určené  k  přepravě zkapalněných plynů,
         jejichž  bod varu  při atmosférickém  tlaku je  nižší než
         - 182oC,  nesmějí obsahovat  žádnou hořlavou  látku ani v
         tepelně izolačním  zařízení, ani v  konstrukčních prvcích
         sloužících pro upevnění nádrže k podvozku.

211 234       Upevňovací prvky nádrží vakuově izolovaných cisteren
pokr.    smějí  se souhlasem  příslušného orgánu  obsahovat plasty
         mezi nádrží a pláštěm.

211 235       (1)  Bateriové vozidlo  obsahuje články,  které jsou
         navzájem  propojeny  potrubím   a  stabilně  upevněny  na
         dopravní jednotce. Dále uvedené články jsou považovány za
         články bateriového vozidla:

         -    lahve definované v bodu 2211 (1);

         -    trubkové nádoby definované v bodu 2211 (2);

         -    tlakové sudy definované v bodu 2211 (3);

         -    svazky válcových lahví definované v bodu 2211 (5);

         -    nádrže definované v příloze A.

         POZNÁMKA: Svazky  válcových lahví definované  v bodu 2211
         (5),  které  nejsou   články  bateriových  vozidel,  musí
         splňovat požadavky bodů 2204 až 2224.

              (2)   Bateriová   vozidla   musí   vyhovovat   těmto
         podmínkám:

         a)   Je-li  jeden  z  článku  bateriového vozidla opatřen
              pojistným  ventilem  a   jsou-li  mezi  jednotlivými
              články   uzavírací  zařízení,   musí  být  pojistným
              ventilem opatřen každý článek.

         b)   Plnicí a  vyprazdňovací zařízení smějí  být upevněna
              na sběrném potrubí.

         c)   Každý  článek  bateriového   vozidla,  včetně  každé
              jednotlivé  lahve  svazku  definovaného  v bodu 2211
              (5), určený pro přepravu plynů přiřazené pod písmeno
              T v  bodu 2201,  musí být  možno uzavřít  jednotlivě
              uzavíracím ventilem.

         d)   Články bateriového vozidla určené pro přepravu plynů
              přiřazené pod písmeno F  v bodu 2201, pokud obsahují
              články definované  v bodu 2211 (1),  (2), (3) a (5),
              musí být spojeny do skupin o vnitřním obsahu nejvýše
              5 000  litrů,   které  je  možno   navzájem  oddělit
              uzavíracím ventilem.

              Každý článek bateriového vozidla určený pro přepravu
              plynů přiřazených  pod písmeno F v  bodu 2201, pokud
              je  tvořen nádržemi  definovanými v  příloze B, musí
              být  tak  konstruován,  aby  ho  bylo  možno uzavřít
              uzavíracím ventilem.

211 235       (3)   Snímatelné   cisterny   musí   splňovat   tyto
pokr.    požadavky:

         a)   nesmějí být navzájem spojeny sběrným potrubím; a

         b)   lze-li snímatelné  cisterny valit, musí  být ventily
              opatřeny ochrannými víky.

211 236       Odchylně  od  ustanovení  bodu  211  131  nemusí mít
         nádrže určené k přepravě hluboko zchlazených zkapalněných
         plynů otvor pro prohlídku.

211 237-
211 239

                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 240-
211 249
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 250       (1) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
         válcové   lahve   jako   část   svazků   válcových  lahví
         definovaných   v  bodu   2211  (5),   které  jsou  články
         bateriových vozidel, musí být zkoušeny podle bodu 2219.

              (2)   Materiály   každé   svařované   nádrže,  která
         neodpovídá  definici předchozího  odstavce (1),  musí být
         zkoušeny podle metody popsané v dodatku B.1d.

211 251       (1)  Zkušební tlak  pro nádrže  určené pro  přepravu
         plynů číslice 1 mající kritickou  teplotu pod - 50oC musí
         být nejméně 1,5 násobek plnicího tlaku při 15oC.

              (2) Zkušební tlak pro nádrže určené pro přepravu:

         -    plynů číslice 1 majících kritickou teplotu - 50oC
              nebo vyšší; a

         -    plynů číslice 2 mající kritickou teplotu nižší než
              70oC; a

         -    plynů číslice 4

         musí být  takový, že když  je nádrž naplněna  na nejvyšší
         hmotnost obsahu  na litr vnitřního  objemu, tlak dosažený
         látkou v  nádrži při 55oC  pro nádrže s  tepelnou izolací
         nebo při  65oC pro nádrže bez  tepelné izolace nepřesáhne
         zkušební tlak.

              (3)  Zkušební tlak  pro nádrže  určené pro  přepravu
         plynů  číslice  2  majících  kritickou  teplotu 70oC nebo
         vyšší bude:

         a)   Je-li nádrž vybavena tepelnou izolací, nejméně rovný
              tenzi  par snížené  o 0,1  MPa (1  bar) kapaliny při
              60oC, ale nejméně 1 MPa (10 bar);

         b)   Není-li  nádrž  vybavena  tepelnou  izolací, nejméně
              rovný tenzi  par snížené o  0,1 MPa (1bar)  kapaliny
              při 65oC, ale nejméně 1 MPa (10 bar).

         Nejvyšší  dovolená  hmotnost  obsahu  na  litr  vnitřního
         objemu v kg/litr předepsaná  pro stupeň plnění se vypočte
         takto:

         nejvyšší dovolená hmotnost obsahu
         na litr vnitřního objemu       =  0,95 % hustota kapalné
                                           fáze při 50oC

         mimo to se nesmí objevit fáze par pod 60oC.

         Nejsou-li  nádrže  většího  průměru  než  1,5  m, musí se
         použít  hodnota  zkušebního  tlaku  a  nejvyšší  dovolené
         hmotnosti obsahu na litr vnitřního objemu podle bodu 2219
         (d).

              (4)  Zkušební tlak  pro nádrže  určené pro  přepravu
         plynů  číslice   3  nesmí  být  menší   než  1,3  násobek
         nejvyššího  dovoleného  provozního   tlaku  uvedeného  na
         nádrži,  avšak nejméně  300  kPa  (3 bar)  (přetlak); pro
         nádrže s vakuovou izolací  zkušební tlak musí být nejméně
         1,3   násobek  nejvyššího   dovoleného  provozního  tlaku
         zvýšeného o 100 kPa (1 bar).

              (5)  Tabulka plynů  a směsí  plynů, které  smějí být
         přepravovány  v  nesnímatelných  cisternách, snímatelných
         cisternách nebo bateriových  vozidlech, nejmenší zkušební
         tlak  nádrží  a,  pokud  se  uplatňuje, nejvyšší hmotnost
         obsahu na litr vnitřního objemu.

              V případě plynů a směsí plynů zařazených pod položky
         j.  n. hodnoty  zkušebního tlaku  a nejvyšších  hmotností
         obsahu  na  litr  vnitřního  objemu  musí  být předepsány
         znalcem schváleným příslušným orgánem.

              Jestliže  byly  nádrže  pro  plyny  číslic  1 nebo 2
         majících kritickou  teplotu - 50oC nebo  vyšší a pod 70oC
         podrobeny zkoušce tlakem nižším, než je uveden v tabulce,
         a nádrže  jsou   vybaveny  tepelnou  izolací,   může  být
         předepsán  nižší  náklad  znalcem  schváleným  příslušným
         orgánem zajišťující, že tlak dosažený v nádrži látkou při
         55oC nepřesáhne zkušební tlak vyznačený na nádrži.

211 251       Jedovaté  plyny a  směsi plynů  zařazené pod položky
pokr.    j.n. s  hodnotou LC50 Ă  200 ppm nesmí  být schváleny pro
         přepravu   v   nesnímatelných   cisternách,  snímatelných
         cisternách nebo bateriových vozidlech.

         POZNÁMKA:  1076 fosgen  číslice 2TC,  1067 oxid  dusičitý
         číslice  2TOC  a  1001  acetylen,  rozpuštěný, číslice 4F
         smějí  být  schváleny  pro  přepravu  pouze v bateriových
         vozidlech.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1A    |1002 VZDUCH, STLAČENÝ                 | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1006 ARGON, STLAČENÝ                  | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1046 HELIUM, STLAČENÉ                 | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1056 KRYPTON, STLAČENÝ                | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1054 NEON, STLAČENÝ                   | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1066 DUSÍK, STLAČENÝ                  | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1979 VZÁCNÉ PLYNY, SMĚS, STLAČENÁ     | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1980 VZÁCNÉ PLYNY A KYSLÍK, SMĚS,     | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1981 VZÁCNÉ PLYNY A DUSÍK, SMĚS,      | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1982 TETRAFLUORMETHAN, STLAČENÝ       |  20 | 200 |  20 | 200 |  0,62|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 14, STLAČENÝ)   |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  30 | 300 |  30 | 300 |  0,94|
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2036 XENON, STLAČENÝ                  |  12 | 120 |     |     |      |
|       |                                      |     |     |  13 | 130 |  1,24|
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2193 HEXAFLUORETHAN, STLAČENÝ         |     |     |  20 | 200 |  1,1 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 16, STLAČENÝ)   |     |     |     |     |      |
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  16 | 160 |     |     |  1,28|
|       |                                      |  20 | 200 |     |     |  1,34|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1956 STLAČENÝ PLYN, J. N.             | Viz bod 211 251 (1) nebo (2) |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 10    |1014 KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS,    | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1072 KYSLÍK STLAČENÝ                  | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3156 STLAČENÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ       | Viz bod 211 251 (1) nebo (2) |
|       |     HOŘENÍ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1F    |1049 VODÍK, STLAČENÝ                  | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1957 DEUTERIUM, STLAČENÉ              | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1F    |1962 ETHYLEN, STLAČENÝ                |     |     | 22,5| 225 |  0,35|
| pokr. |                                      |     |     | 30  | 300 |  0,37|
|       |                                      | 12  | 120 |     |     |  0,25|
|       |                                      | 22,5| 225 |     |     |  0,36|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1971 METHAN, STLAČENÝ, nebo           | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     ZEMNÍ PLYN, STLAČENÝ, s vysokým  |                              |
|       |     obsahem methanu                  |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2034 VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ   | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2203 SILAN, STLAČENÝx/                |  2,5| 225 | 22,5| 225 |  0,32|
|       |                                      |  25 | 150 | 25  | 250 |  0,41|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1964 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS,         | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ, J.N.                   |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1954 STLAČENÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.     | Viz bod 211 251 (1) nebo (2) |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1T    |1612 HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ  | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     PLYN, SMĚS                       |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1955 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ J.N.     |Viz bod 211251(1) nebo (2)axx/|
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TF   |1016 OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ          | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1023 UHELNÝ PLYN, STLAČENÝ            | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1071 ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ             | Viz bod 211 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1911 DIBOORAN, STLAČENÝ               | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2600 OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS      | Viz bod 211 251 (1)          |
|       |     (syntézní plyn, vodní plyn,      |                              |
|       |      plyn Fischer Tropsch)           |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1953 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 211 251(1)nebo (2)axx/|
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TC   |1008 FLUORID BORITÝ, STLAČENÝ         | 22,5| 225 | 22,5| 225 | 0,715|
|       |                                      | 30  | 300 | 30  | 300 | 0,86 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

x/   Považován za pyroforický
xx/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TC   |1859 FLUORID KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ      | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,74|
| pokr. |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  1,1 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2198 FLUORID FOSFOREČNÝ, STLAČENÝ     | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2417 FLUORID KARBONYLU, STLAČENÝ      | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,47|
|       |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  0,7 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3304 STLAČENÝ PLYN,JEDOVATÝ,ŽÍRAVÝ,J.N|Viz bod 211 251(1) nebo(2)aXX/|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TO   |2451 FLUORODUSÍK, STLAČENÝ            | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,5 |
|       |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3303 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 211 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TFC  |3305 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ          |Viz bod 211 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.            |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TOC  |1045 FLUOR, STLAČENÝ                  | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1660 OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ           | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2190 FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ        | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3306 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 211 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N. |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2A    |1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ     |     |     |  4,2|  42 | 1,13 |
|       |     PLYN R 13B1)                     |     |     | 12  | 120 | 1,44 |
|       |                                      |     |     | 25  | 250 | 1,6  |
|       |                                      |  12 | 120 |     |     | 1,5  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1013 OXID UHLIČITÝ                    |     |     | 19  | 190 | 0,66 |
|       |                                      |     |     | 25  | 250 | 0,75 |
|       |                                      | 19  | 190 |     |     | 0,73 |
|       |                                      | 22,5| 223 |     |     | 0,78 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1015 OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1018 CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICÍ     |  2,4|  24 |  2,6|  26 | 1,03 |
|       |     PLYN R 22)                       |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

 x/ Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 A   |1020 CHLORPENTAFLUORETHAN             |   2 |  20 |  2,3|  23 |  1,06|
| pokr. |     (CHLADICÍ PLYN R 115)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1021 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN  |     |     |     |     |      |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 124)            |   1 |  10 |  1,1|  11 |  1,2 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1022 CHLORTRIFLUORMETHAN              |     |     |  10 | 100 |  0,00|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 13)             |     |     |  12 | 120 |  0,9 |
|       |                                      |     |     |  19 | 190 |  1,04|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  1,1 |
|       |                                      | 12  | 120 |     |     |  0,96|
|       |                                      | 22,5| 225 |     |     |  1,12|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1028 DICHLORDIFLUORMETHAN             |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,15|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 12)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1029 DICHLORFLUORMETHAN               |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,23|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 21)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1058 ZKAPALNĚNÉ PLYNY nehořlavé       | 1,5 x plnicí tlak            |
|       |     nasycené dusíkem, oxidem         | Viz bod 211 251 (2) nebo (3) |
|       |     uhličitým nebo vzduchem          |                              |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1080 FLUORID SÍROVÝ                   |  12 | 120 |     |     |  1,34|
|       |                                      |     |     |   7 |  70 |  1,04|
|       |                                      |     |     |  14 | 140 |  1,33|
|       |                                      |     |     |  16 | 160 |  1,37|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1858 HEXAFLUORPROPYLEN                |  1,7|  17 |  1,9|  19 |  1,11|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 1216)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1952 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  19 | 190 |  19 | 190 |  1,66|
|       |     SMĚS s nejvýše 9 % ethylenoxidu  |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  25 | 250 |  25 | 250 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUOR-  |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,3 |
|       |     ETHAN (CHLADICÍ PLYN R 114)      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1973 CHLORDIFLUORMETHAN A             |  2,5|  25 |  2,8|  25 |  1,05|
|       |     CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS       |     |     |     |     |      |
|       |     s pevným bodem varu, s přibližně |     |     |     |     |      |
|       |     49 % chlordifluormethanu         |     |     |     |     |      |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 502)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN           |   1 |  10 |   1 |  10 | 1,61 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 12B1)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN              |   1 |  10 |   1 |  10 | 1,34 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN RC 318)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 A   |1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN      |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,18|
| pokr. |     (CHLADICÍ PLYN R 133A)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1984 TRIFLUORMETHAN                   |  19 | 190 |     |     |  0,92|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 23)             |  25 | 250 |     |     |  0,99|
|       |                                      |     |     |  19 | 190 |  0,87|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  0,95|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN                |  1,2|  12 |  1,2|  12 |  1,34|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 1318)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2424 OKTAFLUORPROPAN                  |  2,5|  25 |  2,5|  25 |  1,09|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 218)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A            |  3,1|  31 |  3,1|  31 |  0,11|
|       |     TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS, |     |     |     |     |      |
|       |     s přibližně 60 % chlortrifluor-  |     |     |     |     |      |
|       |     methanu (CHLADICÍ PLYN R 503)    |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  4,2|  42 |     |     |  0,21|
|       |                                      | 10  | 100 |     |     |  0,76|
|       |                                      |     |     |  4,2|  42 |  0,2 |
|       |                                      |     |     | 10  | 100 |  0,66|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A           |  1,8|  18 |  2  |  20 |  1,01|
|       |     1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS|     |     |     |     |      |
|       |     s přibližně 74 % dichlordifluor- |     |     |     |     |      |
|       |     methanu (CHLADICÍ PLYN R 500)    |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A           |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,09|
|       |     ETHYLENOXID, SMĚS s nejvýše      |     |     |     |     |      |
|       |     12,5 % ethylenoxidu              |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN           |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  1,04|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 134a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3220 PENTAFLUORETHAN                  |  4,1|  41 |  4,9|  49 |  0,95|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 125)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3296 HEPTAFLUORPROPAN                 |     |     |  1,5|  15 |  1,2 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 227)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3297 ETHYLEOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN|   1 |  10 |   1 |  10 |  1,16|
|       |     SMĚS s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3298 ETHYLEOXID A PENTAFLUORETHAN,    |  2,6|  26 |  2,6|  26 | 1,02 |
|       |     SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3299 ETHYLEOXID A TETRAFLUORETHAN,    |  1,7|  17 |  1,7|  17 | 1,03 |
|       |     SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 A   |1078 CHLADICÍ PLYN                    |     |     |     |     |      |
| pokr. |     jako:                            |     |     |     |     |      |
|       |       SMĚS F1                        |  1  |  10 |  1,1|  11 |  1,23|
|       |       SMĚS F2                        |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,15|
|       |       SMĚS F3                        |  2,4|  24 |  2,7|  27 |  1,03|
|       |     Jiné směsi                       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1968 INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.          |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3163 ZKAPALNĚNÝ PLYN, J.N.            |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |                      |     |     |  19 | 190 |  0,87|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 20    |1070 OXID DUSNÝ                       | 22,5| 225 |     |     |  0,78|
|       |                                      |     |     | 18  | 180 |  0,68|
|       |                                      |     |     | 22,5| 225 |  0,74|
|       |                                      |     |     | 25  | 250 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3157 ZKAPALNĚNÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ     |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       |     HOŘENÍ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1010 1,2-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo  |   1 |  10 |   1 |  10 |  0.59|
|       |1010 1,3-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo  |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,55|
|       |1010 1,3-BUTADIEN A UHLOVODÍKY,       |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,5 |
|       |     SMĚSI, INHIBITOVANÉ              |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1011 BUTAN                            |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,51|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1012 BUTENY, SMĚS nebo                |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,5 |
|       |1012 1-BUTEN nebo                     |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,53|
|       |1012 TRANS-2-BUTEN nebo               |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,55|
|       |1012 CIS-2-BUTEN                      |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,54|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1027 CYKLOPROPAN                      |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1030 1,1-DIFLUORETHAN                 |  1,4|  14 |  1,6|  16 |  0,79|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 152a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1032 DIMETHYAMIN, BEZVODÝ             |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,59|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1033 DIMETHYLETHER                    |  1,4|  14 |  1,6|  16 |  0,58|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1035 ETHAN                            | 12  | 120 |     |     | 0,32 |
|       |                                      |     |     |  9,5|  95 | 0,25 |
|       |                                      |     |     | 12  | 120 | 0,29 |
|       |                                      |     |     | 30  | 300 | 0,36 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 F   |1036 ETHYLAMIN                        |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,61|
| pokr. +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1037 ETHYLCHLORID                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,8 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1039 ETHYLMETHYLETHER                 |     |     |  1  |  10 |  0,64|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1041 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  2,4|  24 |  2,6|  26 |  0,73|
|       |     SMĚS s více než 9 %, ale méně    |     |     |     |     |      |
|       |     než 87 % ethylenoxidu            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1055 ISOBUTEN                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,52|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS,|Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       |     STABILIZOVANÁ                    |                              |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     PROPADIEN s 1 až 4 %             |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  0,5 |
|       |     methylacetylenu                  |     |     |     |     |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     SMĚS P1                          |  2,5|  25 |  2,8|  28 |  0,49|
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     SMĚS P2                          |  2,2|  22 |  2,3|  23 |  0,47|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1061 METHYLAMIN, BEZVODÝ              |  1  |  10 |  1,1|  11 |  0,58|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1063 METHYLCHLORID                    |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  0,81|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 40)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1077 PROPYLEN                         |  2,5|  25 |  2,7|  27 |  0,43|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANÝ  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ           |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,56|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1085 VINYLBROMID, BEZVODÝ             |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,37|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANÝ       |  1  |  10 |  1,1|  11 |  0,81|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANÝ   |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,67|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANÝ       | 12  | 120 |     |     |  0,58|
|       |                                      | 22,5| 225 |     |     |  0,65|
|       |                                      |     |     | 25  | 250 |  0,64|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1912 METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  0,81|
|       |     SMĚS                             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
                                               |     |     |     |     |      |
211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 F   |1959 1,1-DIFLUORETHYLEN               | 12  | 120 |     |     |  0,66|
| pokr. |     (CHLADICÍ PLYN R 1132a)          | 22,5| 225 |     |     |  0,78|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  0,77|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1969 ISOBUTAN                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,49|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1978 PROPAN                           |  2,1|  21 |  2,3|  23 |  0,42|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN              |  2,8|  28 |  3,2|  32 |  0,79|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 143a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2044 2,2-DIMETHYLPROPAN               |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2200 PROPADIEN, INHIBITOVANÝ          |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  0,50|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2419 BROMTRIFLUORETHYLEN              |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,19|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANÝ      |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,57|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2453 ETHYLFLUORID                     |  3  |  30 |  3  |  30 |  0,57|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 161)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2454 METHYLFLUORID                    | 30  | 300 | 30  | 300 |  0,36|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 41)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2517 l-CHLOR, 1-DIFLUORETHAN          |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,99|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 142b)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2601 CYKLOBUTAN                       |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,63|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER         |  2  |  20 |  2  |  20 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3154 PERFLUORETHYLVINYLETHER          |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,98|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3252 DIFLUORMETHAN                    |  3,9|  39 |  4,5|  45 |  0,78|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 32)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1965 PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS,          |     |     |     |     |      |
|       |     ZKAPALNĚNÁ, J.N.                 |     |     |     |     |      |
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       |       SMĚS A                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,5 |
|       |       SMĚS AO                        |  1,2|  12 |  1,4|  14 |  0,47|
|       |       SMĚS A1                        |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  0,46|
|       |       SMĚS B                         |  2  |  20 |  2,3|  23 |  0,43|
|       |       SMĚS C                         |  2,5| 251 |  2,7|  27 |  0,42|
|       |     Jiné směsi                       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3161 ZKAPALNĚNÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.   |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)  |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 T   |1062 METHYLBROMID                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,51|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMĚS  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID,SMĚS  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2191 SULFURYLFLUORID                  |  5  |  50 |  5  |  50 |  1,1 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1967 INSEKTICID PLYNNÝ,JEDOVATÝ,J.N.  |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3162 ZKAPALNĚNÝ PLYN,JEDOVATÝ,J.N.    |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2TF   |1026 KYAN                             | 10  | 100 | 10  | 100 |  0,7 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1040 ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do      |  1,5|  15 |  1,5|  15 |  0,78|
|       |     celkového tlaku 1 MPa (10 barů)  |     |     |     |     |      |
|       |     při 50oC                         |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1053 SIROVODÍK                        |  4,5|  45 |  5  |  50 |  0,67|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1064 METHYLMERKAPTAN                  |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,78|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN,INHIBITOVANÝ|  1,5|  15 |  1,7|  17 |  1,13|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2188 ARSAN                            |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2192 GERMAN xx/                       |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2199 FOSFAN xx/                       |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2202 SELENOVODÍK, BEZVODÝ             |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2204 SULFID KARBONYLU                 |  2,6|  26 |  2,6|  26 |  0,84|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2676 ANTIMAN                          |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3300 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  2,8|  28 |  2,8|  28 |  0,73|
|       |     SMĚS s více než 87 %             |     |     |     |     |      |
|       |     ethylenoxidu                     |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3160 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

  x/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.
 xx/  Považován za pyroforický.

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 TC  |1005 ČPAVEK, BEZVODÝ                  |  2,6|  26 |  2,9|  29 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1017 CHLOR                            |  1,7|  17 |  1,9|  19 |  1,25|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1048 BROMOVODÍK, BEZVODÝ              |  5  |  50 |  5,5|  55 |  1,54|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1050 CHLOROVODÍK, BEZVODÝ             | 12  | 120 |     |     |  0,69|
|       |                                      |     |     | 10  | 100 |  0,3 |
|       |                                      |     |     | 12  | 120 |  0,56|
|       |                                      |     |     | 15  | 150 |  0,67|
|       |                                      |     |     | 20  | 200 |  0,74|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1069 NITROSYLCHLORID                  | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1076 FOSGEN                           | Pouze v bateriových vozidlech|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1079 OXID SIŘIČITÝ                    |  1  |  10 |  1,2|  12 |  1,23|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1589 CHLORKYAN, INHIBITOVANÝ          |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1741 CHLORID BORITÝ                   |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2194 FLUORID SELENOVÝ                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2195 FLUORID TELUROVÝ                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2196 FLUORID WOLFRAMOVÝ               |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2197 JODOVODÍK, BEZVODÝ               |  2,3|  23 |  2,3|  23 |  2,25|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2418 TETRAFLUORID SÍROVÝ              |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2420 HEXAFLUORACETON                  |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  1,08|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3057 TRIFLUORACETYLCHLORID            |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  1,17|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3308 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     ŽÍRAVÝ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

 x/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 TO  |3083 PERCHLORFLUORID                  |  3,3|  33 |  3,3|  33 |  1,21|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3307 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2TFC  |2189 DICHLORSILAN                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,9 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2534 METHYLCHLORSILAN                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3309 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     ŽÍRAVÝ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 2TOC  |1067 OXID DUSIČITÝ                    | Pouze v bateriových vozidlech|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1749 FLUORID CHLORITÝ                 |  3  |  30 |  3  |  30 |  1,40|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1975 OXIDY DUSÍKU, SMĚS               |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2548 CHLORPENTAFLUORID                |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2901 CHLORID BROMNÝ                   |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,5 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3310 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,ŽÍRAVÝ,|Viz bod 211 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 3A    |1913 NEON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ         |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1951 ARGON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ        |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1963 HELIUM, ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ       |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1970 KRYPTON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ      |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1977 DUSÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ        |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2187 OXID UHLIČITÝ, ZCHLAZENÝ,        |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     KAPALNÝ                          |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2591 XENON,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3136 TRIFLUORMETHAN,ZCHLAZENÝ,        |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     KAPALNÝ                          |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3158 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ, J.N.     |Viz bod 211 251 (4)           |
        +--------------------------------------+------------------------------+

  x/ Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

211 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 30    |1003 VZDUCH, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ       |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1073 KYSLÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ       |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2201 OXID DUSNÝ,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ     |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3311 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ           |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 3F    |1038 ETHYLEN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,       |Viz bod 211 251 (4)          /|
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1961 ETHAN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1966 VODÍK,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 211 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1972 METHAN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ nebo    |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     ZEMNÍ PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,    |                              |
|       |     s vysokým obsahem methanu        |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3138 ETHYLEN,ACETYLEN A PROPYLEN,     |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     SMĚS,ZCHLAZENÁ,KAPALNÁ,obsahující|                              |
|       |     nejméně 71,5 % ethylenu s nejvýše|                              |
|       |     22,5 % acetylenu a nejvýše       |                              |
|       |     6 % propylenu                    |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3312 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,          |Viz bod 211 251 (4)           |
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 4A    |2073 ČPAVEK,VODNÝ ROZTOK,hustoty      |     |     |     |     |      |
|       |     menší než 0,880 při 15oC         |     |     |     |     |      |
|       |     s více než 35 %, ale nejvýše     |     |     |     |     |      |
|       |                40 % čpavku           |  1  | 10  |  1  | 10  |  O0,8|
|       |     s více než 40 %, ale nejvýše     |     |     |     |     |      |
|       |                50 % čpavku           |  1,2| 12  |  1,2| 12  |  0,77|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 4F    |1001 ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ             | Pouze v bateriových vozidlech|
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 4 TC  |3318 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty    |Viz bod 211 251 (2)           |
|       |     menší než 0 880 při 15oC s více  |                              |
|       |     než 50 % čpavku                  |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

211 252       První hydraulická zkouška musí být provedena před
         montáží tepelně izolačního zařízení.

211 253       Vnitřní objem  každé nádrže určené  k přepravě plynů
         číslice 1 plněných hmotnostně nebo plynů číslice 2 nebo 4
         musí   být   stanoven   za   dohledu   zkušebního  orgánu
         schváleného příslušným orgánem vážením nebo volumetrickým
         měřením množství  vody, které naplní  nádrž; chyba měření
         vnitřního objemu nádrží musí být menší než 1 %. Stanovení
         vnitřního objemu výpočtem na  základě rozměrů nádrže není
         dovoleno. Nejvyšší  dovolené hmotnosti plnění  podle bodů
         2219  (4)  a  211  251  (3)  musí být stanoveny zkušebním
         orgánem.

211 254       Kontrola  svarů  musí  být  provedena podle podmínek
         stanovených pro součinitel lambda 1,0 v bodě 211 127 (8).

211 255       Odchylně  od  podmínek  bodu  211  151 se periodické
         zkoušky musí provádět:

              (1) Každé tři roky u nádrží určených k přepravě 1008
         fluoridu  boritého číslice  1TC, 1053  sirovodíku číslice
         2TF,  1048  bromovodíku,  bezvodého,  1050  chlorovodíku,
         bezvodého,  1017  chloru,  1076  fosgenu  nebo 1079 oxidu
         dusičitého  číslice  2TC,   nebo  1067  oxidu  dusičitého
         číslice 2TOC.

              (2) Po šesti letech  provozu a potom každých dvanáct
         roků u  nádrží určených k přepravě  plynů číslice 3. Šest
         let  po  každé  periodické  zkoušce  musí  být  provedena
         zkušebním orgánem zkouška těsnosti.

              (3) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
         válcové lahve jako část svazků válcových lahví definované
         v bodu  2211 (5),  které jsou  články bateriových vozidel
         musí být podrobeny periodickým zkouškám podle bodu 2217.

211 256       U  nádrží  s  vakuovou  tepelnou  izolací  smějí být
         hydraulické zkouška a prohlídka vnitřního stavu nahrazeny
         se  souhlasem  zkušebního   orgánu  zkouškou  těsnosti  a
         měřením vakua.

211 257       Byly-li během periodických  prohlídek udělány otvory
         v nádržích určených k přepravě  plynů číslice 3, musí být
         způsob   jejich  hermetického   uzavření  schválen   před
         znovuuvedením  do  provozu  schváleným  zkušebním orgánem
         a musí zaručovat celistvost nádrže.

211 258       Zkouška  těsnosti  nádrží  určených  k přepravě plynů
         číslic 1, 2 nebo 4  musí být provedena tlakem nejméně 400
         kPa (4 bar), avšak nejvýše 800 kPa (8 bar) (přetlak).

211 259
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 260       Na tabulce  předepsané v bodě 211  160 nebo přímo na
         stěnách nádrže samotné, pokud jsou stěny tak zesíleny, že
         tím  není  dotčena  pevnost  nádrže,  musí  být vyznačeny
         vyražením  nebo jiným  podobným způsobem  kromě údajů tam
         uvedených ještě tyto údaje:

              (1) U nádrží určených k přepravě jen jedné látky:

              -  slovní pojmenování plynu podle  bodu 2201 a kromě
                 toho   u  plynů   zařazených  pod   položku  j.n.
                 technický název14/.

         Toto  označení  musí  být  u  nádrží  určených k přepravě
         stlačených  plynů  číslice  1  plněných objemově (tlakem)
         doplněno  hodnotou nejvyššího  přípustného plnicího tlaku
         při 15oC, který je pro nádrž dovolen, a u nádrží určených
         k přepravě  plynů číslice  1 plněných  hmotnostně a plynů
         číslic 2, 3  a 4 nejvýše dovoleným plněním  v kg a plnicí
         teplotou, je-li tato teplota nižší než -20oC.

              (2) U nádrží s víceúčelovým použitím:

              -  slovní pojmenování plynu podle bodu 2201, a kromě
                 toho  u   plynů  zařazených  pod   položku  j.n.,
                 technický název14/ plynů, pro jejichž přepravu je
                 nádrž schválena.

         Tyto  údaje musí  být doplněny  o údaj  nejvyšší dovolené
         hmotnosti v kg pro každý z těchto plynů.

--------------------------------------------
14/ Technický název musí být název běžně
    používaný ve vědeckých a technických
    příručkách, časopisech a textech.
    Obchodní názvy nesmějí být pro tento
    účel používány.
    Místo technických názvů je dovoleno
    používat těchto názvů:
    - pro 1078 chladicí plyn, j,n, číslice 2A:
      směs F1, směs F2, směs F3;
    - pro 1060 methylacetylen a propadien,
      směsi, stabilizované číslice 2F:
      směs P1, směs P2;
    - pro 1965 plynný uhlovodík, směs,
      zkapalněná j.n. číslice 2F:
      směs A, směs AO, směs A1, směs B,
      směs C.
    Obchodní názvy uvedené v poznámce
    k položce 1965 číslice 2F bodu 2201
    smějí být používány pouze jako doplňující.

211 260       (3) U nádrží určených k přepravě plynů číslice 3:
pokr.
               -  nejvyšší dovolený provozní tlak; a

              (4) U nádrží s tepelnou izolací:

               -  nápis "tepelně izolováno" nebo "vakuově
                  izolováno".

211 261       (1)  Rám  bateriového  vozidla  musí  být  opatřen v
         blízkosti plnicího místa štítkem, na němž jsou uvedeny:

               - zkušební tlak jednotlivých článků15;

               - maximální plnicí tlak15/ při 15oC, který je
                 dovolen pro články určené pro stlačené plyny;

               - počet článků;

               - celkový vnitřní objem15/článků;

               - slovní pojmenování plynu  podle bodu 2201 a kromě
                 toho u plynů zařazených pod položku j.n.technický
                 název16/

         a u zkapalněných plynů kromě toho:

               - nejvyšší dovolená hmotnost15/ plnění na článek.

              (2)  Nádoby definované v  bodu 2211 (1), (2), (3) a
         (5),  které  jsou  články  bateriových  vozidel, musí být
         označeny  podle  bodu  2223.  Tyto  nádoby  nemusejí  být
         jednotlivě  označeny bezpečnostními  značkami podle  bodu
         2224.

              Bateriová  vozidla  musí  být  označena  a  opatřena
         bezpečnostními značkami podle bodu 10 500.

211 262       Kromě údajů předepsaných v bodě  211 161 musí být na
         nádrži samé nebo na tabulce napsáno:

         a)  "minimální dovolená plnicí teplota: ...."

         b)   u nádrží určených k přepravě jen jedné látky:

               - slovní pojmenování plynu podle bodu 2201 a kromě
                 toho   u  plynů   zařazených  pod   položku  j.n.
                 technický název16/;

211 262        - pro plyny číslice 1 plněné hmotnostně a pro plyny
pokr.            číslic 2, 3 a 4 nejvyšší dovolená hmotnost plnění
                 v kg;

         c)   u nádrží s víceúčelovým použitím:

               - slovní pojmenování plynu podle bodu 2201 a, kromě
                 toho  u   plynů  zařazených  pod   položku  j.n.,
                 technický   název16/  všech   plynů,  pro jejichž
                 přepravu je nádrž schválena,  s údajem o nejvyšší
                 hmotnosti plnění pro každou z nich.

         d)   na nádržích s tepelnou izolací:

               -   nápis   "tepelně   izolováno"   nebo   "vakuově
                   izolováno" v úředním  jazyce země registrace a,
                   není-li tímto jazykem angličtina, francouzština
                   ani němčina, rovněž v angličtině, francouzštině
                   nebo  němčině, pokud  případné dohody  uzavřené
                   mezi  státy zúčastněnými  na přepravě nestanoví
                   jinak.

211 263  Tyto  údaje   se  nevyžadují,  jde-li   o  nosné  vozidlo
         snímatelných cisteren.

--------------------------------------------
15/  Za číselnou hodnotou připojit měrovou
     jednotku.

16/  Viz poznámka 14/ k bodu 211 260.

211 264-
211 269

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 270       Jsou-li nádrže schváleny pro různé plyny, změna musí
         zahrnovat  vyprázdnění,  vyčistění   a  nezbytné  operace
         zajišťující bezpečný provoz.

211 271-
211 273

211 274       Při  předávání  naplněných  nebo  vyprázdněných, ale
         nevyčištěných  cisteren k  přepravě, smějí  být viditelné
         pouze ty údaje uvedené v  bodě 211 262, které se vztahují
         na  naplněný nebo  právě vyprázdněný  plyn; všechny údaje
         týkající se jiných plynů musí být zakryty.

211 275       Všechny  články bateriového  vozidla musí  obsahovat
         jen jeden a tentýž plyn.

211 276

211 277       Stupeň  plnění  nádrží  určených  k  přepravě  plynů
         číslice 3F  musí zůstat pod  takovou hodnotou, aby  objem
211 277  kapaliny nepřekročil úroveň 95  % vnitřního objemu nádrže
pokr.    při zahřátí obsahu na teplotu, při níž tenze par se rovná
         tlaku pro otevření pojistných ventilů.

         Nádrže určené  k přepravě plynů  číslic 3A nebo  30 smějí
         být plněny do 98 % při plnicí teplotě a plnicím tlaku.

211 278       U nádrží  určených pro přepravu plynů číslice 30  se
         smějí používat  k zajištění těsnosti spojů  nebo k údržbě
         uzávěrových  zařízení  pouze  látky  snášenlivé  s obsahy
         nádrží.

211 279       Požadavek uvedený  v bodu 211  175 se nevztahuje  na
         plyny číslice 3.

                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

211 280       Nesnímatelné    cisterny    (cisternová    vozidla),
         snímatelné  cisterny  a   bateriová  vozidla  určená  pro
         přepravu  látek třídy  2, vyrobená  před 1.  lednem 1997,
         smějí  být  označovány  podle  ustanovení  tohoto dodatku
         platného  do  31.  prosince  1996  až  do  jejich  příští
         periodické prohlídky.

211 281-
211 299

                                  TŘÍDA 3
                             HOŘLAVÉ KAPALINY

211 300-
211 309
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE
         POUŽITÍ

211 310       V nesnímatelných nebo  snímatelných cisternách smějí
         být přepravovány tyto látky bodu 2301:

         a)   propylenimin, inhibitovaný číslice 12;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a) číslic 11, 14 až 22,
              26, 27 a 41,

         c)   látky přiřazené pod písmeno b) číslic 11, 14 až 27,
              41 a látky číslic 32 a 33,

         d)   látky číslic 1 až 5, 31, 34 a 61c), kromě
              isopropylnitrátu, n-propylnitrátu a nitromethanu
              číslice 3b).

211 311-
211 319
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 320       Nádrže    určené    pro    přepravu   inhibitovaného
         propyleniminu číslice 12 musí být dimensovány při použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 211 127  (2)] nejméně 1,5 MPa
         (15 bar) (přetlak).

211 321       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310 b) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         [viz bod 211 127 (2)] nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak).

211 322       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310 c) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         [viz bod 211 127 (2)] nejméně 0,4 MPA (4 bar) (přetlak).

211 323       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310 d) musí být dimenzovány podle podmínek části I tohoto
         dodatku.

211 324-
211 329

                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 330       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených v  bodě 211 310 a)  a b) musí být  nad hladinou
         kapaliny.   Žádné  potrubí   ani  jeho   odbočka  nesmějí
         procházet  stěnami nádrže  pod hladinou  kapaliny. Nádrže
         musí  být možno  hermeticky uzavřít17/a  uzávěry musí být
         možno chránit uzamykatelným krytem.

211 331       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310   c)  a   d)  smějí   být  konstruovány   rovněž  pro
         vyprazdňování  spodem.  Nádrže  určené  k  přepravě látek
         uvedených v bodě 211 310 c), kromě látek číslice 33, musí
         mýt možno hermeticky uzavřít17/.

211 332       Jsou-li nádrže  určené k přepravě  látek uvedených v
         bodě  211  310  a),  b)  a  c),  kromě  látek číslice 33,
         opatřeny pojistnými ventily, musí být před těmito ventily
         umístěn průtržný kotouč.  Uspořádání průtržného kotouče a
         pojistného  ventilu musí  vyhovět požadavkům  příslušného
         orgánu. Jsou-li nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodě  211  310  d)  opatřeny  pojistnými  ventily  nebo
         odvětrávacími  otvory,  musí   tyto  pojistné  ventily  a
         odvětrávací  otvory vyhovovat  podmínkám bodů  211 133 až
         211 135.  Jsou-li nádrže určené k  přepravě látek číslice
         33  opatřeny  pojistnými   ventily,  musí  tyto  pojistné
         ventily  odpovídat  podmínkám  bodů  211  134  a 211 135.
         Nádrže určené  k přepravě látek uvedených  v bodě 211 310
         d)  s  bodem  vzplanutí  nepřevyšujícím  61oC  a opatřené
         neuzavíratelným  větracím  zařízením  musí  mít  ochranné
         zařízení  proti prošlehnutí  plamene do  tohoto větracího
         zařízení  nebo nádrže  musí být  nepropustné pro  výbušný
         tlak.

211 333       Jsou-li nádrže opatřeny nekovovým ochranným vnitřním
         povlakem (vnitřním vyložením), tento  povlak musí být tak
         konstruován, že nedojde  k jeho vznícení elektrostatickým
         nábojem v případě jeho vzniku.

211 334       Spodní  vyprazdňovací  systém  nádrží  určených  pro
         přepravu látek číslice 61c)  může tvořit vnější potrubí s
         uzavíracím   ventilem,   jsou-li   vyrobeny   z  kovového
         materiálu schopného deformace.

211 335-
211 339
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 340-
211 349
                        (Není zvláštních předpisů)

--------------------------------------------
17/  Viz poznámka 7/ k bodu 211 135.

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 350       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310  a), b)  nebo c)  se musí  podrobit první hydraulické
         zkoušce   a  periodickým   hydraulickým  zkouškám  tlakem
         nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

211 351       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310  d)  se  musí  podrobit  první  hydraulické zkoušce a
         periodickým  hydraulickým  zkouškám  tlakem  použitým pro
         jejich výpočet, jak je definován v bodě 211 123.

211 352-
211 359
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 360-
211 369
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 370       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         310 a), b)  a c), kromě látek číslice  33, musí být během
         přepravy hermeticky uzavřeny18/.  Uzávěry nádrží určených
         k přepravě látek  uvedených v bodě  211 310 a)  a b) musí
         být chráněny uzamykatelným krytem.

211 371       Cisternových       vozidel       a      snímatelných
         cisteren/cisternových kontejnerů schválených pro přepravu
         látek  číslic 11,  12, 14  až 19,  27, 32  a 41, se nesmí
         použít pro přepravu potravin, poživatin nebo krmiv.

211 372       Nádrží  z  hliníkové  slitiny   se  nesmí  použít  k
         přepravě acetaldehydu číslice 1a), ledaže je nádrž určena
         pouze  pro  takovou  přepravu  a  acetaldehyd  neobsahuje
         kyselinu.

211 373       Benzin uvedený  v poznámce k  číslici 3b) bodu  2301
         smí být  přepravován také v  nádržích dimenzovaných podle
         bodu 211 123 (1), jejichž výstroj odpovídá bodu 211 133.

211 374-
211 379

--------------------------------------------
18/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

211 380       Nesnímatelné     cisterny     (cisternová    vozidla
         a snímatelné  cisterny určení  pro přepravu  látek číslic
         32  a  33  bodu  2301,  vyrobené  podle  požadavků tohoto
         dodatku  platných   před  1.  lednem   1995,  které  však
         neodpovídají požadavkům  platným od 1.  ledna 1995, smějí
         být dále používány až do 31. prosince 2000.

211 381       Nesnímatelné   cisterny    (cisternová   vozidla   a
         snímatelné cisterny, které byly určeny pro přepravu látek
         číslice  61c) bodu  2301,  vyrobené  před 1.  lednem 1995
         podle požadavků v této  době platných, které neodpovídají
         požadavkům  platným  od  1.  ledna  1995,  smějí být dále
         používány až do 31. prosince 2004.

211 382       Nesnímatelné   cisterny   (cisternová   vozidla)   a
         snímatelné cisterny  vyrobené před 1.  lednem 1997, které
         neodpovídají  ustanovením bodů  211 333,  které však byly
         vyrobeny podle požadavků ADR platných do této doby, smějí
         být dále používány.

211 383-
211 399

                                 TŘÍDA 4.1
                            HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 4.2
                             SAMOZÁPALNÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 4.3
           LÁTKY, KTERÉ PŘI STYKU S VODOU VYVÍJEJÍ ZÁPALNÉ PLYNY

211 400-
211 409

                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ: ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

         POUŽITÍ

211 410       V nesnímatelných a snímatelných cisternách smějí být
         přepravovány následující látky bodů 2401, 2431 a 2471:

         a)  Látky uvedení pod  písmenem a) číslic 6, 17,  19 a 31
             až 33 bodu 2431;

         b)  Látky číslic 11a) a 22 bodu 2431;

         c)  Látky uvedené pod písmenem a)  číslic 1, 2, 3, 21. 23
             a 25 bodu 2471;

         d)  Látky číslice 11a) bodu 2471;

         e)  Látky uvedené  pod písmenem b)  nebo c) číslic  6, 8,
             10, 17,  19 a 21  bodu 2431 a  číslic 3, 21,  23 a 25
             bodu 2471;

         f)  Látky číslic 5 a 15 bodu 2401;

         g)  Práškovité  a zrnité  látky uvedené  pod písmenem  b)
             nebo c) číslic:

             - 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 bodu 2401,

             - 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 20 bodu 2431,

             - 11, 12,  13, 14, 15, 16,  17, 19, 20, 22  a 24 bodu
               2471.

         POZNÁMKA: Pro přepravy volně ložených látek:

             - číslu  4c), 6c), 11c), 12c),  13c) a 14 c)  a směsí
               (jako přípravky  a odpady (přiřazených  pod písmeno
               c) těchto číslic bodu 2401:

             - číslic 1c),  2c), 3c), 12c) a 16c)  a tuhých odpadů
               přiřazených pod písmeno c) těchto bodů číslic 2431,

             - číslic  11c), 12c)  13b) a  c), 14c),  15c), 17b) a
               20c)  a  tuhých  směsí  (jako  přípravky  a odpady)
               přiřazených pod písmeno c) těchto číslic bodu 2471,

               viz body 41 111, 42 111  43 111.

211 411-
211 419
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 420       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         410 a)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod 211 127  (2)] nejméně 2,1 MPa (21  bar) (přetlak). Na
         materiály  a výrobu  těchto nádrží  se vztahují požadavky
         dodatku B.1d.

211 421       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         410  b), c)  a d)  musejí být  konstruovány pro výpočtový
         tlak  [viz  bod  211  127  (2)]  nejméně  1  MPa (10 bar)
         (přetlak).

211 422       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         420 e)  musejí být konstruovány  pro  výpočtový tlak [viz
         bod 211 127 (2)] nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

211 423       Nádrže  určené k  přepravě tuhých  látek uvedených v
         bodě  211  410  f)  a  g)  musejí  být konstruovány podle
         požadavků části I tohoto dodatku.

211 424       Cisterny určené k přepravě  látek bodu 2431, číslice
         1b)   musejí  být   propojeny  se   všem  částmi  vozidla
         ekvipotenciálním spojením a musí  je být možno elektricky
         uzemnit.

211 425-
211 429
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 430       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených v bodu  211 410 a), b), c) a  e) musejí být nad
         úrovní hladiny  přepravované kapaliny. Žádné  potrubí ani
         jeho odbočka nesmějí procházet  stěnami nádrže pod úrovní
         hladiny   kapaliny.   Nádrže    musejí   být   hermeticky
         uzavíratelné18/ a uzávěry musejí  být takové, aby je bylo
         možno   chránit  uzamykatelnými   kryty.  Čistící  otvory
         (otvory velikosti  pěsti) uvedené v  bodě 211 132  nejsou
         dovoleny.

211 431       Kromě nádrží  určených pro přepravu  cesia a rubidia
         bodu 2471 číslice 11a) smějí být nádrže určené k přepravě
         látek  uvedených v  bodu 211  410 d),  f) a  g) také typu
         konstruovaného  pro vyprazdňování  spodem. Otvory  nádrží
         určených pro přepravu cesia  a rubidia bodu 2471, číslice
         11a)  musejí být  vybaveny hermetickými  a uzavíratelnými
         kryty.

--------------------------------------------
18  Viz poznámka 8/ k bodu 211 135

211 432       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         410 b) musejí navíc splňovat následující požadavky:

              (1) Ohřívací  zařízení nesmí vést  dovnitř, ale musí
         být  umístěno  vně  nádrže.   Avšak  trubka  používaná  k
         odsávání  fosforu  smí  být  opatřena  ohřívacím pláštěm.
         Zařízení ohřívající  tento plášť musí  být seřízeno  tak,
         aby zabránilo, aby zabránilo  zvýšení teploty fosforu nad
         plnící  teplotu   nádrže.  Ostatní  potrubí   musejí  být
         zaústěny  do  horní  části   nádrže;  otvory  musejí  být
         umístěny nad  nejvyšší přípustnou hladinu  fosforu a musí
         být  možno je  úplně uzavřít  uzamykatelnými kryty. Navíc
         nejsou dovoleny  čistící otvory (otvory  velikosti pěsti)
         uvedené v bodě 211 132.

              (2)  Nádrž  musí  být  vybavena  měřícím  systémem k
         ověřování  hladiny fosforu  a, pokud  je jako  ochranného
         prostředku použito vody,  pevnou měřící značkou udávající
         nejvyšší přípustnou hladinu vody

211 433       Pokud jsou nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodě 211  410 a), c) a  e) vybaveny pojistnými ventily,
         musí  být před  každým ventilem  umístěn průtržný kotouč.
         Uspořádání průtržného  kotouče a pojistného  ventilu musí
         být taková, aby vyhovovalo požadavkům příslušného orgánu.

211 434       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         410  b)  a  f)   musejí  být  vybaveny  tepelnou  izolací
         vyrobenou z materiálů, které nejsou snadno hořlavé.

211 435       Pokud jsou nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodu  211 410  d) vybaveny  tepelnou izolací,  pak tato
         izolace  musí  být  vyrobena  z  materiálů,  které nejsou
         snadno hořlavé.

211 436       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         410   f)  mohou   být  vybaveny   ventily  otevíratelnými
         automaticky dovnitř  nebo ven účinkem  rozdílu tlaku mezi
         20 kPa a 30 kPa (0,2 a 0,3 bar).

211 437-
211 439
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 440-
211 449
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 450       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         410  a) se  musejí podrobit  první hydraulické  zkoušce a
         periodickým hydraulickým zkouškám přetlakem nejméně 1 MPa
         (10  bar).  Materiály  každé  z  těchto  nádrží  musí být
         zkoušeny podle postupů popsaných v dodatku B.1d.

211 451       Nádrže určené  k přepravě látek uvedených v bodu 211
         410 b) až e) se musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodicky hydraulickým zkouškám  přetlakem nejméně 400
         kPa (4 bar).
              Odchylkou od předpisů bodu  211 151 se nádrže určené
         k přepravě  látek  uvedených  v  bodu  211  410 d) musejí
         podrobit  periodickým prohlídkám  nejpozději každých  osm
         let,  přičemž  tyto  prohlídky  musejí zahrnovat kontrolu
         tlouštěk použitím vhodných přístrojů.
              U  tlakových  nádrží   musí  být  provedena  zkouška
         těsnosti a  kontrola, jak je  předepsáno v bodě  211 152,
         nejméně každé čtyři roky.

211 452      Nádrže určené  k přepravě látek uvedených  v bodu 211
         410 f) a g) se  musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodickým  hydraulickým  zkouškám  výpočtovým tlakem,
         jak je definován v bodě 211 123.

211 453-
211 459
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 460       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         410   a)   musejí   být   označeny   navíc,  kromě  údajů
         předepsaných v  bodě 211 161,  nápisem: "Neotevírat během
         přepravy. Náchylné k samovznícení".

              Nádrže určené k přepravě látek bodu 2471 uvedených v
         bodě 211  410 c) až  e) musejí být  označeny navíc, kromě
         údajů předepsaných  v bodě 211  161, nápisem: "Neotevírat
         během přepravy. Při styku s vodou tvoří hořlavé plyny".

              Tyto  nápisy  musejí  být   v  úředním  jazyce  země
         schválení a kromě toho, není-li tímto jazykem angličtina,
         francouzštinu  nebo němčina,  v angličtině, francouzštině
         nebo  němčině, pokud  v dohodách  uzavřených mezi  zeměmi
         zúčastněnými na přepravě není stanoveno jinak.

211 461       Nádrže  určené k  přepravě látek  bodu 2471, číslice
        1a) musejí mít navíc na  tabulce předepsané v bodě 211 160
        uvedeny názvy látek, pro  jejichž přepravu jsou schváleny,
        a nejvyšší dovolenou hmotnost plnění nádrže v kg.

211 462-
211 469
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 470       (1) Látky číslic 11 a 22 bodu 2431 musejí být, pokud
         je jako ochranného prostředku použito vody, v době plnění
         pokryty  vrstvou vody  o tloušťce  nejméně 12  cm; stupeň
         plnění  při  teplotě  60oC  nesmí  překročit  98 %. Je-li
         použito jako ochranného  prostředků dusíku, stupeň plnění
         při teplotě 60oC nesmí  překročit 96 %. Zbývající prostor
         musí  být  vyplněn  dusíkem  tak,  aby  ani  po ochlazení
         neklesl tlak v žádném  případě pod hodnotu atmosférického
         tlaku. Nádrž musí být hermeticky uzavřena18/, aby nedošlo
         k žádnému úniku plynu.

              (2) Nevyčištěné vyprázdněné nádrže, které obsahovaly
         látky číslic 11 a 22 bodu  2431, musejí být při předání k
         přepravě:

         - buď naplněny dusíkem;

         - nebo naplněny vodou  nejméně do 96 % a  nejvýše do 98 %
           svého vnitřního  objemu; mezi 1.  říjnem a 31.  březnem
           musí  tato  voda   obsahovat  vhodný  prostředek  proti
           zamrzání,  který zabrání  mrznutí vody  během přepravy;
           tento  prostředek nesmí  způsobovat korozi  a nesmí být
           náchylný k reakci s fosforem.

211 471       Nádrže obsahující látky číslic 31  až 33 bodu 2431 a
         látky číslic 2b), 3a) a 3 b) bodu 2471 smějí být naplněny
         nejvýše  do 90  %  svého  vnitřního objemu;  při průměrné
         teplotě  kapaliny  50oC  musí  ještě  zůstat bezpečnostní
         prázdný prostor  5 %. Během přepravy  musí být tyto látky
         pod  vrstvou  inertního  plynu,  jehož  přetlak nesmí být
         menší než 50 kPa (0,5  bar). Nádrže musejí být hermeticky
         uzavřeny18/ a  ochranné kryty podle  bodu 211 430  musejí
         být uzamčeny.  Nevyčištěné vyprázdněné nádrže  musejí být
         při  předání  k  přepravě   naplněny  inertním  plynem  o
         přetlaku alespoň alespoň 50 kPa (0,5 bar).

211 472       Pro    ethyldichlorsilan,    methyldichlorsilan    a
         trichlorsilan  bodu 2471,  číslice 1  nesmí stupeň plnění
         překročit 0,93  nebo 0,95 nebo 1,14  kg na litr vnitřního
         objemu  při  plnění  podle  hmotnosti.  Při  plnění podle
         objemu a pro chlorsilany j.n. bodu 2471, číslice 1, nesmí
         stupeň   plnění  překročit   85  %.   Nádrže  musejí  být
         hermeticky  uzavřeny18/ a  ochranné kryty  podle bodu 211
         430 musejí být zajištěny.

--------------------------------------------
18/  Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 473       Nádrže  obsahující látky  bodu 2401,  číslic 5  a 15
         smějí být plněny nejvýše do 98 % svého vnitřního objemu.

211 474       Pro přepravy cesia a rubidia bodu 2471, číslice 11a)
         musí být látka pokryta inertním plynem a kryty podle bodu
         211 431 musejí být zajištěny. Nádrže, které obsahují jiné
         látky  bodu 2471,  číslice  11a),  nesmějí být  předány k
         přepravě,  dokud nejsou  látky dokonale  ztuhlé a  nejsou
         pokryty inertním plynem.

              Nevyčištěné  vyprázdněné  nádrže,  které  obsahovaly
         látky  bodu  2471,  číslice  11a),  musejí  být  naplněny
         inertním plynem. Nádrže musejí být hermeticky uzavřeny.

211 475       (1)  Během nakládky  látek bodu  2431, číslice  1b),
         nesmí jejich teplota překročit 60oC.

              (2) Při nakládce je  dovolena nejvyšší teplota 80oC,
         pokud  odpouštěcí otvory  jsou chráněny  během nakládky a
         nádrže jsou hermeticky uzavřeny18/.

              Nádrže  musí  být  po  nakládce  natlakovány  (např.
         tlakovým  vzduchem)  pro   kontrolu  těsnosti.  Musí  být
         zajištěno, že nedojde ke snížení tlaku během přepravy.

              Před  vykládkou se  musí zkontrolovat,  zda tlak  je
         dosud vyšší, než je  tlak atmosférický. Jestliže tomu tak
         není, musí  být před vykládkou do  nádrže zaveden inertní
         plyn.

211 476-
211 499

--------------------------------------------
18/  Viz poznámka 7/ bodu 211 135.

                                 TŘÍDA 5.1
                         LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ

                                 TŘÍDA 5.2
                            ORGANICKÉ PEROXIDY

211 500-
211 509
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ: ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE
         POUŽITÍ

211 510       V nesnímatelných a snímatelných cisternách smějí být
         přepravovány následující látky bodu 2501:

         a)  látky číslice 5;

         b)  látky přiřazené pod písmena a) nebo b) číslic 1 až 4,
             11,  13, 16,  17, 22  a 23,  přepravované v  kapalném
             stavu nebo v roztaveném stavu,

         c)  kapalný dusičnan amonný číslice 20;

         d)  látky přiřazené pod písmeno c)  číslic 1, 11, 13, 16,
             18,  22 a  23, přepravované  v kapalném  stavu nebo v
             roztaveném stavu,

         e)  látky  v práškovité  nebo zrnité  formě přiřazené pod
             písmeno b) nebo c) číslic 11,  13 až 18, 21 až 27, 29
             a 31,

             POZNÁMKA: Pro přepravu volně ložených látek číslic 11
             až 13, 16, 19, 21  a 22c) a tuhých odpadů přiřazených
             pod výše uvedené číslice bodu 2501, viz bod 51 111.

211 511       Látky  číslic 9b),  10b), 19b)  nebo 20b)  bodu 2551
         smějí    být    přepravovány    ve    snímatelných   nebo
         nesnímatelných  cisternách  nejpozději  od  1. ledna 1995
         podle   podmínek  stanovených   příslušným  orgánem  země
         původu,  pokud se  na základě  zkoušek (viz  bod 211 541)
         příslušný orgán přesvědčí o  tom, že taková přeprava může
         být provedena bezpečně. Jestliže země původu není smluvní
         stranou ADR,  tyto podmínky musejí  být uznány příslušným
         orgánem první země ADR dotčené touto přepravou.

211 512-
211 519
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 520       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         510 a)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod 211 127 (2)] nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak).

211 521   Nádrže určené k přepravě látek  uvedených v bodě 211 510
         b) musejí  být konstruovány pro  výpočtový tlak [viz  bod
         211 127 (2)] nejméně 400  kPa (4 bar) (přetlak). Nádrže a
         jejich výstroj, určené k přepravě látek číslice 1, musejí
         být  vyrobeny z  hliníku čistoty  nejméně 99,5  % nebo  z
         vhodné  oceli,   která  není  náchylná   vyvolat  rozklad
         peroxidu  vodíku.  Jsou-li   nádrže  vyrobeny  z  hliníku
         čistoty nejméně  99,5 %, nemusí být  tloušťka stěny větší
         než 15 mm, i když výpočet  podle bodu 211 127 (2) stanoví
         vyšší hodnotu.

211 522       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         510 c)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod  211  127  (2)]  nejméně  400  kPa (4 bar) (přetlak).
         Nádrže musejí být vyrobeny z austenitické oceli.

211 523       Nádrže  určené k  přepravě kapalin  uvedených v bodu
         211 510 d) a práškovitých nebo zrnitých látek uvedených v
         bodu 211  510 e) musejí být  konstruovány podle požadavků
         části I tohoto dodatku.

211 524       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         511  musejí být  konstruovány pro  výpočtový tlak nejméně
         400 kPa (4 bar) (přetlak).

211 525-
211 529
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 530       Nádrže určené  k přepravě látek  číslic 1a) 3a)  a 5
         bodu 2501 musejí mít  otvory nad úrovní hladiny kapaliny.
         Navíc čistící  otvory (otvory velikosti  pěsti) uvedené v
         bodě 211 132 nejsou dovoleny.

              U roztoků obsahujících více než 60 %, ale nejvýše 70
         % peroxidu vodíku smějí být otvory pod hladinou kapaliny.
         V tomto  případě  musí  být  vyprazdňovací  systém nádrže
         vybaven dvěma na sobě nezávislými uzavíracími zařízeními,
         které  jsou  namontována  za  sebou,  z  nichž  první  je
         rychlouzavírací vnitřní  ventil schváleného typu  a druhé
         uzavírací  šoupátko umístěné  na každém  konci výpustného
         potrubí.  Slepá  příruba   nebo  jiné  stejně  spolehlivé
         zařízení  musí  být  namontováno  také  k  vývodu každého
211 530  vnějšího  uzavíracího šoupátka.  Vnitřní uzavírací ventil
pokr.    musí být  takový, aby zůstal  spojen s nádrží  v uzavřené
         poloze,  dojde-li  k   utržení  potrubí.  Spoje  vnějšího
         potrubí  nádrže  musí  být  vyrobeny  z  materiálů, které
         nezpůsobují rozklad peroxidu vodíku.

211 531

211 532       Nádrže  určené  k  přepravě  látek  číslice  1  nebo
         kapalného dusičnanu amonného číslice  20 bodu 2501 musejí
         být  opatřeny  ve  své  horní  části uzavíracím zařízením
         zamezujícím  vzniku jakéhokoliv  nadměrného tlaku  uvnitř
         nádrže,  unikání  kapaliny  a  vnikání  cizích  látek  do
         nádrže.  Uzavírací  zařízení  nádrží  určených k přepravě
         kapalného dusičnanu amonného bodu 2501, číslice 20 musejí
         být konstruována tak, aby  během přepravy nemohlo dojít k
         jejich ucpání ztuhlým dusičnanem amonným.

211 533       Pokud  jsou  nádrže   určené  k  přepravě  kapalného
         dusičnanu amonného bodu 2501,  číslice 20 chráněny obalem
         z tepelně izolačního  materiálu, musí být  tento materiál
         anorganické povahy a zcela prost hořlavé látky.

211 534       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         511 musejí být opatřeny tepelnou izolací,  která vyhovuje
         požadavkům  bodu 211  234 (1).  Činí-li SADT  organického
         peroxidu  v  nádrži  55oC  nebo  méně.  nebo  je-li nádrž
         vyrobena  z  hliníku,  musí  být  nádrž kompletně tepelně
         izolována. Kryt proti slunci  a všechny jím nekryté části
         nádrže nebo vnější  povrch kompletního tepelně izolačního
         pláště musejí být opatřeny  bílým nátěrem nebo mít povrch
         z lesklého kovu. Bílý nátěr  musí být očištěn před každou
         přepravou a v případě zažloutnutí nebo poškození obnoven.
         Tepelná izolace nesmí obsahovat hořlavé látky.

211 535       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         511 musejí být vybaveny zařízením na snímání teploty.

211 536       (1) Nádrže určené k  přepravě látek uvedených v bodu
         211  511   musejí  být  vybaveny   pojistnými  ventily  a
         zařízeními na  vyrovnáváni tlaku. Mohou  být také použity
         dekompresní ventily. Zařízení na vyrovnávání tlaku musejí
         fungovat  při  tlacích   určených  jak  podle  vlastností
         organického peroxidu, tak  podle konstrukčních vlastností
         nádrže.  V tělese  nádrže nejsou  připuštěny žádné  tavné
         prvky.

              (2) Nádrže určené k  přepravě látek uvedených v bodě
         211  511  musejí   být  vybaveny  pružinovými  pojistnými
         ventily,  aby  bylo  zabráněno  výraznému  nárůstu  tlaku
         uvnitř  nádrže  produkty  rozkladu  a  parami,  které  se
211 536  uvolňují  při  teplotě  50oC.   Objem  a  tlak  uvádějící
pokr.    pojistný(é) ventil(y) v činnost za účelem vypouštění musí
         být  stanoveny  na  základě  výsledků  zkoušek  uvedených
         v bodě 211  541. Tlak uvádějící ventil(y)  v činnost však
         nesmí  být v  žádném případě  takový, aby  mohla kapalina
         z ventilu(ů) unikat, pokud se nádrž převrátí.

              (3) Zařízení na vyrovnávání  tlaku nádrží určených k
         přepravě  látek  uvedených  v  bodu  211  511  smějí  být
         pružinového   typu   nebo    typu   průtržného   kotouče,
         konstruovaných   tak,  aby   odvětraly  veškeré  produkty
         rozkladu  a páry,  které  se  vyvinou během  doby nejméně
         jedné  hodiny hoření  (tepelné zatížení  110 kW/m2)  nebo
         samovolně   urychlovaného  rozkladu.   Tlak  uvádějící  v
         činnost zařízení  k jeho vyrovnávání  musí být vyšší  než
         ten,  který  je  uveden  v  odstavci  (2),  a stanoven na
         základě  výsledků  zkoušek  uvedených  v  bodu  211  541.
         Zařízení na  vyrovnávání tlaku musí  být dimensováno tak,
         aby nejvyšší  tlak v nádrži v  žádném případě nepřekročil
         zkušební tlak nádrže.

              (4)  U  nádrží  s  tepelnou  izolací,  která pokrývá
         kompletně  jejich  povrch,   určených  k  přepravě  látek
         uvedených v  bodu 211 511,  musí být kapacita  a umístění
         zařízení na vyrovnání tlaku  určeno za předpokladu ztráty
         izolace 1 % povrchu nádrže.

              (5)   Dekompresní   ventily   a   pojistné   ventily
         pružinového  typu   nádrží  určených  k   přepravě  látek
         uvedených  v bodu  211 511  musejí být  opatřeny ochranou
         proti    prošlehnutí   plamene,    kromě   případu,   kdy
         přepravované  látky  a  produkty  jejich  rozkladu nejsou
         hořlavé.  Musí  se  přihlédnout  ke  snížení  vyrovnávací
         kapacity způsobenou ochranou proti prošlehnutí plamene.

211 537-
211 539
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 540       Cisterny schválené pro  přepravu kapalného dusičnanu
         amonného číslice  20 bodu 2501 nesmějí  být schváleny pro
         přepravu organických látek.

211 541       Pro schválení typů nádrží  určených k přepravě látek
         uvedených v bodu 211 511  musejí být provedeny zkoušky za
         účelem:

         -    ověření  snášenlivosti všech  materiálů, které  jsou
              během  přepravy  běžně  ve  styku  s  přepravovanými
              látkami;

         -    opatření údajů usnadňujících konstrukci zařízení pro
              vyrovnávání tlaku a pojistných  ventilů s ohledem na
              charakteristické konstrukční prvky cisterny, a

         -    stanovení   zvláštních   požadavků   nezbytných  pro
              bezpečnou přepravu látek.

         Výsledky  zkoušek  musejí  být  obsaženy  v protokolu pro
         schválení typu nádrže.

211 542-
211 549
                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 550       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         510  a), b)  a c)  se musejí  podrobit první  hydraulické
         zkoušce   a  periodickým   hydraulickým  zkouškám  tlakem
         nejméně  400  kPa  (4  bar)  (přetlak).  Nádrže z čistého
         hliníku určené  k přepravě látek bodu  2501, číslice 1 se
         mohou  podrobit první  hydraulické zkoušce  a periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  pouze  250  kPa (2,5 bar)
         (přetlak).

              Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 211
         510 d) a e) se  musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodickým  hydraulickým  zkouškám  výpočtovým tlakem,
         jak je definován v bodu 211 123.

211 551       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         511  se  musejí  podrobit  první  a  periodickým tlakovým
         zkouškám výpočtovým tlakem podle bodu 211 524.

211 552-
211 559
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 560       U nádrží určených k  přepravě látek uvedených v bodě
         211 511 musejí být vyznačeny následující doplňující údaje
         vyražením  nebo   jiným  podobným  způsobem   na  tabulce
         předepsané  v  bodě  211  161  nebo  vyryty přímo do stěn
         nádrže,  pokud jsou  stěny zesíleny  natolik, že  pevnost
         nádrže není snížena:

         -    chemický  název  se  schválenou  koncentrací dotyčné
              látky.

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 570       Vnitřek nádrže  a všechny části,  které mohou přijít
         do styku  s látkami uvedenými  v bodě 211  510 a 211  511
         musejí  být  udržovány  v  čistotě.  K  mazání  čerpadel,
         ventilů  nebo jiných  zařízení se  nesmí používat maziva,
         které by  mohlo s přepravovanou  látkou tvořit nebezpečné
         sloučeniny.

211 571       Nádrže určené k přepravě látek číslic 1a), 2a) a 3a)
         bodu  2501 nesmějí  být plněny   více než  do 95  % svého
         vnitřního  objemu  při  teplotě  15oC.  Nádrže  určené  k
         přepravě látek  bodu 2501, číslice 20  nesmějí být plněny
         více  než  do  97  %  svého  vnitřního  objemu a nejvyšší
         teplota  po ukončení  plnění nesmí  překročit 140oC.  Pro
         změnu  používání  musejí  být  nádrže  a  jejich provozní
         výstroj  důkladně vyčistěny  od  všech  zbytků před  a po
         přepravě látek číslice 20.

211 572       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         511  musejí  být  plněny,  jak  je  určeno  ve  zkušebním
         protokolu  pro schválení  typu cisterny,  ale nesmějí být
         plněny na více než do  90 % svého vnitřního objemu. Během
         plnění musejí být nádrže prosty nečistot.

211 573       Provozní  výstroj,   jako  jsou  ventily   a  vnější
         potrubí,  nádrží určených  k přepravě  látek uvedených  v
         bodě 211 511 musí být po naplnění nebo vyprázdnění nádrže
         prázdná

211 571-
211 599

                                 TŘÍDA 6.1
                              JEDOVATÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 6.2
                              INFEKČNÍ LÁTKY

211 600-
211 609
                                  ODDÍL 1
          VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

          POUŽITÍ

211 610       (1)  V nesnímatelných  nebo snímatelných  cisternách
         smějí být přepravovány tyto látky bodu 2601:

         a)   látky jmenovitě uvedené pod číslicemi 2 až 4;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a) číslic 6 až 13, kromě
              isopropylu chloroformátu číslice 10,  dále 15 až 17,
              20, 22, 23, 25 až 28, 31  až 36, 41, 51, 52, 55, 61,
              65  až 68,  71 až  73 a  90 přepravované  v kapalném
              stavu nebo v roztaveném stavu;

         c)   látky přiřazené  pod písmeno b)  nebo c) číslic  11,
              12, 14 až 28, 32 až 36,  41, 44, 51 až 55, 57 až 62,
              64 až 6871 až 73  a 90 přepravované v kapalném stavu
              nebo v roztaveném stavu;

         d)   látky práškovité nebo  zrnité, přiřazené pod písmena
              b) nebo c) číslic 12, 14,  17, 19, 21, 23, 25 až 27,
              32 až 35, 41, 44, 51 až 55, 57 až 68, 71 až 73 a 90.

         POZNÁMKA: Pro přepravu volně  ložených látek číslice 60c)
         a látek  obsahujících  jedovaté   kapalina  číslice  65b)
         (identifikační  číslo látky  3243) a  tuhých látek včetně
         směsí (jako přípravků a odpadů přiřazených pod písmeno c)
         různých číslic, viz bod 61 111.

              (2)  Látky  bodu  2651,  číslic  3  a  4,  smějí být
         přepravovány    v   nesnímatelných    nebo   snímatelných
         cisternách.

211 611-
211 619
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 620       Nádrže  určené pro  přepravu látek  uvedených v bodě
         211  610 (1)  a vyjmenovaných  pod číslicemi  2 až 4 bodu
         2601 musí  být dimenzovány při  použitý výpočtového tlaku
         [viz  bod  211  127  (2)]  nejméně  1  ,5  MPa  (15  bar)
         (přetlak).

211 621       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         610 (1)  b) musí být dimenzovány  při použití výpočtového
         tlaku  [viz  bod  211  127  (2)]  nejméně  1 MPa (10 bar)
         (přetlak).

211 622       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         610  (1) c)  a 211   610 (2)  musejí být  dimenzovány při
         použití výpočtového  tlaku [viz bod 211  127 (2)] nejméně
         0,4  MPa (přetlak).  Nádrže určené  pro přepravu kyseliny
         chloroctové  číslice 24b)  bodu 2601  musejí být opatřeny
         smaltovaným  nebo  jiným  rovnocenným  vnitřním povlakem,
         jestliže jejich materiál neodolává kyselině chloroctové.

211 623       Nádrže určené k  přepravě práškovitých nebo zrnitých
         látek  uvedených   v  bodě  211  610   (1)  d)  musí  být
         dimenzovány podle podmínek části I tohoto dodatku.

211 624-
211 629
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 630       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených  v  bodě  211  610  (1)  a)  a  b) musí být nad
         hladinou kapaliny.  Žádné potrubí ani  jeho odbočka nesmí
         procházet  stěnami nádrže  pod hladinou  kapaliny. Nádrže
         musí být možno hermeticky uzavřít  18/ a uzávěry musí být
         možno   chránit  uzamykatelným   krytem.  Čisticí  otvory
         uvedené v  bodě 211 132  nejsou přitom dovoleny  u nádrží
         určených pro přepravu roztoků kyanovodíku číslice 2.

211 631       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         610  (1) c)  a d)  a  (2)  smějí být  též v  provedení se
         spodním vyprazdňováním. Nádrže  musí být možno hermeticky
         18/ uzavřít.

211 632       Jsou-li nádrže opatřeny pojistnými ventily, musí být
         před těmito  ventily umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání
         průtržného  kotouče a  pojistného ventilu  musí vyhovovat
         požadavkům příslušného orgánu.

--------------------------------------------
18/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135.

         OCHRANA VÝSTROJE

211 633       (1)  Části výstroje  umístěné v  horní části nádrže:
         Tyto části výstroje musí být

         -    buď vloženy do zapuštěné dutiny;

         -    nebo opatřeny vnitřní pojistnou záklopkou;

211 633  -    nebo   chráněny   krytem    nebo   příčnými   a/nebo
pokr.         podélnými konstrukčními prvky nebo jinými zařízeními
              poskytujícími stejné záruky, takového průřezu, aby v
              případě   převrácení  nedošlo   k  poškození   části
              výstroje.

              (2) Části výstroje umístěné ve spodní části nádrže:

              Potrubí a všechna boční uzavírací zařízení a všechny
         vyprazdňovací  části  výstroje   musí  být  buď  umístěny
         nejméně  o  200  mm  dovnitř  vzhledem  k vnějšímu obrysu
         nádrže, nebo  musí být chráněny lištou  s modulem průřezu
         nejméně 20 cm3 příčně ke směru jízdy; jejich světlá výška
         musí být nejméně 300 mm při plné nádrži.

              (3) Části výstroje umístěné na zadní straně nádrže:

              Všechny části výstroje umístěné na zadní straně musí
         být chráněny nárazníkem předepsaným  v bodě 10 220. Výška
         těchto částí výstroje nad zemí  musí být taková, aby byly
         vhodně chráněny nárazníkem.

211 634-
211 639
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 640-
211 649
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 650       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         610  (1)  a),  b)  a  c)  a  (2)  se  musí podrobit první
         hydraulické   zkoušce    a   periodických   hydraulických
         zkouškách tlakem nejméně 0,4 MPa (4 bar) (přetlak).
              Periodické zkoušky nádrží  určených k přepravě látek
         číslice 31a) bodu 2601 včetně hydraulické zkoušky se musí
         provádět ve lhůtách nejvýše 3 let.

211 651       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         610 (1)  d) se musí podrobit  první hydraulické zkoušce a
         periodických hydraulických zkouškách  tlakem použitým pro
         jejich výpočet, jak je definován v bodě 211 123.

211 652-
211 659
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 660-
211 669
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 670       Nádrže určené  k přepravě látek číslice  3 bodu 2601
         smějí být plněny jen do 1 kg na litr vnitřního objemu.

211 671       Nádrže musí  být během přepravy  hermeticky uzavřeny
         18/. Uzávěry nádrží určených k přepravě látek uvedených v
         bodě  211 610  (1) a)  a b)  musí být chráněny zajištěným
         krytem.

211 672       Cisternová  vozidla a  snímatelné cisterny schválené
         pro přepravu  látek uvedených v  bodě 211 610  se nesmějí
         použít k přepravě potravin, poživatin ani krmiv.

--------------------------------------------
18/  Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 673-
211 679
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

211 680       Nesnímatelné   cisterny,    cisternová   vozidla   a
         snímatelné cisterny  určené pro přepravu  látek číslic 6,
         8,  9, 10,  13, 15,  16,  18,  20, 25  nebo 27  bodu 2601
         vyrobené  před  1.  lednem  1995  podle  požadavků tohoto
         dodatku  platného v  této době,  které však  neodpovídají
         požadavkům platným od 1.  ledna 1995, smějí být používány
         až do 31. prosince 2000.

211 681-
211 699

                                  TŘÍDA 7
                            RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

211 700-
211 709
                             ODDÍL 1
          VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

          POUŽITÍ

211 710       Látky  bodu 2704,  listů 1,  5,  6,  9, 10  a 11,  s
         výjimkou  hexafluoridu  uranu,  smějí  být přepravovány v
         nesnímatelných  nebo snímatelných  cisternách. Použije se
         předpisů příslušného listu bodu 2704.

         POZNÁMKA: Pro nádrže, které  jsou konstruovány jako obaly
         typu A nebo B, mohou být doplňkové požadavky.

211 711-
211 719
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 720  Viz bod 3736.

211 721-
211 729
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 730       Nádrže  určené k  přepravě kapalných  radioaktivních
         látek 18/  musí mít otvory  nad hladinou kapaliny;  žádné
         potrubí ani  jeho odbočka nesmí  procházet stěnami nádrže
         pod hladinou kapaliny.

--------------------------------------------
18/  Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 731-
211 739
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 740       Cisterny schválené pro přepravu radioaktivních látek
         nesmějí být schváleny pro přepravu jiných látek.

211 741-
211 749
                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 750       Nádrže se musí podrobit  první hydraulické zkoušce a
         periodickým hydraulickým zkouškám  tlakem nejméně 265 kPa
         (2,65 bar) (přetlak).

              Odchylně  od   ustanovení  bodu  211   151  smí  být
         periodická  prohlídka vnitřního  stavu nahrazena postupem
         schváleným příslušným orgánem.

211 751-
211 759
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 760       Na  tabulce popsané  v bodě  211 160  se musí  navíc
         vyznačit, vyražením nebo  jiným podobným způsobem, symbol
         ve tvaru trojlístku popsaný v bodě 2705 (5). Je dovoleno,
         aby tento symbol ve tvaru  trojlístku byl vyryt, přímo do
         stěn vlastní nádrže, pokud  jsou tyto stěny zesíleny tak,
         aby se nezhoršila pevnost nádrže.

211 761-
211 769
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 770       Stupeň  plnění  podle  bodu  211  172  při  základní
         teplotě  15oC  nesmí  překročit  93  %  vnitřního  objemu
         nádrže.

211 771       Cisteren, jimiž se  přepravovaly radioaktivní látky,
         se nesmí použít k přepravě jiných látek.

211 772-
211 799
                                  TŘÍDA 8
                               ŽÍRAVÉ LÁTKY

211 800-
211 809
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE
         POUŽITÍ

211 810       V nesnímatelných nebo  snímatelných cisternách smějí
         být přepravovány tyto látky bodu 2801:

         a)   látky jmenovitě uvedené pod číslicemi 6 a 14;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a) číslic 1, 2, 3, 7, 8,
              12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52 až 56, 64 až 68 a
              70, 72  až 76 přepravované  v kapalném stavu  nebo v
              roztaveném stavu;

         c)   oxybromid  fosforečný číslice  15 a  látky přiřazené
              pod písmeno b) nebo c) číslic  1 až 5, 7, 8, 10, 12,
              17,  31  až  40,  42  až  47,  51  až  56,  61 až 76
              přepravované  v  kapalném  stavu  nebo  v roztaveném
              stavu;

         d)   práškovité  nebo  zrnité  žíravé  nebo  slabě žíravé
              látky přiřazené pod písmeno b) nebo c) číslic 9, 11,
              13, 16, 31, 34, 35, 39,  41, 45, 46, 52, 55, 62, 65,
              67, 69, 71, 73 a 75.

         POZNÁMKA: Pro  přepravu volně loženého  síranu olovnatého
         číslice   1b),   látek   číslice   13b),   tuhých   látek
         obsahujících žíravé  kapaliny číslice 65b)  (ident. číslo
         látky 3244) a tuhých  látek, včetně směsí (jako přípravky
         a odpady) přiřazených pod písmeno  c) různých číslic, viz
         bod 81 111.

211 811-
211 819
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 820       Nádrže určené pro přepravu látek jmenovitě uvedených
         pod  číslice  6  a  14  musí  být dimenzovány při použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 211 127  (2)] nejméně 2,1 MPa
         (21 bar) (přetlak).
              Nádrže určené pro přepravu látek číslice 14 musí být
         opatřeny olověným vnitřním povlakem  o tloušťce nejméně 5
         mm  nebo jiným  rovnocenným vnitřním  povlakem. Požadavky
         dodatku  B.1d.  musí  splňovat  materiály  a svary nádrží
         určených pro přepravu látek číslice 6.

211 821       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         810 b) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         [viz bod 211 127 (2)] nejméně 1 MPa (přetlak).
              Je-li zapotřebí použít pro  nádrže určené k přepravě
         kyseliny  dusičné  číslice  2a)  hliníku,  musí  být tyto
         nádrže vyrobeny  z hliníku čistoty nejméně  99,5 %; v tom
         případě,  odchylkou od  předcházejícího odstavce,  nemusí
         tloušťka stěny přesahovat 15 mm.

211 822       Nádrže  určené pro  přepravu látek  uvedených v bodě
         211 810  c) musí být dimenzovány  při použití výpočtového
         tlaku [viz  bod 211 12  (2) 93] nejméně  0,4 MPa (4  bar)
         (přetlak).
              Odchylkou  od  prvního  odstavce  tohoto bodu nemusí
         tloušťka stěny přesahovat 15  mm, jsou-li nádrže vyrobeny
         z čistého hliníku.

211 823       Nádrže určené k  přepravě práškovitých nebo zrnitých
         látek uvedených  v bodě 211  810 d) musí  být dimenzovány
         podle podmínek části I tohoto dodatku.

211 824-
211 829
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 830       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         číslic 6,  7 a 14  musí být nad  hladinou kapaliny. Žádné
         potrubí ani jeho odbočka nesmějí procházet stěnami nádrže
         pod hladinou  kapaliny. Nádrže musí  být možno hermeticky
         uzavřít   18/   a   uzávěry   musí   být   možno  chránit
         uzamykatelným krytem. Kromě  toho nejsou dovoleny čisticí
         otvory uvedené v bodě 211 132.

211 831       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         810  b),  c)  a  d)  smějí  být  konstruovány rovněž, pro
         vyprazdňování spodem.

211 832       Jsou-li nádrže  určené k přepravě  látek uvedených v
         bodě  211 810  b) opatřeny  pojistnými ventily,  musí být
         před těmito  ventily umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání
         průtržného  kotouče a  pojistného ventilu  musí vyhovovat
         požadavkům příslušného orgánu.

211 833       Nádrže určené  k přepravě oxidu  sírového (anhydridu
         kyseliny sírové) číslice 1a) musí být tepelně izolovány a
         na vnější straně opatřeny zahřívacím zařízením.

211 834       Nádrže určené  k přepravě roztoků  chlornanu číslice
         61, jakož i jejich provozní výstroj musí být konstruovány
         tak,  aby  se  zabránilo  vnikání  cizích  látek, unikání
         kapaliny  a  vzniku  jakéhokoli  nebezpečného  přetlaku v
         nádrži.

--------------------------------------------
18/  Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 835-
211 839
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 840-
211 849
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 850  Nádrže  určené  pro  přepravu  látek  číslice  6  se musí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  nejméně  1  MPa  (10 bar)
         (přetlak); nádrže  určené k přepravě  látek číslice 7  se
         musí  podrobit  první  hydraulické  zkoušce a periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  nejméně  400  kPa (4 bar)
         (přetlak).
              Materiály každé svařované nádrže určené pro přepravu
         látek číslice  6 musí být  vyzkoušeny metodou popsanou  v
         dodatku B.1d.

211 851       Nádrže určené pro přepravu látek číslice 14, jakož i
         látek uvedených v bodě 211 810  b) a c), se musí podrobit
         první  hydraulické  zkoušce  a  periodickým  hydraulickým
         zkouškám  tlakem   nejméně  4  kPa   (4  bar)  (přetlak).
         Hydraulická  tlaková zkouška  nádrží určených  k přepravě
         oxidu  sírového číslice  1a) se  musí opakovat  každé tři
         roky.
              Nádrže z čistého hliníku  určené k přepravě kyseliny
         dusičné  číslice 2a)  se musí  podrobit první hydraulické
         zkoušce a periodickým  hydraulickým zkouškám pouze tlakem
         250 kPa (2,5 bar) (přetlak).
              Stav  povlaku  nádrží   určených  k  přepravě  látek
         číslice 14  musí být každý rok  ověřen zkušebním orgánem,
         schváleným  příslušným orgánem,  který provede  prohlídku
         vnitřku nádrže.

211 852       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 211
         810  d)  se  musí  podrobit  první  hydraulické zkoušce a
         periodickým  hydraulickým  zkouškám  tlakem  použitým pro
         jejich výpočet, jak je definován v bodě 211 123.

211 853-
211 859
                                 ODDÍL  6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 860       Na nádržích  určených pro přepravu látek  číslic 6 a
         14  musí  být,  kromě  údajů  uvedených  v  bodě 211 160,
         uvedeno též  datum (měsíc, rok)  poslední kontroly jejich
         vnitřku.

211 861       Na  nádržích  určených  pro  přepravu inhibitovaného
         oxidu sírového číslice 1a) a látek číslic 6 a 14 musí být
         navíc na tabulce uvedené v  bodě 211 160 uvedeno nejvyšší
         dovolené plnění nádrže v kg.

211 862-
211 869
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 870       Nádrže  určené  pro   přepravu  inhibitovaného  nebo
         stabilizovaného  oxidu  sírového  číslice  1a)  smějí být
         plněny  nejvýše do  88 %  svého vnitřního  objemu, nádrže
         určené  k přepravě  látek číslice  14 nejméně  do 88  % a
         nejvýše do 92 % svého vnitřního objemu nebo do 2,86 kg na
         litr vnitřního  objemu. Při přepravě  1829 oxidu sírového
         čistoty 99,95  % a vyšší bez  inhibitoru musí být teplota
         látky udržována 32,5oC nebo vyšší.

              Nádrže určené pro přepravu látek číslice 6 smějí být
         plněny nejvýše do 0,84 kg na litr vnitřního objemu.

211 871       Nádrže určené  pro přepravu látek  číslic 6, 7  a 14
         musejí  být během  přepravy hermeticky  uzavřeny 18/ [viz
         bod   211  127   (2)]   a   uzávěry  musí   být  chráněny
         uzamykatelným krytem.

--------------------------------------------
18/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 872-
211 879
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

211 880       Nesnímatelné   cisterny,    cisternová   vozidla   a
         snímatelné cisterny, určené pro  přepravu látek číslic 3,
         12, 33, 40 nebo 54 bodu 2801 vyrobené před 1. lednem 1995
         podle  požadavků  tohoto  dodatku  platného  v této době,
         které  však neodpovídají  požadavkům platným  od 1. ledna
         1995, smějí být používány až do 31. prosince 2000.

211 881-
211 899
                                  TŘÍDA 9
                     JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY

211 900-
211 909
                                  ODDÍL 1
          VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

          POUŽITÍ

211 910       Látky číslic  1, 2b), 11c),  12c), 20c), 31  až 35 a
         2211 zpěňovatelné polystyrénové  kuličky číslice 4c) bodu
         2901   se   smějí   přepravovat   v  nesnímatelných  nebo
         snímatelných cisternách.

         POZNÁMKA: Pro přepravu volně ložených látek číslic 4 a 12
         bodu 2901, viz bod 91 111.

211 911-
211 919
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 920       Nádrže určené k přepravě látek číslic 1, 11c), 12c),
         20c)  31 až  35 nebo  2211 zpěňovatelných polystyrénových
         kuliček  číslice 4c)  bodu 2901  musejí být  konstruovány
         podle požadavků části I tohoto dodatku. Skutečná nejmenší
         tloušťka stěn  nádrží určených pro přepravu látek číslice
         20c) musí být nejméně 3 mm.

211 921       Nádrže určené  k přepravě látek  číslice 2 musí  být
         konstruovány  pro výpočtový  tlak [viz  bod 211  127 (2)]
         nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

211 922-
211 929
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

211 930       Nádrže určené k přepravě látek číslic 1 a 2 musí být
         možno  hermeticky uzavřít  18/. Nádrže  určené k přepravě
         2211  zpěňovatelných polystyrénových  kuliček číslice 4c)
         musejí být vybaveny pojistným ventilem.

211 931       Jestliže jsou nádrže určené  k přepravě látek číslic
         1 a 2  opatřeny pojistnými ventily, musí  být před těmito
         ventily  umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání  průtržného
         kotouče  a  pojistného  ventilu  musí  splňovat požadavky
         příslušného orgánu.

--------------------------------------------
18/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

211 932       Nádrže určené  pro přepravu látek  číslice 20c) musí
         být  vybaveny tepelnou  izolací. Mohou  být též  vybaveny
         zařízením  pro odpouštění  tlaku otevírajícím  se dovnitř
         nebo ven účinkem rozdílu tlaku mezi  20 kPa a 30 kPa (0,2
         bar a 0,3 bar). Tepelná  izolace v přímém dotyku s nádrží
         určenou pro přepravu látek číslice 20c) musí mít zápalnou
         teplotu nejméně  o 50oC vyšší,  než je nejvyšší  teplota,
         pro kterou byla nádrž konstruována.

211 933       Spodní  vyprazdňovací  systém  nádrží  určených  pro
         přepravu látek číslice 20c)  může tvořit vnější potrubí s
         uzavíracím   ventilem,   jsou-li   vyrobeny   z  kovového
         materiálu schopného deformace.

211 934       Nádrže  určené  pro   přepravu  látek  plněných  při
         teplotě  vyšší než  190oC musí  být vybaveny  deflektorem
         umístěným v  pravém úhlu k  vnějším plnicím otvorům  tak,
         aby se  zabránilo náhlému místnímu  zvýšení teploty během
         plnění.

211 935-
211 939
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

211 940-
211 949
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

211 950       Nádrže určené  pro přepravu látek číslice  2 se musí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým zkouškám tlakem nejméně 400 kPa (přetlak).

211 951       Nádrže  určené  pro  přepravu  látek  číslic 1, 2b),
         11c),   12c),   31   až   35   nebo  2211  zpěňovatelných
         polystyrénových kuliček  číslice 4c) bodu  2901 se musejí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým  zkouškám  výpočtovým  tlakem  použitým  při
         jejich konstrukci, který je definován v bodě 211 123.

211 952-
211 959
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

211 960       Nádrže určené  pro přepravu látek  číslice 20c) musí
         být, kromě  údajů předepsaných v  bodu 211 161,  opatřeny
         ještě na obou stranách značkou uvedenou v dodatku B.7.

211 961-
211 969
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

211 970       Nádrže určené  k přepravě látek číslic  1 a 2 musejí
         být během přepravy hermeticky uzavřené 18/.

211 971       Cisternových   vozidel   a   snímatelných   cisteren
         schválených  pro přepravu  látek číslic  1 a  2 se  nesmí
         použít k přepravě potravin, poživatin nebo krmiv.

211 972-
211 979
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

211 980       Nesnímatelné   cisterny,    cisternová   vozidla   a
         snímatelné  cisterny  určené  pro  přepravu látek číslice
         20c) bodu  2901 vyrobené před 1.  lednem 1997, které však
         neodpovídají požadavkům  platným od 1.  ledna 1997, smějí
         být používány až do 31. prosince 2006.

211 981-
211 999

--------------------------------------------
18/ Viz poznámka 7/ k bodu 211 135

                               DODATEK B.1b
                  USTANOVENÍ O CISTERNOVÝCH KONTEJNERECH

         POZNÁMKA:   Část  I   stanoví  požadavky   na  cisternové
         kontejnery určené pro přepravu  látek všech tříd. Část II
         obsahuje  zvláštní požadavky  doplňující nebo pozměňující
         požadavky části I.

                                  ČÁST I
                 POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA VŠECHNY TŘÍDY

212 000-
212 099
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POZNÁMKA:  V  souladu  s  bodem  10  121  (1) smějí být v
         cisternových kontejnerech  přepravovány nebezpečné látky,
         jen je-li  tento způsob přepravy pro  tyto látky výslovně
         dovolen příslušným oddílem l části II tohoto dodatku.

212 100       Tyto požadavky se  vztahují na cisternové kontejnery
         o vnitřním  objemu  větším  než  0,  45  m3  používané  k
         přepravě  kapalných,  práškovitých  nebo  zrnitých látek,
         jakož i  na jejich příslušenství .  Pro látky třídy  2 se
         požadavky  vztahují  i  na  kontejnery  o vnitřním objemu
         větším než 1000 litrů.

         POZNÁMKA: Pro účely požadavků  tohoto dodatku se považují
         za látky přepravované v kapalném stavu:

         -  látky, které  jsou kapalné při  normálních teplotách a
            tlacích

         -  tuhé   látky  předávané   k  přepravě   při  zvýšených
            teplotách (zahřáté) nebo horké v roztaveném stavu.

212 101       Cisternový  kontejner sestává  z nádrže  a výstroje,
         včetně  zařízení umožňujícího  překládku kontejneru  beze
         změny jeho rovnovážné polohy.

212 102       V následujících požadavcích:

         (1)  a) "nádrž"  znamená plášť  obsahující látku  (včetně
                 otvorů a jejich uzávěrů);

              b) "provozní" výstroj znamená plnicí, vyprazdňovací,
                 větrací,  pojistná, zahřívací  a tepelně izolační
                 zařízení, jakož i měřicí přístroje;

212 102       c) "konstrukční    výstroj"     znamená    výztužné,
pokr.            upevňovací, ochranné nebo  stabilizační prvky vně
                 nebo uvnitř nádrží.

         (2)  a) "výpočtový   tlak"    znamená   teoretický   tlak
                 rovnající  se  nejméně  zkušebnímu  tlaku,  který
                 podle  stupně  nebezpečnosti  přepravované  látky
                 může  více  či   méně  překročit  provozní  tlak.
                 Používá  se  výlučně  k  určení  tloušťky nádrže,
                 nehledě   k  jakýmkoli   vnějším  nebo   vnitřním
                 zesilovacím prvkům;

              b) "zkušební tlak" znamená  nejvyšší efektivní tlak,
                 který vznikne v nádrži během tlakové zkoušky;

              c) "plnicí  tlak"  znamená  nejvyšší  tlak  skutečně
                 vyvinutý v nádrži při jejím plnění pod tlakem;

              d) "vyprazdňovací   tlak"   znamená   nejvyšší  tlak
                 skutečně    vyvinutý   v    nádrži   při    jejím
                 vyprazdňování pod tlakem;

              e) "maximální   provozní  tlak   (přetlak)"  znamená
                 nejvyšší z těchto tří tlaků:

                    i) nejvyšší  efektivní tlak  dovolený v nádrži
                       během  plnění  (maximální  dovolený  plnicí
                       tlak;

                   ii) nejvyšší  efektivní tlak  dovolený v nádrži
                       během  vyprazdňování   (maximální  dovolený
                       vyprazdňovací tlak);

                  iii) efektivní přetlak, jemuž je nádrž vystavena
                       působením   svého  obsahu   (včetně  cizích
                       plynů, které může  obsahovat) při maximální
                       provozní teplotě.

                 Pokud  zvláštní požadavky  platné pro  jednotlivé
                 třídy nestanoví jinak,  nesmí být číselná hodnota
                 tohoto  provozního  tlaku  (přetlaku)  nižší  než
                 tenze par plnicí látky při 50oC (absolutní tlak).
                 Pro   nádrže  opatřené   pojistnými  ventily   (s
                 průtržným  kotoučem   nebo  bez  něho)   je  však
                 maximální  provozní  tlak  (přetlak)  roven tlaku
                 předepsaném pro funkci těchto pojistných ventilů.

         (3)  "Zkouška těsnosti" znamená zkoušku, při níž se nádrž
              vystaví  efektivnímu vnitřnímu  tlaku rovnajícímu se
              maximálnímu  provoznímu tlaku,  nejméně však  20 kPa
              (přetlak),  a  to   postupem  schváleným  příslušným
              orgánem.
              Pro nádrže opatřené odvětrávacími otvory a zařízením
              zamezujícím  úniku obsahu  při převrácení  nádrže je
              tlak  pro  zkoušku  těsnosti  roven statickému tlaku
              plnicí látky.

212 103-
212 119
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 120       Nádrže musí být zkonstruovány a vyrobeny v souladu s
         ustanoveními  technických  předpisů  uznaných  příslušným
         orgánem, ve  kterých je určen  materiál a tloušťka  stěny
         stanovena s přihlédnutím k  nejvyšším a nejnižším plnicím
         a provozním  teplotám,  avšak   musí  být  dodrženy  tyto
         minimální požadavky:

              (1)  Nádrže musí  být vyrobeny  z vhodných  kovových
         materiálů, které jsou odolné  proti křehkému lomu a proti
         trhlinkové  korozi při napětí v  rozmezí teplot - 20oC až
         + 50oC, pokud není u  některé třídy předepsán jiný rozsah
         teplot. Vhodné nekovové materiály  však mohou být použity
         pro výrobní (provozní) zařízení a příslušenství.

              (2)  Pro svařované  nádrže se  použije jen materiálů
         dokonalé  svařitelnosti,   u  nichž  může   být  zaručena
         dostatečná  hodnota  vrubové   houževnatosti  při  okolní
         teplotě - 2OoC, zejména ve svarech a v jejich okolí.

              (3) Svary musí být  odborně provedené a musí zaručit
         naprostou bezpečnost. Pokud se  týká provedení a kontroly
         svarových  housenek, viz  též  bod  212 127  (6). Nádrže,
         jejichž minimální  tloušťky stěny byly  určeny podle bodu
         212  127  (3)  a   (4),  musí  být  přezkoušeny  metodami
         popsanými v definici svarového součinitele 0,8.

              (4) Materiály nádrží nebo jejich ochranných povlaků,
         které jsou  ve styku s obsahem  nádrže, nesmějí obsahovat
         látky  náchylné k  nebezpečné reakci  s tímto  obsahem, k
         vytváření nebezpečných látek nebo k podstatnému zeslabení
         materiálu.

              (5) Ochranný povlak musí být takového provedení, aby
         byla zaručena jeho těsnost  při jakýchkoli deformacích, k
         nímž může dojít v normálních podmínkách přepravy [212 127
         (1)].

              (6)   Pokud   styk   mezi   přepravovanou  látkou  a
         materiálem použitým k výrobě nádrže způsobuje progresivní
         úbytek tloušťky  stěn, musí být tato  tloušťka při výrobě
         patřičně  zvětšena. Tato  dodatečná tloušťka zohledňující
         korozi  se  nebere  v  úvahu  při  výpočtu  tloušťky stěn
         nádrže.

212 121       Nádrže,  jejich  upevňovací  prvky  a jejich provozní
         a konstrukční  výstroj  musí  být  konstruovány  tak, aby
         odolaly   bez  úniku  obsahu  (s  výjimkou množství plynu
         unikajícího eventuálními odplyňovacími otvory):

212 121  -  statickým   a   dynamickým   namáháním   v  normálních
pokr.       podmínkách přepravy;

         -  předepsaným  minimálním namáháním  stanoveným v bodech
            212 125 a 212 127.

212 122       Při  určování  tloušťky  stěn  nádrže  se  vychází z
         tlaku, který nesmí být nižší  než výpočtový tlak, je však
         třeba vzít v úvahu též namáhání uvedená v bodě 212 121.

212 123       Pokud  není pro  jednotlivé třídy  předepsáno jinak,
         musí být při konstrukci nádrží dodrženy tyto podmínky:

              (1)  Nádrže  s  vyprazdňováním  samospádem, určené k
         přepravě   látek,   které   mají   při   50oC  tenzi  par
         nepřevyšující  110 kPa  (1,1 bar)  (absolutní tlak), musí
         být   dimenzovány  na   tlak  rovnající   se  dvojnásobku
         statického   tlaku  přepravované   látky,  nejméně   však
         dvojnásobku statického tlaku vody.

              (2)  Nádrže  plněné  nebo  vyprazdňované pod tlakem,
         určené k  přepravě látek, které  mají při 50oC  tenzi par
         nepřevyšující  110 kPa  (1,1 bar)  (absolutní tlak), musí
         být dimenzovány na tlak rovnající se 1,3 násobku plnicího
         nebo vyprazdňovacího tlaku.

              (3)   Nádrže  s   jakýmkoli  systémem   plnění  nebo
         vyprazdňování,  určené k  přepravě látek,  které mají při
         50oC tenzi par vyšší než 110 kPa (1,1 bar), avšak nejvýše
         175 kPa (1,75 bar) (absolutní tlak), musí být dimenzovány
         na tlak nejméně 150 kPa (1,5 bar) (přetlak), nebo na tlak
         rovnající  se 1,3  násobku plnicího  nebo vyprazdňovacího
         tlaku, pokud je plnicí nebo vyprazdňovací tlak vyšší.

              (4)   Nádrže  s   jakýmkoli  systémem   plnění  nebo
         vyprazdňování,  určené k  přepravě látek,  které mají při
         50oC tenzi  par vyšší než  175 kPa (1,75  bar) (absolutní
         tlak),  musí být  dimenzovány  na  tlak rovnající  se 1,3
         násobku plnicího nebo vyprazdňovacího tlaku, nejméně však
         400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 124       Cisternové kontejnery určené  pro některé nebezpečné
         látky musí  být opatřeny doplňkovou  ochranou, která může
         mít  formu  přídavné  tloušťky  nádrže  (taková  přídavná
         tloušťka   se   určuje   na   základě   nebezpečí,  která
         představují  dotyčné látky  - viz  příslušné třídy)  nebo
         ochranného zařízení.

212 125       Při zkušebním tlaku nesmí  napětí ... (sigma) v bodě
         největšího  namáhání  nádrže  překročit  dále  předepsané
         mezní hodnoty závislé na materiálu. Je třeba pamatovat na
         případné zeslabení způsobené svary.

212 125       (1) Pro všechny kovy a  slitiny musí být napětí.....
pokr.    (sigma) při zkušebním tlaku nižší, než je menší z hodnot,
         jež jsou uvedeny v následujících vzorcích:

                    vzorec .................

         kde :  Re = výrazná  mez průtažnosti, nebo  0,2 % nebo
                     u austenitických ocelí 1 %,
                Rm = zaručená minimální pevnost v tahu.

         Poměry  Re/Rm větší  než  0,85  nejsou dovoleny  u oceli,
         které jsou používány k výrobě svařovaných cisteren.

         Hodnoty Re  a Rm, které  jsou použity, musejí  být určeny
         minimálními  hodnotami podle  materiálových norem.  Pokud
         neexistují žádné materiálové normy  pro dotčené kovy nebo
         slitiny,  použité hodnoty  Re a  Rm musejí  být schváleny
         příslušným orgánem nebo orgánem jí určeným.

         Pokud jsou  použity austenitické oceli,  mohou být určené
         minimální  hodnoty podle  materiálových norem  překročeny
         nejvýše  o  15  %,   jestliže  jsou  tyto  vyšší  hodnoty
         potvrzeny v kontrolním osvědčení.

         Hodnoty uvedené  v osvědčení musejí být  v každém případě
         vzaty za základ při určování poměru Re/Rm.

              (2) U  oceli musí být prodloužení  při přetržení v %
         nejméně

                               10 000
                 ---------------------------------
                  zjištěná pevnost v tahu v N/mm2

         avšak  v  žádném  případě  nesmí  být  menší  než 16 %  u
         jemnozrnných  ocelí a  menší než  20 %  u jiných ocelí. U
         hliníkových  slitin nesmí  být prodloužení  při přetržení
         menší než 12 % 1/.

--------------------------------------------
1/  U plechu musí být osa vzorku pro zkoušku
    tahem kolmá ke směru válcování. Trvalé
    prodloužení při přetržení (l = 5d) se měří
    na zkušebním vzorku kruhového průřezu,
    jehož měrná délka 1 (vzdálenost mezi
    ryskami) se rovná pětinásobku průměru d;
    použije-li se zkušebních vzorků pravoúhlého
    průřezu, vypočítá se měrná délka podle vzorce

               l = 5,65 odmocnina Fo,

    kde Fo je původní plošný obsah průřezu
    zkušebního vzorku.

212 126       Všechny  části  cisternového  kontejneru  určeného k
         přepravě  kapalin  s  bodem  vzplanutí  nejvýše  61oC a k
         přepravě  hořlavých  plynů   musí  být  možno  elektricky
         uzemnit.  Je třeba  vyloučit každý  dotyk kovů,  který by
         mohl způsobit elektrochemickou korozi.

212 127       Cisternové kontejnery musí  být schopny odolat silám
         uvedeným v  odstavci 1 a  stěny nádrží musí  mít tloušťku
         nejméně   rovnou  tloušťce   určené  podle  následujících
         odstavců (2) až (5).

              (1) Cisternové kontejnery  a jejich upevňovací prvky
         musí   být  při   největší  přípustné   hmotnosti  náplně
         způsobilé odolat  následujícím silám rovnajícím  se silám
         vyvolaným působením:

         -  ve směru jízdy: dvojnásobku celkové hmotnosti;

         -  v příčném   směru  kolmo   ke  směru   jízdy:  celkové
            hmotnosti  (není-li  směr  jízdy  jasně  určen,  platí
            dvojnásobek celkové hmotnosti ve všech směrech);

         -  ve svislém směru zdola nahoru: celkové hmotnosti;

         -  ve  svislém  směru  shora  dolů:  dvojnásobku  celkové
            hmotnosti.

         Při působení  každé z těchto  sil musí být  dodrženy tyto
         hodnoty součinitele bezpečnosti:

         -  pro  kovy  s  výraznou  mezí  průtažnosti:  součinitel
            bezpečnosti 1,5 v poměru k výrazné mezi průtažnosti;

         -  pro  kovy,  které  nemají  výraznou  mez  průtažnosti:
            součinitel bezpečnosti 1,5 v poměru k zaručené obvyklé
            mezi průtažnosti 0,2 %  prodloužení a pro austenitické
            oceli 1 % maximálního prodloužení.

              (2) Tloušťka válcové stěny nádrže, jakož i den a vík
         nesmí být menší, než je  větší z hodnot vypočtených podle
         těchto vzorců:

                        vzorec ...............

                        vzorec ...............

         kde Pep  = zkušební tlak v MPa
             Pcal = výpočtový tlak v MPa definovaný v bodu 212 123
             D    = vnitřní průměr nádrže v mm
          ......  = dovolené napětí, jak je definováno v bodu
                    212 125 (1) v N/mm2
         lambda   = součinitel nepřevyšující 1, který zohledňuje
                    případné zeslabení způsobené svarovými švy.

212 127  Tloušťka  nesmí  být  v   žádném  případě  menší  než  je
pokr.    předepsáno v následujících odstavcích (3) a (4).

              (3)  Stěny,  dna  a   víka  nádrží,  jejichž  průměr
         nepřevyšuje 1,80 m 2/, nesmějí  mít tloušťku menší než 50
         mm, jsou-li z měkké oceli 3/ (v souladu s bodem 212 125),
         nebo  ekvivalentní  tloušťku,   jsou-li  z  jiného  kovu.
         Převyšuje-li  průměr 1,80  m 2/,  musí být  tato tloušťka
         zvětšena na 6 mm, kromě případu, kdy jsou nádrže určeny k
         přepravě práškových nebo zrnitých látek, jsou-li nádrže z
         měkké  oceli  3/  v  souladu  s  bodem  212 125), nebo na
         ekvivalentní tloušťku, jsou-li z  jiného kovu. Bez ohledu
         na použitý kov však v  žádném případě nesmí být minimální
         tloušťka stěny nádrže menší než 3 mm.

         "Ekvivalentní  tloušťkou"  se  rozumí  tloušťka vypočtená
         podle tohoto vzorce:

                               21,4 x eo
             e1 =  --------------------------   4/
                   3 odmocnina (Rm1 x A1)

              (4) Je-li  nádrž vybavena ochranou  proti poškození,
         může  příslušný  orgán  povolit  zmenšení  výše uvedených
         minimálních  tlouštěk  v  poměru  k  této  ochraně; avšak
         uvedená  minimální tloušťka  nesmí být  menší než  3 mm u
212 127  nádrží z měkké oceli 3/  nebo než ekvivalentní tloušťka u
pokr.    nádrží  z   jiných  materiálů,  jestliže   průměr  nádrže
         nepřevyšuje 1,80 m 2/. U nádrží o průměru větším než 1,80
         m 2/, nesmí  být uvedená minimální  tloušťka menší než  4
         mm, je-li  nádrž z měkké oceli  3/, nebo než ekvivalentní
         tloušťka, je-li nádrž z jiného kovu.

         "Ekvivalentní  tloušťkou"  se  rozumí  tloušťka vypočtená
         podle tohoto vzorce:

                               21,4 x eo
             e1 =  --------------------------   4/
                   3 odmocnina (Rm1 x A1)

--------------------------------------------
2/  U nádrží nekruhového průřezu, např.pravo-
    úhlého nebo elipsovitého, musí příslušné
    průměry odpovídat průměrům vypočteným
    z kruhového průřezu stejného plošného
    obsahu. Pro tyto tvary průřezů nesmí
    poloměry vypouklosti stěn nádrže
    přesáhnout 2000 mm po stranách a
    3000 mm na horní a spodní části nádrže.

3/  "Měkká ocel" ocel znamená ocel s mezí
    pevnosti mezi 360 a 440 n/mm2.

4/  Tento vzorec je odvozen z obecného vzorce:

                            (Rmo x Ao)
       e1 = eo 3 odmocnina ------------
                            (Rm1 x A1)

    kde Rmo = 360;
        Ao  = 27 pro příslušnou měkkou ocel;
        Rm1 = minimální pevnost v tahu
              zvoleného kovu v N/mm2;
        A1  = minimální prodloužení
              zvoleného kovu při přetržení v %.

              (5) Ochrana  uvedená v předchozím bodu  (4) může mít
         formu  kompaktní vnější  konstrukce jako  je "sendvičová"
         konstrukce,  u níž  je vnější  plášť připevněn  k nádrži,
         nebo  konstrukce,  u  níž  je  nádrž  uložena v kompletní
         kostře s  podélnými a příčnými  konstrukčními prvky, nebo
         konstrukce s dvojitou stěnou.

              Jedná-li se  o nádrže s  dvojitou stěnou s  vakuovou
         izolací,  musí  součet  tloušťky  vnější  kovové  stěny a
         tloušťky stěny nádrže odpovídat tloušťce stěny předepsané
         v odstavci (3),  tloušťka stěny vlastní  nádrže nesmí být
         menší než minimální tloušťka předepsaná v odstavci (4).

              Mají-li nádrže dvojité stěny s mezivrstvou z pevných
         látek  o tloušťce  nejméně 50  mm, musí  mít vnější stěna
         tloušťku nejméně  0,5 mm, jsou-li vyrobeny  z měkké oceli
         5/  nebo   nejméně  2  mm,  jsou-li   vyrobeny  z  plastu
         vyztuženého  skelným vláknem.  Jako mezivrstvy  z pevných
         látek  může být  použito tuhé  pěny s  takovou schopností
         utlumit nárazy, jako např. polyuretanová pěna.

              (6)  Způsobilost  výrobce  k  provádění  svářečských
         operací musí být  potvrzena příslušným orgánem. Svářečské
         operace  musí provádět  kvalifikovaní svářeči používající
         svářecí   postup,   jeho   účinnost   (včetně  potřebného
         tepelného   zpracování)   byla   dokázána  technologickou
         zkouškou.   Musí   se   provést   nedestruktivní  zkoušky
         prozářením nebo ultrazvukem a tyto zkoušky musí potvrdit,
         že kvalita svarů je přiměřená namáháním.

--------------------------------------------
5/  Viz poznámka 3/

         Při určování  tloušťky stěn nádrží podle  odstavce (2) se
         musí volit pro svary tyto hodnoty součinitele lambda:

         0,8: jsou-li  svarové  housenky  pokud  možno prohlédnuty
              vizuálně z obou stran  a jsou-li podrobeny namátkově
              nedestruktivní  zkoušce, přičemž  se věnuje zvláštní
              pozornost křížovým svarům;
212 127
pokr.    0,9: jsou-li všechny podélné svarové  housenky v celé své
              délce,  všechny   křížové  svary,  25   %  kruhových
              svarových  housenek  a   svary  k  připevnění  částí
              výstroje  velkého průměru  podrobeny nedestruktivním
              zkouškám.  Svarové  housenky  musí  být  pokud možno
              prohlédnuty vizuálně z obou stran;

         1,0: jsou-li    všechny   svarové    housenky   podrobeny
              nedestruktivním  zkouškám  a   jsou-li  pokud  možno
              prohlédnuty vizuálně z obou  stran. Musí být odebrán
              zkušební vzorek svaru.

         Pokud má příslušný orgán  pochybnosti o kvalitě svarových
         housenek, může nařídit dodatečné zkoušky.

              (7) Musí být učiněna opatření k ochraně nádrží proti
         riziku deformace v důsledku vnitřního podtlaku.

         Jestliže není  ve zvláštních ustanoveních  pro jednotlivé
         třídy  předepsáno  něco  jiného,  tyto  nádrže  smějí mít
         ventily   k  zabránění   vzniku  nepřípustného  vnitřního
         podtlaku, bez ochranného průtržného kotouče.

              (8) Tepelná izolace musí  být zkonstruována tak, aby
         nebránila přístupu k plnicím a vyprazdňovacím zařízením a
         pojistným ventilům, ani jejich funkci.

212 128-
212 129
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 130       Části  výstroje musí  být uspořádány  tak, aby  byly
         chráněny  proti  nebezpečí  utržení  nebo poškození během
         přepravy   a   manipulace.   Musí   zaručovat  bezpečnost
         odpovídající  a  srovnatelnou  s  bezpečnostní  vlastních
         nádrží a musí zejména:

         -  snášet se s přepravovanými látkami;

         -  splňovat podmínky bodu 212 121.

              Těsnost provozní  výstroje musí být  zajištěna i při
         převrácení  cisternového  kontejneru.  Těsnění  musí  být
         vyrobena  z  materiálu,  který  se  snáší s přepravovanou
         látkou  a musí  se  vyměnit,  jakmile se  jejich účinnost
         zhorší,  např.   v  důsledku  jejich   stárnutí.  Těsnění
         zajišťující  těsnost  provozních  a  ovládacích  prvků, s
         nimiž  je  nutno  manipulovat  během  normálního  použití
         cisternového   kontejneru,   musí   být   konstruována  a
         uspořádána  tak,  aby  při   manipulaci  s  provozními  a
         ovládacími  prvky,  k  nimiž   patří,  nedošlo  k  jejich
         poškození.

212 131       Každý cisternový kontejner se spodním vyprazdňováním
         a každá  komora  komorových  cisternových  kontejnerů  se
         spodním vyprazdňováním, musejí být vybaveny dvěma na sobě
         nezávislými    uzavíracími    zařízeními,    která   jsou
         namontována za  sebou, z nichž prvé  je vnitřní uzavírací
         ventil  6/ připevněný  přímo k  nádrži a  druhé uzavírací
         šoupátko  nebo jiné  rovnocenné zařízení  7/, umístěné na
         konci  výpustného  potrubí.  Spodní  vyprazdňování nádrží
         určených k  přepravě práškovitých nebo  zrnitých látek se
         může  skládat z  vnějšího potrubí  s uzavíracím ventilem,
         je-li   vyrobeno  z   kovového  materiálu   schopného  se
         deformovat.  Kromě  toho  musí  být  možno uzavřít otvory
         nádrží šroubovými uzávěry,  slepými přírubami nebo jinými
         stejně účinnými prostředky.

              Vnitřní uzavírací ventil  může být ovladatelný shora
         nebo zdola.  Poloha - otevřeno  nebo zavřeno -  vnitřního
         uzavíracího ventilu musí být v obou případech pokud možno
         ověřitelná   ze   země.   Ovládací   zařízení   vnitřního
         uzavíracího  ventilu  musí  být  konstruován  tak, aby se
         zabránilo  jakémukoli  nežádoucímu  otevření  v  důsledku
         nárazu nebo neúmyslného jednání.

              Vnitřní  uzávěr musí  zůstat účinný  i při poškození
         vnějšího ovládacího zařízení.

             K  zamezení  úniku   obsahu  při  poškození  vnějších
         vyprazdňovacích   zařízení   (potrubí,   boční  uzavírací
         zařízení) musí být vnitřní  uzavírací ventil a jeho sedlo
         chráněný proti nebezpečí  utržení vnějším namáháním, nebo
         musí být  konstruovány tak, aby  těmto namáháním odolaly.
         Plnicí  a  vyprazdňovací  zařízení  (včetně  přírub  nebo
         šroubových  uzávěrů) a  ochranné kryty  (pokud jsou) musí
         umožňovat   zajištění    proti   jakémukoli   nežádoucímu
         otevření.

              Poloha  a/nebo směr  uzavírání uzavíracích  šoupátek
         musí být jednoznačně patrné.

              Nádrž nebo  každá z jejich  komor musí být  opatřeny
         dostatečně velkým otvorem umožňujícím prohlídku.

--------------------------------------------
6/  Avšak u nádrží určených k přepravě
    některých krystalizujících nebo vysoce
    viskozních látek, hluboko zchlazených
    zkapalněných plynů, jakož i u nádrží
    opatřených povlakem z ebonitu nebo
    termoplastu, může být vnitřní uzavírací
    ventil nahrazen vnějším uzavíracím
    ventilem opatřeným doplňkovou ochranou.

7/  U cisternových kontejnerů o vnitřním
    objemu menším než 1 m3 smí být toto
    uzavírací šoupátko nebo jiné
    ekvivalentní zařízení nahrazeno
    slepou přírubou.

212 132       Cisternové kontejnery  určené k přepravě  látek, pro
         než všechny otvory musí  být nad hladinou kapaliny, smějí
         být opatřeny ve své  spodní části čisticím otvorem (otvor
         velikosti  pěsti).  Tento  otvor  musí  být možno uzavřít
         těsnou  přírubou,  jejíž  konstrukce  musí  být schválena
         příslušným orgánem nebo orgánem jím pověřeným.

212 133       Cisternové  kontejnery určené  k přepravě  kapalin o
         tenzi par nejvýše 110 kPa  (1,1 bar) (absolutní tlak) při
         50oC  musí být  opatřeny větracím  zařízením a  pojistným
         zařízením zabraňujícím úniku obsahu  z nádrže, dojde-li k
         převrácení  cisternového kontejneru;  nebo musí  splňovat
         podmínky dále uvedených bodů 212 134 nebo 212 135.

212 134       Cisternové  kontejnery určené  k přepravě  kapalin o
         tenzi par  nad 110 kPa  (1,1 bar), avšak  nejvýše 175 kPa
         (1,75 bar)  (absolutní tlak) při  50oC musí být  opatřeny
         pojistným ventilem nastaveným na  přetlak nejméně 150 kPa
         (1,5  bar)  a  takovým,  aby  se  úplně otevřel při tlaku
         nepřevyšujícím zkušební tlak; nebo musí splňovat podmínky
         bodu 212 135.

212 135       Cisternové  kontejnery  určené  k  přepravě  kapalin
         o tenzi par nad 175 kPa  (1,75 bar), avšak nejvýše do 300
         kPa (3  bar) (absolutní tlak) při  50oC musí být opatřeny
         pojistným ventilem  seřízeným na přetlak  nejméně 300 kPa
         (3  bar)  a  takovým,  aby  se  úplně  otevřel  při tlaku
         nepřevyšujícím zkušební  tlak; jinak musí  být hermeticky
         uzavřeny 8/.

212 136       Nepohyblivé  součásti,  jako  jsou  kryty, uzávěrová
         zařízení atd., které mohou  přijít třením nebo nárazem do
         styku   s  hliníkovými   nádržemi  určenými   k  přepravě
         hořlavých kapalin  o bodu vzplanutí  nejvýše 61oC nebo  k
         přepravě   hořlavých  plynů,   nesmějí  být   vyrobeny  z
         nechráněné korodující oceli.

--------------------------------------------
8/  "Hermeticky uzavřené nádrže" jsou nádrže,
    jejichž otvory jsou hermeticky uzavřeny a
    které nejsou opatřeny pojistnými ventily,
    průtržnými kotouči nebo jinými podobnými
    pojistnými zařízeními. Nádrže, které mají
    před pojistnými ventily umístěn průtržný
    kotouč, se považují za hermeticky uzavřené.

212 137-
212 139
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 140       Příslušný  orgán  nebo  orgán  jím  pověřený vydá ke
         každému  novému  typu  cisternového  kontejneru osvědčení
         potvrzující,  že prototyp  cisternového kontejneru včetně
212 140  upevňovacích zařízení, který  odborně posoudil, je vhodný
pokr.    k účelu,  pro  nějž  je  cisternový  kontejner  určen,  a
         splňuje konstrukční podmínky oddílu 2, podmínky oddílu 3,
         týkající se výstroje, a zvláštní podmínky příslušné třídy
         přepravovaných   látek.  Jsou-li   cisternové  kontejnery
         vyráběny sériově beze změn,  je toto schválení platné pro
         celou   sérii.   Protokol   o   odborném  posouzení  musí
         obsahovat jeho výsledky, látky  a/nebo skupiny látek, pro
         jejichž přepravu byl cisternový kontejner schválen, jakož
         i schvalovací číslo  prototypu. Látky jedné  skupiny musí
         mít  podobné vlastnosti  a musí  být rovněž  slučitelné s
         charakteristikami nádrže. Schválené  látky nebo schválené
         skupiny  látek musí  být uvedeny  v protokolu  o odborném
         posouzení   svým   chemickým    názvem   nebo   hromadným
         pojmenováním  odpovídajícím  vyjmenování  látek,  jakož i
         třídou a  číslicí. Schvalovací číslo  sestává z poznávací
         značky 9/ státu, na jehož území bylo schválení uděleno, a
         z registračního čísla.

212 141-
212 149
                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 150       Nádrže  a jejich  výstroj musí být před  uvedením do
         provozu  podrobeny  buď  společně,  nebo  odděleně  první
         zkoušce. Tato zkouška zahrnuje:

         -   ověření,  zda  se  cisternový  kontejner  shoduje  se
             schváleným prototypem,

         -   ověření konstrukčních charakteristik 10/

         -   prohlídku vnějšího a vnitřního stavu,

         -   hydraulickou zkoušku 11/  za použití zkušebního tlaku
             vyznačeného na výrobním štítku cisterny,

         -   ověření dobré funkce přístroje.

212 150  Hydraulická  zkouška  se   musí  provést  před  instalací
pokr.    tepelné  izolace, pokud  je tato  izolace nutná.  Jsou-li
         nádrže a  jejich výstroj zkoušeny  odděleně, musí být  po
         montáži  společně podrobeny  zkoušce těsnosti  podle bodu
         212 102 (3).

--------------------------------------------
 9/ Poznávací značka v mezinárodním provozu
    předepsaná Úmluvou o silničním provozu
    (Vídeň, 1968).

10/ Ověření konstrukčních charakteristik
    zahrnuje u nádrží se zkušebním tlakem
    1 MPa (10 bar) nebo vyšším  rovněž
    odebrání zkušebních vzorků svarů -
    pracovní vzorky - a zkoušky podle
    dodatku B.1d.

11/ Ve zvláštních případech a se souhlasem
    zkušebního orgánu schváleného příslušným
    orgánem může být hydraulická zkouška
    nahrazena tlakovou zkouškou za použití
    jiné kapaliny nebo plynu, pokud tento
    postup nevyvolá nebezpečí.

212 151       Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit periodickým
         zkouškám  ve  stanovených   lhůtách.  Periodické  zkoušky
         zahrnují  prohlídku  vnějšího  a  vnitřního  stavu a jako
         všeobecné  pravidlo  hydraulickou   zkoušku  11/.  Pláště
         tepelné  nebo  jiné  izolace  smějí  být  sejmuty pouze v
         rozsahu  nutném pro  spolehlivé posouzení  charakteristik
         nádrže.
              U nádrží určených k přepravě práškovitých a zrnitých
         látek může být se souhlasem zkušebního orgánu schváleného
         příslušným orgánem od  periodických hydraulických zkoušek
         upuštěno a  mohou být nahrazeny  zkouškami těsnosti podle
         bodu 212 102 (3).
              Maximální lhůty mezi periodickými zkouškami jsou pět
         let.
              Po uplynutí  lhůt stanovených pro  zkoušky smějí být
         vyprázdněné nevyčištěné  cisternové kontejnery přepraveny
         k provedení zkoušky.

212 152       Mimoto musí  být nejpozději každého  dva a půl  roku
         provedena zkouška  těsnosti nádrže s  výstrojí podle bodu
         212  102  (3),  jakož  i  ověření  dobré  funkce  veškeré
         výstroje.  Vyprázdněné nevyčistěné  cisternové kontejnery
         smějí  být   po  uplynutí  této  lhůty   dojet  do  místa
         prohlídky.

212 153       Pokud  mohlo  v  důsledku  opravy, konstrukční změny
         nebo  nehody dojít  ke zhoršení  bezpečnosti nádrže  nebo
         její výstroje, musí se provést mimořádná zkouška.

212 154       Zkoušky, prohlídky  a ověření podle bodů  212 150 až
         212 153 musí provádět zkušební orgán schválený příslušným
         orgánem. O  těchto úkonech se  vystaví doklady obsahující
         jejich  výsledky.  Tyto  doklady  se  musejí odvolávat na
         seznam látek, které je dovoleno přepravovat v této nádrži
         podle bodu 212 140.

--------------------------------------------
11/ Ve zvláštních případech a se souhlasem
    zkušebního orgánu schváleného příslušným
    orgánem může být hydraulická zkouška
    nahrazena tlakovou zkouškou za použití
    jiné kapaliny nebo plynu, pokud tento
    postup nevyvolá nebezpečí.

212 155-
212 159
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 160       Každý cisternový kontejner  musí být opatřen kovovou
         tabulkou odolnou proti korozi, která je trvale připevněna
         k nádrži  na místě  snadno přístupném  při prohlídce.  Na
         tabulce musí  být vyražením nebo  jiným podobným způsobem
         vyznačeny nejméně následující údaje. Tyto údaje mohou být
         vyryty  přímo  do  stěn  samotné  nádrže,  jsou-li  stěny
         natolik zesílené, aby se nezmenšila pevnost nádrže:

         -  schvalovací číslo,
         -  jméno nebo značka výrobce,
         -  výrobní číslo,
         -  rok výroby,
         -  zkušební tlak 12/ (přetlak),
         -  vnitřní objem 12/ - u vícečlánkových nádrží vnitřní
                                objem každého článku,
         -  Výpočtová teplota 12/(pouze je-li vyšší než + 50oC
                                nebo nižší než - 20oC),
         -  datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední
                                periodické zkoušky provedených
                                podle bodů 212 150 a 212 151,
         - značka zkušebního orgánu, který provedl zkoušky,
         - materiál nádrže a případně ochranného povlaku.

         Na nádržích plněných nebo vyprazdňovaných pod tlakem musí
         být kromě toho uveden maximální dovolený provozní tlak.

212 161       Na  cisternovém vozidle  samém nebo  na tabulce musí
         být napsány tyto údaje:

         -   jména vlastníka a provozovatele,
         -   vnitřní objem nádrže 12/,
         -   vlastní hmotnost 12/
         -   nejvyšší dovolená celková hmotnost 12/,
         -   název přepravované látky 13/.

         Kromě  toho  musí   být  cisternové  kontejnery  opatřeny
         předepsanými bezpečnostními značkami.

--------------------------------------------
12/ Za číselné hodnoty připojit měrné jednotky.

13/ Místo pojmenování může být udáno druhové
    označení zahrnující skupinu látek
    příbuzné povahy a stejně slučitelných
    s charakteristikami nádrže.

212 162-
212 169
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 170       Během   přepravy  musí   být  cisternové  kontejnery
         upevněny  na nosném  vozidle takovým  způsobem, aby  byly
         dostatečně   chráněny  částmi   nebo  zařízeními  nosného
         vozidla nebo cisternového  kontejneru samého proti bočním
         nebo  podélným nárazům  a proti  převrácení 14/.  Jsou-li
         nádrže a  provozní výstroj konstruovány  tak, aby odolaly
         nárazům  nebo převrácení,  není nutné,  aby byly chráněny
         tímto  způsobem. Tloušťka  stěn nádrže  nesmí během  celé
         doby  jejího  používání  klesnout  pod  minimální hodnotu
         předepsanou v bodě 212 127 (2).

--------------------------------------------
14/ Příklady ochrany nádrží:
    1. Ochrana proti bočním nárazům může např.
       sestávat z podélných nosníků chránících
       nádrž po obou stranách v úrovni střední
       čáry.
    2. Ochrana proti převrácení může např.
       sestávat z výztužných prstenců nebo
       příčných rámových nosníků.
    3. Ochrana proti nárazům zezadu může
       např. sestávat z nárazníků nebo rámu.

212 171       Nádrže  smějí  být   plněny  jen  těmi  nebezpečnými
         látkami, pro jejichž přepravu byly schváleny, a které při
         styku  s  materiálem  nádrže  těsněními, částmi výstroje,
         jakož  i ochrannými  povlaky, nemohou  s nimi  nebezpečně
         reagovat,  tvořit  nebezpečné  sloučeniny  nebo podstatně
         zeslabit materiál. Poživatiny  nesmějí být přepravovány v
         těchto nádržích,  pokud nebyla učiněna  potřebná opatření
         proti ohrožení veřejného zdraví.

212 172       (1)  U cisternových  kontejnerů určených  k přepravě
         kapalin  při teplotě  okolí nesmějí  být překročeny  tyto
         stupně plnění:

         a)  pro  hořlavé  látky  nepředstavující  další nebezpečí
             (např.  jedovatost, žíravost)  plněné do cisternových
             kontejnerů  s  větracím   zařízením  nebo  pojistnými
             ventily (i když je před nimi průtržný kotouč)

                      vzorec ..............

         b)  pro  jedovaté  nebo   žíravé  látky  (ať  představují
             nebezpečí  vznícení nebo  ne) plněné  do cisternových
             kontejnerů  s  větracím   zařízením  nebo  pojistnými
             ventily (i když je před nimi průtržný kotouč):

                      vzorec ..............

         c)  pro hořlavé látky, zdraví  škodlivé nebo slabě žíravé
             látky  (ať  představují  nebezpečí  vznícení nebo ne)
             plněné  do  hermeticky   uzavřených  nádrží  15/  bez
             pojistného zařízení:

                      vzorec ..............

         d)  pro velmi  jedovaté nebo jedovaté,  silně žíravé nebo
             žíravé látky (ať  představují nebezpečí vznícení nebo
             ne)  plněné do  hermeticky uzavřených  16/ nádrží bez
             pojistného zařízení:

              (2)   V   těchto   vzorcích   ....  znamená  střední
         koeficient objemové roztažnosti kapaliny  mezi 15 a 50oC,
         tj. pro největší teplotní rozdíl 35oC.

                      vzorec ..............

         v němž d15 a d50 jsou relativní hustoty kapaliny při 15oC
         a 50oC, tF je průměrná teplota kapaliny v době plnění.

              (3) Ustanovení  odstavce 1 se  nevztahují na nádrže,
         jejichž  obsah  je  zahřívacím  zařízením  udržován během
         přepravy na  teplotě vyšší než  50oC. V tom  případě musí
         být stupeň  plnění při výjezdu takový  a teplota musí být
         regulována tak, aby nádrž nebyla  naplněna více než do 95
         % svého vnitřního  objemu v průběhu  celé přepravy a  aby
         nebyl překročena plnicí teplota.

              (4)  Jsou-li  nádrže  plněny  horkými látkami, nesmí
         teplota vnějšího  povrchu nádrže nebo  tepelně izolačního
         zařízení překročit během přepravy 70oC.

--------------------------------------------
15/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.
16/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 173       Nejsou-li nádrže cisternových  kontejnerů určených k
         přepravě kapalin 17/  rozděleny přepážkami nebo peřejníky
         na oddíly o vnitřním objemu nejvýše 7 500 litrů, musí být
         tyto  nádrže naplněny  nejméně  do  80 %  svého vnitřního
         objemu, pokud nejsou prakticky prázdné.

212 174       Cisternové  kontejnery  musí  být  uzavřeny tak, aby
         jejich obsah nemohl  nekontrolovatelně unikat ven. Otvory
         pro  spodní   vyprazdňování  nádrží  musí   být  uzavřeny
         šroubovými uzávěry, slepými  přírubami nebo jinými stejně
         účinnými prostředky. Těsnost uzavíracích zařízení nádrže,
         zejména  v  horní  části  ponorné  trubky,  musí  být  po
         naplnění nádrže ověřená odesílatelem.

212 175       Je-li  umístěno více  uzávěrových systému  za sebou,
         musí  se  jako  první  uzavřít  ten,  který  je  nejblíže
         přepravované látce.

212 176       Na vnější straně cisternových kontejnerů nesmí během
         přepravy ulpět  žádný nebezpečný zbytek  plnicí látky, ať
         jsou cisternové kontejnery naplněné nebo vyprázdněné.

212 177       Vyprázdněné, nevyčištěné cisternové kontejnery smějí
         být  převzaty k  přepravě, jen  jsou-li uzavřeny  stejným
         způsobem a  zaručují-li stejnou těsnost,  jako kdyby byly
         plné.

212 178       Látky,   které  mohou   navzájem  spolu   nebezpečně
         reagovat, nesmějí být  přepravovány v sousedních komorách
         cisteren.

         Za nebezpečné se považují:

         a)  hoření a/nebo vyvíjení značného tepla
         b)  emise hořlavých a/nebo jedovatých plynů
         c)  tvoření žíravých kapalin
         d)  tvoření nestálých látek
         e)  nebezpečné zvyšování tlaku.

              Látky,   které  mohou   navzájem  spolu   nebezpečně
         reagovat,  smějí být  přepravovány v  sousedních komorách
         cisteren, jestliže jsou tyto  komory odděleny přepážkou s
         tloušťkou stěny stejnou nebo větší, než je cisterna sama.
         Mohou  být  též  přepravovány  v  komorách  téže cisterny
         oddělených prázdným prostorem  nebo prázdnou komorou mezi
         naplněnými komorami.

212 179

--------------------------------------------
17/  V tomto ustanovení se pokládají za
     kapaliny látky, jejichž kinematická
     viskozita při 20oC je nižší než
     2 680 mm2/s.

                                  ODDÍL 8
                            PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

212 180       Cisternové   kontejnery  vyrobené   před  vstupem  v
         platnost ustanovení platných od 1.  1. 1998 a které těmto
         ustanovením nevyhovují, avšak  které byly  vyrobeny podle
         požadavků ADR  platných do tohoto data,  smějí být nadále
         používány.

212 181       Cisternové   kontejnery    vyrobené   před   nabytím
         účinnosti  ustanovení platných  od 1.  ledna 1993,  které
         těmto ustanovením  neodpovídají, ale byly  vyrobeny podle
         požadavků ADR platných před tímto datem, smějí být nadále
         používány.

212 182-
212 189
                                  ODDÍL 9
         POUŽÍVÁNÍ CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ SCHVÁLENÝCH PRO NÁMOŘNÍ
                                  DOPRAVU

212 190       Cisternové   kontejnery,   které   plně   nevyhovují
         požadavkům tohoto dodatku, ale které jsou schváleny podle
         požadavků  pro  námořní  dopravu  18/,  jsou připuštěny k
         přepravám.

              Do  nákladního  listu  se  zapíše  kromě  údajů  již
         předepsaných: "Přeprava podle bodu 212 190".

         V cisternových  kontejnerech se  smějí přepravovat  pouze
         látky,  jejichž přeprava  je dovolena  podle bodu  10 121
         (1).

--------------------------------------------
18/ Tyto požadavky jsou obsaženy v oddílu 13
    Všeobecného úvodu k Mezinárodnímu námořnímu
    kodexu nebezpečného zboží (IMDG Code),
    vydanému Mezinárodní námořní organizací,
    Londýn.

212 191-
212 199
                                  ČÁST II
         ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY DOPLŇUJÍCÍ NEBO POZMĚŇUJÍCÍ POŽADAVKY
                                  ČÁSTI I

                                  TŘÍDA 2
                                   PLYNY

212 200-
212 209
                                  ODDÍL 1

             VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
             KONTEJNERŮ); DEFINICE

             POUŽITÍ

212 210       Plyny  bodu 2201  uvedené v  tabulkách bodu  212 251
         smějí být přepravovány v cisternových kontejnerech.

212 211-
212 219
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 220       (1) Nádrže určené k přepravě  látek číslic 1, 2 nebo
         4 musí být vyrobeny z  oceli. Odchylně od ustanovení bodu
         212 125  (3) lze připustit  u bezešvých nádrží  minimální
         prodloužení při přetržení 14 % a napětí ......... (sigma)
         nepřevyšující mezní hodnoty uvedené  dále v závislosti na
         materiálech:

         a)  je-li poměr Re/Rm (minimální zaručené charakteristiky
             po tepelném zpracování) větší než 0,66, avšak nejvýše
             0,85:

                      vzorec .............

         b)  je-li poměr Re/Rm (minimální zaručené charakteristiky
             po tepelném zpracování) větší než 0,85:

                      vzorec .............

              (2) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
         válcové lahve jako část svazků válcových lahví definované
         v bodu  2211   (5),  které  jsou   články  vícečlánkových
         cisternových kontejnerů, musí být konstruovány podle bodu
         2212.

212 221       Požadavky dodatku  B.1d. se vztahují  na materiály a
         konstrukci svařovaných nádrží.

212 222       Nádrže  určené  k  přepravě  1017  chloru  nebo 1076
         fosgenu  číslice  2TC  musí  být  dimenzovány při použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 212 127  (2)] nejméně 2,2 MPa
         (22 bar) (přetlak).

212 223-
212 229
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 230       Výpustná  potrubí  nádrží  musí  být  možno  uzavřít
         slepou přírubou nebo jiným, stejně spolehlivým zařízením.
         Pro nádrže  určené pro přepravu  hluboko zmrazených plynů
         číslice  3  tyto  slepé   příruby  nebo  jiná  rovnocenná
         zařízení  musí být  vybaveny tlak  propouštějícími otvory
         průměru nejméně 1,5 mm.

212 231       Nádrže  určené k  přepravě zkapalněných  plynů smějí
         být opatřeny kromě otvorů předepsaných v bodech 212 131 a
         212  132   případně  i  otvory   pro  montáž  stavoznaků,
         teploměrů,  tlakoměrů  a  odvzdušňovacími  otvory, jak to
         vyžaduje jejich provozní bezpečnost.

212 232       Pojistná zařízení musí vyhovovat těmto požadavkům:

              (1) Plnicí a vyprazdňovací  otvory nádrží s vnitřním
         objemem  nad  1  m3   určených  k  přepravě  zkapalněných
         hořlavých  a/nebo  jedovatých  plynů  musí  být  opatřeny
         okamžitě  se  zavírajícím  vnitřním  pojistným zařízením,
         které  se   automaticky  uzavře  při   nežádoucím  pohybu
         cisternového  kontejneru nebo  při požáru.  Toto pojistné
         zařízení musí  být rovněž možno uvést  v činnost dálkovým
         ovládáním.

              (2) Nádrže určené  k přepravě zkapalněných hořlavých
         a/nebo  jedovatých  plynů  musí   mít  všechny  otvory  o
         jmenovitém průměru větším než 1,5 mm, s výjimkou otvorů s
         pojistnými    ventily    a    s    výjimkou    uzavřených
         odvzdušňovacích  otvorů,   vybaveny  vnitřním  uzavíracím
         zařízením.

              (3) Odchylně od ustanovení  odstavců (1) a (2) mohou
         být   nádrže  určené   k  přepravě   hluboko  zchlazených
         hořlavých  a/nebo jedovatých  zkapalněných plynů opatřeny
         vnějšími  zařízeními  namísto  zařízení  vnitřních, pokud
         jsou tato vnější zařízení  vybavena ochranou proti riziku
         vnějšího poškození,  která je alespoň  rovnocenná ochraně
         stěny nádrže.

              (4) Jsou-li nádrže  vybaveny stavoznaky, nesmějí být
         tyto stavoznaky  vyrobeny z průhledného  materiálu, pokud
         jsou  v přímém  styku s  přepravovanou látkou. Teploměry,
         jsou-li  jimi nádrže  vybaveny, nesmějí  procházet stěnou
         nádrže přímo do plynu nebo kapaliny.

              (5)  Nádrže určené  k přepravě  1053 sirovodíku nebo
         1064 methylmerkaptanu číslice 2TF  nebo 1017 chloru, 1076
         fosgenu  nebo 1079  oxidu siřičitého  číslice 2TC nesmějí
         mít žádný otvor pod  hladinou kapaliny. Kromě toho nejsou
         dovoleny čisticí otvory  (otvory velikosti pěsti) uvedené
         v bodě 212 132.

212 232       6)  Plnicí a  vyprazdňovací otvory  umístěné v horní
pokr.    části  nádrží  musí  být  opatřeny  navíc  k  tomu  co je
         předepsáno  v  odstavci  (1),  druhým  vnějším uzavíracím
         zařízením.  Toto zařízení  musí být  možno uzavřít slepou
         přírubou nebo jiným, stejně spolehlivým zařízením.

              (7) Odchylně  od ustanovení v odstavcích  (1), (2) a
         (6) u  nádob definovaných v  bodech 2211 (1),  (2), (3) a
         (5),  které  tvoří   články  vícečlánkového  cisternového
         kontejneru,  požadovaná uzavírací  zařízení mohou  být ve
         sběrném potrubí.

212 233       Pojistné ventily musí vyhovovat těmto požadavkům:

              (1) Nádrže určené k přepravě  plynů číslic 1, 2 nebo
         4 smějí být opatřeny nejvýše  dvěma pojistnými ventily, u
         nichž součet volných průtokových  průřezů v sedle ventilu
         nebo ventilů činí nejméně 20  cm2 na každých i započatých
         30  m3 vnitřního  objemu  nádrže.  Tyto ventily  musí být
         schopny automaticky se otevřít  při tlaku, který se rovná
         0,9 až  1,0 násobku zkušebního tlaku  nádrže, na níž jsou
         namontovány.   Musí  být   takového  typu,   aby  odolaly
         dynamickým  účinkům  včetně   pohybu  kapalin  v  nádrži.
         Používání ventilů  se zátěží nebo  ventilů s protizávažím
         je zakázáno.

              Nádrže  určené  k  přepravě  plynů  číslic  1  až  4
         přiřazených  pod  písmeno  T  v  bodu  2201  nesmějí  mít
         pojistné  ventily,  pokud  není  před  těmito  pojistnými
         ventily  umístěn průtržný  kotouč. V  tomto případě  musí
         uspořádání   průtržného  kotouče   u  pojistného  ventilu
         odpovídat požadavkům příslušného orgánu.

              Pokud jsou  cisternové kontejnery určeny  k přepravě
         po  moři,  nezakazují  ustanovení  tohoto odstavce montáž
         pojistných ventilů podle předpisů upravujících tento druh
         dopravy 19/.

              (2) Nádrže  určené k přepravě  plynů číslice 3  musí
         být  opatřeny   dvěma  na  sobě   nezávislými  pojistnými
         ventily, z  nichž každý je  konstruován tak, aby  umožnil
         unikání plynů,  které se tvoří  odpařováním při normálním
         provozu, z nádrže takový způsobem, aby tlak uvnitř nádrže
         v žádném okamžiku nepřekročil  provozní tlak vyznačený na
         nádrži o  více než 10  %. Jeden z  těchto dvou pojistných
         ventilů  může být  nahrazen průtržným  kotoučem, který se
         musí protrhnout při zkušebním tlaku.

              V případě ztráty vakua  v nádržích s dvojitou stěnou
         nebo  zničení 20  % izolace  nádrží s  jednoduchou stěnou
212 233  musí  pojistný  ventil  a  průtržný  kotouč  dovolit únik
pokr.    takového  množství  plynu,  aby   tlak  v  nádrži  nemohl
         překročit zkušební tlak.

             (3) Pojistné ventily nádrží určených k přepravě plynů
         číslice 3 musí být schopny se otevřít při provozním tlaku
         vyznačeném  na nádrži.  Musí být  zkonstruovány tak,  aby
         fungovaly bezvadně  i při své  nejnižší provozní teplotě.
         Spolehlivost  jejich  funkce  při  této  teplotě musí být
         zjištěna  a  kontrolována  buď  zkouškou každého ventilu,
         nebo zkouškou vzorků ventilů téhož konstrukčního typu.

--------------------------------------------
19/ Viz poznámka 17/.

         Tepelná izolace

211 234       (1) Jsou-li nádrže určené k přepravě plynů číslice 2
         opatřeny tepelnou izolací, musí tato izolace sestávat

         -  buď z  krytu proti slunci  pokrývajícího nejméně horní
            třetinu, avšak nejvýše horní polovinu povrchu nádrže a
            odděleného  od  nádrže   vrstvou  vzduchu  o  tloušťce
            nejméně 4 cm; nebo

         -  z kompletního  pláště přiměřené  tloušťky z izolačních
            materiálů.

              (2) Nádrže  určené k přepravě  plynů číslice 3  musí
         být   tepelně   izolovány.   Tepelná   izolace  musí  být
         zabezpečena  plným pláštěm.  Je-li prostor  mezi nádrží a
         pláštěm   vzduchoprázdný  (vakuová   izolace),  musí  být
         ochranný plášť  dimenzován tak, aby  odolal bez deformace
         vnějšímu  tlaku  nejméně  100   kPa  (1  bar)  (přetlak).
         Odchylně od bodu 212 102 (2)  a) lze při výpočtech brát v
         úvahu  vnější  a  vnitřní  zesilovací  prvky. Je-li plášť
         uzavřen   tak,  že   je  plynotěsný,   musí  být  opatřen
         zařízením,  které  zabrání  vzniku  nebezpečného  tlaku v
         izolační  vrstvě  při  nedostatečné  těsnosti nádrže nebo
         její  výstroje.  Toto   zařízení  musí  zabránit  vnikání
         vlhkosti do tepelně izolačního pláště.

              (3)  Nádrže  určené  k  přepravě zkapalněných plynů,
         jejichž bod varu při atmosférickém tlaku  je  nižší  než
         - 182oC,  nesmějí obsahovat  žádnou hořlavou  látku ani v
         tepelně izolačním zařízení, ani v upevňovacích prvcích.

              Upevňovací prvky nádrží vakuově izolovaných cisteren
         smějí  se souhlasem  příslušného orgánu  obsahovat plasty
         mezi nádrží a pláštěm.

212 235       (1)  Vícečlánkové  cisternové  kontejnery obsahující
         články, které jsou navzájem propojeny potrubím a upevněny
         na  rámu  vícečlánkového  cisternového  kontejneru.  Dále
         uvedené články  jsou považovány za  články vícečlánkového
         cisternového kontejneru:

212 235  -  lahve definované v bodu 2211 (1);
pokr.
         -  trubkové nádoby definované v bodu 2211 (2);

         -  tlakové sudy definované v bodu 2211 (3);

         -  svazky válcových lahví (známé též jako rámy)
            definované v bodu 2211 (5);

         -  nádrže definované v příloze A.

         POZNÁMKA: Svazky  válcových lahví definované  v bodu 2211
         (5),  které  nejsou  články  vícečlánkového  cisternového
         kontejneru, musí splňovat požadavky bodů 2204 až 2224.

              (2)   Vícečlánkové    cisternové   kontejnery   musí
         vyhovovat těmto podmínkám:

              a) Je-li jeden z  článků vícečlánkového cisternového
                 kontejneru  opatřen pojistným  ventilem a jsou-li
                 mezi jednotlivými články uzavírací zařízení, musí
                 být pojistným ventilem opatřen každý článek.

              b) Plnicí   a  vyprazdňovací   zařízení  smějí   být
                 upevněna na sběrném potrubí.

              c) Každý    článek    vícečlánkového    cisternového
                 kontejneru, včetně každé  jednotlivé lahve svazku
                 definovaného v bodu 2211 (5), určený pro přepravu
                 plynů přiřazené  pod písmeno T v  bodu 2201, musí
                 být možno uzavřít jednotlivě uzavíracím ventilem.

              d) Články  vícečlánkového   cisternového  kontejneru
                 určené pro přepravu plynu přiřazené pod písmeno F
                 v bodu 2201,  pokud obsahují články  definované v
                 bodu 2211  (1), (2). (3) a  (5), musí být spojeny
                 do skupin o vnitřním  obsahu nejvýše 5 000 litrů,
                 které   je  možno   navzájem  oddělit  uzavíracím
                 ventilem.

                 Každý    článek    vícečlánkového    cisternového
                 kontejneru určený pro  přepravu plynů přiřazených
                 pod  písmeno  F  v  bodu  2201,  pokud  je tvořen
                 nádržemi definovanými  v příloze B,  musí být tak
                 konstruován, aby ho bylo možno uzavřít uzavíracím
                 ventilem.

212 236      Odchylně od ustanovení bodu 212 131 nemusí mít nádrže
         určené k přepravě  hluboko zchlazených zkapalněných plynů
         otvor pro prohlídku.

212 237-
212 239
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 240-
212 249
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 250       (1) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
         válcové   lahve   jako   část   svazků   válcových  lahví
         definovaných   v  bodu   2211  (5),   které  jsou  články
         vícečlánkových cisternových kontejnerů, musí být zkoušeny
         podle bodu 2219.

              (2)   Materiály   každé   svařované   nádrže,  která
         neodpovídá  definici  předchozího  odstavce  (1) musí být
         zkoušeny podle metody popsané v dodatku B.1d.

212 251       (1) Zkušební  tlak  pro  nádrže  určené pro přepravu
         plynů číslice 1 mající kritickou  teplotu pod - 50oC musí
         být nejméně 1,5 násobek plnicího tlaku při 15oC.

              (2) Zkušební tlak pro nádrže určené pro přepravu:

              -   plynů číslice 1 majících kritickou teplotu
                  - 50oC nebo vyšší; a

              -   plynů číslice 2 majících kritickou teplotu
                  nižší než 70oC; a

              -   plynů číslice 4

         musí být  takový, že když  je nádrž naplněna  na nejvyšší
         hmotnost obsahu  na litr vnitřního  objemu, tlak dosažený
         látkou v  nádrži při 55oC  pro nádrže s  tepelnou izolací
         nebo při  65oC pro nádrže bez  tepelné izolace nepřesáhne
         zkušební tlak.

              (3)  Zkušební tlak  pro nádrže  určené pro  přepravu
         plynů  číslice  2  majících  kritickou  teplotu 70oC nebo
         vyšší bude:

              a)  Je-li  nádrž vybavena  tepelnou izolací, nejméně
                  rovný  tenzi  par  snížené  o  0,1  MPa  (1 bar)
                  kapaliny při 60oC, ale nejméně 1 MPa (10 bar);

              b)  Není-li nádrž vybavena tepelnou izolací, nejméně
                  rovný  tenzi  par  snížené  o  0,1  MPa  (1 bar)
                  kapaliny při 65oC, ale nejméně 1 MPa (10 bar).

              Nejvyšší dovolená hmotnosti obsahu na litr vnitřního
         objemu v kg/litr předepsaná  pro stupeň plnění se vypočte
         takto:

212 251  nejvyšší dovolená hmotnost obsahu
pokr.    na litr vnitřního objemu         = 0,95 % hustota kapalné
                                                   fáze při 50oC

         mimoto se nesmí objevit fáze par pod 60oC.

         Nejsou-li  nádrže  většího  průměru  než  1,5  m, musí se
         použít  hodnota  zkušebního  tlaku  a  nejvyšší  dovolené
         hmotnosti obsahu na litr vnitřního objemu podle bodu 2219
         (d).

              (4)  Zkušební tlak  pro nádrže  určené pro  přepravu
         plynů  číslice   3  nesmí  být  menší   než  1,3  násobek
         nejvyššího  dovoleného  provozního   tlaku  uvedeného  na
         nádrži,  avšak nejméně  300  kPa  (3 bar)  (přetlak); pro
         nádrže s vakuovou izolací  zkušební tlak musí být nejméně
         1,3   násobek  nejvyššího   dovoleného  provozního  tlaku
         zvýšeného o 100 kPa (1 bar).

              (5)  Tabulka plynů  a směsí  plynů, které  smějí být
         přepravovány   v   cisternových   kontejnerech,  nejmenší
         zkušební  tlak  nádrží  a,  pokud  se uplatňuje, nejvyšší
         hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu.

              V případě plynů a směsí plynů zařazených pod položky
         j.n.  hodnoty  zkušebního  tlaku  a  nejvyšších hmotností
         obsahu  na  litr  vnitřního  objemu  musí  být předepsány
         znalcem schváleným příslušným orgánem.

212 251       Jestliže  byly  nádrže  pro  plyny  číslic  1 nebo 2
pokr.    majících kritickou  teplotu - 50oC nebo  vyšší a pod 70oC
         podrobeny zkoušce tlakem nižším, než je uveden v tabulce,
         a nádrže   jsou   vybaveny   tepelnou   izolací,může  být
         předepsán  nižší  náklad  znalcem  schváleným  příslušným
         orgánem zajišťující, že tlak dosažený v nádrži látkou při
         55oC nepřesáhne zkušební tlak vyznačený na nádrži.

              Jedovaté  plyny a  směsi plynů  zařazené pod položky
         j.n. s  hodnotou LC50 Ă  200 ppm nesmí  být schváleny pro
         přepravu v cisternových kontejnerech.

         POZNÁMKA:  1076 fosgen  číslice 2TC,  1067 oxid  dusičitý
         číslice  2TOC a  1001 acetylen,   rozpuštěný, číslice  4F
         smějí být schváleny pro  přepravu pouze ve vícečlánkových
         cisternových kontejnerech.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1A    |1002 VZDUCH, STLAČENÝ                 | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1006 ARGON, STLAČENÝ                  | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1046 HELIUM, STLAČENÉ                 | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1056 KRYPTON, STLAČENÝ                | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1054 NEON, STLAČENÝ                   | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1066 DUSÍK, STLAČENÝ                  | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1979 VZÁCNÉ PLYNY, SMĚS, STLAČENÁ     | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1980 VZÁCNÉ PLYNY A KYSLÍK, SMĚS,     | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1981 VZÁCNÉ PLYNY A DUSÍK, SMĚS,      | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1982 TETRAFLUORMETHAN, STLAČENÝ       |  20 | 200 |  20 | 200 |  0,62|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 14, STLAČENÝ)   |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  30 | 300 |  30 | 300 |  0,94|
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2036 XENON, STLAČENÝ                  |  12 | 120 |     |     |      |
|       |                                      |     |     |  13 | 130 |  1,24|
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2193 HEXAFLUORETHAN, STLAČENÝ         |     |     |  20 | 200 |  1,1 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 16, STLAČENÝ)   |     |     |     |     |      |
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  16 | 160 |     |     |  1,28|
|       |                                      |  20 | 200 |     |     |  1,34|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1956 STLAČENÝ PLYN, J. N.             | Viz bod 212 251 (1) nebo (2) |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 10    |1014 KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS,    | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ                         |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1072 KYSLÍK STLAČENÝ                  | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3156 STLAČENÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ       | Viz bod 212 251 (1) nebo (2) |
|       |     HOŘENÍ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1F    |1049 VODÍK, STLAČENÝ                  | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1957 DEUTERIUM, STLAČENÉ              | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1F    |1962 ETHYLEN, STLAČENÝ                |     |     | 22,5| 225 |  0,35|
| pokr. |                                      |     |     | 30  | 300 |  0,37|
|       |                                      | 12  | 120 |     |     |  0,25|
|       |                                      | 22,5| 225 |     |     |  0,36|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1971 METHAN, STLAČENÝ, nebo           | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     ZEMNÍ PLYN, STLAČENÝ, s vysokým  |                              |
|       |     obsahem methanu                  |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2034 VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ   | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2203 SILAN, STLAČENÝx/                |  2,5| 225 | 22,5| 225 |  0,32|
|       |                                      | 25  | 150 | 25  | 250 |  0,41|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1964 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS,         | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     STLAČENÁ, J.N.                   |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1954 STLAČENÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.     | Viz bod 212 251 (1) nebo (2) |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1T    |1612 HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ  | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     PLYN, SMĚS                       |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1955 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ J.N.     |Viz bod 212 251(1)nebo (2)axx/|
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TF   |1016 OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ          | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1023 UHELNÝ PLYN, STLAČENÝ            | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1071 ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ             | Viz bod 212 251 (1)          |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1911 DIBOORAN, STLAČENÝ               | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2600 OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS      | Viz bod 212 251 (1)          |
|       |     (syntézní plyn, vodní plyn,      |                              |
|       |      plyn Fischer Tropsch)           |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1953 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 212 251(1)nebo (2)axx/|
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TC   |1008 FLUORID BORITÝ, STLAČENÝ         | 22,5| 225 | 22,5| 225 | 0,715|
|       |                                      | 30  | 300 | 30  | 300 | 0,86 |
        +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

x/   Považován za pyroforický
xx/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TC   |1859 FLUORID KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ      | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,74|
| pokr. |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  1,1 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2198 FLUORID FOSFOREČNÝ, STLAČENÝ     | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2417 FLUORID KARBONYLU, STLAČENÝ      | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,47|
|       |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  0,7 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3304 STLAČENÝ PLYN,JEDOVATÝ,ŽÍRAVÝ,J.N|Viz bod 212 251(1) nebo(2)aXX/|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1TO   |2451 FLUORODUSÍK, STLAČENÝ            | 20  | 200 |  20 | 200 |  0,5 |
|       |                                      | 30  | 300 |  30 | 300 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3303 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 212 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TFC  |3305 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ          |Viz bod 212 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.            |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 1TOC  |1045 FLUOR, STLAČENÝ                  | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1660 OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ           | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2190 FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ        | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3306 STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ,         |Viz bod 212 251(1) nebo (2)ax/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N. |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2A    |1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICÍ     |     |     |  4,2|  42 | 1,13 |
|       |     PLYN R 13B1)                     |     |     | 12  | 120 | 1,44 |
|       |                                      |     |     | 25  | 250 | 1,6  |
|       |                                      |  12 | 120 |     |     | 1,5  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1013 OXID UHLIČITÝ                    |     |     | 19  | 190 | 0,66 |
|       |                                      |     |     | 25  | 250 | 0,75 |
|       |                                      | 19  | 190 |     |     | 0,73 |
|       |                                      | 22,5| 223 |     |     | 0,78 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1015 OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

 x/ Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2A   |1018 CHLORDIFLUORMETHAN               |  2,4|  24 |  2,6|  26 | 1,06 |
| pokr. |     (CHLADICÍ PLYN R 22)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1020 CHLORPENTAFLUORETHAN             |   2 |  20 |  2,3|  23 |  1,06|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 115)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1021 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN  |     |     |     |     |      |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 124)            |   1 |  10 |  1,1|  11 |  1,2 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1022 CHLORTRIFLUORMETHAN              |     |     |  10 | 100 |  0,00|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 13)             |     |     |  12 | 120 |  0,9 |
|       |                                      |     |     |  19 | 190 |  1,04|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  1,1 |
|       |                                      | 12  | 120 |     |     |  0,96|
|       |                                      | 22,5| 225 |     |     |  1,12|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1028 DICHLORDIFLUORMETHAN             |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,15|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 12)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1029 DICHLORFLUORMETHAN               |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,23|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 21)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1058 ZKAPALNĚNÉ PLYNY nehořlavé       | 1,5 x plnicí tlak            |
|       |     nasycené dusíkem, oxidem         | Viz bod 212 251 (2) nebo (3) |
|       |     uhličitým nebo vzduchem          |                              |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1080 FLUORID SÍROVÝ                   |  12 | 120 |     |     |  1,34|
|       |                                      |     |     |   7 |  70 |  1,04|
|       |                                      |     |     |  14 | 140 |  1,33|
|       |                                      |     |     |  16 | 160 |  1,37|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1858 HEXAFLUORPROPYLEN                |  1,7|  17 |  1,9|  19 |  1,11|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 1216)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1952 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  19 | 190 |  19 | 190 |  1,66|
|       |     SMĚS s nejvýše 9 % ethylenoxidu  |     |     |     |     |      |
|       |                                      |  25 | 250 |  25 | 250 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUOR-  |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,3 |
|       |     ETHAN (CHLADICÍ PLYN R 114)      |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1973 CHLORDIFLUORMETHAN A             |  2,5|  25 |  2,8|  25 |  1,05|
|       |     CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS       |     |     |     |     |      |
|       |     s pevným bodem varu, s přibližně |     |     |     |     |      |
|       |     49 % chlordifluormethanu         |     |     |     |     |      |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 502)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN           |   1 |  10 |   1 |  10 | 1,61 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 12B1)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší              |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | zkušební              |vyšší.|
|skupina|látky                                 | tlak pro              |poměr.|
|       |                                      | nádrže                |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 A  |1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN              |   1 |  10 |   1 |  10 | 1,34 |
| pokr. |     (CHLADICÍ PLYN RC 318)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN      |   1 |  10 |   1 |  10 |  1,18|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 133A)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1984 TRIFLUORMETHAN                   |  19 | 190 |     |     |  0,92|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 23)             |  25 | 250 |     |     |  0,99|
|       |                                      |     |     |  19 | 190 |  0,87|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  0,95|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN                |  1,2|  12 |  1,2|  12 |  1,34|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 1318)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2424 OKTAFLUORPROPAN                  |  2,5|  25 |  2,5|  25 |  1,09|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 218)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A            |  3,1|  31 |  3,1|  31 |  0,11|
|       |     TRIFLUORMETHAN, SMĚS,AZEOTROPNÍ  |     |     |     |     |      |
|       |     SMĚS s přibližně 60 %            |     |     |     |     |      |
|       |     chlortrifluormethanu             |     |     |     |     |      |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 503)            |  4,2|  42 |     |     |  0,21|
|       |                                      | 10  | 100 |     |     |  0,76|
|       |                                      |     |     |  4,2|  42 |  0,2 |
|       |                                      |     |     | 10  | 100 |  0,66|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A           |  1,8|  18 |  2  |  20 |  1,01|
|       |     1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS|     |     |     |     |      |
|       |     s přibližně 74 % dichlordifluor- |     |     |     |     |      |
|       |     methanu (CHLADICÍ PLYN R 500)    |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A           |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,09|
|       |     ETHYLENOXID, SMĚS s nejvýše      |     |     |     |     |      |
|       |     12,5 % ethylenoxidu              |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN           |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  1,04|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 134a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3220 PENTAFLUORETHAN                  |  4,1|  41 |  4,9|  49 |  0,95|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 125)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3296 HEPTAFLUORPROPAN                 |     |     |  1,5|  15 |  1,2 |
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 227)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3297 ETHYLEOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN|   1 |  10 |   1 |  10 |  1,16|
|       |     SMĚS s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3298 ETHYLEOXID A PENTAFLUORETHAN,    |  2,6|  26 |  2,6|  26 | 1,02 |
|       |     SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 A  |3299 ETHYLEOXID A TETRAFLUORETHAN,    |  1,7|  17 |  1,7|  17 | 1,03 |
| pokr. |     SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu|     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1078 CHLADICÍ PLYN                    |     |     |     |     |      |
|       |     jako:                            |     |     |     |     |      |
|       |       SMĚS F1                        |  1  |  10 |  1,1|  11 |  1,23|
|       |       SMĚS F2                        |  1,5|  15 |  1,6|  16 |  1,15|
|       |       SMĚS F3                        |  2,4|  24 |  2,7|  27 |  1,03|
|       |     Jiné směsi                       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1968 INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.          |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3163 ZKAPALNĚNÝ PLYN, J.N.            |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 20    |1070 OXID DUSNÝ                       | 22,5| 225 |     |     |  0,78|
|       |                                      |     |     | 18  | 180 |  0,68|
|       |                                      |     |     | 22,5| 225 |  0,74|
|       |                                      |     |     | 25  | 250 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3157 ZKAPALNĚNÝ PLYN, PODPORUJÍCÍ     |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       |     HOŘENÍ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1010 1,2-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo  |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,59|
|       |1010 1,3-BUTADIEN, INHIBITOVANÝ nebo  |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,55|
|       |1010 1,3-BUTADIEN A UHLOVODÍKY,       |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,5 |
|       |     SMĚSI, INHIBITOVANÉ              |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1011 BUTAN                            |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,51|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1012 BUTENY, SMĚS nebo                |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,5 |
|       |1012 1-BUTEN nebo                     |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,53|
|       |1012 TRANS-2-BUTEN nebo               |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,55|
|       |1012 CIS-2-BUTEN                      |   1 |  10 |   1 |  10 |  0,54|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1027 CYKLOPROPAN                      |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1030 1,1-DIFLUORETHAN                 |  1,4|  14 |  1,6|  16 |  0,79|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 152a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1032 DIMETHYAMIN, BEZVODÝ             |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,59|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1033 DIMETHYLETHER                    |  1,4|  14 |  1,6|  16 |  0,58|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 F  |1035 ETHAN                            | 12  | 120 |     |     | 0,32 |
| pokr. |                                      |     |     |  9,5|  95 | 0,25 |
|       |                                      |     |     | 12  | 120 | 0,29 |
|       |                                      |     |     | 30  | 300 | 0,36 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1036 ETHYLAMIN                        |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,61|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1037 ETHYLCHLORID                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,8 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1039 ETHYLMETHYLETHER                 |     |     |  1  |  10 |  0,64|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1041 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  2,4|  24 |  2,6|  26 |  0,73|
|       |     SMĚS s více než 9 %, ale méně    |     |     |     |     |      |
|       |     než 87 % ethylenoxidu            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1055 ISOBUTEN                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,52|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS,|Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       |     STABILIZOVANÁ                    |                              |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     PROPADIEN s 1 až 4 %             |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  0,5 |
|       |     methylacetylenu                  |     |     |     |     |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     SMĚS P1                          |  2,5|  25 |  2,8|  28 |  0,49|
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+------+
|       |     SMĚS P2                          |  2,2|  22 |  2,3|  23 |  0,47|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1061 METHYLAMIN, BEZVODÝ              |  1  |  10 |  1,1|  11 |  0,58|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1063 METHYLCHLORID                    |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  0,81|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 40)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1077 PROPYLEN                         |  2,5|  25 |  2,7|  27 |  0,43|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANÝ  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ           |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,56|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1085 VINYLBROMID, BEZVODÝ             |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,37|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANÝ       |  1  |  10 |  1,1|  11 |  0,81|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANÝ   |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,67|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 F  |1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANÝ       | 12  | 120 |     |     |  0,58
| pokr. |                                      | 22,5| 225 |     |     |  0,65
|       |                                      |     |     | 25  | 250 |  0,64
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
|       |1912 METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  0,81
|       |     SMĚS                             |     |     |     |     |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
|       |1959 1,1-DIFLUORETHYLEN               | 12  | 120 |     |     |  0,66|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 1132a)          | 22,5| 225 |     |     |  0,78|
|       |                                      |     |     |  25 | 250 |  0,77|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1969 ISOBUTAN                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,49|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1978 PROPAN                           |  2,1|  21 |  2,3|  23 |  0,42|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN              |  2,8|  28 |  3,2|  32 |  0,79|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 143a)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2044 2,2-DIMETHYLPROPAN               |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2200 PROPADIEN, INHIBITOVANÝ          |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  0,50|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2419 BROMTRIFLUORETHYLEN              |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,19|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANÝ      |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,57|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2453 ETHYLFLUORID                     |  3  |  30 |  3  |  30 |  0,57|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 161)            |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2454 METHYLFLUORID                    | 30  | 300 | 30  | 300 |  0,36|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 41)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2517 1-CHLOR, 1-DIFLUORETHAN          |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,99|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 142b)           |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2601 CYKLOBUTAN                       |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,63|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER         |  2  |  20 |  2  |  20 |  0,75|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3154 PERFLUORETHYLVINYLETHER          |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,98|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3252 DIFLUORMETHAN                    |  3,9|  39 |  4,5|  45 |  0,78|
|       |     (CHLADICÍ PLYN R 32)             |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 F  |1965 PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS,          |     |     |     |     |      |
| pokr. |     ZKAPALNĚNÁ, J.N.                 |     |     |     |     |      |
|       |                                      |     |     |     |     |      |
|       |       SMĚS A                         |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,5 |
|       |       SMĚS AO                        |  1,2|  12 |  1,4|  14 |  0,47|
|       |       SMĚS A1                        |  1,6|  16 |  1,8|  18 |  0,46|
|       |       SMĚS B                         |  2  |  20 |  2,3|  23 |  0,43|
|       |       SMĚS C                         |  2,5| 251 |  2,7|  27 |  0,42|
|       |     Jiné směsi                       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3161 ZKAPALNĚNÝ PLYN, HOŘLAVÝ, J.N.   |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)  |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 T   |1062 METHYLBROMID                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,51|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMĚS  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID,SMĚS  |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2191 SULFURYLFLUORID                  |  5  |  50 |  5  |  50 |  1,1 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1967 INSEKTICID PLYNNÝ,JEDOVATÝ,J.N.  |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3162 ZKAPALNĚNÝ PLYN,JEDOVATÝ,J.N.    |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2TF   |1026 KYAN                             | 10  | 100 | 10  | 100 |  0,7 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1040 ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do      |  1,5|  15 |  1,5|  15 |  0,78|
|       |     celkového tlaku 1 MPa (10 barů)  |     |     |     |     |      |
|       |     při 50oC                         |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1053 SIROVODÍK                        |  4,5|  45 |  5  |  50 |  0,67|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1064 METHYLMERKAPTAN                  |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,78|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN,INHIBITOVANÝ|  1,5|  15 |  1,7|  17 |  1,13|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2188 ARSAN                            |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2192 GERMAN xx/                       |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2199 FOSFAN xx/                       |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+

  x/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.
 xx/  Považován za pyroforický.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 TF  |2202 SELENOVODÍK, BEZVODÝ             |  Nedovoleno                  |
| pokr. +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2204 SULFID KARBONYLU                 |  2,6|  26 |  2,6|  26 |  0,84|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2676 ANTIMAN                          |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3300 ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ,     |  2,8|  28 |  2,8|  28 |  0,73|
|       |     SMĚS s více než 87 %             |     |     |     |     |      |
|       |     ethylenoxidu                     |     |     |     |     |      |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3160 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 TC  |1005 ČPAVEK, BEZVODÝ                  |  2,6|  26 |  2,9|  29 |  0,53|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1017 CHLOR                            |  1,7|  17 |  1,9|  19 |  1,25|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1048 BROMOVODÍK, BEZVODÝ              |  5  |  50 |  5,5|  55 |  1,54|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1050 CHLOROVODÍK, BEZVODÝ             | 12  | 120 |     |     |  0,69|
|       |                                      |     |     | 10  | 100 |  0,3 |
|       |                                      |     |     | 12  | 120 |  0,56|
|       |                                      |     |     | 15  | 150 |  0,67|
|       |                                      |     |     | 20  | 200 |  0,74|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1069 NITROSYLCHLORID                  | Nedovoleno                   |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1076 FOSGEN                           | Pouze ve vícečl. cist.       |
|       |                                      | kontejnerech                 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1079 OXID SIŘIČITÝ                    |  1  |  10 |  1,2|  12 |  1,23|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1589 CHLORKYAN, INHIBITOVANÝ          |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1741 CHLORID BORITÝ                   |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2194 FLUORID SELENOVÝ                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2195 FLUORID TELUROVÝ                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2196 FLUORID WOLFRAMOVÝ               |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+

 x/  Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  2 TC |2197 JODOVODÍK, BEZVODÝ               |  2,3|  23 |  2,3|  23 |  2,25|
|  pokr.+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2418 TETRAFLUORID SÍROVÝ              |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2420 HEXAFLUORACETON                  |  2,2|  22 |  2,2|  22 |  1,08|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3057 TRIFLUORACETYLCHLORID            |  1,3|  13 |  1,5|  15 |  1,17|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3308 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     ŽÍRAVÝ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2 TO  |3083 PERCHLORFLUORID                  |  3,3|  33 |  3,3|  33 |  1,21|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3307 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2TFC  |2189 DICHLORSILAN                     |  1  |  10 |  1  |  10 |  0,9 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2534 METHYLCHLORSILAN                 |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3309 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,       |Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     ŽÍRAVÝ, J.N.                     |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 2TOC  |1067 OXID DUSIČITÝ                    | Pouze ve vícečl. cist.       |
|       |                                      | kontejnerech                 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1749 FLUORID CHLORITÝ                 |  3  |  30 |  3  |  30 |  1,40|
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |1975 OXIDY DUSÍKU, SMĚS               |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2548 CHLORPENTAFLUORID                |  Nedovoleno                  |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |2901 CHLORID BROMNÝ                   |  1  |  10 |  1  |  10 |  1,5 |
|       +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|       |3310 ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ,ŽÍRAVÝ,|Viz bod 212 251 (2) nebo (3)x/|
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 3A    |1913 NEON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ         |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1951 ARGON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ        |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+

  x/ Dovoleno, jestliže hodnota LC50 je rovná nebo větší než 200 ppm.

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  3 A  |1963 HELIUM, ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ       |Viz bod 212 251 (4)           |
| pokr. +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1970 KRYPTON, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ      |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1977 DUSÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ        |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2187 OXID UHLIČITÝ, ZCHLAZENÝ,        |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     KAPALNÝ                          |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2591 XENON,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3136 TRIFLUORMETHAN,ZCHLAZENÝ,        |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     KAPALNÝ                          |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3158 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ, J.N.     |Viz bod 212 251 (4)           |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 30    |1003 VZDUCH, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ       |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1073 KYSLÍK, ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ       |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |2201 OXID DUSNÝ,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ     |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3311 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ           |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.         |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 3F    |1038 ETHYLEN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,       |Viz bod 212 251 (4)          /|
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1961 ETHAN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1966 VODÍK,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ          |Viz bod 212 251 (4)           |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |1972 METHAN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ nebo    |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     ZEMNÍ PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,    |                              |
|       |     s vysokým obsahem methanu        |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3138 ETHYLEN,ACETYLEN A PROPYLEN,     |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     SMĚS,ZCHLAZENÁ,KAPALNÁ,obsahující|                              |
|       |     nejméně 71,5 % ethylenu s nejvýše|                              |
|       |     22,5 % acetylenu a nejvýše       |                              |
|       |     6 % propylenu                    |                              |
|       +--------------------------------------+------------------------------+
|       |3312 PLYN,ZCHLAZENÝ,KAPALNÝ,          |Viz bod 212 251 (4)           |
|       |     HOŘLAVÝ, J.N.                    |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

212 251 (5)
pokr.

+-------+--------------------------------------+-----------------------+------+
|Číslice|Ident.                                | Nejnižší zkušební     |Nej-  |
|  a    |číslo      Pojmenování látky          | tlak pro nádrže       |vyšší.|
|skupina|látky                                 |                       |poměr.|
|       |                                      |                       |hmotn.|
|       |                                      +-----------+-----------+plnění|
|       |                                      |s tepelnou |bez tepelné|(kg/l)|
|       |                                      |izolací    |izolace    |      |
|       |                                      +-----+-----+-----+-----+      |
|       |                                      | MPA | bar | MPa | bar |      |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|  4 A  |2073 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty    |     |     |     |     |      |
|       |     menší než 0.880 při 15oC         |     |     |     |     |      |
|       |     s více než 35 %, ale nejvýše     |     |     |     |     |      |
|       |                      40 % čpavku     |  1  | 10  |  1  | 10  | 0,8  |
|       |     s více než 40 %, ale nejvýše     |     |     |     |     |      |
|       |                      50 % čpavku     |  1,2| 12  |  1,2| 12  | 0,77 |
+-------+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 4F    |1001 ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ             | Pouze ve vícečl. cist.       |
|       |                                      | kontejnerech                 |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+
| 4 TC  |3318 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK, hustoty    |Viz bod 212 251 (2)           |
|       |     menší než 0 880 při 15oC s více  |                              |
|       |     než 50 % čpavku                  |                              |
+-------+--------------------------------------+------------------------------+

212 252       První  hydraulická zkouška  musí být  provedena před
         montáží tepelně izolačního zařízení.

212 253       Vnitřní objem  každé nádrže určené  k přepravě plynů
         číslice 1 plněných hmotnostně nebo plynů číslice 2 nebo 4
         musí   být   stanoven   za   dohledu   zkušebního  orgánu
         schváleného příslušným orgánem vážením nebo volumetrickým
         měřením množství  vody, které naplní  nádrž; chyba měření
         vnitřního objemu nádrží musí být menší než 1 %. Stanovení
         vnitřního objemu výpočtem na základě rozměrů  nádrže není
         dovoleno. Nejvyšší  dovolené hmotnosti plnění  podle bodů
         2219 a 212 251 (3) musí být stanoveny zkušebním orgánem.

212 254       Kontrola  svarů  musí  být provedena  podle podmínek
         stanovených pro součinitel lambda 1,0 v bodě 212 127 (6).

212 255       Odchylně  od  podmínek  bodu  212  151 se periodické
         zkoušky musí provádět:

              (1)  Každých  dva  a  půl  roku  u nádrží určených k
         přepravě  1008   fluoridu  boritého  číslice   1TC,  1053
         sirovodíku číslice 2TF, 1048 bromovodíku, bezvodého, 1050
         chlorovodíku, bezvodého,  1017 chloru, 1076  fosgenu nebo
         1079  oxidu  dusičitého  číslice  2TC,  nebo  1067  oxidu
         dusičitého číslice 2TOC.

              (2) Po  osmi letech provozu a  potom každých dvanáct
         roků  u  nádrží  určených  k  přepravě  plynů  číslice 3.
         Zkouška těsnosti může být provedena na žádost příslušného
         orgánu mezi dvěma úspěšnými zkouškami.

212 255       (3) Nádoby definované  v bodu 2211 (1), (2)  a (3) a
pokr.    válcové lahve jako část svazků válcových lahví definované
         v bodu  2211   (5),  které  jsou   články  vícečlánkových
         cisternových  kontejnerů, musí  být podrobeny periodickým
         zkouškám podle bodu 2217.

212 256       U  nádrží  s  vakuovou  tepelnou  izolací  smějí být
         hydraulická zkouška a prohlídka vnitřního stavu nahrazeny
         se  souhlasem  zkušebního   orgánu  zkouškou  těsnosti  a
         měřením vakua.

212 257       Byly-li během periodických  prohlídek udělány otvory
         v nádržích určených v přepravě  plynů číslice 3, musí být
         způsob   jejich  hermetického   uzavření  schválen   před
         znovuuvedením do  provozu schváleným zkušebním  orgánem a
         musí zaručovat celistvost nádrže.

211 258       Zkouška  těsnosti nádrží  určených k  přepravě plynů
         číslic 1, 2 nebo 4  musí být provedena tlakem nejméně 400
         kPa (4 bar), avšak nejvýše 800 kPa (8 bar) (přetlak).

212 259
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 260       Na tabulce  předepsané v bodě 212  160 nebo přímo na
         stěnách nádrže samotné, pokud jsou stěny tak zesíleny, že
         tím  není  dotčena  pevnost  nádrže,  musí  být vyznačeny
         vyražením  nebo jiným  podobným způsobem  kromě údajů tam
         uvedených ještě tyto údaje:

              (1) U nádrží určených k přepravě jen jedné látky:

              - slovní pojmenování  plynu podle bodu  2201 a kromě
                toho u plynů zařazených pod položku j.n. technický
                název 20/.

212 260  Toto  označení  musí  být  u  nádrží  určených k přepravě
pokr.    stlačených  plynů  číslice  1  plněných objemově (tlakem)
         doplněno  hodnotou nejvyššího  přípustného plnicího tlaku
         při  15oC,  který  je  pro  nádrž  dovolen,  a  u  nádrží
         určených k přepravě plynů číslice 1 plněných hmotnostně a
         plynů číslic 2, 3 a 4  nejvyšším dovoleným plněním v kg a
         plnicí teplotou, je-li tato teplota nižší než - 20oC.

              (2) U nádrží s víceúčelovým použitím:

              - slovní pojmenování plynu podle  bodu 2201, a kromě
                toho   u  plynů   zařazených  pod   položku  j.n..
                technický název 20/ plynů, pro jejichž přepravu je
                nádrž schválena.

--------------------------------------------
20/ Technický název musí být název běžně
    používaný ve vědeckých a technických
    příručkách, časopisech a textech.
    Obchodní názvy nesmějí být pro tento
    účel používány.
    Místo technických názvů je dovoleno
    používání těchto názvů:

    - pro 1078 chladicí plyn, j.n.
      číslice 2A: směs F1, směs F2,
      směs F3;
    - pro 1060 methylacetylen a propadien,
      směsi, stabilizované číslice 2F:
      směs P1, směs P2;
    - pro 1965 plynný uhlovodík, směs,
      zkapalněná, j.n. číslice 2F:
      směs A, směs AO, směs A1, směs B,
      směs C.
    Obchodní názvy uvedené v poznámce
    k položce 1965 číslice 2F bodu 2201
    smějí být používány pouze jako
    doplňující.

         Tyto  údaje musí  být doplněny  o údaj  nejvyšší dovolené
         hmotnosti v kg pro každý z těchto plynů.

              (3) U nádrží určených k přepravě plynů číslice 3:

               -  nejvyšší dovolený provozní tlak; a

              (4) U nádrží s tepelnou izolací:

               -  nápis "tepelně izolováno" nebo
                  "vakuově izolováno"

212 261       (1) Rám vícečlánkového  cisternového kontejneru musí
         být opatřen  v blízkosti plnicího místa  štítkem, na němž
         jsou uvedeny:

              -   zkušební tlak jednotlivých článků 20/;

              -   maximální  plnicí tlak  21/ při  15oC, který  je
                  dovolen pro články určené pro stlačené plyny;

              -   počet článků;

              -   celkový vnitřní objem 21/ článků;

              -   slovní pojmenování plynu podle bodu 2201 a kromě
                  toho  u   plynů  zařazených  pod   položku  j.n.
                  technický název 22/

         a u zkapalněných plynů kromě toho:

             -    nejvyšší  dovolená hmotnost  21/ plnění  jednoho
                  článku.

--------------------------------------------
21/ Za číselnou hodnotu připojit měrovou
    jednotku

212 261       (2) Nádoby  definované v bodu  2211 (1), (2),  (3) a
pokr.    (5),   které  jsou   články  vícečlánkových  cisternových
         kontejnerů,  musí  být  označeny  podle  bodu  2223. Tyto
         nádoby  nemusejí být  jednotlivě označeny  bezpečnostními
         značkami podle bodu 2224.

              Vícečlánkové cisternové kontejnery musí být označeny
         a opatřeny bezpečnostními značkami podle bodu 10 500.

212 262       Kromě údajů předepsaných v bodě  212 161 musí být na
         nádrži samé nebo na tabulce napsáno:

         a)  "minimální dovolená plnicí teplota : ........."

         b)   u nádrží určených k přepravě jen jedné látky:

              - slovní pojmenování  plynu podle bodu  2201 a kromě
                toho   u  plynů   zařazených  pod   položku  j.n.,
                technický název 22/;

              - pro plyny číslice 1  plněné hmotnostně a pro plyny
                číslic 2, 3 a  4 nejvyšší dovolená hmotnost plnění
                v kg:

         c)   u nádrží s víceúčelovým použitím:

              - slovní pojmenování plynu podle  bodu 2201 a, kromě
                toho   u  plynů   zařazených  pod   položku  j.n.,
                technický  název  22/  všech  plynů,  pro  jejichž
                přepravu je  nádrž schválena, s  údajem o nejvyšší
                hmotnosti plnění pro každou z nich.

         d)   na nádržích s tepelnou izolací:

              - nápis "tepelně izolováno" nebo "vakuově izolováno"
                v úředním jazyce země  registrace a, není-li tímto
                jazykem  angličtina,  francouzština  nebo němčina,
                rovněž  v angličtině,  francouzštině nebo němčině,
                pokud   případné   dohody   uzavřené   mezi  státy
                zúčastněnými na přepravě nestanoví jinak.

212 263-
212 269
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 270       Jsou-li  nádrže  schváleny  pro  různé  plyny, změna
         použití musí zahrnovat  vyprázdnění, vyčistění a nezbytné
         operace zajišťující bezpečný  provoz.

--------------------------------------------
22/ Viz poznámka 19/ k bodu 212 260

212 271-
212 273

212 274      Při  předávání  naplněných  nebo  vyprázdněných,  ale
         nevyčištěných  cisteren k  přepravě, smějí  být viditelné
         pouze ty údaje uvedené v  bodě 212 262, které se vztahují
         na  naplněný nebo  právě vyprázdněný  plyn; všechny údaje
         týkající se jiných plynů musí být zakryty.

              Všechny    články     vícečlánkového    cisternového
         kontejneru obsahovat jen jeden a tentýž plyn.

212 276

212 277       Stupeň  plnění  nádrží  určených  k  přepravě  plynů
         číslice 3F  musí zůstat pod  takovou hodnotou, aby  objem
         kapaliny nepřekročil úroveň 95  % vnitřního objemu nádrže
         při zahřátí obsahu na teplotu, při níž tenze par se rovná
         tlaku pro otevření pojistných ventilů.

              Nádrže  určené k  přepravě plynů  číslic 3A  nebo 30
         smějí  být plněny  do 98  % při  plnicí teplotě a plnicím
         tlaku.

212 278       U nádrží  určených pro přepravu plynů  číslice 30 se
         smějí používat  k zajištění těsnosti spojů  nebo k údržbě
         uzávěrových  zařízení  pouze  látky  snášenlivé  s obsahy
         nádrží.

212 279       Požadavek uvedený  v bodu 212  175 se nevztahuje  na
         plyny číslice 3.

                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

212 280       Cisternové  kontejnery  určené  pro  přepravu  látek
         třídy  2,  vyrobené  před   1.  lednem  1997,  smějí  být
         označovány  podle ustanovení  tohoto dodatku  platného do
         31.  prosince   1996  až  do   jejich  příští  periodické
         prohlídky.

212 281-
212 299
                                  TŘÍDA 3
                             HOŘLAVÉ KAPALINY

212 300-
212 309
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 310       V  cisternových kontejnerech  smějí být přepravovány
         tyto látky bodu 2301:

         a)   propylenimin, inhibitovaný číslice 12;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a)  číslic 11, 14 až 22,
              26, 27 a 41,

         c)   látky přiřazené pod písmeno b)  číslic 11, 14 až 27,
              41 a látky číslic 32 a 33,

         d)   látky  číslic   1  až  5,  31,   34  a  61c),  kromě
              isopropylnitrátu,  n-propylnitrátu   a  nitromethanu
              číslice 3b).

212 311-
212 319
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 320       Nádrže    určené    pro    přepravu   inhibitovaného
         propyleniminu číslice 12 musí být dimenzovány při použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 212 127  (2)] nejméně 1,5 MPa
         (15 bar) (přetlak).

212 321       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310 b) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         [viz bod 212 127 (2)] nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak).

212 322       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310 c) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         [viz bod 212 127 (2)] nejméně 0,4 MPa (4 bar) (přetlak).

212 323       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310 d) musí být dimenzovány podle podmínek části I tohoto
         dodatku.

212 324-
212 329
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 330       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených v  bodě 212 310 a)  a b) musí být  nad hladinou
         kapaliny.   Žádné  potrubí   ani  jeho   odbočka  nesmějí
         procházet  stěnami nádrže  pod hladinou  kapaliny. Nádrže
         musí být možno hermeticky uzavřít  23/ a uzávěry musí být
         možno chránit uzamykatelným krytem.

212 331       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310   c)  a   d)  smějí   být  konstruovány   rovněž  pro
         vyprazdňováni  spodem.  Nádrže  určené  k  přepravě látek
         uvedených v bodě 212 310 c), kromě látek číslice 33, musí
         být možno hermeticky uzavřít 23/.

212 332       Jsou-li nádrže  určené k přepravě  látek uvedených v
         bodě  212  310  a),  b)  a  c),  kromě  látek číslice 33,
         opatřeny pojistnými ventily, musí být před těmito ventily
         umístěn průtržný kotouč.  Uspořádání průtržného kotouče a
         pojistného  ventilu musí  vyhovět požadavkům  příslušného
         orgánu. Jsou-li nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodě  212  310  d)  opatřeny  pojistnými  ventily  nebo
         odvětrávacími  otvory,  musí   tyto  pojistné  ventily  a
         odvětrávací  otvory vyhovovat  podmínkám bodů  212 133 až
         212 135.  Jsou-li nádrže určené k  přepravě látek číslice
         33  opatřeny  pojistnými   ventily,  musí  tyto  pojistné
         ventily  odpovídat  podmínkám  bodů  212  134  a 212 135.
         Nádrže určené  k přepravě látek uvedených  v bodě 212 310
         d)  s  bodem  vzplanutí  nepřevyšujícím  61oC  a opatřené
         neuzavíratelným  větracím  zařízením  musí  mít  ochranné
         zařízení  proti prošlehnutí  plamene do  tohoto větracího
         zařízení  nebo nádrže  musí být  nepropustné pro  výbušný
         tlak.

212 333       Jsou-li nádrže opatřeny nekovovým ochranným vnitřním
         povlakem (vnitřním vyložením), tento  povlak musí být tak
         konstruován, že nedojde  k jeho vznícení elektrostatickým
         nábojem v případě jeho vzniku.

212 334       Spodní  vyprazdňovací  systém  nádrží  určených  pro
         přepravu látek číslice 61c)  může tvořit vnější potrubí s
         uzavíracím   ventilem,   jsou-li   vyrobeny   z  kovového
         materiálu schopného deformace.

--------------------------------------------
23/  Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 335-
212 339
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 340-
212 349
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 350       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310  a),  b)  a  c)  se  musí  podrobit první hydraulické
         zkoušce   a  periodickým   hydraulickým  zkouškám  tlakem
         nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 351       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         310  d) se  musí  podrobit  první  hydraulické  zkoušce a
         periodickým  hydraulickým  zkouškám  tlakem  použitým pro
         jejich výpočet, jak je definován v bodě 212 123.

212 352-
212 359
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 360-
212 369
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 370       Nádrže k přepravě látek uvedených v bodě 212 310 a),
         b)  a  c),  kromě  látek  číslice  33,  musejí  být během
         přepravy hermeticky uzavřeny 23/. Uzávěry nádrží určených
         k přepravě látek  uvedených v bodě  212 310 a)  a b) musí
         být chráněny uzamykatelným krytem.

212 371       Cisternových  kontejnerů  schválených  pro  přepravu
         látek  číslic 11,  12, 14  až 19,  27, 32  a 41  se nesmí
         použít pro přepravu potravin, poživatin nebo krmiv.

212 372       Nádrží  z  hliníkové  slitiny   se  nesmí  použít  k
         přepravě acetaldehydu číslice 1a), ledaže je nádrž určena
         pouze  pro  takovou  přepravu  a  acetaldehyd  neobsahuje
         kyselinu.

212 373       Benzin uvedený  v poznámce k  číslici 3b) bodu  2301
         smí   být  přepravován   také  v   nádržích,  které  jsou
         dimenzovány  podle bodu  212  123  (1) a  jejichž výstroj
         odpovídá bodu 212 133.

--------------------------------------------
23/  Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 374-
212 379
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

212 380       Cisternové  kontejnery  určené  pro  přepravu  látek
         číslic 32 a 33 bodu 2301, vyrobené podle požadavků tohoto
         dodatku  platných   před  1.  lednem   1995,  které  však
         neodpovídají požadavkům  platným od 1.  ledna 1995, smějí
         být používány ještě do 31. prosince 1999.

212 381       Cisternové   kontejnery,  které   byly  určeny   pro
         přepravu látek  číslice 61c) bodu 2301,  vyrobené před 1.
         lednem 1995  podle požadavků v této  době platných, které
         neodpovídají požadavkům  platným od 1.  ledna 1995, smějí
         být dále používány až do 31. prosince 2004.

212 382       Cisternové kontejnery vyrobené  před 1. lednem 1997,
         které neodpovídají  ustanovením bodů 212  332 a 212  333,
         které však byly vyrobeny  podle požadavků ADR platných do
         této doby, smějí být dále používány.

212 383-
212 399

                                 TŘÍDA 4.1
                            HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 4.2
                             SAMOZÁPALNÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 4.3
           LÁTKY, KTERÉ PŘI STYKU S VODOU VYVÍJEJÍ ZÁPALNÉ PLYNY

212 400-
212 409
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 410       V  cisternových kontejnerech  smějí být přepravovány
         následující látky bodů 2401, 2431 a 2471:

         a)   Látky uvedené pod písmenem a)  číslic 6, 17, 19 a 31
              až 33 bodu 2431;

         b)   Látky číslic 11a) a 22 bodu 2431;

         c)   Látky uvedené pod písmenem a) číslic 1, 2, 3, 21, 23
              a 25 bodu 2471;

         d)   Látky číslice 11a) bodu 2471;

         e)   Látky uvedené  pod písmenem b) nebo  c) číslic 6, 8,
              10, 17, 19 a 21 bodu 2431  a číslic 3, 21, a 25 bodu
              2471;

         f)   Látky číslic 5 a 15 2401;

         g)   Práškovité  a zrnité  látky uvedené  pod písmenem b)
              nebo c) číslic:

              - 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 bodu 2401,
              - 1, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18 a bodu 2431,
              - 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 19, 20,  22 a 24 bodu
                2471.

         POZNÁMKA: Pro přepravy volně ložených látek:

              - číslic 4c),  6c), 11c), 12c), 13c)  a 14c) a směsí
                (jako přípravky a  odpady) přiřazených pod písmeno
                c) těchto číslic bodu 2401,
              - číslic 1c), 2c), 3c), 12c)  a 16c) a tuhých odpadů
                přiřazených  pod  písmeno  c)  těchto  číslic bodu
                2431,
              - číslic 11c),  12c), 13b) a c),  14c), 15c), 17b) a
                20c)  a  tuhých  směsí  (jako  přípravky a odpady)
                přiřazených  pod  písmeno  c)  těchto  číslic bodu
                2471,

         viz body 41 111, 42 111 a 43 111.

212 411-
212 419
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 420       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 a)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod 212 127  (2)] nejméně 2,1 MPa (21  bar) (přetlak). Na
         materiály  a výrobu  těchto nádrží  se vztahují požadavky
         dodatku B.1d.

212 421       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410  b), c)  a d)  musejí být  konstruovány pro výpočtový
         tlak  [viz  bod  212  127  (2)]  nejméně  1  MPa (10 bar)
         (přetlak).

212 422       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 e)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod 212 127 (2)] nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 423       Nádrže  určené k  přepravě tuhých  látek uvedených v
         bodě  212  410  f)  a  g)  musejí  být konstruovány podle
         požadavků části I tohoto dodatku.

212 424       Veškeré  části  cisternových  kontejnerů  určených k
         přepravě  látek  číslice  1b)  bodu  2431  musí být možno
         elektricky uzemnit.

212 425-
212 429
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 430       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených  v bodě  212 410  a),  b),  c) a  e) se  musejí
         nacházet nad  úrovní hladiny kapaliny.  Žádné potrubí ani
         jeho odbočka nesmějí procházet  stěnami nádrže pod úrovní
         hladiny   kapaliny.   Nádrže    musejí   být   hermeticky
         uzavíratelné 23/ a uzávěry musejí být takové, aby je bylo
         možno   chránit  uzamykatelnými   kryty.  Čistící  otvory
         (otvory velikosti  pěsti) uvedené v  bodě 212 132  nejsou
         dovoleny.

212 431       S  výjimkou  nádrží  určených  k  přepravě  cesia  a
         rubidia bodu 2471, číslice 11a) smějí být nádrže určené k
         přepravě látek uvedených v bodě 212  410 d), f) a g) také
         typu se spodním vyprazdňováním.  Otvory nádrží určených k
212 431  přepravě cesia  a rubidia bodu 2471,  číslice 11a) musejí
pokr.    být vybaveny hermetickými 23/ a uzamykatelnými kryty.

--------------------------------------------
23/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 432       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 b) musejí navíc splňovat následující požadavky:

              (1) Ohřívací  zařízení nesmí vést  dovnitř, ale musí
         být  umístěno  vně  nádrže.   Avšak  trubka  používaná  k
         odsávání  fosforu  smí  být  opatřena  ohřívacím pláštěm.
         Zařízení  ohřívající tento  plášť musí  být seřízeno tak,
         aby  se  zabránilo  zvýšení  teploty  fosforu  nad plnící
         teplotu  nádrže. Ostatní  potrubí musejí  být zaústěna do
         horní  části  nádrže;  otvory  musejí  být  umístěny  nad
         nejvyšší přípustnou hladinou fosforu  a musí být možno je
         úplně uzavřít uzamykatelnými kryty. Navíc nejsou dovoleny
         čistící  otvory (otvory  velikosti pěsti)  uvedené v bodě
         212 132.

              (2)  Nádrž  musí  být  vybavena  měřícím  systémem k
         ověřování  hladiny fosforu  a, pokud  je jako  ochranného
         prostředku použito vody,  pevnou měřící značkou udávající
         nejvyšší přípustnou hladinu vody.

212 433       Pokud jsou nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodě 212  410 a), c) a  e) vybaveny pojistnými ventily,
         musí   být   před   ventilem   umístěn  průtržný  kotouč.
         Uspořádání průtržného  kotouče a pojistného  ventilu musí
         být takové, aby vyhovovalo požadavku příslušného orgánu.

212 434       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410  b)  a  f)   musejí  být  vybaveny  tepelnou  izolací
         vyrobenou z materiálů, které nejsou snadno hořlavé.

212 435       Pokud jsou nádrže určené  k přepravě látek uvedených
         v bodě  212 410  d) vybaveny  tepelnou izolací,  pak tato
         izolace  musí  být  vyrobena  z  materiálů,  které nejsou
         snadno hořlavé,

212 436       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodu 212
         410   f)   mohou   být   vybaveny   ventily   automaticky
         otevíratelnými  dovnitř  nebo  ven  účinkem rozdílu tlaku
         mezi 20 kPa a 30 kPa (0,2 bar a 0,3 bar).

212 437-
212 439
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 440-
212 449
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 450       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410  a) se  musejí podrobit  první hydraulické  zkoušce a
         periodickým hydraulickým zkouškám přetlakem nejméně 1 MPa
         (10  bar). Materiály  každé  z  těchto nádrží  musejí být
         zkoušeny podle postupů popsaných v dodatku B.1d.

212 451       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 b) až e) se musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodickým hydraulickým zkouškám přetlakem nejméně 400
         kPa (4 bar).
         Odchylkou  od předpisů  bodu 212  151 se  nádrže určené k
         přepravě  látek  uvedených  v  bodě  212  410  d)  musejí
         podrobit periodickým prohlídkám nejpozději každých 8 let,
         přičemž tyto prohlídky musejí zahrnovat kontrolu tlouštěk
         použitím  vhodných přístrojů.  U těchto  nádrží musí  být
         provedena zkouška těsnosti a  kontrola, jak je předepsáno
         v bodu 212 152, nejpozději každé čtyři roky.

212 452       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 f) a g) se  musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodickým  hydraulickým  zkouškám  výpočtovým tlakem,
         jak je definován v bodě 212 123.

212 453-
212 459
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 460       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         410 a) musejí mít navíc,  kromě údajů předepsaných v bodě
         212  161, nápis  "Neotevírat během  přepravy. Náchylné  k
         samovznícení". Nádrže  určené k přepravě  látek bodu 2471
         uvedených v bodě 212 410 c) až e) musejí mít navíc, kromě
         údajů  předepsaných v  bodě 212  161, nápis:  "Neotevírat
         během přepravy. Při styku s vodou tvoří hořlavé plyny".

              Tyto  nápisy  musejí  být   v  úředním  jazyce  země
         schválení a kromě toho, není-li tímto jazykem angličtina,
         francouzština nebo němčina,  v angličtině,  francouzštině
         nebo  němčině, pokud  v dohodách  uzavřených mezi  zeměmi
         zúčastněnými na přepravě není stanoveno jinak.

212 461       Nádrže  určené k  přepravě látek  bodu 2471, číslice
         1a)  musejí  mít  na  tabulce  předepsané  v bodě 212 160
         uvedeny  také  názvy  látek,  pro  jejichž  přepravu jsou
         schváleny, a nejvyšší dovolenou  hmotnost plnění nádrže v
         kg.

212 462-
212 469

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 470       (1)  Látky číslice  11 a  22 bodu  2431 musejí  být,
         pokud je jako ochranného  prostředku použito vody, v době
         plnění  pokryty vrstvou  vody o  tloušťce nejméně  12 cm;
         stupeň  plnění při  teplotě  60oC  nesmí překročit  98 %.
         Je-li použito  jako ochranného prostředku  dusíku, stupeň
         plnění při  teplotě 60oC nesmí překročit  96 %. Zbývající
         prostor  musí  být  vyplněn   dusíkem  tak,  aby  ani  po
         ochlazení  neklesl  tlak  v  žádném  případě  pod hodnotu
         atmosférického tlaku. Nádrž  musí být hermeticky uzavřena
         23/, aby nedošlo k žádnému úniku plynu.

              (2) Nevyčištěné vyprázdněné nádrže, které obsahovaly
         látky číslic 11 a 22 bodu  2431, musejí být při předání k
         přepravě:

         -    buď naplněny dusíkem
         -    nebo naplněny vodou nejméně do 96 % a nejvýše do 98%
              svého vnitřního objemu: mezi 1. říjnem a 31. březnem
              musí  tato  voda  obsahovat  vhodný prostředek proti
              zamrzání, který zabrání mrznutí vody během přepravy;
              tento prostředek nesmí způsobovat korozi a nesmí být
              náchylný k reakci s fosforen.

212 471       Nádrže obsahující látky číslic 31  až 33 bodu 2431 a
         látky číslic 2b), 3a) a  3b) bodu 2471 smějí být naplněny
         nejvýše  do 90  %  svého  vnitřního objemu;  při průměrné
         teplotě  kapaliny  50oC  musí  ještě  zůstat bezpečnostní
         prázdný prostor  5 %. Během přepravy  musí být tyto látky
         pod  vrstvou  inertního  plynu,  jehož  přetlak nesmí být
         menší než 50 kPa (0,5  bar). Nádrže musejí být hermeticky
         uzavřeny 23/  a ochranné kryty podle  bodu 212 430 musejí
         být zajištěny. Nevyčištěné  vyprázdněné nádrže musejí být
         při  předání  k  přepravě   naplněny  inertním  plynem  o
         přetlaku alespoň 50 kPa (0,5 bar).

212 472       Pro  ethyldichlorsilan,  methyldichlorsilan  a  tri-
         chlorsilan  bodu  2471  číslice  1  nesmí  stupeň  plnění
         překročit 0,93  nebo 0,95 nebo 1,45  kg na litr vnitřního
         objemu (údaje se vztahují na jednotlivé látky) při plnění
         podle   hmotnosti.  Při   plnění  podle   objemu  a   pro
         chlorsilany jmenovitě neuvedené  (j.n.) bodu 2471 číslice
         1 nesmí stupeň  plnění překročit 85 %.  Nádrže musejí být
         hermeticky  uzavřeny 23/a  ochranné kryty  podle bodu 212
         430 musejí být zajištěny.

212 473       Nádrže  obsahující látky  bodu  2401  číslic 5  a 15
         smějí být plněny nejvýše do 98 % svého vnitřního objemu.

--------------------------------------------
23/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 474       Pro přepravu cesia a  rubidia bodu 2471 číslice 11a)
         musí  být látky  pokryty  inertním  plynem a  kryty podle
         podle bodu  212 431 musejí  být zajištěny. Nádrže,  které
         obsahují ostatní látky bodu 2471 číslice 11a) nesmějí být
         předány k přepravě, dokud nejsou dokonale ztuhlé a nejsou
         pokryty inertním plynem.

              Nevyčištěné  vyprázdněné  nádrže,  které  obsahovaly
         látky  bodu  2471  číslice   11a),  musejí  být  naplněny
         inertním    plynem.   Nádrže    musejí   být   hermeticky
         uzavřeny23/.

212 475       (1) Během plnění látek  bodu 2431 číslice 1b), nesmí
         jejich teplota překročit 60oC.

              (2) Při nakládce je  dovolena nejvyšší teplota 80oC,
         pokud  odpouštěcí otvory  jsou chráněny  během nakládky a
         nádrže jsou hermeticky uzavřeny 23/.

              Nádrže  musí  být  po  nakládce  natlakovány  (např.
         tlakovým  vzduchem)  pro   kontrolu  těsnosti.  Musí  být
         zajištěno, že nedojde ke snížení tlaku během přepravy.

              Před  vykládkou se  musí zkontrolovat,  zda tlak  je
         dosud vyšší, než je tlak atmosférický.

--------------------------------------------
23/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 476
212 499

                                 TŘÍDA 5.1
                         LÁTKY PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ

                                 TŘÍDA 5.2
                            ORGANICKÉ PEROXIDY

212 500-
212 509
                             ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 510       V  cisternových kontejnerech  smějí být přepravovány
         následující látky bodu 2501:

         a) látky číslice 5;

         b) látky přiřazené pod písmena a)  nebo b) číslic 1 až 4,
            11, 13, 16, 17, 22 a 23, přepravované v kapalném stavu
            nebo v roztaveném stavu,

         c) kapalný dusičnan amonný číslice 20;

         d) látky přiřazené  pod písmeno c) číslic  1, 11, 13, 16,
            18,  22 a  23, přepravované  v kapalném  stavu nebo  v
            roztaveném stavu,

         e) látky  v práškovité  nebo zrnité  formě přiřazené  pod
            písmeno b) nebo c) číslic 11, 13 až 18, 21 až 27, 29 a
            31,

         POZNÁMKA: Pro přepravu volně  ložených látek číslic 11 až
         13,  16, 19,  21 a  22c) a  tuhých odpadů přiřazených pod
         výše uvedené číslice bodu 2501, viz bod 51 111.

212 511       Látky  číslic 9b),  10b), 19b)  nebo 20b)  bodu 2551
         smějí   být  přepravovány   v  cisternových  kontejnerech
         nejpozději  od 1.  ledna 1995  podle podmínek stanovených
         příslušným  orgánem  země  původu,  pokud  se  na základě
         zkoušek  (viz bod  212 541)  příslušný orgán  přesvědčí o
         tom,  že   takový  způsob  přepravy   může  být  proveden
         bezpečně. Jestliže však země původu není členskou stranou
         ADR, tyto  podmínky musejí být  uznány příslušným orgánem
         prvního členského státu ADR, do něhož zásilka vstoupí.

212 512-
212 519
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 520       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         510 a) musejí být konstruovány pro výpočtový tlak nejméně
         1 MPa (10 bar) (přetlak) [viz bod 212 127 (2)].

212 521       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         510 b)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod  212  127  (2)]  nejméně  400  kPa (4 bar) (přetlak).
         Nádrže a jejich výstroj,  určené k přepravě látek číslice
         1 musejí být  vyrobeny z hliníku  čistoty nejméně 99,5  %
         nebo z vhodné oceli,  která není náchylná vyvolat rozklad
         peroxidu  vodíku.  Jsou-li   nádrže  vyrobeny  z  hliníku
         čistoty nejméně  99,5 %, nemusí být  tloušťka stěny větší
         než 15 mm, i když výpočet  podle bodu 212 127 (2) stanoví
         vyšší hodnotu.

212 522       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         510 c)  musejí být konstruovány  pro výpočtový tlak  [viz
         bod  212  127  (2)]  nejméně  400  kPa (4 bar) (přetlak).
         Nádrže musejí být vyrobeny z austenitické oceli.

212 523       Nádrže  určené k  přepravě kapalin  uvedených v bodě
         212 510 d) a práškovitých nebo zrnitých látek uvedených v
         bodě 212  510 e) musejí být  konstruovány podle požadavků
         části I tohoto dodatku.

212 524       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         511  musejí být  konstruovány pro  výpočtový tlak nejméně
         400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 525-
212 529
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 530       Nádrže určené  k přepravě látek číslic  1a), 3a) a 5
         bodu 2501 musejí mít  otvory nad úrovní hladiny kapaliny.
         Navíc čistící  otvory (otvory velikosti  pěsti) uvedené v
         bodě 212 132 nejsou dovoleny.

              U roztoků obsahujících více  než 60 %, avšak nejvýše
         70  %  peroxidu  vodíku,  smějí  být  otvory pod hladinou
         kapaliny. V  tomto případě musí  být vyprazdňovací systém
         nádrže  vybaven  dvěma  navzájem  nezávislými uzavíracími
         zařízeními,  která  jsou  namontována  za  sebou, z nichž
         první je rychlouzavírací  vnitřní ventil schváleného typu
         a druhé  uzavírací  šoupátko  umístěné  na  každém  konci
         výpustného  potrubí.  Slepá   příruba  nebo  jiné  stejně
         spolehlivé  zařízení musí  být namontováno  také k vývodu
212 530  každého vnějšího uzavíracího  šoupátka. Vnitřní uzavírací
pokr.    ventil musí  být takový, aby  zůstal spojen s  nádrží a v
         uzavřené  poloze,  dojde-li   k  utržení  potrubí.  Spoje
         vnějších potrubí nádrží musejí  být vyrobeny z materiálů,
         které nepůsobí rozklad peroxidu vodíku.

212 531

212 532       Nádrže  určené  k  přepravě  látek  číslice  1  nebo
         kapalného dusičnanu amonného číslice  20 bodu 2501 musejí
         být  opatřeny  ve  své  horní  části uzavíracím zařízením
         zamezujícím  vzniku  jakéhokoli  nadměrného  tlaku uvnitř
         nádrže,  unikání  kapaliny  a  vnikání  cizích  látek  do
         nádrže.  Uzavírací  zařízení  nádrží  určených k přepravě
         kapalného dusičnanu amonného bodu  2501 číslice 20 musejí
         být konstruována tak, aby  během přepravy nemohlo dojít k
         jejich ucpání ztuhlým dusičnanem amonným.

212 533       Pokud  jsou  nádrže   určené  k  přepravě  kapalného
         dusičnanu  amonného  2501  číslice  20  chráněny obalem z
         tepelně  izolačního  materiálu,  musí  být tento materiál
         anorganické povahy a musí být zcela prost hořlavé látky.

212 534       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         511 musejí být opatřeny  tepelnou izolací, která vyhovuje
         požadavkům  bodu 212  234 (1).  Činí-li SADT  organického
         peroxidu  v  nádrži  55oC  nebo  méně,  nebo  je-li nádrž
         vyrobena  z  hliníku,  musí  být  nádrž kompletně tepelně
         izolována. Kryt proti slunci  a všechny jím nekryté části
         nádrže  nebo  její   vnější  povrch  kompletního  tepelně
         izolačního pláště musejí být  opatřeny bílým nátěrem nebo
         mít  povrch z  lesklého kovu.  Bílý nátěr  musí být  před
         každou  přepravou  očištěn  a  v  případě zažloutnut nebo
         poškození   obnoven.  Tepelná   izolace  nesmí  obsahovat
         hořlavé látky.

212 535       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         511 musejí být vybaveny zařízením na snímání teploty.

212 536       (1) Nádrže určené k  přepravě látek uvedených v bodě
         212  511   musejí  být  vybaveny   pojistnými  ventily  a
         zařízeními na  vyrovnávání tlaku. Mohou  být také použity
         dekompresní ventily. Zařízení na vyrovnávání tlaku musejí
         fungovat  při  tlacích   určených  jak  podle  vlastností
         organického peroxidu, tak  podle konstrukčních vlastností
         nádrže. V tělese nádrže nejsou připuštěny tavné prvky.

              (5) Nádrže určené k  přepravě látek uvedených v bodě
         212  511  musejí   být  vybaveny  pružinovými  pojistnými
         ventily,  aby  bylo  zabráněno  výraznému  zvýšení  tlaku
         uvnitř  nádrže  produkty  rozkladu  a  parami,  které  se
         uvolňují  při  teplotě  50oC.   Objem  a  otevírací  tlak
         uvádějící  v  činnost   pojistný(é)  ventil(y)  musí  být
         stanoven na základě výsledků zkoušek uvedených v bodě 212
         541.  Otevírací  tlak  uvádějící  ventily  v činnost však
         nesmí být  v žádném případě takový,  aby mohla kapalina z
         ventilu(ů) unikat, pokud se nádrž převrátí.

              (3) Zařízení na vyrovnávání  tlaku nádrží určených k
         přepravě  látek  uvedených  v  bodu  212  511  smějí  být
         pružinového   typu   nebo    typu   průtržného   kotouče,
         konstruovaných   tak.  aby   odvětraly  veškeré  produkty
         rozkladu  a páry,  které  se  vyvinou během  doby nejméně
         jedné  hodiny požáru  (tepelné zatížení  110 kW/m2)  nebo
         samourychlujícího  se rozkladu.  Otevírací tlak  zařízení
         musí být větší než ten, který je uveden v odstavci (2), a
         stanoven na základě výsledků zkoušek uvedených v bodu 212
         541. Zařízení  na vyrovnávání tlaku  musí být dimenzováno
         tak,  aby  nejvyšší  tlak   v  nádrži  v  žádném  případě
         nepřesáhl zkušební tlak nádrže.

              (4)  U  nádrží  s  tepelnou  izolací,  která pokrývá
         kompletně  jejich  povrch,   určených  k  přepravě  látek
         uvedených  v  bodu  212  511,  musí  být objem a seřízení
         zařízení  na  vyrovnávání  tlaku  určeno  za  předpokladu
         ztráty izolace o 1 % povrchu nádrže.

              (5) Dekompresní ventily a pružinové pojistné ventily
         nádrží určených k přepravě látek uvedených v bodu 212 511
         musejí  být  ochranou  proti  prošlehnutí  plamene  kromě
         případů,  kdy   přepravované  látky  a   produkty  jejich
         rozkladu nejsou  hořlavé. Musí se  přihlédnout ke snížení
         průtočné kapacity způsobenému  ochranou proti prošlehnutí
         plamene.

212 537-
212539
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 540       Cisternové   kontejnery   schválené   pro   přepravu
         kapalného dusičnanu amonného bodu 2501 číslice 20 nesmějí
         být schváleny pro přepravu organických látek.

212  541  Pro  schválení  typu  nádrží určených  k  přepravě látek
          uvedených v bodě 212 511 musejí být provedeny zkoušky za
          účelem:

         - ověření snášenlivosti všech materiálu, které jsou během
           přepravy běžně ve styku s přepravovanými látkami;

         - opatření  údajů usnadňujících  konstrukci zařízení  pro
           vyrovnávání  tlaku a  pojistných ventilů  s ohledem  na
           charakteristické    konstrukcí    prvky    cisternového
           kontejneru; a
         - stanovení zvláštních požadavků nezbytných pro bezpečnou
           přepravu látek.

212 541  Výsledky  zkoušek  musejí  být  obsaženy  v protokolu pro
pokr.    schválení typu nádrže.

212 542-
212 549
                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 550       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         510  a), b)  a c)  se musejí  podrobit první  hydraulické
         zkoušce   a  periodickým   hydraulickým  zkouškám  tlakem
         nejméně  400  kPa  (4  bar)  (přetlak).  Nádrže z čistého
         hliníku určené  k přepravě látek  bodu 2501 číslice  1 se
         mohou  podrobit první  hydraulické zkoušce  a periodickým
         hydraulickým   zkouškám  tlakem   pouze  250   kPa  (2,5)
         (přetlak).

              Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         510 d) a e) se  musejí podrobit první hydraulické zkoušce
         a periodickým  hydraulickým  zkouškám  výpočtovým tlakem,
         jak je definován v bodě 212 123.

212 551       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         511  se  musejí  podrobit  první  hydraulické  zkoušce  a
         periodickým hydraulickým zkouškám výpočtovým tlakem podle
         bodu 212 524.

212 552-
212 559
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 560       Následující  doplňující údaje  musejí být  vyznačeny
         vyražením  nebo   jiným  podobným  způsobem   na  tabulce
         předepsané  v bodě  212 161  nebo vyryty  přímo do  stěny
         nádrže,  pokud jsou  stěny zesíleny  natolik, že  pevnost
         nádrže není snížena:

         - chemický název se schválenou koncentrací dotyčné látky.

212 561-
212 569
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 570       Vnitřek nádrže  a všechny části,  které mohou přijít
         do styku s látkami uvedenými v  bodech 212 510 a 212 511,
         musejí  být  udržovány  v  čistotě.  K  mazání  čerpadel,
         ventilů  nebo  jiných  zařízení  se  nesmí použít maziva,
         které by  mohlo s přepravovanou  látkou tvořit nebezpečné
         sloučeniny.

212 571       Nádrže určené k přepravě látek  číslic 1a), 2a) a 3)
         bodu  2501 nesmějí  být plněny   více než  do 95  % svého
         vnitřního  objemu  při  teplotě  15oC.  Nádrže  určené  k
         přepravě látek  bodu 2501 číslice  20 nesmějí být  plněny
         více  než  do  97  %  svého  vnitřního  objemu a nejvyšší
         teplota  po ukončení  plnění nesmí  překročit 140oC.  Pro
         změnu  používání  musejí  být  nádrže  a  jejich provozní
         výstroj  důkladně vyčistěny  ode všech  zbytků před  a po
         přepravě látek číslice 20.

212 572       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         511  musejí  být  plněny,  jak  je  určeno  ve  zkušebním
         protokolu  pro  schválení  typu  nádrže,  ale nesmějí být
         plněny  více než  do 90  % svého  vnitřního objemu. Během
         plnění musejí být nádrže prosty nečistot.

212 573       Provozní  výstroj,   jako  jsou  ventily   a  vnější
         potrubí,  nádrží určených  k přepravě  látek uvedených  v
         bodě  212  511,  musí  být  po  naplnění nebo vyprázdnění
         nádrže prázdná.

                                 TŘÍDA 6.1
                              JEDOVATÉ LÁTKY

                                 TŘÍDA 6.2
                              INFEKČNÍ LÁTKY

212 600-
212 609
                                  ODDÍL 1

         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 610       (1)   V   cisternových    kontejnerech   smějí   být
         přepravovány tyto látky bodu 2601:

         a)   látky jmenovitě uvedené pod číslicemi 2 až 4;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a) číslic 6 až 13, kromě
              isopropylu chloroformátu číslice 10,  dále 15 až 17,
              20, 22, 23, 25 až 28, 31  až 36, 41, 44, 51, 52, 55,
              61, 65 až 68, 71 až  73 a 90 přepravované v kapalném
              stavu nebo v roztaveném stavu;

         c)   látky přiřazené  pod písmeno b)  nebo c) číslic  11,
              12, 14 až 28, 32 až 36,  41, 44, 51 až 55, 57 až 62,
              64  až 68,  71 až  73 a  90 přepravované  v kapalném
              stavu nebo v roztaveném stavu;

         d)   látky práškovité nebo zrnité, přiřazené pod písmenem
              b) nebo c) číslic 12, 14,  17, 19, 21, 23, 25 až 27,
              32 až 35, 41, 44, 51 až 55, 57 až 68, 71 až 73 a 90.

         POZNÁMKA: Pro přepravu volně  ložených látek číslice 60c)
         a látek  obsahujících  jedovaté   kapaliny  číslice  65b)
         (identifikační  číslo látky  3243) a  tuhých látek včetně
         směsí (jako přípravků a odpadů přiřazených pod písmeno c)
         různých číslic, viz bod 61 111.

              (2)  Látky  bodu  2651  číslic   3  a  4  smějí  být
         přepravovány v cisternových kontejnerech.

212 611-
212 619
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 620       Nádrže  určené pro  přepravu látek  uvedených v bodě
         212  610   (1)  a)  musí  být   dimenzovány  při  použití
         výpočtového tlaku  [viz bod 212 127  (2)] nejméně 1,5 MPa
         (15 bar) (přetlak).

212 621       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         610 (1)  b) musí být dimenzovány  při použití výpočtového
         tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejméně 1 MPa (přetlak).

212 622       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         610  (1) c)  a 212   610 (2)  musejí být  dimenzovány při
         použití výpočtového  tlaku [viz bod 212  127 (2)] nejméně
         400  kPa (4  bar) (přetlak).  Nádrže určené  pro přepravu
         kyseliny  chloroctové číslice  24b) bodu  2601 musejí být
         opatřeny  smaltovaným  nebo  jiným  rovnocenným  vnitřním
         povlakem,  jestliže  jejich  materiál  neodolává kyselině
         chloroctové.

212 623       Nádrže určené k  přepravě práškovitých nebo zrnitých
         látek  uvedených   v  bodě  212  610   (1)  d)  musí  být
         dimenzovány podle podmínek části I tohoto dodatku.

212 624-
212 629
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 630       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         uvedených  v  bodě  212  610  (1)  a)  a  b) musí být nad
         hladinou kapaliny.  Žádné potrubí ani  jeho odbočka nesmí
         procházet  stěnami nádrže  pod hladinou  kapaliny. Nádrže
         musí být možno hermeticky uzavřít  23/ a uzávěry musí být
         možno   chránit  uzamykatelným   krytem.  Čisticí  otvory
         (otvory velikosti  pěsti) uvedené v  bodě 212 132  nejsou
         přitom  dovoleny u  nádrží určených  pro přepravu roztoků
         kyanovodíku číslice 2.

212 631       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         610  (1) c)  a d)  smějí být  též v  provedení se spodním
         vyprazdňováním. Nádrže musí  být možno hermeticky uzavřít
         23/.

212 632       Jsou-li nádrže opatřeny pojistnými ventily, musí být
         před těmito  ventily umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání
         průtržného  kotouče a  pojistného ventilu  musí vyhovovat
         požadavkům příslušného orgánu.

212 633-
212 639
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 640-
212 649
         (Není zvláštních předpisů)

--------------------------------------------
23/  Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 650       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         610  (1)  a),  b)  a  c)  a  (2)  se  musí podrobit první
         hydraulické  zkoušce a  periodickým hydraulickým zkouškám
         tlakem nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 651       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         610 (1)  d) se musí podrobit  první hydraulické zkoušce a
         periodickým  hydraulickým  zkouškám  tlakem  použitým pro
         jejich výpočet, jak je definován v bodě 212 123.

212 652-
212 659
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 660-
212 669
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 670       Nádrže určené  k přepravě látek číslice  3 bodu 2601
         smějí být plněny jen do 1 kg na litr vnitřního objemu.

212 671       Nádrže musí  být během přepravy  hermeticky uzavřeny
         23/. Uzávěry nádrží určených k přepravě látek uvedených v
         bodě  212 610  (1) a)  a b)  musí být chráněny zajistěným
         krytem.

212 672       Cisternové  kontejnery schválené  pro přepravu látek
         uvedených  v bodě  212 610  se nesmějí  použít k přepravě
         potravin, poživatin ani krmiv.

212 673-
212 679
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

211 680       Cisternové  kontejnery  určené  pro  přepravu  látek
         číslic 6, 8,  9, 10, 13, 15, 16, 18,  20, 25 nebo 27 bodu
         2601 vyrobené před 1.  lednem 1995 podle požadavků tohoto
         dodatku  platného v  této době,  které však  neodpovídají
         požadavkům platným od 1.  ledna 1995, smějí být používány
         až do 31. prosince 1999.

212 681-
212 699

--------------------------------------------
23/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

                                  TŘÍDA 7
                            RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

212 700-
212 709
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 710       Látky  bodu 2704,  listů 1,  5,  6,  9, 10  a 11,  s
         výjimkou  hexafluoridu  uranu,  smějí  být přepravovány v
         cisternových   kontejnerech.    Použije   se   ustanovení
         příslušného listu bodu 2704.

         POZNÁMKA:   Pro   cisternové   kontejnery,   které   jsou
         konstruovány  jako  obaly  typu   A  nebo  B,  mohou  být
         doplňkové požadavky.

212 711-
212 719
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 720  Viz bod 3736.

212 721-
212 729
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 730       Cisternové  kontejnery určené  k přepravě  kapalných
         24/ radioaktivních látek musí mít své otvory nad hladinou
         kapaliny; žádné  potrubí ani jeho odbočka nesmí procházet
         stěnami nádrže pod hladinou kapaliny.

212 731-
212 739
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 740       Cisternové   kontejnery   schválené   pro   přepravu
         radioaktivních látek  nesmějí být schváleny  pro přepravu
         jiných látek.

212 741-
212 749

--------------------------------------------
24/ Viz poznámka 17/ k bodu 212 173

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 750       Nádrže se musí podrobit  první hydraulický zkoušce a
         periodickým hydraulickým zkouškám  tlakem nejméně 265 kPa
         (2,65 bar) (přetlak).

              Odchylně  od   ustanovení  bodu  212   151  smí  být
         periodická  prohlídka vnitřního  stavu nahrazena postupem
         schváleným příslušným orgánem.

212 751-
212 759
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 760       Na  tabulce popsané  v  bodě  212  160 se musí navíc
         vyznačit, vyražením nebo  jiným podobným způsobem, symbol
         ve tvaru trojlístku popsaný v bodě 2705 (5). Je dovoleno,
         aby tento  symbol ve tvaru trojlístku  byl vyryt přímo do
         stěn vlastní nádrže, pokud  jsou tyto stěny zesíleny tak,
         aby se nezhoršila pevnost nádrže.

212 761-
212 769
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 770       Stupeň  plnění  podle  bodu  212  172  při  základní
         teplotě 15oC nesmí překročit 93 % vnitřní objemu nádrže.

212 771       Cisternové  kontejnery,  v   nichž  se  přepravovaly
         radioaktivní látky, nesmějí být použity k přepravě jiných
         látek.

212 772-
212 799
                                  TŘÍDA 8
                               ŽÍRAVÉ LÁTKY

         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 810       V  cisternových kontejnerech  smějí být přepravovány
         tyto látky bodu 2801:

         a)   látky jmenovitě uvedené pod číslicemi 6 a 14;

         b)   látky přiřazené pod písmeno a) číslic 1, 2, 3, 7, 8,
              12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52 až 56, 64 až 68 a
              70, 72  až 76 přepravované  v kapalném stavu  nebo v
              roztaveném stavu;

         c)   látky číslice  15 a látky  přiřazené pod písmeno  b)
              nebo c) číslic  1 až 5, 7, 8, 10,  12, 17, 31 až 40,
              42 až 47, 51 až 56, 61 až 76 přepravované v kapalném
              stavu nebo v roztaveném stavu;

         d)   práškovité nebo  zrnité látky přiřazené  pod písmeno
              b) nebo  c) číslic 9,  11, 13, 16,  31, 34, 31,  39,
              41, 45, 46, 52, 55, 62, 65, 67, 69, 71, 73 a 75.

         POZNÁMKA: Pro  přepravu volně loženého  síranu olovnatého
         číslice   1b),  látek   číslice  13b)   a  tuhých   látek
         obsahujících  žíravé kapaliny  číslice 65b)  ident. čísla
         látky 3244 a tuhých látek, včetně směsí (jako přípravky a
         odpady) přiřazených pod písmeno c) různých číslic viz bod
         81 111.

211 811-
211 819
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

211 820       Nádrže   určené   pro    přepravu   látek  jmenovitě
         uvedených pod  číslicemi 6 a 14  musí být dimenzovány při
         použití výpočtového  tlaku [viz bod 212  137 (2)] nejméně
         2,1 MPa  (21 bar) (přetlak).  Nádrže určené pro  přepravu
         látek  číslice  14  musí  být  opatřeny vnitřním olověným
         povlakem o  tloušťce nejméně 5 mm  nebo jiným rovnocenným
         vnitřním povlakem.  Požadavky dodatku B.1d  musí splňovat
         materiály  a  svary  nádrží  určených  pro přepravu látek
         číslice 6.

212 821       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         810 b) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         nejméně 1 MPa (přetlak) [viz bod 212 127 (2)].

              Je-li zapotřebí použít pro  nádrže určené k přepravě
         kyseliny  dusičné  číslice  2a)  hliníku,  musí  být tyto
         nádrže  vyrobeny z  hliníku čistoty  minimálně 99,5  %, i
         když  z  výpočtu  podle  bodu  212  127  (2)  vyjde vyšší
         hodnota, nemusí být tloušťka stěny větší než 15 mm.

212 822       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         810 c) musí být dimenzovány při použití výpočtového tlaku
         nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak) [viz bod 212 127 (2)].

              Jsou-li  nádrže vyrobeny  z čistého  hliníku, nemusí
         být  tloušťka stěny  větší než  15 mm,  i když  z výpočtu
         podle bodu 212 127 (2) vyjde vyšší hodnota.

212 823       Nádrže určené k  přepravě práškovitých nebo zrnitých
         látek uvedených  v bodě 212  810 d) musí  být dimenzovány
         podle požadavků části I tohoto dodatku.

212 824-
212 829
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 830       Všechny  otvory  nádrží  určených  k  přepravě látek
         číslic 6,  7 a 14  musí být nad  hladinou kapaliny. Žádné
         potrubí ani jeho odbočka nesmějí procházet stěnami nádrže
         pod hladinou kapaliny. Kromě toho nejsou dovoleny čisticí
         otvory (otvory  velikosti pěsti) uvedené v  bodě 212 132.
         Cisternové kontejnery  musí být možno  hermeticky uzavřít
         25/  a  uzávěry  musí  být  možno  chránit  uzamykatelným
         krytem.

212 831       Nádrže určené k přepravě  látek uvedených v bodě 212
         810  b),  c)  a  d)  smějí  být  konstruovány  rovněž pro
         vyprazdňování spodem.

212 832       Jsou-li nádrže  určené k přepravě  látek uvedených v
         bodě  212 810  b) opatřeny  pojistnými ventily,  musí být
         před těmito  ventily umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání
         průtržného  kotouče a  pojistného ventilu  musí vyhovovat
         požadavkům příslušného orgánu.

212 833       Nádrže určené  k přepravě oxidu  sírového (anhydridu
         kyseliny sírové) číslice 1a), kromě látek číslice 7, musí
         být  tepelně  izolovány  a   na  vnější  straně  opatřeny
         zahřívacím zařízením.

--------------------------------------------
25/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 834       Nádrže určené k  přepravě roztoků chlornanů  číslice
         61,   jakož   i   jejich   provozní   výstroj,  musí  být
         konstruovány tak, aby se  zabránilo vnikání cizích látek,
         unikání   kapaliny  a   vzniku  jakéhokoli   nebezpečného
         přetlaku v nádrži

212 835-
212 839
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 840-
212 849
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 850       Nádrže určené  pro přepravu látek číslice  6 se musí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  nejméně  1  MPa  (10 bar)
         (přetlak); nádrže  určené k přepravě  látek číslice 7  se
         musí  podrobit  první  hydraulické  zkoušce a periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  nejméně  400  kPa (4 bar)
         (přetlak).
              Materiály každé svařované nádrže určené pro přepravu
         látek číslice  6 musí být  vyzkoušeny metodou popsanou  v
         dodatku B.1d.

212 851       Nádrže určené pro přepravu látek číslice 14, jakož i
         látek uvedených v bodu 212 810 b) a c) se musejí podrobit
         první  hydraulické  zkoušce  a  periodickým  hydraulickým
         zkouškám přetlakem  nejméně 400 kPa  (4 bar). Hydraulická
         tlaková  zkouška  nádrží   určených  pro  přepravu  oxidu
         sírového  číslice 1  a)  musí  být opakována  každých 2,5
         roku.
              Nádrže  z   čistého  hliníku  určené   pro  přepravu
         kyseliny dusičné číslice 2a) se podrobí první hydraulické
         zkoušce  a  periodickým  hydraulickým  zkouškám přetlakem
         pouze 250 kPa (2,5 bar).
              Stav vnitřního povlaku  nádrží určených pro přepravu
         látek číslice  14 musí být  podroben periodické prohlídce
         každý   rok  zkušebním   orgánem  schváleným   příslušným
         orgánem, který musí zkontrolovat vnitřek nádrže.

212 852       Nádrže  určené pro  přepravu látek  uvedených v bodu
         212 810 d) se musejí podrobit první hydraulické zkoušce a
         periodickým hydraulickým zkouškám  výpočtovým tlakem, jak
         je definován v bodu 212 123.

212 853-
212 859
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 860       Na nádržích  určených pro přepravu látek  číslic 6 a
         14  musí  být,  kromě  údajů  uvedených  v  bodě 212 160,
         uvedeny též  datum (měsíc, rok)  poslední kontroly jejich
         vnitřku.

212 861       Na  nádržích  určených  pro  přepravu inhibitovaného
         oxidu sírového číslice 1a) a látek číslic 6 a 14 musí být
         navíc na tabulce uvedené v  bodě 212 160 uvedeno nejvyšší
         dovolené plnění nádrže v kg.

212 862-
212 869
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 870       Nádrže  určené  pro   přepravu  inhibitovaného  nebo
         stabilizovaného  oxidu  sírového  číslice  1a)  smějí být
         plněny  nejvýše od  88 %  svého vnitřního  objemu, nádrže
         určené  k  přepravě  látek  číslice  14  nejméně do 88% a
         nejvýše do 92 % svého vnitřního objemu nebo do 2,86 kg na
212 870  litr vnitřního  objemu. Při přepravě  1829 oxidu sírového
pokr.    čistoty 99,95  % a vyšší bez  inhibitoru musí být teplota
         látky udržována 32,5oC nebo vyšší.

              Nádrže určené pro přepravu látek číslice 6 smějí být
         plněny nejvýše 0,84 kg na litr vnitřního objemu.

212 871      Nádrže  určené pro  přepravu látek  číslic 6,  7 a 14
         musejí být během přepravy hermeticky uzavřeny 25/[viz bod
         212 127  (2)] a uzávěry  musí být chráněny  uzamykatelným
         krytem.

212 872-
212 879
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

212 880       Cisternové  kontejnery  určené  pro  přepravu  látek
         číslic 3, 12,  33, 40 nebo 54 bodu  2801 vyrobené před 1.
         lednem  1995 podle  požadavků tohoto  dodatku platného  v
         této době, které však  neodpovídají požadavkům platným od
         1.  ledna 1995,  smějí být  používány až  do 31. prosince
         1999.

212 881-
212 899

--------------------------------------------
25/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

                                  TŘÍDA 9
                     JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY

212 900-
212 909
                                  ODDÍL 1
         VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTERNOVÝCH
         KONTEJNERŮ); DEFINICE

         POUŽITÍ

212 910       Látky  číslic 1,  2b), 11c)  12c), 31  až 35  a 2211
         zpěňovatelné polystyrénové  kuličky číslice 4c) bodu 2901
         se smějí přepravovat v cisternových kontejnerech.

         POZNÁMKA: Pro  přepravu volně ložených  látek číslic 4c).
         12c), 20c), 21c) 31, 32 nebo 32 bodu 2901 viz bod 91 111.

212 911-
212 919
                                  ODDÍL 2
                                KONSTRUKCE

212 920       Nádrže určené k přepravě  látek číslic 1, 2b), 11c),
         12c), 31  až 35 nebo  2211 zpěňovatelných polystyrénových
         kuliček  číslice 4c)  bodu 2901  musejí být  konstruovány
         podle požadavků části I tohoto dodatku.

212 921       Nádrže určené  k přepravě látek  číslice 2 musí  být
         konstruovány  pro výpočtový  tlak [viz  bod 212  127 (2)]
         nejméně 400 kPa (4 bar) (přetlak).

212 922-
212 929
                                  ODDÍL 3
                                  VÝSTROJ

212 930       Nádrže určené k přepravě látek číslic 1 a 2 musí být
         možno  hermeticky uzavřít  25/. Nádrže  určené k přepravě
         2211  zpěňovatelných polystyrénových  kuliček číslice 4c)
         musejí být vybaveny pojistným ventilem.

212 931       Jestliže jsou nádrže určené  k přepravě látek číslic
         1 a 2  opatřeny pojistnými ventily, musí  být před těmito
         ventily  umístěn průtržný  kotouč. Uspořádání  průtržného
         kotouče  a  pojistného  ventilu  musí  splňovat požadavky
         příslušného orgánu.

--------------------------------------------
25/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135.

212 932       Nádrže určené  pro přepravu látek  číslice 20c) musí
         být  vybaveny tepelnou  izolací. Mohou  být též  vybaveny
         zařízením  pro odpouštění  tlaku otevírajícím  se dovnitř
         nebo ven účinkem rozdílu tlaku mezi  20 kPa a 30 kPa (0,2
         bar a 0,3 bar). Tepelná  izolace v přímém dotyku s nádrží
         určenou pro přepravu látek číslice 20c) musí mít zápalnou
         teplotu nejméně  o 50oC vyšší,  než je nejvyšší  teplota,
         pro kterou byla nádrž konstruována.

212 933       Spodní  vyprazdňovací  systém  nádrží  určených  pro
         přepravu látek číslice 20c)  může tvořit vnější potrubí s
         uzavíracím   ventilem,   jsou-li   vybaveny   z  kovového
         materiálu schopného deformace.

212 934-
212 939
                                  ODDÍL 4
                             SCHVALOVÁNÍ TYPU

212 940-
212 949
                        (Není zvláštních předpisů)

                                  ODDÍL 5
                                  ZKOUŠKY

212 950       Nádrže  určené k  přepravě látek  číslice 2  se musí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým  zkouškám  tlakem  nejméně  400  kPa (4 bar)
         (přetlak).

212 951       Nádrže  určené  pro  přepravu  látek  číslic 1, 2b),
         11c),   12c),   31   až   35   nebo  2211  zpěňovatelných
         polystyrénových kuliček  číslice 4c) bodu  2901 se musejí
         podrobit   první   hydraulické   zkoušce   a  periodickým
         hydraulickým  zkouškám  výpočtovým  tlakem  použitým  při
         jejich konstrukci, který je definován v bodě 212 123.

212 952-
212 959
                                  ODDÍL 6
                                OZNAČOVÁNÍ

212 960       Nádrže určené  pro přepravu látek  číslice 20c) musí
         být, kromě  údajů předepsaných v  bodu 212 161,  opatřeny
         ještě na obou stranách značkou uvedenou v dodatku B.7.

212 961-
212 969
                                  ODDÍL 7
                                  PROVOZ

212 970       Nádrže určené  k přepravě látek číslic  1 a 2 musejí
         být během přepravy hermeticky uzavřeny 25/.

212 971       Cisternové  kontejnery schválené  pro přepravu látek
         číslic  1 a  2 se  nesmějí použít  pro přepravu potravin,
         poživatin nebo krmiv.

212 972-
212 979
                                  ODDÍL 8
                           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

212 980       Cisternové  kontejnery  určené  pro  přepravu  látek
         číslice  20c) bodu  2901  vyrobené  před 1.  lednem 1997,
         které neodpovídají  požadavkům platným od  1. ledna 1997,
         smějí být používány až do 31. prosince 2006.

212 981-
212 999

--------------------------------------------
25/ Viz poznámka 8/ k bodu 212 135

                               DODATEK B.1c.
           USTANOVENÍ O NESNÍMATELNÝCH A SNÍMATELNÝCH CISTERNÁCH
                           Z VYZTUŽENÝCH PLASTŮ

         POZNÁMKA  1: Tento  dodatek se  vztahuje na  nesnímatelné
         cisterny   a  snímatelné   cisterny,  nevztahuje   se  na
         bateriová vozidla, cisternové kontejnery a nádoby.

         POZNÁMKA 2:  Pro nádoby viz  požadavky stanovené na  ně v
         příloze A (kusy).

213 000-
213 009
                                  ODDÍL 1
                VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O POUŽITÍ A KONSTRUKCI
                  NESNÍMATELNÝCH A SNÍMATELNÝCH CISTEREN

         POZNÁMKA: Podle  ustanovení bodu 10 121  (2) se nesmějí v
         nesnímatelných nebo snímatelných cisternách z vyztužených
         plastů   vyhovujících   po   požadavkům   tohoto  dodatku
         přepravovat nebezpečné  látky, pokud není  použití těchto
         cisteren  pro přepravu  těchto látek  výslovně dovoleno v
         bodě 213 010.

         POUŽITÍ

213 010       v  cisternách  z   vyztužených  plastů  vyhovujících
         ustanovením  tohoto  dodatku  se  smějí  přepravovat tyto
         látky:

         a)   surové  ropy a  jiné  surové  oleje, jakož  i těkavé
              destiláty  surové  ropy  nebo  jiných surových olejů
              číslice 3b) třídy 3;

         b)   polotěžké  destiláty  ropy  a  jiných surových olejů
              číslice 31c) třídy 3;

         c)   topné oleje a motorová nafta číslice 32c) třídy 3;

         d)   vodné  roztoky peroxidu  vodíku číslice  1b) a  c) a
              roztoky číslice 11b) třídy 5.1

         e)   látky číslic  1b) a c), 2b)  5, 8b) a c),  17c), 42,
              43c) a 61 třídy 8.

213 011-
213 099
                                KONSTRUKCE

213 100       Cisterny musí splňovat tyto požadavky dodatku B.1a:

              (1)  Všeobecná ustanovení  o cisternách  používaných
         pro přepravu látek všech tříd bodů:

              211 120 (4), (5) a (6), 211 121, 211 122, 211 124,
              211 126, 211 127 (7),   211 128, 211 130, 211 132,
              211 140, 211 150 až 211 154, 211 160 a    211 161,
              211 171, 211 172 (1) a (2),  211 173 až   211 178.

              (2) Ustanovení o cisternách používaných pro přepravu
         látek třídy 3: Nádrže určené k přepravě hořlavých kapalin
         s bodem   vzplanutí   nepřevyšujícím   55oC   a  vybavené
         neuzavíratelným  větracím  zařízením  musí  mít  ochranné
         zařízení  proti prošlehnutí  plamene do  tohoto větracího
         zařízení.

              Zkouška  těsnosti a  prohlídka vnitřku  se provádějí
         každé 3 roky.

              (3) Zvláštní ustanovení o cisternách používaných pro
         přepravu látek třídy 5.1: bod 211 532.

              (4) Zvláštní ustanovení o cisternách používaných pro
         přepravu látek třídy 8: bod 211 834.

213 101       Stěny   cisterny  nesmějí   vykazovat  žádnou   vadu
         materiálu, která by mohla vést ke snížení bezpečnosti.

213 102       Stěny  cisterny  musí  mít  trvalou  odolnost  proti
         mechanickým,  tepelným a  chemickým namáháním,  jímž jsou
         vystavovány.

         OTVORY CISTERNY

213 103       (1)  Má-li  cisterna  jeden  nebo  více vypouštěcích
         otvorů umístěných pod hladinou kapaliny, musí být potrubí
         nebo  uzávěr  připojené  k  tomuto  otvoru  nebo  otvorům
         chráněny   buď   zapuštěním   do   nádrže,   nebo   jiným
         prostředkem,  který  byl  schválen  příslušným  orgánem a
         který poskytuje rovnocennou ochranu.

              (2) Použití  šroubových zátek je  výslovně zakázáno.
         Uzavírací ventily  musí být vzoru  schváleného příslušným
         orgánem.

              (3)  Plnicí  otvory  musí  být  uzavřeny hermetickým
         zařízením.  Jestliže  toto  zařízení  vyčnívá  nad  obrys
         cisterny,  musí  být  chráněno  krytem  schopným odolávat
         namáháním,  která   by  mohla  způsobit   utržení  tohoto
         zařízení při nahodilém převrácení cisterny.

213 104-
213 119
                                  ODDÍL 2
                    KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY STĚN CISTERNY

213 120       Ke  zhotovení  stěn  cisterny  smí  být použito dále
         uvedených materiálů:

         (1)  Syntetické pryskyřice
              - nenasycené polyesterové pryskyřice,
              - epoxydové pryskyřice,
              - ostatní pryskyřice  s obdobnými charakteristikami,
                pokud je prokázána bezpečnost stěny.

         (2)  Vláknové výztuže
              Skelná  vlákna  (sklo  typů   E  a  C)1/  s  vhodným
              povlakem,  například na  bázi silanu  nebo podobných
              produktů. Skelných  vláken je možno  použít ve formě
              řezaných nebo neřezaných pramenů, včetně předpjatých
              nekonečných pramenů nebo vláken, rohoží, povrchových
              rohoží nebo tkanin.

         (3)  Přísady

              a) Přísady   nezbytné   pro   zpracování  pryskyřic,
                 například  katalyzátory,  urychlovače,  monomery,
                 tužidla, tixotropní látky  - podle návrhu výrobce
                 pryskyřice.

              b) Plnidla, pigmenty, barviva a ostatní látky, které
                 umožňují   dosáhnout   požadovaných   vlastností,
                 například   zvýšení  odolnosti   proti  ohni   za
                 podmínky,  že nezpůsobí  snížení bezpečnosti stěn
                 cisterny.

--------------------------------------------
1/  Skla typů E a C jsou uvedena v tabulce 1.

213 121-
213 129
                                  ODDÍL 3
                         KONSTRUKCE STĚN CISTERNY

213 130       Vnější  povrchová  vrstva  stěn  cisterny  musí  být
         odolná   proti  atmosférickým   vlivům,  jakož   i  proti
         krátkodobému styku s přepravovanou látkou.

213 131       Stěna cisterny a lepené spoje musí splňovat podmínky
         pro mechanickou odolnost uvedené v oddíle 4.

213 132       Vnitřní povrchová vrstva stěn  musí být odolná proti
         trvalému  působení přepravované  látky. Tato  vrstva musí
213 132  být  vyrobena z  vyztužené pryskyřice  o tloušťce nejméně
pokr.    1 mm. Použitá vlákna  nesmějí snižovat chemickou odolnost
         vrstvy. Vnitřní část vrstvy musí být bohatá na pryskyřice
         a musí mít tloušťku nejméně 0,2 mm.
              Podmínky uvedené v bodech 213  140 (6) a 213 142 (2)
         oddílu 4 musí být splněny.

213 133       Hotové stěny  musí splňovat podmínky  uvedené v bodě
         213 140 (3) oddílu 4.

213 134       Minimální tloušťka stěny musí být

         -  3,5 mm, pokud vnitřní  objem cisterny nepřevyšuje 3 m3

         -  5,0 mm, pokud vnitřní objem cisterny je větší než 3 m3

213 135-
213 139
                                  ODDÍL 4
                    METODY ZKOUŠEK A POŽADOVANÁ KVALITA

         ZKOUŠKY A POŽADOVANÁ KVALITA MATERIÁLŮ PROTOTYPU CISTERNY

213 140  (1) Odebírání vzorků

              Vzorky potřebné pro zkoušku  musí být odebrány pokud
         možno ze stěny cisterny. K  tomu účelu lze použít výřezků
         získaných z otvorů atd.

         (2) Podíl skelných vláken

             Zkouška musí být provedena podle postupů předepsaných
         v doporučení ISO R1172 1970.

              Obsah skelných vláken ve  vzorku musí být hmotnostně
         větší než 25 % a menší než 75 %.

         (3) Stupeň polymerace

             a) Stěna z polyesterových pryskyřic:
                Obsah zbytkového styrénu nesmí být větší než 2 % z
                celkového  množství  pryskyřic.  Zkouška  musí být
                provedena vhodnou metodou 2/.

             b) Stěna z epoxydových pryskyřic:
                Výtažek  acetonu  nesmí  být   větší  než  2  %  z
                celkového  množství  pryskyřic.  Zkouška  musí být
                provedena vhodnou metodou 3/.

--------------------------------------------
2/ Za vhodnou se považuje metoda předepsaná
   v normě DIN 16945 z června 1969, odstavec
   6.4.3.

3/ Za vhodnou se považuje metoda předepsaná
   v normě DIN 16945 z června 1969, odstavec
   6.4.2.

213 140  (4)  Pevnost v ohybu a tahu
pokr.
              Mechanické vlastnosti musí být určeny:
              - pro válcové stěny ve směru axiálním i obvodovém;
              - pro dna a stěny komor v jakémkoli směru.

              Jestliže hlavní směry vyztužení nesouhlasí se směrem
         axiálním a obvodovým (např.  u dvouosého vinutí), určí se
         pevnost v  hlavních směrech vyztužení  a vypočítá se  pro
         směr axiální a obvodový podle těchto vzorců:

         Tah:

         vzorec ................    T = tah
                                    c = obvodový
                                    a = axiální

         Ohyb:

         vzorec ...............     H = šroubovicový
                                    F = ohyb
                                  ....= preferenční úhel vinutí

              Pevnost  v   tahu  musí  být   přezkoušena  metodami
         předepsanými v dokumentu  ISO/TC61/WG2/TG "Zkoušky plastů
         vyztužených skelnými vlákny" č. 4 z února 1971.
              Pevnost  v  ohybu   musí  být  přezkoušena  metodami
         předepsanými v doporučení ISO/TC61 č. 1540 z dubna 1970.

         Požadavky

              Nové   cisterny   musí   odpovídat   těmto  hodnotám
         koeficientu odolnosti proti lomu:

              - koeficient odolnosti pro statická namáhání:  7,5
              - koeficient odolnosti pro dynamická namáhání: 5,5

              Pro   výpočet   dynamického   namáhání   se  použije
         následujících hodnot zrychlení:

              2 g ve směru jízdy,
              1 g ve směru kolmém ke směru jízdy,
              1 g ve směru svislém nahoru,
              2 g ve směru svislém dolů.

              Vzhledem  k  tomu,   že  charakteristiky  vrstveného
         materiálu z  vyztužených plastů se  mohou odlišovat podle
         jeho struktury,  nejsou předepsány minimální  hodnoty pro
         pevnost v ohybu a pevnost v tahu, nýbrž pro namáhání:

         vzorec .............

213 140  Minimální hodnoty sil A a B jsou:
pokr.

         Pro ohyb:

              Vnitřní objem cisterny  Ă 3 m3

            - směr obvodový:               B = 600 daN
            - směr axiální :               B = 300 daN

              Vnitřní objem cisterny > 3 m3

            - směr obvodový:               B = 600 daN
            - směr axiální :               B = 600 daN

         Pro tah:

            - směr obvodový:               A = 100 daN/mm
            - směr axiální :               A =  70 daN/mm

         Modul E v ohybu se měří při teplotě - 40oC a + 60oC. Tyto
         dvě hodnoty se  nesmějí lišit o více než  30 % od hodnoty
         získané při  20oC. Chování materiálů stěn  při zkoušce na
         tah trvající déle než 1 000 hodin.

         Zkušební napětí je:   vzorec .................

                                         E1000
         Během zkoušky koeficient K = -----------  nesmí být
                                         E o

         vyšší než 1,6, při čemž

               Eo = prodloužení zatěžovaného vzorku na začátku
                    zkoušky
            E1000 = prodloužení zatěžovaného vzorku na konci
                    zkoušky.

         (5) Chování při nárazech

             a) Povaha zkoušky

                Chování při nárazu se  určuje na vzorku vrstveného
                materiálu  odpovídajícího  konstrukčnímu materiálu
                použitému pro výrobu  cisterny. Zkouška se provede
                pádem  ocelového závaží  hmotnosti 5  kg na povrch
                vrstveného materiálu odpovídající vnějšímu povrchu
                cisterny.

             b) Přístroj

213 140         Přístroj  sestává z  ocelového závaží  hmotnosti 5
pokr.           kg,  vodicího zařízení  pro toto  závaží a nosného
                zařízení pro  vzorek. Celkové schéma  přístroje je
                znázorněno  na  obrázku  1.  Závaží  tvoří ocelový
                válec opatřený dvěma  vodicími drážkami a ukončený
                ve své spodní části  sférickým vrchlíkem o průměru
                90 mm. Vodicí zařízení  je zakotveno vertikálně do
                zdi.  Nosné zařízení  sestává ze  dvou úhelníků  o
                rozměrech  100  x  100  x  25  mm  a délce 300 mm,
                přivařených ke kovovému  podstavci o rozměrech 400
                x 400 mm. Vzdálenost mezi  oběma úhelníky činí 175
                mm. Nosné  zařízení vzorku, zakotvené  do podloží,
                má vybrání o hloubce  50 mm, které umožňuje průhyb
                vzorku.

             c) Příprava vzorků

                Z materiálu, který má být zkoušen, se vyříznou tři
                vzorky,  z nichž  každý má  rozměr 200  x 200 mm x
                tloušťka zkoušeného materiálu.

             d) Zkušební postup

                Vzorek  se  umístí  symetricky  na nosné zařízení;
                pokud  je to  možné,  uloží  se vzorek  na podpěru
                souběžně se dvěma základními přímkami povrchu tak,
                aby závaží naráželo na  střed plochy vzorku, která
                odpovídá vnějšímu povrchu cisterny.

                Závaží se spustí z  určené výšky, přičemž se učiní
                opatření,  aby  po   odrazu  nenarazilo  znovu  na
                vzorek.

                Zkouška se musí provádět při teplotě okolí.

                Výška, do  které se závaží  odrazilo, se zaznamená
                na vodicím zařízení.

                Zbývající dva vzorky se zkouší týmž způsobem.

             e) Požadavky:

                Výška  pádu závaží  hmotnosti 5  kg musí  být 1 m;
                vzorkem  nesmí prosakovat  více než  1 litr  za 24
                hodin, působí-li na něj vodní sloupec o výšce 1 m.

         (6)  Odolnosti proti chemikáliím

              Zkušební   ploché   desky   z   vyztuženého  plastu,
         připravené v laboratoři, se podrobují působení nebezpečné
         látky při teplotě 50oC po dobu 30 dnů tímto postupem:

         a) Popis zkušebního přístroje  (uvedeného na obrázku (2).
213 140     Zkušební  přístroj  se  skládá  ze  skleněného válce o
pokr.       průměru  140 x  150 a  výšce 150  mm se dvěma hubicemi
            zasazenými pod  úhlem 135o, z nichž  jedna je opatřena
            spojem  typu NS  29 k  připojení mezilehlé  trubky pro
            zpětný chladič  (1), druhá je opatřena  spojem NS 14,5
            pro  umístění  teploměru  (2);  mezilehlá  trubka  pro
            zpětný  chladič  a  zpětný  chladič  nejsou na obrázku
            vyznačeny.  Skleněná část  přístroje musí  být ze skla
            odolného teplotním změnám.

            Vzorky odebrané ze zkušebních desek tvoří dno a poklop
            skleněného válce.  Jsou spojeny s  okraji válce kruhem
            PTEE. Válec  se dvěma vzorky je  sevřen šesti šrouby s
            křídlovými maticemi mezi  dvěma přítlačnými prstenci z
            nerezavějící oceli.  Mezi přítlačné prstence  a vzorky
            se  umístí  asbestová  kruhová  podložka. Tyto kruhové
            podložky  nejsou na  obrázku 2  vyznačeny. Ohřívání se
            děje zvenku pomocí  trubkového ohřívače s automatickou
            regulací. Teplota se měří v prostoru, kde je kapalina.

         b) Zkušební přístroj dovoluje zkoušet  jen ploché desky o
            rovnoměrné  tloušťce. Zkušební  desky musí  mít, pokud
            možno, tloušťku  4 mm. V  případě, že jsou  tyto desky
            pokryty  gelovou  vrstvou,  musí  být  zkoušeny  v tom
            stavu, v  jakém jsou prakticky  používány. Ze zkušební
            desky  se  vyřeže  šest  šestiúhelníků,  jejichž každá
            strana měří 100 mm.

            Pro  každou zkoušku  se připraví  tři vzorky  na jeden
            přístroj. Jeden z těchto vzorků  je určen jako důkaz a
            zbývajících  dvou  se  použije  pro  kontrolu  v  zóně
            kapaliny, popř. v zóně páry přístroje.

         c) Provádění zkoušky

            Vzorky,  které   mají  být  zkoušeny,   se  upevní  ve
            zkušebním přístroji  povrchem, který může  být gelový,
            směrem dovnitř.  1 200 ml zkušební  kapaliny se naleje
            do skleněného  válce. Poté se  přístroj zahřeje až  na
            zkušební  teplotu. Po  dobu zkoušky  se udržuje  stálá
            teplota. Po skončení zkoušky se přístroj přivede znovu
            na  teplotu  okolí  a  odstraní  se zkušební kapalina.
            Zkoušené   vzorky   se    bezprostředně   nato   omyjí
            destilovanou  vodou.  Kapaliny,  které  nejsou s vodou
            mísitelné,  se odstraní  rozpouštědlem, které nepůsobí
            na  vzorky.  Neprovádí  se  mechanické  čištění desek,
            protože je nebezpečí poškození povrchu vzorků.

         d) Hodnocení

213 140     Provede se vizuální prohlídka:
pokr.
            - jestliže  se  vizuální  prohlídkou  zjistí  nadměrný
              účinek  (trhlina, puchýř,  póry, odlupování, vydutí,
              zvrásnění), je výsledek zkoušky negativní;

            - nejsou-li   vizuální   prohlídkou   zjištěny   žádné
              abnormality,  provádějí  se  zkoušky  na  ohyb podle
              metod uvedených v bodě 213  140 (4) na dvou vzorcích
              podrobených   chemickému  působení   a  na  důkazním
              vzorku. Pevnost v ohybu nesmí v tomto případě být  o
              více  než 20  % nižší,  než je  hodnota zjištěná pro
              zkoušenou  desku,  která  nebyla  podrobena  žádnému
              jinému namáhání.

         Zkoušky a požadovaná kvalita prototypové jednotky

213 141       Prototypová cisterna se podrobí hydraulické zkoušce,
         kterou  provede zkušební orgán schválený orgánem  smluvní
         strany.

              Je-li prototypová  cisterna rozdělena na  komory, ať
         přepážkami nebo peřejníky, provede se zkouška na jednotce
         vyrobené k tomuto účelu, která  má stejná vnější dna jako
         celá  cisterna   a  představuje  část   cisterny  nejvíce
         namáhanou z a normálních provozních podmínek.

              Tato zkouška nemusí být provedena, jestliže byla již
         úspěšně  provedena  zkouška  na  jiné  jednotce, která má
         stejný  průřez nebo  průřez větších  rozměrů, geometricky
         podobný  průřezu předmětné  prototypové jednotky,  i když
         tato jednotka má odlišnou vnitřní povrchovou vrstvu.

              Tato zkouška musí  prokázat, že prototypová jednotka
         má za normálních provozních  podmínek při lomu koeficient
         aspoň 7,5.

              Musí  být dokázáno,  například výpočtem,  že hodnoty
         koeficientu odolnosti  proti lomu uvedené v  bodě 212 140
         (4) jsou splněny pro každý průřez cisterny.

              K  lomu dojde,  jestliže zkušební  kapalina uniká  z
         cisterny   praménkem.  V   důsledku  toho   je  přípustná
         delaminace a ztráty kapaliny ve formě kapek prosakujících
         delaminací narušeným místem před tímto lomem.

              Prototypová jednotka se podrobí hydraulickému tlaku.

                              H = 7,5 x d x h

         kde H = výška vodního sloupce,
             h = výška cisterny
             d = hustota přepravované látky.

213 141       Dojde-li k  lomu při výšce vodního  sloupce H1 menší
pokr.    než H, musí být ještě

                        H1 = ż  7,5 x d x (h - h1)

         kde  h1 je  výška nejvyššího  bodu, kde  se objevil  prvý
         pramének kapaliny.

              Je-li  výtok kapaliny  v  bodě  h1 příliš  velký, je
         nezbytné  provést prozatímní  opravu a  prozatímní místní
         vyztužení  za tím  účelem, aby  bylo možno  pokračovat ve
         zkoušce až do výšky H.

         Kontrola shodnosti cisteren vyráběných seriově

213 142       (1)  Kontrola shodnosti  cisteren vyráběných sériově
         musí  být   provedena  jednou  nebo   několika  zkouškami
         uvedenými v  bodě 213 140. Měření  stupně polymerizace se
         však nahrazuje měřením tvrdosti podle Barcola.

              (2) Tvrdost podle Barcola.

         Zkouška musí  být provedena vhodnými  postupy 4/. Tvrdost
         podle Barcola měřená na  vnitřním povrchu hotové cisterny
         nesmí být nižší než 75 % hodnoty dosažené v laboratoři na
         čisté tvrzené pryskyřici.

              (3)  Podíl   skelných  vláken  musí   být  v  mezích
         předepsaných v bodě 213 140 (2) a navíc se nesmí odchýlit
         o více než  10 % od podílu  skelných vláken u prototypové
         cisterny.

         Zkoušky a  požadovaná kvalita všech  cisteren před jejich
         uvedením do provozu

213 143  Zkouška těsnosti

              Zkouška  těsnosti se  provádí podle  ustanovení bodů
         211  150,  211  151  a  211  152  ADR: cisterna se opatří
         značkou zkušebního orgánu.

--------------------------------------------
4/ Za vhodné se pokládají postupy uvedené
   v normě ASTM-D 2583-67.

213 144-
213 149
                                  ODDÍL 5
           ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO CISTERNY POUŽÍVANÉ K PŘEPRAVĚ
                 LÁTEK S BODEM VZPLANUTÍ 55oC NEBO NIŽŠÍM

213 150       Cisterna  musí   být  konstruována  tak,   aby  byla
         zajištěna eliminace  statické elektřiny z  jejich různých
         částí  a  aby  se  tak  zamezilo  akumulaci  nebezpečných
         elektrostatických nábojů.

213 151       Všechny  kovové  části  cisterny  a nosného vozidla,
         jakož i  elektricky vodivé vrstvy stěn  musí být vzájemně
         spojeny.

213 152       Elektrický  odpor   mezi  každou  vodivou   částí  a
         podvozkem nesmí být vyšší než 106 ohmů.

         Vyloučení  nebezpečí  hrozících  od  elektrických  nábojů
         vzniklých třením

213 153       Povrchový  odpor a  vybíjecí odpor  vůči zemi celého
         povrchu nádrže musí vyhovovat podmínkám bodu 213 154.

213 154       Povrchový  odpor a  vybíjecí odpor  vůči zemi měřené
         podle bodu 213 155 musí splňovat následující podmínky:

              (1) Stěny bez elektricky vodivých prvků:

                  a) Povrchy, po nichž je možno chodit:
                     Vybíjecí odpor vůči zemi nesmí překročit
                     108 ohmů.

                  b) Ostatní povrchy:
                     Povrchový odpor nesmí překročit 109 ohmů.

              (2) Stěny s elektricky vodivými prvky:

                  a) Povrchy, po nichž je možno chodit:
                     Vybíjecí odpor vůči zemi nesmí překročit
                     10 8 ohmů.

                  b) Ostatní povrchy:
                     Vodivost se považuje za dostatečnou, jestliže
                     největší   tloušťka   nevodivých   vrstev  na
                     vodivých prvcích (např. vodivé plechy, kovové
                     pletivo nebo jiný vhodný materiál připojených
                     k uzemnění  nepřesahuje  2  mm  a  u kovového
                     pletiva oka nepřesahuje 64 cm2.

              (3)   Všechna   měření   povrchového   odporu   nebo
         vybíjecího  odporu  vůči  zemi   musí  být  provedena  na
         cisterně samé a musí být  opakována ve lhůtách ne delších
         než jeden  rok, aby bylo zajištěno,  že předepsané odpory
         nebudou překročeny.

         Metody zkoušek

213 155       (1)  Povrchový  odpor  (R100)  -  (izolační odpor) v
         ohmech,  elektrody  s  vodivým  nátěrem  podle  obrázku 3
         doporučení  TEC  167  z  roku  1964,  měřený  v normálním
         ovzduší 23/50 podle doporučení ISO  R 291, odstavec 3.1 z
         roku 1963.

              (2) Vybíjecí odpor vůči zemi  v ohmech je poměr mezi
         trvalým  napětím, měřeným  mezi dále  popsanou elektrodou
         při jejím dotyku s  povrchem cisterny vozidla a uzemněným
         podvozkem vozidla, a celkovou intenzitou proudu.

              Úprava vzorků je stejná jako v odstavci 1. Elektroda
         je kotouč  o plošném obsahu  povrchu 20 cm2  a průměru 50
         mm.  Musí  být  zajištěn  její  těsný  dotyk  s  povrchem
         cisterny, např. použitím vlhkého papíru, vlhké houby nebo
         jakéhokoli  jiného vhodného  materiálu. Uzemněný podvozek
         vozidla   slouží   jako   druhá   elektroda.  Použije  se
         stejnosměrného proudu o napětí v rozmezí 100 - 500 voltů.
         Měření se  provede poté, kdy zkušební  napětí působilo po
         dobu  jedné   minuty.  Elektroda  může   být  umístěna  v
         kterémkoli bodě vnitřního nebo vnějšího povrchu cisterny.

              Pokud  není  měření  na  cisterně  možné,  může  být
         provedeno  za stejných  podmínek v  laboratoři na  vzorku
         materiálu.

         Vyloučení  nebezpečí  hrozících  od  elektrických  nábojů
         vzniklých během plnění

213 156       Kovové prvky  spojené se zemí  musí být používány  a
         uspořádány  tak,  aby  v  každém  okamžiku  plnicího nebo
         vyprazdňovacího procesu připadala  plocha nejméně 0,04 m2
         uzemněného  kovu,  který  je  ve  styku  s  přepravovanou
         látkou,  na  1  m3  látky  obsažené  v  cisterně  v daném
         okamžiku a aby žádná část  látky nebyla vzdálena více než
         2,0 m od nejbližšího  uzemněného kovového prvku. Takovými
         kovovými prvky mohou být:

         a) Patní ventil,  výpustné hrdlo nebo  kovová destička za
            podmínky, že  celková plocha kovu,  která je ve  styku
            s kapalinou, není menší než plocha předepsaná, nebo

         b) kovová  mřížka s  dráty o   průměru nejméně  1 mm  a s
            plochou  oka nejvýše  4  cm2  za podmínky,  že celková
            plocha  mřížky, která  je ve  styku s  kapalinou, není
            menší než plocha předepsaná.

213 157       Bod 213 156 se  nevztahuje na cisterny z vyztužených
         plastů  opatřených jiným  systémem eliminace elektrických
         nábojů  vzniklých během  plnění za  předpokladu, že  bylo
         dokázáno praktickou srovnávací  zkouškou provedenou podle
         bodu  213  158,  že  relaxační  doba  náboje  vzniklého v
         cisterně během  plnění je stejná  jako u kovové  cisterny
         srovnatelných rozměrů.

         Srovnávací zkouška

213 158       (1)     Srovnávací     zkouška     relaxační    doby
         elektrostatického   náboje   podle   zkušebních  podmínek
         popsaných v odstavci (2)  musí být provedena na prototypu
         cisterny  z  vyztužených  plastů  a  na  ocelové cisterně
         následujícím způsobem (viz obrázek 3):

         a) Cisterna z vyztužených plastů musí být uložena stejným
            způsobem, jako by byla  v používání, např. na ocelovém
            podstavci  nahrazujícím podvozek  vozidla, a  musí být
            naplněna  nejméně  do  75  %  svého  vnitřního  objemu
            motorovou naftou, přičemž část této nafty proteče přes
            vhodný mikrofiltr takovým  způsobem, že hustota náboje
            celkového toku je přibližně 100 ...... C/m3.

         b) Intenzita pole v prostoru cisterny naplněném parami se
            měří  vhodným  měřicím  přístrojem  intenzity  pole  s
            plynulým  odečítáním  umístěným  svou  osou  svisle  a
            nejméně 20 cm od svislé plnicí trubky.

         c) Podobná   zkouška  musí   být  provedena   na  ocelové
            cisterně, jejíž délka, šířka  a objem jsou v toleranci
            15 %  shodné s rozměry cisterny  z vyztužených plastů,
            nebo  na  cisterně   z  vyztužených  plastů  obdobných
            rozměrů,  vyložené  uvnitř  kovovou  folií spojenou se
            zemí.

              (2) Musí být splněny tyto zkušební podmínky:

         a) Zkouška  musí  být  provedena   v  krytém  prostoru  v
            podmínkách relativní vlhkosti nižší než 80 %.

         b) Motorová  nafta  použitá  při  zkoušce  musí  mít  při
            teplotě  měření zbytkovou  vodivost mezi  3 a  5 pS/m.
            Měření se provádí v komoře, v níž

                    VT
                  -----  je menší nebo se rovná 2,5 x 106
                    d2

            kde V = použité napětí
                d = vzdálenost mezi elektrodami v metrech
                T = doba trvání měření v sekundách

213 158     Zbytková vodivost měřená  na vzorcích látky odebraných
pokr.       ze  zkoušené  cisterny  po  jejím  naplnění  se  nesmí
            vzájemně lišit  při zkouškách po  sobě následujících u
            cisteren z  plastů a kovových cisteren  o více než 0,5
            pS/m.

         c) Plnění musí  probíhat konstantní rychlostí  v mezích 1
            až  2  m3/min.  a  tato  rychlost  musí být stejná pro
            cisternu z vyztužených plastů i pro ocelovou cisternu.
            Na konci plnění musí být  proud zastaven v době, která
            je  kratší   než  relaxační  doba   náboje  v  ocelové
            cisterně.

         d) Hustota náboje se měří vhodným měřicím přístrojem pole
            s plynulým   odečítáním  (např.   typu  "field  mill")
            ponořeným do  látky a umístěným  co nejblíže k  plnicí
            trubce.

         e) Přiváděcí potrubí a vertikální  plnicí trubka musí mít
            vnitřní  průměr  10  cm   a  plnicí  trubka  musí  být
            zakončena hrdlem ve formě písmene "T".

         f) Vhodný   mikrofiltr  5/   s  regulovatelným  odtokovým
            ventilem   umožňujícím   regulaci   jím  protékajícího
            množství  musí být  namontován  nejvýše  5 m  od hrdla
            plnicí trubky.

         g) Hladina kapaliny  nesmí dosáhnout spodní  části plnicí
            trubky ani měřicího přístroje pole.

         Porovnání relaxačních dob

              (3)  Počáteční  hodnota  intenzity  pole  je hodnota
         zaznamenaná bezprostředně  po přerušení toku  paliva, kdy
         začal její pravidelný pokles.  Relaxační doba se při obou
         zkouškách  vyjadřuje  jako  doba  potřebná  k  tomu,  aby
         intenzita  pole  klesla  z  počáteční  hodnoty  na  37  %
         počáteční hodnoty.

              (4)  Relaxační  doba  cisterny  z vyztužených plastů
         nesmí být delší než ocelové cisterny.

--------------------------------------------
5/  Relllumit 5 byl shledán naprosto
    vyhovujícím

213 159-
213 999

Dodatek B.1c
                            TABULKA 1

                          SLOŽENÍ SKEL

SKLO E:  Složení (v % hmotnosti)

         Oxid křemičitý           (Si O2)        52   až   55   %

         Oxid hlinitý             (Al2O3)        14   až   15,5 %

         Oxid vápenatý            (Ca O)         16,5 až   18   %

         Oxid hořečnatý           (Mg O)          4   až    5,5 %

         Oxid boritý              (B2 03)         6,5 až   21   %

         Fluor                    (F)             0,2 až    O,6 %

                                           -+
         Oxid železitý            (Fe2O3)   |
                                            +-          <   1   %
         Oxid titanu              (Ti O2)   |
                                           -+

         Alkalické oxidy          (Na2O + K2O)          <   1   %

Sklo C:  Složení  (v % hmotnosti)

         Oxid křemičitý           (Si O2)        63,5 až   65   %

         Oxid hlinitý             (Al2O3)         4   až    4,5 %

         Oxid vápenatý            (Ca O)         14   až   14,5 %

         Oxid hořečnatý           (Mg O)          2,5 až    3   %

         Oxid boritý              (B2O3)          5   až    6,5 %

         Železo                   (Fe203)                   O,3 %

         Oxid sodný               (Na2O)          7   až    9   %

         Oxid draselný            (K20)           0,7 až    1   %

                          Dodatek B.1c

                            Obrázek 1

           Přístroj pro měření odolnosti proti nárazu
                 metodou pádu sférického tělesa

                          Dodatek B.1c

                            Obrázek 2

          Přístroj na zkoušku odolnosti proti působení
                        chemických látek

                          Dodatek B.1c

                            Obrázek 3

       Schema uspořádání aparatury pro srovnávací zkoušku

                          DODATEK B.1d

         PŘEPDISY O MATERIÁLECH A KONSTRUKCI SVAŘOVANÝCH
        NESNÍMATELNÝCH CISTEREN, SVAŘOVANÝCH SNÍMATELNÝCH
     CISTEREN A SVAŘOVANÝCH NÁDRŽÍ CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ,
     URČENÝCH PRO PŘEPRAVU HLUBOKO ZCHLAZENÝCH ZKAPALNĚNÝCH
                          PLYNŮ TŘÍDY 2

214 000-
214 249

              1. Materiály a nádrže

214 250       (1) Nádrže určené k přepravě látek třídy 2 číslic 1,
         2 a 4, třídy  4.2, číslic 6a), 17a), 19a)  a 31a) až 33a)
         nebo třídy 8, číslice 6 musí být vyrobeny z oceli.

              (2)  Jemnozrnné   oceli  použité  k   výrobě  nádrží
         určených k přepravě:

              - látek třídy 2, které jsou zařazeny jako žíravé
                a látky číslice 4A bodu 2201, a

              - látek bodu 2801 číslice 6

         musí mít  zaručenou mez průtažnosti  nejvýše 460 N/mm2  a
         maximální napětí na mezi  pevnosti 725 N/mm2. Tyto nádrže
         musí  být  podrobeny  tepelnému  zpracování  k odstranění
         tepelných napětí.

              (3)  Nádrže  určené  k  přepravě hluboko zchlazených
         zkapalněných  plynů třídy  2 musí  být vyrobeny  z oceli,
         hliníku, slitiny  hliníku, mědi nebo  slitiny mědi, např.
         mosazi.  Nádrže vyrobené  z mědi  nebo slitiny  mědi jsou
         však dovoleny  jen pro plyny,  které neobsahují acetylen;
         ethylen však smí obsahovat nanejvýš 0,005 % acetylenu.

              (4) Je dovoleno použít  pouze materiálů vhodných pro
         nejnižší  a  nejvyšší  provozní  teplotu  nádrží a jejich
         příslušenství.

214 251       Pro výrobu nádrží jsou dovoleny tyto materiály:

         a) oceli,  které  nejsou  náchylné  ke  křehkému lomu při
            nejnižší  provozní teplotě  (viz bod  214 265); z nich
            smí být použito:

            1. měkkých ocelí (kromě nádrží pro plyny číslice 3
               bodu 2201;

            2. jemnozrnných nelegovaných ocelí do teploty - 60oC;

            3. legovaných niklových ocelí (s obsahem niklu 0,5 až
               9 %)  do teploty  -  196oC  v závislosti  na obsahu
               niklu;

            4. austenitických chromniklových ocelí do teploty
               - 270oC;

         b) hliník čistoty  nejméně 99,5 %  nebo hliníkové slitiny
            (viz bod 214 266);

         c) dezoxidovaná měď  čistoty nejméně 99,9  % nebo slitiny
            mědi s obsahem mědi nad 56 % (viz bod 214 267).

214 252       (1) Nádrže z oceli, hliníku nebo slitin hliníku musí
         být buď bezešvé, nebo svařované.

              (2)  Nádrže z  austenitické  oceli,  z mědi  nebo ze
         slitiny mědi smějí být natvrdo spájené.

214 253       Příslušenství může být k nádržím přišroubováno, nebo
         připevněno takto:

         a) nádrže z oceli, hliníku nebo hliníkové slitiny:
            svařením

         b) nádrže z austenitické oceli, mědi nebo slitiny mědi:
            svařením nebo spájením natvrdo.

21 254        Konstrukce nádrží  a jejich upevnění  na vozidlo, na
        podvozek nebo do kontejnerového  rámu musí být takové, aby
        se bezpečně zamezilo snížení teploty nosných konstrukčních
        částí,   které   by   mohlo   způsobit  jejich  skřehnutí.
        Upevňovací  prvky nádrží  musí být  samy konstruovány tak,
        aby  si zachovaly  potřebné mechanické  vlastnosti, i když
        nádrž dosáhne své nejnižší provozní teploty.

214 255-
214 264

         2. Předpisy pro zkoušky

         a) Ocelové nádrže

214 265       Materiály použité k výrobě nádrží a svarové housenky
         musí při své nejnižší provozní teplotě, avšak nejméně při
         - 20oC, splňovat z hlediska vrubové houževnatosti alespoň
         dále uvedené požadavky.

              Zkoušky se provádějí na zkušebních vzorcích s vrubem
         tvaru V.

214 265       Vrubová houževnatost  (viz body 214 275  až 214 277)
pokr.    zkušebních vzorků, jejichž podélná  osa je kolmá ke směru
         válcování a  které mají vrub tvaru  V (v souladu s  ISO R
         148) kolmý  k povrchu plechu, musí  mít minimální hodnotu
         34  J/cm2  pro  měkkou  ocel  (přitom  zkoušky  mohou být
         provedeny na základě existujících norem ISO se zkušebními
         vzorky,  jejichž  podélná  osa  je  ve  směru  válcování)
         jemnozrnnou ocel,  feritickou legovanou ocel (Ni  < 5 %),
         feritickou  legovanou   ocel  (5  %  Ă   Ni  Ă  9%)  nebo
         austenitickou Cr-Ni ocel.

              U  austenitických ocelí  se podrobí  zkoušce vrubové
         houževnatosti pouze svarová housenka.

              Pro provozní  teploty nižší než  - 196oC se  zkouška
         vrubové  houževnatosti  neprovádí  při  nejnižší provozní
         teplotě, nýbrž při teplotě - 196oC.

         b) Nádrže z hliníku nebo hliníkové slitiny

214 266       Spoje  nádrží  musí   vyhovět  podmínkám  stanoveným
         příslušným orgánem.

         c) Nádrže z mědi nebo slitiny mědi

214 267       Není  nutné  provádět  zkoušky  ke  zjištění, zda je
         vrubová houževnatost dostatečná.

214 268-
214 274

         3. Metody zkoušek

         a) Zkoušky vrubové houževnatosti

214 275       U plechu  tloušťky menší než 10  mm, avšak alespoň 5
         mm, se použije zkušebních vzorů o příčném průřezu 10 mm x
         e mm, přičemž "e" je  tloušťka plechu. Je-li to potřebné,
         je dovolenou předválcování na 7,5  mm nebo 5 mm. Nejmenší
         hodnota 34 J/cm2 musí být ve všech případech dodržena.

         POZNÁMKA:  Zkouška vrubové  houževnatosti se  neprovádí u
         plechů tloušťky menší než 5 mm ani u jejich spojů.

214 276       (1)  U plechů  se vrubová  houževnatost zjišťuje  na
         třech zkušebních  vzorcích. Zkušební vzorky  se odebírají
         ve směru  příčném ke směru válcování;  jedná-li se však o
         měkkou ocel, mohou se odebírat ve směru válcování.

         (2)

         OBRÁZKY

214 277       (1) U  plechů musí průměr  ze tří zkoušek  vyhovovat
         minimální  hodnotě  34  J/cm2  uvedené  v  bodě  214 265,
         nejvýše jedna z hodnot smí  být nižší než udaná minimální
         hodnota, avšak ne nižší než 24 J/cm2.

              (2) U svarů průměrná hodnota získaná ze 3 zkušebních
         vzorků  odebraných ze  středu svaru  nesmí být  nižší než
         minimální hodnota  34 J/cm2, nejvýše  jedna z hodnot  smí
         být nižší než udané minimum, avšak ne nižší než 24 J/cm2.

              (3)  Pro zónu  tepelně ovlivněnou  svarem (při  čemž
         vrub tvaru V musí procházet okrajem  tavné zóny ve středu
         zkušebního  vzorku)  smí  být  hodnota  získaná nejvýše u
         jednoho  ze  tří  zkušebních  vzorků  nižší než minimální
         hodnota 34 J/cm2, avšak ne nižší než 24 J/cm2.

214 278       Nevyhoví-li se podmínkám předepsaným v bodě 214 277,
         může se provést jedna nová zkouška:

214 278  a) byla-li  průměrná hodnota  vycházející ze  tří prvních
pokr.       zkoušek nižší než minimální hodnota 34 J/cm2 nebo

         b) byla-li více než jedna z jednotlivých hodnot nižší než
            minimální  hodnota 34  J/cm2,  avšak  ne nižší  než 24
            J/cm2.

214 279       Při opakování zkoušky vrubové houževnatosti u plechů
         nebo svarů  nesmí být žádná  z jednotlivých hodnot  nižší
         než 34 J/cm2. Průměrná  hodnota ze všech výsledků původní
         zkoušky  a opakované  zkoušky  musí  být rovná  minimu 34
         J/cm2 nebo vyšší.

         Při opakování zkoušky  vrubové houževnatosti zóny tepelně
         ovlivněné  svarem nesmí  být žádná  z jednotlivých hodnot
         nižší než 34 J/cm2.

214 280-
214 999
                                DODATEK B.2

                 JEDNOTNÉ PŘEDPISY PRO KONSTRUKCI VOZIDEL
          URČENÝCH PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VČETNĚ PŘEDPISŮ
            PRO JEJICH TYPOVÉ SCHVALOVÁNÍ, POKUD JE PŘEDEPSÁNO

220 000-
220 099
                                  ODDÍL 1
                             ROZSAH PLATNOSTI

220 100       (1)   Předpisy   tohoto   dodatku   se  vztahují  na
         konstrukci základních vozidel motorových vozidel a jejich
         přípojných  vozidel  určených  pro  přepravu nebezpečných
         věcí, která  podléhají schválení podle  bodů 10 282  a 11
         282, a na jejich typové schvalování.

              (2) Na schvalování typu vozidla podle bodu 10 281 se
         vztahují všechny oddíly tohoto dodatku.

              (3)   Na  jednotlivá   vozidla,  pro   která  nebylo
         provedeno schválení  typu podle bodu 10  281, se vztahují
         pouze ustanovení uvedená v oddílu 5 tohoto dodatku.

220 101-
220 199
                                  ODDÍL 2
                                 DEFINICE

220 200  Pro účely tohoto dodatku se rozumí pojmem

              (1) "Vozidlo" podvozek motorového vozidla s kabinou,
         návěsový tahač, podvozek přípojného vozidla nebo přípojné
         vozidlo  se  samonosnou  karoserií  určené  pro  přepravu
         nebezpečných věcí

              (2) "Typ vozidla" vozidla, která se podstatně neliší
         konstrukčními parametry uvedenými v tomto dodatku.

                                  ODDÍL 3
                          ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TYPU

220 300       Žádost  o  schválení  typu  vozidla  vzhledem k jeho
         specifickým  konstrukčním parametrům  musí být předložena
         výrobcem  vozidla  nebo  jeho  řádně pověřeným odpovědným
         zástupcem.

220 301       K žádosti o schválení typu musí být připojeny trojmo
         dále uvedené dokumenty obsahující následující údaje:

220 301       (1) Podrobný popis typu vozidla obsahující podstatné
pokr.    údaje  o   jeho  stavbě,  motoru   (vznětový,  zážehový),
         rozměrech, tvaru a použitých materiálech.

              (2) Typ  vozidla podle druhu  nebezpečných věcí, pro
         jehož přepravu je vozidlo určeno, tj.:

              Typ EX/II pro  vozidla určená pro  přepravu výbušnin
                   jako  dopravní  jednotky  typu  II  (viz bod 11
                   204);

              Typ EX III pro vozidla určená pro přepravu výbušnin
                   jako  dopravní jednotky  typu III  (viz bod  11
                   204);

              Typ  FL  pro  vozidla  určená  pro  přepravu kapalin
                   s bodem  vzplanutí nejvýše  61oC nebo hořlavých
                   plynů  v cisternových  kontejnerech s  vnitřním
                   objemem větším než 3000 litrů, v nesnímatelných
                   cisternách,   snímatelných    cisternách   nebo
                   bateriových vozidlech s vnitřním objemem větším
                   než 1000 litrů  určených pro přepravu hořlavých
                   plynů;

              Typ OX  pro vozidla určená  pro přepravu látek třídy
                   5.1,  bod  2501,  číslice  1a)  v  cisternových
                   kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3000
                   litrů,   v   nesnímatelných   cisternách   nebo
                   snímatelných cisternách

              Typ AT  pro vozidla,  jiná než vozidla  typů FL nebo
                   OX,  určená  pro  přepravu nebezpečných  věcí v
                   cisternových  kontejnerech  s  vnitřním objemem
                   větším   než  3000   litrů,  v   nesnímatelných
                   cisternách  nebo  snímatelných  cisternách  a v
                   bateriových vozidlech s vnitřním objemem větším
                   než 1000 litrů jiných než typu FL.

              (3)  Výkresová dokumentace vozidla a

              (4)  Údaje o:

                   a) největší dovolené celkové hmotnosti (kg);
                   b) typu(ech)  zpomalovacího(ch)  brzdového(ých)
                      systému(ů).

              Vzorek vozidla typu, který má být schválen, musí být
         předán   zkušebně   (technické   stanici)   odpovědné  za
         provedení schvalovacích zkoušek.

220 303       Příslušný  orgán  musí  před  vydáním schválení typu
         ověřit,  zda  jsou   vytvořeny  uspokojivé  podmínky  pro
         zajištění účinné kontroly shodnosti výroby.

220 304-
220 399
                                  ODDÍL 4
                              SCHVÁLENÍ TYPU

220 400       Jestliže  vozidlo  podrobené  schvalovacímu  postupu
         podle  tohoto dodatku  splňuje požadavky  v dále uvedeném
         oddílu 5, udělí se schválení typu vozidla.

220 401       Každému  schválenému  typu  se  přidělí  schvalovací
         číslo. Jeho  první dvě číslice  (00 podle dodatku  v jeho
         současné  formě)   musí  udávat  serie   změn  zahrnující
         poslední hlavní technické změny a doplňky předpisů v době
         vydání  schválení.  Tatáž  smluvní  strana nesmí přidělit
         totéž číslo jinému typu  vozidla ve smyslu výše uvedeného
         bodu 220 200 (2).

220 402       Oznámení   o  schválení   typu  vozidla   nebo  jeho
         rozšíření podle tohoto dodatku  musí být sděleno smluvním
         stranám na formuláři  odpovídajícím formě vzoru uvedenému
         v bodě 221 000.

220 403       Na každém vozidle shodném s typem vozidla schváleným
         podle  tohoto dodatku  musí  být  umístěna na  nápadném a
         snadno  přístupném místě,  specifikovaném ve schvalovacím
         formuláři, mezinárodní schvalovací značka, kterou tvoří:

              (1) Písmena  "ADR" v kruhu  následovaná rozlišovacím
         číslem země, která vydala schválení1/,

              (2) Schvalovací číslo  napravo od kruhu předepsaného
         v odstavci (1) a

220 403       (3) Dodatečný symbol oddělený od schvalovacího čísla
pokr.    a tvořený symbolem identifikujícím  schválený typ vozidla
         podle bodu 220 301 (2).

220 404       Schvalovací   značka  musí   být  jasně   čitelná  a
         nesmazatelná.

220 405       Schvalovací  značka  musí  být  umístěna těsně vedle
         nebo na štítku s údaji o vozidle umístěném výrobcem.

--------------------------------------------
1/  1 - Německo, 2 - Francie, 3 - Italie,
    4 - Nizozemí, 5 - Švédsko, 6- Belgie,
    7 - Maďarsko, 8 - Česká republika,
    9 - Španělsko, 10 - Jugoslavie,
    11 - Spojené království Velké Britanie a
    Severního Irska, 12 - Rakousko,
    13 - Lucembursko, 14 - Švýcarsko,
    15 - (rezervováno), 16 - Norsko,
    17 - Finsko, 18 - Dánsko, 19 - Rumunsko,
    20 - Polsko, 21 - Portugalsko, 22 - Ruská
    federace, 23 - Řecko, 24 - (rezervováno),
    25 - Chorvatsko, 26 - Slovinsko,
    27 - Slovensko, 28 - Bělorusko,
    29 - Estonsko, 30 - (rezervováno),
    31 - Bosna a Hercegovina, 32 - Lotyšsko,
    33 - Lichtenštejnsko, 34 - Bulharsko,
    35 - (rezervováno), a 36 - Litva. Další
    čísla budou přidělována generálním
    tajemníkem Organizace spojených národů
    dalším zemím, které se stanou smluvními
    stranami dohody ADR.

220 406-
220 499
                                  ODDÍL 5
                           TECHNICKÁ USTANOVENÍ

220 500       Motorová  vozidla  a  přípojná  vozidla, určená jako
         dopravní  jednotky  pro  přepravu  nebezpečných věcí musí
         podle  své  kategorie  a  typu  splňovat ustanovení podle
         tabulky na následující straně.

220 500
pokr.
                             TABULKA

+------------------------------------+---------------------------------------+
|                                    |          TYP VOZIDLA                  |
|                                    |       PODLE BODU 220 301 (2)          |
|                                    +-------+-------+-------+-------+-------+
|  TECHNICKÁ SPECIFIKACE             | EX II |EX III |  AT   |   FL  |  0X   |
|====================================|=======================================|
|                                    |                                       |
|220 510  ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ   |                                       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 511    Elektrické vedení        |       |   x   |   x   |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 512    Odpojovač akumulátoru    |       |   x   |       |   x   |       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 513    Akumulátory              |   x   |   x   |       |   x   |       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 514    Tachografy               |       |   x   |       |   x   |       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|220 515    Příslušenství pod        |       |       |       |       |       |
|             stálým napětím         |       |   x   |       |   x   |       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|220 516    Elektrická zařízení      |       |       |       |       |       |
|             za kabinou řidiče      |       |   x   |       |   x   |       |
|====================================|=======|=======|=======|=======|=======|
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 520  BRZDOVÝ SYSTÉM             |   x   |   x   |   x   |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 521    Antiblokovací            |       |   x   |   x   |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 522    Zpomalovací              |       |   x   |   x   |   x   |   x   |
|====================================|=======================================|
|                                    |                                       |
|220 530  NEBEZPEČÍ POŽÁRU           |                                       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|           Kabina - materiály       |   x   |   x   |       |       |       |
|220 531    -------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|           Kabina - tepelný štít    |       |       |       |       |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 532    Palivová nádrž           |   x   |   x   |       |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 533    Motor                    |   x   |   x   |       |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 534    Výfukový systém          |   x   |   x   |       |   x   |       |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|220 535    Zpomalovací brzdový      |       |       |       |       |       |
|            systém                  |       |   x   |   x   |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 536    Přídavné topení          |   x   |   x   |       |       |       |
|====================================|=======|=======|=======|=======|=======|
|                                    |       |       |       |       |       |
|220 540  OMEZOVAČ RYCHLOSTI         |   x   |   x   |   x   |   x   |   x   |
+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

220 501-
220 509

              Elektrické příslušenství

              Všeobecná ustanovení

220 510       Elektrická   instalace   jako  celek  musí odpovídat
         ustanovením bodů  220511 až 220 515  v souladu s tabulkou
         uvedenou v bodu 220 500.

              Elektrické vedení

220 511       (1)   Elektrické   vodiče    musí   být   dostatečně
         dimenzovány, aby nedocházelo  k jejich přehřívání. Vedení
         musí  být isolováno  přiměřeným způsobem.  Všechny okruhy
         musí být chráněny  pojistkami nebo automatickými jističi,
         s výjimkou následujících:

         -  od akumulátoru ke spínači  studeného startu a vypínači
            chodu motoru

         -  od akumulátoru k alternátoru

         -  od  alternátoru  k  pojistkové  skříňce  nebo  skříňce
            jističů

         -  od akumulátoru ke spouštěči

         -  od   akumulátoru  k  ovládací   skříňce  zpomalovacího
            brzdového systému (viz následující bod 220 522), pokud
            je tento systém elektrický nebo elektromagnetický

         -  od  akumulátoru k  elektrickému zdvihacímu  mechanismu
            zadní zdvižné nápravy.

         Výše  uvedené   nechráněné  okruhy  musí   být  co  možno
         nejkratší.

              (2)  Kabely musí  být bezpečně  uchyceny a  umístěny
         tak, aby elektrické vodiče  byly přiměřeně chráněny proti
         mechanickému a tepelnému namáhání.

         Odpojovač akumulátorů

220 512       (1) Odpojovač pro přerušení elektrických okruhů musí
         být umístěn co možno nejblíže akumulátoru.

              (2)  Přímé nebo  nepřímé ovládací  zařízení musí být
         umístěno jedno  v kabině řidiče a  druhé na vnější straně
         vozidla. Musí  být snadno přístupná  a zřetelně označená.
         Ovládací  zařízení umístěné  v kabině  řidiče musí  být v
         bezprostředním dosahu řidiče sedícího na sedadle řidiče..
         Musí být chráněno před  neúmyslným uvedením v činnost buď
         ochrannou  schránkou nebo  zdvojeným ovládacím  zařízením
         nebo jiným vhodným způsobem.

              (3)  Musí být  možné odpojit  akumulátor odpojovačem
         při   chodu   motoru,   a   to   bez  jakéhokoliv  vzniku
220 512  nebezpečného  přepětí. Činnost  odpojovače nesmí způsobit
pokr.    nebezpečí vzniku ohně ve  výbušném prostředí; to může být
         zajištěno  použitím  odpojovače  umístěného  ve skříňce s
         ochranou stupně IP 65 podle normy TEC 529.

              (4)  Kabelové konektory  odpojovače akumulátorů musí
         mít  ochranu  stupně  IP  54.  Tento  požadavek  se  však
         nevztahuje na konektory v pouzdře, kterým smí být schrána
         akumulátorů.  V  tomto  případě  je  dostatečnou  isolace
         konektorů proti zkratu, například gumovou čepičkou.

         Akumulátory

220 513       Svorky  akumulátorů  musí  být  elektricky isolované
         nebo zakryty isolovaným krytem schrány akumulátorů. Pokud
         akumulátory nejsou umístěny pod  kapotou motoru, musí být
         pevně uloženy v odvětrané schráně.

         Tachografy

220 514       Elektrické  napájení tachografu  musí být  provedeno
         přes pojistku připojenou přímo k akumulátoru. Tachograf a
         pojistka musejí splňovat požadavky na sdružené elektrické
         přístroje podle evropské normy EN 50 020.

         Příslušenství pod stálým napětím

220 515       Ty    části   elektrického    příslušenství,   kromě
         tachografu,  které zůstávají  pod napětím  i při vypnutém
         odpojovači  akumulátoru, musí  být vhodné  pro použití ve
         výbušném  prostředí  a  musí  splňovat požadavky evropské
         normy EN 50  014 a jedné z evropských norem  EN 50 015 až
         EN  50  O20  nebo  EN  50  028.  Požadavky pro relevantní
         skupinu  plynů  vzhledem  k  přepravované  látce musí být
         splněny.

         Ustanovení  o  částech  elektrické  instalace umístěné za
         kabinou řidiče.

220 516       Veškerá  instalace  musí  být  navržena, provedena a
         chráněna tak, aby nemohla způsobit vznícení nebo zkrat za
         normálních podmínek  používání vozidla a  aby toto riziko
         bylo  minimalizováno i  v případě  nárazu nebo deformace.
         Jednotlivé části:

         (1) Elektrické vedení

         Vedení umístěné za kabinou řidiče musí být chráněno proti
         nárazu,  odírání  a  tření  v  průběhu normálního provozu
         vozidla.  Příklady  vyhovující  ochrany  jsou  uvedeny na
         následujících  obrázcích 1,  2,  3  a 4.  Kabely ovladačů
         antiblokovacího   brzdového   systému   však   nevyžadují
         dodatečnou ochranu.

Dodatek B.2

220 516
pokr.

                               OBRÁZKY 1, 2, 3, 4

220 516
pokr.         (2) Osvětlení

              Žárovky se závitovou paticí nesmějí být používány.

         Elektrické zdvihací ústrojí

220 517       Elektrické  vybavení   zdvihacího  mechanismu  zadní
         zdvižné  nápravy  musí  být  instalováno vně podvozkového
         rámu v zataveném (těsně uzavřeném) pouzdře.

220 518-
220 519

         Brzdový systém

         Všeobecná ustanovení

220 520       Kromě  následujících  technických  ustanovení, která
         musí být  aplikována v souladu  s tabulkou bodu  220 500,
         motorová  a  přípojná  vozidla   určená  k  použití  jako
         dopravní jednotky pro  přepravu nebezpečných věcí, musejí
         splňovat všechny relevantní  technické požadavky předpisu
         EHK č. 13 2/, včetně  jeho posledních změn, platné v době
         schválení vozidla.

         Antiblokovací brzdový servis

220 521       (1) Motorová  vozidla o celkové  hmotnosti vyšší než
         16  t  nebo  která  jsou  schválena  k  tažení přípojného
         vozidla  o  celkové  hmotnosti  vyšší  než  10 t musí být
         vybavena  antiblokovacím  brzdovým  systémem  kategorie 1
         podle předpisu EHK č. 13 2/, přílohy 13.

              (2) Přípojná  vozidla o celkové  hmotnosti vyšší než
         10 t  musí být vybavena  antiblokovacím brzdovým systémem
         kategorie A podle předpisu EHK č. 13 2/, přílohy 13.

              (3)  Elektrické  spojení   mezi  tažnými  vozidly  a
         přívěsnými  vozidly pro  antiblokovací systém  přípojného
         vozidla  musí  být   provedeno  konektorem  odpovídajícím
         mezinárodní normě ISO 7638:1985.

--------------------------------------------
2/  Předpis EHK č. 13 (Jednotná ustanovení
    týkající se schvalování vozidel kategorií
    M, N a O s hlediska brzdění)m tvořící
    přílohu Dohody o přijetí jednotných
    podmínek pro homologaci (ověřování
    shodnosti) a o vzájemném uznávání
    homologace výstroje a součástí
    motorových vozidel (Dohoda 1958
    s posledními změnami). Alternativně
    mohou být použita odpovídající
    ustanovení Direktivy 71/320/EEC
    (původně publikované v Official
    Journal of the European Communities
    No. L 202 z 6. 9. 1971), pokud byla
    uvedena do souladu s posledními
    změnami předpisu EHK č. 13 platnými
    v době schválení vozidla.

         Zpomalovací brzdový systém

220 522       (1)  Zpomalovací brzdový  systém je  systém určený k
         ustálení  rychlosti  jízdy   vozidla  nebo  soupravy  při
         dlouhém  klesání  bez   použití  provozní,  nouzové  nebo
         parkovací brzdy.

              (2) Motorová  vozidla o celkové  hmotnosti vyšší než
         16  t nebo  která  jsou  schválena pro  tažení přípojného
         vozidla  o  celkové  hmotnosti  vyšší  než  10 t musí být
         vybavena  zpomalovacím brzdovým  systémem, který  splňuje
         následující požadavky:

         a)   Zpomalovací brzdový  systém může být  jedno zařízení
              nebo  kombinace  několika  zařízení.  Každé zařízení
              může mít svoje vlastní ovládání.

         b)   Všechny  tři  možnosti  ovládání  zpomalovacích brzd
              podle  předpisu EHK  č.  13  3/, odstavec  2.14 jsou
              povoleny,  avšak v  případě selhání  antiblokovacího
              brzdového   systému   musí    být   integrované   či
              kombinované zpomalovací  brzdové systémy automaticky
              vypnuty.

         c)   Účinnost  zpomalovacího brzdového  systému musí  být
              řízena  antiblokovacím  brzdovým  systémem  tak,  že
              náprava(y) brzděná(é) zpomalovacím brzdovým systémem
              nemůže(hou) být zablokována(y) zpomalovacím brzdovým
              systémem při rychlosti nad  15 km/h. Toto ustanovení
              však neplatí pro  část brzdového systému využívající
              normálního brzdného účinku motoru.

         d)   Zpomalovací  brzdový systém  musí splňovat požadavek
              několika  stupňů  účinnosti  včetně  nízkého  stupně
              vhodného pro jízdu vozidla bez nákladu. V případech,
              kdy  zpomalovací brzdový  systém motorového  vozidla
              tvoří  brzdění jeho  motorem, musí  být využívána  k
              zajištění   různých  stupňů   jeho  účinnosti  změna
              převodových stupňů.

         e)   Provedení   zpomalovacího  brzdového   systému  musí
              splňovat požadavky předpisu EHK  č. 13/3/, dodatku 5
              (zkouška  typu  II  A)  pro  plně  zatížené motorové
              vozidlo  s  maximální  dovolenou  celkovou hmotností
              přípojného vozidla, avšak o celkové hmotnosti jízdní
              soupravy nejvýše 44 t.

         f)   Pokud   motorové  vozidlo   nesplňuje  požadavky  na
              provedení  zpomalovacího brzdového  systému, jak  je
              definován v předchozím odstavci (2) e), musí alespoň
              splňovat požadavky předpisu EHK  č. 133/, dodatku 5,
220 522       pro  motorová vozidla  a smí  být spojeno  do jízdní
pokr.         soupravy   pouze  s   přípojným  vozidlem  vybaveným
              zpomalovacím  brzdovým   systémem.  Takové  motorové
              vozidlo  musí být  vybaveno ovládacím  zařízením pro
              zpomalovací brzdový systém přívěsného vozidla.

              (3)   Jestliže   je    přípojné   vozidlo   vybaveno
         zpomalovacím  brzdovým systémem,  musí splňovat požadavky
         předpisu EHK  č. 13 3/, dodatku  5, a ustanovení odstavců
         (2) a) až (2) d) výše uvedených.

--------------------------------------------
3/  Viz poznámka 2/

220 523-
220 529

         Prevence nebezpečí požáru

         Všeobecné ustanovení

220 530       Následující  technická  ustanovení  se  vztahují  na
         vozidla v souladu s tabulkou bodu 220 500.

         Kabina vozidla

220 531       (1)  Pro konstrukci  kabiny řidiče  smí být  použity
         pouze  materiály nesnadno  hořlavé. Toto  ustanovení bude
         považováno  za  splněné,  jestliže  ve  shodě  s postupem
         uvedeným  v   mezinárodní  normě  ISO   3795:1989  stupeň
         hořlavosti  vzorků  následujících  částí  řidičovy kabiny
         nepřevýší  100 mm.min-1;  polštářování sedadel,  sedáku i
         opěradla,  bezpečnostní  pásy,  vnitřní  úprava střešních
         partií, otvírací  střechy, loketní opěrky,  všechny krycí
         panely  včetně dveří,  čelní, zadní  a postranní  panely,
         odkládací  přihrádky, hlavové  opěrky, podlahové krytiny,
         sluneční clony, záclonky,  stínítka, potah volantu, potah
         krytu motoru, potahy polštářů a jakékoliv další materiály
         použité    k   vnitřní    úpravě   včetně    vycpávek   a
         protinárazových prvků určených  k absorbování energie při
         dotyku osob vzniklé při nárazu.

              (2)  Pokud není  pro konstrukci  a vybavení řidičovy
         kabiny použito nesnadno hořlavých  materiálů, musí být na
         zadní  stěně  upevněn  štít z  kovu nebo  jiného vhodného
         materiálu,  který bude  mít stejnou  šířku jako cisterna.
         Jakákoliv okna  v zadní části  kabiny nebo ve  štítu musí
         být  hermeticky  uzavřena  a  musí  být  z  ohnivzdorného
         bezpečnostního skla s ohnivzdornými rámy. Kromě toho musí
         být  ponechán volný  prostor široký minimálně 13  cm mezi
         cisternou a kabinou nebo štítem.

--------------------------------------------
3/ Viz poznámka 2/

         Palivová nádrž

220 532       Nádrže  na  palivo  pro  pohon  motoru  vozidla musí
         vyhovovat následujícím požadavkům:

              (1) Nádrže musí být umístěny  tak, aby byly co možno
         nejlépe chráněny proti jakémukoliv nárazu.

              (2)  V  případě  jakéhokoliv  netěsnosti nádrže musí
         palivo  vytékat přímo na zem, aniž by se dostalo do styku
         s horkými částmi vozidla nebo nákladu.

              (3)  Palivová  nádrže  obsahující  benzin  musí  být
         opatřena účinnou  neprůbojnou pojistkou v  plnicím otvoru
         nádrže nebo  uzávěrem, který zajistí  hermetické uzavření
         plnicího otvoru.

         Motor

220 533       Hnací motor vozidla musí  být vybaven a umístěn tak,
         aby se zamezilo ohrožení nákladu zahřátím nebo vznícením.
         V případě přepravy výbušných látek nebo předmětů (vozidla
         typů EX  II a EX III)  musí být motor umístěn  před čelní
         stěnou  nástavby; může  být  umístěn  i pod  nástavbou za
         předpokladu, že způsob  jeho uložení zamezuje jakémukoli,
         i lokálnímu zahřátí nákladu.

         Výfukový systém

220 534       Výfukový systém a výfukové potrubí musí být umístěny
         nebo  zakryty  tak,  aby  se  zamezilo  ohrožení  nákladu
         zahřátím či vznícením. Části výfukového  systému umístěné
         přímo pod  palivovou nádrží (motorová nafta)  musí být od
         ní  vzdálena minimálně  100  mm,  nebo musí  být chráněny
         tepelným štítem. V případě  přepravy výbušných látek nebo
         předmětů (vozidla typů EX/II  a EX/III) musí být výfukový
         systém umístěn před čelní stěnou nástavby nebo oddělen od
         ložného prostoru vozidla ohnivzdorným a tepelně izolačním
         krytem. V tomto případě  musí vyústění výfukového potrubí
         směřovat ven z vozidla.

         Zpomalovací brzdový systém

220 535       Vozidla  vybavená  zpomalovacími  brzdovými systémy,
         vytvářejícími vysoké teploty,  umístěnými za zadní stěnou
         kabiny  řidiče,  musí  být  vybavena  bezpečně  upevněným
         tepelným   štítem,  umístěným   mezi  tímto  zpomalovacím
         brzdovým systémem  a cisternou nebo nákladem  tak, aby se
         zabránilo   jakémukoli  zahřátí,   i  lokálnímu,   pláště
         cisterny nebo nákladu.

              Navíc  musí tento  tepelný štít  chránit zpomalovací
         brzdový  systém proti  vytékání nebo  úniku, i náhodnému,
         nákladu.  Například  ochrana  tvořená  dvojitým štítem je
         považována za uspokojivou.

         Přídavné topení

220 536       Přídavné topení v kabině  řidiče musí být dostatečně
         zabezpečeno  z hlediska  protipožární ochrany  a musí být
220 536  umístěno  před  ochrannou  stěnou  (zadní stěnou kabiny).
pokr.    Topné těleso  musí být umístěno tak  vpředu a tak vysoko,
         jak je  to jen možné  (minimálně 80 cm  nad úrovní země),
         a musí  být vybaveno  zařízeními, která  zabrání kontaktu
         jakéhokoliv předmětu s horkým  povrchem horkého tělesa či
         jeho výfukového potrubí. Smějí být použita pouze přídavná
         topení s možností  rychlého opětného spuštění ventilátoru
         spalovacího vzduchu (max. 20 s).

220 537-
220 539

         Omezovač rychlosti

220 540       Motorová  vozidla  (nákladní   automobily  a  tahače
         návěsů)  o celkové  hmotnosti převyšující  12 t  musí být
         vybavena   podle   bodu   10   261  omezovačem  rychlosti
         odpovídajícím ustanovením předpisu EHK č. 89 4/. Rychlost
         uvedená  v odstavci  2.1.2 předpisu  EHK č.  89 4/  nesmí
         překročit 85 km/h.

220 541-
220 599
                                  ODDÍL 6
                 ÚPRAVA TYPU VOZIDLA A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ

220 600       Každá úprava  typu vozidla musí  být písemně sdělena
         správnímu úřadu,  který schválil typ  vozidla. Úřad potom
         může buď:

              (1)  usoudit,   že  provedené  úpravy   nebudou  mít
         pravděpodobně  znatelný nepříznivý  účinek a  že v každém
         případě vozidlo ještě vyhovuje požadavkům, nebo

              (2)  požadovat další  zprávu o  zkoušce od  zkušebny
         odpovědné za provádění zkoušek.

--------------------------------------------
4/  Předpis EHK č. 89 [Jednotná ustanovení
    týkající se schvalování: I. vozidel
    z hlediska omezení jejich maximální
    rychlosti; II. vozidel z hlediska jejich
    vybavení omezovačem rychlosti (SLD)
    schváleného typu; III. omezovačů
    rychlosti (SLD)], s posledními změnami,
    tvořící přílohu Dohody o přijetí
    jednotných podmínek pro homologaci
    (ověřování shodnosti) a o vzájemném
    uznávání homologace výstroje a součástí
    motorových vozidel (Dohoda 1958
    s posledními změnami). Alternativně
    mohou být použita odpovídající
    ustanovení Direktivy 92/6/EEC a
    Direktivy 92/24/EEC, včetně změn,
    pokud byla uvedena do souladu
    s posledními změnami předpisu EHK
    č. 13 platnými v době schválení
    vozidla.

220 601       Potvrzení nebo zamítnutí  schválení, jež specifikuje
         změny,  musí  být   sděleno  smluvním  stranám  postupem,
         určeným v bodě 220 402.

220 602       Příslušný orgán vydávající  rozšíření schválení musí
         přidělit  sériové  číslo  každému  sdělovacímu  formuláři
         vyhotovenému  pro takové  rozšíření a  informovat ostatní
         strany sdělovacím formulářem podle vzoru v bodě 221 000.

220 603-
220 699
                                  ODDÍL 7
                              SHODNOST VÝROBY

         Vstupní hodnocení

220 700       Schvalovací orgán smluvní strany  musí ověřit - před
         udělením schválení typu - existenci uspokojivé organizace
         a postupů   pro  zajištění   účinné  kontroly   shodnosti
         vyráběných vozidel se schváleným typem.

220 701       Požadavky uvedené  v bodě 220  700 musí být  ověřeny
         pro  přesvědčení orgánu  udělujícího schválení  typu, ale
         mohou být také ověřeny pro orgán udělující schválení typu
         schvalovacím orgánem jiné smluvní strany. V tomto případě
         schvalovací orgán jiné smluvní strany připraví stanovisko
         o shodnosti  určující  oblasti  a  možnosti  výroby,  jež
         vyhovují jako relevantní pro  vozidla, jejichž typ má být
         schválen.

220 702       Schvalovací orgán musí také uznat registraci výrobce
         podle harmonizované mezinárodní normy  ISO 9002, která se
         vztahuje  na  vozidlo(a)  určené(á)  ke  schválení,  nebo
         rovnocenné akreditační normy splňující požadavky bodu 220
         700.   Výrobce  musí   uvést  podrobnosti   registrace  a
         informovat schvalovací  orgán o jakýchkoliv  změnách její
         platnosti nebo rozsahu.

220 703       Po  obdržení žádosti  od orgánu  jiné smluvní strany
         zašle   schvalovací  orgán   bez  odkladu   stanovisko  o
         shodnosti  uvedené  v  poslední  větě  bodu  220 701 nebo
         prohlášení, že takové stanovisko nemůže poskytnout.

220 704-
220 709

         Shodnost výroby

220 710       Každé  vozidlo schválené  podle tohoto  dodatku musí
         být  vyrobeno   tak,  aby  odpovídalo   schválenému  typu
         splněním ustanovení uvedených v předchozím oddílu 5.

220 711       Schvalovací  orgán  smluvní  strany,  který  uděluje
         schválení   typu  podle   tohoto  dodatku,   musí  ověřit
         existenci  přiměřených  opatření  a  dokumentačních plánů
         kontroly, jež musí být  odsouhlaseny s výrobcem pro každý
         případ  schvalování  k   provádění  těchto  zkoušek  nebo
         přidružených kontrol ve  stanovených intervalech, nutných
         k ověření  průběžné  shody  se  schváleným  typem  včetně
         zvláštních zkoušek uvedených v  tomto dodatku, pokud jsou
         aplikovatelné.

220 712       Držitel schválení musí zvláště:

              (1) Zajistit postupy  pro účinnou kontrolu shodnosti
         vozidel se schváleným typem;

              (2)  Mít přístup  ke zkušebnímu  zařízení nezbytnému
         pro kontrolu shodnosti s každým schváleným typem;

              (3)  Zajistit,  aby   výsledné  údaje  zkoušek  byly
         zaznamenány a aby připojené dokumenty zůstaly k dispozici
         po dobu  určenou v dohodě  se schvalovacím orgánem.  Tato
         doba nesmí být delší než 10 let;

              (4)  Analyzovat výsledky  každého typu  zkoušky, aby
         ověřil  a zajistil  stálost charakteristických  parametrů
         vozidla s ohledem na změnu průmyslové výroby;

              (5)  Zajistit,  aby  pro   každý  typ  vozidla  byly
         prováděny alespoň kontroly a  zkoušky, předepsané v tomto
         dodatku;

              (6)   Zajistit,   aby   každý   soubor  vzorků  nebo
         zkušebních  kusů,  dokazující  neshodnost  s daným typem,
         vedl  k   novému  výběru  vzorků  a   zkoušce.  Musí  být
         podniknuty   nezbytné   kroky    k   obnovení   shodnosti
         odpovídající výroby.

220 713       Orgán,  který vydal  schválení  typu,  může kdykoliv
         prověřit shodnost  kontrolních metod používaných  v každé
         výrobní  organizaci. Normální  četnost těchto prověřování
         musí být přiměřená opatřením  přijatým podle bodů 220 701
         nebo 220  702 tohoto dodatku. Tato  četnost musí současně
         zajistit, aby se příslušné  kontroly opakovaly v časových
         intervalech   odpovídajících  stupni   důvěry  ze  strany
         schvalujícího orgánu.

              (1) Při  všech kontrolách musí  být k dispozici  pro
         kontrolního inspektora zkušební a výrobní protokoly.

              (2) Je-li to z  hlediska povahy zkoušky vhodné, může
         inspektor   namátkově  vybrat   vzorky  k   odzkoušení  v
         laboratoři  výrobce nebo  zkušebnou uvedenou  v oddílu  9
         dále.  Minimální  počet  vzorků  může  být stanoven podle
         výsledků vlastního prověření výrobce.

220 713       (3)   Pokud   se   úroveň   kontroly   projeví  jako
pokr.    nevyhovující, nebo  zdá-li se nezbytné  prověřit platnost
         zkoušek  provedených podle  výše uvedeného  odstavce (2),
         inspektor musí vybrat vzorky k posouzení zkušebnou, která
         provádí schvalovací typové zkoušky.

              (4)   Schvalovací  orgán   může  provádět  jakoukoli
         kontrolu nebo zkoušku předepsanou v tomto dodatku.

              (5)   V  případě,   že  se   během  kontroly  objeví
         nevyhovující  výsledky, schvalovací  orgán musí zajistit,
         aby byla učiněna všechna nezbytná opatření, která povedou
         k obnovení shodnosti výroby co možná nejrychleji.

220 714-
220 719

         Postihy za neshodnost výroby

220 720       Schválení  vydané  pro   typ  vozidla  podle  tohoto
         dodatku může být odebráno,  jestliže ustanovení uvedená v
         předchozím oddílu 5 nejsou splněna.

220 721       Pokud  smluvní strana  odebrala schválení  udělené v
         minulosti,  musí to  bez odkladu  písemně sdělit ostatním
         smluvním  stranám  prostřednictvím  sdělovacího formuláře
         odpovídajícího vzoru uvedenému v bodě 221 000.

220 722-
220 799
                                  ODDÍL 8
                       DEFINITIVNÍ ZASTAVENÍ VÝROBY

220 800       Pokud držitel  schválení úplně zastavil  výrobu typu
         vozidla  schváleného  podle  tohoto  dodatku,  musí o tom
         informovat  orgán,  který  udělil  schválení. Tento orgán
         ihned  po  obdržení  relevantního   sdělení  musí  o  tom
         informovat   ostatní   smluvní   strany   prostřednictvím
         sdělovacího  formuláře odpovídajícího  vzoru uvedenému  v
         bodě 221 000.

220 801-
220 899
                                  ODDÍL 9
               NÁZVY A ADRESY ZKUŠEBEN POVĚŘENÝCH PROVÁDĚNÍM
                 SCHVALOVACÍCH ZKOUŠEK A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

220 900       Smluvní  strany musí  sdělit sekretariátu  Spojených
         národů názvy  a adresy zkušeben  odpovědných za provádění
         schvalovacích zkoušek a správních orgánů, které vystavují
         schválení a kterým se  mají zasílat formuláře osvědčující
         schválení nebo jeho  prodloužení, zamítnutí nebo odebrání
         nebo  oznámení  definitivního   zastavení  výroby  vydaná
         jinými zeměmi.

220 901-
220 999

221 000
                                  SDĚLENÍ

                  [ Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)]

         v kruhu:

         ADR 1/                        zasláno kým: Název orgánu

         ................
         ................
         ................

         Věc: 2/   SCHVÁLENÍ - VYDÁNÍ
                   SCHVÁLENÍ - PRODLOUŽENÍ
                   SCHVÁLENÍ - ZAMÍTNUTÍ
                   SCHVÁLENÍ - ODEBRÁNÍ
                   DEFINITIVNÍ ZASTAVENÍ VÝROBY VOZIDLA
                   TYP PODLE KONSTRUKČNÍHO PROVEDENÍ
                       PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

         Schválení č................   Prodloužení č. ...........

         1. Obchodní název nebo značka vozidla...................

         2. Typ vozidla: podvozek s kabinou, tahač návěsů, přívěs

                         návěs, přívěs se samonosnou karosérií 2/

            .....................................................

         3. Typ vozidla podle bodu 220 301 (2) (EX /II, EX/III, FL

            OX, AT): ............................................

         4. Název a adresa výrobce: .............................

         5. Pokud existuje, název a adresa zástupce výrobce:

            .....................................................

         6. Hmotnost vozidla:

         6.1 Technická maximální celková hmotnost kompletního

             vozidla:

             ....................................................

-------------------------------------------
1/  Rozlišovací číslo země, která vydává/
    /prodlužuje/zamítá/odebírá schválení
    [viz poznámka 1/ k bodu 220 403 (1)].

2/  Nehodící se škrtněte.

221 000
pokr.

         7.   Zvláštní vybavení vozidla:

         7.1  Vozidlo je/není vybaveno zvláštním elektrickým

              zařízením.

              Celkový popis: ...................................

         7.2  Vozidlo je/není vybaveno antiblokovacím brzdovým

              systémem

              Schvalovací číslo: ................................

              Kategorie zařízení: ...............................

         7.3  Vozidlo je/není vybaveno zpomalovacím brzdovým

              systémem

              Schvalovací číslo: ................................

              Maximální celková hmotnost vozidla odpovídající

              provedení zpomalovacího brzdového systému:.........

              Celkový popis:.....................................

         7.4  Vozidlo je/není vybaveno ochranným zařízením

              proti požáru

              Celkový popis: ....................................

         7.5  Jedná-li se o motorové vozidlo

         7.5.1 Typ motoru: zážehový; vznětový

         7.5.2 Vozidlo je/není vybaveno omezovačem rychlosti

               nastavených na rychlost ............. km/h

               Schvalovací číslo ................................

         8. Vozidlo předáno ke schválení dne ....................

         9. Zkušebna odpovědná za provedení schvalovací

            prohlídky:...........................................

        10. Datum protokolu vydaného zkušebnou ..................

        11. Číslo protokolu vydaného zkušebnou ..................

        12. Schválení vydáno/zamítnuto/prodlouženo/odebráno 3/

            .....................................................

        13. Umístění schvalovací značky na vozidle ..............

        14. Místo ...............................................

        15. Datum ...............................................

        16. Podpis ..............................................

---------------------------------------
3/  Nehodící se škrtněte

221 001-
229 999

                                DODATEK B.3

                       OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ VOZIDEL
                 PRO PŘEPRAVU NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

                             (viz bod 10 282)

230 000  Poznámka:  Rozměry osvědčení  jsou 210  x 297  mm (formát
         A4).  Použije se  přední i  zadní strany.  Barva musí být
         bílá, s úhlopříčkou v růžové barvě.

           OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ VOZIDEL PRO PŘEPRAVU NĚKTERÝCH
                             NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

         1. Osvědčení č.

            jímž  se potvrzuje,  že níže  uvedené vozidlo vyhovuje
            podmínkám  stanoveným Evropskou  dohodou o mezinárodní
            silniční   přepravě   nebezpečných   věcí   (ADR)  pro
            připuštění    k    mezinárodní    silniční    přepravě
            nebezpečných věcí.

         2. výrobce a druh vozidla ..............................

            .....................................................

         3. Státní poznávací značka (existuje-li) a číslo podvozku

            .....................................................

         4. Název a adresa dopravce, uživatele nebo vlastníka ...

            .....................................................

         5. Shora   popsané  vozidlo   bylo  podrobeno   prohlídce
            stanovené  v bodech  10 282/10  283 x/přílohy  B k ADR
            a vyhovuje  podmínkám stanoveným  pro jeho způsobilost
            k mezinárodní  silniční   přepravě  nebezpečných  věcí
            následujících tříd, číslic a písmem (v případě potřeby
            uvést pojmenování nebo identifikační číslo látky):

         6. Poznámky

         --------------------------------------------------------

         7. Platné do                 Razítko vydávajícího orgánu
                                      v :
                                      Datum:
                                      Podpis:
         --------------------------------------------------------

---------------------------
x/ Nehodící se škrtněte

230 000
pokr.
         --------------------------------------------------------

         8. Platnost prodloužena do   Razítko vydávajícího orgánu
                                      v:
                                      Datum:
                                      Podpis:
         ---------------------------------------------------------

         9. Platnost prodloužena do   Razítko vydávajícího orgánu
                                      v:
                                      Datum:
                                      Podpis:
         --------------------------------------------------------

         10.Platnost prodloužena do   Razítko vydávajícího orgánu
                                      v:
                                      Datum:
                                      Podpis:
         --------------------------------------------------------

         11.Platnost prodloužena do   Razítko vydávajícího orgánu
                                      v:
                                      Datum:
                                      Podpis:
         --------------------------------------------------------

         Poznámka  1: Každé  vozidlo musí  mít vlastní  osvědčení,
         pokud není stanoveno jinak, například pro třídu 1.

         Poznámka 2: Toto osvědčení  musí být vráceno vydávajícímu
         orgánu, je-li vozidlo vyřazeno z provozu, v případě změny
         dopravce, uživatele nebo vlastníka uvedeného v bodě 4, po
         uplynutí doby platnosti a  při významné změně podstatných
         charakteristik vozidla.

230 001-
239 999

                                DODATEK B.4

               USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VOZIDEL
                       PŘEPRAVUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI

240 000-
240 099
                                  ODDÍL 1
                  VŠEOBECNĚ, STRUKTURA A PROGRAM ŠKOLENÍ

240 100       (1)  Školení  musí  být  prováděno  podle ustanovení
         tohoto dodatku na základě bodů 10 315, 11 315 a 71 315.

              (2)  Školení  musí  poskytovat  nezbytné  znalosti a
         dovednosti teoretickým školením  a praktickými cvičeními.
         Znalosti musí být ověřeny zkouškou.

         Struktura

240 101  První  a  obnovovací  školení  musí  mít formu základního
         kurzu a, pokud je to předepsáno, speciálních kurzů.

240 102  Náplň základního kurzu musí obsahovat nejméně:

         a) všeobecné   požadavky   vztahující   se   na  přepravu
            nebezpečných věcí;

         b) hlavní druhy nebezpečí;

         c) informace o ochraně životního prostředí během přepravy
            odpadů;

         d) preventivní  a bezpečnostní  opatření přiměřené různým
            druhům nebezpečí;

         e) co  dělat v  případě nehody  (první pomoc,  bezpečnost
            silničního  provozu,  základní  znalosti  o  používání
            ochranných prostředků;

         f) označování  bezpečnostními  značkami  a  další způsoby
            signalizace nebezpečí;

         g) co řidič během přepravy smí a co nesmí dělat;

         h) účel a funkce technických zařízení na vozidlech;

         i) zákazy  společné nakládky  do jednoho  vozidla nebo do
            jednoho kontejneru;

         j) bezpečnostní   opatření   při   nakládce   a  vykládce
            nebezpečných věcí;

         k) všeobecné informaci týkající se právní odpovědnosti;

240 102  l) informace o provozu kombinované dopravy;
pokr.
         m) manipulaci a uložení kusů (ve vozidle).

240 103  Náplň  speciálního kurzu  pro přepravu  v cisternách musí
         obsahovat nejméně:

         a) chování  vozidel při  jízdě po  silnici, včetně pohybů
            nákladu;

         b) zvláštní požadavky týkající se vozidel;

         c) všeobecné teoretické znalosti různých systémů nakládky
            a vykládky vozidel;

         d) specifická  dodatečná  ustanovení   vztahující  se  na
            používání  těchto  vozidel   (osvědčení  o  schválení,
            označování  vozidel,  nápisy   a  bezpečnostní  značky
            atd.).

210 104  Náplň  speciálního kurzu  pro přepravu  látek a  předmětů
         třídy 1 musí obsahovat nejméně:

         a) zvláštní   rizika   vztahující   se   k  výbušninám  a
            pyrotechnickým látkám a předmětům;

         b) zvláštní požadavky týkající se společné nakládky látek
            a předmětů třídy 1.

240 105  Náplň speciálního kurzu pro přepravu radioaktivních látek
         třídy 7 musí obsahovat nejméně:

         a) zvláštní rizika vzhledem k ionizujícímu záření;

         b) zvláštní  požadavky  týkající  se  balení, manipulace,
            společné nakládky a uložení ve vozidle;

         c)  zvláštní opatření, která musí  být učiněna při nehodě
            za přítomnosti radioaktivních látek.

         Program prvního školení

240 106       (1) Nejkratší časový rozsah teoretické části každého
         prvního  kurzu  nebo  části  rozšířeného  kurzu  musí být
         následující:

         Základní kurz                 18 vyučovacích hodin 1/

         Speciální kurz pro přepravu
            v cisternách               12 vyučovacích hodin 1/

         Speciální kurz pro přepravu
            látek a předmětů třídy 1    8 vyučovacích hodin

240 106  Speciální kurz pro přepravu
pokr.       radioaktivních materiálů    8 vyučovacích hodin

         Celkový časový rozsah rozšířeného kurzu může být stanoven
         příslušným  orgánem,  který  musí  dodržet  časový rozsah
         základního  kurzu a  speciálního kurzu  pro cisterny, ale
         může ho doplnit zkrácenými  speciálními kurzy pro třídy 1
         a 7.

              (2) Vyučovací hodina trvá zásadně 45 minut.

              (3) Za normálních okolností  není dovoleno pro každý
         den kurzu více než 8 vyučovacích hodin.

              (4)   Individuální   praktická   cvičení   musí  být
         prováděna  v  návaznosti  na  teoretické  školení  a musí
         zahrnovat nejméně  první pomoc, hašení ohně  a co dělat v
         případě poruchy nebo nehody.

         Program obnovovacího školení

240 107       (1) Obnovovací  kurzy jsou prováděny  v pravidelných
         časových  intervalech  za  účelem  aktualizovat  znalosti
         řidičů;  musí zahrnovat  problematiku posledního  rozvoje
         techniky, vývoje právních předpisů a nebezpečných věcí.

              (2) Obnovovací kurzy musí být ukončeny před uplynutí
         časové lhůty uvedené v bodu 10 315 (3).

              (3)  Časový rozsah  každého obnovovacího  kurzu musí
         být nejméně jeden den.

              (4) Za normálních okolností  není dovoleno pro každý
         den kurzu více než 8 vyučovacích hodin.

240 108-
240 199
                                  ODDÍL 2
                            SCHVALOVÁNÍ ŠKOLENÍ

         Postup

210 200  Školicí kurzy musí být schváleny příslušným orgánem.

--------------------------------------------
1/ Dodatečné vyučovací hodiny jsou požadovány
   pro praktická cvičení uvedená v bodu 240 106
   (4) a jejich počet bude různý v závislosti
   na počtu školených řidičů.

240 201       (1)  Schválení  musí  být  vydáno  pouze  na  žádost
         předloženou písemně.

240 201       (2)  Dále  uvedené  doklady  musí  být  připojeny  k
pokr.    žádosti o schválení:

         a) podrobný  program školení  upřesňující náplň  výuky a
            uvádějící časový rozvrh a plánované vyučovací metody;

         b) kvalifikace a obor činnosti vyučujících;

         c) informace o  předpokládaných místech konání  kurzů a o
            učebních pomůckách, jakož i prostředcích pro praktická
            cvičení;

         d) podmínky pro účast na kurzech, např. počet účastníků;

              (3)  Příslušný  orgán  musí  organizovat  dozor  nad
         školením a zkouškami.

         Udělení schválení

240 202       (1)   Schválení  bude   uděleno  příslušným  orgánem
         písemně při splnění těchto podmínek, zejména:

         a) školení  musí  být  prováděno   v  souladu  s  doklady
            připojenými k žádosti o schválení;

         b) příslušný  orgán  si  vyhrazuje  právo vyslat pověřené
            osoby k účasti na školicích kurzech a zkouškách;

         c) příslušný  orgán musí  být  včas  informován o  době a
            místě jednotlivých školicích kurzů;

         d) schválení   může  být   odebráno,  jestliže   podmínky
            schválení nejsou plněny.

              (2) Ve schvalovacím dokladu  smí být uvedeno, zda se
         jedná o  základní kurzy nebo speciální  kurzy, první nebo
         obnovovací kurzy nebo o rozšířené kurzy.

240 103  Jestliže   školicí  organizace   po  obdržení   schválení
         školicího kurzu  hodlá provést změny,  které jsou závažné
         vzhledem k udělenému schválení, musí k tomu předem získat
         povolení  od  příslušného   orgánu.  Toto  ustanovení  se
         vztahuje zejména na změny týkající se programu školení.

240 204-
240 299
                                  ODDÍL 3
                    POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ŠKOLENÍ

240 300  Provozovatel  školení musí  zajistit, aby  školitelé měli
         dobré  znalosti  a  brali  v  úvahu  vývoj v předpisech a
         požadavcích na školení  týkající se přepravy nebezpečných
         věcí.  Školení musí  být tak  praktické, jako  je to  jen
         možné. Program  školení musí odpovídat  schválení, náplni
         uvedené  v bodech  240 102  až 240  105. První  školení a
         obnovovací  školení  musí   také  zahrnovat  individuální
         praktická cvičení (viz bod 240 106).

210 301-
240 399
                                  ODDÍL 4
                                  ZKOUŠKY

         První základní kurz

240 400       (1) Po ukončení školení, včetně praktických cvičení,
         musí být provedeny zkoušky základního kurzu.

              (2)  Při  zkoušce  musí  kandidát  prokázat,  že  má
         znalosti, přehled  a dovednosti pro  praxi řidiče vozidel
         přepravujících   nebezpečné  věci,   které  jsou   náplní
         základního kurzu.

              (3)  Pro tento  účel příslušný  orgán nebo  zkušební
         orgán schválený příslušným  orgánem musí připravit seznam
         otázek, které odpovídají bodům  náplně uvedené v bodu 240
         102.  Otázky  při  zkoušce  musí  být  vybrány  z  tohoto
         seznamu.  Kandidáti  nesmí  před  zkouškou  nic  vědět  o
         otázkách,  které  jsou  pro   zkoušku  vybrány  z  jejich
         seznamu.

              (4)   Po   ukončení   rozšířeného   kurzu  může  být
         uspořádána pouze jedna zkouška.

              (5) Každý  příslušný orgán musí  dohlížet na způsoby
         zkoušek.

              (6)  Zkouška  musí  mít  formu  písemné zkoušky nebo
         kombinace  písemné a  ústní zkoušky.  Každý kandidát musí
         dostat nejméně  25 písemných otázek.  Doba trvání zkoušky
         musí  být  nejméně  45  minut.  Otázky  mohou být různého
         stupně obtížnosti a mohou být hodnoceny různou váhou.

         První  speciální kurzy  pro přepravu  v cisternách  a pro
         přepravu  výbušných  látek  a  předmětů  a  pro  přepravu
         radioaktivních látek

240 401       (1) Po úspěšném složení  zkoušky ze základního kurzu
         a po  absolvování   speciálního  kurzu  pro   přepravu  v
         cisternách  a/nebo  pro   přepravu  výbušnin  a/nebo  pro
         přepravu radioaktivních  látek se může  kandidát účastnit
         odpovídající zkoušky.

              (2) Zkouška  musí být provedena  a dohlížena stejným
         způsobem, jak je uvedeno v předchozím bodu 240 400.

              (3) V každém specializovaném kurzu musí být položeno
         nejméně 15 otázek.

         Obnovovací kurz

240 402       (1)  Po  absolvování   obnovovacího  kurzu  se  může
         kandidát účastnit odpovídající zkoušky.

              (2) Zkouška  musí být provedena  a dohlížena stejným
         způsobem, jak je uvedeno v předchozím bodu 240 400.

              (3)  V každém  obnovovacím kurzu  musí být  položeno
         nejméně 15 otázek.

240 403-
240 499
                                  ODDÍL 5
                        OSVĚDČENÍ O ŠKOLENÍ ŘIDIČE

240 500       (1) Podle  odstavce (9) bodu  10 315 osvědčení  bude
         vydáno:

         a) po absolvování  základního kurzu a  za předpokladu, že
            kandidát úspěšně složil zkoušku podle předchozího bodu
            240 400;

         b) případně po absolvování speciálního kurzu pro přepravu
            v cisternách   nebo  přepravu   výbušných  látek  nebo
            předmětů nebo pro  přepravu radioaktivních látek, nebo
            po získání znalostí podle bodu 11 315 (3) nebo bodu 71
            315,  a  za  předpokladu,  že  kandidát úspěšně složil
            zkoušku podle předchozího bodu 240 401.

              (2)  Osvědčení  bude  prodlouženo, jestliže kandidát
         prokáže, že absolvoval obnovovací  kurz podle bodu 10 315
         (3) a že úspěšně složil zkoušku podle výše uvedeného bodu
         240 402.

240 501-
249 999

                                DODATEK B.5
                   SEZNAM LÁTEK A IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL

              (1)  Identifikační  číslo  nebezpečnosti  sestává ze
         dvou  nebo  tří  číslic.  Obecně  označují  číslice  tato
         nebezpečí:

              2  Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
              3  Hořlavost kapalin (par) a plynů
              4  Hořlavost tuhých látek
              5  Vznětlivost (podporující hoření)
              6  Jedovatost
              7  Radioaktivita
              8  Žíravost
              9  Nebezpečí prudké samovolné reakce

         POZNÁMKA:  Nebezpečí prudké  samovolné reakce  ve významu
         číslice  9 zahrnuje  možnost vyplývající  z povahy látky,
         nebezpečí   výbuchu,   rozpadu   a   polymerační   reakce
         následované  uvolňováním  značného  tepla  nebo hořlavých
         a/nebo jedovatých plynů.

         Zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného druhu
         nebezpečí.

         Postačuje-li   k  označení   nebezpečnosti  látky  jediná
         číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou.

         Kombinace  následujících  číslic   mají  přitom  zvláštní
         význam:  22,  323,  333,  362,  382,  423,  446, 44, 462,
         482, 539, 606, 623, 642, 823,  842 a 90 [viz odstavec (2)
         dále].

         Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti písmeno
         "X", znamená to, že látka reaguje nebezpečně s vodou. Pro
         takové  látky smí  být  použita  voda pouze  po schválení
         znalci.

              (2)  Identifikační  čísla  nebezpečnosti  uvedená  v
         odstavci (3) mají tento význam:

              20 dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika
              22 zchlazený zkapalněný plyn, dusivý
             223 zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý
             225 zchlazený zkapalněný vznětlivý plyn (podporující
                 hoření)
              23 hořlavý plyn
             239 hořlavý plyn, který může vyvolat samovolně
                 prudkou reakci
250 000       25 vznětlivý plyn (podporující hoření)
pokr.              26 jedovatý plyn
             263 jedovatý plyn hořlavý
             265 jedovatý plyn, vznětlivý (podporující hoření)
             268 jedovatý plyn, žíravý

              30 hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23oC a 61oC
                 včetně) nebo hořlavá kapalina nebo tuhá látka
                 v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším než
                 61oC ohřátá na teplotu rovnou nebo vyšší než její
                 bod vzplanutí, nebo samozahřívající se kapalina
             323 hořlavá kapalina reagující s vodou a vyvíjející
                 hořlavé plyny
            X323 hořlavá kapalina reagující nebezpečně s vodou a
                 vyvíjející hořlavé plyny x/
              33 lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23oC)
             333 samozápalná látka
            X333 samozápalná kapalina reagující nebezpečně
                 s vodoux/
             336 lehce hořlavá kapalina, jedovatá
             338 lehce hořlavá kapalina, žíravá
            X338 lehce hořlavá kapalina, žíravá, reagující
                 nebezpečně s vodou x/
             339 lehce hořlavá kapalina, která může vyvolat
                 samovolně prudkou reakci
              36 hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23oC a 61oC
                 včetně) slabě jedovatá nebo samozahřívající se
                 kapalina, jedovatá
             362 hořlavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpečně
                 s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
            X362 hořlavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpečně
                 s vodou, vyvíjející hořlavé plyny x/
             368 hořlavá kapalina, jedovatá, žíravá
              38 hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23oC a 61oC
                 včetně), žíravá
             382 hořlavá kapalina, žíravá, reagující s vodou,
                 vyvíjející hořlavé plyny
            X382 hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně
                 s vodou, vyvíjející nebezpečné plyny x/
              39 hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně
                  prudkou reakci

              40 hořlavá tuhá látka nebo samovolně se rozkládající
                 látka nebo samozahřívající se látka
             423 tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející hořlavé
                 plyny
            X423 hořlavá tuhá látka reagující nebezpečně s vodou,
                 vyvíjející hořlavé plynyx/
              43 samovolně hořlavá (pyroforická) látka
              44 hořlavá tuhá látka, která je při zvýšené teplotě
                 v roztaveném stavu

----------------------------------------------
x/ Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

250 000      446 hořlavá tuhá látka, jedovatá, která je při
pokr.            zvýšené teplotě v roztaveném stavu
              46 hořlavá látka, jedovatá
             462 jedovatá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející
                 hořlavé plyny
            X462 tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející jedovaté
                 plyny x/
              48 hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka,žíravá
             482 žíravá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející
                 hořlavé plyny
            X482 tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející žíravé
                 plyny x/

              50 vznětlivá látka (podporující hoření)
             539 hořlavý organický peroxid
              55 silně vznětlivá látka (podporující hoření)
             556 silně vznětlivá látka (podporující hoření),
                 jedovatá
             558 velmi vznětlivá látka (podporující hoření),žíravá
             559 velmi vznětlivá látka (podporující hoření), která
                 může vyrovnat samovolně prudkou reakci
              56 vznětlivá látka (podporující hoření), jedovatá
             568 vznětlivá látka (podporující hoření), jedovatá,
                 žíravá
              58 vznětlivá látka (podporující hoření), žíravá
              59 vznětlivá látka (podporující hoření), která může
                 vyvolat samovolně prudkou reakci

              60 jedovatá nebo slabě jedovatá látka
             606 infekční látka
             602 jedovatá kapalina, která reaguje s vodou,
                 vytvářející hořlavé plyny
              63 jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23oC
                 a 61oC včetně)
             638 jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23oC
                 a 61oC včetně), žíravá
             639 jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí do
                 61oC, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
              64 jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající
                 se
             642 jedovatá tuhá látka, která reaguje s vodou,
                 vyvíjející hořlavé plyny
              65 jedovatá tuhá látka, působící vznětlivě
                 (podporující hoření)
              66 velmi jedovatá látka
             663 velmi jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí
                 nejvýše 61oC)
             664 velmi jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo
                 samozahřívající se
             665 velmi jedovatá látka, působící vznětlivě
                 (podporující hoření)

-----------------------------------------------
x/ Voda nesmí být použita bez schválení znalci

250 000      668 velmi jedovatá látka, žíravá
pokr.        669 velmi jedovatá látka, která může vyvolat
                 samovolně prudkou reakci
              68 jedovatá látka, žíravá
              69 jedovatá látka, která může vyvolat samovolně
                 prudkou reakci

              70 radioaktivní látka
              72 radioaktivní plyn
             723 radioaktivní plyn, hořlavý
              73 radioaktivní kapalina, hořlavá (bod vzplanutí
                 61oC nebo nižší)
              74 radioaktivní tuhá látka, hořlavá
              75 radioaktivní látka, působící vznětlivě
                 (podporující hoření)
              76 radioaktivní látka, jedovatá
              78 radioaktivní látka, žíravá

              80 žíravá nebo slabě žíravá látka
             X80 žíravá nebo slabě žíravá látka reagující
                 nebezpečně s vodou x/
             823 žíravá kapalina, která reaguje s vodou,
                 vyvíjející hořlavé plyny
              83 žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá
                 (bod vzplanutí mezi 21oC a 61oC včetně)
             X83 žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá
                 (bod vzplanutí mezi 21oC a 61oC včetně),
                 reagující nebezpečně s vodou x/
             839 žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá
                 (bod vzplanutí mezi 21oC a 61oC včetně),
                 která může vyvolat samovolně prudkou reakci
            X839 žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá
                 (bod vzplanutí mezi 21oC a 61oC včetně),
                 která může vyvolat samovolně prudkou reakci
                 a reagující nebezpečně s vodou x/
              84 žíravá tuhá látka, hořlavá nebo
                 samozahřívající se
             842 žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou,
                 vyvíjející hořlavé plyny
              85 žíravá nebo slabě žíravá látka, vznětlivá
                 (podporující hoření)
             856 žíravá nebo slabě žíravá látka, vznětlivá
                 (podporující hoření), jedovatá
              86 žíravá nebo slabě žíravá látka, jedovatá
              88 silně žíravá látka
             X88 silně žíravá látka reagující nebezpečně
                 s vodou x/
             883 silně žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí
                 mezi 23oC a 61oC včetně)
             884 silně žíravá tuhá látka, hořlavá nebo
                 samozahřívající se

----------------------------------------------
x/ Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

250 000   885 silně žíravá látka, vznětlivá (podporující hoření)
pokr.     886 silně žíravá látka, jedovatá
         X886 silně žíravá látka, jedovatá, reagující nebezpečně
              s vodou x/
           89 žíravá nebo slabě žíravá látka, která může vyvolat
              samovolně prudkou reakci

           90 prostředí ohrožující látka, jiné nebezpečné látky
           99 jiné nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu

              (3) Identifikační  čísla zmíněná v bodě  10 500 jsou
         uvedena dále v následujících tabulkách I, II a III.

         POZNÁMKA 1:  Identifikační čísla, která  musí být uvedena
         na oranžových  tabulkách, je nutno  hledat v prvé  řadě v
         tabulce 1. Pokud, v případě  látek tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3,
         5.1,  5.2, 6.1,  6.2, 7,  8 a  9, není pojmenování látky,
         která se  má přepravovat, nebo  hromadné pojmenování, pod
         nějž  tato látka  spadá, v  tabulce 1  uvedeno, je  nutno
         vyhledat identifikační čísla v tabulce 2.

         POZNÁMKA 2:  Tabulka 3 obsahuje  všechny látky uvedené  v
         tabulkách 1 a 2  seřazené vzestupně podle identifikačních
         čísel látky.

250 000
pokr.
                                 TABULKA 1

              Seznam látek označených jejich chemickým názvem nebo
         hromadným pojmenováním, jímž  je přiděleno "identifikační
         číslo  látky" [sloupec  (b)] [k  roztokům a  směsím látek
         jako jsou  přípravky a odpady  viz rovněž bod  2002 (8) a
         (9)].

              Tato  tabulka  obsahuje  rovněž  látky, které nejsou
         uvedeny  ve  vyjmenování  látek  jednotlivých tříd, avšak
         které  přitom  spadají  pod  třídy  a  číslice uvedené ve
         sloupci (e).

         POZNÁMKA: K látkám tříd 3, 4.1,  4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7, 8
         a 9, které nejsou zmíněny v  této tabulce, viz tabulku 2.
         Látky jsou uvedeny v abecedním pořadí.

+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|                                               | Ident|Ident.|Bezpeč- |Třída         |
|         Pojmenování látky                     | číslo|číslo |nostní  |a číslice     |
|                                               | látky|nebez-|značky  |vyjmenování   |
|                                               |      |peč - |        |látek         |
|                                               |      |nosti |        |              |
|                                               |(dolní|(horní|vzor č. |              |
|                                               | část)| část)|        |              |
|              (a)                              |  (b) |  (c) | (d)    |  (e)         |
+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|                                               |      |      |        |              |
|      Acetal (1,1-diethoxyethan .............. | 1088 |   33 | 3      |3       3 b   |
|      Acetaldehyd (ethanal) .................. | 1089 |   33 | 3      |3       1 a   |
|      Acetaldehydoxim ........................ | 2332 |   30 | 3      |3      31 c   |
|      Acetoarsenitan měďnatý ................. | 1585 |   60 | 6.1    |6.1    51 b   |
|      Acetoin (acetylmethylkarbinol).......... | 2621 |   30 | 3      |3      31 c   |
|      Aceton ................................. | 1090 |   33 | 3      |3       3 b   |
|      Acetonitril (methylkyanid) ............. | 1648 |   33 | 3      |3       3 b   |
|      Acetonkyanhydrin........................ | 1541 |   66 | 6.1    |6.1    12 a   |
|      Acetonové oleje ........................ | 1091 |   33 | 3      |3       3 b   |
|      Acetylbromid ........................... | 1716 |   80 | 8      |8      35 b 1 |
|      Acetylen, rozpuštěný ................... | 1001 |  239 | 3      |2       4F    |
|      Acetylchlorid .......................... | 1717 | X338 | 3+8    |3      25 b   |
|      Acetyljodid ............................ | 1898 |   80 | 8      |8      35 b 1 |
|      Adiponitril (nitril kyseliny adipové)... | 2205 |   60 | 6.1    |6.1    12 c   |
|      Akridin ................................ | 2713 |   60 | 6.1    |6.1    12 c   |
|      Akrolein, inhibitovaný ................. | 1092 |  663 | 3.1+3  |6.1     8 a 2 |
|      Akrolein dimer, stabilizovaný .......... | 2607 |   39 | 3      |3      31 c   |
|      Akrylamid .............................. | 2074 |   60 | 6.1    |6.1    12 c   |
|      Akrylamid, roztoky ..................... | 2074 |   60 | 6.1    |6.1    12 c   |
|      Akrylnitril (vinylkyanid), stabilizovaný | 1093 |  336 | 3+6.1  |3      11 a   |
|      Aldol (beta-hydroxybutyraldehyd) ....... | 2839 |   60 | 6.1    |6.1    14 b   |
|      Alkohol ethylnatý a jeho vodné roztoky   |      |      |        |              |
|          s více než 70 % alkoholu ........... | 1170 |   33 | 3      |3       3 b   |
|                                               |      |      |        |              |

250 000
pokr.

+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|                                               | Ident|Ident.|Bezpeč- |Třída         |
|         Pojmenování látky                     | číslo|číslo |nostní  |a číslice     |
|                                               | látky|nebez-|značky  |vyjmenování   |
|                                               |      |peč - |        |látek         |
|                                               |      |nosti |        |              |
|                                               |(dolní|(horní|vzor č. |              |
|                                               | část)| část)|        |              |
|              (a)                              |  (b) |  (c) | (d)    |  (e)         |
+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|      Alkoholické nápoje ..................... | 3065 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Alkoholické nápoje ..................... | 3065 |   33 |3       |3       3 b   |
|      Alkylaluminium ......................... | 3051 | X333 |4.2+4.3 |4.2    31 a   |
|      Alkylaluminium halogenidy .............. | 3052 | X333 |4.2+4.3 |4.2    32 a   |
|      Alkylaluminium hydridy ................. | 3076 | X333 |4.2+4.3 |4.2    32 a   |
|      Alkyllithium ........................... | 2445 | X333 |4.2+4.3 |4.2    31 a   |
|      Alkylmagnesium ......................... | 3053 | X333 |4.2+4.3 |4.2    31 a   |
|      Alkylsulfonová kyselina, tuhá .......... | 2583 |   80 |8       |8       1 b   |
|      Alkylsulfonová kyselina, kapalná ....... | 2584 |   80 |8       |8       1 b   |
|      Alkylsulfonová kyselina, tuhá .......... | 2585 |   80 |8       |8      34 c   |
|      Alkyly olova s organickými sloučeninami, |      |      |        |              |
|          které obsahují halogen, směsi ...... | 1649 |   66 |6.1     |6.1    31 a   |
|      Allylacetát ............................ | 2333 |  336 |3+6.1   |3      17 b   |
|      Allylalkohol ........................... | 1098 |  663 |6.1+3   |6.1     8 + 2 |
|      Allylamin .............................. | 2334 |  663 |6.1+3   |6.1     7 + 2 |
|      Allylbromid ............................ | 1099 |  336 |3+6.1   |3      16 a   |
|      Allylethylether ........................ | 2335 |  336 |3+6.1   |3      17 b   |
|      Allylformiát (mravenčan allylnatý) ..... | 2336 |  336 |3+6.1   |3      17 a   |
|      Allylglycidylether...................... | 2219 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Allylchlorformiát (allylester kyseliny.. |      |      |        |              |
|          chloromravenčí) .................... | 1722 |  668 |6.1+8.3 |6.1    28 a   |
|      Allylchlorid ........................... | 1100 |  336 |3+6.1   |3      16 a   |
|      Allylisothiokyanát, inhibitovaný ....... | 1545 |  639 |6.1+3   |6.1    20 b   |
|      Allyljodid ............................. | 1723 |  338 |3+8     |3      25 b   |
|      Allyltrichlorsilan, stabilizovaný ...... | 1724 | X839 |8+3     |8      37 b   |
|      Amalgamy alkalických kovů .............. | 1389 | X423 |4.3     |4.3    11 a   |
|      Amalgamy kovů alkalických zemin ........ | 1392 | X423 |4.3     |4.3    11 a   |
|      Amidy alkalických kovů ................. | 1390 |  423 |4.3     |4.3    19.b   |
| 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol ................... | 3055 |   80 |8       |8      53 c   |
|    N-Aminoethylpiperazin .................... | 2815 |   80 |8       |8      53 c   |
|      Aminofenoly (o-,m-,p-) ................. | 2512 |   60 |6.1     |6.1    12 c   |
|      Aminopyridiny (o-,m-,p-) ............... | 2671 |   60 |6.1     |6.1    12 b   |
|    2-Amino-4-chlorfenol ..................... | 2673 |   60 |6.1     |6.1    12 b   |
|    2-Amino-5-diethylaminopentan ............. | 2946 |   60 |6.1     |6.1    12 c   |
|      Ammoniumdinitro-o-kresolát ............. | 1843 |   60 |6.1     |6.1    12 b   |
|      Amylacetát (octan amylnatý, amylester    |      |      |        |              |
|          kyseliny octové) ................... | 1104 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Amylalkoholy ........................... | 1105 |   30 |3       |3      31 c   |
|terc.-Amylalkoholy ........................... | 1105 |   33 |3       |3       3 b   |
| di-n-Amylamin ............................... | 2841 |   36 |3+6.1   |3      32 c   |
|      Amylaminy (n-amylamin, terc-amylamin) .. | 1106 |  338 |3+8     |3      22 b   |
|      Amylaminy (sec-amylamin) ............... | 1106 |   38 |3+8     |3      33 c   |
|                                               |      |      |        |              |

250 000
pokr.

+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|                                               | Ident|Ident.|Bezpeč- |Třída         |
|         Pojmenování látky                     | číslo|číslo |nostní  |a číslice     |
|                                               | látky|nebez-|značky  |vyjmenování   |
|                                               |      |peč - |        |látek         |
|                                               |      |nosti |        |              |
|                                               |(dolní|(horní|vzor č. |              |
|                                               | část)| část)|        |              |
|              (a)                              |  (b) |  (c) | (d)    |  (e)         |
+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|      Amylbutyráty (máselnan amylnatý) ....... | 2620 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Amylchlorid (1-chlorpentan ............. | 1107 |   33 |3       |3       3 b   |
|      Amylmerkaptan .......................... | 1111 |   33 |3       |3       3 b   |
|      Amylmethylketon ........................ | 1110 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Amylnitrát (dusičnan amylnatý) ......... | 1112 |   30 |3       |3      31 c   |
|      Amyltrichlorsilan ...................... | 1728 |  X80 |8       |8      36 b   |
|      Anhydrid kyseliny fosforečné (oxid       |      |      |        |              |
|          fosforečný ......................... | 1807 |   80 |8       |8      16 b   |
|      Anhydrid kyseliny ftalové (ftalanhydrid) | 2214 |   80 |8       |8      31 c   |
|      Anhydrid kyseliny isomáselné ........... | 2530 |   38 |3+8     |3      33 c   |
|      Anhydrid kyseliny maleinové ............ | 2215 |   80 |8       |8      31 c   |
|      Anhydrid kyseliny máselné .............. | 2739 |   80 |8       |8      32 c   |
|      Anhydrid kyseliny octové ............... | 1715 |   83 |8+3     |8      32 b 2 |
|      Anhydrid kyseliny propionové ........... | 2496 |   80 |8       |8      32 c   |
|      Anhydrid kyseliny sírové (oxid sírový).. | 1829 |  X88 |8       |8       1 a   |
|      Anhydrid kyseliny tetrahydroftalové .... | 2698 |   80 |8       |8      31 c   |
|      Anilin ................................. | 1547 |   60 |6.1     |6.1    12 b   |
|      Anizidiny .............................. | 2431 |   60 |6.1     |6.1    12 c   |
|      Anizoylchlorid ......................... | 1729 |   80 |8       |8      35 b 1 |
|      Antimon, prášek ........................ | 2871 |   60 |6.1     |6.1    59 c   |
|      Argon, hluboko zchlazený, zkapalněný ... | 1951 |   22 |2       |2       3A    |
|      Argon, stlačený ........................ | 1006 |   20 |2       |2       1A    |
|      Arsanilát sodný ........................ | 2473 |   60 |6.1     |6.1    34 c   |
|      Arsen .................................. | 1558 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničitan vápenatý a arsenitan         |      |      |        |              |
|          vápenatý, směs, tuhý ............... | 1574 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan amonný ...................... | 1546 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan draselný .................... | 1677 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan hořečnatý ................... | 1622 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnany olova ...................... | 1617 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan rtuťnatý .................... | 1623 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan sodný ....................... | 1685 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan vápenatý .................... | 1573 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan zinečnatý ................... | 1712 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan zinečnatý a arsenitan         |      |      |        |              |
|          zinečnatý, směs .................... | 1606 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arseničnan železnatý ................... | 1608 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arsenitan draselný ..................... | 1678 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arsenitan měďnatý ...................... | 1586 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arsenitany olova ....................... | 1618 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arsenitan sodný, v tuhém stavu ......... | 2027 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|      Arsenitan sodný, vodné roztoky ......... | 1686 |   60 |6.1     |6.1    51 b, c|
|      Arsenitan strontnatý ................... | 1691 |   60 |6.1     |6.1    51 b   |
|                                               |      |      |        |              |

250 000
pokr.

+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|                                               | Ident|Ident.|Bezpeč- |Třída         |
|         Pojmenování látky                     | číslo|číslo |nostní  |a číslice     |
|                                               | látky|nebez-|značky  |vyjmenování   |
|                                               |      |peč - |        |látek         |
|                                               |      |nosti |        |              |
|                                               |(dolní|(horní|vzor č. |              |
|                                               | část)| část)|        |              |
|              (a)                              |  (b) |  (c) | (d)    |  (e)         |
+-----------------------------------------------+------+------+--------+--------------+
|      Arsenitan stříbrný ..................... | 1683 |   60 |6.1     |6.1   51 b    |
|      Arsenitan zinečnatý .................... | 1712 |   60 |6.1     |6.1   51 b    |
|      Arsenitan železitý ..................... | 1607 |   60 |6.1     |6.1   51 b    |
|      Arsenový prach ......................... | 1562 |   60 |6.1     |6.1   51 b    |
|      Arylsulfonová kyselina, tuhá ........... | 2583 |   80 |8       |8      1 b    |
|      Arylsulfonová kyselina, kapalná ........ | 2584 |   80 |8       |8      1 b    |
|      Arylsulfonová kyselina, tuhá ........... | 2586 |   80 |8       |8     34 c    |
|      Asbest bílý (chrysotil, aktinolith,      |      |      |        |              |
|          antophylit, tremolit) .............. | 2590 |   90 |9       |9      1 c    |
|      Asbest hnědý (amosit nebo mysorit) ..... | 2212 |   90 |9       |9      1 b    |
|      Asbest modrý (krokydolith) ............. | 2212 |   90 |9       |9      1 b    |
|      Barva a barvivo ........................ | 1263 |   33 |3       |3      5 a,b,c|
|      Barva a barvivo ........................ | 1263 |   30 |3       |3     31 c    |
|      Barvivo a polotovar barviva, kapalné,    | 2801 |      |        |              |
|          žíravé, j.n. ....................... | 2801 |   80 |8       |8     66 a    |
|                                               | 2801 |   80 |8       |8     66 b,c, |
|      Barvy, ředidla, rozpouštědla ........... | 3066 |   80 |8       |8     66 b,c  |
|      Barvy tiskařské ........................ | 1210 |   33 |3       |3      5 a,b,c|
|      Barvy tiskařské ........................ | 1210 |   30 |3       |3     31 c    |
|      Baryum ................................. | 1400 |  423 |4.3     |4.3   11 b    |
|      Bateriová kapalina, alkalická .......... | 2797 |   80 |8       |8     42 b    |
|      Bavlna ................................. | 1365 |   40 |4.2     |4.2    3 c    |
|      Bavlněné odpady obsahující olej ........ | 1364 |   40 |4.2     |4.2    3 c    |
|      Benzalchlorid (benzylidenchlorid) ...... | 1886 |   60 |6.1     |6.1   15 b    |
|      Benzen ................................. | 1114 |   33 |3       |3      3 b    |
|      Benzensulfonylchlorid .................. | 2225 |   80 |8       |8     35 c    |
|      Benzidin ............................... | 1885 |   60 |6.1     |6.1   12 b    |
|      Benzoát rtuťnatý ....................... | 1631 |   60 |6.1     |6.1   52 b    |
|      Benzochinon ............................ | 2587 |   60 |6.1     |6.1   14 b    |
|      Benzonitril ............................ | 2224 |   60 |6.1     |6.1   12 b    |
|      Benzothiol (Thiofenol) ................. | 2337 |  663 |6.1+3   |6.1   20 a    |
|      Benzotrifluorid ........................ | 2338 |   33 |3       |3      3 b    |
|      Benzotrichlorid (trichlormethylbenzen) . | 2226 |   80 |8       |8     66 b    |
|      Benzoylchlorid ......................... | 1736 |   80 |8       |8     35 b 1  |
|      Benzylbromid ........................... | 1737 |   68 |6.1+8   |6.1   27 b    |
|      Benzyldimethylamin ..................... | 2619 |   83 |8+3     |8     54 b    |
|      Benzylchlorformiát (benzylester kyseliny |      |      |        |              |
|          chloromravenčí) .................... | 1739 |   88 |8       |8     64 a    |
|      Benzylchlorid .......................... | 1738 |   68 |6.1+8   |6.1   27 b    |
|      Benzyljodid ............................ | 2653 |   60 |6.1     |6.1   15 b    |
|                                               |      |      |        |              |
+----------------------------------------+------+--------+--------+------------+
| Benzylkyanid (fenylacetonitril) .......| 2470 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Berylium, prášek ......................| 1567 |     64 | 6.1+4.1|6.1  54 b 1 |
| Bis-aminopropylamin (dipropylentriamin,|      |        |        |            |
|  3,3°-imino-bis-propylamin) ...........| 2269 |     80 | 8      |8    53 c   |
|1, 2-Bisdimethylaminoethan (tetramethyl-|      |        |        |            |
| ethylendiamin) ........................| 2372 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Borneol ...............................| 1312 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Brom nebo roztoky bromu ...............| 1744 |    886 | 8+6.1  |8    14     |
|2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol ..........| 3241 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
|omega-Bromacetofenon (fenacylbromid) ...| 2645 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Bromaceton ............................| 1569 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
| Bromacetylbromid ......................| 2513 |    X80 | 8      |8    35 b 1 |
| Brombenzen ............................| 2514 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Brombenzylkyanidy .....................| 1694 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
|2-Brombutan ............................| 2339 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2-Bromethylethylether ..................| 2340 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Bromchlordifluormethan (R 12 B1) ......| 1974 |     20 | 2      |2     2A    |
| Bromchlormethan .......................| 1887 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Bromičnan barnatý .....................| 2719 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Bromičnan draselný ....................| 1484 |     50 | 5.1    |5.1  16 b   |
| Bromičnan hořečnatý ...................| 1473 |     50 | 5.1    |5.1  16 b   |
| Bromičnan sodný .......................| 1494 |     50 | 5.1    |5.1  16 b   |
| Bromičnan zinečnatý ...................| 2469 |     50 | 5.1    |5.1  16 c   |
| Bromid arsenitý (arsenbromid) .........| 1555 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Bromid boritý (tribromboran)(BBr3) ....| 2692 |    X88 | 8      |8    12 a   |
| Bromid fosforečný .....................| 2691 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Bromid fosforilu, roztavený ...........| 2576 |     80 | 8      |8    15     |
| Bromid fosforitý (PBr3) ...............| 1808 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Bromid hlinitý, bezvodý (AlBr3) .......| 1725 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Bromid hlinitý, roztoky ...............| 2580 |     80 | 8      |8     5 c   |
| Bromid rtuťnatý .......................| 1634 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Bromid uhličitý (tetrabrommethan) .....| 2516 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Bromkyan ..............................| 1889 |    668 | 6.1+8  |6.1  27 a   |
| Brommethan a dibrommethan, směs,       |      |        |        |            |
|  kapalná ..............................| 1647 |     66 | 6.1    |6.1  15 a   |
| Brommethylpropany .....................| 2342 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Bromoform .............................| 2515 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Bromovodík, bezvodý ...................| 1048 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Bromovodík, roztoky ...................| 1788 |     80 | 8      |8     5 b,c |
|2-Brompentan ...........................| 2343 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Brompropan ............................| 2344 |     33 | 3      |3     3 b   |
|3-Brompropyn ...........................| 2345 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Bromtrifluorethylen ...................| 2419 |     23 | 3      |2     2F    |
| Bromtrifluormethan (R 13B1) ...........| 1009 |     20 | 2      |2     2A    |
|1-Brom-3-chlorpropan ...................| 2688 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
|1-Brom-3-methylbutan ...................| 2341 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Brucin ................................| 1570 |     66 | 6.1    |6.1  90 a   |
| Břidličný olej ........................| 1288 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Břidličný olej ........................| 1288 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1,2-Butadien, inhibitovaný .............| 1010 |    239 | 3      |2     2F    |
|1,3-Butadien, inhibitovaný .............| 1010 |    239 | 3      |2     2F    |
| Butan .................................| 1011 |     23 | 3      |2     2F    |
| Butan (obchodní název): viz Směs A, A 0| 1965 |     23 | 3      |2     2F    |
| Butandion (diacetyl) ..................| 2346 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butanoly ..............................| 1120 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Butanoly ..............................| 1120 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Buten-1 (butylen) .....................| 1012 |     23 | 3      |2     2F    |
|cis-Buten-2 ............................| 1012 |     23 | 3      |2     2F    |
|trans-Buten-2 ..........................| 1012 |     23 | 3      |2     2F    |
| Buteny, směs ..........................| 1012 |     23 | 3      |2     2F    |
| Butin-1, 4-diol .......................| 2716 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Butin-2 (dimethylacetylen, Krotonylen) | 1144 |    339 | 3      |3     1 a   |
| Butylacetáty ..........................| 1123 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Butylacetáty ..........................| 1123 |     33 | 3      |3     3 b   |
|n-Butylakrylát .........................| 2348 |     39 | 3      |3    31 c   |
|n-Butylamin ............................| 1125 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
|N-Butylaniliny .........................| 2738 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|n-Butylnitrit ..........................| 2351 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butylbenzeny ..........................| 2709 |     30 | 3      |3    31 c   |
|n-Butylbromid (1-Brombutan) ............| 1126 |     33 | 3      |3     3 b   |
|terc.-Butylcyklohexylchlorformiát       |      |        |        |            |
| (terc.-butylcykloester kyseliny chloro-|      |        |        |            |
| mravenčí) .............................| 2747 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
|1,2-Butylenoxid, stabilizovaný .........| 3022 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Butylfenoly, kapalné ..................| 2228 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Butylfenoly, v roztaveném stavu .......| 2229 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
|n-Butylformiát (mravenčan n-butylnatý)..| 1128 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butylchloridy .........................| 1127 |     33 | 3      |3     3 b   |
|n-Butylchlorkarbonát (n-butylchlor-     |      |        |        |            |
| formiát) ..............................| 2743 |    638 | 6.1+3+8|6.1  28 b   |
|N,n-Butylimidazol ......................| 2690 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|n-Butylisokyanát .......................| 2485 |    663 | 6.1+3  |6.1   6 a   |
|terc.-Butylisokyanát ...................| 2484 |    663 | 6.1+3  |6.1   6 a   |
| Butylmerkaptan ........................| 2347 |     33 | 3      |3     3 b   |
|n-Butylmethakrylát, stabilizovaný ......| 2227 |     39 | 3      |3    31 c   |
| Butylmethylether ......................| 2350 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butylnitrity ..........................| 2351 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butylpropionát (propionan butylnatý) ..| 1914 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Butyltolueny ..........................| 2667 |     60 | 6.1    |6.1  25 c   |
| Butyltrichlorsilan ....................| 1747 |    X83 | 8+3    |8    37 b   |
| Butylvinylether .......................| 2352 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Butyraldehyd ..........................| 1129 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Butyraldoxim ..........................| 2840 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Butyronitril (nitril kyseliny máselné) | 2411 |    336 | 3+6.1  |3    11 b   |
| Butyrylchlorid (chlorid kyseliny       |      |        |        |            |
|  máselné) .............................| 2353 |    338 | 3+8    |3    25 b   |
| Cer ...................................| 3078 |    423 | 4.3    |4.3  13 b   |
| Cesium ................................| 1407 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Cyklobutan ............................| 2601 |     23 | 3      |2     2F    |
| Cyklobutylchlorformiát (chloromravenčan|      |        |        |            |
|  cyklobutylnatý) ......................| 2744 |    638 | 6.1+3+8|6.1  28 b   |
|1,5,9-Cyklododekatrien .................| 2518 |     60 | 6.1    |6.1  25 c   |
| Cykloheptan ...........................| 2241 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cykloheptatrien .......................| 2603 |    336 | 3+6.1  |3    19 b   |
| Cyklohepten ...........................| 2242 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cyklohexan ............................| 1145 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cyklohexanon ..........................| 1915 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklohexen ............................| 2256 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cyklohexenyltrichlorsilan .............| 1762 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Cyklohexylacetát ......................| 2243 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklohexylamin ........................| 2357 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Cyklohexylisokyanát ...................| 2488 |    663 | 6.1+3  |6.1  18 a   |
| Cyklohexylmarkaptan ...................| 3054 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklohexyltrichlorsilan ...............| 1763 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Cyklooktadien .........................| 2520 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklooktatetraen ......................| 2358 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cyklopentan ...........................| 1146 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Cyklopentanol .........................| 2244 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklopentanon .........................| 2245 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Cyklopenten ...........................| 2246 |     33 | 3      |3     2 b   |
| Cyklopropan ...........................| 1027 |     23 | 3      |2     2F    |
| Cymeny (o-, m-, p-) (methylisopropyl-  |      |        |        |            |
|  benzeny) .............................| 2046 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Čpavek ................................| 1005 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Čpavek, vodný roztok, hustoty menší než|      |        |        |            |
|  0,880 kg/l při 15oC s více než 50 %   |      |        |        |            |
|  čpavku ...............................| 3318 |    268 | 6.1+8  |2     4TC   |
| Čpavek, vodný roztok, hustoty menší než|      |        |        |            |
|  0,880 kg/l při 15oC s více než 35%,   |      |        |        |            |
|  ale nejvýše 50% čpavku ...............| 2073 |     20 | 2      |2     4A    |
| Čpavek, vodný roztok, hustoty mezi     |      |        |        |            |
|  0,880 kg/l a 0,957 kg/l při 15oC      |      |        |        |            |
|  s více než 10%, ale nejvýše 35% čpavku| 2672 |     80 | 8      |8    43 c   |
| Dehty, kapalné ........................| 1999 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dekaboran .............................| 1868 |     46 | 4.1+6.1|4.1  16 b   |
| Dekahydronaftalen (dekalin) ...........| 1147 |     30 | 3      |3    31 c   |
|n-Dekan ................................| 2247 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Deuterium .............................| 1957 |     23 | 3      |2     1F    |
| Diacetonalkohol, chemicky čistý .......| 1148 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Diacetonalkohol, technický (diaceton,  |      |        |        |            |
|  technický) ...........................| 1148 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diallylamin ...........................| 2359 |    338 | 3+8+6.1|3    27 b   |
| Diallylether ..........................| 2360 |    336 | 3+6.1  |3    17 b   |
| Diamid hořčíku (hydrazin hořčíku) .....| 2004 |     40 | 4.2    |4.2  16 b   |
| Diaminodifenylmethan ..................| 2651 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Dibenzyldichlorsilan ..................| 2434 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Dibromchlorpropany ....................| 2872 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
|1,2-Dibrombutanon-3 ....................| 2648 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
|1,2-Dibromethan (ethylendibromid) ......| 1605 |     66 | 6.1    |6.1  15 a   |
|n-Dibutylamin ..........................| 2248 |     83 | 8+3    |8    53 b   |
| Dibutylethanolamin ....................| 2873 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Dibutylethery .........................| 1149 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dicyklohexylamin ......................| 2565 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Dicyklohexylamoniumnitrit .............| 2687 |     40 | 4.1    |4.1  11 c   |
| Dicyklopentadien ......................| 2048 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1,2-Dioxyethan (ethylenglykoldiethyl-   |      |        |        |            |
| ether) ................................| 1153 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Diethoxymethan ........................| 2373 |     33 | 3      |3     3 b   |
|3,3-Diethoxypropen .....................| 2374 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diethylamin ...........................| 1154 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Diethylaminoethanol (N, N-diethyl-     |      |        |        |            |
|  ethanolamin) .........................| 2686 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Diethylaminopropylamin ................| 2684 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
|N,N-Diethylanilin ......................| 2432 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Diethylbenzeny (o-, m-, p-) ...........| 2049 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Diethyldichlorsilan ...................| 1767 |    X83 | 8+3    |8    37 b   |
| Diethylendiamin (piperazin) ...........| 2579 |     80 | 8      |8    52 c   |
| Diethylentriamin ......................| 2079 |     80 | 8      |8    53 b   |
| Diethylether ..........................| 1155 |     33 | 3      |3     2 a   |
|N,N-Diethylethylendiamin ...............| 2685 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Diethylkarbonát (uhličitan ethylnatý) .| 2366 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Diethylketon ..........................| 1156 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diethylsulfat (sulfát ethylnatý) ......| 1594 |     60 | 6.1    |6.1  14 b   |
| Diethylsulfid .........................| 2375 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diethylthiofosforylchlorid ............| 2751 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Diethylzinek ..........................| 1366 |   X333 | 4.2+4.3|4.2  31 a   |
| Difenylaminochlorarsin ................| 1698 |     66 | 6.1    |6.1  34 a   |
| Difenyldichlorsilan ...................| 1769 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Difenylchlorarsin .....................| 1699 |     66 | 6.1    |6.1  34 a   |
| Difenylmagnesium ......................| 2005 |   X333 | 4.2+4.3|4.2  31 a   |
| Difenylmethylbromid ...................| 1770 |     80 | 8      |8    65 b   |
|1,1-Difluorethan (R 152a) ..............| 1030 |     23 | 3      |2     2F    |
|1,1-Difluorethylen (R 1132a) ...........| 1959 |    239 | 3      |2     2F    |
| Difluormethan .........................| 3252 |     23 | 3      |2     2F    |
| Dihydrát fluoridu boritého ............| 2851 |     80 | 8      |8    10 b   |
|2,3-Dihydropyran .......................| 2376 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dichloraceton symetrický (1,3-dichlor- |      |        |        |            |
|  aceton) ..............................| 2649 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Dichloracetylchlorid ..................| 1765 |    X80 | 8      |8    35 b 1 |
| Dichloraniliny ........................| 1590 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|o-Dichlorbenzen ........................| 1591 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Dichlordifluormethan (R 12) ...........| 1028 |     20 | 2      |2     2A    |
| Dichlordifluormethan a ethylenoxid,    |      |        |        |            |
|  směsi ................................| 3070 |     20 | 2      |2     2A    |
| Dichlorfluormethan obsahující (hm.)    |      |        |        |            |
|  ethylenoxydu .........................| 1028 |    236 |        |2     4 ct  |
|1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) ....| 1184 |    336 | 3+6.1  |3    16 b   |
|1,1-Dichlorethan (ethylidenchlorid) ....| 2362 |     33 | 3      |3     3 b   |
|1,2-Dichlorethylen (acetylendichlorid) .| 1150 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2,2°-Dichlorethylether .................| 1946 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
| Dichlorfenoly .........................| 2021 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
|3,4-Dichlorfenylisokyanát ..............| 2250 |     60 | 6.1    |6.1  19 b   |
| Dichlorfenyltrichlorsilan .............| 1766 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Dichlorfluormethan (R 21) .............| 1029 |     20 | 2      |2     2A    |
|alfa-Dichlorhydrin (1,3-dichlorpropa-   |      |        |        |            |
| nol-2) ................................| 2750 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Dichlorisopropylether .................| 2490 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Dichlor-1, 2-tetrafluor-1, 1, 2, 2, -  |      |        |        |            |
|  -ethan (R 114) .......................| 1958 |     20 | 2      |2     2A    |
|1,1-Dichlor-1-nitromethan ..............| 2650 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Dichlorpentany ........................| 1152 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dichlorpropeny ........................| 2047 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dichlorpropeny ........................| 2047 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dichlorsilan ..........................| 2189 |    263 |6.1+05+8|2     2TFC  |
| Dichroman amonný ......................| 1439 |     50 | 5.1    |5.1  27 b   |
| Diisobutylamin ........................| 2361 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Diisobutyleny .........................| 2050 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diisobutylketon .......................| 1157 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Diisooktylfosfát ......................| 1902 |     80 | 8      |8    38 c   |
| Diisopropylamin .......................| 1158 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Diisopropylether ......................| 1159 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Diketen, stabilizovaný ................| 2521 |    663 | 6.1+3  |6.1  13 a   |
| Dikyanoměďnan draselný ................| 1679 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
|1,1-Dimethoxyethan .....................| 2377 |     33 | 3      |3     3 b   |
|1,2-Dimethoxyethan .....................| 2252 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dimethoxymethan (methylal) ............| 1234 |     33 | 3      |3     2 b   |
| Dimethylamin, bezvodý .................| 1032 |     23 | 3      |2     2F    |
| Dimethylamin, vodné roztoky ...........| 1160 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
|2-Dimethylaminoacetonitril .............| 2378 |    336 | 3+6.1  |3    11 b   |
| Dimethylaminoethylmethakrylát .........| 2522 |     69 | 6.1    |6.1  12 b   |
|N,N-Dimethylanilin .....................| 2253 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|2,3-Dimethylbutan ......................| 2457 |     33 | 3      |3     3 b   |
|1,3-Dimethylbutylamin ..................| 2379 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Dimethylcyklohexany ...................| 2263 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dimethylcyklohexylamin ................| 2264 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Dimethyldiethoxysilan .................| 2380 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dimethyldichlorsilan ..................| 1162 |   X338 | 3+8    |3    21 b   |
| Dimethyldioxany .......................| 2707 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dimethyldioxany .......................| 2707 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dimethyldisulfid ......................| 2381 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dimethylethanolamin (dimethylaminoetha-|      |        |        |            |
|  nol) .................................| 2051 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Dimethylether .........................| 1033 |     23 | 3      |2     2F    |
| Dimethyletherát fluoridu boritého      |      |        |        |            |
|  (fluorid boritý-dimethylether) .......| 2965 |    382 | 4.3+3.8|4.3   2 a   |
|N,N-Dimethylformamid ...................| 2265 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dimethylhydrazin, symetrický ..........| 2382 |    663 | 6.1+3  |6.1   7 a 2 |
| Dimethylhydrazin, asymetrický .........| 1163 |    663 | 6.1+3+8|6.1   7 a 1 |
|N,N-Dimethylkarbamoylchlorid ...........| 2262 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Dimethylkarbonát ......................| 1161 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2,2-Dimethylpropan .....................| 2044 |     23 | 3      |2     2F    |
| Dimethylpropylamin ....................| 2266 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Dimethylsulfát ........................| 1595 |    668 | 6.1+8  |6.1  27 a   |
| Dimethylsulfid ........................| 1164 |     33 | 3      |3     2 b   |
| Dimethylthiofosforylchlorid ...........| 2267 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Dimethylzinek .........................| 1370 |   X333 | 4.2+4.3|4.2  31 a   |
| Dinitroaniliny ........................| 1596 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Dinitrobenzeny ........................| 1597 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Dinitrofenol, roztok ..................| 1599 |     60 | 6.1    |6.1  12 b,c |
| Dinitro-ortho-kresol ..................| 1598 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Dinitrotolueny ........................| 2038 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Dinitrotolueny, roztavené .............| 1600 |     60 | 6.1    |6.1  24 b 1 |
| Dioxan (1,4-diethylendioxid) ..........| 1165 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dioxolan ..............................| 1166 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dipenten ..............................| 2052 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Dipropylamin ..........................| 2383 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Dipropylether (di-n-propylether) ......| 2384 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dipropylketon .........................| 2710 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Disperze alkalických kovů .............| 1391 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Disperze kovů alkalických zemin .......| 1391 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Disulfáty, vodný roztok ...............| 2837 |     80 | 8      |8     1 b,c |
| Disulfid selenu .......................| 2657 |     60 | 6.1    |6.1  55 b   |
| Dithioničitan draselný ................| 1929 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Dithioničitan sodný ...................| 1384 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Dithioničitan vápenatý ................| 1923 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Divinylether, stabilizovaný ...........| 1167 |    339 | 3      |3     2 a   |
| Dodecyltrichlorsilan ..................| 1771 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Draslík ...............................| 2257 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Dusičnan amonný .......................| 1942 |     50 | 5.1    |5.1  21 c   |
| Dusičnan amonný, hnojivo               |      |        |        |            |
|  -typ A1 ..............................| 2067 |     50 | 5.1    |5.1  21 c   |
|  -typ A2 ..............................| 2068 |     50 | 5.1    |5.1  21 c   |
|  -typ A3 ..............................| 2069 |     50 | 5.1    |5.1  21 c   |
|  -typ A4 ..............................| 2070 |     50 | 5.1    |5.1  21 c   |
| Dusičnan amonný, kapalný, horký        |      |        |        |            |
|  koncentrovaný roztok .................| 2426 |     59 | 5.1    |5.1  20     |
| Dusičnan barnatý ......................| 1446 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Dusičnan berylnatý ....................| 2464 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Dusičnan cesný ........................| 1451 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan didymia ......................| 1465 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan draselný .....................| 1486 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan quanidimu ....................| 1467 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan hlinitý ......................| 1438 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan hořečnatý ....................| 1474 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan chromitý .....................| 2720 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan lithný .......................| 2722 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan manganatý ....................| 2724 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan nikelnatý ....................| 2725 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan olovnatý .....................| 1469 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Dusičnan rtuťnatý .....................| 1625 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Dusičnan rtuťný .......................| 1627 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Dusičnan sodný ........................| 1498 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan strontnatý ...................| 1507 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan stříbrný .....................| 1493 |     50 | 5.1    |5.1  22 b   |
| Disičnan thallný ......................| 2727 |     65 | 6.1+05 |6.1  68 b   |
| Dusičnan uranylu-hexahydrát-roztok ....| 2980 |     78 |7A,7Bne-|7  list 5, 6|
|                                        |      |        |bo 7C+8 |   nebo 13  |
| Dusičnan vápenatý .....................| 1454 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan zinečnatý ....................| 1514 |     50 | 5.1    |5.1  22 b   |
| Dusičnan zirkoničitý ..................| 2728 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusičnan železitý .....................| 1466 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Dusík, hluboce zchlazený, zkapalněný ..| 1977 |     22 | 2      |2     3A    |
| Dusík, stlačený .......................| 1066 |     20 | 2      |2     1A    |
| Dusitan amylnatý (amylnitrit) .........| 1113 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Dusitan draselný ......................| 1488 |     50 | 5.1    |5.1  23 b   |
| Dusitan nikelnatý .....................| 2726 |     50 | 5.1    |5.1  23 c   |
| Dusitan sodný .........................| 1500 |     50 | 5.1    |5.1  23 c   |
| Dusitan zinečnato-amonný ..............| 1512 |     50 | 5.1    |5.1  23 b   |
| Epibromhydrin .........................| 2558 |    663 | 6.1+3  |6.1  16 a   |
| Epichlorhydrin ........................| 2023 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
|1,2-Epoxy-3-ethoxypropan ...............| 2752 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethan .................................| 1035 |     23 | 3      |2     2F    |
| Ethan, hluboce zchlazený, kapalný .....| 1961 |    223 | 3      |2     3F    |
| Ethanolamin a jeho roztoky ............| 2491 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Ethylacetylen, inhibitovaný ...........| 2452 |    239 | 3      |2     2F    |
| Ethylakrylát (ethylester kyseliny akry-|      |        |        |            |
|  lové), stab. .........................| 1917 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Ethylalkohol (ethanol) ................| 1170 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylalkohol (ethanol) nebo ethylalko- |      |        |        |            |
|  hol, roztok (ethanol) obsahující více |      |        |        |            |
|  více než 70 % obj. alkoholu ..........| 1170 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylalkohol (ethanol), roztok s více  |      |        |        |            |
|  více než 24 % obj. a méně než 70 %    |      |        |        |            |
|  alkoholu .............................| 1170 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethylamin .............................| 1036 |     23 | 3      |2     2F    |
| Ethylamin, vodné roztoky ..............| 2270 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Ethylamylketon ........................| 2271 |     30 | 3      |3    31 c   |
|2-Ethylanilin ..........................| 2273 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
|N-Ethylanilin ..........................| 2272 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Ethylbenzen ...........................| 1175 |     33 | 3      |3     3 b   |
|N-Ethylbenzyltoluidiny .................| 2753 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Ethylbromacetát (bromoctan ethylnatý) .| 1603 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
| Ethylbromid (bromid ethylnatý) ........| 1891 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
|2-Ethylbutanol .........................| 2275 |     30 | 3      |3    31 c   |
|2-Ethylbutylacetát .....................| 1177 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethylbutylether .......................| 1179 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2-Ethylbutyraldehyd ....................| 1178 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethyldichlorarsin .....................| 1892 |     66 | 6.1    |6.1  34 a   |
| Ethyldichlorsilan .....................| 1183 |   X338 | 4.3+3+8|4.3   1 a   |
| Ethyl-2-chlorpropionát ................| 2935 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethylen, stlačený .....................| 1962 |     23 | 3      |2     1F    |
| Ethyleoxid a chlortetrafluorethan, směs| 3297 |     20 | 2      |2     2A    |
| Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s ví-|      |        |        |            |
|  ce než 87 % ethylenoxidu .............| 3300 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Ethyleoxid a pentafluorethan, směs ....| 3298 |     20 | 2      |2     2A    |
| Ethylen ve směsi s acetylenem a propy- |      |        |        |            |
|  lenem hluboce zchlazený zkapalněný ...| 3138 |    223 | 3      |2     3F    |
| Ethyleoxid a tetrafluorethan, směs ....| 3299 |     20 | 2      |2     2A    |
| Ethylen, hluboce zchlazený ............| 1038 |    223 | 3      |2     3F    |
| Ethylendiamin .........................| 1604 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Ethylenglykoldiethylether .............| 1153 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol) ...| 1135 |    663 | 6.1+3  |6.1  16 a   |
| Ethylenimin ...........................| 1185 |    663 | 6.1+3  |6.1   4     |
| Ethylenoxid a propylenoxid směsi ......| 2983 |    336 | 3+6.1  |3    17 a   |
| Ethylenoxid s dusíkem .................| 1040 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s ví-|      |        |        |            |
|  ce než 9%, ale méně než 87 % ethyle-  |      |        |        |            |
|  noxidu ...............................| 1041 |    239 | 3      |2     2F    |
| Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs,     |      |        |        |            |
|  s nejvýše 9 % ethylenoxidu ...........| 1952 |     20 | 2      |2     2A    |
| Ethylfenyldichlorsilan ................| 2435 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Ethylfluid (antidetonační prostředek   |      |        |        |            |
|  pro pohonné hmoty pro motory) ........| 1649 |     66 | 6.1    |6.1  31 a   |
| Ethylfluorid (R 161) ..................| 2453 |     23 | 3      |2     2F    |
| Ethylformiát ..........................| 1190 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylglykol (glykolmonoethylether) ....| 1171 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethylglykolacetát (Ethylenglykolmono-  |      |        |        |            |
|  ethyletheracetát) ....................| 1172 |     30 | 3      |3    31 c   |
|2-Ethylhexanal .........................| 1191 |     30 | 3      |3    31 c   |
|2-Ethylhexylamin .......................| 2276 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
|2-Ethylhexylchlorformiát (2-ethylhexyl- |      |        |        |            |
| ester kyseliny chloromravenčí) ........| 2748 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Ethylchloracetát (chloroctan ethylnatý,|      |        |        |            |
|  ethylester kyseliny chloroctové) .....| 1181 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
| Ethylchlorformiát (chloromravenčan     |      |        |        |            |
|  ethylnatý, ethylester kyseliny chloro-|      |        |        |            |
|  mravenčí) ............................| 1182 |    663 | 6.1+3+8|6.1  10 a   |
| Ethylchlorid ..........................| 1037 |     23 | 3      |2     2F    |
| Ethylchlorthioformiát (ethylester ky-  |      |        |        |            |
|  seliny thiochloromravenčí, thiochlor- |      |        |        |            |
|  mravenčan ethylnatý) .................| 2826 |     80 | 8      |8    64 b   |
| Ethylisobutyrát .......................| 2385 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylkrotonát .........................| 1862 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylmerkaptan ........................| 2363 |     33 | 3      |3     2 a   |
| Ethylmethakrylát ......................| 2277 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Ethylmethylether ......................| 1039 |     23 | 3      |2     2F    |
|N-Ethyl-N-benzylanilin .................| 2274 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Ethylnitrit, roztok ...................| 1194 |    336 | 3+6.1  |3    15 a   |
| Ethylorthoformiát(triethylorthoformiát)| 2524 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Ethyloxalát (šťavelan ethylnatý) ......| 2525 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
|1-Ethylpiperidin .......................| 2386 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Ethylpropionat (Ethylester kyseliny    |      |        |        |            |
|  propionové) ..........................| 1195 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylpropylether ......................| 2615 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Ethylsilikát (tetra-ethylester kyseliny|      |        |        |            |
|  křemičité) ...........................| 1292 |     30 | 3      |3    31 c   |
|N-Ethyltoluidiny .......................| 2754 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Ethyltrichlorsilan ....................| 1196 |   X338 | 3+8    |3    21 b   |
| Fenetidiny ............................| 2311 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Fenol .................................| 1671 |     60 | 6.1    |6.1  14 b   |
| Fenol, roztoky ........................| 2821 |     60 | 6.1    |6.1  14 b,c |
| Fenol, tavený .........................| 2312 |     60 | 6.1    |6.1  24 b   |
| Fenoláty, kapalné .....................| 2904 |     80 | 8      |8    62 c   |
| Fenoláty, tuhé ........................| 2905 |     80 | 8      |8    62 c   |
| Fenylacetylchlorid ....................| 2577 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Fenylendiaminy ........................| 1673 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Fenylfosfordichlorid ..................| 2798 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Fenylhydrazin .........................| 2572 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Fenylchlorformiát (fenylester kyseliny |      |        |        |            |
|  chloromravenčí) ......................| 2746 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Fenylisokyanát ........................| 2487 |    663 | 6.1+3  |6.1  18 a   |
| Fenylkarbylaminchlorid ................| 1672 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Fenylmerkuriacetát ....................| 1674 |     60 | 6.1    |6.1  33 b   |
| Fenylmerkurihydroxid ..................| 1894 |     60 | 6.1    |6.1  33 b   |
| Fenylmerkurinitrát ....................| 1895 |     60 | 6.1    |6.1  33 b   |
| Fenylmethylether (anizol) .............| 2222 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Fenylthiofosforyldichlorid ............| 2799 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Fenyltrichlorsilan ....................| 1804 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Ferocer (auerův kov) ..................| 1323 |     40 | 4.1    |4.1  13 b   |
| Ferosilicium (slitina) ................| 1408 |    462 | 4.3+6.1|4.3  15 c   |
| Ferosilicium hliníku, prášek ..........| 1395 |    462 | 4.3+6.1|4.3  15 b   |
| Ferosilicium lithia ...................| 2830 |    423 | 4.3    |4.3  12 b   |
| Fluoracetát draselný ..................| 2628 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Fluoraniliny ..........................| 2941 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Fluorbenzen ...........................| 2387 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Fluorid amonný ........................| 2505 |     60 | 6.1    |6.1  63 c   |
| Fluorid amonný, kyselý, roztoky .......| 2817 |     86 | 8+6.1  |8     7 b,c |
| fluorid antimoničný ...................| 1732 |     86 | 8+6.1  |8    10 b   |
| Fluorid boritý, stlačený ..............| 1008 |    268 | 6.1+8  |2     1TC   |
| Fluorid bromičný ......................| 1745 |    568 |5.1+6.1+|            |
|                                        |      |        |   +8   |5.1   5     |
| Fluorid bromitý .......................| 1746 |    568 |5.1+6.1+|            |
|                                        |      |        |   +8   |5.1   5     |
| Fluorid draselný ......................| 1812 |     60 | 6.1    |6.1  63 c   |
| Fluorid draselný, kyselý ..............| 1811 |     86 | 8+6.1  |8     9 b   |
| Fluorid chloritý ......................| 1749 |    265 |6.1+05+8|2     2TOC  |
| Fluorid chromitý, tuhý ................| 1756 |     80 | 8      |8     9 b   |
| Fluorid chromitý, roztoky .............| 1757 |     80 | 8      |8     8 b,c |
| Fluorid jodičný .......................| 2495 |    568 |5.1+6.1+|            |
|                                        |      |        |   +8   |5.1   5     |
| Fluorid karbonylu, stlačený ...........| 2417 |    268 | 6.1+8  |2     1TC   |
| Fluorid křemičitý, stlačený ...........| 1859 |    268 | 6.1+8  |2     1TC   |
| Fluorid sírový ........................| 1080 |     20 | 2      |2     2A    |
| Fluorid sodný .........................| 1690 |     60 | 6.1    |6.1  63 c   |
| Fluorid sodný, kyselý .................| 2439 |     80 | 8      |8     9 b   |
| Fluoroacetát sodný ....................| 2629 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Fluorodusík, stlačený .................| 2451 |    265 | 6.1+05 |2     1TO   |
| Fluorokřemičitan amonný ...............| 2854 |     60 | 6.1    |6.1  64 c   |
| Fluorovodík, bezvodý ..................| 1052 |    886 | 8+6.1  |8     6     |
| Fluortolueny ..........................| 2388 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Formaldehyd, roztok ...................| 2209 |     80 | 8      |8    63 c   |
| Formaldehyd, roztoky, hořlavé .........| 1198 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
|9-Fosfabicyklononan(cyklooktadienfosfin)| 2940 |     40 | 4.2    |4.2   5 b   |
| Fosfor, bílý nebo žlutý, suchý ........| 1381 |     46 | 4.2+6.1|4.2  11 a   |
| Fosfor bílý, roztavený ................| 2447 |    446 | 4.2+6.1|4.2  22     |
| Fosfor, amorfní .......................| 1338 |     40 | 4.1    |4.1  11 c   |
| Fosforitan olova, zásaditý ............| 2989 |     40 | 4.1    |4.1  11 b,c |
| Fosfortrisulfid .......................| 1343 |     40 | 4.1    |4.1  11 b   |
| Fosgen ................................| 1076 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Fumarylchlorid ........................| 1780 |     80 | 8      |8    35 b 1 |
| Furan .................................| 2389 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Furfural (Furfuraledhyd) ..............| 1199 |     63 | 6.1+3  |6.1  13 b   |
| Furfurylalkohol .......................| 2874 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Furfurylamin ..........................| 2526 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Gallium ...............................| 2803 |     80 | 8      |8    65 c   |
| Glukonát rtuťnatý .....................| 1637 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Glycerol-alfa-monochlorhydrin (3-chlor-|      |        |        |            |
|  propandiol-1, 2) .....................| 2689 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Glycidylaldehyd .......................| 2622 |    336 | 3+6.1  |6.1  17 b   |
| Hafniový prášek, navlhčený ............| 1326 |     40 | 4.1    |4.1  13 b   |
| Hafniový prášek, suchý ................| 2545 |     40 | 4.2    |4.2  12 b,c |
| Helium, hluboce zchlazené .............| 1963 |     22 | 2      |2     3A    |
| Helium, stlačené ......................| 1046 |     20 | 2      |2     1A    |
| Heptafluorpropan (R 227) ..............| 3296 |     20 | 2      |2     2A    |
|n-Heptaldehyd ..........................| 3056 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Heptany ...............................| 1206 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Heptasulfid fosforu (sedmisirník fosfo-|      |        |        |            |
|  ru) ..................................| 1339 |     40 | 4.1    |4.1  11 b   |
| Hepteny ...............................| 2278 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Hexadecyltrichlorsilan ................| 1781 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Hexadieny .............................| 2458 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Hexaethyltetrafosfát ..................| 1611 |     60 | 6.1    |6.1  23 b   |
| Hexafluoraceton .......................| 2420 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Hexafluoracetonhydrát .................| 2552 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn,  |      |        |        |            |
|  směs .................................| 1612 |     26 | 6.1    |2     1T    |
| Hexafluoraceton .......................| 2420 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Hexafluorethan (R 116), stlačený ......| 2193 |     20 | 2      |2     1A    |
| Hexafluorokřemičitan draselný .........| 2655 |     60 | 6.1    |6.1  64 c   |
| Hexafluorokřemičitan hořečnatý ........| 2853 |     60 | 6.1    |6.1  64 c   |
| Hexafluorokřemičitan sodný ............| 2674 |     60 | 6.1    |6.1  64 c   |
| Hexafluorokřemičitan zinečnatý ........| 2855 |     60 | 6.1    |6.1  64 c   |
| Hexafluorpropylen (R 1216) ............| 1858 |     20 | 2      |2     2A    |
| Hexachloraceton .......................| 2661 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Hexachlorbenzen .......................| 2729 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Hexachlorbutadien .....................| 2279 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Hexachlorcyklopentadien ...............| 2646 |     66 | 6.1    |6.1  15 a   |
| Hexachlorfen ..........................| 2875 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Hexaldehyd ............................| 1207 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Hexamethylendiamin ....................| 2280 |     80 | 8      |8    52 c   |
| Hexamethylendiamin, roztoky ...........| 1783 |     80 | 8      |8    53 b,c,|
| Hexamethylendiisokyanát ...............| 2281 |     60 | 6.1    |6.1  19 b   |
| Hexamethylenimin ......................| 2493 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Hexamin ...............................| 1328 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Hexanoly ..............................| 2282 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Hexany ................................| 1208 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Hexen-1 ...............................| 2370 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Hexyltrichlorsilan ....................| 1784 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Hliníkové seškrabky ...................| 3170 |    423 | 4.3    |4.3  13 b,c |
| Hliníkový prášek, potáhnutý ...........| 1309 |     40 | 4.1    |4.1  13 b,c |
| Hliníkový prášek, nepotáhnutý .........| 1396 |    423 | 4.3    |4.3  13 b   |
| Hlinitan sodný, roztoky ...............| 1819 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Hořčík ................................| 1869 |     40 | 4.1    |4.1  13 c   |
| Hořčíková zrna, potažená ..............| 2950 |    423 | 4.3    |4.3  11 c   |
| Hořčíkový prášek ......................| 1418 |    423 | 4.3+4.2|4.3  14 b   |
| Hydrazin, vodný roztok ................| 2030 |     86 | 8+6.1  |8    44 b   |
| Hydrazin, hydrát ......................| 2030 |     86 | 8+6.1  |8    44 b   |
| Hydrazin, vodný roztok ................| 3293 |     60 | 6.1    |6.1  65 c   |
| Hydrid lithný, pevný, odlitky .........| 2805 |    423 | 4.3    |4.3  16 b   |
| Hydrid sodno-hlinitý ..................| 2835 |    423 | 4.3    |4.3  16 b   |
| Hydrid titanu .........................| 1871 |     40 | 4.1    |4.1  14 b   |
| Hydrid zirkonia .......................| 1437 |     40 | 4.1    |4.1  14 b   |
| Hydrogenfluorid amonia, tuhý ..........| 1727 |     80 | 8      |8     9 b   |
| Hydrogensulfid sodný, hydratovaný .....| 2318 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Hydrogensulfid sodný, hydratovaný .....| 2949 |     80 | 8      |8    45 b 1 |
| Hydrochinon ...........................| 2662 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Hydrochlorid anilinu ..................| 1548 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Hydrochlorid chloro-o-toluidinu .......| 1579 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Hydrochlorid nikotinu nebo hydrochlorid|      |        |        |            |
|  nikotinu, roztok .....................| 1656 |     60 | 6.1    |6.1  90 b   |
| Hydroxid cesný ........................| 2682 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Hydroxid cesný, vodné roztoky .........| 2681 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Hydroxid draselný (louh draselný) .....| 1813 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Hydroxid draselný, roztoky (louh dra-  |      |        |        |            |
|  selný) ...............................| 1814 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Hydroxid lithný, monohydrát ...........| 2680 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Hydroxid lithný, roztoky ..............| 2679 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Hydroxid rubidný ......................| 2678 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Hydroxid rubidný, roztoky .............| 2677 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Hydroxid sodný (louh sodný) ...........| 1823 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Hydroxid sodný, roztoky (louh sodný) ..| 1824 |     80 | 8      |8    42 b,c |
| Chinolin ..............................| 2656 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Chlor .................................| 1017 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
|1-Chlor-1,1-difluorethan (R 142b) ......| 2517 |     23 | 3      |2     2F    |
|1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R 124).| 1021 |     20 | 2      |2     2A    |
|1-Chlor-2-propanol .....................| 2611 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
|3-Chlor-1-propanol .....................| 2849 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
|1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (R 133a) ...| 1983 |     20 | 2      |2     2A    |
|3-Chlor-4-methylfenylisokyanát .........| 2236 |     60 | 6.1    |6.1  19 b   |
| Chloracetaldehyd ......................| 2232 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Chloracetát sodný .....................| 2659 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
|omega-Chloracetofenon (fenacylchlorid) .| 1697 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Chloraceton, stabilizovaný ............| 1695 |    663 | 6.1+3+8|6.1  10 a   |
| Chloracetylchlorid (chlorid kyseliny   |      |        |        |            |
|  chloroctové) .........................| 1752 |    668 | 6.1+8  |6.1  27 a   |
| Chloranizidiny ........................| 2233 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlorbenzen (fenylchlorid) ............| 1134 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Chlorbenzotrifluoridy (o-,m-,p-) ......| 2234 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Chlorbenzylchloridy ...................| 2235 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlordifluormethan (R 22) .............| 1018 |     20 | 2      |2     2A    |
| Chlordifluormethan a chlorpentafluor-  |      |        |        |            |
|  ethan, směs  (R 502) .................| 1973 |     20 | 2      |2     2A    |
| Chlordinitrobenzeny ...................| 1577 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Chlorečnan a chlorid hořečnatý, směsi .| 1459 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan barnatý ....................| 1445 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Chlorečnan draselný ...................| 1485 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan draselný, vodný roztok .....| 2427 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan hořečnatý ..................| 2723 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan měďnatý ....................| 2721 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan sodný ......................| 1495 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan sodný, vodný roztok ........| 2428 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan strontnatý .................| 1506 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan thalný .....................| 2573 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Chlorečnan vápenatý ...................| 1452 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan vápenatý, vodný roztok .....| 2429 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnan zinečnatý ..................| 1513 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlorečnany a boritany, směsi .........| 1458 |     50 | 5.1    |5.1  11 b   |
| Chlórfenoláty, kapalné ................| 2904 |     80 | 8      |8    62 c   |
| Chlorfenoláty, tuhé ...................| 2905 |     80 | 8      |8    62 c   |
| Chlorfenoly, kapalné ..................| 2021 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlorfenoly, tuhé .....................| 2020 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlorfenyltrichlorsilan ...............| 1753 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Chlorid antimoničný, kapalný (SbCl5) ..| 1730 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Chlorid antimoničný, roztoky ..........| 1731 |     80 | 8      |8    12 b,c |
| Chlorid antimonitý (SbCl3) ............| 1733 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Chlorid arsenitý ......................| 1560 |     66 | 6.1    |6.1  51 a   |
| Chlorid bromný ........................| 2901 |    265 |6.1+05+8|2     2TOC  |
| Chlorid ciničitý, pentahydrát .........| 2440 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid ciničitý, bezvodý (SnCl4) .....| 1827 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Chlorid fosforečný (PCl5) .............| 1806 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Chlorid fosforitý (PCl3) ..............| 1809 |    668 | 6.1+8  |6.1  17 a   |
| Chlorid hlinitý, bezvodý (AlCl3) ......| 1726 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Chlorid hlinitý, vodné roztoky ........| 2581 |     80 | 8      |8     5 c   |
| Chlorid křemičitý (SiCl4) .............| 1818 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Chlorid měďnatý .......................| 2802 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid molybdeničný (MoCl5) ..........| 2508 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid rtuťnato-amonný ...............| 1630 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Chlorid rtuťnatý ......................| 1624 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Chloridy síry .........................| 1828 |    X88 | 8      |8    12 a   |
| Chlorid titaničitý (TiCl4) ............| 1838 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Chlorid uhličitý (tetrachlormethan) ...| 1846 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
| Chlorid vanadičitý (VCl4) .............| 2444 |     88 | 8      |8    12 a   |
| Chlorid vanaditý (VCl3) ...............| 2475 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid zinečnatý (ZnCl2), bezvodý ....| 2331 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid zinečnatý, vodné roztoky(ZnCl2)| 1840 |     80 | 8      |8     5 c   |
| Chlorid zirkoničitý (ZrCl4) ...........| 2503 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid železitý, bezvodý (FeCl3) .....| 1773 |     80 | 8      |8    11 c   |
| Chlorid železitý, vodné roztoky .......| 2582 |     80 | 8      |8     5 c   |
| Chloristan barnatý ....................| 1447 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Chloristan draselný ...................| 1489 |     50 | 5.1    |5.1  13 b   |
| Chloristan hořečnatý ..................| 1475 |     50 | 5.1    |5.1  13 b   |
| Chloristan olovnatý ...................| 1470 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Chloristan sodný (perchlorát) .........| 1502 |     50 | 5.1    |5.1  13 b   |
| Chloristan sodný ......................| 1496 |     50 | 5.1    |5.1  14 b   |
| Chloristan strontnatý .................| 1508 |     50 | 5.1    |5.1  13 b   |
| Chloristan vápenatý ...................| 1455 |     50 | 5.1    |5.1  13 b   |
| Chloritan, roztok, obsahující nejméně  |      |        |        |            |
|  16 % aktivního chlóru ................| 1908 |     80 | 8      |8    61 b,c |
| Chloritan vápenatý ....................| 1453 |     50 | 5.1    |5.1  14 b   |
| Chlorkresoly ..........................| 2669 |     60 | 6.1    |6.1  14 b   |
| Chlornan barnatý ......................| 2741 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Chlornan lithný, směsi nebo suchý .....| 1471 |     50 | 5.1    |5.1  15 b   |
| Chlornan vápenatý                      |      |        |        |            |
| - suchý ...............................| 1748 |     50 | 5.1    |5.1  15 b   |
| - směs, suchá .........................| 2208 |     50 | 5.1    |5.1  15 c   |
| - hydratovaný .........................| 2880 |     50 | 5.1    |5.1  15 b   |
| - hydratovaná směs ....................| 2880 |     50 | 5.1    |5.1  15 b   |
| Chlornany, roztoky (louhy bělící) obsa-|      |        |        |            |
|  hující 16 % nebo více aktivního chlóru| 1791 |     80 | 8      |8    61 b   |
| Chlornany, roztoky (louhy bělící) obsa-|      |        |        |            |
|  hující více než 5 %, ale méně 16 %    |      |        |        |            |
|  aktivního chloru .....................| 1791 |     80 | 8      |8    61 c   |
| Chlornitroaniliny .....................| 2237 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlornitrobenzeny .....................| 1578 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Chlornitrotolueny .....................| 2433 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chloroform ............................| 1888 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Chlormethylethylether .................| 2354 |    336 | 3+6.1  |3    16 b   |
| Chloromravenčan chlormethylnatý .......| 2745 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Chloropren (chlorbutadien), stabilizo- |      |        |        |            |
|  vaný .................................| 1991 |    336 | 3+.6.1 |3    16 a   |
| Chlorovodík, bezvodý ..................| 1050 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Chlorpentafluorethan (R 115) ..........| 1020 |     20 | 2      |2     2A    |
| Chlorpikrin ...........................| 1580 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
|2-Chlorpropan (isopropylchlorid) .......| 2356 |     33 | 3      |3     2 a   |
|1-Chlorpropan (propylchlorid) ..........| 1278 |     33 | 3      |3     2 b   |
|2-Chlorpropen ..........................| 2456 |     33 | 3      |3     1 a   |
|2-Chlorpyridin .........................| 2822 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Chlortolueny (o-, m-, p-) .............| 2238 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Chlortoluidiny ........................| 2239 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Chlortrifluorethylen,inhibitovaný(R113)| 1082 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Chlortrifluormethan (R 13) ............| 1022 |     20 | 2      |2     2A    |
| Chromylchlorid (chromoxychlorid)       |      |        |        |            |
|  (CrO2Cl2) ............................| 1758 |     88 | 8      |8    21 a   |
| Isoamylformiát (mravenčan isoamylnatý).| 1109 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isobutan ..............................| 1969 |     23 | 3      |2     2F    |
| Isobuten ..............................| 1055 |     23 | 3      |2     2F    |
| Isobutylacetát ........................| 1213 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isobutylakrylát .......................| 2527 |     39 | 3      |3    31 c   |
| Isobutylalkohol (isobutanol) ..........| 1212 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isobutylamin ..........................| 1214 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Isobutylformiát .......................| 2393 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isobutylisokyanát .....................| 2486 |    336 | 3+6.1  |3    14 b   |
| Isobutylmethakrylát ...................| 2283 |     39 | 3      |3    31 c   |
| Isobutylvinylether ....................| 1304 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Isobutyraldehyd .......................| 2045 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isobutyronitril (nitril kyseliny isomá-|      |        |        |            |
|  selné) ...............................| 2284 |    336 | 3+6.1  |3    11 b   |
| Isobutyrylchlorid (chlorid kyseliny    |      |        |        |            |
|  isomáselné) ..........................| 2395 |    338 | 3+8    |3    25 b   |
| Isododekan (pentamethylheptan) ........| 2286 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isoforondiamin ........................| 2289 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Isoforondiisokyanát (3-isokyanatomethyl|      |        |        |            |
|  -3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát) .| 2290 |     60 | 6.1    |6.1  19 c   |
| Isokyanátobenzotrifluoridy ............| 2285 |     63 | 6.1+3  |6.1  18 b   |
| Isookteny .............................| 1216 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopenteny ............................| 2371 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Isopren, stabilizovaný ................| 1218 |    339 | 3      |3     2 a   |
| Isopropenylacetát .....................| 2403 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopropylbutyrát ......................| 2405 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isobutylisobutyrát ....................| 2528 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isohepten .............................| 2287 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isohexen ..............................| 2288 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopropylacetát .......................| 1220 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopropylalkohol (isopropanol) ........| 1219 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopropylamin .........................| 1221 |    338 | 3+8    |3    22 a   |
| Isopropylformát .......................| 1793 |     80 | 8      |8    38 c   |
| Isopropyl-2-chlorpropionát ............| 2934 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isopropylchloracetát ..................| 2947 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Isopropylisobutyrát ...................| 2406 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Isopropylisokyanát ....................| 2483 |    336 | 3+6.1  |3    14 a   |
|2-Jodbutan .............................| 2390 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Jodid draselno-rtuťnatý ...............| 1643 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Jodid rtuťnatý ........................| 1638 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Jodmethylpropany ......................| 2391 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Jodmonochlorid ........................| 1792 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Jodovodík, bezvodý ....................| 2197 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Jodpropany ............................| 2392 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Kafr, syntetický ......................| 2717 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Kafrový olej ..........................| 1130 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Kakodylát sodný .......................| 1688 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Karbid hlinitý ........................| 1394 |    423 | 4.3    |4.3  17 b   |
| Karbid vápenatý .......................| 1402 |    423 | 4.3    |4.3  17 b   |
| Kaučuk, odpadky nebo zbytky ...........| 1345 |     40 | 4.1    |4.1   1 b   |
| Kaučuk, roztoky .......................| 1287 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Kaučuk, roztoky .......................| 1287 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Kerosin ...............................| 1223 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Komplex fluoridu boritého s etherem ...| 2604 |    883 | 8+3    |8    33 a   |
| Komplex fluoridu boritého s kyselinou  |      |        |        |            |
|  octovou ..............................| 1742 |     80 | 8      |8    33 b   |
| Komplex fluoridu boritého s kyselinou  |      |        |        |            |
|  propioniovou .........................| 1743 |     80 | 8      |8    33 b   |
| Kopra .................................| 1363 |     40 | 4.2    |4.2   2 c   |
| Kovové slitiny draslíku ...............| 1420 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Kovový katalyzátor, navlhčený .........| 1378 |     40 | 4.2    |4.2  12 b   |
| Kovový katalyzátor, suchý .............| 2881 |     40 | 4.2    |4.2  12 b,c |
| Kresoly (o-,m-,p-) ....................| 2076 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Krotonaldehyd, stabilizovaný ..........| 1143 |    663 | 6.1+3  |6.1   8 a 2 |
| Krypton, hluboce zchlazený, zkapalněný | 1970 |     22 | 2      |2     3A    |
| Krypton, stlačený .....................| 1056 |     20 | 2      |2     1A    |
| Křemičitan hlinitý, práškový,nepotažený| 1398 |    423 | 4.3    |4.3  13 c   |
| Křemičitan lithný .....................| 1417 |    423 | 4.3    |4.3  12 b   |
| Křemíkový prášek, amorfní .............| 1346 |     40 | 4.1    |4.1  13 c   |
| Kumen (isopropylbenzen) ...............| 1918 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Kyan ..................................| 1026 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Kyanamid vápenatý .....................| 1403 |    423 | 4.3    |4.3  19 c   |
| Kyanid měďno-sodný, roztoky ...........| 2317 |     66 | 6.1    |6.1  41 a   |
| Kyanid měďný ..........................| 1587 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Kyanid nikelnatý ......................| 1653 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Kyanid olovnatý .......................| 1620 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Kyanid rtuťnatý .......................| 1636 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Kyanid sodný, roztoky .................| 1689 |     66 | 6.1    |6.1  41 a   |
| Kyanid stříbrný .......................| 1684 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Kyanid zinečnatý ......................| 1713 |     66 | 6.1    |6.1  41 a   |
| Kyanooctan ethylnatý (ethylkyanoacetát)| 2666 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Kyanovodík ............................| 3294 |    663 | 6.1+3  |6.1   2     |
| Kyanurchlorid .........................| 2670 |     80 | 8      |8    39 b   |
| Kyselina akrylová, stabilizovaná ......| 2218 |    839 | 8+3    |8    32 b 2 |
| Kyselina amidosulfonová ...............| 2967 |     80 | 8      |8    16 c   |
| Kyselina arseničná, kapalná (H3AsO4) ..| 1553 |     66 | 6.1    |6.1  51 a   |
| Kyselina arseničná, v pevném stavu ....| 1554 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Kyselina bromoctová ...................| 1938 |     80 | 8      |8    31 b   |
| Kyselina difluorfosforečná, bezvodá ...| 1768 |     80 | 8      |8     8 b   |
| Kyselina difluorisokyanurová, soli ....| 2465 |     50 | 5.1    |5.1  26 b   |
| Kyselina dichlorisokyanurová, suchá ...| 2465 |     50 | 5.1    |5.1  26 b   |
| Kyselina dichloroctová ................| 1764 |     80 | 8      |8    32 b 1 |
| Kyselina dusičná s nejvýše 70 % čisté  |      |        |        |            |
|  kyseliny (HNO3) ......................| 2031 |     80 | 8      |8     2 b   |
| Kyselina dusičná s více než 70 % čisté |      |        |        |            |
|  kyseliny (HNO3) ......................| 2031 |     88 | 8      |8     2 a 1 |
| Kyselina dusičná, dýmavá ..............| 2032 |    856 |8+05+6.1|8     2 a 2 |
| Kyselina ethylsírová ..................| 2571 |     80 | 8      |8    34 b   |
| Kyselina fenolsulfonová, kapalná ......| 1803 |     80 | 8      |8    34 b   |
| Kyselina fluoroboritá, roztoky s nejvý-|      |        |        |            |
|  še 78 % ..............................| 1775 |     80 | 8      |8     8 b   |
| Kyselina fluoroctová ..................| 2642 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Kyselina fluorofosforečná, bezvodá ....| 1776 |     80 | 8      |8     8 b   |
| Kyselina fluorokřemičitá (H2SiF6) .....| 1778 |     80 | 8      |8     8 b   |
| Kyselina fluorovodíková s nejvýše 60 % |      |        |        |            |
|  fluorovodíku .........................| 1790 |     86 | 8+6.1  |8     7 b   |
| Kyselina fluorovodíková s více než     |      |        |        |            |
|  60 %, avšak nejvýše 85 % fluorovodíku.| 1790 |    886 | 8+6.1  |8     7 a   |
| Kyselina fluorovodíková, vodné roztoky |      |        |        |            |
|  obsahující více než 85 % fluorovodíku.| 1790 |    886 | 8+6.1  |8     6     |
| Kyselina fluorsulfonová ...............| 1777 |     88 | 8      |8     8 a   |
| Kyselina fosforečná ...................| 1805 |     80 | 8      |8    17 c   |
| Kyselina hexafluorofosforečná .........| 1782 |     80 | 8      |8     8 b   |
| Kyselina hexachloroplatičitá, tuhá ....| 2507 |     80 | 8      |8    16 c   |
| Kyselina chlorečná, vodný roztok ......| 2626 |     50 | 5.1    |5.1   4 b   |
| Kyselina chloristá ve vodném roztoku   |      |        |        |            |
|  s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % |      |        |        |            |
|  hm. čisté kyseliny ...................| 1873 |    558 | 5.1+8  |5.1   3 a   |
| Kyselina chloristá, vodné roztoky      |      |        |        |            |
|  s nejvýše 50 % čisté kyseliny (HClO4).| 1802 |     85 | 8+05   |8     4 b   |
| Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |      |        |        |            |
|  chloroctová), v tuhém stavu ..........| 1751 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |      |        |        |            |
|  chloroctová), v roztaveném stavu .....| 3250 |     68 | 6.1+8  |6.1  24 b 2 |
| Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |      |        |        |            |
|  chloroctová), roztoky ................| 1750 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Kyselina 2-chlorpropionová ............| 2511 |     80 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina chlorsulfonová (SO2(OH)Cl) ...| 1754 |     88 | 8      |8    12 a   |
| Kyselina chromová, roztoky ............| 1755 |     80 | 8      |8    17 b,c |
| Kyselina chromsírová ..................| 2240 |     88 | 8      |8     1 a   |
| Kyselina isomáselná ...................| 2529 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Kyselina jodovodíková .................| 1787 |     80 | 8      |8     5 b,c |
| Kyselina kapronová ....................| 2829 |     80 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina kokodylová ...................| 1572 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Kyselina kresolová ....................| 2022 |     68 | 6.1+8  |6.1  27 b   |
| Kyselina krotonová ....................| 2823 |     80 | 8      |8    31 c   |
| Kyselina kyanovodíková, vodné roztoky, |      |        |        |            |
|  obsahující nejvýše 20 % čisté kyseliny|      |        |        |            |
|  (HCN) ................................| 1613 |    663 | 6.1+3  |6.1   2     |
|n-Kyselina máselná .....................| 2820 |     80 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina metakrylová ..................| 2531 |     89 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina mravenčí .....................| 1779 |     80 | 8      |8    32 b 1 |
| Kyselina nitrační, odpadní směsi ......| 1826 |     80 | 8      |8     3 b   |
| Kyselina nitrobenzensulfonová .........| 2305 |     80 | 8      |8    34 b   |
| Kyselina nitrosylsírová ...............| 2308 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Kyselina octová, ledová ...............| 2789 |     83 | 8+3    |8    32 b 2 |
| Kyselina octová, roztok (obsahující    |      |        |        |            |
|  více než 80 % hm. kyseliny) ..........| 2789 |     83 | 8+3    |8    32 b 2 |
| Kyselina octová, roztok (obsahující    |      |        |        |            |
|  nejméně 50 % hm. a nejvíce 80 % hm.   |      |        |        |            |
|  kyseliny) ............................| 2790 |     80 | 8      |8    32 b 1 |
| Kyselina octová, roztok (obsahující    |      |        |        |            |
|  více než 25 % hm., ale méně než 50 %  |      |        |        |            |
|  hm. kyseliny) ........................| 2790 |     80 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina orthofosforitá ...............| 2834 |     80 | 8      |8    16 c   |
| Kyselina propionová ...................| 1848 |     80 | 8      |8    32 c   |
| Kyselina selenová, roztoky ............| 1905 |     88 | 8      |8    11 a   |
| Kyselina sírová obsahující více než 51%|      |        |        |            |
|  kyseliny .............................| 1830 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Kyselina sírová, odpadní ..............| 1832 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Kyselina sírová s více než 51 % kyse-  |      |        |        |            |
|  liny .................................| 2796 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Kyselina siřičitá .....................| 1833 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Kyselina solná (chlorovodík roztoky) ..| 1789 |     80 | 8      |8     5 b,c |
| Kyselina thiooctová ...................| 2436 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Kyselina thioglykolová ................| 1940 |     80 | 8      |8    32 b 1 |
| Kyselina thiomléčná ...................| 2936 |     60 | 6.1    |6.1  21 b   |
| Kyselina toluensulfonová, roztoky .....| 2586 |     80 | 8      |8    34 c   |
| Kyselina toluensulfonová, v pevném sta-|      |        |        |            |
|  vu ...................................| 2585 |     80 | 8      |8    34 c   |
| Kyselina trifluoroctová ...............| 2699 |     88 | 8      |8    32 a   |
| Kyselina trichlorisokyanurová, suchá ..| 2468 |     50 | 5.1    |5.1  26 b   |
| Kyselina trichloroctová ...............| 1839 |     80 | 8      |8    31 b   |
| Kyselina trichloroctová, roztoky ......| 2564 |     80 | 8      |8    32 b1,c|
| Kyslík, stlačený ......................| 1072 |     25 | 2+05   |2    10     |
| Kyslík, hluboce zchlazený, zkapalněný .| 1073 |    225 | 2+05   |2    30     |
| Kyslík a oxid uhličitý, směs, stlače-  |      |        |        |            |
|  ná (s nejvýše 30 % CO2) ..............| 1014 |     25 | 2+05   |2    10     |
| Laktát antimoničný ....................| 1550 |     60 | 6.1    |6.1  59 c   |
| Látky impregnační na ochranu dřeva,    |      |        |        |            |
|  kapalné ..............................| 1306 |     33 | 3      |3     5 b,c |
|                                        |      |     30 | 3      |3    31 c   |
| Lepidla ...............................| 1133 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Lepidla ...............................| 1133 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Lithium ...............................| 1415 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| London Purple .........................| 1621 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Malonitril ............................| 2647 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát  |      |        |        |            |
|  manganatý) ...........................| 2210 |     40 | 4.2+4.3|4.2  16 c   |
| Maneb přípravky .......................| 2210 |     40 | 4.2+4.3|4.2  16 c   |
| Maneb přípravky, stabilizované ........| 2968 |    423 | 4.3    |4.3  20 c   |
| Maneb stabilizovaný (ethylen-1,2-bis-  |      |        |        |            |
|  didthiokarbamát manganatý, stabilizo- |      |        |        |            |
|  vaný) ................................| 2968 |    423 | 4.3    |4.3  20 c   |
| Manganistan barnatý ...................| 1448 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Manganistan draselný ..................| 1490 |     50 | 5.1    |5.1  17 b   |
| Manganistan sodný .....................| 1503 |     50 | 5.1    |5.1  17 b   |
| Manganistan vápenatý ..................| 1456 |     50 | 5.1    |5.1  17 b   |
| Manganistan zinečnatý .................| 1515 |     50 | 5.1    |5.1  17 b   |
| Máselnan ethylnatý ....................| 1180 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Měď/ethylendiamin, komplex, roztok ....| 1761 |     86 | 8+6.1  |8    53 b,c |
| Merkaptoethanol (thioglykol) ..........| 2966 |     60 | 6.1    |6.1  21 b   |
| Mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen) .....| 2325 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Mesityloxid ...........................| 1229 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Metaldehyd ............................| 1332 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Metan, stlačený .......................| 1971 |     23 | 3      |2     1F    |
| Metavanadičnan amonný .................| 2859 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Metavanadičnan draselný ...............| 2864 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Methakrylaldehyd, stabilizovaný .......| 2396 |    336 | 3+6.1  |3    17 b   |
| Methakrylonitril, stabilizovaný .......| 3079 |    336 | 3+6.1  |3    11 a   |
| Methyllylalkohol ......................| 2614 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methan, hluboko zchlazený, zkapalněný .| 1972 |    223 | 3      |2     3F    |
| Methanol ..............................| 1230 |    336 | 3+6.1  |3    17 b   |
| Methansulfonylchlorid .................| 3246 |    668 | 6.1+8  |6.1  27 a   |
|4-Methoxy-4-methylpentanon-2 ...........| 2293 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methoxyethanol ........................| 1188 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methoxymethylisokyanát ................| 2605 |    336 | 3+6.1  |3    14 a   |
|1-Methoxy-2-propanol ...................| 3092 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylacetát (octan methylnatý, methy- |      |        |        |            |
|  lester kyseliny octové) ..............| 1231 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylacetylen a propadien, směsi, sta-|      |        |        |            |
|  bilizované ...........................| 1060 |    239 | 3      |2     2F    |
| Methylakrylát (methylester kyseliny    |      |        |        |            |
|  akrylové), stabilizovaný .............| 1919 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Methylallylchlorid ....................| 2554 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylamin, bezvodý ...................| 1061 |     23 | 3      |2     2F    |
| Methylamin, vodné roztoky .............| 1235 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Methylamylacetát ......................| 1233 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylamylalkohol (methylisobutylkarbi-|      |        |        |            |
|  nol) .................................| 2053 |     30 | 3      |3    31 c   |
|N-Methylanilin .........................| 2294 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Methylát sodný ........................| 1431 |     48 | 4.2+8  |4.2  15 b   |
| Methylát sodný (natriummethylát),      |      |        |        |            |
|  roztoky ..............................| 1289 |    338 | 3+8    |3    24 b   |
| Methylát sodný (natriummethylát),      |      |        |        |            |
|  roztoky ..............................| 1289 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Methylbenzoan .........................| 2938 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
|alfa-Methylbenzylalkohol ...............| 2937 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Methylbromacetát (bromoctan methylnatý)| 2643 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Methylbromid ..........................| 1062 |     26 | 6.1    |2     2T    |
| Methylbromid hořečnatý v ethyletheru ..| 1928 |   X323 | 4.3+3  |4.3   3 a   |
|3-Methylbutanon-2 ......................| 2397 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2-Methylbuten-1 ........................| 2459 |     33 | 3      |3     1 a   |
|3-Methylbuten-1 (isopropylethylen) .....| 2561 |     33 | 3      |3     1 a   |
|2-Methylbuten-2 ........................| 2460 |     33 | 3      |3     2 b   |
|N-Methylbutylamin ......................| 2945 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Methylbutyrát (máselnan methylnatý,    |      |        |        |            |
|  methylester kyseliny máselné) ........| 1237 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylcyklohexan ......................| 2296 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylcyklohexanoly ...................| 2617 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylcyklohexanon ....................| 2297 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylcyklopentan .....................| 2298 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methyldichloracetát (methylester kyse- |      |        |        |            |
|  liny dichloroctové) ..................| 2299 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Methyldichlorsilan ....................| 1242 |   X338 | 4.3+3+8|4.3   1 a   |
| Methyl-2-ethyl-5-pyridin ..............| 2300 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Methyl-2-chlorpropionát ...............| 2933 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylenbromid (dibrommethan) .........| 2664 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Methylenchlorid (dichlormethan) .......| 1593 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Methylethylketon (Butanon) ............| 1193 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylfenyldichlorsilan ...............| 2437 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Methylfluorid (R 41) ..................| 2454 |     23 | 3      |2     2F    |
| Methylformiát (Mravenčan methylnatý,   |      |        |        |            |
|  Methylester kyseliny mravenčí) .......| 1243 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Nethylfuran (sylvan) ..................| 2301 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylglykolacetát (ethylenglykolmono- |      |        |        |            |
|  methyletheracetát) ...................| 1189 |     30 | 3      |3    31 c   |
|5-Methylhexanon-2 ......................| 2302 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methylhydrazin ........................| 1244 |    663 | 6.1+3+8|6.1   7 a 1 |
| Methylchloracetát (methylester kyseliny|      |        |        |            |
|  chloroctové, chloroctan methylnatý)...| 2295 |    663 | 6.1+3  |6.1  16 a   |
| Methylchlorformiát (chlormravenčan met-|      |        |        |            |
|  thylnatý, methylester kyseliny chlor- |      |        |        |            |
|  mravenčí .............................| 1238 |    663 | 6.1+3+8|6.1  10 a   |
| Methylchlorid .........................| 1063 |     23 | 3      |2     2F    |
| Methylchlorid a methylenchlorid, směs .| 1912 |     23 | 3      |2     2F    |
| Methylchlormethylether (chlormethoxyme-|      |        |        |            |
|  than) ................................| 1239 |    663 | 6.1+3  |6.1   9 a   |
| Methylisobutylketon ...................| 1245 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylisopropenylketon ................| 1246 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Methylisothiokyanát ...................| 2477 |    663 | 6.1+3  |6.1   9 a   |
| Methylisovalerát ......................| 2400 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methyljodid ...........................| 2644 |     66 | 6.1    |6.1  15 a   |
| Methylmerkapatan ......................| 1064 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Methylmethakrylát, monomer, stabilizo- |      |        |        |            |
|  vaný .................................| 1247 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Methylmorfolin ........................| 2535 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Methylpentadien .......................| 2461 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2-Methylpentanol-2 .....................| 2560 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1-Methylpiperidin ......................| 2399 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Methylpropionat (methylester kyseliny  |      |        |        |            |
|  propionové) ..........................| 1248 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylpropylether .....................| 2612 |     33 | 3      |3     2 b   |
| Methylpropylketon .....................| 1249 |     33 | 3      |3     3 b   |
|alfa-Methylstyrén ......................| 2303 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Methyltetrahydrofuran .................| 2536 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methyl-terc-butylether ................| 2398 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methyltrichloracetát (methylester kyse-|      |        |        |            |
|  liny trichloroctové, trichloroctan    |      |        |        |            |
|  methylnatý) ..........................| 2533 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Methyltrichlorsilan ...................| 1250 |   X338 | 3+8    |3    21 a   |
|alfa-Methylvaleraldehyd ................| 2367 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Methylvinylketon ......................| 1251 |    639 | 6.1+3  |6.1   8 a 1 |
| Mléčnan ethylmnatý ....................| 1192 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Močovina - peroxid vodíku .............| 1511 |     58 | 5.1+8  |5.1  31 c   |
| Monoamylester kyseliny fosforečné .....| 2819 |     80 | 8      |8    38 c   |
| Monobutylester kyseliny fosforečné ....| 1718 |     80 | 8      |8    38 c   |
| Monochloracetonitril ..................| 2668 |     63 | 6.1+3  |6.1  11 b   |
| Monochloraniliny, kapalné .............| 2019 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Monochloraniliny, pevné ...............| 2018 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Mononitroaniliny ......................| 1661 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Mononitrotoludiny .....................| 2660 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Mononitrotolueny ......................| 1664 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Morfolin ..............................| 2054 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Motorová nafta ........................| 1202 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Naftalen, roztavený ...................| 2304 |     44 | 4.1    |4.1   5     |
| Naftalen, surový nebo rafinovaný ......| 1334 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Naftenáty kobaltnaté, prášek ..........| 2001 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
|beta-Naftylamin ........................| 1650 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|1-Naftylamin (alfa-naftylamin) .........| 2077 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Naftylmočovina ........................| 1652 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Naftylthiomočovina ....................| 1651 |     60 | 6.1    |6.1  21 b   |
| Nátěr ochranný, roztok ................| 1139 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Nátěr ochranný, roztok ................| 1139 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Natriumpentachlorfenolát (pentachlor-  |      |        |        |            |
|  fenolát sodný) .......................| 2567 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Natronové vápno .......................| 1907 |     80 | 8      |8    41 c   |
| Neon, hluboce zchlazený, zkapalněný ...| 1913 |     22 | 2      |2     3A    |
| Neon, stlačený ........................| 1065 |     20 | 2      |2     1A    |
| Nikotin ...............................| 1654 |     60 | 6.1    |6.0  90 b   |
|3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid .........| 2307 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Nitroanisoly ..........................| 2730 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Nitrobenzen ...........................| 1662 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Nitrobenzotrifluoridy .................| 2306 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Nitrobrombenzen .......................| 2732 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Nitrocelulóza, hořlavý roztok .........| 2059 |     30 | 3      |3    34 c   |
| Nitroethan ............................| 2842 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Nitrofenoly ...........................| 1663 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Nitrokresoly ..........................| 2446 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Nitronaftalen .........................| 2538 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Nitropropany ..........................| 2608 |     30 | 3      |3    31 c   |
|p-Nitrosodimethylanilin ................| 1369 |     40 | 4.2    |4.2   5 b   |
| Nitroxyleny ...........................| 1665 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Nonany ................................| 1920 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Nonyltrichlorsilan ....................| 1799 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Norbornadien-2,5 (Bicykloheptadien),   |      |        |        |            |
|  stabilizovaný ........................| 2251 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Nukleát rtuťnatý ......................| 1639 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Octan ethylnatý .......................| 1173 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Octan olovnatý (cukr olovnatý) ........| 1616 |     60 | 6.1    |6.1  62 c   |
| Octan rtuťnatý ........................| 1629 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Odpadní kyselina sírová z rafinace ropy| 1906 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Oktadecyltrichlorsilan ................| 1800 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Oktadieny .............................| 2309 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Oktafluorcyklobutan (RC 318) ..........| 1976 |     20 | 2      |2     2A    |
| Oktafluor-2-buten .....................| 2422 |     20 | 2      |2     2A    |
| Oktafluorpropan (R 218) ...............| 2424 |     20 | 2      |2     2A    |
| Oktany ................................| 1262 |     33 | 3      |3     3 b   |
|terc.-Oktylmerkaptan ...................| 3023 |    663 | 6.1+3  |6.1  20 a   |
| Oktyltrichlorsilan ....................| 1801 |    X80 | 8      |8    36 b   |
| Oleát rtuťnatý ........................| 1640 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Olej borovicový .......................| 1272 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Oleje dehtové .........................| 1136 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Olej kalafunový .......................| 1286 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Olej kalafunový .......................| 1286 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Oleum (kyselina sírová, dýmavá) .......| 1831 |   X886 | 8+6.1  |8     1 a   |
| Organický peroxid typ F, kapalný ......| 3109 |    539 | 5.2+(8)|5.2   9 b   |
| Organické peroxidy typu F, kapalné     |      |        |        |            |
|  s řízenou teplotou ...................| 3119 |    539 | 5.2    |5.2  19 b   |
| Organický peroxid typ F, tuhý .........| 3110 |    539 | 5.2    |5.2  10 b   |
| Organické peroxidy typu F, tuhé s říze-|      |        |        |            |
|  nou teplotou .........................| 3120 |    539 | 5.2    |5.2  20 b   |
| Orthokřemičitan sodný, pentahydrát ....| 3253 |     80 | 8      |8    41 c   |
| Orthokřemičitan tetramethylnatý        |      |        |        |            |
|  (tetramethoxysilan) ..................| 2606 |    663 | 6.1+3  |6.1   8 a 2 |
| Orthotitanan tetrapropylnatý ..........| 2413 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Orthovanadičnan sodno-amonný ..........| 2863 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Orthovanadičnan amonný ................| 2861 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Oxaláty, ve vodě rozpustné (šťavelany) | 2449 |     60 | 6.1    |6.1  67 c   |
| Oxid arseničný ........................| 1559 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Oxid arsenitý .........................| 1561 |     60 | 6.1    |6.1  51 b   |
| Oxid barnatý ..........................| 1884 |     60 | 6.1    |6.1  60 c   |
| Oxid-dikyanid dirtuťnatý ..............| 1642 |     60 | 6.1    |6.1  41 b   |
| Oxid draselný .........................| 2033 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Oxid dusičitý .........................| 1067 |    265 |6.1+05+8|2     2TOC  |
| Oxid dusný N2O ........................| 1070 |     25 | 2+05   |2    20     |
| Oxid dusný, hluboce zchlazený, zkapal- |      |        |        |            |
|  něný .................................| 2201 |    225 | 2+05   |2    30     |
| Oxid fosforitý ........................| 2578 |     80 | 8      |8    16 c   |
| Oxid chromový, bezvodý ................| 1463 |     58 | 5.1+8  |5.1  31 b   |
| Oxid olovičitý ........................| 1872 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 c   |
| Oxid rtuťnatý .........................| 1641 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Oxid siřičitý .........................| 1079 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Oxid sodný ............................| 1825 |     80 | 8      |8    41 b   |
| Oxid uhelnatý, stlačený ...............| 1016 |    263 | 6.1+3  |2     1TF   |
| Oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená .| 2600 |    263 | 6.1+3  |2     1TF   |
| Oxid uhličitý .........................| 1013 |     20 | 2      |2     2A    |
| Oxid uhličitý a oxid dusný, směs ......| 1015 |     20 | 2      |2     2A    |
| Oxid uhličitý, hluboko zchlazený, zka- |      |        |        |            |
|  palněný ..............................| 2187 |     22 | 2      |2     3A    |
| Oxid vanadičný ........................| 2862 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Oxid železitý, odpadový ...............| 1376 |     40 | 4.2    |4.2  16 c   |
| Oxybromid fosforečný (POBr3) ..........| 1939 |     80 | 8      |8    11 b   |
| Oxychlorid fosforečný (fosforylchlorid)|      |        |        |            |
|  (POCl3) ..............................| 1810 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Oxychlorid seleničitý .................| 2879 |    886 | 8+6.1  |8    12 a   |
| Oxychlorid vanadičný ..................| 2443 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Oxychlorid vanadičitý .................| 2444 |     88 | 8      |8    12 a   |
| Palivo pro tryskové motory ............| 1863 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Palivo pro tryskové motory ............| 1863 |     33 | 3      |3     2 a,b |
| Palivo pro tryskové motory ............| 1863 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Palivo pro tryskové motory ............| 1863 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Papír zpracovaný nenasycenými oleji ...| 1379 |     40 | 4.2    |4.2   3 c   |
| Paraformaldehyd .......................| 2213 |     40 | 4.1    |4.1   6 c   |
| Paraldehyd ............................| 1264 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Pentaboran ............................| 1380 |    333 | 4.2+6.1|4.2  19 a   |
|2,4-Pentadion (acetylaceton) ...........| 2310 |     36 | 3+6.1  |3    32 c   |
| Pentafluorethan (R 125) ...............| 3220 |     20 | 2      |2     2A    |
| Pentahydrát chloridu ciničitého (SnCl4.|      |        |        |            |
|  5H2O) ................................| 2440 |     80 | 8      |8    22 c   |
| Pentachlorethan .......................| 1669 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
| Pentachlorfenol .......................| 3155 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Pentakarbonyl železa ..................| 1994 |    663 | 6.1+3  |6.1   3     |
| Pentany, kapalné ......................| 1265 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Pentany, kapalné ......................| 1265 |     33 | 3      |3     2 b   |
| Penten-1 (Propylethylen) ..............| 1108 |     33 | 3      |3     1 a   |
|1-Pentol (3-methylpenteninol-2-4-1) ....| 2705 |     80 | 8      |8    66 b   |
| Perboritan sodný, bezvodý .............| 3247 |     50 | 5.1    |5.1  27 b   |
| Perfluorethylvinylether ...............| 3154 |     23 | 3      |2     2F    |
| Perfluormethylvinylether ..............| 3153 |     23 | 3      |2     2F    |
| Perchlorfluorid .......................| 3083 |    263 | 6.1+05 |2     2TO   |
| Perchlormethylmerkaptan ...............| 1670 |     66 | 6.1    |6.1  17 a   |
| Peroxid barya .........................| 1449 |     56 | 5.1+6.1|5.1  29 b   |
| Peroxid hořečnatý .....................| 1476 |     50 | 5.1    |5.1  25 b   |
| Peroxid lithný ........................| 1472 |     50 | 5.1    |5.1  25 b   |
| Peroxid strontnatý ....................| 1509 |     50 | 5.1    |5.1  25 b   |
| Peroxid vápenatý ......................| 1457 |     50 | 5.1    |5.1  25 b   |
| Peroxid vodíku, stabilizovaný .........| 2015 |    559 | 5.1+8  |5.1   1 a   |
| Peroxid vodíku, vodné roztoky .........| 2014 |     58 | 5.1+8  |5.1   1 b   |
| Peroxid vodíku, vodné roztoky .........| 2984 |     50 | 5.1    |5.1   1 c   |
| Peroxid vodíku, vodné roztoky, stabili-|      |        |        |            |
|  zované ...............................| 2015 |    559 | 5.1+8  |5.1   1 a   |
| Peroxid zinečnatý .....................| 1516 |     50 | 5.1    |5.1  25 b   |
| Persíran amonný .......................| 1444 |     50 | 5.1    |5.1  18 c   |
| Persíran draselný .....................| 1492 |     50 | 5.1    |5.1  18 c   |
| Persíran sodný ........................| 1505 |     50 | 5.1    |5.1  18 c   |
| Peruhličitan sodný ....................| 2467 |     50 | 5.1    |5.1  19 c   |
| Pikoliny (methylpyridiny) .............| 2313 |     30 | 3      |3    31 c   |
|alfa-Pinen .............................| 2368 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Piperidin .............................| 2401 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Pivaloylchlorid (chlorid kyseliny piva-|      |        |        |            |
|  lové) ................................| 2438 |    663 | 6.1+3+8|6.1  10 a   |
| Plyn zemní, zkapalněný, hluboko zchla- |      |        |        |            |
|  zený .................................| 1972 |    223 | 3      |2     8 b   |
| Plyn, zchlazený, kapalný, hořlavý, j.n.| 3312 |    223 | 3      |2     3F    |
| Plyn, zchlazený, kapalný, j. n. .......| 3158 |     22 | 2      |2     3A    |
| Plyn, zchlazený, kapalný, podporující  |      |        |        |            |
|  hoření, j. n. ........................| 3311 |    225 | 2+05   |2    30     |
| Polyhalogenované bifenyly, kapalné ....| 3151 |     90 | 9      |9     2 b   |
| Polyhalogenované bifenyly, tuhé .......| 3152 |     90 | 9      |9     2 b   |
| Polyhalogenované terfenyly, kapalné ...| 3151 |     90 | 9      |9     2 b   |
| Polyhalogenované terfenyly, tuhé ......| 3152 |     90 | 9      |9     2 b   |
| Polychlorované bifenyly ...............| 2315 |     90 | 9      |9     2 b   |
| Polysulfid amonný, roztoky ............| 2818 |     86 | 8+6.1  |8    45 b 1 |
| Polysulfid amonný, roztoky ............| 2818 |     86 | 8+6.1  |8    45 c   |
| Prášek zinku ..........................| 1436 |    423 | 4.3+4.2|4.3  14 b,c |
| Propadien, inhibitovaný ...............| 2200 |    239 | 3      |2     2F    |
| Propan ................................| 1978 |     23 | 3      |2     2F    |
| Propan (obchodní název): Směs C .......| 1965 |     23 | 3      |2     2F    |
|n-Propanol .............................| 1274 |     33 | 3      |3     3 b   |
|n-Propanol .............................| 1274 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Propen ................................| 1077 |     23 | 3      |2     2F    |
| Propian isopropylnatý .................| 2409 |     33 | 3      |3     3b    |
| Propionaldehyd (propanal) .............| 1275 |     33 | 3      |3     3b    |
| Propionan isobutylnatý ................| 2394 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Propionitril ..........................| 2404 |    336 | 3+6.1  |2    11 b   |
| Propionylchlorid (chlorid kyseliny pro-|      |        |        |            |
|  pionové) .............................| 1815 |    338 | 3+8    |3    25 b   |
|n-Propylacetát .........................| 1276 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Propylamin (1-aminopropan) ............| 1277 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
|n-Propylbenzen .........................| 2364 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1,2-Propylendiamin .....................| 2258 |     83 | 8+3    |8    54 b   |
| Proplylendichlorid ....................| 1279 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Propylenimin, stabilizovaný ...........| 1921 |    336 | 3+6.1  |3    12     |
| Propylenoxid ..........................| 1280 |    339 | 3      |3     2a    |
| Propylformiát (mravenčan propylnatý,   |      |        |        |            |
|  propylester kyseliny mravenčí) .......| 1281 |     33 | 3      |3     3 b   |
|n-Propylchlorkarbonát (n-propylchlor-   |      |        |        |            |
|  formiát) .............................| 2740 |    668 | 6.1+8+3|6.1  28 a   |
|n-Propylisokyanát ......................| 2482 |    663 | 6.1+3  |6.1   6 a   |
| Propylmerkaptany ......................| 2402 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Propyltrichlorsilan ...................| 1816 |    X83 | 8+3    |8    37 b   |
| Pryskyřice, roztok ....................| 1866 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Pryskyřice, roztok ....................| 1866 |     30 |        |3    31 c   |
| Pryskyřičné mýdlo na bázi hliníku .....| 2715 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Pryskyřičné mýdlo na bázi kobaltu .....| 1318 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Pryskyřičné mýdlo na bázi manganu .....| 1330 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Pryskyřičné mýdlo na bázi zinku .......| 2714 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Přiboudlina ...........................| 1201 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Přiboudlina ...........................| 1201 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Pyridin ...............................| 1282 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Pyrolidin .............................| 1922 |    338 | 3+8    |3    23 b   |
| Pyrosulfurylchlorid (S2O5Cl2) .........| 1817 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Resorcin ..............................| 2876 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Ropné plyny, zkapalněné ...............| 1075 |     23 | 3      |2     2F    |
| Ropný plyn, stlačený ..................| 1071 |    263 | 6.1+3  |2     1TF   |
| Rozpouštědla a ředidla barev ..........| 1263 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Rozpouštědla a ředidla barev ..........| 1263 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
| Rtuť ..................................| 2809 |     80 | 8      |8    66 c   |
| Rubidium ..............................| 1423 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Salicylát nikotinu ....................| 1657 |     60 | 6.1    |6.1  90 b   |
| Salicylát rtuťnatý ....................| 1644 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Seskvisulfid fosforu ..................| 1341 |     40 | 4.1    |4.1  11 b   |
| Silan, stlačený .......................| 2203 |     23 | 3      |2     1F    |
| Silicid hořčíku .......................| 2624 |    423 | 4.3    |4.3  12 b   |
| Silicid vápníku .......................| 1405 |    423 | 4.3    |4.3  12 b,c |
| Silicium hořčíku a vápníku ............| 2844 |    423 | 4.3    |4.3  12 c   |
| Síra ..................................| 1350 |     40 | 4.1    |4.1  11 c   |
| Síra, roztavená .......................| 2448 |     44 | 4.1    |4.1  15     |
| Síran amonný, kyselý, obsahující 3% a  |      |        |        |            |
|  více volné sírové (H2SO4) ............| 2506 |     80 | 8      |8    13 b   |
| Síran draselný, kyselý, obsahující 3% a|      |        |        |            |
|  více volné kyseliny sírové (H2SO4) ...| 2509 |     80 | 8      |8    13 b   |
| Síran hydroxylaminu ...................| 2865 |     80 | 8      |8    16 c   |
| Síran nikotinu, tuhý ..................| 1658 |     60 | 6.1    |6.1  90 b   |
| Síran nikotinu, roztok ................| 1658 |     60 | 6.1    |6.1  90 b   |
| Síran olovnatý ........................| 1794 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Síran rtuťnatý ........................| 1645 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Síran sodný, kyselý, obsahující 3% a   |      |        |        |            |
|  více volné kyseliny sírové (H2SO4) ...| 1821 |     80 | 8      |8    23 b   |
| Síran vanadylu ........................| 2931 |     60 | 6.1    |6.1  58 b   |
| Sírany kyselé, vodné roztoky ..........| 1760 |     80 | 8      |8     1 b   |
| Sirouhlík .............................| 1131 |    336 | 3+6.1  |3    18 a   |
| Sirovodík .............................| 1053 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Slitiny hořčíku .......................| 1869 |     40 | 4.1    |4.1  13 c   |
| Slitiny hořčíku, práškové .............| 1418 |    423 | 4.2+4.3|4.3  14 b   |
| Slitiny draslíku a sodíku .............| 1422 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Směsi dusičnanu draselného a dusitanu  |      |        |        |            |
|  sodného ..............................| 1487 |     50 | 5.1    |5.1  24 b   |
| Směsi dusičnanu sodného a dusičnanu    |      |        |        |            |
|  draselného ...........................| 1499 |     50 | 5.1    |5.1  22 c   |
| Směs plynů R 500 ......................| 2602 |     20 | 2      |2     2A    |
| Směs plynů R 503 ......................| 2599 |     20 | 2      |2     2A    |
| Směsi butadienu-1,3 a uhlovodíků, inhi-|      |        |        |            |
|  bitované .............................| 1010 |    239 | 3      |2     2F    |
| Směs A, A0, A1, B, C: viz Plynný uhlo- |      |        |        |            |
|  vodík, směs, zkapalněná, j. n. .......| 1965 |     23 | 3      |2     2F    |
| Směs F 1, F 2, F 3: viz Chladicí plyn, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 1078 |     20 | 2      |2     2A    |
| Směs P 1, P 2: viz Methylacetylen a    |      |        |        |            |
|  propadien, směsi, stabilizované ......| 1060 |    239 | 3      |2     2F    |
| Směsi chloridu titanitého v nepyroforní|      |        |        |            |
|  formě ................................| 2869 |     80 | 8      |8    11 b,c |
| Směsi nitrační kyseliny s nejvýše 50 % |      |        |        |            |
|  čisté kyseliny dusičné ...............| 1796 |     80 | 8      |8     3 b   |
| Směsi nitrační kyseliny s více než 50 %|      |        |        |            |
|  čisté kyseliny dusičné ...............| 1796 |    885 | 8+05   |8     3 a   |
| Směsi kyseliny sírové a kyseliny fluo- |      |        |        |            |
|  rovodíkové ...........................| 1786 |    886 | 8+6.1  |8     7 a   |
| Směsi methylbromidu a ethylenbromidu ..| 1647 |    236 | 3+6.1  |2     4 bt  |
| Směsi peroxidu vodíku a kyseliny pero- |      |        |        |            |
|  xyoctové, stabilisovaná ..............| 3149 |     58 | 5.1+8  |5.1   1 b   |
| Sodík .................................| 1428 |   X423 | 4.3    |4.3  11 a   |
| Soli kyseliny dichlorisokyanurové .....| 2465 |     50 | 5.1    |5.1  26 b   |
| Solventnafta ..........................| 1223 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, žíra-|      |        |        |            |
|  vý, j. n. ............................| 3305 |    263 | 6.1+3+8|2     1TFC  |
| Stlačený plyn, jedovatý, podporující   |      |        |        |            |
|  hoření, žíravý, j. n. ................| 3306 |    265 |6.1+05+8|2     1TOC  |
| Stlačený plyn, jedovatý, žíravý, j. n. | 3304 |    268 | 6.1+8  |2     1TC   |
| Strychnin nebo soli strychninu ........| 1692 |     66 | 6.1    |6.1  90 a   |
| Styren (vinylbenzen), monomer, stabi-  |      |        |        |            |
|  lizovaný .............................| 2055 |     39 | 3      |3    31 c   |
| Sulfid amonný, roztoky ................| 2683 |     86 | 8+6.1+3|8    45 b 2 |
| Sulfid draselný s méně než 30 % krysta-|      |        |        |            |
|  lové vody ............................| 1382 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Sulfid draselný, bezvodý ..............| 1382 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Sulfid draselný, hydratovaný ..........| 1847 |     80 | 8      |8    45 b 1 |
| Sulfid fosforečný .....................| 1340 |    423 | 4.3    |4.3  20 b   |
| Sulfid fosforitý (sirník fosforitý) ...| 1341 |     40 | 4.1    |4.1  11 b   |
| Sulfid karbonylu ......................| 2204 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Sulfid sodný s méně než 30 % krystalové|      |        |        |            |
|  vody .................................| 1385 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Sulfid sodný, bezvodý .................| 1385 |     40 | 4.2    |4.2  13 b   |
| Sulfid sodný, hydratovaný .............| 1849 |     80 | 8      |8    45 b 1 |
| Sulfid titaničitý .....................| 3174 |     40 | 4.2    |4.2  13 c   |
| Sulfurylfluorid .......................| 2191 |     26 | 6.1    |2     2T    |
| Sulfurylchlorid .......................| 1834 |    X88 | 8      |8    12 a   |
| Surová ropa ...........................| 1267 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Surová ropa ...........................| 1267 |     33 | 3      |3     2 a,b |
| Surová ropa ...........................| 1267 |     33 | 3      |3     3 c   |
| Surová ropa ...........................| 1267 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Tartrát nikotinu ......................| 1659 |     60 | 6.1    |6.1  90 b   |
| Terpentýn .............................| 1299 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Terpentýn náhražka ....................| 1300 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Terpentýn náhražka ....................| 1300 |     30 |        |3    31 c   |
| Terpinol ..............................| 2541 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1,1,2,2-Tetrabromethan (acetylentetra-  |      |        |        |            |
|  bromid) ..............................| 2504 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Tetraethylenpentamin ..................| 2320 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Tetraethylolovo .......................| 1649 |     66 | 6.1    |6.1  31 a   |
| Tetraethylpentaoxodithiodifosfát ......| 1704 |     60 | 6.1    |6.1  23 b   |
|1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134a) .......| 3159 |     20 | 2      |2     2A    |
| Tetrafluorethylen, inhibitovaný .......| 1081 |    239 | 3      |2     2F    |
| Tetrafluormethan (R14), stlačený ......| 1982 |     20 | 2      |2     1A    |
|1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd ..........| 2498 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Tetrahydroboritan hlinitý .............| 2870 |   X333 | 4.2+4.3|4.2  17 a   |
| Tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích| 2870 |   X333 | 4.2+4.3|4.2  17 a   |
| Tetrahydrofuran .......................| 2056 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Tetrahydrufurfurylamin ................| 2943 |     30 | 3      |3    31 c   |
|1,2,3,6-Tetrahydropyridin ..............| 2410 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Tetrahydrothiofen (Thiofan) ...........| 2412 |     33 | 3      |3     3 b   |
|1,1,2,2-Tetrachlorethan (acetylentetra- |      |        |        |            |
|  chlorid) .............................| 1702 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
| Tetrachlorethylen (perchlorethylen) ...| 1897 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Tetrachlorfenoly ......................| 2020 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Tetrakarbonyl niklu ...................| 1259 |    663 | 6.1+3  |6.1   3     |
| Tetramethylamoniumhydroxid ............| 1835 |     80 | 8      |8    51 b   |
| Tetramethylolovo ......................| 1649 |    663 | 6.1+3  |6.1  31 a   |
| Tetramethylsilan ......................| 2749 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Tetranitromethan ......................| 1510 |    559 | 5.1+6.1|5.1   2 a   |
| Tetrapropylen (Propylentetramer, tetra-|      |        |        |            |
|  mer propylenu) .......................| 2850 |     30 | 3      |3    31 c   |
|4-Thiapentanal .........................| 2785 |     60 | 6.1    |6.1  21 c   |
| Thiofen ...............................| 2414 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Thiofosforylchlorid (PSCl3) ...........| 1837 |     80 | 8      |8    12 b   |
| Thiofosgen ............................| 2474 |     60 | 6.1    |6.1  21 b   |
| Thiokyanát rtuťnatý ...................| 1646 |     60 | 6.1    |6.1  52 b   |
| Thionylchlorid (SOCl2) ................| 1836 |    X88 | 8      |8    12 a   |
| Tinktury, lékařské ....................| 1293 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Tinktury, lékařské ....................| 1293 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Titan houba - částice nebo prášek .....| 2878 |     40 | 4.1    |4.1  13 c   |
| Titanový prášek, navlhčený ............| 1352 |     40 | 4.1    |4.1  13 b   |
| Titanový prášek, suchý ................| 2546 |     40 | 4.2    |4.2  12 b,c |
| Toluen ................................| 1294 |     33 | 3      |3     3 b   |
|2,4-Toluendiamin .......................| 1709 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
| Toluidiny .............................| 1708 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
|2,4-Toluylendiisokyanát ................| 2078 |     60 | 6.1    |6.1  19 b   |
| Triallylamin ..........................| 2610 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Triallylborát .........................| 2609 |     60 | 6.1    |6.1  14 c   |
| Tributylamin ..........................| 2542 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Triethylamin ..........................| 1296 |    338 | 3+8    |3    22 b   |
| Triethylborát .........................| 1176 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Triethylentetramin ....................| 2259 |     80 | 8      |8    53 b   |
| Triethylfosfit ........................| 2323 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Trifluoracetylchlorid .................| 3057 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
|1,1,1-Trifluorethan (R 143 a) ..........| 2035 |     23 | 3      |2     2F    |
| Trifluormethan (R 23) .................| 1984 |     20 | 2      |2     2A    |
| Trifluormethan zchlazený, kapalný .....| 3136 |     22 | 2      |2     3A    |
|2-Trifluormethylanilin .................| 2942 |     60 | 6.1    |6.1  12 c   |
|3-Trifluormethylanilin .................| 2948 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Trichloracetaldehyd (chloral), bezvodý,|      |        |        |            |
|  stabilizovaný ........................| 2075 |     60 | 6.1    |6.1  17 b   |
| Trichloracetylchlorid .................| 2442 |    X80 | 8      |8    35 b 1 |
| Trichlorbenzeny, kapalné ..............| 2321 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Trichlorbuten .........................| 2322 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
|1,1,1-Trichlorethan ....................| 2831 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Trichlorethylen .......................| 1710 |     60 | 6.1    |6.1  15 c   |
| Trichlorfenoly ........................| 2020 |     60 | 6.1    |6.1  17 c   |
| Trichlorsilan .........................| 1295 |   X338 | 4.3+3+8|4.3   1 a   |
| Triisobutylen (isobutylentrimer, trimer|      |        |        |            |
|  isobutylenu.) ........................| 2324 |     30 | 3      |      3 c   |
| Triisokyanátisokyanurát z Isoforondi   |      |        |        |            |
|  sokyanátu ............................| 2906 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Triisopropylborát .....................| 2616 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Triisopropylborát .....................| 2616 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Triikresylfosfát ......................| 2574 |     60 | 6.1    |6.1  23 b   |
| Trimethylamin, bezvodý ................| 1083 |     23 | 3      |2     2F    |
| Trimethylamin, vodné roztoky ..........| 1297 |    338 | 3+8    |3    22 a,b |
| Trimethylamin, vodné roztoky ..........| 1297 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Trimethylborát ........................| 2416 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Trimethylcyklohexylamin ...............| 2326 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Trimethylfosfit .......................| 2329 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Trimethylhexamethylendiaminy ..........| 2327 |     80 | 8      |8    53 c   |
| Trimethylhexamethylendiisokyanát ......| 2328 |     60 | 6.1    |6.1  19 c   |
| Trimethylchlorsilan ...................| 1298 |   X338 | 3+8    |3    21 b   |
| Tripropylamin .........................| 2260 |     38 | 3+8    |3    33 c   |
| Tripropylen ...........................| 2057 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Tripropylen ...........................| 2057 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Tris-(1-aziridiny)-fosfinxid, roztok ..| 2501 |     60 | 6.1    |6.1  23 b,c |
| Uhelný plyn, stlačený .................| 1023 |    263 | 6.1+3  |2     1TF   |
| Uhličitan barnatý .....................| 1564 |     60 | 6.1    |6.1  60 c   |
| Uhlí ..................................| 1361 |     40 | 4.2    |4.2   1 b,c |
| Uhlí, aktivované ......................| 1362 |     40 | 4.2    |4.2   1 c   |
| Uhlík nebo saze .......................| 1361 |     40 | 4.2    |4.2   1 b,c |
| Uhlovodíky, kapalné                    |      |        |        |            |
| - benzin ..............................| 1203 |     33 | 3      |3     3 b   |
| - kerosin .............................| 1223 |     30 | 3      |3    31 c   |
| - lehký topný olej ....................| 1202 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.| 1964 |     23 | 3      |2     1F    |
| Uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 1965 |     23 | 3      |2     2F    |
| Undekan ...............................| 2330 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Valeraldehyd ..........................| 2058 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Valerylchlorid (chlorid kyseliny vale- |      |        |        |            |
|  rové) ................................| 2502 |     83 | 8+3    |8    35 b 2 |
| Vápenaté pryskyřičné mýdlo ............| 1313 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Vápenaté pryskyřičné mýdlo, tavené ....| 1314 |     40 | 4.1    |4.1  12 c   |
| Vápník ................................| 1401 |    423 | 4.3    |4.3  11 b   |
| Vinan antimonylodraselný ..............| 1551 |     60 | 6.1    |6.1  59 c   |
| Vinylacetát ...........................| 1301 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Vinylbromid, inhibitovaný .............| 1085 |    239 | 3      |2     2F    |
| Vinylbutyrát ..........................| 2838 |    339 | 3      |3     3 b   |
| Vinylethylether, stabilizovaný ........| 1302 |    339 | 3      |3     2 a   |
| Vinylfluorid, inhibitovaný ............| 1860 |    239 | 3      |2     2 F   |
| Vinylchloracetát ......................| 2589 |     63 | 6.1+3  |6.1  16 b   |
| Vinylchlorid, inhibitovaný nebo stabi- |      |        |        |            |
|  lizovaný .............................| 1086 |    239 | 3      |2     2 F   |
| Vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen) .| 1303 |    339 | 3      |3     1 a   |
| Vinylmethylether, inhibitovaný ........| 1087 |    239 | 3      |2     2F    |
| Vinylpyridiny .........................| 3073 |    639 | 6.1+3+8|6.1  11 b 1 |
| Vinyltolueny, (o-, m-, p-), stabilizo- |      |        |        |            |
|  vaný .................................| 2618 |     39 | 3      |3    31 c   |
| Vinyltrichlorsilan ....................| 1305 |   X338 | 3+8    |3    21 a   |
| Vodík a methan, směs, stlačená ........| 2034 |     23 | 3      |2     1F    |
| Vodík, hluboce zchlazený ..............| 1966 |    223 | 3      |2     3F    |
| Vodík, stlačený .......................| 1049 |     23 | 3      |2     1F    |
| Vodní plyn ............................| 2600 |    236 | 3+6.1  |2     2 bt  |
| Výrobky kosmetické ....................| 1266 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Výrobky kosmetické ....................| 1266 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Výrobky parfumerické ..................| 1263 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Výrobky parfumerické ..................| 1263 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Výtažky, aromatické, kapalné ..........| 1169 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Výtažky, aromatické, kapalné ..........| 1169 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Výtažky, chuťové látky, kapalné .......| 1197 |     33 | 3      |3     5 a,b,|
|                                        |      |        |        |        c   |
| Výtažky, chuťové látky, kapalné .......| 1197 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Vzácné plyny, směs, stlačená ..........| 1979 |     20 | 2      |2     1A    |
| Vzácné plyny a dusík, směs, stlačená ..| 1981 |     20 | 2      |2     1A    |
| Vzácné plyny a kyslík, směs, stlačená .| 1980 |     20 | 2      |2     1A    |
| Vzduch, stlačený ......................| 1002 |     20 | 2      |2     1A    |
| Vzduch, hluboko zchlazený .............| 1003 |    225 | 2+05   |2    30     |
| Xenon, stlačený .......................| 2036 |     20 | 2      |2     1A    |
| Xenon, hluboce zchlazený, zkapalněný ..| 2591 |     22 | 2      |2     3A    |
| Xilidiny ..............................| 1711 |     60 | 6.1    |6.1  12 b   |
| Xyleny ................................| 1307 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Xyleny ................................| 1307 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Xylenoly ..............................| 2261 |     60 | 6.1    |6.1  14 b   |
| Xylylbromid ...........................| 1701 |     60 | 6.1    |6.1  15 b   |
| Zahřátá kapalná látka, j. n. ..........| 3257 |     99 | 9      |9    20 c   |
| Zahřátá tuhá látka, j. n. .............| 3258 |     99 | 9      |9    21 c   |
| Zbytky po lisování olejových semen ....| 1386 |     40 | 4.2    |4.2   2 c   |
| Zbytky po lisování olejových semen ....| 2217 |     40 | 4.2    |4.2   2 c   |
| Zemní plyn, stlačený ..................| 1971 |     23 | 3      |2     2 b   |
| Zinkový popel .........................| 1435 |    423 | 4.3    |4.3  13 c   |
| Zinkový prach .........................| 1436 |    423 | 4.3    |4.3  14 b,c |
| Zirkónium, suché ......................| 2858 |     40 | 4.1    |4.1  13 c   |
| Zirkonium suspendované v hořlavé kapa- |      |        |        |            |
|  lině .................................| 1308 |     33 | 3      |3     1 a   |
| Zirkonium suspendované v hořlavé kapa- |      |        |        |            |
|  lině .................................| 1308 |     33 | 3      |3     2 a,b |
| Zirkonium suspendované v hořlavé kapa- |      |        |        |            |
|  lině .................................| 1308 |     33 | 3      |3     3 b   |
| Zirkonium suspendované v hořlavé kapa- |      |        |        |            |
|  lině .................................| 1308 |     30 | 3      |3    31 c   |
| Zirkon odpadní ........................| 1932 |     40 | 4.2    |4.2  12 c   |
| Zirkon práškový, suchý ................| 2008 |     40 | 4.2    |4.2  12 b,c |
| Zirkonový prášek, navlhčený ...........| 1358 |     40 | 4.1    |4.1  13 b   |
| Zkapalněné plyny nehořlavé nasycené    |      |        |        |            |
|  dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzdu-  |      |        |        |            |
|  chem .................................| 1058 |     20 | 2      |2     2A    |
| Zkapalněný plyn, hořlavý, j. n. .......| 3161 |     23 | 3      |2     2F    |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,    |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3160 |    263 | 6.1+3  |2     2TF   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,    |      |        |        |            |
|  žíravý, j. n. ........................| 3309 |    263 | 6.1+3+8|2     2TFC  |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, j. n. ......| 3162 |     26 | 6      |2     2T    |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, podporující |      |        |        |            |
|  hoření, j. n. ........................| 3307 |    265 | 6.1+05 |2     2TO   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý, j.n.| 3308 |    268 | 6.1+8  |2     2TC   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý,     |      |        |        |            |
|  podporující hoření, j. n. ............| 3310 |    265 |6.1+05+8|2     2TOC  |
| Zkapalněný plyn, j. n. ................| 3163 |     20 | 2      |2     2A    |
| Zkapalněný plyn, podporující hoření,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3157 |     25 | 2+05   |2     2O    |
| Zpěňovatelné polymerové kuličky .......| 2211 |     90 | 9      |9     4 c   |
| Železná houba, odpadová ...............| 1376 |     40 | 4.2    |4.2  16 c   |
| Železné kovy jako třísky při vrtání,   |      |        |        |            |
|  frézování, soustružení, odpady .......| 2793 |     40 | 4.2    |4.2  12 c   |
| Žíravá tuhá látka, schopná samozahří-  |      |        |        |            |
|  vání, j. n. ..........................| 3095 |    884 | 8+4.2  |8    69 a   |
| Žíravá tuhá látka, schopná samozahří-  |      |        |        |            |
|  vání, j. n. ..........................| 3095 |     84 | 8+4.2  |8    69 b   |
+----------------------------------------+------+--------+--------+------------+

                            Tabulka 2

     Seznam  hromadných  pojmenování  nebo  j.  n.  položek, které
nejsou  uvedeny  jmenovitě  nebo   které  nespadají  pod  hromadná
pojmenování uvedená v tabulce 1.

     Tato tabulka  obsahuje dva druhy  hromadných pojmenování nebo
j. n. položek:

- zvláštní  hromadná  pojmenování  nebo  j.  n.  položky, které se
  používají pro skupiny chemických sloučenin téhož typu;

- všeobecná  hromadná pojmenování  nebo  j.  n. položky,  které se
  používají pro skupiny chemických  látek, jež představují podobné
  prvotní a druhotné nebezpečí.

     Látky mohou být přiřazeny  pod všeobecná hromadná pojmenování
nebo  j. n.  položky pouze  tehdy, pokud  nemohou být zařazeny pod
zvláštní hromadné pojmenování nebo j. n. položku.

Poznámka: Tato tabulka  se použije pouze  pro látky, které  nejsou
          uvedeny v tabulce 1.

+----------------------------------------+------+--------+--------+------------+
|                                        |Ident.|Ident.  |Bezpeč- |Třída a     |
|                                        |číslo |číslo   |nostní  |číslice     |
|                                        |látky |nebez-  |značka  |vyjmeno-    |
|                                        |(dolní|pečnosti|vzor. č.|vání látek  |
|      S k u p i n a    l á t e k        |část) |(horní  |        |            |
|                                        |      |část)   |        |            |
|                (a)                     | (b)  |  (c)   |  (d)   |    (e)     |
+----------------------------------------+------+--------+--------+------------+
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 2: Plyny                         |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
| Uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.| 1964 |     23 | 3      |2,    1F    |
| Insekticid plynný, jedovatý, j. n. ....| 1967 |     26 | 6.1    |2,    2T    |
| Insekticid plynný, j. n. ..............| 1968 |     20 | 2      |2,    2A    |
| Chladicí plyn, j. n. ..................| 1078 |     20 | 2      |2,    2A    |
| Plynný uhlovodík, směs, zkapalněná,j.n.| 1965 |     23 | 3      |2,    2F    |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Plyn, zchlazený, kapalný, j. n. .......| 3158 |     22 | 2      |2,    3A    |
| Plyn, zchlazený, kapalný, podporující  |      |        |        |            |
|  hoření, j. n. ........................| 3311 |    225 | 2+05   |2,    3O    |
| Plyn, zchlazený, kapalný, hořlavý, j.n.| 3312 |    223 | 3      |2,    3F    |
| Stlačený plyn, j. n. ..................| 1956 |     20 | 2      |2,    1A    |
| Stlačený plyn, podporující hoření, j.n.| 3156 |     25 | 2+05   |2,    1O    |
| Stlačený plyn, hořlavý, j. n. .........| 1954 |     23 | 3      |2,    1F    |
| Stlačený plyn, jedovatý, j. n. ........| 1955 |     26 | 6.1    |2     1T    |
| Stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, j.n. | 1953 |    263 | 6.1+3  |2,    1TF   |
| Stlačený plyn, jedovatý, žíravý, j. n. | 3304 |    268 | 6.1+8  |2,    1TC   |
| Stlačený plyn, jedovatý, podporující   |      |        |        |            |
|  hoření, j. n. ........................| 3303 |    265 | 6.1+05 |2,    1TO   |
| Stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, ží-  |      |        |        |            |
|  ravý, j. n. ..........................| 3305 |    263 | 6.1+3+8|2,    1TFC  |
| Stlačený plyn, jedovatý, podporující   |      |        |        |            |
|  hoření, žíravý, j. n. ................| 3306 |    265 |6.1+50+8|2,    1TOC  |
| Zkapalněný plyn, j. n. ................| 3163 |     20 | 2      |2,    2A    |
| Zkapalněný plyn, podporující hoření,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3157 |     25 | 2+05   |2,    2O    |
| Zkapalněný plyn, hořlavý, j. n. .......| 3161 |     23 | 3      |2,    2F    |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, j. n. ......| 3162 |     26 | 6.1    |2,    2T    |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,j.n.| 3160 |    263 | 6.1+3  |2,    2TF   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý, j.n.| 3308 |    268 | 6.1+8  |2,    2TC   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,    |      |        |        |            |
|  žíravý, j. n. ........................| 3309 |    263 | 6.1+3+8|2,    2TFC  |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, podporující |      |        |        |            |
|  hoření, j. n. ........................| 3307 |    265 | 6.1+05 |2,    2TO   |
| Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý,     |      |        |        |            |
|  podporující hoření, j. n. ............| 3310 |    265 |6.1+05+8|2,    2TOC  |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 3: Hořlavé kapaliny              |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky nebo            |      |        |        |            |
| Zvláštní hromadná pojmenování          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Aldehydy, hořlavé, jedovaté, j. n. ....| 1988 |    336 | 3+6.1  |3,   17 a,b |
|                                        | 1988 |     36 | 3+6.1  |3,   32 c   |
| Aldehydy, hořlavé, j. n. ..............| 1989 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 1989 |     33 | 3      |3,   31 b   |
|                                        | 1989 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Etery, j. n. ..........................| 3271 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 3271 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Estery, j. n. .........................| 3272 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 3272 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Ketony, j. n. .........................| 1224 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 1224 |     30 | 3      |3,    3 c   |
|                                        | 1224 |     30 | -      |3,   31 c   |
| Isokyanáty nebo isokyanáty roztoky,    |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté, j. n. .............| 2478 |    336 | 3+6.1  |3,   14 b   |
|                                        | 2478 |     36 | 3+6.2  |3,   32 c   |
| Léčiva, kapalná, hořlavá, jedovatá,j.n.| 3248 |    336 | 3+6.1  |3,   18 b   |
|                                        | 3248 |     36 | 3+6.1  |3,   32 c   |
| Merkaptany nebo merkaptan směs, kapal- |      |        |        |            |
|  né, hořlavé, jedovaté, j. n. .........| 1228 |    336 | 3+6.1  |3,   18 b   |
|                                        | 1228 |     36 | 3+6.1  |3,   32 c   |
| Nitrily, hořlavé, jedovaté, j. n. .....| 3273 |    336 | 3+6.1  |3,   11 a,b |
| Chlorsilany, hořlavé, žíravé, j. n. ...| 2985 |    338 | 3+8    |3,   21 b   |
| Alkylaminy a polyaminy, hořlavé, žíra- |      |        |        |            |
|  vé, j. n. ............................| 2733 |    338 | 3+8    |3,   22 a,b |
|                                        | 2733 |     38 | 3+8    |3,   33 c   |
| Ropné destiláty a ropné produkty, j. n.| 1268 |     33 | 3      |3,    1 a   |
|                                        | 1268 |     33 | 3      |3,    2 a   |
|                                        | 1268 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 1268 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 1268 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Terpenické uhlovodíky, j. n. ..........| 2319 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Alkoholy, hořlavé, jedovaté, j. n. ....| 1986 |     36 | 3+6.1  |3,   17 a,b |
|                                        | 1986 |     36 | 3+6.1  |3,   32 c   |
| Alkoholy, hořlavé, j. n. ..............| 1987 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 1987 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 1987 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Alkoholáty, roztoky, j. n. ............| 3274 |    338 | 3+8    |3,   24 b   |
| Uhlovodíky, kapalné, j. n. ............| 3295 |     33 | 3      |3,    1 a   |
|                                        | 3295 |     33 | 3      |3,    2 a   |
|                                        | 3295 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 3295 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 3295 |     30 | 3      |3,   31 c   |
|                                        |      |        |        |            |
| Pesticidy                              |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Pesticidy, sloučeniny arsenu, kapalné, |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2760 |    336 | 3+6.1  |3,   49 a,b |
| Pesticidy, sloučeniny mědi, kapalné,   |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2776 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, sloučeniny rtuti, kapalné,  |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2778 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty bipyridilu, kapal- |      |        |        |            |
|  né, hořlavé, jedovaté ................| 2782 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty kyseliny benzoové, |      |        |        |            |
|  kapalné, hořlavé, jedovaté ...........| 2770 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty kyseliny fenylmočo-|      |        |        |            |
|  vé, kapalné, hořlavé, jedovaté .......| 2768 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty ftalimidu, kapalné,|      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2774 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty kyseliny chlorfe-  |      |        |        |            |
|  noxyoctové, kapalné, hořlavé, jedovaté| 2766 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty triazinu, kapalné, |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2764 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, organochlorové, kapalné,    |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2762 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, karbonáty, kapalné, hořlavé,|      |        |        |            |
|  jedovaté .............................| 2758 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, organické sloučeniny cínu,  |      |        |        |            |
|  kapalné, hořlavé, jedovaté ...........| 2787 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, organické sloučeniny fosfo- |      |        |        |            |
|  ru, kapalné, hořlavé, jedovaté .......| 2784 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy se substituovaným nitrofeno- |      |        |        |            |
|  lem, kapalné, hořlavé, jedovaté ......| 2780 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, thiokarbonáty, kapalné,     |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 2772 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, deriváty kumarinu, kapalné, |      |        |        |            |
|  hořlavé, jedovaté ....................| 3024 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
| Pesticidy, kapalné, hořlavé, jedovaté, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3021 |    336 | 3+6.1  |3,   41 a,b |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Hořlavé kapaliny, j. n. ...............| 1993 |     33 | 3      |3,    1 a   |
|                                        | 1993 |     33 | 3      |3,    2 a   |
|                                        | 1993 |     33 | 3      |3,    2 b   |
|                                        | 1993 |     33 | 3      |3,    3 b   |
|                                        | 1993 |     33 | 3      |3,    5 c   |
|                                        | 1993 |     30 | 3      |3,   31 c   |
| Hořlavé kapaliny, jedovaté, j. n. .....| 1992 |    336 | 3+6.1  |3,   19 a,b |
|                                        | 1992 |     36 | 3+6.1  |3,   32 c   |
| Hořlavé kapaliny, žíravé, j. n. .......| 2924 |    338 | 3+8    |3,   26 a,b |
|                                        | 2924 |     38 | 3+8    |3,   33 c   |
| Hořlavé kapaliny, jedovaté, žíravé,j.n.| 3286 |    368 | 3+6.1+8|3,   27 a,b |
| Zahřátá kapalná látka, hořlavá, j. n. .| 3256 |     30 | 3      |3,   61 c   |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 4.1: Hořlavé tuhé látky          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Hydridy kovů, hořlavé, j. n. ..........| 3182 |     40 | 4.1    |4.1, 14 b,c |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Tuhé látky obsahující hořlavou kapali- |      |        |        |            |
|  nu, j. n. ............................| 3175 |     40 | 4.1    |4.1,  4 c   |
| Hořlavá tuhá látka, organická, rozta-  |      |        |        |            |
|  vená, j. n. ..........................| 3176 |     44 | 4.1    |4.1,  5     |
| Hořlavá tuhá látka, organická, j. n. ..| 1325 |     40 | 4.1    |4.1,  6 b,c |
| Hořlavá tuhá látka, organická, jedova- |      |        |        |            |
|  tá, j. n. ............................| 2926 |     46 | 4.1+6.1|4.1,  7 b,c |
| Hořlavá tuhá látka, organická, žíravá, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 2925 |     48 | 4.1+8  |4.1,  8 b,c |
| Hořlavá tuhá látka, anorganická, j.n. .| 3178 |     40 | 4.1    |4.1, 11 b,c |
| Kovové soli organických sloučenin, hoř-|      |        |        |            |
|  lavé, j. n. ..........................| 3181 |     40 | 4.1    |4.1, 12 b,c |
| Kovové prášky, hořlavé, j. n. .........| 3089 |     40 | 4.1    |4.1, 13 b,c |
| Hořlavá tuhá látka, anorganická, jedo- |      |        |        |            |
|  vatá, j. n. ..........................| 3179 |     46 | 4.1+6.1|4.1, 16 b,c |
| Hořlavá tuhá látka, anorganická, žíra- |      |        |        |            |
|  vá, j. n. ............................| 3180 |     48 | 4.1+8  |4.1, 17 b,c |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 4.3: Samozápalné látky           |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.| 3205 |     40 | 4.2    |4.2, 14 b,c |
| Alkoholáty alkalických kovů, j. n. ....| 3206 |     48 | 4.2+8  |4.2, 15 b,c |
|                                        | 3206 |     48 | 4.2+8  |4.2, 15 c   |
| Alkyly kovů, j. n. nebo aryly kovů,j.n.| 2003 |   X333 | 4.2+4.3|4.2, 31 a   |
| Alkylhalogenidy kovů, j. n. nebo aryl- |      |        |        |            |
|  halogenidy kovů, j. n. ...............| 3049 |   X333 | 4.2+4.3|4.2, 32 a   |
| Alkylhydridy kovů, j. n. nebo arylhy-  |      |        |        |            |
|  dridy kovů, j. n. ....................| 3050 |   X333 | 4.2+4.3|4.2, 32 a   |
| Tkaniny živočišného, rostlinného nebo  |      |        |        |            |
|  syntetického původu, j. n. ...........| 1373 |     40 | 4.2    |4.2,  3 c   |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, organic-|      |        |        |            |
|  ká, j. n. ............................| 3088 |     40 | 4.2    |4.2,  5 b,c |
| Samozápalná kapalina, organická, j. n. | 2845 |    333 | 4.2    |4.2,  6 a   |
| Kapalina schopná samoohřevu, organic-  |      |        |        |            |
|  ká, j. n. ............................| 3183 |     30 | 4.2    |4.2,  6 b,c |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, organic-|      |        |        |            |
|  ká, jedovatá, j. n. ..................| 3128 |     46 | 4.2+6.1|4.2,  7 b,c |
| Kapalina schopná samoohřevu, organic-  |      |        |        |            |
|  ká, jedovatá, j. n. ..................| 3184 |     36 | 4.2+6.1|4.2,  8 b,c |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, organic-|      |        |        |            |
|  ká, žíravá, j. n. ....................| 3126 |     48 | 4.2+8  |4.2,  9 b,c |
| Kapalina schopná samoohřevu, organická,|      |        |        |            |
|  žíravá, j. n. ........................| 3185 |     38 | 4.2+8  |4.2, 10 b,c |
| Kovové prášky schopné samoohřevu, j.n. | 3189 |     40 | 4.2    |4.2, 12 b,c |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |      |        |        |            |
|  nická, j. n. .........................| 3190 |     40 | 4.2    |4.2, 16 b,c |
| Samozápalná kapalina, anorganická,j.n. | 3194 |    333 | 4.2    |4.2, 17 a   |
| Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|      |        |        |            |
|  ká, j. n. ............................| 3186 |     30 | 4.2    |4.2, 17 b,c |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |      |        |        |            |
|  nická, jedovatá, j. n. ...............| 3191 |     46 | 4.2+6.1|4.2, 18 b,c |
| Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|      |        |        |            |
|  ká, jedovatá, j. n. ..................| 3187 |     36 | 4.2+6.1|4.2, 19 b,c |
| Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |      |        |        |            |
|  nická, žíravá, j. n. .................| 3192 |     48 | 4.2+8  |4.2, 20 b,c |
| Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|      |        |        |            |
|  ká, žíravá, j. n. ....................| 3188 |     38 | 4.2+8  |4.2, 21 b,c |
| Kovoorganické sloučeniny samozápalné,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3203 |   X333 | 4.2+4.3|4.2, 33 a   |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 4.3: Látky, které při styku      |      |        |        |            |
|            s vodou vyvíjejí hořlavé    |      |        |        |            |
|            plyny                       |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Chlorsilany, j. n. ....................| 2988 |   X338 | 4.3+3+8|4.3,  1 a   |
| Slitiny alkalických kovů, kapalné, j.n.| 1421 |   X423 | 4.3    |4.3, 11 a   |
| Slitiny kovů alkalických zemin, j. n. .| 1393 |    423 | 4.3    |4.3, 11 b   |
| Hydridy kovů reagující s vodou, j. n. .| 1409 |    423 | 4.3    |4.3, 16 b   |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Kovoorganické (organokovové) sloučeni- |      |        |        |            |
|  ny, roztoky nebo disperze, reagující  |      |        |        |            |
|  s vodou, hořlavé, j. n. ..............| 3207 |   X323 | 4.3+3  |4.3,  3 a   |
|                                        | 3207 |    323 | 4.3+3  |4.3,  3 b,c |
| Kovové látky, reagující s vodou, j. n. | 3208 |    423 | 4.3    |4.3, 13 b,c |
| Kovové látky, reagující s vodou, schop-|      |        |        |            |
|  né samoohřevu, j. n. .................| 3209 |    423 | 4.3+4.2|4.3,  14 b,c|
| Tuhá látka, reagující s vodou, j. n. ..| 2813 |    423 | 4.3    |4.3,  20 b,c|
| Kapalina reagující s vodou, j. n. .....| 3148 |   X323 | 4.3    |4.3,  21 a  |
|                                        | 3148 |    323 | 4.3    |4.3,  21 b,c|
| Tuhá látka reagující s vodou, jedova-  |      |        |        |            |
|  tá, j. n. ............................| 3134 |    462 | 4.3+6.1|4.3,  22 b,c|
| Kapalina reagující s vodou, jedovatá,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3130 |   X362 | 4.3+6.1|4.3,  23 a  |
|                                        | 3130 |    362 | 4.3+6.1|4.3,  23 b,c|
| Tuhá látka reagující s vodou, žíravá,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3131 |    482 | 4.3+8  |4.3,  24 b,c|
| Kapalina reagující s vodou, žíravá,j.n.| 3129 |   X382 | 4.3+8  |4.3,  25 a  |
|                                        | 3129 |    382 | 4.3+8  |4.3,  25 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 5.1: Látky podporující hoření    |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Chlorečnany anorganické, j. n. ........| 1461 |     50 | 5.1    |5.1,  11 b  |
| Chlorečnany anorganické, vodné roztoky,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3210 |     50 | 5.1    |5.1,  11 b,c|
| Chloristany anorganické, j. n. ........| 1481 |     50 | 5.1    |5.1,  13 b  |
| Chloristany anorganické, vodné roztoky,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3211 |     50 | 5.1    |5.1,  13 b,c|
| Chloritany anorganické, j. n. .........| 1462 |     50 | 5.1    |5.1,  14 b  |
| Chlornany anorganické, j. n. ..........| 3212 |     50 | 5.1    |5.1,  15 b  |
| Bromičnany anorganické, j. n. .........| 1450 |     50 | 5.1    |5.1,  16 b  |
| Bromičnany anorganické, vodné roztoky, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3213 |     50 | 5.1    |5.1,  16 b,c|
| Manganistany anorganické, j. n. .......| 1482 |     50 | 5.1    |5.1,  17 b  |
| Manganistany anorganické, vodné rozto- |      |        |        |            |
|  ky, j. n. ............................| 3214 |     50 | 5.1    |5.1,  17 b  |
| Persírany anorganické, j. n. ..........| 3215 |     50 | 5.1    |5.1,  18 c  |
| Persírany anorganické, vodné roztoky,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3216 |     50 | 5.1    |5.1,  18 c  |
| Dusičnany anorganické, j. n. ..........| 1477 |     50 | 5.1    |5.1,  22 b  |
| Dusičnany anorganické, vodné roztoky,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3218 |     50 | 5.1    |5.1,  22 b,c|
| Dusitany anorganické, j. n. ...........| 2627 |     50 | 5.1    |5.1,  23 b  |
| Dusitany anorganické, vodné roztoky,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3219 |     50 | 5.1    |5.1,  23 b,c|
| Peroxidy anorganické, j. n. ...........| 1483 |     50 | 5.1    |5.1,  25 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Látky podporující hoření, tuhé, j. n. .| 1479 |     50 | 5.1    |5.1,  27 b,c|
| Tuhá látka podporující hoření, jedova- |      |        |        |            |
|  tá, j. n. ............................| 3087 |     56 | 5.1+6.1|5.1   29 b,c|
| Tuhá látka podporující hoření, žíravá, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3085 |     58 | 5.1+8  |5.1,  31 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 5.2: Organické peroxidy          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní hromadná pojmenování          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Organický peroxid, typ F, kapalný .....| 3109 |    539 | 5.2+8  |5.2,   9 b  |
| Organický peroxid, typ F, kapalný, ří- |      |        |        |            |
|  zená teplota .........................| 3119 |    539 | 5.2    |5.2,  19 b  |
| Organický peroxid, typ F, tuhý ........| 3110 |    539 | 5.2    |5.2,  10 b  |
| Organický peroxid, typ F, tuhý, řízená |      |        |        |            |
|  teplota ..............................| 3120 |    539 | 5.2    |5.2,  20 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 6.1: Jedovaté látky              |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky nebo            |      |        |        |            |
| Všeobecná hromadná pojmenování         |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Organické látky                        |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Nitrily, jedovaté, hořlavé, j. n. .....| 3275 |    663 | 6.1+3  |6.1,  11 a  |
|                                        | 3275 |     63 | 6.1+3  |6.1,  11 b 2|
| Nitrily, jedovaté, j. n. ..............| 3276 |     66 | 6.1    |6.1,  12 a  |
|                                        | 3276 |     60 | 6.1    |6.1,  12 b,c|
| Chlorpikrin, směs, j. n. ..............| 1583 |     66 | 6.1    |6.1,  17 a  |
|                                        | 1583 |     60 | 6.1    |6.1,  17 b,c|
| Chlorformáty, jedovaté, žíravé, j. n. .| 3277 |     68 | 6.1+8  |6.1,  27 b  |
| Chlorformáty, jedovaté, žíravé, hořla- |      |        |        |            |
|  vé, j. n. ............................| 2742 |    638 | 6.1+3+8|6.1,  28 b  |
| Isokyanáty, jedovaté, hořlavé, j. n. ..| 3080 |     63 | 6.1+3  |6.1,  18 b  |
| Isokyanát, roztok, jedovatý, hořlavý,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3080 |     63 | 6.1+3  |6.1,  18 b  |
| Isokyanáty, jedovaté, j. n. ...........| 2206 |     60 | 6.1    |6.1,  19 b,c|
| Isokyanát, roztok, jedovatý, j. n. ....| 2206 |     60 | 6.1    |6.1,  19 b,c|
| Merkaptany, kapalné, jedovaté, hořla-  |      |        |        |            |
|  vé, j. n. ............................| 3071 |     63 | 6.1+3  |6.1,  20 b  |
| Merkaptany, směs, kapalné, jedovaté,   |      |        |        |            |
|  hořlavé, j. n. .......................| 3071 |     63 | 6.1+3  |6.1,  20 b  |
| Organická kapalná látka, jedovatá,     |      |        |        |            |
|  hořlavá, j. n. .......................| 2929 |    663 | 6.1+3  |6.1,   9 a  |
| Organická sloučenina fosforu, jedovatá,|      |        |        |            |
|  hořlavá, j. n. .......................| 3279 |    663 | 6.1+3  |6.1,   9 a  |
| Organická sloučenina fosforu, jedovatá,|      |        |        |            |
|  hořlavá, j. n. .......................| 3279 |    663 | 6.1+3  |6.1,  22 a  |
|                                        | 3279 |     63 | 6.1+3  |6.1,  22 b  |
| Organické sloučeniny fosforu, jedovaté,| 3278 |     66 | 6.1    |6.1,  23 a  |
|  j. n. ................................| 3278 |     60 | 6.1    |6.1,  23 b,c|
| Desinfekční prostředek, kapalný, jedo- | 3142 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|  vatý, j. n. ..........................| 3142 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Desinfekční prostředek, tuhý, jedovatý,| 1601 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|  j. n. ................................| 1601 |     60 | 6.1    |6.1,  23 b,c|
| Barvivo, kapalné, jedovaté, j. n. .....| 1602 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|                                        | 1602 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Polotovar barviv, kapalný, jedovatý,   | 1602 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|  j. n. ................................| 1602 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Barvivo, tuhé, jedovaté, j. n. ........| 3143 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|                                        | 3143 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Barviva nebo barviva meziprodukty, ka- | 2801 |        |        |            |
|  palné, žíravé, j. n. .................| 2801 |     88 | 8      |8,    66 a  |
| Polotovar barviv, tuhý, jedovatý, j. n.| 3143 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|                                        | 3143 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Látka pro přípravu slzného plynu, ka-  | 1693 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|  palná nebo tuhá, j. n. ...............| 1693 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Organokovové látky                     |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Organická sloučenina cínu, kapalná,j.n.| 2788 |     66 | 6.1    |6.1,  32 a  |
|                                        | 2788 |     60 | 6.1    |6.1,  32 b,c|
| Organická sloučenina cínu, tuhá, j. n. | 3146 |     66 | 6.1    |6.1,  32 a  |
|                                        | 3146 |     60 | 6.1    |6.1,  32 b,c|
| Sloučenina fenylrtuťnatá, j. n. .......| 2026 |     66 | 6.1    |6.1,  33 a  |
|                                        | 2026 |     60 | 6.1    |6.1,  33 b,c|
| Organickou sloučenina arsenu, j. n. ...| 3280 |     66 | 6.1    |6.1,  34 a  |
|                                        | 3280 |     60 | 6.1    |6.1,  34 b,c|
| Karbonyly kovů, j. n. .................| 3281 |     66 | 6.1    |6.1,  36 a  |
|                                        | 3281 |     60 | 6.1    |6.1,  36 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Anorganické látky                      |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Kyanidy anorganické, tuhé, j. n. ......| 1588 |     66 | 6.1    |6.1,  41 a  |
|                                        | 1588 |     60 | 6.1    |6.1,  41 b,c|
| Kyanid, roztok, j. n. .................| 1935 |     66 | 6.1    |6.1,  41 a  |
|                                        | 1935 |     60 | 6.1    |6.1,  41 b,c|
| Sloučenina arsenu, kapalná, j.n. (arse-| 1556 |     66 | 6.1    |6.1,  51 a  |
|  ničnany, arsenitany a arsensulfidy)   | 1556 |     60 | 6.1    |6.1,  51 b,c|
| Sloučenina arsenu, tuhá, j. n. (arse-  | 1557 |     66 | 6.1    |6.1,  51 a  |
|  ničnany, arsenitany a arsensulfidy) ..| 1557 |     60 | 6.1    |6.1,  51 b,c|
| Sloučenina mědi, kapalná, j. n. .......| 2024 |     66 | 6.1    |6.1,  52 a  |
|                                        | 2024 |     60 | 6.1    |6.1,  52 b,c|
| Sloučenina mědi, tuhá, j. n. ..........| 2025 |     66 | 6.1    |6.1,  52 a  |
|                                        | 2025 |     60 | 6.1    |6.1,  52 b,c|
| Sloučenina thallia, j. n. .............| 1707 |     60 | 6.1    |6.1,  53 b  |
| Sloučenina berillia, j. n. ............| 1566 |     60 | 6.1    |6.1,  54b2,c|
| Sloučenina selenu, j. n. ..............| 3283 |     66 | 6.1    |6.1,  55 a  |
|                                        | 3283 |     60 | 6.1    |6.1,  55 b,c|
| Sloučenina telluria, j. n. ............| 3284 |     60 | 6.1    |6.1,  57 b,c|
| Sloučenina vandu, j. n. ...............| 3285 |     60 | 6.1    |6.1,  58 b,c|
| Sloučenina antimonu, anorganická, ka-  |      |        |        |            |
|  palná, j. n. .........................| 3141 |     60 | 6.1    |6.1,  59 c  |
| Sloučenina antimonu, anorganická,      |      |        |        |            |
|  tuhá, j. n. ..........................| 1549 |     60 | 6.1    |6.1,  59 c  |
| Sloučenina baria, j. n. ...............| 1564 |     60 | 6.1    |6.1,  60 b,c|
| Sloučenina olova, rozpustná, j. n. ....| 2291 |     60 | 6.1    |6.1,  62 c  |
| Hexafluorkřemičitany, j. n. ...........| 2856 |     60 | 6.1    |6.1,  64 c  |
| Sloučenina kadmia .....................| 2570 |     66 | 6.1    |6.1,  61 a  |
|                                        | 2570 |     60 | 6.1    |6.1,  61 b,c|
| Pesticidy                              |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Pesticidy, organické sloučeniny fosfo- |      |        |        |            |
|  ru, tuhé, jedovaté ...................| 2783 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2783 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, organická sloučenina fosforu,|      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý, hořlavý ...........| 3017 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3017 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, organická sloučenina fosforu,|      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý ....................| 3018 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3018 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, chlorovaný uhlovodík, tuhý,  |      |        |        |            |
|  jedovatý .............................| 2761 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2761 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, chlorovaný uhlovodík, kapal- |      |        |        |            |
|  ný, jedovatý, hořlavý ................| 2995 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2995 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, chlorovaný uhlovodík, kapal- |      |        |        |            |
|  ný, jedovatý .........................| 2996 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 2996 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny chlorfeno-  |      |        |        |            |
|  xyoctové, tuhý, jedovatý .............| 2765 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2765 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny chlorfeno-  |      |        |        |            |
|  xyoctové, kapalný, jedovatý, hořlavý .| 2999 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2999 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny chlorfeno-  |      |        |        |            |
|  xyoctové, kapalný, jedovatý ..........| 3000 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3000 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, karbonát, tuhý, jedovatý ....| 2757 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2757 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, karbonát, kapalný, jedovatý, |      |        |        |            |
|  hořlavý ..............................| 2991 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2991 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, karbonát, kapalný, jedovatý .| 2992 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 2992 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, sloučenina rtuti, tuhá, jedo-|      |        |        |            |
|  vatá .................................| 2777 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2777 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |      |        |        |            |
|  jedovatá, hořlavá ....................| 3011 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3011 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |      |        |        |            |
|  jedovatá .............................| 3012 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3012 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, organická sloučenina cínu,   |      |        |        |            |
|  tuhá, jedovatá .......................| 2786 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2786 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, organická sloučenina cínu,   |      |        |        |            |
|  kapalná, jedovatá, hořlavá ...........| 3019 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3019 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, organická sloučenina cínu,   |      |        |        |            |
|  kapalná, jedovatá ....................| 3020 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3020 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát kumarinu, kapalný,   |      |        |        |            |
|  jedovatý, hořlavý ....................| 3025 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3025 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát kumarinu, kapalný,   |      |        |        |            |
|  jedovatý .............................| 3026 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3026 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát kumarinu, tuhý, je-  |      |        |        |            |
|  dovatý ...............................| 3027 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 3027 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid na bázi bipyridilia, tuhý, je-|      |        |        |            |
|  dovatý ...............................| 2781 |     66 | 6.1    |6.1,  78 a  |
|                                        | 2781 |     60 | 6.1    |6.1,  78 b,c|
| Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, |      |        |        |            |
|  jedovatý, hořlavý ....................| 3015 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3015 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, |      |        |        |            |
|  jedovatý .............................| 3016 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3016 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid na bázi arsenu, tuhý, jedovatý| 2759 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2759 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid na bázi arsenu, kapalný, jedo-|      |        |        |            |
|  vatý, hořlavý ........................| 2993 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2993 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid na bázi arsenu, kapalný, jedo-|      |        |        |            |
|  vatý .................................| 2994 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 2994 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, sloučenina mědi, tuhý, jedo- |      |        |        |            |
|  vatý .................................| 2775 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2775 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, sloučenina mědi, kapalný, je-|      |        |        |            |
|  dovatý, hořlavý ......................| 3009 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3009 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, sloučenina mědi, kapalný, je-|      |        |        |            |
|  dovatý ...............................| 3010 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3010 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid se substituovaným nitrofeno-  |      |        |        |            |
|  lem, tuhý, jedovatý ..................| 2779 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2779 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid se substituovaným nitrofeno-  |      |        |        |            |
|  lem, kapalný, jedovatý, hořlavý ......| 3013 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3013 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid se substituoavným nitrofeno-  |      |        |        |            |
|  lem, kapalný, jedovatý ...............| 3014 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3014 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát triazinu, tuhý, je-  |      |        |        |            |
|  dovatý ...............................| 2763 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2763 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, derivát triazinu, kapalný,   |      |        |        |            |
|  jedovatý, hořlavý ....................| 2997 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2997 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát triazinu, kapalný,   |      |        |        |            |
|  jedovatý .............................| 2998 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 2998 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, drivát kyseliny benzoové,    |      |        |        |            |
|  tuhý, jedovatý .......................| 2769 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2769 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny benzoové,   |      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý, hořlavý ...........| 3003 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3003 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny benzoové,   |      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý ....................| 3004 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3004 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát ftalimidu, tuhý, je- |      |        |        |            |
|  dovatý ...............................| 2773 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2773 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, derivát ftalimidu, kapalný,  |      |        |        |            |
|  jedovatý, hořlavý ....................| 3007 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3007 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát ftalimidu, kapalný,  |      |        |        |            |
|  jedovatý .............................| 3008 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3008 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|      |        |        |            |
|  tuhý, jedovatý .......................| 2767 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2767 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý, hořlavý ...........| 3001 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3001 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
| Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|      |        |        |            |
|  kapalný, jedovatý ....................| 3002 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3002 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, thikarbonát, tuhý, jedovatý  | 2771 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2771 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, thiokarbonát, kapalný, jedo- |      |        |        |            |
|  vatý, hořlavý ........................| 3005 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 3005 |     63 | 6.1+3  |6.18  72 b,c|
| Pesticid, thiokarbonát, kapalný, jedo- |      |        |        |            |
|  vatý .................................| 3006 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 3006 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, tuhý, jedovatý, j. n. .......| 2588 |     66 | 6.1    |6.1,  73 a  |
|                                        | 2588 |     60 | 6.1    |6.1,  73 b,c|
| Pesticid, kapalný, jedovatý, j. n. ....| 2902 |     66 | 6.1    |6.1,  71 a  |
|                                        | 2902 |     60 | 6.1    |6.1,  71 b,c|
| Pesticid, kapalný, jedovatý, hořlavý,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 2903 |    663 | 6.1+3  |6.1,  72 a  |
|                                        | 2903 |     63 | 6.1+3  |6.1,  72 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Aktivní látky                          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Alkaloidy nebo soli alkaloidů, kapalné,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3140 |     66 | 6.1    |6.1,  90 a  |
|                                        | 3140 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Alkaloidy nebo soli alkaloidů, tuhé,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 1544 |     66 | 6.1    |6.1,  90 a  |
|                                        | 1544 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Sloučenina nikotinu nebo nikotinový    |      |        |        |            |
|  přípravek, kapalný, j. n. ............| 3144 |     66 | 6.1    |6.1,  90 a  |
|                                        | 3144 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Sloučenina nikotinu nebo nikotinový    |      |        |        |            |
|  přípravek, tuhý, j. n. ...............| 1655 |     66 | 6.1    |6.1,  90 a  |
|                                        | 1655 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Jedy získané z živých organizmů, j. n. | 3172 |     66 | 6.1    |6.1,  90 a  |
|                                        | 3172 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Léčivo, kapalné, jedovaté, j. n. ......| 1851 |     60 | 6.1    |6.1,  90 b,c|
| Léčivo, tuhé, jedovaté, j. n. .........| 3249 |        |        |6.1,  90 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecná hromadná pojmenování         |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Organické látky                        |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Jedovatá kapalina, organická, j. n.    | 2810 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|                                        | 2810 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Jedovatá tuhá látka, organická, j. n.  | 2811 |     66 | 6.1    |6.1,  25 a  |
|                                        | 2811 |     60 | 6.1    |6.1,  25 b,c|
| Jedovatá kapalina, organická, hořlavá, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 2929 |    663 | 6.1+3  |6.1,  26 a1 |
|                                        | 2929 |     63 | 6.1+3  |6.1,  26 b2 |
| Jedovatá tuhá látka, organická, hořla- |      |        |        |            |
|  vá, j. n. ............................| 2930 |    664 | 6.1+4.1|6.1,  26 a2 |
|                                        | 2930 |     64 | 6.1+4.1|6.1,  26 b2 |
| Jedovatá kapalná látka, organická, ží- |      |        |        |            |
|  ravá, j. n. ..........................| 2927 |    668 | 6.1+8  |6.1,  27 a  |
|                                        | 2927 |     68 | 6.1+8  |6.1,  27 b  |
| Jedovatá tuhá látka, organická, žíra-  |      |        |        |            |
|  vá, j. n. ............................| 2928 |    668 | 6.1+8  |6.1,  27 a  |
|                                        | 2928 |     68 | 6.1+8  |6.1,  27 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Organokovové látky                     |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Organokovová sloučenina, jedovatá, j.n.| 3282 |     66 | 6.1    |6.1,  35 a  |
|                                        | 3282 |     60 | 6.1    |6.1,  35 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Anorganické látky                      |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Jedovatá kapalina reagující s vodou,   |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3123 |    623 | 6.1+4.3|6.1,  44 a,b|
| Jedovatá tuhá látka reagující s vodou, |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3125 |    642 | 6.1+4.3|6.1,  44 b,c|
| Tuhé látky obsahující jedovatou kapali-|      |        |        |            |
|  nu, j. n. ............................| 3243 |     60 | 6.1    |6.1,  65 b  |
| Jedovatá kapalina, anorganická, j. n. .| 3287 |     66 | 6.1    |6.1,  65 a  |
|                                        | 3287 |     60 | 6.1    |6.1,  65 b,c|
| Jedovatá tuhá látka, anorganická, j. n.| 3288 |     66 | 6.1    |6.1,  65 a  |
|                                        | 3288 |     60 | 6.1    |6.1,  65 b,c|
| Jedovatá tuhá látka schopná samozahří- |      |        |        |            |
|  vání, j. n. ..........................| 3124 |    664 | 6.1+4.2|6.1,  66 a  |
|                                        | 3124 |     64 | 6.1+4.2|6.1,  66 b  |
| Jedovatá kapalina, anorganická, žíravá,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3289 |    668 | 6.1+8  |6.1,  67 a  |
|                                        | 3289 |     68 | 6.1+8  |6.1,  67 b  |
| Jedovatá tuhá látka, anorganická, žíra-|      |        |        |            |
|  vá, j. n. ............................| 3290 |    668 | 6.1+8  |6.1,  67 a  |
|                                        | 3290 |     68 | 6.1+8  |6.1,  67 b  |
| Jedovatá kapalina podporující hoření,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3122 |    665 | 6.1+05 |6.1,  68 a  |
|                                        | 3122 |     65 | 6.1+05 |6.1,  68 b  |
| Jedovatá tuhá látka podporující hoření,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3086 |    665 | 6.1+05 |6.1,  68 a  |
|                                        | 3086 |     65 | 6.1+05 |6.1,  68 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 6.2: Infekční látky              |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní hromadná pojmenování          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Infekční látka působící na lidi .......| 2814 |    606 | 6.2    |6.2,   3 b  |
| Infekční látka působící na zvířata ....| 2900 |    606 | 6.2    |6.2,   3 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Klinický odpad, neurčený, j. n. .......| 3291 |    606 | 6.2    |6.2,   4 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 7: Radioaktivní látky            |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Radioaktivní látka s nízkou specifickou|      |        |        |            |
|  aktivitou (LSA), v tomto dodatku j. n.| 2912 |     70 | 7A, 7B |7, list 5, 6|
|                                        |      |        | nebo 7C|nebo 13     |
|                                        |      |        |        |            |
|  plyn .................................| 2912 |     72 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavý plyn .........................| 2912 |    723 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +3     |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavá kapalina s bodem vzplanutí    |      |        |        |            |
|   nejvýše 61 OC .......................| 2912 |     73 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +3     |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavá tuhá látka ...................| 2912 |     74 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +4.1   |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  látka podporující hoření .............| 2912 |     75 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +05    |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  jedovatá látka .......................| 2912 |     76 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +6.1   |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  žíravá látka .........................| 2912 |     78 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +8     |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecné j. n. položky                |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Radioaktivní látka,v tomto dodatku j.n.| 2982 |     70 | 7A, 7B |7, list 9,  |
|                                        |      |        | nebo 7C|10, 11 nebo |
|                                        |      |        |        |13          |
|                                        |      |        |        |            |
|  plyn .................................| 2982 |     72 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavý plyn .........................| 2982 |    723 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +3     |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavá kapalina s bodem vzplanutí    |      |        |        |            |
|   nejvýše 61 oC .......................| 2982 |     73 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +3     |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  hořlavá tuhá látka ...................| 2982 |     74 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +4.1   |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  látka podporující hoření .............| 2982 |     75 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +05    |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  jedovatá látka .......................| 2982 |     76 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +6.1   |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  zdraví škodlivá látka ................| 2982 |     70 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +6.1A  |            |
|                                        |      |        |        |            |
|  žíravá látka .........................| 2982 |     78 | 7A, 7B |            |
|                                        |      |        | nebo 7C|            |
|                                        |      |        | +8     |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 8: Žíravé látky                  |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Zvláštní j. n. položky                 |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Anorganické látky                      |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Hydrogenfluoridy, j. n. ...............| 1740 |     80 | 8      |8,     9 b,c|
| Hydrogensiřičitany, vodné roztoky, j.n.| 2693 |     80 | 8      |8,    17 c  |
|                                        |      |        |        |            |
| Organické látky                        |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Chlorsilany, žíravé, j. n. ............| 2987 |     80 | 8      |8,    36 b  |
| Chlorsilany, žíravé, hořlavé, j.n. ....| 2986 |    X83 | 8+3    |8,    37 b  |
| Alkylfenoly, tuhé, j. n. ..............| 2430 |     88 | 8      |8,    39 a  |
|                                        | 2430 |     80 | 8      |8,    39 b,c|
| Alkylfenoly, kapalné, j. n. ...........| 3145 |     88 | 8      |8,    40 a  |
|                                        | 3145 |     80 | 8      |8,    40 b,c|
| Aminy a polyaminy, tuhé, žíravé, j.n. .| 3259 |     88 | 8      |8,    52 a  |
|                                        | 3259 |     80 | 8      |8,    52 b,c|
| Aminy a polyaminy, kapalné, žíravé,j.n.| 2735 |     88 | 8      |8,    53 a  |
|                                        | 2735 |     80 | 8      |8,    53 b,c|
| Aminy a polyaminy, kapalné, žíravé,    |      |        |        |            |
|  hořlavé, j. n. .......................| 2734 |    883 | 8+3    |8,    54 a  |
|                                        | 2734 |     83 | 8+3    |8,    54 b  |
| Barvivo a polotovar barviva, tuhé, ží- |      |        |        |            |
|  ravé, j. n. ..........................| 3147 |     80 | 8      |8,    65 b,c|
| Barvivo a polotovar barviva, kapalné,  |      |        |        |            |
|  žíravé, j. n. ........................| 2801 |     80 | 8      |8,    66 b,c|
| Desinfekční prostředek, tekutý, žíravý,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 1903 |     88 | 8      |8,    66 a  |
|                                        | 1903 |     80 | 8      |8,    66 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Všeobecná hromadná pojmenování         |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Látky kyselé povahy                    |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Žíravá tuhá látka, kyselá, anorganická,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3260 |     88 | 8      |8,    16 a  |
|                                        | 3260 |     80 | 8      |8,    16 b,c|
| Žíravá kapalina, kyselá, anorganická,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3264 |     88 | 8      |8,    17 a  |
|                                        | 3264 |     80 | 8      |8,    17 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Organické látky                        |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Žíravá tuhá látka, kyselá, organická,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3261 |     88 | 8      |8,    39 a  |
|                                        | 3261 |     80 | 8      |8,    39 b,c|
| Žíravá kapalina, kyselá, organická,j.n.| 3265 |     88 | 8      |8,    40 a  |
|                                        | 3265 |     80 | 8      |8,    40 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Látky zásadité povahy                  |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Anorganické látky                      |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Žíravá alkalická látka, j. n. .........| 1719 |     80 | 8      |8,    42 b,c|
| Žíravá kapalina, zásaditá, anorganická,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3266 |     88 | 8      |8,    47 a  |
|                                        | 3266 |     80 | 8      |8,    47 b,c|
| Žíravá tuhá látka, zásaditá, anorganic-|      |        |        |            |
|  ká, j. n. ............................| 3262 |     88 | 8      |8,    46 a  |
|                                        | 3262 |     80 | 8      |8,    46 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Organické látky                        |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Žíravá kapalina, zásaditá, organická,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3267 |     88 | 8      |8,    56 a  |
|                                        | 3267 |     80 | 8      |8,    56 b,c|
| Žíravá tuhá látka, zásaditá, organická,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3263 |     88 | 8      |8,    55 a  |
|                                        | 3263 |     80 | 8      |8,    55 b,c|
|                                        |      |        |        |            |
| Jiné žíravé látky                      |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Tuhé látky obsahující žíravou kapalinu,|      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3244 |     80 | 8      |8,    65 b  |
| Žíravá kapalina, hořlavá, j. n. .......| 2920 |    883 | 8+3    |8,    68 a  |
|                                        | 2920 |     83 | 8+3    |8,    68 b  |
| Žíravá kapalina, jedovatá, j. n. ......| 2922 |    886 | 8+6.1  |8,    76 a  |
|                                        | 2922 |     86 | 8+6.1  |8,    76 b,c|
| Žíravá kapalina, j. n. ................| 1760 |     88 | 8      |8,    66 a  |
|                                        | 1760 |     80 | 8      |8,    66 b,c|
| Žíravá kapalina podporující hoření,j.n.| 3093 |    885 | 8+05   |8,    74 a  |
|                                        | 3093 |     85 | 8+05   |8,    74 b  |
| Žíravá kapalina reagující s vodou, j.n.| 3094 |    823 | 8+4.3  |8,    72 a,b|
| Žíravá kapalina, schopná samozahřívá-  |      |        |        |            |
|  ní, j. n. ............................| 3301 |    884 | 8+4.2  |8,    70 a  |
|                                        | 3301 |     84 | 8+4.2  |8,    70 b  |
| Žíravá tuhá látka, jedovatá, j. n. ....| 2923 |    886 | 8+6.1  |8,    75 a  |
|                                        | 2923 |     86 | 8+6.1  |8,    75 b,c|
| Žíravá tuhá látka, j. n. ..............| 1759 |     88 | 8      |8,    65 a  |
|                                        | 1759 |     80 | 8      |8,    65 b,c|
| Žíravá tuhá látka, hořlavá, j. n. .....| 2921 |    884 | 8+4.1  |8,    67 a  |
|                                        | 2921 |     84 | 8+4.1  |8,    67 b  |
| Žíravá tuhá látka podporující hoření,  |      |        |        |            |
|  j. n. ................................| 3084 |    885 | 8+05   |8,    73 a  |
|                                        | 3084 |     85 | 8+05   |8,    73 b  |
| Žíravá tuhá látka reagující s vodou,j.n| 3096 |    842 | 8+4.3  |8,    71 b  |
| Žíravá tuhá látka, schopná samozahří-  |      |        |        |            |
|  vání, j. n. ..........................| 3095 |     84 | 8+4.2  |8,    69 b  |
|                                        |      |        |        |            |
| Třída 9: Jiné nebezpečné látky a před- |      |        |        |            |
|          měty                          |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Látky nebezpečné pro životní prostředí |      |        |        |            |
|                                        |      |        |        |            |
| Látka nebezpečná pro životní prostředí,|      |        |        |            |
|  kapalná, j. n. .......................| 3082 |     90 | 9      |9,    11 c  |
| Látka nebezpečná pro životní prostředí,|      |        |        |            |
|  tuhá, j. n. ..........................| 3077 |     90 | 9      |9,    12 c  |
| Zahřátá kapalná látka, j. n. ..........| 3257 |     99 | 9      |9,    20 c  |
| Zahřátá tuhá látka, j. n. .............| 3258 |     99 | 9      |9,    21 c  |
+----------------------------------------+------+--------+--------+------------+

                            Tabulka 3

     Číselný  seznam  -  tato  tabulka  obsahuje  všechny  položky
uvedené  v tabulkách  1 a  2 seřazené  podle identifikačních čísel
látky.

+------+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------+
|Ident.|                                         |Ident.  |           |  Třída    |
|číslo |                                         |číslo   |Bezpečnost-|    a      |
|látky |                                         |nebez-  |ní značky  | číslice   |
|      |   P o j m e n o v á n í   l á t k y     |pečnosti|           |vyjmenování|
|(dolní|                                         |(horní  | vzor č.   |látek      |
| část)|                                         | část)  |           |           |
| (b)  |                 (a)                     | (c)    |   (d)     |     (e)   |
+------+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------+
| 1001 |  Acetylen, rozpuštěný ..................|    239 | 3         | 2    4F   |
| 1002 |  Vzduch, stlačený ......................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1003 |  Vzduch, hluboko zchlazený, kapalný ....|    225 | 2+05      | 2    3O   |
| 1005 |  Čpavek, bezvodý .......................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1006 |  Argon, stlačený .......................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1008 |  Fluorid boritý, ztlačený ..............|    268 | 6.1+8     | 2    1TC  |
| 1009 |  Bromtrifluormethan (R 13B1) ...........|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1010 | 1,3-Butadien, inhibitovaný .............|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1010 |  Směsi butadienu-1,3 a uhlovodíků, inhi-|        |           |           |
| 1010 |   bitované .............................|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1010 | 1,2-Butadien, inhibitovaný .............|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1011 |  Butan .................................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1012 |  Buten-1 (butylen) .....................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1012 |  Buteny, směs ..........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1012 | cis-Buten-2 ............................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1012 | trans-Buten-2 ..........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1013 |  Oxid uhličitý .........................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1014 |  Kyslík a oxid uhličitý, směs, stlačená |        |           |           |
| 1014 |   (s nejvýše 30 % oxidu uhličitého) ....|     25 | 2+05      | 2    1O   |
| 1015 |  Oxid uhličitý a oxid dusný, směs ......|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1016 |  Oxid uhelnatý, stlačený ...............|    263 | 6.1+3     | 2    1TF  |
| 1017 |  Chlor .................................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1018 |  Chlordifluormethan (R 22) .............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1020 |  Chlorpentafluorethan (R 115) ..........|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1021 | 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R 124) |     20 | 2         | 2    2A   |
| 1022 |  Chlortrifluormethan (R 13) ............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1023 |  Uhelný plyn, stlačený .................|    263 | 6.1+3     | 2    1TF  |
| 1026 |  Kyan ..................................|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 1027 |  Cyklopropan ...........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1028 |  Dichlordifluormethan (R 12) ...........|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1029 |  Dichlorfluormethan (R 21) .............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1030 | 1,1-Difluorethan (R 152a) ..............|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1032 |  Dimethylamin, bezvodý .................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1033 |  Dimethylether .........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1035 |  Ethan .................................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1036 |  Ethylamin .............................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1037 |  Ethylchlorid ..........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1038 |  Ethylen, hluboce zchlazený, kapalný ...|    223 | 3         | 2    3F   |
| 1039 |  Ethylmethylether ......................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1040 |  Ethylenoxid s dusíkem .................|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 1041 |  Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs,     |        |           |           |
| 1041 |   s více než 9 %, ale méně než 87 %     |        |           |           |
| 1041 |   ethylenoxidu .........................|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1046 |  Helium, stlačené ......................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1048 |  Bromovodík, bezvodý ...................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1049 |  Vodík, stlačený .......................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1050 |  Chlorovodík, bezvodý ..................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1052 |  Fluorovodík, bezvodý ..................|    886 | 8+6.1     | 8    6    |
| 1053 |  Sirovodík .............................|    263 | 6.1+3     | 2    2F   |
| 1055 |  Isobuten ..............................|     23 | 3         | 2    1A   |
| 1056 |  Krypton, stlačený .....................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1058 |  Zkapalněné plyny nehořlavé nasycené du-|        |           |           |
| 1058 |   síkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem |     20 | 2         | 2    2A   |
| 1060 |  Methylacetylen a propadien, směs, sta- |        |           |           |
| 1060 |   bilizovaná ...........................|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1060 |  Směs P 1, P 2: viz Methylacetylen a    |        |           |           |
| 1060 |   propadien, směsi, stabilizované ......|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1061 |  Methylamin, bezvodý ...................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1062 |  Methylbromid ..........................|     26 | 6.1       | 2    2F   |
| 1063 |  Methylchlorid .........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1064 |  Methylmerkaptan .......................|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 1065 |  Neon, stlačený ........................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1066 |  Dusík, stlačený .......................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1067 |  Oxid dusičitý .........................|    265 | 6.1+05+8  | 2    2TOC |
| 1070 |  Oxid dusný ............................|     25 | 2+05      | 2    20   |
| 1071 |  Ropný plyn, stlačený ..................|    263 | 6.1+3     | 2    1TF  |
| 1072 |  Kyslík, stlačený ......................|     25 | 2+05      | 2    10   |
| 1073 |  Kyslík, hluboce zchlazený, kapalný ....|    225 | 2+05      | 2    30   |
| 1075 |  Ropné plyny, zkapalněné ...............|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1076 |  Fosgen ................................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1077 |  Propen ................................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1078 |  Chladicí plyn, j. n. ..................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1078 |  Směs F 1, F 2, F 3 ....................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1079 |  Oxid siřičitý .........................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 1080 |  Fluorid sírový ........................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1081 |  Tetrafluorethylen, inhibitovaný .......|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1082 |  Chlortrifluorethylen, inhibitovaný     |        |           |           |
| 1082 |   (R 1113) .............................|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 1083 |  Trimethylamin, bezvodý ................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1085 |  Vinylbromid, inhibitovaný .............|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1086 |  Vinylchlorid, inhibitovaný nebo stabi- |        |           |           |
| 1086 |   lizovaný .............................|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1087 |  Vinylmethylether, inhibitovaný ........|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1088 |  Acetal (1,1-diethoxyethan) ............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1089 |  Acetaldehyd (ethanal) .................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1090 |  Aceton ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1091 |  Acetonové oleje .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1092 |  Akrolein, inhibitovaný ................|    663 | 6.1+3     | 6.1  8 a 2|
| 1093 |  Akrylnitril (vinylkyanid, stabilizovaný|    336 | 3+6.1     | 3   11 a  |
| 1098 |  Allylalkohol ..........................|    663 | 6.1+3     | 6.1  8 a 2|
| 1099 |  Allylbromid ...........................|    336 | 3+6.1     | 3   16 a  |
| 1100 |  Allylchlorid ..........................|    336 | 3+6.1     | 3   16 a  |
| 1104 |  Amylacetát (octan amylnatý, amylester  |        |           |           |
| 1104 |   kyseliny octové) .....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1105 |  Amylalkoholy ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1105 | terc-Amylalkoholy ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1106 |  Amylaminy (n-amylamin, terc-amylamin) .|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1106 |  Amylaminy (sec. amylamin) .............|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 1107 |  Amylchlorid (1-chlorpentan) ...........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1108 |  Penten-1 (Propylethylen) ..............|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1109 |  Isoamylformiát (mravenčan isoamylnatý) |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1110 |  Amylmethylketon .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1111 |  Amylmerkaptan .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1112 |  Amylnitrát (dusičnan amylnatý) ........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1113 |  Dusitan amylnatý (amylnitrit) .........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1114 |  Benzen ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1120 |  Butanoly ..............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1120 |  Butanoly ..............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1123 |  Butylacetáty ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1123 |  Butylacetáty ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1125 | n-Butylamin ............................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1126 | n-Butylbromid (1-Brombutan) ............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1127 |  Butylchloridy .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1128 | n-Butylformiát (mravenčan n-butylnatý) .|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1129 |  Butyraldehyd ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1130 |  Kafrový olej ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1131 |  Sirouhlík .............................|    336 | 3+6.1     | 3   18 a  |
| 1133 |  Lepidla ...............................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1133 |                                         |        |           |        c  |
| 1133 |  Lepidla ...............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1134 |  Chlorbenzen (fenylchlorid) ............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1135 |  Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol) ...|    663 | 6.1+3     | 6.1 16 a  |
| 1136 |  Oleje dehtové .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1136 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1139 |  Nátěr, ochranný roztok ................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1139 |                                         |        |           |        c  |
| 1139 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1442 |  Chloristan amonný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 12 b  |
| 1143 |  Krotonaldehyd, stabilizovaný ..........|    663 | 6.1+3     | 6.1  8 a 2|
| 1144 |  Butin-2 (dimethylacetylen, Krotonylen) |    339 | 3         | 3    1 a  |
| 1145 |  Cyklohexan ............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1146 |  Cyklopentan ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1147 |  Dekahydronaftalen (dekalin) ...........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1148 |  Diacetonalkohol, technický (diaceton,  |        |           |           |
| 1148 |   technický) ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1148 |  Diacetonalkohol, chemicky čistý .......|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1149 |  Dibutylethery .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1150 | 1,2-Dichlorethylen (acetylendichlorid) .|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1152 |  Dichlorpentany ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1153 |  Ethylenglykoldiethylether .............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1154 |  Diethylamin ...........................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1155 |  Diethylether ..........................|     33 | 3         | 3    2 a  |
| 1156 |  Diethylketon ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1157 |  Diisobutylketon .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1158 |  Diisopropylamin .......................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1159 |  Diisopropylether ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1160 |  Dimethylamin, vodné roztoky ...........|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1161 |  Dimethylkarbonát ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1162 |  Dimethyldichlorsilan ..................|   X338 | 3+8       | 3   21 b  |
| 1163 |  Dimethylhydrazin, asymetrický .........|    663 | 6.1+3+8   | 6.1  7 a 1|
| 1164 |  Dimethylsulfid ........................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1165 |  Dioxan (1,4-diethylendioxid) ..........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1166 |  Dioxolan ..............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1167 |  Divinylether, stabilizovaný ...........|    339 | 3         | 3    2 a  |
| 1169 |  Výtažky, aromatické, kapalné ..........|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1169 |                                         |        |           |        c  |
| 1169 |  Výtažky, aromatické, kapalné ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1170 |  Ethylalkohol (ethanol) ................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1170 |  Ethylalkohol (ethanol) nebo ethylalko- |        |           |           |
| 1170 |   hol, roztok (ethanol) obsahující více |        |           |           |
| 1170 |   než 70 % obj. alkoholu                |     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1170 |  Ethylalkohol (ethanol), roztok s více  |        |           |           |
| 1170 |   než 24 % obj. a méně než 70 % obj.    |        |           |           |
| 1170 |   alkoholu .............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1171 |  Ethylglykol (glykolmonoethylether) ....|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1172 |  Ethylglykolacetát (Ethylenglykolmono-  |        |           |           |
| 1172 |   ethyletheracetát) ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1173 |  Octan ethylnatý .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1175 |  Ethylbenzen ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1176 |  Triethylborát .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1177 | 2-Ethylbutylacetát .....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1178 | 2-Ethylbutyraldehyd ....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1179 |  Ethylbutylether .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1180 |  Máselnan ethylnatý ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1181 |  Ethylchloracetát (chloroctan ethylnatý,|        |           |           |
| 1181 |   ethylester kyseliny chloroctové) .....|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 1182 |  Ethylchlorformiát (chloromravenčan     |        |           |           |
| 1182 |   ethylnatý, ethylester kyseliny chloro-|        |           |           |
| 1182 |   mravenčí) ............................|    663 | 6.1+3+8   | 6.1 10 a  |
| 1183 |  Ethyldichlorsilan .....................|   X338 | 4.3+3+8   | 4.3  1 a  |
| 1184 | 1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) ....|    336 | 3+6.1     | 3   16 b  |
| 1185 |  Ethylenimin ...........................|    663 | 6.1+3     | 6.1  4    |
| 1188 |  Methoxyethanol ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1189 |  Methylglykolacetát (ethylenglykolmono- |        |           |           |
| 1189 |   methyletheracetát) ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1190 |  Ethylformiát ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1191 | 2-Ethylhexanal .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1192 |  Mléčnan ethylmnatý ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1193 |  Methylethylketon (Butanon) ............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1194 |  Ethylnitrit, roztok ...................|    336 | 3+6.1     | 3   15 a  |
| 1195 |  Ethylpropionat (Ethylester kyseliny    |        |           |           |
| 1195 |   propionové) ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1196 |  Ethyltrichlorsilan ....................|   X338 | 3+8       | 3   21 b  |
| 1197 |  Výtažky, chuťové látky, kapalné .......|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1197 |                                         |        |           |        c  |
| 1197 |  Výtažky, chuťové látky, kapalné .......|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1198 |  Formaldehyd, roztoky, hořlavé .........|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 1199 |  Furfural (Furfuraledhyd) ..............|     63 | 6.1+3     | 6.1 13 b  |
| 1201 |  Přiboudlina ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1201 |  Přiboudlina ...........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1202 |  Plynový olej ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1202 |  Motorová nafta ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1202 |  Lehký topný olej ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1203 |  Benzin ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1206 |  Heptany ...............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1207 |  Hexaldehyd ............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1208 |  Hexany ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1210 |  Barvy tiskařské .......................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1210 |                                         |        |           |        c  |
| 1210 |  Barvy tiskařské .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1212 |  Isobutylalkohol (isobutanol) ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1213 |  Isobutylacetát ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1214 |  Isobutylamin ..........................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1216 |  Isookteny .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1218 |  Isopren, stabilizovaný ................|    339 | 3         | 3    2 a  |
| 1219 |  Isopropylalkohol (isopropanol) ........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1220 |  Isopropylacetát .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1221 |  Isopropylamin .........................|    338 | 3+8       | 3   22 a  |
| 1223 |  Kerosin ...............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1224 |  Ketony, j. n. .........................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1224 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1224 |  Ketony, j. n. .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1228 |  Merkaptany nebo merkaptan směs, kapal- |        |           |           |
| 1228 |   né, hořlavé, jedovaté, j. n. .........|    336 | 3+6.1     | 3   18 b  |
| 1228 |  Merkaptany, směs, kapalné, jedovaté,   |        |           |           |
| 1228 |   hořlavé, jedovaté, j. n. .............|     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 1229 |  Mesityloxid ...........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1230 |  Methanol ..............................|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 1231 |  Methylacetát (octan methylnatý, methyl-|        |           |           |
| 1231 |   ester kyseliny octové) ...............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1233 |  Methylamylacetát ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1234 |  Dimethoxymethan (methylal) ............|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1235 |  Methylamin, vodné roztoky .............|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1237 |  Methylbutyrát (máselnan methylnatý,    |        |           |           |
| 1237 |   methylester kyseliny máselné) ........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1238 |  Methylchlorformiát (Chloromravenčan    |        |           |           |
| 1238 |   methylnatý, methylester kyseliny      |        |           |           |
| 1238 |   chloromravenčí) ......................|    663 | 6.1+3+8   | 6.1 10 a  |
| 1239 |  Methylchlormethylether (chlormethoxy-  |        |           |           |
| 1239 |   methan) ..............................|    663 | 6.1+3     | 6.1  9 a  |
| 1242 |  Methyldichlorsilan ....................|   X338 | 4.3+3+8   | 4.3  1 a  |
| 1243 |  Methylformiát (Mravenčan methylnatý,   |        |           |           |
| 1243 |   Methylester kyseliny mravenčí) .......|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1244 |  Methylhydrazin ........................|    663 | 6.1+3+8   | 6.1  7 a 1|
| 1245 |  Methylisobutylketon ...................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1246 |  Methylisopropenylketon ................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1247 |  Methylmethakrylát, monomer, stabilizo- |        |           |           |
| 1247 |   vaný .................................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1248 |  Methylpropionat (methylester kyseliny  |        |           |           |
| 1248 |   propionové) ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1249 |  Methylpropylketon .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1250 |  Methyltrichlorsilan ...................|   X338 | 3+8       | 3   21 a  |
| 1251 |  Methylvinylketon ......................|    639 | 6.1+3     | 6.1  8 a 1|
| 1259 |  Tetrakarbonyl niklu ...................|    663 | 6.1+3     | 6.1  3    |
| 1262 |  Oktany ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1263 |  Barva .................................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1263 |                                         |        |           |        c  |
| 1263 |  Barva .................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1263 |  Rozpouštědla a ředidla ................|     33 | 3         | 3    3a,b,|
| 1263 |                                         |        |           |       c   |
| 1263 |  Rozpouštědla a ředidla ................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1264 |  Paraldehyd ............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1265 |  Pentany, kapalné ......................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1265 |  Pentany, kapalné ......................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1266 |  Výrobky kosmetické ....................|     33 | 3         | 3    5a,b,|
| 1266 |                                         |        |           |       c   |
| 1266 |  Výrobky kosmetické ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1267 |  Surová ropa ...........................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1267 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1267 |                                         |        |           |      3 c  |
| 1267 |  Surová ropa ...........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1268 |  Ropné destiláty a ropné produkty, j.n. |     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1268 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1268 |                                         |        |           |      3 c  |
| 1268 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1268 |                                         |     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1268 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1268 |                                         |        |           |      3 c  |
| 1268 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1272 |  Olej borovicový .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1274 | n-Propanol .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1274 | n-Propanol .............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1275 |  Propionaldehyd (propanal) .............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1276 | n-Propylacetát .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1277 |  Propylamin (1-aminopropan) ............|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1278 | 1-Chlorpropan (propylchlorid) ..........|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1279 |  Propylendichlorid .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1280 |  Propylenoxid ..........................|    339 | 3         | 3    2 a  |
| 1281 |  Propylformiát (mravenčan propylnatý,   |        |           |           |
| 1281 |   propylester kyseliny mravenčí) .......|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1282 |  Pyridin ...............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1286 |  Olej kalafunový .......................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1286 |                                         |        |           | 3      c  |
| 1286 |                                         |     30 | 3         |     31 c  |
| 1287 |  Kaučuk, roztoky .......................|     33 | 3         | 3    5a,b,|
| 1287 |                                         |        |           |       c   |
| 1287 |  Kaučuk, roztoky .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1288 |  Břidličný olej ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1288 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1289 |  Methylát sodný (natriummethylát), roz- |        |           |           |
| 1289 |   toky .................................|    338 | 3+8       | 3   24 b  |
| 1289 |  Methylát sodný (natriummethylát), roz- |        |           |           |
| 1289 |   toky .................................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 1292 |  Ethylsilikát (tetra-ethylester kyseli- |        |           |           |
| 1292 |   ny křemičité) ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1293 |  Tinktury, lékařské ....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1293 |  Tinktury, lékařské ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1294 |  Toluen ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1295 |  Trichlorsilan .........................|   X338 | 4.3+3+8   | 4.3  1 a  |
| 1296 |  Triethylamin ..........................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 1297 |  Trimethylamin, vodné roztoky ..........|    338 | 3+8       | 3   22 a,b|
| 1297 |  Trimethylamin, vodné roztoky ..........|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 1298 |  Trimethylchlorsilan ...................|   X338 | 3+8       | 3   21 b  |
| 1299 |  Terpentýn .............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1300 |  Terpentýn náhražka ....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1300 |  Terpentýn náhražka ....................|     30 |           | 3   31 c  |
| 1301 |  Vinylacetát ...........................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1302 |  Vinylethylether, stabilizovaný ........|    339 | 3         | 3    2 a  |
| 1303 |  Vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen) .|    339 | 3         | 3    1 a  |
| 1304 |  Isobutylvinylether ....................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1305 |  Vinyltrichlorsilan ....................|   X338 | 3+8       | 3   21 a  |
| 1306 |  Látky impregnační na ochranu dřeva, ka-|        |           |           |
| 1306 |   palné ................................|     33 | 3         | 3    5 b,c|
| 1306 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1307 |  Xyleny ................................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1307 |  Xyleny ................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1308 |  Zirkonium suspendované v hořlavé kapa- |        |           |           |
| 1308 |   lině .................................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1308 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1308 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1308 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1309 |  Hliníkový prášek, potáhnutý ...........|     40 | 4.1       | 4.1 13 b,c|
| 1312 |  Borneol ...............................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 1313 |  Vápenaté pryskyřičné mýdlo ............|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 1314 |  Vápenaté pryskyřičné mýdlo, tavené ....|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 1318 |  Pryskyřičné mýdlo na bázi kobaltu .....|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 1323 |  Ferocer (auerův kov) ..................|     40 | 4.1       | 4.1 13 b  |
| 1325 |  Hořlavá tuhá látka, organická, j. n. ..|     40 | 4.1       | 4.1  6 b,c|
| 1326 |  Hafniový prášek, navlhčený ............|     40 | 4.1       | 4.1 13 b  |
| 1328 |  Hexamin ...............................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 1330 |  Pryskyřičné mýdlo na bázi manganu .....|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 1332 |  Metaldehyd ............................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 1334 |  Naftalen, surový nebo rafinovaný ......|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 1338 |  Fosfor, amorfní .......................|     40 | 4.1       | 4.1 11 c  |
| 1339 |  Heptasulfid fosforu (sedmisirník fosfo-|        |           |           |
| 1339 |   ru) ..................................|     40 | 4.1       | 4.1 11 b  |
| 1340 |  Sulfid fosforečný .....................|    423 | 4.3       | 4.3 20 b  |
| 1341 |  Seskvisulfid fosforu ..................|     40 | 4.1       | 4.1 11 b  |
| 1343 |  Fosfortrisulfid .......................|     40 | 4.1       | 4.1 11 b  |
| 1345 |  Kaučuk, odpadky, zbytky, práškovitý ...|     40 | 4.1       | 4.1  1 b  |
| 1346 |  Křemíkový prášek, amorfní .............|     40 | 4.1       | 4.1 13 c  |
| 1350 |  Síra ..................................|     40 | 4.1       | 4.1 11 c  |
| 1352 |  Titanový prášek, navlhčený ............|     40 | 4.1       | 4.1 13 b  |
| 1358 |  Zirkonový prášek, navlhčený ...........|     40 | 4.1       | 4.1 13 b  |
| 1361 |  Uhlík nebo saze .......................|     40 | 4.2       | 4.2  1 b,c|
| 1361 |  Uhlí ..................................|     40 | 4.2       | 4.2  1 b,c|
| 1362 |  Uhlí, aktivované ......................|     40 | 4.2       | 4.2  1 c  |
| 1363 |  Kopra .................................|     40 | 4.2       | 4.2  2 c  |
| 1364 |  Bavlněné odpady obsahující olej .......|     40 | 4.2       | 4.2  3 c  |
| 1365 |  Bavlna ................................|     40 | 4.2       | 4.2  3 c  |
| 1366 |  Diethylzinek ..........................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 1369 | p-Nitrosodimethylanilin ................|     40 | 4.2       | 4.2  5 b  |
| 1370 |  Dimethylzinek .........................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 1373 |  Tkaniny živočišného, rostlinného nebo  |        |           |           |
| 1373 |   syntetického původu, j. n. ...........|     40 | 4.2       | 4.2  3 c  |
| 1373 |  Vlákna živočišného, rostlinného nebo   |        |           |           |
| 1373 |   syntetického původu, j. n. ...........|     40 | 4.2       | 4.2  3 c  |
| 1376 |  Železná houba, odpadová ...............|     40 | 4.2       | 4.2 16 c  |
| 1376 |  Oxid železitý, odpadový ...............|     40 | 4.2       | 4.2 16 c  |
| 1378 |  Kovový katalyzátor, navlhčený .........|     40 | 4.2       | 4.2 12 b  |
| 1379 |  Papír zpracovaný nenasycenými oleji ...|     40 | 4.2       | 4.2  3 c  |
| 1380 |  Pentaboran ............................|    333 | 4.2+6.1   | 4.2 19 a  |
| 1381 |  Fosfor, bílý nebo žlutý, suchý ........|     46 | 4.2+6.1   | 4.2 11 a  |
| 1382 |  Sulfid draselný, bezvodý ..............|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1382 |  Sulfid draselný s méně než 30 % krysta-|        |           |           |
| 1382 |   lové vody ............................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1384 |  Dithioničitan sodný ...................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1385 |  Sulfid sodný s méně než 30 % krystalo- |        |           |           |
| 1385 |   vé vody ..............................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1385 |  Sulfid sodný, bezvodý .................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1386 |  Zbytky po lisování olejových semen ....|     40 | 4.2       | 4.2  2 c  |
| 1389 |  Amalgamy alkalických kovů .............|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1390 |  Amidy alkalických kovů ................|    423 | 4.3       | 4.3 19 b  |
| 1391 |  Disperze kovů alkalických zemin .......|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1391 |  Disperze alkalických kovů .............|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1392 |  Amalgamy kovů alkalických zemin .......|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1393 |  Slitiny kovů alkalických zemin, j. n. .|    423 | 4.3       | 4.3 11 b  |
| 1394 |  Karbid hlinitý ........................|    423 | 4.3       | 4.3 17 b  |
| 1395 |  Ferosilicium hliníku, prášek ..........|    462 | 4.3+6.1   | 4.3 15 b  |
| 1396 |  Hliníkový prášek, nepotáhnutý .........|    423 | 4.3       | 4.3 13 b  |
| 1398 |  Křemičitan hlinitý, práškový, nepotaže-|        |           |           |
| 1398 |   ný ...................................|    423 | 4.3       | 4.3 13 c  |
| 1400 |  Baryum ................................|    423 | 4.3       | 4.3 11 b  |
| 1401 |  Vápník ................................|    423 | 4.3       | 4.3 11 b  |
| 1402 |  Karbid vápenatý .......................|    423 | 4.3       | 4.3 17 b  |
| 1403 |  Kyanamid vápenatý .....................|    423 | 4.3       | 4.3 19 c  |
| 1405 |  Silicid vápníku .......................|    423 | 4.3       | 4.3 12 b,c|
| 1407 |  Cesium ................................|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1408 |  Ferosilicium (slitina) ................|    462 | 4.3+6.1   | 4.3 15 c  |
| 1409 |  Hydridy kovů reagující s vodou, j. n. .|    423 | 4.3       | 4.3 16 b  |
| 1415 |  Lithium ...............................|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1417 |  Křemičitan lithný .....................|    423 | 4.3       | 4.3 12 b  |
| 1418 |  Hořčíkový prášek ......................|    423 | 4.3+4.2   | 4.3 14 b  |
| 1418 |  Slitiny hořčíku, práškové .............|    423 | 4.3+4.2   | 4.3 14 b  |
| 1420 |  Kovové slitiny draslíku ...............|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1421 |  Slitiny alkalických kovů, kapalné, j.n.|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1422 |  Slitiny draslíku a sodíku .............|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1423 |  Rubidium ..............................|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1428 |  Sodík .................................|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 1431 |  Methylát sodný ........................|     48 | 4.2+8     | 4.2 15 b  |
| 1435 |  Zinkový popel .........................|    423 | 4.3       | 4.3 13 c  |
| 1436 |  Prášek zinku ..........................|    423 | 4.3+4.2   | 4.3 14 b,c|
| 1436 |  Zinkový prach .........................|    423 | 4.3+4.2   | 4.3 14 b,c|
| 1437 |  Hydrid zirkonia .......................|     40 | 4.1       | 4.1 14 b  |
| 1438 |  Dusičnan hlinitý ......................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1439 |  Dichroman amonný ......................|     50 | 5.1       | 5.1 27 b  |
| 1442 |  Chloristan amonný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 12 b  |
| 1444 |  Persíran amonný .......................|     50 | 5.1       | 5.1 18 c  |
| 1445 |  Chlorečnan barnatý ....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1446 |  Dusičnan barnatý ......................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1447 |  Chloristan barnatý ....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1448 |  Manganistan barnatý ...................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1449 |  Peroxid barya .........................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1450 |  Bromičnany anorganické, j. n. .........|     50 | 5.1       | 5.1 16 b  |
| 1451 |  Dusičnan cesný ........................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1452 |  Chlorečnan vápenatý ...................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1453 |  Chloritan vápenatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 14 b  |
| 1454 |  Dusičnan vápenatý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1455 |  Chloristan vápenatý ...................|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1456 |  Manganistan vápenatý ..................|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 1457 |  Peroxid vápenatý ......................|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1458 |  Chlorečnany a boritany, směsi .........|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1459 |  Chlorečnan a chlorid hořečnatý, směsi .|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1461 |  Chlorečnany anorganické, j. n. ........|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1462 |  Chloritany anorganické, j. n. .........|     50 | 5.1       | 5.1 14 b  |
| 1463 |  Oxid chromový, bezvodý ................|     58 | 5.1+8     | 5.1 31 b  |
| 1465 |  Dusičnan didymia ......................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1466 |  Dusičnan železitý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1467 |  Dusičnan guanidimu ....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1469 |  Dusičnan olovnatý .....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1470 |  Chloristan olovnatý ...................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 1471 |  Chlornan lithný, směsi nebo suchý .....|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 1472 |  Peroxid lithný ........................|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1473 |  Bromičnan hořečnatý ...................|     50 | 5.1       | 5.1 16 b  |
| 1474 |  Dusičnan hořečnatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1475 |  Chloristan hořečnatý ..................|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1476 |  Peroxid hořečnatý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1477 |  Dusičnany anorganické, j. n. ..........|     50 | 5.1       | 5.1 22 b,c|
| 1479 |  Látky podporující hoření, tuhé, j. n. .|     50 | 5.1       | 5.1 27 b,c|
| 1481 |  Chloristany anorganické, j. n. ........|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1482 |  Manganistany anorganické, j. n. .......|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 1483 |  Peroxidy anorganické, j. n. ...........|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1484 |  Bromičnan draselný ....................|     50 | 5.1       | 5.1 16 b  |
| 1485 |  Chlorečnan draselný ...................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1486 |  Dusičnan draselný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1487 |  Směsi dusičnanu draselného a dusitanu  |        |           |           |
| 1487 |   sodného ..............................|     50 | 5.1       | 5.1 24 b  |
| 1488 |  Dusitan draselný ......................|     50 | 5.1       | 5.1 23 b  |
| 1489 |  Chloristan draselný ...................|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1490 |  Manganistan draselný ..................|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 1492 |  Persíran draselný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 18 c  |
| 1493 |  Dusičnan stříbrný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 b  |
| 1494 |  Bromičnan sodný .......................|     50 | 5.1       | 5.1 16 b  |
| 1495 |  Chlorečnan sodný ......................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1496 |  Chloristan sodný ......................|     50 | 5.1       | 5.1 14 b  |
| 1498 |  Dusičnan sodný ........................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1499 |  Směsi dusičnanu sodného a dusičnanu    |        |           |           |
| 1499 |   draselného ...........................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1500 |  Dusitan sodný .........................|     50 | 5.1       | 5.1 23 c  |
| 1502 |  Chloristan sodný (perchlorát) .........|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1503 |  Manganistan sodný .....................|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 1505 |  Persíran sodný ........................|     50 | 5.1       | 5.1 18 c  |
| 1506 |  Chlorečnan strontnatý .................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1507 |  Dusičnan strontnatý ...................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 1508 |  Chloristan strontnatý .................|     50 | 5.1       | 5.1 13 b  |
| 1509 |  Peroxid strontnatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1510 |  Tetranitromethan ......................|    559 | 5.1+6.1   | 5.1  2 a  |
| 1511 |  Močovina-peroxid vodíku ...............|     58 | 5.1+8     | 5.1 31 c  |
| 1512 |  Dusitan zinečnato-amonný ..............|     50 | 5.1       | 5.1 23 b  |
| 1513 |  Chlorečnan zinečnatý ..................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 1514 |  Dusičnan zinečnatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 b  |
| 1515 |  Manganistan zinečnatý .................|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 1516 |  Peroxid zinečnatý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 25 b  |
| 1541 |  Acetonkyanhydrin ......................|     66 | 6.1       | 6.1 12 a  |
| 1544 |  Alkaloidy nebo soli alkaloidů, tuhé,   |        |           |           |
| 1544 |   j. n. ................................|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 1544 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 1545 |  Allylisothiokyanát, inhibitovaný ......|    639 | 6.1+3     | 6.1 20 b  |
| 1546 |  Arseničnan amonný .....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1547 |  Anilin ................................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1548 |  Hydrochlorid anilinu ..................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 1549 |  Sloučenina antimonu, anorganická, tuhá,|        |           |           |
| 1549 |   j. n. ................................|     60 | 6.1       | 6.1 59 c  |
| 1550 |  Laktát antimoničný ....................|     60 | 6.1       | 6.1 59 c  |
| 1551 |  Vinan antimonylodraselný ..............|     60 | 6.1       | 6.1 59 c  |
| 1553 |  Kyselina arseničná, kapalná (H3AsO4) ..|     66 | 6.1       | 6.1 51 a  |
| 1554 |  Kyselina arseničná, v pevném stavu ....|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1555 |  Bromid arsenitý (arsenbromid) .........|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1556 |  Sloučenina arsenu, kapalná, j. n.(arse-|        |           |           |
| 1556 |   ničnany, arsenitany a arsensulfidy) ..|     66 | 6.1       | 6.1 51 a  |
| 1556 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 51 b,c|
| 1557 |  Sloučenina arsenu, tuhá, j. n. (arse-  |        |           |           |
| 1557 |   ničnany, arsenitany a arsensulfidy) ..|     66 | 6.1       | 6.1 51 a  |
| 1557 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 51 b,c|
| 1558 |  Arsen .................................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1559 |  Oxid arseničný ........................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1560 |  Chlorid arsenitý ......................|     66 | 6.1       | 6.1 51 a  |
| 1561 |  Oxid arsenitý .........................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1562 |  Arsenový prach ........................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1564 |  Sloučenina baria, j. n. ...............|     60 | 6.1       | 6.1 60 b,c|
| 1566 |  Sloučenina berillia, j. n. ............|     60 | 6.1       | 6.1 54b2,c|
| 1567 |  Berillium, prášek .....................|     64 | 6.1+4.1   | 6.1 54 b1 |
| 1569 |  Bromaceton ............................|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 1570 |  Brucin ................................|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 1572 |  Kyselina kokodylová ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1573 |  Arseničnan vápenatý ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1574 |  Arseničitan vápenatý a arsenitan vápe- |        |           |           |
| 1574 |   natý, směs, tuhý .....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1577 |  Chlordinitrobenzeny ...................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1578 |  Chlornitrobenzeny .....................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1579 |  Hydrochlorid chloro-o-toluidinu .......|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 1580 |  Chlorpikrin ...........................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 1583 |  Chlorpikrin, směs, j. n. ..............|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 1583 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 17 b,c|
| 1585 |  Acetoarsenitan měďnatý ................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1586 |  Arsenitan měďnatý .....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1587 |  Kyanid měďný ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1588 |  Kyanidy anorganické, tuhé, j. n. ......|     66 | 6.1       | 6.1 41 a  |
| 1588 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 41 b,c|
| 1590 |  Dichloraniliny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1591 | o-Dichlorbenzen ........................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1593 |  Methylenchlorid (dichlormethan) .......|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1594 |  Diethylsulfát (sulfát ethylnatý) ......|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 1595 |  Dimethylsulfát ........................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 1596 |  Dinitroaniliny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1597 |  Dinitrobenzeny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1598 |  Dinitro-ortho-kresol ..................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1599 |  Dinitrofenol, roztok ..................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b,c|
| 1600 |  Dinitrotolueny, roztavené .............|     60 | 6.1       | 6.1 24 b 1|
| 1601 |  Desinfekční prostředek, tuhý, jedovatý,|        |           |           |
| 1601 |   j. n. ............................... |     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 1601 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 1602 |  Barvivo, kapalné, jedovaté, j. n. .....|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 1602 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 1602 |  Polotovar barviv, kapalný, jedovatý,   |        |           |           |
| 1602 |   j. n. ................................|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 1602 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 1603 |  Ethylbromacetát (bromoctan ethylnatý) .|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 1604 |  Ethylendiamin .........................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 1605 | 1,2-Dibromethan (ethylendibromid) ......|     66 | 6.1       | 6.1 15 a  |
| 1606 |  Arseničnan železitý ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1607 |  Arsenitan železitý ....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1608 |  Arseničnan železnatý ..................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1611 |  Hexaethyltetrafosfát ..................|     60 | 6.1       | 6.1 23 b  |
| 1612 |  Hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn,  |        |           |           |
| 1612 |   směs .................................|     26 | 6.1       | 2    1T   |
| 1613 |  Kyselina kyanovodíková, vodné roztoky, |        |           |           |
| 1613 |   obsahující nejvýše 20 % čisté kyseli- |        |           |           |
| 1613 |   ny (HCN) .............................|    663 | 6.1+3     | 6.1  2    |
| 1616 |  Octan olovnatý (cukr olovnatý) ........|     60 | 6.1       | 6.1 62 c  |
| 1617 |  Arseničnany olova .....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1618 |  Arsenitany olova ......................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1620 |  Kyanid olovnatý .......................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1621 |  London Purple .........................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1622 |  Arseničnan hořečnatý ..................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1623 |  Arseničnan rtuťnatý ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1624 |  Chlorid rtuťnatý ......................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1625 |  Dusičnan rtuťnatý .....................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1627 |  Dusičnan rtuťný .......................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1629 |  Octan rtuťnatý ........................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1630 |  Chlorid rtuťnato-amonný ...............|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1631 |  Benzoát rtuťnatý ......................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1634 |  Bromid rtuťnatý .......................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1636 |  Kyanid rtuťnatý .......................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1637 |  Glukonát rtuťnatý .....................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1638 |  Jodid rtuťnatý ........................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1639 |  Nukleát rtuťnatý ......................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1640 |  Oleát rtuťnatý ........................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1641 |  Oxid rtuťnatý .........................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1642 |  Oxid-dikyanid dirtuťnatý ..............|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1643 |  Jodid draselno-rtuťnatý ...............|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1644 |  Salicylát rtuťnatý ....................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1645 |  Síran rtuťnatý ........................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1646 |  Thiokyanát rtuťnatý ...................|     60 | 6.1       | 6.1 52 b  |
| 1647 |  Směsi methylbromidu a ethylenbromidu ..|    236 | 3+6.1     | 2    4 bt |
| 1647 |  Bromethan a dibromethan, směs, kapalná |     66 | 6.1       | 6.1 15 a  |
| 1648 |  Acetonitril (methylkyanid) ............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1649 |  Antidetidetonační směs pro motorové pa-|        |           |           |
| 1649 |   livo (tetraethylolovo, tetramethylolo-|        |           |           |
| 1649 |   vo) ..................................|     66 | 6.1       | 6.1 31 a  |
| 1650 | beta-Naftylamin ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1651 |  Naftylthiomočovina ....................|     60 | 6.1       | 6.1 21 b  |
| 1652 |  Naftylmočovina ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1653 |  Kyanid nikelnatý ......................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1654 |  Nikotin ...............................|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1655 |  Sloučenina nikotinu nebo nikotinový    |        |           |           |
| 1655 |   přípravek, tuhý, j. n. ...............|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 1655 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 1656 |  Hydrochlorid nikotinu nebo hydrochlorid|        |           |           |
| 1656 |   nikotinu, roztok .....................|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1657 |  Salicylát nikotinu ....................|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1658 |  Síran nikotinu (nikotinsulfát) ........|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1658 |  Síran nikotinu, tuhý ..................|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1659 |  Tartrát nikotinu ......................|     60 | 6.1       | 6.1 90 b  |
| 1661 |  Mononitroaniliny ......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1662 |  Nitrobenzen ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1663 |  Nitrofenoly ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 1664 |  Mononitrotolueny ......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1665 |  Nitroxyleny ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1669 |  Pentachlorethan .......................|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1670 |  Perchlormethylmerkaptan ...............|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 1671 |  Fenol .................................|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 1672 |  Fenylkarbylaminchlorid ................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 1673 |  Fenylendiaminy ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 1674 |  Fenylmerkuriacetát ....................|     60 | 6.1       | 6.1 33 b  |
| 1677 |  Arseničnan draselný ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1678 |  Arsenitan draselný ....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1679 |  Dikyanoměďnan draselný ................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1683 |  Arsenitan stříbrný ....................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1684 |  Kyanid stříbrný .......................|     60 | 6.1       | 6.1 41 b  |
| 1685 |  Arseničnan sodný ......................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1686 |  Arsenitan sodný, vodné roztoky ........|     60 | 6.1       | 6.1 51 b,c|
| 1688 |  Kakodylát sodný .......................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1689 |  Kyanid sodný, roztoky .................|     66 | 6.1       | 6.1 41 a  |
| 1690 |  Fluorid sodný .........................|     60 | 6.1       | 6.1 63 c  |
| 1691 |  Arsenitan strontnatý ..................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1692 |  Strychnin nebo soli strychninu ........|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 1693 |  Látka pro přípravu slzného plynu, ka-  |        |           |           |
| 1693 |   palná nebo tuhá, j. n. ...............|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 1693 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b  |
| 1694 |  Brombenzylkyanidy .....................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 1695 |  Chloraceton, stabilizovaný ............|    663 | 6.1+3+8   | 6.1 10 a  |
| 1697 | omega-Chloracetofenon (fenacylchlorid) .|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 1698 |  Difenylaminochlorarsin ................|     66 | 6.1       | 6.1 34 a  |
| 1699 |  Difenylchlorarsin .....................|     66 | 6.1       | 6.1 34 a  |
| 1701 |  Xylylbromid ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1702 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan (acetylentetra- |        |           |           |
| 1702 |  chlorid) ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1704 |  Tetraethylpentaoxodithiodifosfát ......|     60 | 6.1       | 6.1 23 b  |
| 1707 |  Sloučenina thallia, j. n. .............|     60 | 6.1       | 6.1 53 b  |
| 1708 |  Toluidiny .............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1709 | 2,4-Toluendiamin .......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 1710 |  Trichlorethylen .......................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1711 |  Xilidiny ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1712 |  Arseničnan zinečnatý ..................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1712 |  Arsenitan zinečnatý ...................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1712 |  Arseničnan zinečnatý a arsenitan zineč-|        |           |           |
| 1712 |   natý, směs ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 1713 |  Kyanid zinečnatý ......................|     66 | 6.1       | 6.1 41 a  |
| 1715 |  Anhydrid kyseliny octové ..............|     83 | 8+3       | 8   32 b 2|
| 1716 |  Acetylbromid ..........................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1717 |  Acetylchlorid .........................|   X338 | 3+8       | 3   25 b  |
| 1718 |  Monobutylester kyseliny fosforečné ....|     80 | 8         | 8   38 c  |
| 1719 |  Žíravá alkalická látka, j. n. .........|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 1722 |  Allylchlorformiát (allylester kyseliny |        |           |           |
| 1722 |   chloromravenčí) ......................|    668 | 6.1+8+3   | 6.1 28 a  |
| 1723 |  Allyljodid ............................|    338 | 3+8       | 3   25 b  |
| 1724 |  Allyltrichlorsilan, stabilizovaný .....|   X839 | 8+3       | 8   37 b  |
| 1725 |  Bromid hlinitý, bezvodý (AlBr3) .......|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 1726 |  Chlorid hlinitý, bezvodý (AlCl3) ......|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 1727 |  Hydrogenfluorid amonia, tuhý ..........|     80 | 8         | 8    9 b  |
| 1728 |  Amyltrichlorsilan .....................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1729 |  Anizoylchlorid ........................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1730 |  Chlorid antimoničný, kapalný (SbCl5) ..|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1731 |  Chlorid antimoničný, roztoky ..........|     80 | 8         | 8   12 b,c|
| 1732 |  fluorid antimoničný ...................|     86 | 8+6.1     | 8   10 b  |
| 1733 |  Chlorid antimonitý (SbCl3) ............|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 1736 |  Benzoylchlorid ........................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1737 |  Benzylbromid ..........................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 1738 |  Benzylchlorid .........................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 1739 |  Benzylchlorformiát (benzylester kyseli-|        |           |           |
| 1739 |   ny chloromravenčí) ...................|     88 | 8         | 8   64 a  |
| 1740 |  Hydrogenfluoridy, j. n. ...............|     80 | 8         | 8    9 b,c|
| 1742 |  Komplex fluoridu boritého s kyselinou  |        |           |           |
| 1742 |   octovou ..............................|     80 | 8         | 8   33 b  |
| 1743 |  Komplex fluoridu boritého s kyselinou  |        |           |           |
| 1743 |   propioniovou .........................|     80 | 8         | 8   33 b  |
| 1744 |  Brom nebo roztoky bromu ...............|    886 | 8+6.1     | 8   14    |
| 1745 |  Fluorid bromičný ......................|    568 | 5.1+6.1+8 | 5.1  5    |
| 1746 |  Fluorid bromitý .......................|    568 | 5.1+6.1+8 | 5.1  5    |
| 1747 |  Butyltrichlorsilan ....................|    X83 | 8+3       | 8   37 b  |
| 1748 |  Chlornan vápenatý, suchý ..............|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 1748 |  Chlornan vápenatý, směs, suchá ........|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 1749 |  Fluorid chloritý ......................|    265 | 6.1+05+8  | 2    2TOC |
| 1750 |  Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |        |           |           |
| 1750 |   chloroctová), roztok .................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 1751 |  Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |        |           |           |
| 1751 |   chloroctová), tuhá ...................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 1752 |  Chloracetylchlorid (chlorid kyseliny   |        |           |           |
| 1752 |   chloroctové) .........................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 1753 |  Chlorfenyltrichlorsilan ...............|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1754 |  Kyselina chlorsulfonová (SO2(OH)Cl) ...|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 1755 |  Kyselina chromová, roztoky ............|     80 | 8         | 8   17 b,c|
| 1756 |  Fluorid chromitý, tuhý ................|     80 | 8         | 8    9 b  |
| 1757 |  Fluorid chromitý, roztoky .............|     80 | 8         | 8    8 b,c|
| 1758 |  Chromylchlorid (chromoxychlorid)       |        |           |           |
| 1758 |   (CrO2Cl2) ............................|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 1759 |  Žíravá tuhá látka, j. n. ..............|     88 | 8         | 8   65 a  |
| 1759 |                                         |     80 | 8         | 8   65 b,c|
| 1760 |  Žíravá kapalina, j. n. ................|     88 | 8         | 8   66 a  |
| 1760 |                                         |     80 | 8         | 8   66 b,c|
| 1761 |  Měď/ethylendiamin, komplex, roztok ....|     86 | 8+6.1     | 8   53 b,c|
| 1762 |  Cyklohexenyltrichlorsilan .............|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1763 |  Cyklohexyltrichlorsilan ...............|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1764 |  Kyselina dichloroctová ................|     80 | 8         | 8   32 b 1|
| 1765 |  Dichloracetylchlorid ..................|    X80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1766 |  Dichlorfenyltrichlorsilan .............|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1767 |  Diethyldichlorsilan ...................|    X83 | 8+3       | 8   37 b  |
| 1768 |  Kyselina difluorfosforečná, bezvodá ...|     80 | 8         | 8    8 b  |
| 1769 |  Difenyldichlorsilan ...................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1770 |  Difenylmethylbromid ...................|     80 | 8         | 8   65 b  |
| 1771 |  Dodecyltrichlorsilan ..................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1773 |  Chlorid železitý, bezvodý (FeCl3) .....|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 1775 |  Kyselina fluoroboritá, roztoky s nejvý-|        |           |           |
| 1775 |   še 78 % ..............................|     80 | 8         | 8    8 b  |
| 1776 |  Kyselina fluorofosforečná, bezvodá ....|     80 | 8         | 8    8 b  |
| 1777 |  Kyselina fluorsulfonová ...............|     88 | 8         | 8    8 a  |
| 1778 |  Kyselina fluorokřemičitá (H2SiF6) .....|     80 | 8         | 8    8 b  |
| 1779 |  Kyselina mravenčí .....................|     80 | 8         | 8   32 b 1|
| 1780 |  Fumarylchlorid ........................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1781 |  Hexadecyltrichlorsilan ................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1782 |  Kyselina hexafluorofosforečná .........|     80 | 8         | 8    8 b  |
| 1783 |  Hexamethylendiamin, roztoky ...........|     80 | 8         | 8   53 b,c|
| 1784 |  Hexyltrichlorsilan ....................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1786 |  Směsi kyseliny sírové a kyseliny fluo- |        |           |           |
| 1786 |   rovodíkové ...........................|    886 | 8+6.1     | 8    7 a  |
| 1787 |  Kyselina jodovodíková .................|     80 | 8         | 8    5 b,c|
| 1788 |  Bromovodík, roztoky ...................|     80 | 8         | 8    5 b,c|
| 1789 |  Kyselina solná (chlorovodík roztoky) ..|     80 | 8         | 8    5 b,c|
| 1790 |  Kyselina fluorovodíková s více než     |        |           |           |
| 1790 |   85 % fluorovodíku ....................|    886 | 8+6.1     | 8    6    |
| 1790 |  Kyselina fluorovodíková s více než     |        |           |           |
| 1790 |   60 %, ale 85 % fluorovodíku ..........|    886 | 8+6.1     | 8    7 a  |
| 1790 |  Kyselina fluorovodíková s nejvýše 60 % |        |           |           |
| 1790 |   fluorovodíku .........................|     86 | 8+6.1     | 8    7 b  |
| 1791 |  Chlornany, roztoky (louhy bělící) .....|     80 | 8         | 8   61 b  |
| 1791 |  Chlornany, roztoky (louhy bělící) .....|     80 | 8         | 8   61 c  |
| 1792 |  Jedmonochlorid ........................|     80 | 8         | 8   12 b  |
| 1793 |  Isopropylfosfát .......................|     80 | 8         | 8   38 c  |
| 1794 |  Síran olovnatý ........................|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 1796 |  Směsi nitrační kyseliny s nejvýše 50 % |        |           |           |
| 1796 |   čisté kyseliny dusičné ...............|    885 | 8+05      | 8    3 a  |
| 1796 |  Směsi nitrační kyseliny s více než 50 %|        |           |           |
| 1796 |   čisté kyseliny dusičné ...............|     80 | 8         | 8    3 b  |
| 1799 |  Nonyltrichlorsilan ....................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1800 |  Oktadecyltrichlorsilan ................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1801 |  Oktyltrichlorsilan ....................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1802 |  Kyselina chloristá, vodné roztoky      |        |           |           |
| 1802 |   s nejvýše 50 % čisté kyseliny (HClO4) |     85 | 8+05      | 8    4 b  |
| 1803 |  Kyselina fenolsulfonová, kapalná ......|     80 | 8         | 8   34 b  |
| 1804 |  Fenyltrichlorsilan ....................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 1805 |  Kyselina fosforečná ...................|     80 | 8         | 8   17 c  |
| 1806 |  Chlorid fosforečný (PCl5) .............|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 1807 |  Anhydrid kyseliny fosforečné (oxid     |        |           |           |
| 1807 |   fosforečný) ..........................|     80 | 8         | 8   16 b  |
| 1808 |  Bromid fosforitý (PBr3) ...............|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1809 |  Chlorid fosforitý (PCl3) ..............|    668 | 6.1+8     | 6.1 67 a  |
| 1810 |  Oxychlorid fosforečný (fosforylchlorid)|        |           |           |
| 1810 |   (POCl3) ..............................|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1811 |  Fluorid draselný, kyselý ..............|     86 | 8+6.1     | 8    9 b  |
| 1812 |  Fluorid draselný ......................|     60 | 6.1       | 6.1 63 c  |
| 1813 |  Hydroxid draselný (louh draselný) .....|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 1814 |  Hydroxid draselný, roztoky (louh dra-  |        |           |           |
| 1814 |   selný) ...............................|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 1815 |  Propionylchlorid (chlorid kyseliny     |        |           |           |
| 1815 |   propionové) ..........................|    338 | 3+8       | 3   25 b  |
| 1816 |  Propyltrichlorsilan ...................|    X83 | 8+3       | 8   37 b  |
| 1817 |  Pyrosulfurylchlorid (S2O5Cl2) .........|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1818 |  Chlorid křemičitý (SiCl4) .............|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1819 |  Hlinitan sodný, roztoky ...............|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 1823 |  Hydroxid sodný (louh sodný) ...........|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 1824 |  Hydroxid sodný, roztoky (louh sodný) ..|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 1825 |  Oxid sodný ............................|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 1826 |  Kyselina nitrační, odpadní směsi s nej-|        |           |           |
| 1826 |   výše 50 % kyseliny dusičné ...........|     80 | 8         | 8    3 b  |
| 1826 |  Kyselina nitrační, odpadní směsi s více|        |           |           |
| 1826 |   než 50 % kyseliny dusičné ............|    885 | 8+05      | 8    3 a  |
| 1827 |  Chlorid ciničitý, bezvodý (SnCl4) .....|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1828 |  Chloridy síry .........................|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 1829 |  Oxid sírový inhibitovaný nebo stabili- |        |           |           |
| 1829 |   zovaný ...............................|    X88 | 8         | 8    1 a  |
| 1830 |  Kyselina sírová obsahující více než    |        |           |           |
| 1830 |   51 % kyseliny ........................|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 1831 |  Oleum (kyselina sírová, dýmavá) .......|   X886 | 8+6.1     | 8    1 a  |
| 1832 |  Kyselina sírová, odpadní ..............|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 1833 |  Kyselina siřičitá .....................|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 1834 |  Sulfurylchlorid .......................|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 1835 |  Tetramethylamoniumhydroxid ............|     80 | 8         | 8   51 b  |
| 1836 |  Thionylchlorid (SOCl2) ................|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 1837 |  Thiofosforylchlorid (PSCl3) ...........|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1838 |  Chlorid titaničitý (TiCl4) ............|    X80 | 8         | 8   12 b  |
| 1839 |  Kyselina trichloroctová ...............|     80 | 8         | 8   31 b  |
| 1840 |  Chlorid zinečnatý, vodné roztoky(ZnCl2)|     80 | 8         | 8    5 c  |
| 1841 |  Acetylaldehyd amonia ..................|     90 | 9         | 9   31 c  |
| 1843 |  Ammoniumdinitro-o-kresolát ............|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1846 |  Chlorid uhličitý (tetrachlormethan) ...|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1847 |  Sulfid draselný, hydratovaný ..........|     80 | 8         | 8   45 b 1|
| 1848 |  Kyselina propionová ...................|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 1849 |  Sulfid sodný, hydratovaný .............|     80 | 8         | 8   45 b 1|
| 1851 |  Léčivo, kapalné, jedovaté, j. n. ......|     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 1858 |  Hexafluorpropylen (R 1216) ............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1859 |  Fluorid křemičitý, stlačený ...........|    268 | 6.1+8     | 2    1TC  |
| 1860 |  Vinylfluorid, inhibitovaný ............|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1862 |  Ethylkrotonát .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 1863 |  Palivo pro tryskové motory ............|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1863 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1863 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1863 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1866 |  Pryskyřice, roztok ....................|     33 | 3         | 3    5 a,b|
| 1866 |                                         |        |           |        c  |
| 1866 |                                         |     30 | 3         | 3    31 c |
| 1868 |  Dekaboran .............................|     46 | 4.1+6.1   | 4.1 16 b  |
| 1869 |  Hořčík ................................|     40 | 4.1       | 4.1 13 c  |
| 1869 |  Slitiny hořčíku .......................|     40 | 4.1       | 4.1 13 c  |
| 1871 |  Hydrid titanu .........................|     40 | 4.1       | 4.1 14 b  |
| 1872 |  Oxid olovičitý ........................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 c  |
| 1873 |  Kyselina chloristá ve vodném roztoku   |        |           |           |
| 1873 |   s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % |        |           |           |
| 1873 |   hm. čisté kyseliny ...................|    558 | 5.1+8     | 5.1  3 a  |
| 1884 |  Oxid barnatý ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 60 c  |
| 1885 |  Benzidin ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 1886 |  Benzalchlorid (benzylidenchlorid) .....|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1887 |  Bromchlormethan .......................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1888 |  Chloroform ............................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1889 |  Bromkyan ..............................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 1891 |  Ethylbromid (bromid ethylnatý) ........|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 1892 |  Ethyldichlorarsin  ....................|     66 | 6.1       | 6.1 34 a  |
| 1894 |  Fenylmerkurihydroxid ..................|     60 | 6.1       | 6.1 33 b  |
| 1895 |  Fenylmerkurinitrát ....................|     60 | 6.1       | 6.1 33 b  |
| 1897 |  Tetrachlorethylen (perchlorethylen) ...|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 1898 |  Acetyljodid ...........................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 1902 |  Diisooktylfosfát ......................|     80 | 8         | 8   38 c  |
| 1903 |  Desinfekční prostředek, tekutý, žíra-  |        |           |           |
| 1903 |   vý, j. n. ............................|     88 | 8         | 8   66 a  |
| 1903 |                                         |     80 | 8         | 8   66 b,c|
| 1906 |  Odpadní kyselina sírová z rafinace ropy|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 1907 |  Natronové vápno .......................|     80 | 8         | 8   41 c  |
| 1908 |  Chloritan, roztok .....................|     80 | 8         | 8   61 b,c|
| 1912 |  Směsi methylchloridu a methylenchloridu|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1913 |  Neon, hluboce zchlazený, kapalný ......|     22 | 2         | 2    3A   |
| 1914 |  Butylpropionáty .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1915 |  Cyklohexanon ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1916 | 2,2°-Dichlorethylether .................|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 1917 |  Ethylakrylát (ethylester kyseliny akry-|        |           |           |
| 1917 |   lové), stab. .........................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1918 |  Kumen (isopropylbenzen) ...............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1919 |  Methylakrelát (methylester kyseliny    |        |           |           |
| 1919 |   akrilové), stabilizovaný .............|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 1920 |  Nonany ................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1921 |  Propylenimin, stabilizovaný ...........|    336 | 3+6.1     | 3   12    |
| 1922 |  Pyrolidin .............................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 1923 |  Dithioničitan vápenatý ................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1928 |  Methylbromid hořečnatý v ethyletheru ..|   X323 | 4.3+3     | 4.3  3 a  |
| 1929 |  Dithioničitan draselný ................|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 1931 |  Dithioničitan zinečnatý ...............|     90 | 9         | 9   32 c  |
| 1932 |  Zirkon odpadní ........................|     40 | 4.2       | 4.2 12 c  |
| 1935 |  Kyanid, roztok, j. n. .................|     66 | 6.1       | 6.1 41 a  |
| 1935 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 41 b,c|
| 1938 |  Kyselina bromoctová ...................|     80 | 8         | 8   31 b  |
| 1939 |  Oxybromid fosforečný (POBr3) ..........|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 1940 |  Kyselina thioglykolová ................|     80 | 8         | 8   32 b 1|
| 1941 |  Dibromdifluormethan ...................|     90 | 9         | 9   33 c  |
| 1942 |  Dusičnan amonný .......................|     50 | 5.1       | 5.1 21 c  |
| 1951 |  Argon, hluboko zchlazený, kapalný .....|     22 | 2         | 2    3A   |
| 1952 |  Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs      |        |           |           |
| 1952 |   s nejvýše 9 % ethylenoxidu ...........|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1953 |  Stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, j.n. |    263 | 6.1+3     | 2    1TF  |
| 1954 |  Stlačený plyn, hořlavý, j. n. .........|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1955 |  Stlačený plyn, jedovatý, j. n. ........|     26 | 6.1       | 2    1T   |
| 1956 |  Stlačený plyn, j. n. ..................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1957 |  Deuterium, stlačené ...................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1958 |  Dichlor-1, 2-tetrafluor-1,1,2,2,-ethan |        |           |           |
| 1958 |   (R 114) ..............................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1959 | 1,1-Difluorethylen (R 1132a) ...........|    239 | 3         | 2    2F   |
| 1961 |  Ethan, hluboce zchlazený, kapalný .....|    223 | 3         | 2    3F   |
| 1962 |  Ethylen, stlačený .....................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1963 |  Helium, hluboce zchlazené, kapalné ....|     22 | 2         | 2    3A   |
| 1964 |  Uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1965 |  Uhlovodíky plynné, směs,zkapalněná,j.n.|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1965 |  Směs A, A0, A1, B, C: viz Uhlovodíky   |        |           |           |
| 1965 |   plynné, směs, zkapalněná, j. n. ......|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1965 |  Propan (obchodní název): Směs C .......|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1965 |  Butan (obchodní název): viz Směs A, A0 |     23 | 3         | 2    2F   |
| 1966 |  Vodík, hluboce zchlazený, kapalný .....|    223 | 3         | 2    3F   |
| 1967 |  Insekticid plynný, jedovatý, j. n. ....|     26 | 6.1       | 2    2T   |
| 1968 |  Insekticid plynný, j. n. ..............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1969 |  Isobutan ..............................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1970 |  Krypton, hluboce zchlazený, kapalný ...|     22 | 2         | 2    3A   |
| 1971 |  Metan, stlačený .......................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1971 |  Zemní plyn, stlačený ..................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 1972 |  Zemní plyn, hluboko zchlazený, kapalný |    223 | 3         | 2    3F   |
| 1972 |  Methan, hluboko zchlazený, kapalný ....|    223 | 3         | 2    3F   |
| 1973 |  Chlordifluormethan a chlorpentafluor-  |        |           |           |
| 1973 |   ethan, směs (R 502) ..................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1974 |  Bromchlordifluormethan (R 12 B1) ......|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1976 |  Oktafluorcyklobutan (RC 318) ..........|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1977 |  Dusík, hluboce zchlazený, kapalný .....|     22 | 2         | 2    3A   |
| 1978 |  Propan ................................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 1979 |  Vzácné plyny, směs, stlačená ..........|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1980 |  Vzácné plyny a kyslík, směs, stlačená .|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1981 |  Vzácné plyny a dusík, směs, stlačená ..|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1982 |  Tetrafluormethan (R 14), stlačený .....|     20 | 2         | 2    1A   |
| 1983 | 1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (R 133a) ...|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1984 |  Trifluormethan (R 23) .................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 1986 |  Alkoholy, hořlavé, jedovatý, j. n. ....|    336 | 3+6.1     | 3   17 a,b|
| 1986 |                                         |     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 1987 |  Alkoholy, hořlavé, j. n. ..............|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1987 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1987 |                                         |     30 | 3         |     31 c  |
| 1988 |  Aldehydy, hořlavé, jedovaté, j. n. ....|    336 | 3+6.1     | 3   17 a,b|
| 1988 |                                         |     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 1989 |  Aldehydy, hořlavé, j. n. ..............|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 1989 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1989 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1990 |  Benzaldehyd ...........................|     90 | 9         | 9   34 c  |
| 1991 |  Chloropren (chlorbutadien), stabilizo- |        |           |           |
| 1991 |   vaný .................................|    336 | 3+6.1     | 3   16 a  |
| 1992 |  Hořlavé kapaliny, jedovaté, j. n. .....|    336 | 3+6.1     | 3   19 a,b|
| 1992 |                                         |     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 1993 |  Hořlavé kapaliny, j. n. ...............|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 1993 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 1993 |                                         |        |           |      3 b  |
| 1993 |                                         |        |           |      5 c  |
| 1993 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 1994 |  Pentakarbonyl železa ..................|    663 | 6.1+3     | 6.1  3    |
| 1999 |  Dehty, kapalné ........................|     33 | 3         | 3    5 b,c|
| 1999 |  Dehty, kapalné ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2001 |  Naftenáty kobaltnaté, prášek ..........|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 2003 |  Alkyly kovů, j. n. nebo aryly kovů,j.n.|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 2004 |  Diamid hořčíku (hydrazin hořčíku) .....|     40 | 4.2       | 4.2 16 b  |
| 2005 |  Difenylmagnesium ......................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 2008 |  Zirkon práškový, suchý ................|     40 | 4.2       | 4.2 12 b,c|
| 2014 |  Peroxid vodíku, vodné roztoky .........|     58 | 5.1+8     | 5.1  1 b  |
| 2015 |  Peroxid vodíku, vodné roztoky, stabili-|        |           |           |
| 2015 |   zované ...............................|    559 | 5.1+8     | 5.1  1 a  |
| 2015 |  Peroxid vodíku, stabilizovaný .........|    559 | 5.1+8     | 5.1  1 a  |
| 2018 |  Monochloraniliny, pevné ...............|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2019 |  Monochloraniliny, kapalné .............|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2020 |  Chlorfenoly, tuhé .....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2021 |  Chlorfenoly, kapalné ..................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2022 |  Kyselina kresolová ....................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2023 |  Epichlorhydrin ........................|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 2024 |  Sloučenina mědi, kapalná, j. n. .......|     66 | 6.1       | 6.1 52 a  |
| 2024 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 52 b,c|
| 2025 |  Sloučenina mědi, tuhá, j. n. ..........|     66 | 6.1       | 6.1 52 a  |
| 2025 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 52 b,c|
| 2026 |  Sloučenina fenylrtuťnatá, j. n. .......|     66 | 6.1       | 6.1 33 a  |
| 2026 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 33 b,c|
| 2027 |  Arsenitan sodný, v tuhém stavu ........|     60 | 6.1       | 6.1 51 b  |
| 2030 |  Hydrazin, hydrát ......................|     86 | 8+6.1     | 8   44 b  |
| 2030 |  Hydrazin, vodný roztok ................|     86 | 8+6.1     | 8   44 b  |
| 2031 |  Kyselina dusičná s nejvýše 70 % čisté  |        |           |           |
| 2031 |   kyseliny (HNO3) ......................|     80 | 8         | 8    2 b  |
| 2031 |  Kyselina dusičná s více než 70 % čisté |        |           |           |
| 2031 |   kyseliny .............................|     88 | 8         | 8    2 a 1|
| 2032 |  Kyselina dusičná, dýmavá ..............|    856 | 8+05+6.1  | 8    2 a 2|
| 2033 |  Oxid draselný .........................|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 2034 |  Vodík a methan, směs, stlačená ........|     23 | 3         | 2    1F   |
| 2035 | 1,1,1-Trifluorethan (R 143a) ...........|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2036 |  Xenon, stlačený .......................|     20 | 2         | 2    1A   |
| 2038 |  Dinitrotolueny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2044 | 2,2-Dimethylpropan .....................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2045 |  Isobutyraldehyd .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2046 |  Cymeny (o-,m-,p-) (methylisopropylben- |        |           |           |
| 2046 |   zeny) ................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2047 |  Dichlorpropeny ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2047 |  Dichlorpropeny ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2048 |  Dicyklopentadien ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2049 |  Diethylbenzeny (o-,m-,p-) .............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2050 |  Diisobutyleny .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2051 |  Dimethylethanolamin (dimethylaminoetha-|        |           |           |
| 2051 |   nol) .................................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2052 |  Dipenten ..............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2053 |  Methylamylalkohol (methylisobutylkarbi-|        |           |           |
| 2053 |   nol) .................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2054 |  Morfolin ..............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2055 |  Styren (vinylbenzen), monomer, stabili-|        |           |           |
| 2055 |   lizovaný .............................|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2056 |  Tetrahydrofuran .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2057 |  Tripropylen ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2057 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2058 |  Valeraldehyd ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2059 |  Nitrocelulóza, hořlavý roztok .........|     33 | 3         | 3    4 a,b|
| 2059 |  Nitrocelulóza, hořlavý roztok .........|     30 | 3         | 3   34 c  |
| 2067 |  Hnojivo obsahující dusičnan amonný -   |        |           |           |
| 2067 |   - typ A1 .............................|     50 | 5.1       | 5.1 21 c  |
| 2068 |  Hnojivo obsahující dusičnan amonný -   |        |           |           |
| 2068 |   - typ A2 .............................|     50 | 5.1       | 5.1 21 c  |
| 2069 |  Hnojivo obsahující dusičnan amonný -   |        |           |           |
| 2069 |   - typ A3 .............................|     50 | 5.1       | 5.1 21 c  |
| 2070 |  Hnojivo obsahující dusičnan amonný -   |        |           |           |
| 2070 |   - typ A4 .............................|     50 | 5.1       | 5.1 21 c  |
| 2073 |  Čpavek, vodný roztok, hustoty menší    |        |           |           |
| 2073 |   než 0,880 kg/l při 15 oC s více než   |        |           |           |
| 2073 |   35 %, ale nejvýše 50 % čpavku ........|     20 | 2         | 2    4A   |
| 2074 |  Akrylamid .............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2075 |  Trichloracetaldehyd (chloral), bezvodý,|        |           |           |
| 2075 |   stabilizovaný ........................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2076 |  Kresoly (o-, m-, p-) ..................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2077 | 1-Naftylamin (alfa-naftylamin) .........|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2078 | 2,4-Toluylendiisokyanát ................|     60 | 6.1       | 6.1 19 b  |
| 2079 |  Diethylentriamin ......................|     80 | 8         | 8   53 b  |
| 2187 |  Oxid uhličitý, hluboko zchlazený, ka-  |        |           |           |
| 2187 |   palný ................................|     22 | 2         | 2    3A   |
| 2189 |  Dichlorsilan ..........................|    263 | 6.1+05+8  | 2    2TFC |
| 2191 |  Sulfurylfluorid .......................|     26 | 6.1       | 2    2T   |
| 2193 |  Hexafluorethan (R 116), stlačený ......|     20 | 2         | 2    1A   |
| 2197 |  Jodovodík, bezvodý ....................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 2200 |  Propadien, inhibitovaný ...............|    239 | 3         | 2    2F   |
| 2201 |  Oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný |    225 | 2+05      | 2    3O   |
| 2203 |  Silan, stlačený .......................|     23 | 3         | 2    1F   |
| 2204 |  Sulfid karbonylu ......................|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 2205 |  Adiponitril (nitril kyseliny adipové) .|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2206 |  Isokyanát, roztok, jedovatý, j. n. ....|     60 | 6.1       | 6.1 19 b,c|
| 2208 |  chlornan vápenatý, směsi ..............|     50 | 5.1       | 5.1 15 c  |
| 2209 |  Formaldehyd, roztok ...................|     80 | 8         | 8   63 c  |
| 2210 |  Maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát  |        |           |           |
| 2210 |   manganatý) ...........................|     40 | 4.2+4.3   | 4.2 16 c  |
| 2210 |  Maneb přípravky .......................|     40 | 4.2+4.3   | 4.2 16 c  |
| 2211 |  Zpěňovatelné polymerové kuličky .......|     90 | 9         | 9    4 c  |
| 2212 |  Asbest hnědý (amosit nebo mysorit) ....|     90 | 9         | 9    1 b  |
| 2212 |  Asbest modrý (krokydolith) ............|     90 | 9         | 9    1 b  |
| 2213 |  Paraformaldehyd .......................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 2214 |  Anhydrid kyseliny ftalové(ftalanhydrid)|     80 | 8         | 8   31 c  |
| 2215 |  Anhydrid kyseliny maleinové ...........|     80 | 8         | 8   31 c  |
| 2217 |  Zbytky po lisování olejových semen ....|     40 | 4.2       | 4.2  2 c  |
| 2218 |  Kyselina akrylová, stabilizovaná ......|    839 | 8+3       | 8   32 b 2|
| 2219 |  Allylglycidylether ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2222 |  Fenylmethylether (anizol) .............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2224 |  Benzonitril ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2225 |  Benzensulfonylchlorid .................|     80 | 8         | 8   35 c  |
| 2226 |  Benzotrichlorid (trichlormethylbenzen) |     80 | 8         | 8   66 b  |
| 2227 | n-Butylmethakrylát, stabilizovaný ......|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2232 |  Chloracetaldehyd ......................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 2233 |  Chloranizidiny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2234 |  Chlorbenzotrifluoridy (o-, m-, p-) ....|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2235 |  Chlorbenzylchloridy ...................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2236 | 3-Chlor-4-methylfenylisokyanát .........|     60 | 6.1       | 6.1 19 b  |
| 2237 |  Chlornitroaniliny .....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2238 |  Chlortolueny (o-, m-, p-) .............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2239 |  Chlortoluidiny ........................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2240 |  Kyselina chromsírová ..................|     88 | 8         | 8    1 a  |
| 2241 |  Cykloheptan ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2242 |  Cyklohepten ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2243 |  Cyklohexylacetát ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2244 |  Cyklopentanol .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2245 |  Cyklopentanon .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2246 |  Cyklopenten ...........................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 2247 | n-Dekan ................................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2248 | n-Dibutylamin ..........................|     83 | 8+3       | 8   53 b  |
| 2250 | 3,4-Dichlorfenylisokyanát ..............|     60 | 6.1       | 6.1 19 b  |
| 2251 |  Norbornadien-2, 5 (Bicykloheptadien),  |        |           |           |
| 2251 |   stabilizovaný ........................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 2252 | 1,2-Dimethoxyethan .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2253 | N,N-Dimethylanilin .....................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2256 |  Cyklohexen ............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2257 |  Draslík ...............................|   X423 | 4.3       | 4.3 11 a  |
| 2258 | 1,2-Propylendiamin .....................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2259 |  Triethylentetramin ....................|     80 | 8         | 8   53 b  |
| 2260 |  Tripropylamin .........................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2261 |  Xylenoly ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 2262 | N,N-Dimethylkarbamoylchlorid ...........|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2263 |  Dimethylcyklohexany ...................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2264 |  Dimethylcyklohexylamin ................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2265 | N,N-Dimethylformamid ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2266 |  Dimethylpropylamin ....................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 2267 |  Dimethylthiofosforylchlorid ...........|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2269 |  Bis-aminopropylamin (dipropylentriamin,|        |           |           |
| 2269 |   3,3°-imino-bis-propylamin) ...........|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2270 |  Ethylamin, vodné roztoky ..............|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 2271 |  Ethylamylketon ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2272 | N-Ethylanilin ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2273 | 2-Ethylanilin ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2274 | N-Ethyl-N-benzylanilin .................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2275 | 2-Ethylbutanol .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2276 | 2-Ethylhexylamin .......................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2277 |  Ethylmethakrylát ......................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 2278 |  Hepteny ...............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2279 |  Hexachlorbutadien .....................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2280 |  Hexamethylendiamin ....................|     80 | 8         | 8   52 c  |
| 2281 |  Hexamethylendiisokyanát ...............|     60 | 6.1       | 6.1 19 b  |
| 2282 |  Hexanoly ..............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2283 |  Isobutylmethakrylát ...................|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2284 |  Isobutyronitril (nitril kyseliny iso-  |        |           |           |
| 2284 |   máselné) .............................|    336 | 3+6.1     | 3   11 b  |
| 2285 |  Isokyanátobenzotrifluoridy ............|     63 | 6.1+3     | 6.1 18 b  |
| 2286 |  Isodekan (pentamethylheptan) ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2287 |  Isohepten .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2288 |  Isohexen ..............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2289 |  Isoforondiamin ........................|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2290 |  Isoforondiisokyanát (3-isokyanatomethyl|        |           |           |
| 2290 |   -3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát ..|     60 | 6.1       | 6.1 19 c  |
| 2291 |  Sloučenina olova, rozpustná, j. n. ....|     60 | 6.1       | 6.1 62 c  |
| 2293 | 4-Methoxy-4-methylpentanon-2 ...........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2294 | N-Methylanilin .........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2295 |  Methylchloracetát (methylester kyseliny|        |           |           |
| 2295 |   chloroctové, chloroctan methylnatý) ..|    663 | 6.1+3     | 6.1 16 a  |
| 2296 |  Methylcyklohexan ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2297 |  Methylcyklohexanon ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2298 |  Methylcyklopentan .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2299 |  Methyldichloracetát ...................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2300 |  Methyl-2-ethyl-5-pyridin ..............|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2301 |  Methylfuran (sylvan) ..................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2302 | 5-Methylhexanon-2 ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2303 | alfa-Methylstyrén ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2304 |  Naftalen, roztavený ...................|     44 | 4.1       | 4.1  5    |
| 2305 |  Kyselina nitrobenzensulfonová .........|     80 | 8         | 8   34 b  |
| 2306 |  Nitrobenzotrifluoridy .................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2307 | 3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid .........|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2308 |  Kyselina nitrosylsírová ...............|    X88 | 8         | 8    1 b  |
| 2309 |  Oktadieny .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2310 | 2,4-pentadion (acetylaceton) ...........|     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 2311 |  Fenetidiny ............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2312 |  Fenol, tavený .........................|     60 | 6.1       | 6.1 24 b  |
| 2313 |  Pikoliny (methylpyridiny) .............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2315 |  Polychlorované bifenyly ...............|     90 | 9         | 9    2 b  |
| 2317 |  Kyanid měďno-sodný, roztoky ...........|     66 | 6.1       | 6.1 41 a  |
| 2318 |  Hydrogensulfid sodný, hydratovaný .....|     40 | 4.2       | 4.2 13 b  |
| 2319 |  Terpenické uhlovodíky, j. n. ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2320 |  Tetraethylenpentamin ..................|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2321 |  Trichlorbenzeny, kapalné ..............|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2322 |  Trichlorbuten .........................|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 2323 |  Triethylfosfit ........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2324 |  Triisobutylen (isobutylentrimer, trimer|        |           |           |
| 2324 |   isobutylenu) .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2325 |  Mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen) .....|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2326 |  Trimethylcyklohexylamin ...............|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2327 |  Trimethylhexamethylendiaminy ..........|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2328 |  Trimethylhexamethylendiisokyanát ......|     60 | 6.1       | 6.1 19 c  |
| 2329 |  Trimethylfosfit .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2330 |  Undekan ...............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2331 |  Chlorid zinečnatý (ZnCl2), bezvodý ....|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2332 |  Acetaldehydoxim .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2333 |  Allylacetát ...........................|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 2334 |  Allylamin .............................|    663 | 6.1+3     | 6.1  7 a 2|
| 2335 |  Allylethylether .......................|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 2336 |  Allylformiát (mravenčan allylnatý) ....|    336 | 3+6.1     | 3   17 a  |
| 2337 |  Benzothiol (Thiofenol) ................|    663 | 6.1+3     | 6.1 20 a  |
| 2338 |  Benzotrifluorid .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2339 | 2-Brombutan ............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2340 | 2-Bromethylethylether ..................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2341 | 1-brom-3-methylbutan ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2342 |  Brommethylpropany .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2343 | 2-Brompentan ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2344 |  Brompropan ............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2345 | 3-Brompropyn ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2346 |  Butandion (diacetyl) ..................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2347 |  Butylmerkaptan ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2348 | n-Butylakryláty inhibitované ...........|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2350 |  Butylmethylether ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2351 | n-Butylnitrit ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2351 |  Butylnitrity ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2352 |  Butylvinylether .......................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 2353 |  Butyrylchlorid (chlorid kyseliny másel-|        |           |           |
| 2353 |   né) ..................................|    338 | 3+8       | 3   25 b  |
| 2354 |  Chlormethylethylether .................|    336 | 3+6.1     | 3   16 b  |
| 2356 | 2-Chlorpropan (isopropylchlorid) .......|     33 | 3         | 3    2 a  |
| 2357 |  Cyklohexylamin ........................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2358 |  Cyklooktatetraen ......................|     30 | 3         | 3    3 b  |
| 2359 |  Diallylamin ...........................|    338 | 3+8+6.1   | 3   27 b  |
| 2360 |  Diallylether ..........................|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 2361 |  Diisobutylamin ........................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2362 | 1,1-Dichlorethan (ethylidenchlorid) ....|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2363 |  Ethylmerkaptan ........................|     33 | 3         | 3    2 a  |
| 2364 | n-Propylbenzen .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2366 |  Diethylkarbonát (uhličitan ethylnatý) .|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2367 | alfa-Methylvaleraldehyd ................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2368 | alfa-Pinen .............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2370 |  Hexen-1 ...............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2371 |  Isopenteny ............................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2372 | 1,2-Bisdiemthylaminoethan (tetramethyl- |        |           |           |
| 2372 |  ethylendiamin) ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2373 |  Diethoxymethan ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2374 | 3,3-Diethoxypropen .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2375 |  Diethylsulfid .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2376 | 2,3-Dihydropyran .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2377 | 1,1-Dimethoxyethan .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2378 | 2-Dimethylaminoacetonitril .............|    336 | 3+6.1     | 3   11 b  |
| 2379 | 1,3-Dimethylbutylamin ..................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 2380 |  Dimethyldiethoxysilan .................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2381 |  Dimethyldisulfid ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2382 |  Dimethylhydrazin, symetrický ..........|    663 | 6.1+3     | 6.1  7 a 2|
| 2383 |  Dipropylamin ..........................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 2384 |  Dipropylether (di-n-propylether) ......|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2385 |  Ethylisobutyrát .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2386 | 1-Ethylpiperidin .......................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 2387 |  Fluorbenzen ...........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2388 |  Fluortolueny ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2389 |  Furan .................................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2390 | 2-Jodbutan .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2391 |  Jodmethylpropany ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2392 |  Jodpropany ............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2393 |  Isobutylformiát .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2394 |  Propionan isobutylnatý ................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2395 |  Isobutyrylchlorid (chlorid kyseliny    |        |           |           |
| 2395 |   isomáselné) ..........................|    338 | 3+8       | 3   25 b  |
| 2396 |  Methakrylaldehyd, stabilizovaný .......|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 2397 | 3-Methylbutanon-2 ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2398 |  Methyl-terc-butylether ................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2399 | 1-Methylpiperidin ......................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 2400 |  Methylisovalerát ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2401 |  Piperidin .............................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 2402 |  Propylmerkaptany ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2403 |  Isopropenylacetát .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2404 |  Propionitril ..........................|    336 | 3+6.1     | 3   11 b  |
| 2405 |  Isopropylbutyrát ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2406 |  Isopropylisobutyrát ...................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2409 |  Propian isopropylnatý .................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2410 | 1,2,3,6-Tetrahydropyridin ..............|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2411 |  Butyronitril (nitril kyseliny máselné) |    336 | 3+6.1     | 3   11 b  |
| 2412 |  Tetrahydrothiofen (Thiofan) ...........|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2413 |  Orthotitanan tetrapropylnatý ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2414 |  Thiofen ...............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2416 |  Trimethylborát ........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2417 |  Fluorid karbonylu, stlačený ...........|    268 | 6.1+8     | 2    1TC  |
| 2419 |  Bromtrifluorethylen ...................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2420 |  Hexafluoraceton .......................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 2422 |  Oktafluor-2-buten .....................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 2424 |  Oktafluorpropan (R 218) ...............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 2426 |  Dusičnan amonný, kapalný, horký, kon-  |        |           |           |
| 2426 |   centrovaný roztok ....................|     59 | 5.1       | 5.1  2O   |
| 2427 |  Chlorečnan draselný, vodný roztok .....|     50 | 5.1       | 5.1 11 b,c|
| 2428 |  Chlorečnan sodný, vodný roztok ........|     50 | 5.1       | 5.1 11 b,c|
| 2429 |  Chlorečnan vápenatý, vodný roztok .....|     50 | 5.1       | 5.1 11 b,c|
| 2430 |  Alkylfenoly, tuhé, j. n. ..............|     88 | 8         | 8   39 a  |
| 2430 |  Alkylfenoly, tuhé, j. n. ..............|     80 | 8         | 8   39 b,c|
| 2431 |  Anizidiny .............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2432 | N,N-Diethylanilin ......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2433 |  Chlornitrotolueny .....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2434 |  Dibenzyldichlorsilan ..................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 2435 |  Ethylfenyldichlorsilan ................|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 2436 |  Kyselina thiooctová ...................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2437 |  Methylfenyldichlorsilan ...............|    X80 | 8         | 8   36 b  |
| 2438 |  Pivaloylchlorid (chlorid kyseliny piva-|        |           |           |
| 2438 |   lové) ................................|    663 | 6.1+3+8   | 6.1 10 a  |
| 2439 |  Fluorid sodný, kyselý .................|     80 | 8         | 8    9 b  |
| 2440 |  Chlorid ciničitý, pentahydrát .........|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2442 |  Trichloracetylchlorid .................|    X80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2443 |  Oxychlorid vanadičný ..................|     80 | 8         | 8   12 b  |
| 2444 |  Chlorid vanadičitý ....................|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 2445 |  Alkyllithium ..........................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 2446 |  Nitrokresoly ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2447 |  Fosfor, bílý, roztavený ...............|    446 | 4.2+6.1   | 4.2 22    |
| 2448 |  Síra, roztavená .......................|     44 | 4.1       | 4.1 15    |
| 2451 |  Fluorodusík, stlačený .................|    265 | 6.1+05    | 2    1TO  |
| 2452 |  Ethylacetylen, inhibitovaný ...........|    239 | 3         | 2    2F   |
| 2453 |  Ethylfluorid (R 161) ..................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2454 |  Methylfluorid (R 41) ..................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2456 | 2-Chlorpropen ..........................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2457 | 2,3-Dimethylbutan ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2458 |  Hexadieny .............................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2459 | 2-Methylbuten-1 ........................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2460 | 2-Methylbuten-2 ........................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 2461 |  Methylpentadien .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2464 |  Dusičnan berylnatý ....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 2465 |  Kyselina dichlorisokyanurová, suchá ...|     50 | 5.1       | 5.1 26 b  |
| 2465 |  Kyselina difluorisokyanurová, soli ....|     50 | 5.1       | 5.1 26 b  |
| 2467 |  Peruhličitan sodný ....................|     50 | 5.1       | 5.1 19 c  |
| 2468 |  Kyselina trichlorisokyanurová, suchá ..|     50 | 5.1       | 5.1 26 b  |
| 2469 |  Bromičnan zinečnatý ...................|     50 | 5.1       | 5.1 16 c  |
| 2470 |  Benzylkyanid (fenylacetonitril) .......|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2473 |  Arsenilát sodný .......................|     60 | 6.1       | 6.1 34 c  |
| 2474 |  Thiofosgen ............................|     60 | 6.1       | 6.1 21 b  |
| 2475 |  Chlorid vanaditý (VCl3) ...............|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2477 |  Methylisothiokyanát ...................|    663 | 6.1+3     | 6.1 20 a  |
| 2478 |  Isokyanáty nebo isokyanáty roztoky,    |        |           |           |
| 2478 |   hořlavé, jedovaté, j. n. .............|    336 | 3+6.1     | 3   14 b  |
| 2478 |  Isokyanáty nebo isokyanáty roztoky,    |        |           |           |
| 2478 |   hořlavé, jedovaté, j. n. .............|     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 2482 | n-Propylisokyanát ......................|    663 | 6.1+3     | 6.1  6 a  |
| 2483 |  Isopropylisokyanát ....................|    336 | 3+6.1     | 3   14 a  |
| 2484 | terc.-Butylisokyanát ...................|    663 | 6.1+3     | 6.1  6 a  |
| 2485 | n-Butylisokyanát .......................|    663 | 6.1+3     | 6.1  6 a  |
| 2486 |  Isobutylisokyanát .....................|    336 | 3+6.1     | 3   14 b  |
| 2487 |  Fenylisokyanát ........................|    663 | 6.1+3     | 6.1 18 a  |
| 2488 |  Cyklohexylisokyanát ...................|    663 | 6.1+3     | 6.1 18 a  |
| 2490 |  Dichlorisopropylether .................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2491 |  Ethanolamin a jeho roztoky ............|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2493 |  Hexamethylenimin ......................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 2495 |  Fluorid jodičný .......................|    568 | 5.1+6.1+8 | 5.1  5    |
| 2496 |  Anhydrid kyseliny propionové ..........|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2498 | 1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd ..........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2501 |  Tris-(1-aziridinyl)-fosfinxid, roztok .|     60 | 6.1       | 6.1 23 b,c|
| 2502 |  Valerylchlorid (chlorid kyseliny vale- |        |           |           |
| 2502 |   rové) ................................|     83 | 8+3       | 8   35 b 2|
| 2503 |  Chlorid zirkoničitý (ZrCl4) ...........|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2504 | 1,1,2,2-Tetrabromethan (acetylentetra-  |        |           |           |
| 2504 |  bromid) ...............................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2505 |  Fluorid amonný ........................|     60 | 6.1       | 6.1 63 c  |
| 2506 |  Síran amonný, kyselý, obsahující 3 % a |        |           |           |
| 2506 |   více volné sírové (H2SO4) ............|     80 | 8         | 8   13 b  |
| 2507 |  Kyselina hexachloroplatičitá, tuhá ....|     80 | 8         | 8   16 c  |
| 2508 |  Chlorid molybdeničný (MoCl5) ..........|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2509 |  Síran draselný, kyselý, obsahující 3 % |        |           |           |
| 2509 |   a více volné kyseliny sírové (H2SO4) .|     80 | 8         | 8   13 b  |
| 2511 |  Kyselina 2-chlorpropionová ............|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2512 |  Aminofenoly (o-, m-, p-) ..............|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2513 |  Bromacetylbromid ......................|    X80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2514 |  Brombenzen ............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2515 |  Bromoform .............................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2516 |  Bromid uhličitý (tetrabrommethan) .....|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2517 | 1-Chlor-1, 1-difluorethan (R 142b) .....|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2518 | 1,5,9-Cyklododekatrien .................|     60 | 6.1       | 6.1 25 c  |
| 2520 |  Cyklooktadien .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2521 |  Diketen, stabilizovaný ................|    663 | 6.1+3     | 6.1 13 a  |
| 2522 |  Dimethylaminoethylmethakrylát .........|     69 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2524 |  Ethylorthoformiát(triethylorthoformiát)|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2525 |  Ethyloxalát (šťavelan ethylnatý) ......|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2526 |  Furfurylamin ..........................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2527 |  Isobutylakrylát .......................|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2528 |  Isobutylisobutyrát ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2529 |  Kyselina isomáselná ...................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2530 |  Anhydrid kyseliny isomáselné ..........|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2531 |  Kyselina metakrylová ..................|     89 | 8         | 8   32 c  |
| 2533 |  Methyltrichloracetát (methylester kyse-|        |           |           |
| 2533 |   liny trichloroctové, trichloroctan    |        |           |           |
| 2533 |   methylnatý) ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2535 | 4-Methylmorfolin .......................|    338 | 3+8       | 3   23 b  |
| 2536 |  Methyltetrahydrofuran .................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2538 |  Nitronaftalen .........................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 2541 |  Terpinol ..............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2542 |  Tributylamin ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2545 |  Hafniový prášek, suchý ................|     40 | 4.2       | 4.2 12 b,c|
| 2546 |  Titanový prášek, suchý ................|     40 | 4.2       | 4.2 12 b,c|
| 2552 |  Hexafluoracetonhydrát .................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2554 |  Methylallylchlorid ....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2558 |  Epibromhydrin .........................|    663 | 6.1+3     | 6.1 16 a  |
| 2560 | 2-Methylpentanol-2 .....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2561 | 3-Methylbuten-1 (isopropylethylen) .....|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2564 |  Kyselina trichloroctová, roztoky ......|     80 | 8         | 8   32b1,c|
| 2565 |  Dicyklohexylamin ......................|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2567 |  Natriumpentachlorfenolát (pentachlor-  |        |           |           |
| 2567 |   fenolát sodný) .......................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2570 |  Sloučenina kadmia .....................|     66 | 6.1       | 6.1 61 a  |
| 2570 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 61 b,c|
| 2571 |  Kyselina ethylsírová ..................|     80 | 8         | 8   34 b  |
| 2572 |  Fenylhydrazin .........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2573 |  Chlorečnan thalný .....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 2574 |  Trikresylfosfát .......................|     60 | 6.1       | 6.1 23 b  |
| 2576 |  Bromid fosforilu, roztavený ...........|     80 | 8         | 8   15    |
| 2577 |  Fenylacetylchlorid ....................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2578 |  Oxid fosforitý ........................|     80 | 8         | 8   16 c  |
| 2579 |  Diethylendiamin (piperazin) ...........|     80 | 8         | 8   52 c  |
| 2580 |  Bromid hlinitý, roztoky ...............|     80 | 8         | 8    5 c  |
| 2581 |  Chlorid hlinitý, vodné roztoky ........|     80 | 8         | 8    5 c  |
| 2582 |  Chlorid železitý, vodné roztoky .......|     80 | 8         | 8    5 c  |
| 2583 |  Arylsulfonová kyselina, tuhá ..........|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2583 |  Alkylsulfonová kyselina, tuhá .........|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2584 |  Arylsulfonová kyselina, kapalná .......|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2584 |  Alkylsulfonová kyselina, kapalná ......|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2585 |  Kyselina toluensulfonová, v tuhém stavu|     80 | 8         | 8   34 c  |
| 2585 |  Alkylsulfonová kyselina, tuhá .........|     80 | 8         | 8   34 c  |
| 2586 |  Kyselina toluensulfonová, roztoky .....|     80 | 8         | 8   34 c  |
| 2586 |  Alkylsulfonová kyselina, tuhá .........|     80 | 8         | 8   34 c  |
| 2587 |  Benzochinon ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 2588 |  Pesticid, tuhý, jedovatý, j. n. .......|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2588 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2589 |  Vinylchloracetát ......................|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 2590 |  Asbest bílý (chrysotil, aktinolith,    |        |           |           |
| 2590 |   antophylit, tremolit) ................|     90 | 9         | 9    1 c  |
| 2591 |  Xenon, hluboce zchlazený, kapalný .....|     22 | 2         | 2    3A   |
| 2599 |  Chlortrifluormethan a trifluormethan,  |        |           |           |
| 2599 |   azeotropní směs (R 503) ..............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 2600 |  Oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená .|    263 | 6.1+3     | 2    1TF  |
| 2601 |  Cyklobutan ............................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 2602 |  Dichlordifluormethan a 1,1-difluor-    |        |           |           |
| 2602 |   ethan, azeotropní směs (R 500) .......|     20 | 2         | 2    2A   |
| 2603 |  Cykloheptatrien .......................|    336 | 3+6.1     | 3   19 b  |
| 2604 |  Komplex fluoridu boritého s etherem ...|    883 | 8+3       | 8   33 a  |
| 2605 |  Methoxymethylisokyanát ................|    336 | 3+6.1     | 3   14 a  |
| 2606 |  Orthokřemičitan tetramethylnatý (tetra-|        |           |           |
| 2606 |   methoxysilan) ........................|    663 | 6.1+3     | 6.1  8 a 2|
| 2607 |  Akrolein dimer, stabilizovaný .........|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2608 |  Nitropropany ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2609 |  Triallylborát .........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2610 |  Triallylamin ..........................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2611 | 1-Chlor-2-propanol .....................|     63 | 6.1+3     | 6.1 16 b  |
| 2612 |  Methylpropylether .....................|     33 | 3         | 3    2 b  |
| 2614 |  Methallylalkohol ......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2615 |  Ethylpropylether ......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2616 |  Triisopropylborát .....................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2616 |  Triisopropylborát .....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2617 |  Methylcyklohexanoly ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2618 |  Vinyltolueny, (o-,m-,p-), stabilizovaný|     39 | 3         | 3   31 c  |
| 2619 |  Benzyldimethylamin ....................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2620 |  Amylbutyráty (máselnan amylnatý) ......|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2621 |  Acetoin (acetylmethylkarbinol) ........|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2622 |  Glycidylaldehyd .......................|    336 | 3+6.1     | 3   17 b  |
| 2624 |  Silicid hořčíku .......................|    423 | 4.3       | 4.3 12 b  |
| 2626 |  Kyselina chlorečná, vodný roztok ......|     50 | 5.1       | 5.1  4 b  |
| 2627 |  Dusitany, anorganické, j. n. ..........|     50 | 5.1       | 5.1 23 b  |
| 2628 |  Fluoracetát draselný ..................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 2629 |  Fluoracetát sodný .....................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 2642 |  Fyselina fluoroctová ..................|     66 | 6.1       | 6.1 17 a  |
| 2643 |  Methylbromacetát (bromoctan methylnatý)|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2644 |  Methyljodid ...........................|     66 | 6.1       | 6.1 15 a  |
| 2645 | omega-Bromacetofenon (fenacylbromid) ...|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2646 |  Hexachlorcyklopentadien ...............|     66 | 6.1       | 6.1 15 a  |
| 2647 |  Malonitril ............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2648 | 1,2-Dibrombutanon-3 ....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2649 |  Dichloraceton symetrický (1,3-dichlora-|        |           |           |
| 2649 |   ceton) ...............................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2650 | 1,1-Dichlor-1-nitromethan ..............|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2651 |  Diaminodifenylmethan ..................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2653 |  Benzyljodid ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 15 b  |
| 2655 |  Hexafluorokřemičitan draselný .........|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2656 |  Chinolin ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2657 |  Disulfid selenu .......................|     60 | 6.1       | 6.1 55 b  |
| 2659 |  Chloracetát sodný .....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2660 |  Mononitrotoludiny .....................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2661 |  Hexachloraceton .......................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2662 |  Hydrochinon ...........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2664 |  Methylenbromid (dibrommethan) .........|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2666 |  Kyanooctan ethylnatý (ethylkyanoacetát)|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2667 |  Butyltolueny ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 25 c  |
| 2668 |  Monochloracetonitril ..................|     63 | 6.1+3     | 6.1 11 b 2|
| 2669 |  Chlorkresoly ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 2670 |  Kyanurchlorid .........................|     80 | 8         | 8   39 b  |
| 2671 |  Aminopyridiny (o-, m-, p-) ............|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2672 |  Čpavek, roztoky s nejméně 10 % a nejvý-|        |           |           |
| 2672 |   še 35 % čpavku (NH3) .................|     80 | 8         | 8   43 c  |
| 2673 | 2-Amino-4-chlorfenol ...................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2674 |  Hexafluorokřemičitan sodný ............|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2677 |  Hydroxid rubidný, roztoky .............|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 2678 |  Hydroxid rubidný ......................|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 2679 |  Hydroxid lithný, roztoky ..............|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 2680 |  Hydroxid lithný, monohydrát ...........|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 2681 |  Hydroxid cesný, vodné roztoky .........|     80 | 8         | 8   42 b,c|
| 2682 |  Hydroxid cesný ........................|     80 | 8         | 8   41 b  |
| 2683 |  Sulfid amonný, roztoky ................|     86 | 8+6.1+3   | 8   45 b 2|
| 2684 |  Diethylaminopropylamin ................|     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2685 | N,N-Diethylethylendiamin ...............|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2686 |  Diethylaminoethanol (N,N-diethylethano-|        |           |           |
| 2686 |   lamin) ...............................|     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2687 |  Dicyklohexylamoniumnitrit .............|     40 | 4.1       | 4.1 11 c  |
| 2688 | 1-brom-3-chlorpropan ...................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2689 |  Glycerol-alfa-monochlorhydrin (3-chlor-|        |           |           |
| 2689 |   propandiol-1,2) ......................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2690 | N,n-Butylimidazol ......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2691 |  Bromid fosforečný .....................|     80 | 8         | 8   11 b  |
| 2692 |  Bromid boritý (tribromboran) (BBr3) ...|    X88 | 8         | 8   12 a  |
| 2693 |  Hydrogensiřičitany, vodné roztoky, j.n.|     80 | 8         | 8   17 c  |
| 2698 |  Anhydrid kyseliny tetrahydroftalové    |     80 | 8         | 8   31 c  |
| 2699 |  Kyselina trifluoroctová ...............|     88 | 8         | 8   32 a  |
| 2705 | 1-Pentol (3-methylpenteninol-2-4-1) ....|     80 | 8         | 8   66 b  |
| 2707 |  Dimethyldioxany .......................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 2707 |  Dimethyldioxany .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2709 |  Butylbenzeny ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2710 |  Dipropylketon .........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2713 |  Akridin ...............................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2714 |  Pryskyřičné mýdlo na bázi zinku .......|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 2715 |  Pryskyřičné mýdlo na bázi hliníku .....|     40 | 4.1       | 4.1 12 c  |
| 2716 |  Butin-1,4-diol ........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2717 |  Kafr, syntetický ......................|     40 | 4.1       | 4.1  6 c  |
| 2719 |  Bromičnan barnatý .....................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 2720 |  Dusičnan chromitý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 2721 |  Chlorečnan měďnatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 2722 |  Dusičnan lithný .......................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 2723 |  Chlorečnan hořečnatý ..................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b  |
| 2724 |  Dusičnan manganatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 2725 |  Dusičnan nikelnatý ....................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 2726 |  Dusitan nikelnatý .....................|     50 | 5.1       | 5.1 23 c  |
| 2727 |  Disičnan thallný ......................|     65 | 6.1+05    | 6.1 68 b  |
| 2728 |  Dusičnan zirkoničitý ..................|     50 | 5.1       | 5.1 22 c  |
| 2729 |  Hexachlorbenzen .......................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2730 |  Nitroanisoly ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2732 |  Nitrobrombenzen .......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2733 |  Alkylaminy a polyaminy, hořlavé, žíra- |        |           |           |
| 2733 |   vé, j. n. ............................|    338 | 3+8       | 3   22 a,b|
| 2733 |                                         |     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2734 |  Aminy a polyaminy, kapalné, žíravé,    |        |           |           |
| 2734 |   hořlavé, j. n. .......................|    883 | 8+3       | 8   54 a  |
| 2734 |                                         |     83 | 8+3       | 8   54 b  |
| 2735 |  Aminy a polyaminy, kapalné, žíravé,j.n.|     88 | 8         | 8   53 a  |
| 2735 |                                         |     80 | 8         | 8   53 b,c|
| 2738 | N-Butylaniliny .........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2739 |  Anhydrid kyseliny máselné .............|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2740 | n-Propylchlorkarbonát (n-propylchlor-   |        |           |           |
| 2740 |  formiát) ..............................|    668 | 6.1+8+3   | 6.1 28 a  |
| 2741 |  Chlornan barnatý ......................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b  |
| 2742 |  Chlorformáty, jedovaté, žíravé, hořla- |        |           |           |
| 2742 |   vé, j. n. ............................|    638 | 6.1+3+8   | 6.1 28 b  |
| 2743 | n-Butylchlorkarbonát (n-butylchlor-     |        |           |           |
| 2743 |  formiát) ..............................|    638 | 6.1+3+8   | 6.1 28 b  |
| 2744 |  Cyklobutylchlorformiát (chloromravenčan|        |           |           |
| 2744 |   cyklobutylnatý .......................|    638 | 6.1+3+8   | 6.1 28 b  |
| 2745 |  Chloromravenčan chlormethylnatý .......|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2746 |  Fenylchlorformiát (fenylester kyseliny |        |           |           |
| 2746 |   chloromravenčí) ......................|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2747 | terc.-Butylcyklohexylchlorformiát       |        |           |           |
| 2747 |  (terc.-butylcykloester kyseliny chloro-|        |           |           |
| 2747 |  mravenčí) .............................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2748 | 2-Ethylhexylchlorformiát (2-ethylhexyl- |        |           |           |
| 2748 |  ester kyseliny chloromravenčí) ........|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2749 |  Tetramethylsilan ......................|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 2750 | alfa-Dichlorhydrin (1,3-dichlorpropanol |        |           |           |
| 2750 |  -2) ...................................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2751 |  Diethylthiofosforylchlorid ............|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2752 | 1,2-Epoxy-3-ethoxypropan ...............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2753 | N-Ethylbenzyltoluidiny .................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2754 | N-Ethyltoluidiny .......................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2757 |  Pesticid, karbonát, tuhý, jedovatý ....|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2757 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2758 |  Pesticidy, karbonáty, kapalné, hořlavé,|        |           |           |
| 2758 |   jedovaté .............................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2759 |  Pesticid na bázi arsenu, tuhý, jedovatý|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2759 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2760 |  Pesticidy, sloučeniny arsenu, kapalné, |        |           |           |
| 2760 |   hořlavé, jedovaté ....................|    336 | 3+6.1     | 3   49 a,b|
| 2761 |  Pesticid, chlorovaný uhlovodík, tuhý,  |        |           |           |
| 2761 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2761 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2762 |  Pesticidy, organochlorové, kapalné,    |        |           |           |
| 2762 |   hořlavé, jedovaté ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2763 |  Pesticid, derivát triazinu, tuhý, je-  |        |           |           |
| 2763 |   dovatý ...............................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2763 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2764 |  Pesticidy, deriváty triazinu, kapalné, |        |           |           |
| 2764 |   hořlavé, jedovaté ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2765 |  Pesticid, derivát kyseliny chlorfenoxy-|        |           |           |
| 2765 |   octové, tuhý, jedovatý ...............|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2765 |  Pesticid, derivát kyseliny chlorfenoxy-|        |           |           |
| 2765 |   octové, tuhý, jedovatý ...............|     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2766 |  Pesticid, derivát kyseliny chlorfenoxy-|        |           |           |
| 2766 |   octové, kapalný, hořlavý, jedovatý ...|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2767 |  Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|        |           |           |
| 2767 |   tuhý, jedovatý .......................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2767 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2768 |  Pesticidy, deriváty kyseliny fenylmočo-|        |           |           |
| 2768 |   vé, kapalné, hořlavé, jedovaté .......|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2769 |  Pesticid, derivát kyseliny benzoové,   |        |           |           |
| 2769 |   tuhý, jedovatý .......................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2769 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2770 |  Pesticid, derivát kyseliny benzoové,   |        |           |           |
| 2770 |   kapalný, hořlavý, jedovatý ...........|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2771 |  Pesticid, thiokarbonát, tuhý, jedovatý |     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2771 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2772 |  Pesticidy, thiokarbonáty, kapalné,     |        |           |           |
| 2772 |   hořlavé, jedovaté ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2773 |  Pesticid, derivát ftalimidu, tuhý,     |        |           |           |
| 2773 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2773 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2774 |  Pesticid, derivát ftalimidu, kapalný,  |        |           |           |
| 2774 |   hořlavý, jedovatý ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2775 |  Pesticid, sloučenina mědi, tuhý, jedo- |        |           |           |
| 2775 |   vatý .................................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2775 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2776 |  Pesticid, sloučenina mědi, kapalná,    |        |           |           |
| 2776 |   hořlavá, jedovatá ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2777 |  Pesticid, sloučenina rtuti, tuhá, jedo-|        |           |           |
| 2777 |   vatá .................................|     66 | 6.1       | 6.1 43 a  |
| 2777 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2778 |  Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |        |           |           |
| 2778 |   hořlavá, jedovatá ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2779 |  Pesticid se substituovaným nitrofeno-  |        |           |           |
| 2779 |   lem, tuhý, jedovatý ..................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2779 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2780 |  Pesticidy se sustituovaným nitrofeno-  |        |           |           |
| 2780 |   lem, kapalné, hořlavé, jedovaté ......|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2781 |  Pesticid na bázi bipyridilu, tuhý, je- |        |           |           |
| 2781 |   dovatý ...............................|     66 | 6.1       | 6.1 78 a  |
| 2781 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 78 b,c|
| 2782 |  Pesticid na bázi bipyridilu, kapalný,  |        |           |           |
| 2782 |   hořlavý, jedovatý ....................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2783 |  Pesticid, organická sloučenina fosforu,|        |           |           |
| 2783 |   tuhá, jedovatá .......................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2783 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2784 |  Pesticid, organická sloučenina fosforu,|        |           |           |
| 2784 |   kapalná, hořlavá, jedovatá ...........|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2785 | 4-Thiapentanal .........................|     60 | 6.1       | 6.1 21 c  |
| 2786 |  Pesticid, organická sloučenina cínu,   |        |           |           |
| 2786 |   tuhá, jedovatá .......................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 2786 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 2787 |  Pesticid, organická sloučenina cínu,   |        |           |           |
| 2787 |   kapalná, hořlavá, jedovatá ...........|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 2788 |  Pesticid, organická sloučenina cínu,   |        |           |           |
| 2788 |   kapalná, j. n. .......................|     66 | 6.1       | 6.1 32 a  |
| 2788 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 32 b,c|
| 2789 |  Kyselina octová, ledová ...............|     83 | 8+3       | 8   32 b 2|
| 2789 |  Kyselina octová, roztok (obsahující    |        |           |           |
| 2789 |   více než 80 % hm. kyseliny) ..........|     83 | 8+3       | 8   32 b 2|
| 2790 |  Kyselina octová, roztok (obsahující    |        |           |           |
| 2790 |   nejméně 50 % hm. a nejvíce 80 % hm.   |        |           |           |
| 2790 |   kyseliny) ............................|     80 | 8         | 8   32 b 1|
| 2790 |  Kyselina octová, roztok (obsahující    |        |           |           |
| 2790 |   více než 25 % hm., ale méně než 50 %  |        |           |           |
| 2790 |   hm. kyseliny) ........................|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2790 |  Kyselina octová, roztoky ..............|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2793 |  Železné kovy jako třísky při vrtání,   |        |           |           |
| 2793 |   frézování, soustružení, odpady .......|     40 | 4.2       | 4.2 12 c  |
| 2794 |  Akumulátory, elektrické, mokré, naplně-|        |           |           |
| 2794 |   né kyselinou .........................|     80 | 8         | 8   81 c  |
| 2795 |  Akumulátory, elektrické, mokré, naplně-|        |           |           |
| 2795 |   né alkáliemi .........................|     80 | 8         | 8   81 c  |
| 2796 |  Kyselina sírová s více než 51 % kyseli-|        |           |           |
| 2796 |   ny ...................................|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2796 |  Kyselina sírová s méně než 51 % kyseli-|        |           |           |
| 2796 |   ny ...................................|     80 | 8         | 8    1 b  |
| 2797 |  Bateriová kapalina, alkalická .........|     80 | 8         | 8   42 b  |
| 2798 |  Fenylfosfordichlorid ..................|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2799 |  Fenylthiofosforyldichlorid ............|     80 | 8         | 8   35 b 1|
| 2800 |  Akumulátory, elektrické, mokré, odolné |        |           |           |
| 2800 |   proti vytečení .......................|     80 | 8         | 8   81 c  |
| 2801 |  Barvivo a polotovar barviva, kapalné,  |        |           |           |
| 2801 |   žíravé, j. n. ........................|     80 | 8         | 8   66 a  |
| 2801 |                                         |     80 | 8         | 8   66 b,c|
| 2802 |  Chlorid měďnatý .......................|     80 | 8         | 8   11 c  |
| 2803 |  Gallium ...............................|     80 | 8         | 8   65 c  |
| 2805 |  Hydrid lithný, pevný, odlitky .........|    423 | 4.3       | 4.3 16 b  |
| 2809 |  Rtuť ..................................|     80 | 8         | 8   66 c  |
| 2810 |  Jedovatá kapalina, organická, j. n. ...|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 2810 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 2811 |  Jedovatá tuhá látka, organická, j. n. .|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 2811 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 2813 |  Tuhá látka, reagující s vodou, j. n. ..|    423 | 4.3       | 4.3 20 b,c|
| 2814 |  Infekční látka působící na lidi .......|    606 | 6.2       | 6.2  3 b  |
| 2815 | N-Aminoethylpiperazin ..................|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 2817 |  Fluorid amonný, kyselý, roztoky .......|     86 | 8+6.1     | 8    7 b,c|
| 2818 |  Polysulfid amonný, roztoky ............|     86 | 8+6.1     | 8   45 b 1|
| 2818 |  Polysulfid amonný, roztoky ............|     86 | 8+6.1     | 8   45 c  |
| 2819 |  Monoamylester kyseliny fosforečné .....|     80 | 8         | 8   38 c  |
| 2820 | n-Kyselina máselná .....................|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2821 |  Fenol, roztoky ........................|     60 | 6.1       | 6.1 14 b,c|
| 2822 | 2-Chlorpyridin .........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 2823 |  Kyselina krotonová ....................|     80 | 8         | 8   31 c  |
| 2826 |  Ethylchlorthioformiát (ethylester ky-  |        |           |           |
| 2826 |   seliny thiochloromravenčí, thiochlor- |        |           |           |
| 2826 |   mravenčan ethylnatý) .................|     80 | 8         | 8   64 b  |
| 2829 |  Kyselina kapronová ....................|     80 | 8         | 8   32 c  |
| 2830 |  Ferosilicium lithia ...................|    423 | 4.3       | 4.3 12 b  |
| 2831 | 1,1,1-Trichlorethan ....................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2834 |  Kyselina orthofosforitá ...............|     80 | 8         | 8   16 c  |
| 2835 |  Hydrid sodno-hlinitý ..................|    423 | 4.3       | 4.3 16 b  |
| 2837 |  Disulfáty, vodný roztok ...............|     80 | 8         | 8    1 b,c|
| 2838 |  Vinylbutyrát ..........................|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 2839 |  Aldol (beta-hydroxybutyraldehyd) ......|     60 | 6.1       | 6.1 14 b  |
| 2840 |  Butyraldoxim ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2841 | di-n-Amylamin ..........................|     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 2842 |  Nitroethan ............................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2844 |  Silicium hořčíku a vápníku ............|    423 | 4.3       | 4.3 12 c  |
| 2845 |  Samozápalná kapalina, organická, j. n. |    333 | 4.2       | 4.2  6 a  |
| 2849 | 3-Chlor-1-propanol .....................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2850 |  Tetrapropylen (Propylentetramer, tetra-|        |           |           |
| 2850 |   mer propylenu) .......................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2851 |  Dihydrát fluoridu boritého ............|     80 | 8         | 8   10 b  |
| 2853 |  Hexafluorokřemičitan hořečnatý ........|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2854 |  Fluorokřemičitan amonný ...............|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2855 |  Hexafluorokřemičitan zinečnatý ........|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2856 |  Hexafluorokřemičitany, j. n. ..........|     60 | 6.1       | 6.1 64 c  |
| 2858 |  Zirkónium, suché ......................|     40 | 4.1       | 4.1 13 c  |
| 2859 |  Metavanadičnan amonný .................|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2861 |  Ortovanadičnan amonný .................|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2862 |  Oxid vanadičný ........................|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2863 |  Orthovanadičnan sodno-amonný ..........|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2864 |  Metavanadičnan draselný ...............|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2865 |  Síran hydroxylaminu ...................|     80 | 8         | 8   16 c  |
| 2869 |  Směsi chloridu titanitého v nepyroforní|        |           |           |
| 2869 |   formě ................................|     80 | 8         | 8   11 b,c|
| 2870 |  Tetrahydroboritan hlinitý .............|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 17 a  |
| 2870 |  Tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 17 a  |
| 2871 |  Antimon, prášek .......................|     60 | 6.1       | 6.1 59 c  |
| 2872 |  Dibromchlorpropany ....................|     60 | 6.1       | 6.1 15 c  |
| 2873 |  Dibutylethanolamin ....................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2874 |  Furfurylalkohol .......................|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2875 |  Hexachlorfen ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 17 c  |
| 2876 |  Resorcin ..............................|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2878 |  Titan houba - částice nebo prášek .....|     40 | 4.1       | 4.1 13 c  |
| 2879 |  Oxichlorid seleničitý .................|   X886 | 8+6.1     | 8   12 a  |
| 2880 |  Chlornan vápenatý, hydratovaný ........|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 2880 |  Chlornan vápenatý, hydratovaná směs ...|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 2881 |  Kovový katalyzátor, suchý .............|     40 | 4.2       | 4.2 12 b,c|
| 2900 |  Infekční látka působící pouze na zví-  |        |           |           |
| 2900 |   řata .................................|    606 | 6.2       | 6.2  3 b  |
| 2901 |  Chlorid bromný ........................|    265 | 6.1+05+8  | 2    2TOC |
| 2902 |  Pesticid, kapalný, jedovatý, j. n. ....|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 2902 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 2903 |  Pesticid, kapalný, jedovatý, hořlavý,  |        |           |           |
| 2903 |   j. n. ................................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2903 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 2904 |  Fenoláty, kapalné .....................|     80 | 8         | 8   62 c  |
| 2904 |  Chlórfenoláty, kapalné ................|     80 | 8         | 8   62 c  |
| 2905 |  Chlorfenoláty, tuhé ...................|     80 | 8         | 8   62 c  |
| 2905 |  Fenoláty, tuhé ........................|     80 | 8         | 8   62 c  |
| 2912 |  Radioaktivní látka s nízkou specifickou|        |           |           |
| 2912 |   aktivitou (LSA), v tomto dodatku j. n.|     70 | 7A, 7B    | 7, list 5,|
| 2912 |                                         |        | nebo 7C   |    6 nebo |
| 2912 |                                         |        |           |    13     |
| 2912 |  plyn ..................................|     72 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        | nebo 7C   |           |
| 2912 |  hořlavý plyn ..........................|    723 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        | nebo 7C+3,|           |
| 2912 |  hořlavá kapalina s bodem vzplanutí     |        |           |           |
| 2912 |   nejvýše 61 oC ........................|     73 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        | nebo 7C+3 |           |
| 2912 |  hořlavá tuhá látka ....................|     74 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        |nebo 7C+4.1|           |
| 2912 |  látka podporující hoření ..............|     75 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        | nebo 7C+05|           |
| 2912 |  jedovatá látka ........................|     76 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        |nebo 7C+6.1|           |
| 2912 |  žíravá látka ..........................|     78 | 7A, 7B    |           |
| 2912 |                                         |        | nebo 7C+8 |           |
| 2920 |  Žíravá kapalina, hořlavá, j. n. .......|    883 | 8+3       | 8   68 a  |
| 2920 |                                         |     83 | 8+3       | 8   68 b  |
| 2921 |  Žíravá tuhá látka, hořlavá, j. n. .....|    884 | 8+4.1     | 8   67 a  |
| 2921 |                                         |     84 | 8+4.1     | 8   67 b  |
| 2922 |  Žíravá kapalina, jedovatá, j. n. ......|    886 | 8+6.1     | 8   76 a  |
| 2922 |                                         |     86 | 8+6.1     | 8   76 b,c|
| 2923 |  Žíravá tuhá látka, jedovatá, j. n. ....|    886 | 8+6.1     | 8   75 a  |
| 2923 |                                         |     86 | 8+6.1     | 8   75 b,c|
| 2924 |  Hořlavé kapaliny, žíravé, j. n. .......|    338 | 3+8       | 3   26 a,b|
| 2924 |                                         |     38 | 3+8       | 3   33 c  |
| 2925 |  Hořlavá tuhá látka, organická, žíravá, |        |           |           |
| 2925 |   j. n. ................................|     48 | 4.1+8     | 4.1  8 b,c|
| 2926 |  Hořlavá tuhá látka, organická, jedova- |        |           |           |
| 2926 |   tá, j. n. ............................|     46 | 4.1+6.1   | 4.1  7 b,c|
| 2927 |  Jedovatá kapalná látka, organická, ží- |        |           |           |
| 2927 |   ravá, j. n. ..........................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 2927 |                                         |     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2928 |  Jedovatá tuhá látka, organická, žíravá,|        |           |           |
| 2928 |   j. n. ................................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 2928 |                                         |     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 2929 |  Jedovatá kapalina, organická, hořlavá, |        |           |           |
| 2929 |   j. n. ................................|    663 | 6.1+3     | 6.1 26 a 1|
| 2929 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 26 b 1|
| 2930 |  Jedovatá tuhá látka, organická, hořla- |        |           |           |
| 2930 |   vá, j. n. ............................|    664 | 6.1+4.1   | 6.1 26 a 2|
|      |                                         |     64 | 6.1+4.1   | 6.1 26 b 2|
| 2931 |  Síran vanadylu ........................|     60 | 6.1       | 6.1 58 b  |
| 2933 |  Methyl-2-chlorpropionát ...............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2934 |  Isopropyl-2-chlorpropionát ............|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2935 |  Ethyl-2-chlorpropionát ................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2936 |  Kyselina thiomléčná ...................|     60 | 6.1       | 6.1 21 b  |
| 2937 | alfa-Methylbenzylalkohol ...............|     60 | 6.1       | 6.1 14 c  |
| 2940 | 9-Fosfabicyklononan(cyklooktadienfosfin)|     40 | 4.2       | 4.2  5 b  |
| 2941 |  Fluoraniliny ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2942 | 2-Trifluormethylanilin .................|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2943 |  Tetrahydrofurfurylamin ................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2945 | N-Methylbutylamin ......................|    338 | 3+8       | 3   22 b  |
| 2946 | 2-Amino-5-diethylaminopentan ...........|     60 | 6.1       | 6.1 12 c  |
| 2947 |  Isopropylchloracetát ..................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 2948 | 3-Trifluormethylanilin .................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 2949 |  Hydrogensulfid sodný ..................|     80 | 8         | 8   45 b 1|
| 2950 |  Hořčíková zrna, potažená ..............|    423 | 4.3       | 4.3 11 c  |
| 2965 |  Dimethyletherát fluoridu boritého      |        |           |           |
| 2965 |   (fluorid boritý -dimethylether) ......|    382 | 4.3+3+8   | 4.3  2 a  |
| 2966 |  Merkaptoethanol (thioglykol) ..........|     60 | 6.1       | 6.1 21 b  |
| 2967 |  Kyselina amidosulfonová ...............|     80 | 8         | 8   16 c  |
| 2968 |  Maneb stabilizovaný ...................|    423 | 4.3       | 4.3 20 c  |
| 2968 |  Maneb přípravky, stabilizované ........|    423 | 4.3       | 4.3 20 c  |
| 2969 |  Ricinová moučka .......................|     90 | 9         | 9   35 c  |
| 2969 |  Ricinové odpadky ......................|     90 | 9         | 9   35 c  |
| 2969 |  Ricinová semena .......................|     90 | 9         | 9   35 c  |
| 2969 |  Ricinové vločky .......................|     90 | 9         | 9   35 c  |
| 2980 |  Dusičnan uranylu-hexahydrát - roztok ..|     78 | 7A, 7B    | 7 list 5,6|
| 2980 |                                         |        | nebo 7C+8 |   nebo 13 |
| 2982 |  Radioaktivní látka, v tomto dodatku,   |        |           |           |
| 2982 |   j. n. ................................|     70 | 7A, 7B    | 7 list 9, |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C   |   10, 11  |
| 2982 |                                         |        |           |   nebo 13 |
| 2982 |  plyn ..................................|     72 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C   |           |
| 2982 |  hořlavý plyn ..........................|    723 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C+3 |           |
| 2982 |  hořlavá kapalina s bodem vzplanutí     |        |           |           |
| 2982 |   nejvýše 61 oC ........................|     73 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C+3 |           |
| 2982 |  hořlavá tuhá látka ....................|     74 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        |nebo 7C+4.1|           |
| 2982 |  látka podporující hoření ..............|     75 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C+05|           |
| 2982 |  jedovatá látka ........................|     76 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        |nebo 7C+6.1|           |
| 2982 |  žíravá látka ..........................|     78 | 7A, 7B    |           |
| 2982 |                                         |        | nebo 7C+8 |           |
| 2983 |  Ethylenoxid a propylenoxid směsi ......|    336 | 3+6.1     | 3   17 a  |
| 2984 |  Peroxid vodíku, vodné roztoky .........|     50 | 5.1       | 5.1  1 c  |
| 2985 |  Chlorsilany, hořlavé, žíravé, j. n. ...|    338 | 3+8       | 3   21 b  |
| 2986 |  Chlorsírany, žíravé, hořlavé, j. n. ...|    X83 | 8+3       | 8   37 b  |
| 2987 |  Chlorsilany, žíravé, j. n. ............|     80 | 8         | 8   36 b  |
| 2988 |  Chlorsilany, j. n. ....................|   X338 | 4.3+3+8   | 4.3  1 a  |
| 2989 |  Fosforitan olova, zásaditý ............|     40 | 4.1       | 4.1 11 b,c|
| 2991 |  Pesticid, karbonát, kapalný, jedovatý, |        |           |           |
| 2991 |   hořlavý ..............................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2991 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 2992 |  Pesticid, karbonát, kapalný, jedovatý .|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 2992 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 2993 |  Pesticid na bázi arsenu, kapalný, je-  |        |           |           |
| 2993 |   dovatý, hořlavý ......................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2993 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 2994 |  Pesticid na bázi arsenu, kapalný, je-  |        |           |           |
| 2994 |   dovatý ...............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 2994 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 2995 |  Pesticid, chlorovaný uhlovodík, kapal- |        |           |           |
| 2995 |   ný, jedovatý, hořlavý ................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2995 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 2996 |  Pesticid, chlorovaný uhlovodík, kapal- |        |           |           |
| 2996 |   ný, jedovatý .........................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 2996 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 2997 |  Pesticid, derivát triazinu, kapalný,   |        |           |           |
| 2997 |   jedovatý, hořlavý ....................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2997 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 2998 |  Pesticid, derivát triazinu, kapalný,   |        |           |           |
| 2998 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 2998 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 2999 |  Pesticid, derivát kyseliny chlorfeno-  |        |           |           |
| 2999 |   xyoctové, kapalný, jedovatý, hořlavý .|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 2999 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3000 |  Pesticid, derivát kyseliny chlorfeno-  |        |           |           |
| 3000 |   xyoctové, kapalný, jedovatý ..........|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3000 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3001 |  Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|        |           |           |
| 3001 |   kapalný, jedovatý, hořlavý ...........|    663 | 6.1+3     | 6.1 73 a  |
| 3001 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 73 b,c|
| 3002 |  Pesticid, derivát kyseliny fenylmočové,|        |           |           |
| 3002 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3002 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3003 |  Pesticid, derivát kyseliny benzoové,ka-|        |           |           |
| 3003 |   palný, jedovatý, hořlavý .............|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3003 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3004 |  Pesticid, derivát kyseliny benzoové,   |        |           |           |
| 3004 |   kapalný, jedovatý ....................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3004 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3005 |  Pesticid, thiokarbonát, kapalný, jedo- |        |           |           |
| 3005 |   vatý, hořlavý ........................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3005 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3006 |  Pesticid, thiokarbonát, kapalný, jedo- |        |           |           |
| 3006 |   vatý .................................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3006 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3007 |  Pesticid, derivát ftalimidu, kapalný,  |        |           |           |
| 3007 |   jedovatý, hořlavý ....................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3007 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3008 |  Pesticid, derivát ftalimidu, kapalný,  |        |           |           |
| 3008 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3008 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3009 |  Pesticid, sloučenina mědi, kapalný, je-|        |           |           |
| 3009 |   dovatý, hořlavý ......................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3009 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3010 |  Pesticid, sloučenina mědi, kapalný, je-|        |           |           |
| 3010 |   dovatý ...............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3010 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3011 |  Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |        |           |           |
| 3011 |   jedovatá, hořlavá ....................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3011 |  Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |        |           |           |
| 3011 |   jedovatá, hořlavá ....................|     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3012 |  Pesticid, sloučenina rtuti, kapalná,   |        |           |           |
| 3012 |   jedovatá .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3012 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3013 |  Pesticid se substituovaným nitrofe-    |        |           |           |
| 3013 |   nolem, kapalný, jedovatý, hořlavý ....|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3013 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b  |
| 3014 |  Pesticid se substituovaným nitrofeno-  |        |           |           |
| 3014 |   lem, kapalný, jedovatý ...............|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3014 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3015 |  Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, |        |           |           |
| 3015 |   jedovatý, hořlavý ....................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3015 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3016 |  Pesticid na bázi bipyridilia, kapalný. |        |           |           |
| 3016 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3016 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3017 |  Pesticid, organická sloučenina fosforu,|        |           |           |
| 3017 |   kapalný, jedovatý, hořlavý ...........|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3017 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3018 |  Pesticid, organická sloučenina fosforu,|        |           |           |
| 3018 |   kapalný, jedovatý ....................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3018 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3019 |  Pesticid, organická sloučenina cínu,   |        |           |           |
| 3019 |   kapalná, jedovatá, hořlavá ...........|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3019 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3020 |  Pesticid, organická sloučenina cínu,   |        |           |           |
| 3020 |   kapalná, jedovatá ....................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3020 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3021 |  Pesticidy, kapalné, hořlavé, jedovaté, |        |           |           |
| 3021 |   j. n. ................................|    336 | 3+6.1     | 3   41 a,b|
| 3022 | 1,2-Butylenoxid, stabilizovaný .........|    339 | 3         | 3    3 b  |
| 3023 | terc.-Oktylmerkaptan ...................|    663 | 6.1+3     | 6.1 20 a  |
| 3024 |  Pesticidy, deriváty kumarinu, kapalné, |        |           |           |
| 3024 |   hořlavé, jedovaté ....................|    336 | 3+6.1     | 4   41 a,b|
| 3025 |  Pesticid, derivát kumarinu, kapalný,   |        |           |           |
| 3025 |   jedovatý, hořlavý ....................|    663 | 6.1+3     | 6.1 72 a  |
| 3025 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 72 b,c|
| 3026 |  Pesticid, derivát kumarinu, kapalný,   |        |           |           |
| 3026 |   jedovatý .............................|     66 | 6.1       | 6.1 71 a  |
| 3026 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 71 b,c|
| 3027 |  Pesticid, derivát kumarinu, tuhý, jedo-|        |           |           |
| 3027 |   vatý .................................|     66 | 6.1       | 6.1 73 a  |
| 3027 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 73 b,c|
| 3028 |  Akumulátory, elektrické, suché, obsa-  |        |           |           |
| 3028 |   hující tuhý hydroxid draselný ........|     80 | 8         | 8   81 c  |
| 3049 |  Alkylhalogenidy kovů, j. n. nebo aryl- |        |           |           |
| 3049 |   halogenidy kovů, j. n. ...............|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 32 a  |
| 3050 |  Alkylhydridy kovů, j. n. nebo arylhyd- |        |           |           |
| 3050 |   ridy kovů, j. n. .....................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 32 a  |
| 3051 |  Alkylaluminium ........................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 3052 |  Alkylaluminium halogenidy .............|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 32 a  |
| 3053 |  Alkylmagnesium ........................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 31 a  |
| 3054 |  Cyklohexylmerkaptan ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3055 | 2-(2-Aminoethoxy)-ethanol ..............|     80 | 8         | 8   53 c  |
| 3056 | n-Heptaldehyd ..........................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3057 |  Trifluoracetylchlorid .................|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 3065 |  Alkoholické nápoje ....................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3065 |                                         |     33 | 3         | 3    3 b  |
| 3066 |  Barvy, ředidla a rozpouštědla .........|     80 | 8         | 8   66 b,c|
| 3070 |  Dichlordifluormethan a ethylenoxid,    |        |           |           |
| 3070 |   směsi ................................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3071 |  Směsi merkaptanů, kapalné, jedovaté,   |        |           |           |
| 3071 |   hořlavé, j. n. .......................|     63 | 6.1+3     | 6.1 20 b  |
| 3071 |  Merkaptany, kapalné, jedovaté, hořlavé,|        |           |           |
| 3071 |   j. n. ................................|     63 | 6.1+3     | 6.1 20 b  |
| 3073 |  Vinylpyridiny .........................|    639 | 6.1+3+8   | 6.1 11 b 1|
| 3076 |  Alkylaluminium hydridy ................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 32 a  |
| 3077 |  Látka nebezpečná pro životní prostředí,|        |           |           |
| 3077 |   tuhá, j. n. ..........................|     90 | 9         | 9   12 c  |
| 3078 |  Cer ...................................|    423 | 4.3       | 4.3 13 b  |
| 3079 |  Methakrylonitril, stabilizovaný .......|    336 | 3+6.1     | 3   11 a  |
| 3080 |  Isokyanáty, jedovaté, hořlavé, j. n. ..|     63 | 6.1+3     | 6.1 18 b  |
| 3080 |  Isokyanát, roztok, jedovatý, hořlavý,  |        |           |           |
| 3080 |   j. n. ................................|     63 | 6.1+3     | 6.1 18 b  |
| 3082 |  Látka nebezpečná pro životní prostředí,|        |           |           |
| 3082 |   kapalná, j. n. .......................|     90 | 9         | 9   11 c  |
| 3083 |  Perchlorfluorid .......................|    263 | 6.1+05    | 2    2TO  |
| 3084 |  Žíravá tuhá látka podporující hoření,  |        |           |           |
| 3084 |   j. n. ................................|    885 | 8+05      | 8   73 a  |
| 3084 |                                         |     85 | 8+05      | 8   73 b  |
| 3085 |  Tuhá látka podporující hoření, žíravá, |        |           |           |
| 3085 |   j. n. ................................|     58 | 5.1+8     | 5.1 31 b,c|
| 3086 |  Jedovatá tuhá látka podporující hoření,|        |           |           |
| 3086 |   j. n. ................................|    665 | 6.1+05    | 6.1 68 a  |
| 3086 |                                         |     65 | 6.1+05    | 6.1 68 b  |
| 3087 |  Tuhá látka podporující hoření, jedova- |        |           |           |
| 3087 |   tá, j. n. ............................|     56 | 5.1+6.1   | 5.1 29 b,c|
| 3088 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, organic-|        |           |           |
| 3088 |   ká, j. n. ............................|     40 | 4.2       | 4.2  5 b,c|
| 3089 |  Kovové prášky, hořlavé, j. n. .........|     40 | 4.1       | 4.1 13 b,c|
| 3092 | 1-Methoxy-2-propanol ...................|     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3093 |  Žíravá kapalina podporující hoření,j.n.|    885 | 8+05      | 8   74 a  |
| 3093 |                                         |     85 | 8+05      | 8   74 b  |
| 3094 |  Žíravá kapalina reagující s vodou, j.n.|    823 | 8+4.3     | 8   72 a,b|
| 3095 |  Žíravá tuhá látka, schopná samozahří-  |        |           |           |
| 3095 |   vání, j. n. ..........................|    884 | 8+4.2     | 8   69 a  |
| 3095 |  Žíravá tuhá látka, schopná samozahří-  |        |           |           |
| 3095 |   vání, j. n. ..........................|     84 | 8+4.2     | 8   69 b  |
| 3096 |  Žíravá tuhá látka reagující s vodou,   |        |           |           |
| 3096 |   j. n. ................................|    842 | 8+4.3     | 8   71 b  |
| 3109 |  Organický peroxid, typ F, kapalný .....|    539 | 5.2+(8)   | 5.2  9 b  |
| 3110 |  Organický peroxid, typ F, tuhý ........|    539 | 5.2       | 5.2 10 b  |
| 3119 |  Organický peroxid, typ F, kapalný,     |        |           |           |
| 3119 |   řízená teplota .......................|    539 | 5.2       | 5.2 19 b  |
| 3120 |  Organický peroxid, typ F, tuhý, řízená |        |           |           |
| 3120 |   teplota ..............................|    539 | 5.2       | 5.2 20 b  |
| 3122 |  Jedovatá kapalina podporující hoření,  |        |           |           |
| 3122 |   j. n. ................................|    665 | 6.1+05    | 6.1 68 a  |
| 3122 |                                         |     65 | 6.1+05    | 6.1 68 b  |
| 3123 |  Jedovatá kapalina reagující s vodou,   |        |           |           |
| 3123 |   j. n. ................................|    623 | 6.1+4.3   | 6.1 44 a,b|
| 3124 |  Jedovatá tuhá látka schopná samozahří- |        |           |           |
| 3124 |   vání, j. n. ..........................|    664 | 6.1+4.2   | 6.1 66 a  |
| 3124 |                                         |     64 | 6.1+4.2   | 6.1 66 b  |
| 3125 |  Jedovatá tuhá látka reagující s vodou, |        |           |           |
| 3125 |   j. n. ................................|    642 | 6.1+4.3   | 6.1 44 b,c|
| 3126 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, orga-   |        |           |           |
| 3126 |   nická, žíravá, j. n. .................|     48 | 4.2+8     | 4.2  9 b,c|
| 3128 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, organic-|        |           |           |
| 3128 |   ká, jedovatá, j. n. ..................|     46 | 4.2+6.1   | 4.2  7 b,c|
| 3129 |  Kapalina reagující s vodou, žíravá,j.n.|   X382 | 4.3+8     | 4.3 25 a  |
| 3129 |                                         |    382 | 4.3+8     | 4.3 25 b,c|
| 3130 |  Kapalina reagující s vodou, jedovatá,  |        |           |           |
| 3130 |   j. n. ................................|   X362 | 4.3+6.1   | 4.3 23 a  |
| 3130 |                                         |    362 | 4.3+6.1   | 4.3 23 b,c|
| 3131 |  Tuhá látka reagující s vodou, žíravá,  |        |           |           |
| 3131 |   j. n. ................................|    482 | 4.3+8     | 4.3 24 b,c|
| 3134 |  Tuhá látka reagující s vodou, jedovatá,|        |           |           |
| 3134 |   j. n. ................................|    462 | 4.3+6.1   | 4.3 22 b,c|
| 3136 |  Trifluormethan, zchlazený, kapalný ....|     22 | 2         | 2    3A   |
| 3138 |  Ethylen ve směsi s acetylenem a propy- |        |           |           |
| 3138 |   lenem, hluboce zchlazený, kapalný ....|    223 | 3         | 2    3F   |
| 3140 |  Alkaloidy nebo soli alkaloidů, kapal-  |        |           |           |
| 3140 |   né, j. n. ............................|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 3140 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 3141 |  Sloučenina antimonu, anorganická, ka-  |        |           |           |
| 3141 |   palná, j. n. .........................|     60 | 6.1       | 6.1 59 c  |
| 3142 |  Desinfekční prostředek, kapalný, jedo- |        |           |           |
| 3142 |   vatý, j. n. ......................... |     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 3142 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 3143 |  Barvivo, tuhé, jedovaté, j. n. ........|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 3143 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 3143 |  Polotovar varviv, tuhý, jedovatý, j. n.|     66 | 6.1       | 6.1 25 a  |
| 3143 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 25 b,c|
| 3144 |  Sloučenina nikotinu nebo nikotinový    |        |           |           |
| 3144 |   přípravek, kapalný, j. n. ............|     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 3144 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 3145 |  Alkylfenoly, kapalné, j. n. ...........|     88 | 8         | 8   40 a  |
| 3145 |  Alkylfenoly, kapalné, j. n. ...........|     80 | 8         | 8   40 b,c|
| 3146 |  Organická sloučenina cínu, tuhá, j. n. |     66 | 6.1       | 6.1 32 a  |
| 3146 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 32 b,c|
| 3147 |  Barvivo a polotovar barviva, tuhé, ží- |        |           |           |
| 3147 |   ravé, j. n. ..........................|     80 | 8         | 8   65 b,c|
| 3148 |  Kapalina reagující s vodou, j. n. .....|   X323 | 4.3       | 4.3 21 a  |
| 3148 |                                         |    323 | 4.3       | 4.3 21 b,c|
| 3149 |  Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroxy-|        |           |           |
| 3149 |   octové, stabilisovaná ................|     58 | 5.1+8     | 5.1  1 b  |
| 3151 |  Polyhalogenované terfenyly, kapalné ...|     90 | 9         | 9    2 b  |
| 3151 |  Polyhalogenované bifenyly, kapalné ....|     90 | 9         | 9    2 b |
| 3152 |  Polyhalogenované terfenyly, tuhé ......|     90 | 9         | 9    2 b  |
| 3152 |  Polyhalogenované bifenyly, tuhé .......|     90 | 9         | 9    2 b  |
| 3153 |  Perfluormethylvinylether ..............|     23 | 3         | 2    2F   |
| 3154 |  Perfluorethylvinylether ...............|     23 | 3         | 2    2F   |
| 3155 |  Pentachlorfenol .......................|     60 | 6.1       | 6.1 17 b  |
| 3157 |  Zkapalněný plyn, podporující hoření,   |        |           |           |
| 3157 |   j. n. ................................|     25 | 2+05      | 2    2O   |
| 3158 |  Plyn, zchlazený, kapalný, j. n. .......|     22 | 2         | 2    3A   |
| 3159 | 1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134a) .......|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3160 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,j.n.|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 3161 |  Zkapalněný plyn, hořlavý, j. n. .......|     23 | 3         | 2    2F   |
| 3162 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, j. n. ......|     26 | 6.        | 2    2T   |
| 3163 |  Zkapalněný plyn, j. n. ................|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3170 |  Hliníkové seškrabky při tavbě nebo     |        |           |           |
| 3170 |   přetavení ............................|    423 | 4.3       | 4.3 13 b,c|
| 3172 |  Jedy získané z živých organizmů, j. n. |     66 | 6.1       | 6.1 90 a  |
| 3172 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 90 b,c|
| 3174 |  Sulfid titaničitý .....................|     40 | 4.2       | 4.2 13 c  |
| 3175 |  Tuhé látky obsahující hořlavou kapali- |        |           |           |
| 3175 |   nu, j. n. ............................|     40 | 4.1       | 4.1  4 c  |
| 3176 |  Hořlavá tuhá látka, organická, rozta-  |        |           |           |
| 3176 |   vená, j. n. ..........................|     44 | 4.1       | 4.1  5    |
| 3178 |  Hořlavá tuhá látka, anorganická, j. n. |     40 | 4.1       | 4.1 11 b,c|
| 3179 |  Hořlavá tuhá látka, anorganická, jedo- |        |           |           |
| 3179 |   vatá, j. n. ..........................|     46 | 4.1+6.1   | 4.1 16 b,c|
| 3180 |  Hořlavá tuhá látka, anorganická, žíra- |        |           |           |
| 3180 |   vá, j. n. ............................|     48 | 4.1+8     | 4.1 17 b,c|
| 3181 |  Kovové soli organických sloučenin,     |        |           |           |
| 3181 |   hořlavé, j. n. .......................|     40 | 4.1       | 4.1 12 b,c|
| 3182 |  Hydridy kovů, hořlavé, j. n. ..........|     40 | 4.1       | 4.1 14 b,c|
| 3183 |  Kapalina schopná samoohřevu, organic-  |        |           |           |
| 3183 |   ká, j. n. ............................|     30 | 4.2       | 4.2  6 b,c|
| 3184 |  Kapalina schopná samoohřevu, organická,|        |           |           |
| 3184 |   jedovatá, j. n. ......................|     36 | 4.2+6.1   | 4.2  8 b,c|
| 3185 |  Kapalina schopná samoohřevu, organická,|        |           |           |
| 3185 |   žíravá, j. n. ........................|     38 | 4.2+8     | 4.2 10 b,c|
| 3186 |  Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|        |           |           |
| 3186 |   ká, j. n. ............................|     30 | 4.2       | 4.2 17 b,c|
| 3187 |  Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|        |           |           |
| 3187 |   ká, jedovatá, j. n. ..................|     36 | 4.2+6.1   | 4.2 19 b,c|
| 3188 |  Kapalina schopná samoohřevu, anorganic-|        |           |           |
| 3188 |   ká, žíravá, j. n. ....................|     38 | 4.2+8     | 4.2 21 b,c|
| 3189 |  Kovové prášky schopné samoohřevu, j. n.|     40 | 4.2       | 4.2 12 b,c|
| 3190 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |        |           |           |
| 3190 |   nická, j. n. .........................|     40 | 4.2       | 4.2 16 b,c|
| 3191 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |        |           |           |
| 3191 |   nická, jedovatá, j. n. ...............|     46 | 4.3+6.1   | 4.2 18 b,c|
| 3192 |  Tuhá látka schopná samoohřevu, anorga- |        |           |           |
| 3192 |   nická, žíravá, j. n. .................|     48 | 4.2+8     | 4.2 20 b,c|
| 3194 |  Samozápalná kapalina, anorganická, j.n.|    333 | 4.2       | 4.2 17 a  |
| 3203 |  Kovoorganické sloučeniny samozápalné,  |        |           |           |
| 3203 |   j. n. ................................|   X333 | 4.2+4.3   | 4.2 33 a  |
| 3205 |  Alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.|     40 | 4.2       | 4.2 14 b,c|
| 3206 |  Alkoholáty alkalických kovů, j. n. ....|     48 | 4.2+8     | 4.2 15 b,c|
| 3207 |  Kovoorganické (organokovové) sloučeni- |        |           |           |
| 3207 |   ny, roztoky nebo disperze, reagující  |        |           |           |
| 3207 |   s vodou, hořlavé, j. n. ..............|   X323 | 4.3+3     | 4.3  3 a  |
| 3207 |                                         |    323 | 4.3+3     | 4.3  3 b,c|
| 3208 |  Kovové látky, reagující s vodou, j. n. |    423 | 4.3       | 4.3 13 b,c|
| 3209 |  Kovové látky, reagující s vodou, schop-|        |           |           |
| 3209 |   né samoohřevu, j. n. .................|    423 | 4.3+4.2   | 4.3 14 b,c|
| 3210 |  Chlorečnany anorganické, vodné roztoky,|        |           |           |
| 3210 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 11 b,c|
| 3211 |  Chloristany anorganické, vodné roztoky,|        |           |           |
| 3211 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 13 b,c|
| 3212 |  Chlornany anorganické, j. n. ..........|     50 | 5.1       | 5.1 15 b  |
| 3213 |  Bromičnany anorganické, vodné roztoky, |        |           |           |
| 3213 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 16 b,c|
| 3214 |  Manganistany anorganické, vodné rozto- |        |           |           |
| 3214 |   ky, j. n. ............................|     50 | 5.1       | 5.1 17 b  |
| 3215 |  Persírany anorganické, j. n. ..........|     50 | 5.1       | 5.1 18 c  |
| 3216 |  Persírany anorganické, vodné roztoky,  |        |           |           |
| 3216 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 18 c  |
| 3218 |  Dusičnany anorganické, vodné roztoky,  |        |           |           |
| 3218 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 22 b,c|
| 3219 |  Dusitany anorganické, vodné roztoky,   |        |           |           |
| 3219 |   j. n. ................................|     50 | 5.1       | 5.1 23 b,c|
| 3220 |  Pentafluorethan (R 125) ...............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3243 |  Tuhé látky obsahující jedovatou kapa-  |        |           |           |
| 3243 |   linu, j. n. ..........................|     60 | 6.1       | 6.1 65 b  |
| 3244 |  Tuhé látky obsahující žíravou kapali-  |        |           |           |
| 3244 |   nu, j. n. ............................|     80 | 8         | 8   65 b  |
| 3246 |  Methansulfonylchlorid .................|    668 | 6.1+8     | 6.1 27 a  |
| 3247 |  Perboritan sodný, bezvodý .............|     50 | 5.1       | 5.1 27 b  |
| 3248 |  Léčivo, kapalné, hořlavé, jedovaté,j.n.|    336 | 3+6.1     | 3   19 b  |
| 3248 |                                         |     36 | 3+6.1     | 3   32 c  |
| 3249 |  Léčivo, tuhé, jedovaté, j. n. .........|        |           | 6.1 90 b,c|
| 3250 |  Kyselina chloroctová (kyselina mono-   |        |           |           |
| 3250 |   chloroctová), v roztaveném stavu .....|     68 | 6.1+8     | 6.1 24 b 2|
| 3252 |  Difluormethan .........................|     23 | 3         | 2    2F   |
| 3253 |  Orthokřemičitan sodný .................|     80 | 8         | 8   41 c  |
| 3256 |  Zahřátá kapalná látka, hořlavá, j. n. .|     30 | 3         | 3   61 c  |
| 3257 |  Zahřátá kapalná látka, j. n. ..........|     99 | 9         | 9   20 c  |
| 3258 |  Zahřátá tuhá látka, j. n. .............|     99 | 9         | 9   21 c  |
| 3259 |  Aminy a polyaminy, tuhé, žíravé, j. n. |     88 | 8         | 8   52 a  |
| 3259 |                                         |     80 | 8         | 8   52 b,c|
| 3260 |  Žíravá tuhá látka, kyselá, anorganická,|        |           |           |
| 3260 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   16 a  |
| 3260 |                                         |     80 | 8         | 8   16 b,c|
| 3261 |  Žíravá tuhá látka, kyselá, organická,  |        |           |           |
| 3261 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   39 a  |
| 3261 |                                         |     80 | 8         | 8   39 b,c|
| 3262 |  Žíravá tuhá látka, zásaditá, anorganic-|        |           |           |
| 3262 |   ká, j. n. ............................|     88 | 8         | 8   46 a  |
| 3262 |                                         |     80 | 8         | 8   46 b,c|
| 3263 |  Žíravá tuhá látka, zásaditá, organická,|        |           |           |
| 3263 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   55 a  |
| 3263 |                                         |     80 | 8         | 8   55 b,c|
| 3264 |  Žíravá kapalina, kyselá, anorganická,  |        |           |           |
| 3264 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   17 a  |
| 3264 |                                         |     80 | 8         | 8   17 b,c|
| 3265 |  Žíravá kapalina, kyselá, organická,j.n.|     88 | 8         | 8   40 a  |
| 3265 |                                         |     80 | 8         | 8   40 b,c|
| 3266 |  Žíravá kapalina, zásaditá, anorganická,|        |           |           |
| 3266 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   47 a  |
| 3266 |                                         |     80 | 8         | 8   47 b,c|
| 3267 |  Žíravá kapalina, zásaditá, organická,  |        |           |           |
| 3267 |   j. n. ................................|     88 | 8         | 8   56 a  |
| 3267 |                                         |     80 | 8         | 8   56 b,c|
| 3271 |  Etery, j. n. ..........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 3271 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3272 |  Estery, j. n. .........................|     33 | 3         | 3    3 b  |
| 3272 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3273 |  Nitrily, hořlavé, jedovaté, j. n. .....|    336 | 3+6.1     | 3   11 a,b|
| 3274 |  Alkoholáty, roztoky, j. n. ............|    338 | 3+8       | 3   24 b  |
| 3275 |  Nitrily, jedovaté, hořlavé, j. n. .....|    663 | 6.1+3     | 6.1 11 a  |
| 3275 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 11 b 2|
| 3276 |  Nitrily, jedovaté, j. n. ..............|     66 | 6.1       | 6.1 12 a  |
| 3276 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 12 b,c|
| 3277 |  Chlorformáty, jedovaté, žíravé, j. n. .|     68 | 6.1+8     | 6.1 27 b  |
| 3278 |  Organické sloučeniny fosforu, jedovaté,|        |           |           |
| 3278 |   j. n. ................................|     66 | 6.1       | 6.1 23 a  |
| 3278 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 23 b,c|
| 3279 |  Organické sloučeniny fosforu, jedovaté,|        |           |           |
| 3279 |   hořlavé, j. n. .......................|    663 | 6.1+3     | 6.1 22 a  |
| 3279 |                                         |     63 | 6.1+3     | 6.1 22 b  |
| 3280 |  Organická sloučenina arsenu, j. n. ....|     66 | 6.1       | 6.1 34 a  |
| 3280 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 34 b,c|
| 3281 |  Karbonyly kovů, j. n. .................|     66 | 6.1       | 6.1 36 a  |
| 3281 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 36 b,c|
| 3282 |  Organokovová sloučenina, jedovatá, j.n.|     66 | 6.1       | 6.1 35 a  |
| 3282 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 35 b,c|
| 3283 |  Sloučenina selenu, j. n. ..............|     66 | 6.1       | 6.1 55 a  |
| 3283 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 55 b,c|
| 3284 |  Sloučenina telluria, j. n. ............|     60 | 6.1       | 6.1 57 b,c|
| 3285 |  Sloučenina vandu, j. n. ...............|     60 | 6.1       | 6.1 58 b,c|
| 3286 |  Hořlavé kapaliny, jedovaté, žíravé,j.n.|    368 | 3+6.1+8   | 3   27 a,b|
| 3287 |  Jedovatá kapalina, anorganická, j. n. .|     66 | 6.1       | 6.1 65 a  |
| 3287 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 65 b,c|
| 3288 |  Jedovatá tuhá látka, anorganická, j.n. |     66 | 6.1       | 6.1 65 a  |
| 3288 |                                         |     60 | 6.1       | 6.1 65 b,c|
| 3289 |  Jedovatá kapalina, anorganická, žíravá,|        |           |           |
| 3289 |   j. n. ................................|    668 | 6.1+8     | 6.1 67 a  |
| 3289 |                                         |     68 | 6.1+8     | 6.1 67 b  |
| 3290 |  Jedovatá tuhá látka, anorganická, ží-  |        |           |           |
| 3290 |   ravá, j. n. ..........................|    668 | 6.1+8     | 6.1 67 a  |
| 3290 |                                         |     68 | 6.1+8     | 6.1 67 b  |
| 3291 |  Klinický odpad, neurčený, j. n. .......|    606 | 6.2       | 6.2  4 b  |
| 3293 |  Hydrazin, vodný roztok ................|     60 | 6.1       | 6.1 65 c  |
| 3294 |  Kyanovodík ............................|    663 | 6.1+3     | 6.1  2    |
| 3295 |  Uhlovodíky, kapalné, j. n. ............|     33 | 3         | 3    1 a  |
| 3295 |                                         |        |           |      2 a,b|
| 3295 |                                         |        |           |      3 b  |
| 3295 |                                         |     30 | 3         | 3   31 c  |
| 3296 |  Heptafluorpropan (R 227) ..............|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3297 |  Ethyleoxid a chlortetrafluorethan, směs|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3298 |  Ethyleoxid a pentafluorethan, směs ....|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3299 |  Ethyleoxid a tetrafluorethan, směs ....|     20 | 2         | 2    2A   |
| 3300 |  Ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s ví-|        |           |           |
| 3300 |   ce než 87 % ethylenoxidu .............|    263 | 6.1+3     | 2    2TF  |
| 3301 |  Žíravá kapalina, schopná samozahřívání,|        |           |           |
| 3301 |   j. n. ................................|    884 | 8+4.2     | 8   70 a  |
| 3301 |                                         |     84 | 8+4.2     | 8   70 b  |
| 3302 | 2-Dimethylaminoethylakrylát ............|     60 | 6.1       | 6.1 12 b  |
| 3303 |  Stlačený plyn, jedovatý, podporující   |        |           |           |
| 3303 |   hoření, j. n. ........................|    265 | 6.1+05    | 2    1TO  |
| 3304 |  Stlačený plyn, jedovatý, žíravý, j. n. |    268 | 6.1+8     | 2    1TC  |
| 3305 |  Stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, žíra-|        |           |           |
| 3305 |   vý, j. n. ............................|    263 | 6.1+3+8   | 2    1TFC |
| 3306 |  Stlačený plyn, jedovatý, podporující   |        |           |           |
| 3306 |   hoření, žíravý, j. n. ................|    265 | 6.1+05+8  | 2    1TOC |
| 3307 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, podporující |        |           |           |
| 3307 |   hoření, j. n. ........................|    265 | 6.1+05    | 2    2TO  |
| 3308 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý, j.n.|    268 | 6.1+8     | 2    2TC  |
| 3309 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, hořlavý,    |        |           |           |
| 3309 |   žíravý, j. n. ........................|    263 | 6.1+3+8   | 2    2TFC |
| 3310 |  Zkapalněný plyn, jedovatý, žíravý,     |        |           |           |
| 3310 |   podporující hoření, j. n. ............|    265 | 6.1+05+8  | 2    2TOC |
| 3311 |  Plyn, zchlazený, kapalný, podporující  |        |           |           |
| 3311 |   hoření, j. n. ........................|    225 | 2+05      | 2    3O   |
| 3312 |  Plyn, zchlazený, kapalný, hořlavý, j.n.|    223 | 3         | 2    3F   |
| 3313 |  Organická barviva, schopná samoohřevu  |     40 | 4.2       | 4.2  5 b,c|
| 3314 |  Slévačské slitiny plastů ..............|     90 | 9         | 9    4 c  |
| 3318 |  Čpavek, vodný roztok, hustoty menší než|        |           |           |
| 3318 |   0,880 kg/l při 15 oC s více než 50 %  |        |           |           |
| 3318 |   čpavku ...............................|    268 | 6.1+8     | 2    4TC  |
| 3320 |  Borhydrid sodný a hydroxid sodný,      |        |           |           |
| 3320 |   roztok s nejvýše 12 % borhydridu sod- |        |           |           |
| 3320 |   ného a nejvýše 40 % hydroxidu sodného |        |           |           |
| 3320 |   hmotnostně ...........................|     80 | 8         | 8   42 b,c|
+------+-----------------------------------------+--------+-----------+-----------+

250 001
        Identifikační čísla musí být uvedena na tabulce takto:

        Barva tabulky oranžová.

        Rámeček,  vodorovný dělicí  pruh a  číslice v  černé barvě
        a tloušťce čáry 15 mm

250 002-
259 999

                           Dodatek B.6

     Osvědčení o školení řidičů předepsané v bodě 10 315(1)

                        (viz bod 10 381)

260 000     Osvědčení  o  školení  řidičů  vozidel  přepravujících
        nebezpečné věci, vydané podle ustanovení bodu 10 315, musí
        mít formu  dále uvedeného vzoru. Doporučuje  se, aby tento
        doklad  měl formát  mezinárodního řidičského  průkazu, tj.
        A7 (105  mm x 74 mm),  nebo aby to byl  dvojlist, který je
        možno na tento formát složit.

        (Vzor osvědčení je uveden na následující stránce)

                         Vzor osvědčení
               1                   |               2
ADR - Osvědčení o školení řidičů    Příjmení .....................
vozidel přepravujících nebezpečné  |Jméno ........................
věci                                Datum narození ...............
v cisternách 1/  jinak než         |Státní příslušnost ...........
                 v cisternách 1/
Osvědčení č. ....................  |
Poznávací značka
vydávajícího státu ..............  |Podpis držitele ..............
Platné pro třídu(y) 1/2/
v cisternách jinak než v cisternách|
1                  1                Vydáno kým ...................
2                  2               |Datum ........................
3                  3                Podpis 4/ ....................
4.1, 4.2, 4.3      4.1, 4.2, 4.3   |
5.1, 5.2           5.1, 5.2         Prodlouženo do ...............
6.1, 6.2           6.1, 6.2        |Kým ..........................
7                  7                Datum ........................
8                  8               |Podpis 4/ ....................
9                  9
Do (datum)3/ ...................   |
---------------------------------    ---------------------------
1/ Nehodící se čísla škrtněte      |4/ a/nebo razítko orgánu vy-
2/ O rozšíření platnosti na jiné         dávajícího osvědčení
   třídy viz stranu 3              |
3/ O prodloužení platnosti viz
   stranu 2                        |
- - - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - -
               3                   |               4
Platnost rozšířena na třídu nebo    Pouze pro účely vnitrostátních
třídy 5/                           |předpisů
--------------------------------
         v cisternách              |
1
2                                  |
3              Datum ...........
4.1, 4.2, 4.3  Podpis a/nebo ra-   |
5.1, 5.2       zítko
6.1, 6.2       .................   |
7
8                                  |
9
--------------------------------   |
     jinak než v cisternách
1                                  |
2
3              Datum ...........   |
4.1, 4.2, 4.3  Podpis a/nebo ra-
5.1, 5.2       zítko               |
6.1, 6.2       .................
7                                  |
8
9                                  |
-----------------------
5/ Nehodící se škrtněte            |

                           Dodatek B.7

                    Značka pro zahřáté látky

270 000      Značka pro  zahřáté látky předepsaná v  bodech 91 500
        (3), 211 960 a 212 960 má tvar rovnostranného trojúhelníku
        postaveného  na základnu  o  délce  strany nejméně  250 mm
        s piktogramem teploměru  uprostřed, orámování trojúhelníku
        a piktogram v červené barvě v dále uvedeném vyobrazení.