Příloha č. 13 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Směrné  hodnoty  pro     provádění  zásahů                      
ke snížení přírodního    ozáření                      
(k  § 63 odst. 3 a 4    vyhlášky)        

Tabulka č. 1 
Směrné hodnoty pro    provedení  zásahu ke snížení přírodního    ozáření z výskytu radonu a produktů    jeho přeměny ve vnitřním ovzduší    

---------------------	+---------------------------------------------------    
Ekvivalentní objemová|Přiměřený typ    zásahu ke snížení ozáření       
aktivita radonu   	|     
v průměru za dobu   	|        
pobytu osob      	|    
---------------------	+---------------------------------------------------    
nad 200 Bq/m3 až     	|jednoduchá    opatření, např. zvýšení přirozeného       
do 300 Bq/m3      	|větrání, případně    zavedení nucené ventilace    
---------------------	+---------------------------------------------------    
nad 300 Bq/m3 až     	|složitější    opatření, např.středně nákladné    stavební       
do 600 Bq/m3      	|úpravy, nucená    ventilace s rekuperací   
---------------------	+---------------------------------------------------    
nad 600 Bq/m3 až     	|zásadní stavební    úpravy objektu       
do 2000 Bq/m3     	|   
---------------------	+---------------------------------------------------    
nad 2000 Bq/m3       	|vyloučení pobytu    osob    
---------------------	+---------------------------------------------------        

Tabulka č. 2 
Směrné hodnoty pro    provedení  zásahu ke snížení přírodního    ozáření ze zevního ozáření zářením gama    ze stavby    

----------------------------------		+----------------------------------------    
Dávkový příkon ve vzduchu            	|Přiměřený typ zásahu ke snížení  ozáření    
---------------------------------		+----------------------------------------    
nad 1 mikroGy/h až do 2 mikroGy/h    	|úprava způsobu užívání prostoru    
----------------------------------		+----------------------------------------    
nad 2 mikroGy/h až do 10    mikroGy/h	|stavební úpravy nebo omezení pobytu osob    
----------------------------------		+----------------------------------------   
nad 10 mikroGy/h                     		|vyloučení pobytu osob    
----------------------------------		+----------------------------------------        

Tabulka č. 3 
Směrné hodnoty pro    provedení  zásahu ke snížení přírodního    ozáření ze zvýšené objemové aktivity    radonu ve vodě používané ve stavbě   

 ----------------------	+----------------------------------------------------      
Objemová aktivitu   	|Přiměřený  typ    zásahu ke snížení ozáření        
radonu ve vodě    	|    
----------------------	+----------------------------------------------------     
200 Bq/l až 1000 Bq/l	|zvýšení    ventilace místností s velkou spotřebou    vody    
----------------------	+----------------------------------------------------         
nad 1000 Bq/l    	|snížení obsahu    radonu ve vodě, omezení nebo                          
			|vyloučení    používání vody    
----------------------	+----------------------------------------------------        

Tabulka č. 4 
Směrné hodnoty pro    provedení  zásahu ke snížení přírodního    ozáření v důsledku  vyšší  koncentrace     přírodních  radionuklidů  ve  vodě z    individuálního zásobování    

--------------------------------------------------------------	+----------------------------------------               
Směrné hodnoty           
 -----------------		+------------------		+    
celková objemová 	| celková objemová 	|    Přiměřený typ zásahu ke snížení ozáření     
aktivita alfa   		|  aktivita beta   
|    -----------------	+------------------		+----------------------------------------       
nad 2 Bq/l    		|    nad 5 Bq/l    		|    omezení nebo vyloučení používání vody,                     
|                  					|    snížení obsahu přírodních radionuklidů                     
|                  					|    ve vodě    
-----------------		+------------------		----------------------------------------