Příloha č. 1 k vyhlášce 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOSTANICE

1.	V rádiových sítích požární ochrany se smí používat pouze radiostanice schválené pro používání v České republice.^1)

2.	Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:
a)	druh provozu, modulace	F3E,
b)	počet kanálů	8,
c)	kanálová rozteč	12,5 kHz,
d)	přeladitelnost v jednom segmentu	150 - 174 MHz,
e)	kmitočtový rozsah	150 - 174 MHz,
f)	simplexní a semiduplexní provoz,
g)	VF výkon - programově nastavitelný	10 W,
h)	NF výkon zesilovače	4 W,
i)	připojení přídavného reproduktoru,
j)	citlivost 12 dB SINAD	> 0.3 µV,
k)	formáty selektivní volby	1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
l)	užití CTCSS,
m)	užití funkce SCAN.

3.	Přenosná radiostanice pro mužstvo, která je určena pro rádiové spojení při zásahu a ostatních činnostech jednotek požární ochrany, splňuje tyto podmínky:
a)	druh provozu, modulace	F3E,
b)	počet kanálů	3,
c)	kanálová rozteč	12,5 kHz,
d)	přeladitelnost v jednom segmentu	150 - 174 MHz,
e)	kmitočtový rozsah	150 - 174 MHz,
f)	simplexní a semiduplexní provoz,
g)	VF výkon	1 - 5 W,^2)
h)	citlivost 12 dB SINAD	> 0,3 µV,
i)	užití CTCSS,
j)	krytí	IP 54,
k)	rozsah pracovních teplot	-25 až +55 °C,
l)	přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.

4.	Přenosná radiostanice pro velitele, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:
a)	druh provozu, modulace	F3E,
b)	počet kanálů	10,
c)	kanálová rozteč	12,5 kHz,
d)	přeladitelnost v jednom segmentu	150 - 174 MHz,
e)	kmitočtový rozsah	150 - 174 MHz,
f)	simplexní a semiduplexní provoz,
g)	VF výkon	1 - 5 W,^2)
h)	citlivost 12 dB SINAD	> 0.3 µV,
i)	formáty selektivní volby	1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
j)	volitelné formáty selektivní volby	jedna sekvence,
k)	užití CTCSS,
 l)	užití funkce SCAN,
m)	krytí	IP 54,
n)	rozsah pracovních teplot	-25 až +55 °C,
o)	přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče podle ČSN EN 659.

5.	Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:
a)	druh provozu, modulace	F3E,
b)	počet kanálů	10,
c)	kanálová rozteč	12,5 kHz,
d)	přeladitelnost v jednom segmentu	150 - 174 MHz,
e)	kmitočtový rozsah	150 - 174 MHz,
f)	simplexní a semiduplexní provoz,
g)	VF výkon	10 W,
h)	NF výkon zesilovače	4 W,
i)	připojení přídavného reproduktoru,
j)	citlivost 12 dB SINAD	> 0.3 µV,
k)	formáty selektivní volby	1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
l)	volitelný formát selektivní volby	šestý tón 0 - 9,
m)	užití CTCSS,
n)	užití funkce SCAN.

__________
^1)	Vyhláška č. 26/1996 Sb., o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení.
^2)	U radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven max. 1 W.