Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Soubor metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší

1. Referenční metody pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší

Jméno modelu | Oblasti použití | Velikost výpočetní oblasti | Určen pro znečišťující látky
ATEM | Městské oblasti nad úrovní střech budov; Bodové, plošné a mobilní zdroje znečišťování ovzduší | do 100 km od zdroje znečišťování ovzduší | SO_2, NO_x, CO, prašný aerosol^*) a další méně reaktivní látky (benzen…)
SYMOS‘97 | Venkovské oblasti; Bodové, plošné a mobilní zdroje znečišťování ovzduší | do 100 km od zdroje znečišťování ovzduší | SO_2, NO_x, CO, prašný aerosol^*) , NH_3 a další méně reaktivní látky (benzen…)
AEOLIUS | Městské oblasti v uličních kaňonech; Mobilní zdroje znečišťování ovzduší | jednotlivé ulice | Znečištění z dopravy
Poznámka:
^*)	modely pracují pouze s primární prašností (nejsou zahrnuty sekundární částice ani sekundární prašnost) 

Modely nejsou vhodné pro výpočet polutantů s krátkou dobou  setrvání v atmosféře ani pro rychle reagující látky (ozon apod.), ani pro výpočet imisního pozadí ze vzdálenějších zdrojů znečišťování ovzduší. 

V modelech  musí být zahrnuty požadavky plynoucí z tohoto nařízení.

2. Závazná metoda výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší

Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona je závaznou metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek SYMOS´97. Metoda SYMOS´97 je závazná také v případě výpočtu výšky komína podle § 3 odst. 7 zákona.