Příloha č. 2  k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

PODMÍNKY PROVOZU, PRAHOVÉ SPOTŘEBY ROZPOUŠTĚDEL A EMISNÍ LIMITY VYBRANÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

       A. Pro účely  této přílohy se rozumí

a)  adhesivním materiálem - jakýkoli přípravek včetně organických rozpouštědel a včetně  složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který je použit ke spojování oddělených částí vyráběných výrobků nebo k vyplňování dutin a nerovností jejich povrchu, 
b)  tiskařskou barvou  - jakýkoli přípravek obsahující organická rozpouštědla, včetně složek nezbytných pro jeho správnou aplikaci, který se používá v procesu reprodukce textu či obrazu,
c)   lakováním - aplikace a další úpravy nátěrových hmot na různé materiály různým způsobem, zejména elektroforetickými a chemickými postupy, stříkáním, máčením, navalováním, poléváním, ale i dalšími způsoby; lakování se provádí v lakovnách, ve výjimečných případech lze lakování provádět mimo lakovny, zejména nadměrně velké výrobky, mostní konstrukce, stožáry, ocelové konstrukce, vozovky, fasády budov a vnitřní plochy. 

B. Všeobecné podmínky

Všechny emisní limity uvedené v této příloze jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky ve vlhkém odpadním plynu jsou vyjádřeny při normálních stavových podmínkách. Celkový obsah organických rozpouštědel a obsah celkového organického uhlíku jsou u komerčních přípravků uvedeny na štítku  a v průvodní dokumentaci. Značení těchto produktů je uvedeno 
v příloze č. 5 k této vyhlášce. Všechny níže uvedené vybrané zdroje znečišťování ovzduší - činnosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštědel ve vybraných zařízeních jsou kategorizovány dle závažnosti procesů a projektované roční spotřeby organických rozpouštědel na zvláště velké, velké, střední a malé zdroje. 

Činnosti a procesy spojené s užíváním organických rozpouštědel při činnostech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce ve vybraných zařízeních 

Pro činnosti přílohy č. 1 platí tabulky s emisními limity a dalšími podmínkami provozu, které jsou uvedeny na konci  textu  k příslušné činnosti. 

1.	Polygrafická činnost 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze  č. 1 k této vyhlášce. 

1.1     Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než     0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.  

 1.2 Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 
v rozsahu od 0,6 tun do 5 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

1.3 Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký  zdroj znečišťování ovzduší. 

1.4 Tiskárna splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. 
 
Prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | emisní limit TZL ^C) | zvláštní ustanovení
| t/rok | mg/m^3 | % | mg/m^3 |
ofset | 0,6 až 5 | 50 | 30 | 10 | poznámka 1
| 5 až 15 | 50 | 30 | 10 | poznámka 1
| 15 až 25 | 20 | 30 | 10 | poznámka 1
| >25 | 20 | 30 | 10 | poznámka 1
publikační hlubotisk | 0,6 až 5 5 až 15 15 až 25 >25 | 50 | 10 | 10 | poznámka 2
publikační hlubotisk | 0,6 až 5 5 až 15 5 až 25 >25 | 50 | 15 | 10 | poznámka 3
knihtisk | > 0,6 | 50 | 15 | 10 | poznámka 2
| > 0,6 | 50 | 20 | 10 | poznámka 3
jiné tiskařské postupy - rotační sítotisk na textil a na lepenku | 0,6 až 5 5 až 15 15 až 30 >30 | 50 50 50 50 | 25 25 25 20 | 10 10  10 10 |
jiné tiskařské postupy - rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jednotky | 0,6 až 5 5 až 15 15 až 25 >25 | 50 50 50 50 | 25 25 25 20 | 10 10 10 10 |
ostatní činnosti | > 0,6 | 50 | 20 | nestanoven |

Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.
1. Zbytky rozpouštědel ve výrobcích nejsou považovány za součást fugitivních emisí. 2. Platí pro nová zařízení. 3. Platí pro stávající zařízení.

2. Odmašťování, čištění  a snímání  povlaků

Pro účely této přílohy se rozumí:
a) odmašťováním - technologický proces, v němž dochází k odmaštění, případně čištění výrobních polotovarů a produktů pro následné technologické operace. Odmaštění je aplikováno jako mezioperační krok, případně jako odmaštění pro následné technologické procesy, zejména  povrchové úpravy.

b) čištěním - technologický proces, v němž dochází k čištění produktu pro další technologie, případně ke snímání povlaků, zejména odlakovávání; jedná se hlavně o čištění před demontáží, repasemi apod., od nečistot vzniklých provozováním dílů, případně jejich užíváním. Nezahrnuje procesy čištění pracovních prostorů ani čištění zařízení, pokud není uvedeno jinak, 
c) odmašťovnou - technická zařízení a technologie pro odmašťování kovů a  nekovových materiálů odmašťovacími prostředky s obsahem organických rozpouštědel. Zařízení je tvořeno uzavřeným prostorem s odsáváním odpadního plynu, případně je odmaštění prováděno v prostoru pro nástřik nátěrových hmot - stříkacích lakovacích kabinách. Pro takto konstruované odmašťovny je nutno dodržovat předepsané emisní limity,

 d) odmašťováním mimo prostory odmašťoven nebo lakoven - odmašťovací procesy, které se uskutečňují mimo prostory odmašťoven nebo lakoven, jsou provozovány tak, aby emise těkavých organických látek byly minimalizovány. Odmašťování smí být provozováno ve vymezených prostorách s využitím odmašťovacích stolů nebo podobných zařízení. Použitá rozpouštědla jsou shromažďována, uchovávána a předávána k regeneraci či řízené likvidaci, případně jinak využita v jiném technologickém procesu. Odmašťování rozměrných dílů na volném prostranství lze provádět pouze na základě povolení  obecního úřadu, který stanoví podmínky aplikace. Odmašťování a čištění dále zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č. 1  k této vyhlášce. Hodnoty prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity těchto činností jsou určeny typem použitých rozpouštědel.

2.1 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků organickými rozpouštědly obsahujícími látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle § 3 písm. a)  a halogenovanými organickými rozpouštědly podle § 3 písm. b)

2.1.1 Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků organickými rozpouštědly s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) a  halogenovanými organickými rozpouštědly podle § 3 písm. b) nesmí být prováděno mimo uzavřený prostor  s odsáváním odpadního plynu. Tato zařízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpouštědel za dodržení podmínek uvedených v následující tabulce.   

2.1.2 Odmašťovna s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel podle § 3 písm. a)  nebo podle § 3 písm. b) této vyhlášky do 1 tuny je střední zdroj. Pokud je celková roční spotřeba uvedených rozpouštědel menší než 100 kg, není emisní limit  touto vyhláškou stanoven; krajský úřad  může v odůvodněných případech emisní limit stanovit (§ 17 odst. 2 písm. f) zákona).

2.1.3	Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a)  nebo  b)  této vyhlášky nad 1 tunu je velký zdroj. 

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit VOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B)
| t/rok | mg/m^3 | %
odmašťování a čištění povrchů  organickými rozpouštědly podle § 3 písm. a) nebo  b) | 0,1 až 1 | 20 (2)^C) | 15
| 1 až 5 | 20 (2)^C) | 15
| > 5 | 20 (2)^C) | 10
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky  Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Číslo v závorce uvádí emisní limit pro těkavé organické látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci podle § 3 písm. a).

2.2  Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů a výrobků ostatními organickými rozpouštědly podle  § 3 písm. c)

2.2.1  Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny  je malý zdroj.

2.2.2 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny  do 2 tun je střední  zdroj.

2.2.3 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  nad 2 tuny je velký  zdroj.

2.2.4 Odmašťovna splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. 

2.2.5 Odmašťování mimo prostory odmašťoven nebo lakoven s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do  0,6 tuny je malý zdroj. 

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B)
| t/rok | mg/m^3 | %
odmašťování a čištění povrchů organickými rozpouštědly | 0,6 až 2 | 75 | 20
| 2 až 10 | 75 | 20
| > 10 | 50 | 15
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu  při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.

3. Chemické čištění oděvů 
		
Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze  č. 1 k této vyhlášce. 

3.1 Všechna zařízení pro chemické čištění oděvů jsou velké zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity těchto činností jsou uvedeny v následující tabulce. Tato zařízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpouštědel. Emisní limity uvedené v § 8 odst. 2 se pro tato zařízení nepoužívají. Zařízení splňující definici § 2 písm. c) jsou zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | měrná výrobní emise celkových emisí ^B)
| t/rok | mg/m^3 | g/kg
chemické čištění oděvů | > 0 | nestanoven | 20
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu  při normálních stavových podmínkách. Emisní limity uvedené v § 8 odst. 2 se pro tato zařízení nepoužívají. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného produktu.
4. Aplikace nátěrových hmot 

Pro účely této přílohy se rozumí: 

a) lakovnou -  soubor stacionárních zařízení a technologií určených pro lakování, 

b) lakovacím, vytěkacím, sušicím a vypalovacím prostorem - část lakovny, kde se provádí nanášení, vytěkání a sušení případně tepelné zpracování nátěrových hmot. Tento prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

c) lakovacím prostorem - technicky vymezený prostor, v němž se provádí  nanášení nátěrových hmot. Tento prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

d) vytěkacím prostorem, kabinou, boxem, tunelem - prostor kde dochází k vytěkání rozpouštědel z nátěrové hmoty před konečnou fází sušení naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

e) sušicím a vypalovacím prostorem -  prostor, kde dochází k sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravě naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením, pro odvádění odpadních plynů,

f) kombinovaným prostorem, kabinou, boxem, tunelem - prostor, kde se postupně provádí  nanášení nátěrových hmot, vytěkání  a  sušení naneseného povlaku. Prostor je vybaven příslušným vzduchotechnickým zařízením s filtrací, případně i přívodním vzduchotechnickým zařízením pro odvádění odpadních plynů,

g) celkovou spotřebou organických rozpouštědel - celková množství organických  rozpouštědel obsažených ve spotřebovaných nátěrových hmotách, organických rozpouštědel použitých k ředění nátěrových hmot a organických rozpouštědel použitých při čištění zařízení lakoven. 

4.1 Obecné požadavky na provoz zařízení pro aplikaci nátěrových hmot

K omezení emisí těkavých organických látek  jsou použity nejlepší  dostupné  techniky 
a technické prostředky ve smyslu § 2  odst. 1 písm. o) zákona.

Pro účely  stanovení emisních limitů lakoven se za zařízení považuje technologický celek pro aplikaci jednoho technologického systému nátěrových hmot. V případě, že se na pracovišti současně provádí odmašťování výrobků, na které se následně aplikují nátěrové hmoty, platí emisní limity pro odmašťování. 

4.2  Průmyslová aplikace nátěrových hmot, neplatí pro výrobu a opravy automobilů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v   příloze č. 1 k této vyhlášce.

4.2.1 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.2  Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 
v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.3  Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.4  Lakování s hromadnou či kontinuální výrobou a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.5 Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

4.2.6 Lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu lze provádět pouze na základě povolení orgánu obce. Pro tyto případy jsou na základě rozboru dané situace stanoveny podmínky provozu a emisní limity formou limitní hodnoty podílu množství fugitivních emisí a vstupního množství spotřebovaných nátěrových hmot.  Takto stanovené podmínky provozu a emisní limity se vztahují pro jednorázové činnosti provedené na celém natíraném dílu. Toto ustanovení platí pro případy této činnosti, kdy celková  spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,1 tuny. Pro případy této činnosti, kdy je celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost menší než 0,1 tuny, uvedené podmínky neplatí. Na plochách mimo prostor lakovny jsou nátěrové hmoty nanášeny štětcem nebo válečkováním. Při použití jiných metod, jako je například metoda stříkáním, je třeba omezit únik  tuhých znečišťujících látek.  
4.2.6.1 Lakování na vnitřních nebo venkovních plochách, zejména na konstrukcích, budovách, stožárech, lze provádět pouze na základě povolení příslušného orgánu obce. Pro tyto případy jsou na základě rozboru dané situace stanoveny podmínky provozu a emisní limity  formou limitní hodnoty podílu množství fugitivních emisí a vstupního množství spotřebovaných nátěrových hmot.  Takto stanovené podmínky provozu a emisní limity se vztahují na jednorázové činnosti provedené na celém natíraném dílu. Toto ustanovení platí pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,6 tuny. Pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je menší než 0,6 tuny, uvedené podmínky neplatí. Nátěrové hmoty jsou nanášeny válečkováním či štětcem. Při použití metody stříkáním je třeba omezit emise tuhých látek hermetizací či obdobnými prostředky k jejich omezení.
4.2.7 Lakovny s občasným provozem s maximální roční dobou provozu 500 hodin
a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 0,6 tuny jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší.  
4.2.8	Nanášení práškových plastů

 4.2.8.1   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou  práškových plastů menší než 1 tuna je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.8.2   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů v rozsahu od 1 tuny výše je střední  zdroj znečišťování ovzduší. 

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | limitní měrná výrobní emise TOC ^A) | emisní limit TOC  ^B) | emisní limit fugitivních emisí ^C) | emisní limit TZL ^D) | zvláštní ustanovení
| t/rok | g/m^2 | mg/m^3 | % | mg/m^3 |
nanášení nátěrových hmot | 0,6 - 5 | 90 | 50 | 20 | 3 | poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení nátěrových hmot | > 5 | 60 | 50 | 20 | 3 | poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení nátěrových hmot  - hromadné či kontinuální | > 5 | 45 | 50 | 20 | 3 | poznámky 1, 2, 3, 5
nanášení práškových plastů | nestanovena | nestanoven | 50 | nestanoven | 3 | poznámka 4

Poznámka: Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem.  Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.   Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.
1. Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC nebo pokud technicky nelze stanovit  velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m^3 ve společných výduších pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalování.  2. Pro nanášení nátěrových hmot na textil při využití zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel platí pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení emisní limit TOC  150 mg/m^3. 3. Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může  krajský úřad podle § 17 odst. 2 písm.f) zákona na základě odborného posudku změnit hodnotu emisního limitu. 4. Platí pro zdroj s roční projektovanou spotřebou  práškových plastů větší než 1 tuna; platí pro odpadní plyn odvětraný z prostoru nanášení, vytěkání, sušení a vypalování.

4.2.9      Nátěry dřevěných povrchů

 4.2.9.1   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.9.2   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny  do 5 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.9.3   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 
4.2.9.4   Zařízení   splňující definici § 2 písm. c) jsou zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | limitní měrná výrobní emise TOC ^A) | emisní limit TOC  ^B) | emisní limit fugitivních emisí ^C) | emisní limit TZL ^D) | zvláštní ustanovení
| t/rok | g/m^2 | mg/m^3 | % | mg/m^3 |
nanášení nátěrových hmot na dřevo | 0,6 až 5 | nestanoven | 100 | 25 | 3 |
| 5 až 15 | nestanoven | 50/75 | 20 | 3 | poznámky 1, 2
| 15 až 25 >25 | nestanoven | 50/75 | 20 | 3 | poznámka 2
Poznámka: Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem.  Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.  Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.
Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může krajský úřad podle § 17 odst. 2 písm.f) zákona na základě odborného posudku změnit hodnotu emisního limitu. První z uvedených hodnot platí pro proces sušení a vypalování, druhá z hodnot platí pro proces nanášení nátěrových hmot.

4.2.10   Nátěry kůže 

4.2.10.1   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.10.2   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

4.2.10.3    Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

4.2.10.4    Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2   písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | limitní měrná výrobní emise ^A) | emisní limit TZL ^C) | zvláštní ustanovení
| t/rok | g/m^2 | mg/m^3 |
nátěry kůže | 0,6 až 5 | 85 | 3 |
| 5 až 10 | 75 | 3 |
| 10 až 25 | 75 | 3 |
| >25 | 75 | 3 |
| >  0,6 | 150 | 3 | poznámka B
Poznámka: Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové plochy produktu.
Tyto hodnoty platí pro nátěry bytových doplňků a malých kožených předmětů jako jsou tašky, peněženky, opasky a jiné.   C.  Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro   normální stavové podmínky.

4.3   Průmyslová aplikace nátěrových hmot - výroba nových automobilů

4.3.1 Velikost povrchu opatřeného nátěrem je v případech výrobků uvedených v této části definována jako 
a)	plocha povrchu vypočtená jako součet celkové velikosti povrchu opatřené elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty a velikostí povrchů všech částí připojených k výrobku 
v dalších fázích výroby, které jsou natírány stejným nátěrovým systémem
b)	nebo jako celková velikost povrchu výrobku opatřeného nátěrovými hmotami v daném zařízení.

Velikost povrchu opatřené elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty se vypočítává ze vztahu:

2  x  hmotnost karosérie
průměrná tloušťka plechu x  hustota materiálu plechu

Poznámka:  tento postup lze rovněž použít pro jiné výrobky z plechů. K výpočtu celkové velikosti povrchu výrobku opatřovaného v daném zařízení vrstvou nátěrové hmoty lze rovněž využít softwarové systémy  nebo jiné ekvivalentní metody. Jednotkou pro výpočet velikosti povrchu je m^2 .

4.3.2  Limitní měrné výrobní emise celkových emisí těkavých organických látek uvedené v tabulce se vztahují na všechny fáze procesu provozovaného ve stejném zařízení elektroforetickým nanášením nebo jakýmkoli jiným typem procesu aplikace nátěrových hmot, včetně konečné konzervace voskem a leštění vrchního nátěru, včetně použití  rozpouštědel k čištění provozního zařízení, a to během doby produkce i mimo tuto dobu. Limitní měrné výrobní emise celkových emisí se vyjadřují v gramech emitovaných těkavých organických látek na 1 m^2 povrchu automobilu.

4.3.3   Údaje uvedené v následující tabulce platí  pro lakovny s projektovanou  spotřebou rozpouštědel větší než 15 t/rok. Tato zařízení jsou velký zdroj znečišťování ovzduší.

4.3.4	Pro lakovny automobilů s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun platí požadavky stanovené pro činnost uvedenou v bodu 5 této přílohy -  Průmyslová aplikace nátěrových hmot  - opravy automobilů a přestříkávání vozidel.

4.3.5	Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | roční produkce | limitní měrná výrobní emise VOC ^A) | emisní limit TZL B) | zvláštní ustanovení
| ks | g/m^2 | mg/m^3 |
nátěry nových osobních automobilů | > 5000 | 45 | 3 | poznámka3
| ≤ 5000 karosérií nebo > 3500 podvozků | 90 | 3 | poznámka 3
nátěry nových kabin nákladních automobilů a dodávek | ≤ 5000 | 65 | 3 | poznámky 1, 3
| | 60 | 3 | poznámky 2, 3
| > 5000 | 55 | 3 | poznámky 1, 3
| | 60 | 3 | poznámky 2, 3
nátěry nových nákladních automobilů | ≤ 2500 | 90 | 3 | poznámky 1, 3
| | 120 | 3 | poznámky 2, 3
| > 2500 | 70 | 3 | poznámky 1, 3
| | 90 | 3 | poznámky 2, 3
nátěry nových autobusů, trolejbusů a kolejových vozidel | ≤ 2000 | 90 | 3 | poznámky 1, 3
| | 120 | 3 | poznámky 2, 3
| > 2000 | 70 | 3 | poznámky 1, 3
| | 90 | 3 | poznámky 2, 3
Poznámka:
A.  Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové plochy produktu. 
B.  Hmotnostní   koncentrace   tuhých  znečišťujících   látek   ve  vlhkém  odpadním   plynu  
      vyjádřená  pro normální stavové podmínky.
1.   Platí pro nová zařízení.
2.   Platí pro stávající zařízení.
1.	Nelze-li této hodnoty dosáhnout, potom nesmí hmotnostní koncentrace těkavých       organických látek včetně rozpouštědel ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená jako celkový  uhlík (TOC) překročit 50 mg/m^3.

5.  Průmyslová aplikace nátěrových hmot  - opravy automobilů a přestříkávání vozidel

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze č.1 k této vyhlášce. Zařízení s projektovanou spotřebou rozpouštědla větší než 0,5 tuny a menší než 2 tuny jsou střední zdroje znečišťování, zařízení  s  projektovanou spotřebou od 2 tun včetně jsou  velké zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity těchto činností jsou uvedeny v následující tabulce. Ostatní zařízení jsou malými zdroji. 

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla t/rok | emisní limit TOC ^A) | Emisní limit fugitivních emisí ^B) | emisní limit TZL ^C)
| | mg/m^3 | % | mg/m^3
opravy a přestříkávání automobilů | > 0,5 | 50 | 25 | 3
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.  Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro standardní stavové podmínky.

6.  Navalování, nátěry pásů, svitků a drátů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze č. 1 k této vyhlášce.
6.1  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj  znečišťování ovzduší. 

6.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od  0,6 tuny do 5 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

6.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

6.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2  písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity pro nátěry pásů a svitků jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | emisní limit TZL ^C) | zvláštní ustanovení
| t/rok | mg/m^3 | % | mg/m^3 |
nátěry pásů a svitků | > 0,6 | 50 | 5 | 3 | poznámka 1
| > 0,6 | 50 | 10 | 3 | poznámka 2
| > 0,6 | 150 | 5 | 3 | poznámky 1, 3
| > 0,6 | 150 | 10 | 3 | poznámky 2, 3
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách.  Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.
Platí pro nová zařízení. Platí pro stávající zařízení. Platí pro zdroje emisí, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity pro nátěry drátů jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | měrná výrobní emise celkových emisí ^A) | emisní limit TZL ^B) | zvláštní ustanovení
| t/rok | g/kg | mg/m^3 |
nátěry drátů | 0,6 až 5 | 10 | 3 | poznámka 1
| 0,6 až 5 | 5 | 3 | poznámka 2
| > 5 | 10 | 3 | poznámka 1
| > 5 | 5 | 3 | poznámka 2
Poznámka: Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové hmotnosti produktu. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.
Platí pro nátěry drátu o průměru menším než 0,1 mm. Platí v ostatních případech.

7.  Adhesivní nátěry 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze  č.1 k této vyhlášce.   

7.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

7.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun  je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

7.3 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 
5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

7.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2  písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | zvláštní ustanovení
| t/rok | mg/m^3 | % |
adhesivní nátěry | 0,6 až 5 | 50 | 25 |
| 0,6 až 5 | 150 | 25 | poznámka 1
| 5 až 15 | 50 | 20 |
| 5 až 15 | 150 | 20 | poznámka 1
| > 15 | 50 | 20 |
| > 15 | 150 | 20 | poznámka 1
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel.
Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

8.  Impregnace dřeva 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze č.1 k této vyhlášce.   

8.1  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

8.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 

8.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

8.4  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující 
definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | měrná výrobní emise celkových emisí ^C) | zvláštní ustanovení
| t/rok | mg/m^3 | % | kg/m^3 |
impregnace dřeva | 0,6 až 5 | 100 | 45 | 11 | poznámka 1
| 5 až 25 | 100 | 45 | 11 | poznámka 1
| > 25 | 100 | 45 | 11 | poznámka 1
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkového objemu produktu.
Uvedený emisní limit TOC neplatí pro zařízení, která využívají k impregnaci dřeva kreozotu.

9.  Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené   v  příloze č. 1 k této vyhlášce. 

9.1  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

9.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 
Emisní limit není touto vyhláškou stanoven. 

9.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

9.4. Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici v  § 2  písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | měrná výrobní emise celkových emisí ^A)
| t/rok | g/m^2
laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů | > 5 | 30
Poznámka: Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové velikosti povrchu výrobku.

10. Výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené  v  příloze č. 1 k této vyhlášce.   

10.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun je malý zdroj znečišťování ovzduší. 

10.2   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 100 tun je střední  zdroj znečišťování ovzduší.

10.3   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 100 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

10.4 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | emisní limit celkových emisí ^C) | zvláštní ustanovení
| t/rok | mg/m^3 | % | % |
výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev | 5 až 100 | 150 | 5 | 5 | poznámka 1
| 100 až 1000 | 150 | 5 | 5 |
| > 1000 | 150 | 5 | 5 |
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při  normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a  hmotnosti vstupních rozpouštědel.
Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást nátěrových hmot.

11. Výroba obuvi a dalších oděvních doplňků

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v příloze č.1 k této vyhlášce. 

11.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

11.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 

Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.
 
11.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

11.4  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující 
definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | měrná výrobní emise celkových emisí ^A)
| t/rok | g/pár
výroba obuvi a dalších oděvních doplňků | > 5 | 25
Poznámka: Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a počtu expedovaných párů.

12.  Výroba farmaceutických produktů 

Zahrnuje činnosti a operace uvedené  v  příloze č.1 k této vyhlášce. 

12.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

12.2   Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 50 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 
Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.
 
12.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 50 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

12.4  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující 
definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | emisní limit TOC ^A) | emisní limit fugitivních emisí ^B) | emisní limit celkových emisí ^C) | zvláštní ustanovení
výroba farmaceutických produktů | t/rok | mg/m^3 | % | % |
| > 50 | 20 | 5 | 5 | poznámka  1
| > 50 | 20 | 15 | 15 | poznámka 2
| > 50 | 150 | 5 | 5 | poznámky 1, 3
| > 50 | 150 | 15 | 15 | poznámky 2, 3
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást výrobku. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a  hmotnosti vstupních rozpouštědel
Emisní limity pro nová zařízení. Emisní limity pro stávající zařízení. Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

13.  Zpracování kaučuku, výroba pryže

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze č. 1 k této vyhlášce.  

13.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než  5 tun je malý zdroj znečišťování ovzduší.

13.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 tun až 15 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 
Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.
 
13.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 

13.4  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující 
definici § 2 písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla t/rok | emisní limit TOC ^A) mg/m^3 | emisní limit fugitivních emisí ^B) % | emisní limit celkových emisí ^C) % | zvláštní ustanovení
konverze - přepracování pryže | > 15 | 20 | 25 | 25 |
| > 15 | 150 | 25 | 25 | poznámka 1
Poznámka: Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém  odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. Emisní limity pro fugitivní emise nezahrnují množství rozpouštědla prodaného nebo expedovaného jako součást výrobku. C.  Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a hmotnosti vstupních rozpouštědel.
Platí pro zdroje, které využívají zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel.

14.  Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

Zahrnuje činnosti a operace uvedené v  příloze č.1 k této vyhlášce. 
K omezení emisí těkavých organických látek jsou splněny následující požadavky na konstrukci, vybavení a provoz technologického procesu:

a)	vzduch znečištěný parami extrakčních činidel z procesu extrakce je před vypuštěním do atmosféry veden do regenerační jednotky. Pokud nelze regenerací odpadních plynů dosáhnout splnění emisního limitu, je nutné použít jako druhý stupeň termického rozkladu nebo katalytického spalování,
b)	v zásobnících na suroviny, meziprodukty a výsledné produkty je udržován stálý podtlak proti okolnímu ovzduší, a
c)	pro zajištění cirkulace extrakčních činidel jsou používána tlaková čerpadla, armatury a potrubí, u nichž nedochází ke vzniku fugitivních emisí. 

14.1 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než  0,6 tuny je malý zdroj znečišťování ovzduší.

14.2  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 tuny až 10 tun je střední zdroj znečišťování ovzduší. 
Emisní limit není touto vyhláškou stanoven.
 
14.3  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 10 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. 
Emisní limit je stanoven v následující tabulce. 

14.4  Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  splňující definici § 2  písm. c) je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity jsou stanoveny takto:

činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | limitní měrná výrobní emise celkových emisí ^A)
získávání rostlinných olejů, živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů z materiálů | t/rok | kg/t
živočišný tuk | > 10 | 1,5
ricin | > 10 | 3
řepková semena | > 10 | 1
slunečnicová semena | > 10 | 1
sojové boby - normální drť | > 10 | 0,8
sojové boby - bílé vločky | > 10 | 1,2
ostatní semena a jiný rostlinný materiál | > 10 | 3
procesy frakcionace vyjma odstraňování klovatiny či pryskyřic z olejů | > 10 | 1,5
odstraňování klovatiny či pryskyřic z olejů | > 10 | 4