Příloha č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

SEZNAM znečišťujících látek a jejich stanovených skupin 
A JEJICH OBECNÉ EMISNÍ LIMITY

Všechny obecné emisní limity uvedené v této příloze platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě ºC). Kódový seznam znečišťujících látek je sestaven pro potřeby provozní evidenci zdrojů (§ 13 odst. 8 zákona) a evidence spotřeby těkavých organických látek (§ 12 odst. 5 zákona).

1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny
1.1	tuhé znečišťující látky (TZL)
1.1.1	částice o velikosti menší než 10 µm (PM 10)
1.1.2	částice o velikosti menší než 2,5 µm (PM 2,5)
1.2	anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (oxid siřičitý)
1.2.1	oxid siřičitý a oxid sírový (SO_x)
1.2.2	oxid siřičitý (SO_2)
1.3	anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku)
1.3.1	oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO_2)
1.4	oxid uhelnatý (CO)
1.5	organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.5.1	těkavé organické látky celkem (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.5.1.1	organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance
1.5.2	uhlovodíky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
1.6	amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH_3),
1.6.1	amoniak
1.7	methan (CH_4)

Obecné emisní limity pro základní znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny
Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
1.1 | Obecný emisní limity pro látky uvedené pod body 1.1.1 a 1.1.2 nestanoveny
| Zdroje znečišťování musí být zřizovány a provozovány tak, aby při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 200 mg/m^3. Při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m^3.
1.2 |
| Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m^3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid siřičitý.
1.2.1 |
| Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku obou oxidů síry vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m^3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid siřičitý.
1.2.2 |
| Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku látky vyšším než 20 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 2500 mg/m^3.
1.3. |
| Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 10 kg/h nepřekročila hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m^3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid dusičitý.
1.3.1 |
| Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku obou oxidů dusíku vyšším než 10 kg/h nepřekročila hmotnostní koncentrace v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m^3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace oxidů dusíku se vyjadřují jako oxid dusičitý.
1.4 |
| Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku oxidu uhelnatého vyšším než 5 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 800 mg/m^3.
1.5 ^a) | Obecné emisní limity pro stanovené skupiny látek uvedené pod body 1.5.1, 1.5.1.1 a 1.5.2 nejsou stanoveny. Obecné limity pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupiny jsou dále uvedeny v bodech 3, 4, 5, 6 a 7.
| Platí obecný emisní limit 50 mg/m^3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.
1.6 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
1.6.1 |
| Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m^3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
1.7 |
| Obecný emisní limit prozatím nestanoven. Tímto se oznamuje jeho vyhlášení ve lhůtě po uplynutí tří let od účinnosti této vyhlášky.

^a) Emise se uvádějí v případech, kdy není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických látek uvedených v odstavcích 3, 4, 5, 6 a 7.

2. Azbest a těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov
2.1	azbest
2.2	antimon
2.3	arsen
2.4	beryllium
2.5	cín
2.6	chrom
2.7	kadmium
2.8	kobalt
2.9	mangan
2.10	měď
2.11	nikl
2.12	olovo
2.13	rtuť
2.14	selen
2.15	telur
2.16	thallium
2.17	vanad
2.18	zinek
2.19	skupina znečišťujících látek zahrnující azbest, beryllium, kadmium, rtuť, thallium
2.20	skupina kovů zahrnující arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný
2.21	skupina kovů zahrnující cín, chrom jiný než šestimocný, mangan, měď, olovo, vanad, zinek
2.22	skupina kovů zahrnující olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď (výroba skla)
2.23	skupina kovů zahrnující kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen (výroba skla)
2.24	skupina kovů zahrnující kadmium, thallium (spalování odpadu)
2.25	skupina kovů zahrnující antimon, arsen, olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad (spalování odpadu)
2.26	skupina kovů zahrnující chrom, měď, vanad (spalování odpadních olejů)
2.27	skupina kovů zahrnující olovo, chrom, měď, mangan (spalovny komunálního odpadu)
2.28	skupina kovů zahrnující nikl, arsen (spalovny komunálního odpadu)
2.29	skupina kovů zahrnující kadmium, rtuť, thallium (spalovny komunálního a „nemocničního“ odpadu)
2.30	skupina kovů zahrnující olovo, měď, mangan (spalovny „nemocničního“ odpadu)
2.31	skupina kovů zahrnující nikl, arsen, chrom, kobalt (spalovny „nemocničního“ odpadu)

Obecné emisní limity pro azbest a těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov
Číslo znečišťující Látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
2.1 | Demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících azbest a odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest z nich, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken nebo prachu, musí být prováděny v izolovaném prostředí, jehož prostor je oddělen od vnějšího ovzduší. Doprava a ukládání odpadu obsahujícího azbestová vlákna nebo prach musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění do ovzduší. Odpad obsahující azbestová vlákna nebo prach musí být ukládán pouze na skládky k tomu určené, u kterých je zajištěno trvalé zamezení úniku azbest do vnějšího ovzduší.
| Při hmotnostním toku emisí azbestu vyšším než 0,5 g/h nesmí být překročena hmotnostní koncentrace 0,1 mg/m3 azbestu látek v odpadním plynu. Při hmotnostním toku emisí azbestu 0,5 g/h a nižším, a pokud je zároveň průtok odpadního plynu nižší než 5000 m^3/hod., se uplatní obecný emisní limit pro stanovenou skupinu 2.19. V případě, že ke zjišťování koncentrací azbestu je použito metody počítání vláken, platí přepočtový faktor stanovující, že počtu 2 000 000 definovaných vláken azbestu v objemu 1 m^3 odpovídá hmotnostní koncentrace 0,1 mg/m^3. Tento emisní limit platí pro koncentrace zjišťované na komíně, výduchu nebo výpusti ze zařízení pro omezování emisí u zdroje, na kterém je zpracováván azbest nebo produkty ho obsahující. U těchto zdrojů musí být zásadně instalováno zařízení pro omezování emisí azbestu. V okolí zdrojů, u kterých jsou prováděny činnosti uvedené v poznámce, platí emisní limit fugitivních emisí 1 000 definovaných vláken azbestu v objemu 1 m^3 měřeno v místě na hranici pozemku umístění zdroje.
2.3 a 2.4 |
| Uplatní se obecný emisní limit pro stanovenou skupinu látek uvedenou pod bodem 2.20.
2.2 a 2.5 až 2.18 |
| Obecné emisní limity nestanoveny.
2.19 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 1 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 0,2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
2.20 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 10 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
2.21 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
2.21 - 2.31 |
| Obecné emisní limity nestanoveny.

3. Persistentní organické látky (POP)
3.1	Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) celkem, vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2,3,7,8 - TCDD
3.1.1	polychlorované dibenzodioxiny (PCDD)
3.1.2	polychlorované dibenzofurany (PCDF)
3.2	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem 
3.2.1	fluoranten
3.2.2	pyren
3.2.3	chrysen
3.2.4	benz[b]fluoranten
3.2.5	benz[k]fluoranten
3.2.6	benz[a]pyren
3.2.7	benz[g,h,i]perylen
3.2.8	indeno[1,2,3, - s, d]pyren
3.2.9	benz[a]antracen
3.2.10	dibenz[a, h]antracen
3.3	Polychlorované bifenyly (PCB) celkem
3.3.1	tetraCB IUPAC No.77 + tetraCB IUPAC No. 81 + pentaCB IUPAC No. 126 + hexaCB IUPAC No. 169 celkem 
3.3.2	pentaCB IUPAC No. 118 + IUPAC No. 105 + IUPAC No.123 + IUPAC 114 + hexaCB
3.3.3	IUPAC No.156 + IUPAC No.157 + IUPAC No.167 + heptaCB IUPAC No.189 celkem
3.3.4	ostatní polychlorované bifenyly celkem
3.4	jiné chlorované persistentní organické sloučeniny
3.4.1	hexachlorcyklohexan
3.4.2	tetrachlorfenol
3.4.3	hexachlorbenzen
3.4.4	trichlorbenzen

Obecné emisní limity pro persistentní organické látky (POP)

Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
3.1 |
| Platí obecný emisní limit 0,1 ng TEQ/m^3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.
3.2 |
| Platí obecný emisní limit 0,2 mg/m^3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.
3.3 |
| Při eventuálním výskytu emisí nesmí být překročena celková hmotnostní koncentrace těchto znečisťujících látek 0,2 mg TEQ/m^3 po přepočtu na standardní stavové podmínky. V nejkratší možné době je nutno tyto látky eliminovat z emisí do vnějšího ovzduší.
3.4 |
| Nesmí být překročena celková hmotnostní koncentrace těchto znečisťujících látek 0,2 mg/m^3 po přepočtu na standardní stavové podmínky. V nejkratší možné době je nutno tytp látky eliminovat z emisí do vnějšího ovzduší.

Odkazy:1) Ekvivalenty toxicity dibenzodioxinů a dibenzofuranů jsou uvedeny v odstavci 10 této
 přílohy
2) Ekvivalenty toxicity polychlorovaných bifenylů jsou uvedeny v odstavci 11, jejich výčet v odstavci 12 této přílohy.

4. Organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády 25/1999 Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces (R-věty R-45, R-46, R-49, R-60 a R-61) neuvedené v bodech 1 nebo 3 této přílohy*

4.1	1,2-dibromethan
4.2	1,2-dichlorethan (ethylendichlorid)
4.3	1,3-butadien*
4.4	2-naftylamin
4.5	akrylonitryl (vinylkyanid)
4.6	benzen*
4.7	epichlorhydrin (1-chlor-2,3 epoxy propan)*
4.8	ethylenoxid (oxiran, epoxyethan)*
4.9	hydrazin
4.10	nitrosodimethylamin
4.11	o-toluidin (2-methylanilin)
4.12	propylenoxid (2-methyloxiran)*
4.13	tetrachlormethan*
4.14	toluidiny (metatoluidin, paratoluidin)
4.15	trichlormethan (chloroform)*
4.16	vinylchlorid*

*) Vysvětlivka:
 Látky označené hvězdičkou náleží ke stanovené skupině 1.5.1 - těkavé organické látky

Obecné emisní limity pro znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny uvedené v bodu 4

Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
4.4 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí vyšším než 1 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 0,2 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
4.1, 4.3, 4.5 až 4.9, 4.12, 4.16 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
4.2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

5. Organické sloučeniny halogenované klasifikované podle nařízení vlády 25/1999 Sb. R větou R 40 neuvedené v bodech 1, 2, 3 nebo 4. této přílohy*

5.1	1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid)
5.2	benzylchlorid (alfa-chlortoluen)
5.3	dichlormethan (methylenchlorid)*
5.4	chlorethan (ethylchlorid)*
5.5	tetrachlorethylen*
5.6	trichlorethylen*

*) Vysvětlivka:
Látky označené * náleží ke stanovené skupině 1.5.1 - těkavé organické látky (VOC)

Obecné emisní limity pro znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny uvedené v bodu 5

Číslo znečišťující Látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
5.1, 5.2, 5.5, 5.6 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 100 g/h nesmí být překročena celková hmotnostní koncentrace těchto znečisťujících látek 20 mg/m^3 po přepočtu na standardní podmínky.
5.3, 5.4 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 3 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

6. Těkavé organické látky podle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. n) zákona, neuvedené v bodech 1, 2, 3, 4 nebo 5 této přílohy
6.1	1,2-dichlorethylen
6.2	1,4-dichlorbenzen
6.3	2-butanon (ethylmethylketon)
6.4	acetaldehyd (ethanal)
6.5	aceton (2-propanon, dimethylketon)
6.6	akrylová (propenová) kyselina
6.7	benzaldehyd
6.8	butylacetát (octan butylnatý)
6.9	butylaldehyd (butyraldehyd, butanal)
6.10	dibutylether
6.11	diethylamin
6.12	diethylether (ether)
6.13	dimethylamin
6.14	dimethylether
6.15	ethylacetát (octan ethylnatý)
6.16	ethylakrylát (akrylan ethylnatý)
6.17	ethylbenzen
6.18	ethylenglykol (1,2-ethandiol, glykol)
6.19	formaldehyd
6.20	furfural (2-furaldehyd)
6.21	chlorbenzen
6.22	chloropren (2-chlor-1,3-butadien)
6.23	izopropylbenzen (kumen)
6.24	estery kyseliny akrylové jmenovitě neuvedené pod bodem 6. této přílohy
6.25	methylacetát
6.26	methylakrylát
6.27	methylamin
6.28	methylmethakrylát (methakrylan methylnatý)
6.29	kyselina mravenčí 
6.30	nitrotolueny
6.31	kyselina octová 
6.32	pyridin
6.33	sirouhlík
6.34	styren
6.35	toluen
6.36	vinylacetát
6.37	xyleny (dimetylbenzen)
6.38	alifatické a aromatické ethery (počet atomů uhlíku v molekule 9 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6. této přílohy
6.39	alifatické aldehydy (počet atomů uhlíku v molekule 8 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6. této přílohy
6.40	alkylalkoholy (počet atomů uhlíku v molekule 6 a nižší)
6.41	alkeny (olefiny) s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou 1,3-butadienu a jmenovitě neuvedených pod bodem 6. této přílohy
6.42	parafiny s výjimkou methanu (počet atomů uhlíku v molekule 11 a nižší) 
6.43	
Obecné emisní limity pro znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny uvedené v bodu 6

Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
6.1, 6.4, 6.6, 6.11, 6.13, 6.16, 6.19, 6.24, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30, 6.32, 6.33 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
6.2, 6.7, 6.9, 6.17, 6.20 až 6.23, 6.25, 6.28, 6.31, 6.34 až 6.37 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 2 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 100 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
6.3, 6.5, 6.8, 6.10, 6.12, 6.14, 6.15, 6.18, 6.38 až 6.42 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 3 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

7. Organické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 této přílohy

7.1	1,1,2,2-tetrachlorethan
7.2	1-methylnaftalen
7.3	2-chlorpropan (izopropylchlorid)
7.4	2-methylnaftalen
7.5	4-hydroxy-4-ethyl-2-pentanon
7.6	anilin
7.7	bifenyl (difenyl)
7.8	difenylether (difenyloxid)
7.9	diizopropylether
7.10	ethanolamin (2-aminoethanol, kolamin)
7.11	fenol
7.12	fenylhydrazin
7.13	kresoly
7.14	merkaptany
7.15	methylester kyseliny benzoové
7.16	naftalen
7.17	nitrobenzen
7.18	N-methyl-2-pyrrolidon
7.19	tetrachlorethan
7.20	4-methyl-2-pentanol
7.21	nitrofenoly
7.22	nitrokresoly
7.23	nitrosloučeniny
7.24	thioethery
7.25	estery kyseliny benzoové s výjimkou metylesteru
7.26	organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F**
7.27	organické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl**
7.28	organické sloučeniny bromu vyjádřené jako Br**

**) Vysvětlivka: 
Uplatňuje se v případě, že není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických halogenovaných sloučenin, nebo jejich stanovených skupin

Obecné emisní limity pro znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny uvedené v bodu 7

Číslo znečišťující Látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
7.1, 7.6, 7.10 až 7.14, 7.17, 7.19, 7.21 až 7.24 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
7.2 až 7.4, 7.16 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 2 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 100 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
7.5, 7.7 až 7.9, 7.15, 7.18, 7.20, 7.25 | Vyjádřené jako celkový organický uhlík
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 3 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
7.26 až 7.28 | Vyjádřené jako celkový halogen
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

8. Anorganické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo7 této přílohy

8.1	antimonovodík (stibin)
8.2	arsenovodík (arsan)
8.3	fosforovodík (fosfan)
8.4	fosgen
8.5	chlorkyan
8.6	fluoridy vyjádřené jako F
8.7	kyanidy vyjádřené jako CN
8.8	kyanovodík
8.9	sirovodík (sulfan)
8.10	silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H kromě HCl
8.11	fluor a jeho anorganické sloučeniny, včetně fluoridů podle bodu 8.6, vyjádřené jako F
8.12	brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br
8.13	chlor 
8.14	chlor a jeho anorganické sloučeniny, včetně Cl_2 podle bodu 8.13, vyjádřené jako Cl

Obecné emisní limity pro znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny uvedené v bodu 8

Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka
| Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění:
8.1 až 8.5 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 10 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 2 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
8.6 až 8.7 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
8.8 až 8.12 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.
8.13 až 8.14 |
| Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m^3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

9. zrušen

10. Ekvivalenty toxicity dibenzodioxinů a dibenzofuranů

Ke stanovení součtové hodnoty se hmotnostní koncentrace dále uvedených polychlorovaných dioxinů a dibenzofuranů před sečtením násobí uvedenými koeficienty ekvivalentů toxicity 2,3,7,8 TCDD:
| | koeficient ekvivalentu toxicity
2, 3, 7, 8 | - tetrachlordibenzodioxin, (TCDD) | 1
1, 2, 3, 7, 8 | - pentachlordibenzodioxin (PeCDD) | 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 | - hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 | - hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 | - hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | - heptachlordibenzodioxin (HpCDD) - oktachlordibenzodioxin (OCDD) | 0,01 0,001
2, 3, 7, 8 | - tetrachlordibenzofuran (TCDF) | 0,1
2, 3, 4, 7, 8 | - pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,5
1, 2, 3, 7, 8 | - pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 | - hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 | - hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 | - hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 | - hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | - heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | - heptachlordibenzofuran (HpCDF) - oktachlordibenzofuran (OCDF) | 0,01 0,001

11. Ekvivalenty toxicity polychlorovaných bifenylů 

Ke stanovení součtové hodnoty se hmotnostní koncentrace dále uvedených polychlorovaných bifenylů před sečtením násobí uvedenými koeficienty ekvivalentů toxicity 2,3,7,8 TCDD:

kód UIPACkoeficient ekvivalentu toxicity | |
77 | - non-ortho PCB | 0,0005
126 | - non-ortho PCB | 0,1
169 | - non-ortho PCB | 0,01
105 | - mono-ortho PCB | 0,0001
114 | - mono-ortho PCB | 0,0005
118 | - mono-ortho PCB | 0,0001
123 | - mono-ortho PCB | 0,0001
156 | - mono-ortho PCB | 0,0005
157 | - mono-ortho PCB | 0,0005
167 | - mono-ortho PCB | 0,00001
189 | - mono-ortho PCB | 0,0001
170 | - di-ortho PCB | 0,0001
180 | - di-ortho PCB | 0,00001

12. Výčet polychlorovaných bifenylů 

Kongenery IUPAC (částečně toxické):
3,3´,4,4´,5-pentaCB (IUPAC 126)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (IUPAC 169)
3,3´,4,4´-tetraCB (IUPAC 77)
 monoortho:
2,3´,4,4´,5-pentaCB (IUPAC 118)
2,3,3´,4,4´-pentaCB (IUPAC 105)
2´,3,4,4´,5-pentaCB (IUPAC 123)
2,3,4,4´,5-pentaCB (IUPAC 114)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (IUPAC 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (IUPAC 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (IUPAC 167)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (IUPAC 189)