Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení 
a základní ceny za m^2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKP | Typ | Účel užití budovy | Kč/m^3 obestavěného prostoru | Kč/m^2 podlahové plochy
1 | 2 | 3 | 4 | 5
46.21.18.1..1 | A | zdravotní  péče | 2 740,- |
46.21.14.6..1 | B | komunální služby a osobní hygiena | 2 830,- |
46.21.17.1..1 | C | školy | 2 538,- |
46.21.16.3..1 | D | kulturní účely | 2 611,- |
46.21.63.1..1 | E | tělocvičny | 2 579,- |
46.21.14.3..1 | F | služby a administrativa | 2 807,- |
46.21.19.1..1 | G | hotely a ubytovny | 2 710,- |
46.21.14.2..1 | H | obchod (společné stravování) | 2 669,- |
46.21.18.2..1 | I | sociální péče | 2 239,- |
46.21.12.1..1 | J | domy vícebytové (typové) | 1 950,- |
46.21.12.2..1 | K | domy vícebytové (netypové) | 2 150,- |
46.21.13.1..1 | L | průmysl | 2 786,- |
46.21.51.2.1 | M | výrobní pro energetiku | 3 076,- |
46.21.13.3.1 | N | vodní hospodářství | 3 247,- |
46.21.15.2.1 | O | rostlinná a živočišná produkce | 2 695,- |
46.21.14.4.1 | P | doprava a spoje | 2 560,- |
46.21.14.5.1 | R | garáže (oprava, údržba) | 2 460,- |
46.21.13.2.1 | S | skladování a manipulace | 2 231,- |
46.21.15.3.1 | Z | skladování a úprava zemědělských produktů | 2 115,- |
| J | byty v domech vícebytových typových | 8 020,- |
| K | byty v domech vícebytových netypových | 9 630,- |
| - | byty v budovách, kromě budov typu J,K | - | (cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3,56)
| - | nebytové prostory ve všech typech budov | - | (cena dle druhu budovy, sl. 4 x koef. 3,4)

1.	V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO6B, TO8B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.
2.	SKP = číselné kódy standardní klasifikace produkce Českého úřadu statistického.
3. Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu
1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti(u podsklepených objektů i svislé)
2. | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) | - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
| M, O, P, R | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm - Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou - Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
| S,Z | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
| N | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Stropy (podhledy mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
| M, N, O, P, R, S | Stropy (podhledy mimo akustické - a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv běžného provedení
4 | Všechny typy | Krov, střecha | - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
| O, S, Z | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná

6 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
| M, N, O, P, R, S, Z | Klempířské konstrukce | Žlaby a svody z pozinkovaného plechu
7 | A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
| D | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
| M, N, O, P, R | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
| S, Z | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
| L, M, N, O, P, R | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
| S, Z | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Běžné obklady záchodů umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
| M, N, O, P, R, S, Z | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Neuvažují se
10 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
| L, M, N, O, P, R, S, Z | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
| L, M, N, O, P, R, S, Z | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vrata | Neuvažují se
| L, M, N, O, P, R, S, Z | Vrata | Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná

13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Okna | Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová
| M, N, O, P, R, S, Z | Okna | Jednoduchá dřevěná nebo kovová
14 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Povrchy podlah | PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
| M, N, O, P, R, S, Z | Povrchy podlah | Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vytápění | Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
| M, P, R | Vytápění | Temperování lokálními topidly
| N, O, S, Z | Vytápění | Bez temperování
16 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R | Elektroinstalace | Světelná a třífázová
| S, Z | Elektroinstalace | Světelná
17 | Všechny typy | Bleskosvod | Ano
18 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
| M, N, O, P, R | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
| S, Z | Vnitřní vodovod | Bez rozvodu vody
19 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní kanalizace | Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
| M, N, O, P, R | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
| S, Z | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace
20 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vnitřní plynovod | Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
| L, M, N, O, P, R, S, Z | Vnitřní plynovod | Neuvažuje se
21 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Ohřev vody | Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
| M, N, O, P, R | Ohřev vody | Malé elektrické ohřívače, popř. bojler
| S, Z | Ohřev vody | Neuvažuje se
22 | A, C, G, H, I | Vybavení kuchyní | Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
| J, K | Vybavení kuchyní | Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
| B, D, E, F, L, M, N, O, P, R, S, Z | Vybavení kuchyní | Neuvažuje se

23 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
| L, M, N, O, P, R | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
| S, Z | Vnitřní hygienická vybavení | Neuvažuje se
24 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Výtahy | Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
| M, N, O, P, R, S | Výtahy | Neuvažují se
25 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Ostatní (individuální) - příklady | Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
| L, M, N, O, P, R, S, Z | Ostatní (individuální) - příklady | Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26 | J | Instalační prefabrikovaná jádra | Instalační šachty, koupelna, WC