Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup
a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m^3 obestavěného prostoru:

SKP 46.21.11

Dům  Chalupa Domek se šikmou nebo strmou střechou | nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | podsklepený
| s jedním nadzem. podlažím | se dvěma nadzem. podlažími | s jedním nadzem. podlažím | se dvěma nadzem. podlažími
Konstrukce | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena
zděná | A | 2 290,- | B | 1 975,- | C | 2 130,- | D | 1 900,-
železobetonová -  monolitická | E | 2 495,- | F | 2 140,- | G | 2 340,- | H | 2 065,-
železobetonová - montovaná | CH | 2 390,- | I | 2 050,- | J | 2 235,- | K | 1 975,-
dřevěná | L | 2 080,- | M | 1 780,- | N | 1 925,- | O | 1 705,-

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

| dům
| s jedním nadzemním podlažím | se dvěma nadzemními podlažími
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,05 | 1,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,09 | 1,075
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | 1,12 | 1,100

Dům Chalupa Domek s plochou střechou | nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží | podsklepený
| s jedním nadzem. podlažím | se dvěma nadzem. podlažími | s jedním nadzem. podlažím | se dvěma nadzem. podlažími
Konstrukce | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena | Typ | Cena
zděná | A | 2 495,- | B | 2 150,- | C | 2 320,- | D | 2 070,-
železobetonová monolitická | E | 2 720,- | F | 2 330,- | G | 2 550,- | H | 2 250,-
železobetonová montovaná | CH | 2 605,- | I | 2 235,- | J | 2 435,- | K | 2 150,-
dřevěná | L | 2 280,- | M | 2 000,- | N | 2 125,- | O | 1 905,-

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů
a) | vnitřních | 0,90
b) | koncových | 0,95

Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy.

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo položky | Typy domů, chalup a domků | Konstrukce a vybavení | Popis standardu
1 | všechny | základy | běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2 | A, B, C, D, E, F, G, H | zdivo | zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm,  monolitický železobeton s tepelnou izolací,  jakékoliv výplňové zdivo
| CH, I, J, K | zdivo | montovaný (prefa železobeton) s tepelnou izolací,  jakékoliv výplňové zdivo
| L, M, N, O | zdivo | montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3 | všechny | stropy | jakékoliv s rovným podhledem
4 | všechny | střecha | jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5 | všechny | krytina | pálená, pozinkovaný plech,. osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6 | všechny | klempířské konstrukce | úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7 | všechny kromě L, M, N, O | vnitřní omítky | vápenné štukové
| L, M, N, O | vnitřní omítky | malby, tapety
8 | všechny kromě L, M, N, O L, M, N, O | fasádní omítky fasádní omítky | vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9 | všechny | vnější obklady | pouze sokl z kabřince apod.
10 | všechny | vnitřní obklady | koupelny, vany, WC, kuchyně
11 | všechny | schody | s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12 | všechny kromě L, M, N, O | dveře | hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
| L, M, N, O | dveře | hladké plné nebo prosklené
13 | všechny kromě L, M, N, O | okna | dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená
| L, M, N, O | okna | dřevěná zdvojená
14 | všechny | podlahy obytných místností | PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15 | všechny kromě L, M, N, O | podlahy ostatních místností | keramické dlažby, PVC, teraco
| L, M, N, O | podlahy ostatních místností | keramické dlažby, PVC
16 | všechny | vytápění | ústřední s kotlem na tuhá paliva

17 | všechny | elektroinstalace | světelný i motorový proud, pojistkové automaty
18 | všechny | bleskosvod | ano
19 | všechny | rozvod vody | studená a teplá
20 | všechny | zdroj teplé vody | bojler, karma
21 | všechny | instalace plynu | zemní plyn nebo PB
22 | všechny | kanalizace | odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23 | všechny | vybavení kuchyně | plynový sporák
24 | všechny | vnitřní vybavení | vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25 | všechny | záchod | standardní splachovací
26 | všechny | ostatní | krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže