„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

Postup pro dělení sdružených nákladů výroby elektřiny a tepla

1. Postup se použije pro energetické výrobny, v nichž se vyrábí současně tepelná energie a elektřina, tj. pro kotelny vybavené kogeneračními jednotkami s pístovým motorem, pro teplárny s parními i plynovými turbínami a pro tepelné elektrárny s dodávkou tepla provozované výrobci, kteří mají licenci na výrobu tepelné energie - skupina 31 (dále jen držitel licence) a vyrábějí elektřinu a tepelnou energii pro prodej, popř. též pro účelovou spotřebu, tj. spotřebu objektů, které slouží jiné činnosti držitele licence, např. průmyslových, administrativních a obchodních budov, sportovní haly či bazénu.
2. Postup se nevztahuje na energetické výrobny, které dodávají jen tepelnou energii a veškerá v nich vyráběná elektřina slouží jen ke krytí vlastní spotřeby zdroje tepelné energie a není dodávána do veřejné sítě ani přímo cizím subjektům, ani pro účelovou spotřebu držitele licence. V těchto zdrojích vlastní výroba elektřiny snižuje nebo eliminuje náklady na odběr ze sítě pro výrobu tepelné energie, která je jediným finálním produktem.
3. Celkové výrobní náklady se dělí na elektřinu a tepelnou energii, popř. tlakový vzduch po jednotlivých položkách, formou tabulky podle vzoru:

		náklad.	na elektřinu 	na teplo	na tlak. vzduch	
Položka	Specifikace	pol.Ni	koef.	nákl.Nei	koef.	nákl.Nti	koef.	nákl.Nvzi	
		tis. Kč	βei	tis. Kč	βti	tis. Kč	βvzi	tis. Kč	
Palivo									
Energie (vlastní spotř. elektřiny)									
Voda technol.									
Ekologie									
Popeloviny									
Ostat. proměn.									
Mzdy + soc. poj.									
Údržba, opravy									
Odpisy									
Výrobní režie									
Správní režie									
Ostatní stálé									
ÚVN	Σ Ni		Σ Nei		Σ Nti		Σ Nvzi		
Jednotkové náklady	na výrobu	Kč/kWh	JNE						
	na dodávku	Kč/GJ			JNT		JNVZ		

4. Podíl připadající na elektřinu Nei a na tepelnou energii Nti, popř. na tlakový vzduch Nvzi se stanoví v každé položce podle vztahů:

na elektřinu	Nei = Ni · βei	
na tepelnou energii	Nti = Ni · βti	
na tlakový vzduch	Nvzi = Ni · βvzi	
přitom vždy	βei + βti + βvzi = 1	

kde

Ni	nákladová položka před dělením	[tis.Kč]	
βei	rozdělovací koeficient pro dělení položky na elektřinu	[-]	
βti	rozdělovací koeficient pro dělení položky na tepelnou energii	[-]	
βvzi	rozdělovací koeficient pro dělení položky na tlakový vzduch	[-]	

5. Výroba tlakového vzduchu se týká jen dmychadel nebo kompresorů poháněných parní turbínou, obvykle v hutních teplárnách. V ostatních případech se náklady dělí jen mezi elektřinu a tepelnou energii, pro rozdělovací koeficienty platí vztah:

βei + βti = 1

6. Koeficienty βei, βti, βvzi mají hodnotu menší nebo rovnou 1. Určí se podle vztahů uvedených v částech A až D.
7. Jednotkové výrobní náklady (Kč/kWh, Kč/GJ) se stanoví v závislosti na skladbě výrobního zařízení a provozního režimu podle vztahů uvedených v částech A až D.

Část A

Postup při dělení nákladů ve zdrojích tepla s kogeneračními jednotkami

Postup platí pro soubor tvořený kogeneračními jednotkami s pístovým motorem (dále jen ~ a teplovodními nebo výtopenskými parními či horkovodními kotli. Provozní režim zahrnuje špičkový provoz (obvykle s akumulací tepla) nebo celodenní provoz KJ, a to samostatně, střídavě nebo současně s kotli, popř. též výrobu elektřiny s omezeným využitím nebo bez využití tepla.

1. Podrobný výpočet
1.1 Použije se tam, kde lze rozlišit podíl KJ a kotlů na spotřebě paliva, popř. též na údržbě a servisu a na odpisech nebo na úroku z úvěru. Rozdělovací koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	
na elektřinu	
na tepelnou energii	
na elektřinu	
na tepelnou energii	
kde

Ekj	svorková výroba elektřiny v KJ	[MWh]	
	užitečná dodávka tepelné energie z KJ	[GJ]	
Qvyt	užitečná dodávka tepelné energie na prahu zdroje (kotelny)	[GJ]	

1.2 Koeficienty, βei, βti; se použijí k dělení položky palivo. Dále se použijí k dělení položek údržba a opravy, odpisy, pokud v nich lze spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle.

1.3 Koeficienty se použijí k alternativnímu dělení položek údržba a opravy, odpisy, pokud nelze spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle.

1.4 Koeficienty  se použijí k dělení ostatních položek, kde nelze spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle.

1.5 V položce energie se rozdělí spotřeba elektřiny z výroby v KJ s použitím koeficientů  a elektřina odebraná ze sítě se započítá jen na teplo s koeficientem 1. Elektřina z vlastní výroby se oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), odběr ze sítě nákupní cenou, vždy bez DPH.

1.6 Vzor podrobného dělení položek

Položka	Specifikace	Rozdělovací koef.	
		na efekt.	na teplo	
palivo	spálené v KJ			
	spálené v kotlích		1	
energie	elektřina z vlastní výroby			
	elektřina ze sítě		1	
opravy
údržba
servis	podíl údržby a oprav KJ			
	podíl údržby a oprav kotlů		1	
	servis KJ			
odpisy	odpisy KJ			
	odpisy kotlů		1	
ostatní položky	KJ + kotle			

alternativní dělení
opravy, údržba	KJ+ kotle			
odpisy	KJ + kotle			

2. Zjednodušený výpočet pro jednotky středního výkonu - varianta a
Použije se pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem do 300 kW včetně, pří elektrickém výkonu jedné KJ do 142 kW v případě, že na straně tepelné energie je měřena jen celková dodávka z kotelny a není znám podíl KJ a kotlů.
2.1 Pro dělení dílčí položky palivo spálené v KJ se použijí koeficienty ,  v závislosti na jednotkovém elektrickém výkonu

Jednotkový elektrický
výkon KJ	Rozdělovací koef.	
	na el. 	na teplo 	
menší než 45 kW	0,35	0,65	
45 až 142 kW	0,4	0,6	

2.2 Pro dělení položek odpisy, údržba a opravy se použije alternativní způsob s koeficienty, , , ostatní položky mimo palivo a energii se dělí pomocí koeficientů , 

3. Zjednodušený výpočet pro jednotky středního výkonu - varianta b
Použije se pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem do 300 kW včetně, pří elektrickém výkonu jedné KJ do 142 kW v případě, že je měřena jen celková výroba elektřiny, dodávka tepla z kotelny a součtová spotřeba paliva pro KJ a kotle.

3.1 Pro položky odpisy, údržba a opravy se použije alternativní způsob dělení s koeficienty , , ostatní položky včetně paliva se dělí pomocí koeficientů , .

4. Zjednodušený výpočet pro jednotky malého výkonu
Lze ho použít pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem KJ do 100 kW včetně, při elektrickém výkonu jedné KJ 22 až 63 kW. Všechny položky včetně paliva se dělí pomocí koeficientů ,  stanovených podle vztahů:

na elektřinu	

na tepelnou energii	

teplárenský modul	

kde

ket	koeficient vyjadřující poměr jednotkových nákladů na tepelnou energii JNT a na elektřinu JNE vztažených na stejnou jednotku (Kč/kWh); nestanoví-li Úřad jinak, dosadí se ket = 0,97	

5. Výpočet jednotkových nákladů
Jednotkové náklady na výrobu elektřiny JNE a na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahů:

na elektřinu		[KČ/kWh]	
na tepelnou energii		[Kč/GJ]	

kde

ΣNei	součet nákladových položek na elektřinu	[tis.Kč]	
ΣNti	součet nákladových položek na tepelnou energii	[tis.Kč]	

Část B

Postup pří dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách
a elektrárnách s parními turbínami

Postup platí pro soubor tvořený teplárenskými parními kotli a parními protitlakými či kondenzačními odběrovými, popř. též čistě kondenzačními turbínami. Může být doplněn výtopenskými parními nebo horkovodními kotli, v hutních teplárnách parními turbínami pro pohon turbodmychadel či turbokompresorů (dále jen TD).
Provozní režim zahrnuje provoz teplárenské části celoročně samostatně nebo po část roku souběžně s výtopnou, střídavý provoz teplárenské a výtopenské části nebo provoz teplárny střídavě s turbinou a bez turbíny, s dodávkou tepla přes redukční stanice.

1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů
1.1 Základní rozdělovací koeficienty slouží jen jako pomocné veličiny pro výpočet rozdělovacích koeficientů určených k dělení nákladů tepláren a elektráren. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu	

na tepelnou energii	

kde

Qel	teplo spotřebované v parní turbíně k výrobě elektřiny	[GJ]	
Qtep	užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny	[GJ]	

1.2 Spotřeba tepla v páře k výrobě elektřiny Qel v parních turbínách teplárny se stanoví podle vztahu:

Qel = ΣMad · iad - ΣMo · io - ΣMpt · ipt - ΣMk · ik - ΣMu · iu	[GJ]	

kde
Mad	průtok admisní páry (na vstupu do turbín)	[t]	
Mk	průtok turbínového kondenzátu	[t]	
Mo	průtok páry do odběrů turbín	[t]	
Mpt	průtok páry do protitlaku turbin	[t]	
Mu	množství ucpávkové páry (je-li využíváno její teplo)	[t]	
iad	entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní, ostré páry)	[GJ/t]	
ik	entalpie turbínového kondenzátu	[GJ/t]	
io	entalpie páry do jednotlivých odběrů	[GJ/t]	
ipt	entalpie páry do protitlaku turbín	[GJ/t]	
iu	entalpie ucpávkové páry	[GJ/t]	

Pokud není teplo ucpávkové páry využíváno, neodečítá se.

1.3 Užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny se stanoví podle vztahu:

Qtep = ΣMhv · (ivy – ivs) + Σ(Mp · ip - Mvk · ivk)
kde

Mhv	průtok horké vody na prahu kotelny	[t]	
Mvk	průtok vratného kondenzátu na prahu kotelny	[t]	
Mp	průtok páry určitých parametrů na prahu kotelny	[t]	
ip	entalpie páry určitých parametrů v místě měření průtoku	[GJ/t]	
ivk	entalpie vratného kondenzátu v místě měření průtoku	[GJ/t]	
ivs	entalpie vratné horké vody v místě měření průtoku	[GJ/t]	
ivy	entalpie výstupní horké vody v místě měření průtoku	[GJ/t]	

Stejným způsobem se stanoví užitečné teplo na prahu výtopny Qvyt.

2. Výpočet rozdělovacích koeficientů pro teplárny vybavené jen teplárenskými kotli s celoročním provozem turbin

2.1 Rozdělovací koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	

kde

ired	entalpie páry redukovaná pro dodávku tepla	[GJ/t]	

2.2 Je-li do turbín dodávána pára o různých parametrech, stanoví se její průměrná entalpie pro výpočet rozdělovacích koeficientů  podle vztahu:

	[GJ/t]	

2.3 Redukovaná entalpie páry pro dodávku tepla ired se stanoví podle vztahu:

	[GJ/t]	

kde

Mrs	průtok páry přes hlavní redukční stanici (z ostré páry)	[t]	
	průtok páry do TG na nižší tlakové úrovni	[t]	
	průtok páry do TG na vyšší tlakové úrovni	[t]	
irs	entalpie páry za hlavní redukční stanicí	[GJ/t]	
	entalpie páry na vstupu do TG na nižší tlakové úrovni	[GJ/t]	
	entalpie páry na vstupu do TG na vyšší tlakové úrovni	[GJ/t]	

3. Dělení nákladových položek v teplárnách
3.1 Pokud lze u položek energie, voda, opravy a údržba spolehlivě určit společné náklady a specifické náklady strojovny a kotelny, provede se to podle vzoru:

Položka	Specifikace	na elektř.	na teplo	
energie,	společné náklady			
voda,	specifické náklady strojovny	1		
opravy a údržba	specifické náklady kotelny		1	
palivo a ostatní	teplárna			

Do specifických nákladů strojovny se zahrnují např. náklady soustrojí TG včetně kondenzátorů, čerpadla turbínového kondenzátu, chladicí čerpadla, vývěvy, chladicí věže a potrubí, k nákladům kotelny čerpadla kondenzátu a topné vody, ohříváky a redukční stanice. Náklady na kotle, jejich příslušenství a pomocná zařízení patří do společných nákladů.

3.2 Nelze-li spolehlivě stanovit společné a specifické náklady uvedených položek, použijí se rozdělovací koeficienty ,  pro všechny položky včetně paliva.

3.3 Nestačí-li vlastní výroba elektřiny pro krytí vlastní spotřeby teplárny a část se dokupuje ze sítě, použijí se rozdělovací koeficienty ,  pro všechny položky včetně elektřiny z vlastní výroby. Pouze náklady na elektřinu odebranou ze sítě se přičtou k teplu s koeficientem 1. Přitom se elektřina z vlastní výroby oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), odběr ze sítě nákupní cenou, obojí bez DPH.

4. Výpočet rozdělovacích koeficientů při kombinaci teplárenské a výtopenské výroby
Postup platí pro teplárnu doplněnou výtopenskými kotli, které jsou provozovány v souběžném nebo střídavém režimu a pro teplárnu provozovanou po část roku výtopenským způsobem, např. při letním provozu s odstavenou turbinou.

Rozdělovací koeficienty pro položky, u nichž nelze spolehlivě oddělit podít teplárenského a výtopenského souboru nebo podíl teplárenského a výtopenského provozního režimu se stanoví podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	

kde

	spotřeba paliva v teplárenských kotlích	[GJ]	
	spotřeba paliva ve výtopenských kotlích	[GJ]	

5. Dělení nákladových položek v teplárnách doplněných výtopenskými kotli
5.1 Pokud lze u položek palivo, spotřeba elektřiny z vlastní výroby, ekologie, popeloviny, opravy a údržba, odpisy spolehlivě stanovit podíl teplárenského a výtopenského souboru, použijí se pro dělení teplárenského podílu rozdělovací koeficienty , . Výtopenský podíl se přičte k tepelné energii s koeficientem 1. Ostatní položky se dělí pomocí koeficientů , podle vzoru:

Položka	Specifikace	na elektř.	na teplo	
palivo	teplárenské			
	výtopenské		1	
energie (vlastní	z vlastní výroby			
spotřeba elektřiny)	odběr ze sítě		1	
ekologie, popeloviny,	teplárenské			
opravy a údržba, odpisy	výtopenské		1	
ostatní položky	tepláren. + výtopen.			

5.2 Nelze-li spolehlivě stanovit podíl teplárenského a výtopenského souboru nebo provozního režimu, použijí se koeficienty ,  jen pro dělení položek palivo a energie, ostatní položky se rozdělí pomocí koeficientů , .

6. Výpočet rozdělovacích koeficientů u elektráren s dodávkou tepla
Postup platí pro elektrárny s dodávkou tepla mimo areál zdroje (obvykle TG od 50 MW výše) a pro energetické tepelné výrobny, v nichž převažuje výroba elektřiny (βe > 0,5).

Rozdělovací koeficienty ,  se stanoví podle vztahů:

na tepelnou energii	
na elektřinu	

Pro stanovení entalpie iad, ired platí stejná pravidla jako u tepláren (viz odst. 2.2 a 2.3).

7. Dělení nákladových položek v elektrárnách s dodávkou tepla

7.1 K dělení nákladových položek se použijí rozdělovací koeficienty  , stejně jako u tepláren v odst. 3.1 nebo 3.2.
7.2 Pokud je elektrárna doplněna např. horkovodním kotlem, který zajišťuje krytí zimních špiček v odběru tepla, pak se k dělení nákladových položek, u nichž nelze spolehlivě oddělit elektrárenský a výtopenský provoz, použijí rozdělovací koeficienty   stanovené podle vztahů v odst. 4, podle vzoru v odst. 5.1.

8. Výpočet rozdělovacích koeficientů u tepláren s výrobou elektřiny, tepelné energie a tlakového vzduchu
8.1 Rozdělovací koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	
na tlakový vzduch	
na elektřinu	
na tepelnou energii	
na tlakový vzduch	

kde

Qel	teplo spotřebované v parní turbině k výrobě elektřiny	[GJ]	
Qtep	užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny	[GJ]	
Qvz	teplo spotřebované k výrobě tlakového vzduchu v TD	[GJ]	
iad	entalpie páry na vstupu do turbín (admisní)	[GJ/t]	
ired	entalpie páry redukovaná na dodávku tepla (průměr)	[GJ/t]	
ivz	entalpie páry na vstupu do TD tlakového vzduchu	[GJ/t]	

8.2 Je-li do turbín dodávána pára o různých parametrech, stanoví se vážený průměr její entalpie iad podle vztahu uvedeného v odst. 2.2.
8.3 Redukovaná entalpie páry pro dodávku tepla ired se stanoví podle vztahu uvedeného v odst. 2.3.

9. Dělení nákladových položek v teplárnách s výrobou elektřiny, tepelné energie a tlakového vzduchu
9.1 Pokud lze u položek energie, voda, opravy a údržba spolehlivě určit společné náklady a specifické náklady strojovny a kotelny, provede se to podle vzoru:

Položka	Specifikace	na
elektř.	na teplo	na
tlak. vzd.	
		βei	βti	βvzi	
palivo	teplárna				
energie	společné náklady				
voda	specif. náklady kotelny		1		
opravy, údržba	specif. náklady strojovny	1			
odpisy	specif. náklady tlak. vzd.			1	
ostatní položky	teplárna				

Specifické náklady strojovny a kotelny jsou popsány v odst. 3.1. Ke specifickým nákladům na tlakový vzduch patří náklady na soustrojí TD včetně kondenzátorů, příslušenství a potrubí.

9.2 Nelze-li u položek energie, voda, opravy a údržba, odpisy oddělit spolehlivě společné a specifické náklady, použijí se rozdělovací koeficienty , ,  pro všechny položky.

10. Výpočet jednotkových nákladů
10.1 Jednotkové náklady na výrobu elektřiny se ve všech případech stanoví podle vztahu:

	[KČ/kWh]
kde

Esv	celková výroba elektřiny v teplárně měřená na svorkách TG	[MWh]	
ΣNei	součet nákladových položek připadajících na elektřinu	[tis. Kč]	

10.2 Jednotkové náklady na dodávku tepelné energie se stanoví podle vztahů:

teplárna bez výtopenských kotlů podle odst. 2 a 5, elektrárna podle odst. 4		[Kč/GJ]	
teplárna s výtopnou podle odst. 3		[Kč/GJ]	

10.3 Jednotkové náklady na dodávku tlakového vzduchu se stanoví podle vztahů:

	[Kč/MWh]
	[Kč/m3]

kde
ΣNvzi	součet nákladových položek připadajících na tlakový vzduch	[tis. Kč]	
Vvz	celkové množství tlakového vzduchu dodaného z TD	[mil.m3]	
W	energie dodaná tlakovému vzduchu (nto)	[GJ]	
ivs	entalpie vzduchu na vstupu do TD	[kJ/m3]	
ivy	entalpie dodávaného tlakového vzduchu z TD	[kJ/m3]	

Část C

Postup při dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách s plynovými turbínami

Postup platí pro soubor tvořený plynovou turbínou nebo spalovací turbínou na kapalné palivo (dále jen plynová turbína) a spalinovým kotlem, obvykle s přitápěním, popř. doplněný o další palivové parní nebo horkovodní kotle.
Provozní režim zahrnuje jak teplárenský provoz turbíny se spalinovým kotlem, tak výrobu elektřiny bez využití tepla, popř. střídavý provoz teplárenský a výtopenský (bez plynové turbíny).

1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů
1.1 Základní rozdělovací koeficienty platí pro všechny varianty provozních souborů a provozního režimu. Slouží k dělení dílčí nákladové položky palivo, spálené v plynové turbíně při plném využití tepla. Dále se používají k výpočtu souhrnných rozdělovacích koeficientů pro dělení ostatních položek. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	

kde
	svorková výroba elektřiny při provozu se spalinovým kotlem	[MWh]	
	teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbinou	[GJ]	

1.2 Teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbínou  se stanoví jako součin měřeného průtoku teplonosné látky a rozdílu její výstupní a vstupní entalpie. U kotle s přitápěním se z měřených údajů stanoví celkové teplo vyrobené ve spalinovém kotli , pro které platí vztahy:

	[GJ]
	[GJ]

kde
	spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle	[GJ]	
	teplo vyrobené ve spalinovém kotli z přitápěcího paliva	[GJ]	
	porovnávací účinnost přitápění ve spalinovém kotli	[%]	

Při teplotě spalin za kotlem (do komína) nad 180 °C lze dosadit ηd= 88 %, při nižší teplotě ηd = 90 %, u kotle s nízkoteplotním ohřívákem ηd = 92 %.
Alternativně lze s využitím dokumentace dodavatele zařízení nebo provozních záznamů stanovit hodnotu  ze závislosti tepelného výkonu kotle bez přitápění na elektrickém výkonu turbíny a z výroby elektřiny podle vztahu:

	[GJ]
kde

Pe	elektrický výkon soustrojí s plynovou turbínou	[MW]	
Pt	tepelný výkon spalinového kotle bez přitápění	[MW]	

2. Dělení nákladových položek palivo, energie, technologická voda
2.1 Náklady na přitápěcí palivo se celé přičtou k tepelné energii s koeficientem 1.

2.2 Náklady na palivo spálené v turbině při provozu do obchozu (bez využití tepla spalin) se přičtou celé k elektřině s koeficientem 1.

2.3 Náklady na palivo spálené ve výtopenských kotlích se přičtou celé k tepelné energii s koeficientem 1.

2.4 Nákladová položka energie se přičte celá k tepelné energii s koeficietem 1, přitom se elektřina z vlastní výroby oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), elektřina odebraná ze sítě nákupní cenou, obojí bez DPH. Ve výjimečném případě může být chladicí ventilátor turbiny poháněn elektromotorem. V tom případě by se náklady na spotřebu energie k jeho pohonu rozdělily pomocí koeficientů, .

2.5 Nákladová položka technologická voda se přičte celá k tepelné energii s koeficientem 1 za teplárenský i výtopenský soubor či provozní režim.

2.6 Vzor dělení položek palivo, energie a technologická voda:

Položka	Specifikace	na elektř.	na te lo	

palivo	spálené v turbíně - provoz s kotlem			
	spálené v turbíně -provoz do obchozu	1		
	přitápěcí spálené ve spalinovém kotli		1	
	spálené v palivových kotlích (ve výtopně)		1	
energie (vlast. spotř. elektřiny)	z vlastní výroby		1	
	odběr ze sítě		1	
voda technolog.	teplárna + výtopna		1	

V nákladové položce palivo se vyskytuje vždy dílčí položka odpovídající provozu s kotlem, ostatní dílčí položky podle skladby provozního souboru a podle provozního režimu.

3. Výpočet rozdělovacích koeficientů u souboru plynová turbína - spalinový kotel s přitápěním, střídavý provoz turbíny s využitím tepla a do obchozu
3.1 K dělení položek mimo palivo, energii a vodu se použijí souhrnné rozdělovací koeficienty podle vztahů:

na elektřinu	
na tepelnou energii	
na elektřinu	
na tepelnou energii	

kde

	spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle	[GJ]	
	spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu do obchozu	[GJ]	
	spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu s kotlem	[GJ]	
	spotřeba paliva ve výtopenských palivových kotlích	[GJ]	

Ú souboru bez přitápění odpadá veličina  u provozního režimu s trvalým využitím tepla veličina , u souboru bez výtopenských kotlů veličina .

3.2 Souhrnné rozdělovací koeficienty  slouží k dělení teplárenských položek mimo palivo, energii a vodu.

3.3 Souhrnné rozdělovací koeficienty  slouží k dělení položek mimo palivo, energii a vodu, u nichž nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských kotlů.

4. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru bez výtopenských palivových kotlů
4.1 U souboru s plným využitím tepla, bez přitápění a bez výtopenských palivových kotlů, se pro dělení všech ostatních nákladových položek, mimo energii a vodu, použijí základní rozdělovací koeficienty , .
4.2 U souborů s přitápěním nebo střídavým provozem turbíny s kotlem a do obchozu, popř. s jejich kombinací se pro dělení všech ostatních nákladových položek mimo energii a vodu použijí souhrnné rozdělovací koeficienty , .
5. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru s výtopenskými palivovými kotli
5.1 Pokud lze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru (plynová turbína - spalinový kotel) a výtopenského souboru (palivové kotle), dělí se nákladové položky ekologie, opravy a údržba, odpisy podle vzoru:
Položka	Specifikace	na elektř.	na teplo	
ekologie, odpisy,
opravy a údržba	teplárna			
	výtopna		1	
ostatní položky	teplárna + výtopna			

5.2 Pokud nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenského souboru, použijí se k dělení všech nákladových položek mimo palivo, energii a vodu souhrnné rozdělovací koeficienty , .
6. Výpočet jednotkových nákladů
6.1 Jednotkové náklady na výrobu elektřiny JNE se ve všech případech stanoví podle vztahů:
při trvalém provozu turbíny s kotlem		[Kč/kWh]	
při střídavém provozu turbíny s kotlem a do obchozu		[Kč/kWh]	
6.2 Jednotkové náklady na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahu:
teplárna bez palivových výtopenských kotlů		[Kč/GJ]	
teplárna s palivovými výtopenskými kotli		[Kč/ GJ]	
kde
	svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz do obchozu	[MWh]	
	svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz s kotlem	[MWh]	
	užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny	[GJ]	
	užitečné dodávkové teplo na prahu výtopny	[GJ]	
	součet nákladových položek připadajících na elektřinu	[tis.Kč]	
	součet nákladových položek připadajících na tepelnou energii	[tis.Kč]	

Část D
Postup při dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách s paroplynovým cyklem (PPC)
Postup platí pro paroplynový cyklus (dále jen PPC), tj. soubor tvořený plynovou turbínou (nebo spalovací turbínou na kapalné palivo, dále jen plynová turbína), spalinovým kotlem a parní protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou, popř. doplněný o další palivové parní nebo horkovodní kotle. Spalinový kotel bývá vybaven přitápěním a intenzívním vychlazením spalin pomocí koncového nízkoteplotního ohříváku vody pro otopné nebo jiné účely.
Provozní režim zahrnuje jak provoz úplného PPC, tak i občasný provoz jeho částí (plynové turbiny se spalinovým kotlem nebo palivových kotlů s parní turbínou), popř. střídavý provoz PPC a výtopenských kotlů.
1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů pro plynovou část cyklu
1.1 Základní rozdělovací koeficienty platí pro všechny varianty provozních souborů a provozního režimu: Slouží k dělení dílčí nákladové položky palivo, spálené v plynové turbíně pří plném využití tepla. Dále se používají k výpočtu souhrnných rozdělovacích koeficientů pro dělení ostatních položek. Stanoví se podle vztahů:
na elektřinu		
na tepelnou energii		
kde
	svorková výroba elektřiny při provozu se spalinovým kotlem	[MWh]	
	teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbínou	[GJ]	
	teplo vyrobené v nízkoteplotním ohříváku vody spalinového kotle	[GJ]	

1.2 Teplo  se stanoví jako součin měřeného průtoku teplonosné látky a rozdílu její výstupní a vstupní entalpie. Není-li kotel vybaven nízkoteplotním ohřívákem vody, člen  ve vzorcích odpadá.
1.3 Teplo  se stanoví podle části C, odst. 1.2.
2. Výpočet rozdělovacích koeficientů pro parní část cyklu
2.1 Základní rozdělovací koeficienty , , podle části B, odst. 1.1 slouží jako pomocné veličiny, k dalšímu výpočtu se stanoví spotřeba tepla k výrobě elektřiny v parní turbíně  podle části B, odst. 1.2.
2.2 Rozdělovací koeficienty pro dělení v soustrojí s parní turbínou ,  se stanoví podle části B, odst. 2.1, redukovaná entalpie páry pro dodávku tepla ired podle části B, odst. 2.3.
3. Výpočet kombinovaných rozdělovacích koeficientů
Kombinované rozdělovací koeficienty ,  se použijí k dělení dílčích položek: palivo spálené v plynové turbíně, opravy a údržba plynové turbíny. Stanoví se podle vztahů:
na elektřinu		
na tepelnou energii		

4. Dělení nákladových položek palivo, energie, technologická voda
4.1 Pro dělení nákladů na palivo spálené v turbíně se použijí rozdělovací koeficienty , .
4.2 Náklady na palivo spálené v turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla) se celé přičtou k elektřině s koeficientem 1.
4.3 Náklady na přitápěcí palivo a na palivo spálené v teplárenských palivových kotlích se dělí pomocí koeficientů , .
4.4 Náklady na palivo spálené ve výtopenských palivových kotlích se celé přičtou k tepelné energii s koeficientem 1.
4.5 Dílčí nákladová položka vlastní spotřeba elektřiny z vlastní výroby se dělí pomocí koeficientů , , oceňuje se výkupní cenou (jako dodávka do sítě), bez DPH. Dílčí nákladová položka elektřina odebraná ze sítě se celá přičte k tepelné energii s koeficientem 1, oceňuje se nákupní cenou, bez DPH.
4.6 Náklady na technologickou vodu a na ekologii se u teplárenského souboru dělí pomocí koeficientů , , u výtopenských kotlů se celé přičtou k teplu s koeficientem 1.
4.7 Vzor dělení nákladových položek:
Položka	Specifikace	na elektř.	na teplo	
palivo	spálené v turbíně - provoz s kotlem			
	spálené v turbíně - provoz do obchozu	1		
	přitápěcí spálené ve spalinovém kotli			
	spálené v teplárenských paliv. kotlích			
	spálené ve výtopenských kotlích		1	
energie (vlast. spotř. elektřin )	z vlastní výroby			
	odběr ze sítě		1	
voda technolog.	teplárna			
	výtopna		1	
ekologie	teplárna			
	výtopna		1	
Palivové kotle se instalují buď v teplárenském nebo výtopenském provedení. Provoz plynové turbíny do obchozu je výjimečným případem.
Alternativní dělení položky ekologie:
ekologie	teplárna + výtopna			
5. Výpočet souhrnných rozdělovacích koeficientů souboru bez výtopenských kotlů
5.1 Souhrnné rozdělovací koeficienty se stanoví podle vztahů:
na elektřinu		
na tepelnou energii		

na elektřinu		
na tepelnou energii		
kde
	spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle	[GJ]	
	spotřeba paliva v palivových teplárenských kotlích	[GJ]	
	spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu do obchozu	[GJ]	
	spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu s kotlem	[GJ]	
	spotřeba paliva ve výtopenských palivových kotlích	[GJ]	

U souboru bez přitápění odpadá veličina , u souboru bez palivových teplárenských kotlů veličina , u provozního režimu s trvalým využitím tepla veličina , u souboru bez výtopenských kotlů veličina .
5.2 Souhrnné rozdělovací koeficienty ,  slouží k dělení teplárenských položek mimo palivo, energii a vodu.
5.3 Souhrnné rozdělovací koeficienty ,  slouží k dělení položek mimo palivo, energii a vodu, u nichž nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských kotlů.
6. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru bez výtopenských palivových kotlů
6.1 U souboru s plným využitím tepla bez přitápění a palivových teplárenských kotlů se pro dělení všech ostatních položek použijí kombinované rozdělovací koeficienty .
6.2 U souborů s přitápěním, s palivovými teplárenskými kotli nebo střídavým provozem turbíny s kotlem a do obchozu, popř. s jejich kombinací se pro dělení všech ostatních položek použijí souhrnné rozdělovací koeficienty , .
7. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru s výtopenskými palivovými kotli
7.1 Pokud lze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských palivových kotlů, dělí se nákladové položky opravy a údržba, odpisy a ostatní položky podle vzoru:
Položka	Specifikace	na elektř.	na teplo	
opravy a údržba	teplárna			
odpisy	výtopna		1	
ostatní položky	teplárna + výtopna			
7.2 Pokud nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských palivových kotlů, dělí se všechny nákladové položky kromě paliva, energie, ekologie a vody pomocí souhrnných rozdělovacích koeficientů , .
8. Výpočet jednotkových nákladů
8.1 Jednotkové náklady na výrobu elektřiny JNE se stanoví podle vztahů:
při trvalém provozu PPC		[Kč/kWh]	
při střídavém provozu plynové turbíny s využitím tepla a do obchozu		[Kč/kWh]	
8.2 Jednotkové náklady na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahů:
teplárna s PPC bez výtopenských kotlů		[Kč/GJ]	
teplárna s PPC a s výtopenskými kotli		[Kč/GJ]	
kde
	svorková výroba elektřiny z parní turbíny	[MWh]	
	svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz do obchozu	[MWh]	
	svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz s kotlem	[MWh]	
	užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny	[GJ]	
	teplo vyrobené v nízkoteplotním ohříváku vody spalinového kotle	[GJ]	
	užitečné dodávkové teplo na prahu výtopny	[GJ]	
	součet nákladových položek připadajících na elektřinu	[tis.Kč]	
	součet nákladových položek připadajících na tepelnou energii	[tis.Kč]“.