Title: Příloha č
Author: david-horak
Company: C.H.Beck

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Metodické pokyny ke zjišťování emisí CO_2 z koksovacích pecí

I. Vymezení působnosti této přílohy
Emise se zjišťují z koksoven, které jsou částí zařízení na výrobu oceli s přímou technickou vazbou na výrobu aglomerátu či zařízením na výrobu železa a oceli včetně kontinuálního lití, mezi nimiž dochází při běžném provozu k velkým energetickým a materiálovým tokům zejména vysokopecního plynu, koksárenského plynu nebo koksu. Pokud povolení k emisím skleníkových plynů vydané podle § 3 až 5 zákona zahrnuje veškeré procesy výroby a zpracování ocele a nikoliv pouze koksárenské pece, emise CO_2 lze sledovat jako celkové emise ze všech procesů výroby a zpracování ocele a emise lze stanovit bilančním výpočtem podle bodu III.1. této přílohy. Pokud je v rámci zařízení provozováno čištění odpadních plynů a výsledné emise nejsou počítány jako část procesních emisí daného zařízení, emise se počítají podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

II. Určení zdrojů emisí CO_2
V zařízení na výrobu koksu emise CO_2 pocházejí z těchto zdrojů
a)	ze surovin (uhlí, ropný koks),
b)	tradiční paliva (například zemní plyn),
c)	procesní plyny (například vysokopecní plyn - BFG),
d)	ostatní paliva,
e)	čištění odpadních plynů.

III. Stanovení emisí CO_2 výpočtem
V případě, že se jedná o výrobní jednotku začleněnou do systému výroby oceli, lze spočítat emise
a)	pro systém výroby oceli jako celek využitím bilančního výpočtu nebo
b)	pro koksovací pec jako samostatnou činnost, oddělenou od výroby oceli.

1. Bilanční výpočet
Bilanční výpočet analyzuje množství C ve vstupech, výstupech, zásobnících a v produktech za účelem stanovení emisí skleníkových plynů pro dané zařízení dle vztahu
Emise CO_2 [t CO_2] = (vstupy – produkce – odpad – změna zásob) x konverzní faktor CO_2/C

kde se rozumí
vstupy [t C] veškerý uhlík vstupující do zařízení,
produkcí [t C] veškerý uhlík ve výrobcích a materiálech včetně vedlejších produktů opouštějící zařízení,
odpadem [t C] veškerý uhlík opouštějící zařízení například v odpadních vodách, v materiálu ukládaném na skládku nebo jiných ztrátách. Do odpadu se nezapočítávají emise skleníkových plynů do atmosféry,
změnou zásob [t C] nárůst (+) či pokles (-) zásob uhlíku v rámci zásob zařízení.
Výpočet lze popsat rovnicí
Emise CO_2 [t CO_2] = (Σ (aktivitní údaje _VSTUP x obsah uhlíku _VSTUP) - Σ(aktivitní údaje _PRODUKTY * obsah uhlíku _PRODUKTY) - Σ(aktivitní údaje _ODPAD x obsah uhlíku _ODPAD) - Σ(aktivitní údaje _ZMĚNA _ZÁSOB x obsah uhlíku _ZMĚNA _ZÁSOB)) x 3,664
Aktivitní údaje 
Hmotnostní toky z a do zařízení a změny zásob všech důležitých paliv a materiálů se analyzují a vykazují odděleně.
Úroveň přesnosti 1 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 7,5 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 2 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 3 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 4 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 1,0 %.
Obsah uhlíku 
Úroveň přesnosti 1 - při výpočtech bilanční metodou se dodržují ustanovení § 13 až 16vztahující se k odběru vzorků paliv, produktů, vedlejších produktů, stanovení obsahu uhlíku a podílu biomasy.
Energetický obsah
Za účelem zachování konzistence vykazování dat, energetický obsah všech paliv a látek, vyjádřený jako výhřevnost, musí být stanoven.
2. Emise ze spalovacích procesů 
Spalovací procesy realizované v koksárenských pecích, pokud paliva (například koks, uhlí, zemní plyn) nejsou používána jako redukční činidlo nebo nepochází z metalurgických reakcí, jsou stanovovány dle metodických pokynů pro sledování emisí ze spalovacích zdrojů dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
3. Emise z procesů
Emise se zjišťují při procesu karbonizace v koksovací komoře koksovací pece, kdy uhlí je bez přístupu vzduchu konvertováno na koks a surový koksárenský plyn a hlavním zdrojem vstupujícího uhlíku je uhlí, dalšími zdroji může být koksový mour, ropný koks, ropa a procesní plyny zejména vysokopecní plyn. Surový koksárenský plyn jako jeden z výstupů procesu koksování obsahuje mnoho látek jež obsahují uhlík, zejména CO_2, CO, CH_4, C_XH_Y.
Celkové emise CO_2 z koksovacích pecí lze vypočítat
Emise CO_2 [t CO_2] = Σ (aktivitní údaje _VSTUP x emisní faktor _VSTUP) - Σ (aktivitní údaje _VÝSTUP x emisní faktor _VÝSTUP).
Aktivitní údaje _vstup zahrnují informace o uhlí, uhelném prachu, ropném koksu, ropě, vysokopecním plynu, koksárenském plynu a dalších. Aktivitní údaje _výstup zahrnují informace o koksu, dehtu, lehkém oleji, koksárenském plynu a dalších.
Paliva použitá jako vstupy do procesu 
Úroveň přesnosti 1 – Materiálové toky paliv do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 7,5 %.
Úroveň přesnosti 2 – Materiálové toky paliv do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %.
Úroveň přesnosti 3 – Materiálové toky paliv do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 4 – Materiálové toky paliv do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %.
Výhřevnost
Úroveň přesnosti 1 – Provozovatel využívá národně specifických hodnot výhřevností pro daná paliva
Úroveň přesnosti 2 – Provozovatel využívá národně specifických hodnot výhřevností pro daná paliva používané při vykazování národní inventarizace skleníkových plynů.
Úroveň přesnosti 3 – Výhřevnost paliv je zjišťována pro každou dodávku paliv ze speciálního měření prováděného pověřenou laboratoří v souladu s ustanoveními v § 13 až 16.
Emisní faktor
Úroveň přesnosti 1 – Jako emisi faktor lze použít referenční hodnoty z tabulky č. 2 nebo z tabulky v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Tabulka č. 2 Emisní faktory pro procesní plyny (včetně CO2 jako součásti paliva)
| Emisní faktor [t CO_2 / TJ]
Koksárenský plyn (COG) | 47,6
Vysokopecní plyn (BFG) | 241,8

Úroveň 2 – Specifické emisní faktory lze stanovit dle ustanovení v § 13 až 16.

IV. Stanovení emisí CO_2 měřením
Pro měření emisí CO_2  ze spalovacích procesů platí ustanovení § 5.