Příloha č. 11 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Metodické pokyny ke zjišťování emisí CO_2 z pražení a slinování kovových rud

I. Vymezení působnosti této přílohy
Emise se zjišťují ze zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, které mohou být částí zařízení na výrobu oceli s přímou technickou vazbou na koksárenské pece nebo zařízení na výrobu surového železa a oceli (včetně kontinuálního lití), mezi nimiž dochází při běžném provozu k velkým energetickým a materiálovým tokům zejména vysokopecního plynu, koksárenského plynu, koksu nebo vápence). Pokud povolení k emisím skleníkových plynů vydané podle § 3 až 5 zákona zahrnuje veškeré procesy výroby a zpracování ocele a ne pouze zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, emise CO_2 lze sledovat jako celkové emise ze všech procesů výroby a zpracování ocele a emise lze stanovit bilančním výpočtem uvedeným v části III. 1. této přílohy.
Pokud je v rámci zařízení provozováno čištění odpadních plynů a výsledné emise nejsou počítány jako část procesních emisí zařízení, emise se počítají dle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

II. Určení zdrojů emisí CO_2
V zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy emise CO_2 pocházejí z těchto zdrojů
•	ze surovin (kalcinace vápence či dolomitu),
•	tradiční paliva (zemní plyn, koks, koksový mour),
•	procesní plyny (koksárenský či vysokopecní plyn),
•	ostatní paliva,
•	čištění odpadních plynů.

III. Stanovení emisí CO_2 výpočtem
Emise se stanovují pomocí bilančního výpočtu nebo pro každý zdroj zařízení individuálně.
1. Bilanční výpočet
Bilanční výpočet analyzuje množství C ve vstupech, výstupech, zásobnících a v produktech za účelem stanovení emisí skleníkových plynů pro dané zařízení dle vztahu
Emise CO_2 [t CO_2] = (vstupy – produkce – odpad – změna zásob) x konverzní faktor CO_2/C

kde se rozumí
vstupy [t C] veškerý uhlík vstupující do zařízení,
produkcí [t C] veškerý uhlík ve výrobcích a materiálech včetně vedlejších produktů opouštějící zařízení,
odpadem [t C] veškerý uhlík opouštějící zařízení například v odpadních vodách, v materiálu ukládaném na skládku nebo jiných ztrátách. Do odpadu se nezapočítávají emise skleníkových plynů do atmosféry.
změnou zásob [t C] nárůst (+) či pokles (-) zásob uhlíku v rámci zásob zařízení.
Výpočet lze popsat rovnicí
Emise CO_2 [t CO_2] = ( (aktivitní údaje _VSTUP x obsah uhlíku _VSTUP) - (aktivitní údaje _PRODUKTY x obsah uhlíku _PRODUKTY) - (aktivitní údaje _ODPAD x obsah uhlíku _ODPAD) - (aktivitní údaje _ZMĚNA _ZÁSOB x obsah uhlíku _ZMĚNA _ZÁSOB)) x 3,664
Aktivitní údaje
Hmotnostní toky z a do zařízení a změny zásob všech důležitých paliv a materiálů se analyzují a vykazují odděleně.
Úroveň přesnosti 1 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 7,5 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 2 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 3 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 4 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 1,0 %.
Obsah uhlíku 
Při výpočtech bilanční metodou se dodržují ustanovení § 13 až 16 vztahující se k odběru vzorků paliv, produktů, vedlejších produktů, stanovení obsahu uhlíku a podílu biomasy.
Energetický obsah
Za účelem zachování konzistence vykazování dat, energetický obsah všech paliv a látek vyjádřený jako výhřevnost musí být stanoven.
2. Emise ze spalovacích procesů 
Spalovací procesy realizované v zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy jsou stanovovány dle metodických pokynů pro sledování emisí ze spalovacích zdrojů v příloze č. 8 k této vyhlášce.
3. Procesní emise
Při procesu kalcinace na roštu je CO_2 uvolňován z výchozích surovin (převážně z CaCO_3) a ze znovu použitých odpadů. Pro každý typ vstupující látky lze množství CO_2 vypočítat jako
Emise CO_2 [t CO_2] =  (aktivitní údaje x emisní faktor x konverzní faktor).
Aktivitní údaj 
Úroveň přesnosti 1 – Množství [t] uhličitanů ve výchozích surovinách [t _CaCO3, t _MgCO3, t _CaCO3-MgCO3] a procesních odpadech použitých jako vstupní suroviny stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %.
Úroveň přesnosti 2 – Množství [t] uhličitanů ve výchozích surovinách [t _CaCO3, t _MgCO3, t _CaCO3-MgCO3] a procesních odpadech použitých jako vstupní suroviny stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Emisní faktor
Úroveň 1 – Pro uhličitany lze použít stechiometrické koeficienty uvedené v tabulce č. 3. 
Tabulka č. 3 Stechiometrické emisní faktory
| emisní faktor
CaCO_3 | 0,440 t CO_2/t CaCO_3
MgCO_3 | 0,522 t CO_2/t MgCO_3
Tyto hodnoty se upravují dle obsahu vody a hlušiny ve výchozím materiálu. Pro procesní odpady se používají specifické faktory stanovené podle § 13 až 16.
Konverzní faktor
Úroveň přesnosti 1 – Konverzní faktor = 1,0.
Úroveň přesnosti 2 – Konverzní faktor specifický pro danou činnost lze určit v souladu s ustanoveními § 13 až 16, stanovuje množství C v prachu pocházejícího ze slinování a zachyceného na filtrech. Pokud je zachycený prach z filtru znovu použit v procesu slinování, v něm obsažené množství C se nepočítá z důvodu vyloučení dvojího započítání.

IV. Stanovení emisí CO_2 měřením
Pro měření emisí CO_2  ze spalovacích procesů platí ustanovení § 5.