Příloha č. 15 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Metodické pokyny ke zjišťování emisí CO_2 ze zařízení na výrobu skla

I. Vymezení působnosti této přílohy
Pokud je v rámci zařízení provozováno čištění odpadních plynů a výsledné emise nejsou počítány jako část procesních emisí zařízení, emise se počítají dle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

II. Určení zdrojů emisí CO_2
V zařízení na výrobu skla emise CO_2 pocházejí z těchto zdrojů
a)	tavení uhličitanů alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin v surovině,
b)	tradičních fosilních paliv pece,
c)	alternativních paliv (na bázi fosilního uhlíku) a surovin,
d)	spalování biomasy (odpadní biomasy),
e)	ostatních paliv,
f)	přísad obsahujících C, včetně koksu a uhelného prachu,
g)	čištění odpadních plynů.

III. Stanovení emisí CO_2 výpočtem

1. Emise ze spalovacích procesů
Spalovací procesy v zařízeních na výrobu skla jsou zjišťovány a vykazovány dle metodických pokynů pro sledování emisí ze spalovacích zdrojů dle přílohy č. 8 k této vyhlášce.
2. Emise z procesů
Emise CO_2 pochází z procesů rozkladu uhličitanů ze surovin při tavení skla v peci a z neutralizace HF, HCl a SO_2 ve zplodinách vápencem či jiným uhličitanem. Emise z rozkladu uhličitanů v tavících procesech a z procesu čištění spalin jsou částí celkových emisí zařízení. Výsledné emise jsou dány jejich součtem, ale pokud je to možné, vykazují se odděleně. 
V průběhu tavby skla v peci je CO_2, vázaný v uhličitanech ve výchozích surovinách, uvolňován. Tento proces je přímo spojen s výrobou skla a výsledné emise lze spočítat dvěma způsoby založenými na množství výchozích surovin (soda, vápno, vápenec, dolomit a ostatní uhličitany kovů alkalických zemin nebo uhličitan alkalických kovů) doplněných o množství recyklovaného skla (výpočetní metoda A) nebo na základě množství alkalických oxidů ve vyrobeném skle (výpočetní metoda B). Obě tyto výpočetní metody se uvažují jako ekvivalentní.

Výpočetní metoda A: Karbonátová
Výpočet je založen na množství spotřebovaných uhličitanů. Lze počítat i s recyklací prachu. Pro výpočet lze použít rovnici
Emise CO_2 = ( {Aktivitní údaje_Uhličitany x emisní faktor} +  {Přísady x emisní faktor}) x konverzní faktor
Aktivitní údaje
Aktivitní údaje_Uhličitany je množství [t] CaCO_3, MgCO_3, Na_2CO_3, BaCO_3 a dalších uhličitanů kovů alkalických zemin nebo uhličitanů alkalických kovů v surovinách (soda, vápno, vápenec, dolomit) zpracovaných ve sledovaném období a množství přísad obsahujících C. 
Úroveň přesnosti 1 – množství CaCO_3, MgCO_3, Na_2CO_3, BaCO_3 a dalších uhličitanů kovů alkalických zemin nebo uhličitanů alkalických kovů ve výchozích surovinách a množství přísad obsahujících C použitých v průběhů sledovaného období stanoveného vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %. Složení příslušných surovin je stanoveno pomocí nejlepších dostupných informací pro daný druh výrobku.
Úroveň přesnosti 2 – množství CaCO_3, MgCO_3, Na_2CO_3, BaCO_3 a dalších uhličitanů kovů alkalických zemin nebo uhličitanů alkalických kovů ve výchozích surovinách a množství přísad obsahujících C použitých v průběhů sledovaného období stanoveného vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %. Složení příslušných surovin se určuje v souladu s ustanoveními v § 13 až 16.
Emisní faktor
Úroveň přesnosti 1 - Uhličitany – stechiometrické koeficienty pro vstupy a výstupy z procesů výroby skla uvádí tabulka č.10. 
Tabulka č. 10 Stechiometrické emisní faktory pro metodu A

Uhličitan

Emisní faktor
[t CO2 / t Ca-, Mg-, Na-, Ba- nebo jiných uhličitanů]

Poznámka

CaCO_3 | 0,440 |
MgCO_3 | 0,522 |
Na_2CO_3 | 0,415 |
BaCO_3 | 0,223 |

Obecně
X_Y(CO_3)_Z

Emisní faktor =

X = alkalický kov, kov alkalických zemin
M_X = molekulová hmotnost prvku X [g/mol]
M_CO2 = molekulová hmotnost CO_2=44 [g/mol]
= molekulová hmotnost CO_3^2-=60 [g/mol]
Y = stechiometrické číslo prvku X
= 1 pro kov alkalických zemin
= 2 pro alkalický kov
Y = stechiometrické číslo CO_3^2-=1

Hodnoty se upravují dle obsahu vody a hlušiny v použitých surovinách.
Přísady
Specifické emisní faktory se odvozují s souladu s pravidly popsanými v § 13 až 16.
Konverzní faktor
Úroveň přesnosti 1 – konverzní faktor = 1,0
Výpočetní metoda B: Alkalické oxidy
Emise CO_2 lze také vypočítat na základě množství vyrobeného skla a obsahu CaO, MgO, Na_2O, BaO a obsahu dalších oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin. Emisní faktor lze korigovat pro Ca, Mg, Na, Ba a ostatní oxidy, které nepocházejí z uhličitanů, ale  z recyklovaného skla, alternativních paliv nebo ze surovin s obsahem příslušných oxidů (CaO, MgO, Na_2O, BaO a další). Pro výpočet lze použít vzorec
Emise CO_2 [t CO_2] = (  {(Aktivitní údaje_O-VÝSTUP - Aktivitní údaje_O-VSTUP) x emisní faktor +  {Přísady x emisní faktor} ) x konverzní faktor}
Aktivitní údaje
Aktivitní údaje_O-VÝSTUP a Aktivitní údaje_O-VSTUP jsou informace o množství [t] CaO, MgO, Na_2O, BaO a dalších oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin přeměněných z uhličitanů během sledovaného období.
Úroveň přesnosti 1 – Množství [t] CaO, MgO, Na_2O, BaO a dalších oxidů alkalických kovů nebo oxidů kovů alkalických zemin použitých ve vstupních surovinách a množství ve výrobcích vyrobených během sledovaného období stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %. Složení příslušných výrobků a vstupních surovin se stanovuje na základě nejlepších dostupných informací.
Úroveň přesnosti 2 – Množství [t] CaO, MgO, Na_2O, BaO a dalších oxidů alkalických kovů nebo oxidů kovů alkalických zemin použitých ve vstupních surovinách  a množství ve výrobcích vyrobených během sledovaného období stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %. Složení příslušných výrobků a vstupních surovin se určuje v souladu s ustanoveními § 13 až 16.
Emisní faktor
Úroveň přesnosti 1 – stechiometrické koeficienty oxidů obsažených ve vstupech a výstupech z procesu výroby skla uvádí tabulka č. 11.
Tabulka č. 11 Stechiometrické emisní faktory pro metodu B

Oxid

Emisní faktor
[t CO2 / t Ca-, Mg- nebo jiných oxidů]

Poznámka

CaO | 0,785 |
MgO | 1,092 |
Na_2O | 0,710 |
BaO | 0,287 |

Obecně
X_Y(O)_Z

Emisní faktor =

X = alkalický kov, kov alkalických zemin
M_X = molekulová hmotnost prvku X [g/mol]
M_CO2 = molekulová hmotnost CO_2=44 [g/mol]
= molekulová hmotnost O^-=16 [g/mol]
Y = stechiometrické číslo prvku X
= 1 pro kov alkalických zemin
= 2 pro alkalický kov
Y = stechiometrické číslo O = 1

Přísady:
Specifické emisní faktory se odvozují s souladu s pravidly uvedenými v § 13 až 16.
Konverzní faktor
Úroveň přesnosti 1 – konverzní faktor = 1,0

IV. Stanovení emisí CO_2 měřením
Pro měření emisí CO_2  ze spalovacích procesů platí ustanovení § 5.