Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku 
v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Část A

Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB
Nemocniční pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou  22.00 a 6.00 hodinou | 0  -15
Operační sály | po dobu používání | 0
Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5
Obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | 0^+)  -10^+)
Hotelové pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 22.00 a 6.00 hodinou | +10  0
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení | | +5
Koncertní síně, kulturní střediska | | +10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace | | +15
Prodejny, sportovní haly | | + 20
Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.

^+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část B

Způsob výpočtu hygienického limitu L_Aeq,s pro hluk ze stavební činnosti 
pro dobu kratší než 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L_Aeq,s,  se vypočte ze vztahu
L_Aeq,s = L_Aeq,T + 10 . lg [(429 + t_1)/t_1],
kde
t_1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi  7. a 21. hodinou,
L_Aeq,T je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2.