Příloha č. 3 vyhlášky č. 41/1992 Sb.

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění a regulačních stupňů

	A) Signál upozornění
	následuje po překročení:

     1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace

     oxidu siřičitého250/g.m-3 nebo
     oxidů dusíku (vyjádřeno jako NO2)200/g.m-3 nebo
     oxidu uhelnatého7000/g.m-3 nebo

     2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace polétavého prachu
600/g.m-3     

     B) Signál první regulační stupeň

     následuje po překročení:

     1. tříhodinového klouzavého průměru koncentrace

     oxidu siřičitého400/g.m-3 nebo
     oxidů dusíku (vyjádřeno jako NO2)350/g.m-3 nebo
     oxidu uhelnatého15000/g.m-3 nebo

     2. součtu klouzavého dvacetičtyřhodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého s dvojnásobkem klouzavého dv acetičtyřhodinového průměru koncentrace polétavého prachu
750/g.m-3     

     C) Signál druhý regulační stupeň

     následuje po překročení:

     dvacetičtyřhodinového klouzavého průměru koncentrace oxidu siřičitého500/g.m-3     

D) Signál upozornění na výskyt fotochemického smogu

1.	Informování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 180 mikrogramů/m3

2.	Varování veřejnosti následuje po překročení průměrné hodinové koncentrace ozónu 360 mikrogramů/m3