Příloha č. 11 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ZÁKLADNÍ CENY VENKOVNÍCH ÚPRAV A ZPŮSOB JEJICH PROVEDENÍ

Pol. č.	popis	jednotka	Kč	Předpokl. životnost	
1.	Vodovody				
1.1.	vodovodní přípojky – potrubí ocelové nebo z umělých hmot				
1.1.1.	Přípojka vody DN 25 mm	bm	340	40 – 60	
1.1.2.	Přípojka vody DN 40 mm	bm	360	40 – 60	
1.1.3.	Přípojka vody DN 50 mm	bm	420	40 – 60	
1.1.4.	Zahradní vodovod DN 25 povrch.	bm	150	25 – 50	
1.1.5.	Zahradní vodovod DN 25 podzem.	bm	185	40 – 60	
1.2.	Vodoměrná šachta – betonová s ocelovým poklopem	m3OP	3 500	40 – 60	
1.3.	Domácí vodárna – Darling	kus	12 000	10 – 30	
2.	Kanalizace				
2.1.	Kanalizační přípojky – potrubí kameninové				
2.1.1.	Přípojka kanalizace DN 150 mm	bm	1 180	80 – 100	
2.1.2.	Přípojka kanalizace DN 200 mm	bm	1 450	80 – 100	
2.1.3.	Přípojka kanalizace DN 250 mm	bm	1 810	80 – 100	
2.2.	Kanalizační šachty včetně poklopu				
2.2.1.	Kanalizační šachta skružená z prefa dílců – hloubka 2,00 m	kus	7 500	80 – 100	
2.2.2.	dtto hloubka 3,00 m	kus	9 450	80 – 100	
2.2.3.	dtto hloubka 4,00 m	kus	12 500	80 – 100	
2.2.4.	Kanalizační šachta zděná cihelná hloubka 2,00 m	kus	10 000	80 – 100	
2.2.5.	dtto hloubka 3,00 m	kus	13 000	80 – 100	
2.2.6.	dtto hloubka 4,00 m	kus	14 800	80 – 100	
2.2.7.	Kanalizační šachta vodotěsná betonová hloubka 2,00 m	kus	8 900	80 – 100	
2.2.8.	dtto hloubka 3,00 m	kus	12 000	80 – 100	
2.2.9.	dtto hloubka 4,00 m	kus	16 600	80 – 100	
2.3.	Žumpa z monolitického i montovaného betonu	m3OP	2 300	80 – 100	
2.4.	Septiky z monolitického i montovaného betonu				
2.4.1.	do 15 m3OP	m3OP	3 500	80 – 100	
2.4.2.	nad 15 m3OP	m3OP	2 800	80 – 100	
3	Elektrická síť				
3.1.	Přípojky elektro				
3.1.1.	3fázová, příp. NN pro rodinné domy kabel Al 16 mm2 v zemi	bm	140	40 – 60	
3.1.2.	kabel Al 4 x 16 mm2 závěs. kabelem	bm	125	40 – 60	
3.1.3.	kabel Al 16 mm2 vzdušné vedení	bm	240	20 – 40	
3.1.4.	kabel Al 16 mm2 vzdušná vedení střešníková	bm	280	20 – 40	
3.1.5.	kabel Al 25 mm2 vzdušná vedení střešníková	bm	450	20 – 40	
3.1.6.	kabel Al 25 mm2 zemní kabel	bm	195	40 – 60	
3.1.7.	kabel Al 50 mm2 zemní kabel	bm	215	40 – 60	
3.2.	Trafostanice				
3.2.1.	Stožárová trafostanice 110 KVA	kus	150 000	20 – 40	
3.2.2.	Stožárová trafostanice 160 KVA	kus	170 000	20 – 40	
3.2.3.	Kobková trafostanice 100 KVA	kus	292 000	20 – 40	
3.2.4.	Kobková trafostanice 160 KVA	kus	308 025	20 – 40	
3.2.5.	Kobková trafostanice 250 KVA	kus	330 000	20 – 40	
3.2.6.	Kobková trafostanice 400 KVA	kus	365 000	20 – 40	
4.	Plynovody				
4.1.	Plynová přípojka do DN 40	bm	305	30 – 50	
4.2.	Domácí regulátor	kus	3 000	20 – 40	
5.	Drenáže				
5.1.1.	Drenáž z pálených trubek 65 mm	bm	55	30 – 50	
5.1.2.	dtto 80 mm	bm	142	30 – 50	
5.1.3.	dtto 100 mm	bm	160	30 – 50	
5.1.4.	dtto 130 mm	bm	175	30 – 50	
5.2.1.	Drenáže z trubek PVC 65 mm	bm	40	40 – 60	
5.2.2.	dtto 90 mm	bm	65	40 – 60	
5.2.3.	dtto 110 mm	bm	75	40 – 60	
6.	Topné kanály				
6.1.1.	Betonový monolitický  45/45 – 60/75 cm	bm	2 015	40 – 60	
6.1.2.	dtto 60/75 – 90/90 cm	bm	2 500	40 – 60	
6.1.3.	dtto 90/90 – 105/120 cm	bm	3 300	40 – 60	
6.2.1.	Betonový prefa 70/50 cm	bm	2 010	40 – 60	
6.2.2.	dtto 95/55 cm	bm	2 200	40 – 60	
6.2.3.	dtto 100/70 cm	bm	2 700	40 – 60	
7.	Potrubí tepelné izolované				
7.1.	DN 40	bm	120	20 – 40	
7.2.	DN 50	bm	140	20 – 40	
7.3.	DN 70	bm	165	20 – 40	
7.4.	DN 80	bm	190	20 – 40	
7.5.	DN 100	bm	235	20 – 40	
7.6.	DN 150	bm	370	20 – 40	
8.	Zpevněné plochy mimo silnice a letiště				
8.1.	Plochy s povrchem prašným				
8.1.1.	Škvárové tl. do 150 mm	m2	45	10 – 20	
8.1.2.	Štěrkové tl. do 250 mm	m2	95	10 – 20	
8.2.	Plochy s povrchem betonovým monolitickým				
8.2.1.	tl. 10 cm	m2	235	40 – 60	
8.2.2.	tl. 15 cm	m2	290	40 – 60	
8.3.	Plochy s povrchem dlážděným				
8.3.1.	z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva	m2	210	40 – 60	
8.3.2.	dtto do lože z MC	m2	260	40 – 60	
8.3.3.	z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kameniva	m2	220	40 – 60	
8.3.4.	dtto, lože z MC	m2	270	40 – 60	
8.3.5.	z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kameniva	m2	205	40 – 60	
8.3.6.	dtto, lože z MC	m2	255	40 – 60	
8.3.7.	dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku	m2	150	40 – 60	
8.3.8.	dtto do lože z MC	m2	180	40 – 60	
8.3.9.	dtto do lože z MC a podkl. bet.	m2	285	40 – 60	
8.3.10.	z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo	m2	295	40 – 60	
8.3.11.	dtto, lože z MC	m2	370	40 – 60	
8.3.12.	z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože	m2	220	40 – 60	
8.3.13.	dtto, do MC, s výplní spár z MC	m2	350	40 – 60	
8.3.14.	z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MC	m2	1 270	40 – 60	
8.3.15.	z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísek	m2	65	20 – 40	
8.3.16.	dtto, bez mezer na MC	m2	370	40 – 60	
8.3.17.	dlažba z lomového kamene na MC	m2	295	20 – 30	
8.3.18.	zatravňovací tvárnice polovegetační	m2	340	20 – 30	
8.3.19.	panely silniční tl. 150 mm	m2	1 180	40 – 60	
8.3.20.	dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MC	m2	175	40 – 60	
8.3.21.	dtto, lože MVC nebo MC	m2	260	40 – 60	
8.3.22.	dtto, nastojato, pískové lože	m2	330	40 – 60	
8.3.23.	dtto, lože MVC nebo MC	m2	385	40 – 60	
8.3.24.	dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového lože	m2	510	40 – 60	
8.3.25.	dtto, špalíky dubové	m2	470	40 – 60	
8.3.26.	pražce impregnované do štěrkopískového lože	m2	510	40 – 60	
8.4.	Plochy s povrchem asfaltovým				
8.4.1.	litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek	m2	270	40 – 60	
8.4.2.	dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfalt	m2	400	40 – 60	
8.4.3.	z penetračního makadamu tl. 100 mm	m2	220	40 – 60	
8.4.4.	z betonu asfaltového tl. 40 mm	m2	360	40 – 60	
8.4.5.	dtto tl. 50 mm	m2	475	40 – 60	
9.	Obrubníky a krajníky				
9.1.	Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového lože	bm	185	40 – 60	
9.2.	dtto z drobných 120 mm do betonového lože	bm	70	40 – 60	
9.3.	z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kameniva	bm	150	40 – 60	
9.4.	kamenný ležatý 15 x 25, betonové lože	bm	500	40 – 60	
9.5.	monolitický do průřezu 0,01 m2	bm	160	40 – 60	
9.6.	dtto do 0,015 m2	bm	240	40 – 60	
9.7.	dtto do 0,05 m2	bm	350	40 – 60	
9.8.	betonový ABO 4 – 5, 8, š. 4 – 5 cm, do betonového lože	bm	80	40 – 60	
9.9.	krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo	bm	100	40 – 60	
9.10.	obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, stojatý, lože z betonu	bm	570	40 – 60	
9.11.	dtto, ležatý 30 x 20	bm	670	40 – 60	
10.	Rigoly				
10.1.	Rigoly z lomového kamene do lože z kameniva	bm	165	40 – 60	
10.2.	dtto do MC nebo betonového lože	bm	230	40 – 60	
10.3.	z betonových desek, lože z kameniva	bm	150	40 – 60	
10.4.	dtto, lože z betonu	bm	225	40 – 60	
10.5.	ze žlabovek TMB, lože z kameniva	bm	120	40 – 60	
10.6.	z monolitického betonu	bm	240	40 – 60	
11.	Opěrné zdi				
11.1.	opěrné zdi s kůly v. 60 cm	bm	240	10 – 30	
11.2.	z kamenné rovnaniny	m3OP	1 150	30 – 50	
11.3.	z lomového kamene	m3OP	1 850	30 – 50	
11.4.	monolitické z prostého betonu	m3OP	2 100	40 – 60	
11.5.	monolitické ze železového betonu	m3OP	2 400	40 – 60	
11.6.	montované z prefa dílců	m3OP	2 850	40 – 60	
11.7.	cihelné	m3OP	2 330	40 – 60	
12.	Schody venkovní a předložené				
12.1.	Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.	bm	185	10 – 30	
12.2.	z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníku	bm	200	10 – 30	
12.3.	cihelné na terén	bm	215	30 – 50	
12.4.	betonové	bm	225	40 – 60	
12.5.	betonové s teracem na terén	bm	295	40 – 60	
12.6.	žulové stupně, lože z písku	bm	1 000	40 – 60	
12.7.	z lomového kamene do písku	bm	190	40 – 60	
13.	Ploty				
13.1.	Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr	m2 pohl. pl.	240	10 – 30	
13.2.	plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr	m2 pohl. pl.	450	20 – 30	
13.3.	Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy, na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka	m2 pohl. pl.	720	20 – 30	
13.4.	Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patek	m2 pohl. pl.	600	40 – 60	
13.5.	Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patek	m2 pohl. pl.	780	40 – 60	
13.6.	Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace	m2 pohl. pl.	435	20 – 30	
13.7.	Pot zděný tl. do 20 m, betonový základ, omítka nebo spárování	m2 pohl. pl.	790	40 – 60	
13.8.	dtto, ale tl. 20 – 30 cm	m2 pohl. pl.	1 135	40 – 60	
13.9.	dtto, ale tl. nad 30 cm	m3OP nadzem. části	3 750	40 – 60	
13.10.	Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku nadzem. části	m3OP	3 500	40 – 60	
13.11.	Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr	m2 pohl. pl.	645	20 – 30	
13.12.	Plot z vlnitých osinkocementových desek  na ocelové sloupky do patek	m2 pohl. pl.	555	20 – 30	
13.13.	Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část  výšky do 200 mm	bm	150	40 – 60	
13.14.	Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cm	bm	1 200	40 – 60	
13.15.	Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm	bm	950	40 – 60	
13.16.	Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování	bm	1 300	40 – 60	
14.	Plotová vrátka				
14.1.	Vrátka dřevěná vč. sloupků	kus	1 270	20 – 30	
14.2.	Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků	kus	1 450	10 – 30	
14.3.	Vrátka ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupků	kus	1 600	20 – 30	
14.4.	Vrata dřevěná vč. sloupků	kus	3 300	20 – 30	
14.5.	Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků	kus	3 420	10 – 30	
14.6.	Vrata ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupků	kus	3 700	20 – 30	
15.	Zemní sklep zděný nebo betonový	m3OP	1 800	40 – 60	
16.	Hnojiště				
16.1.	Hnojiště cihelné, bez omítky	m3OP	1 300	40 – 60	
16.2.	Hnojiště cihelné, omítnuté	m3OP	1 420	40 – 60	
16.3.	Hnojiště betonové	m3OP	1 100	40 – 60	
16.4.	Hnojiště z lomového kamene	m3OP	950	40 – 60	
17.	Pískoviště				
17.1.	Pískoviště s dřevěným rámem	m2 ZP	700	10 – 30	
17.2.	Pískoviště s betonovým nebo zděným rámem	m2 ZP	1 100	40 – 60	
18.	Pařeniště				
18.1.	Pařeniště s dřevěným rámem a okny	m2 ZP	825	10 – 30	
18.2.	Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a okny	m2 ZP	1 375	40 – 60	
19.	Skleník z ocelových profilů se zasklením a základy	m2 ZP	2 050	10 – 30	
20.	Zahradní květinové jezírko				
20.1.	Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cm	m2 ZP	2 100	40 – 60	
20.2.	Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cm	m2 ZP	1 200	40 – 60	
21.	Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolace	m3OP	1 825	40 – 60	
22.	Venkovní záchod				
22.1.	Záchod dřevěný bez žumpy	kus	1 800	30 – 50	
22.2.	Záchod zděný bez žumpy	kus	5 500	40 – 60	
23.	Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecha	m2 ZP	3 250	40 – 60	
24.	Udírna				
24.1.	Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířka	m3OP	2 010	40 – 60	
24.2.	dtto, ale z cihel šamotových	m3OP	4 100	40 – 60	
25.	Komíny samostatné				
25.1.	Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárování	m3OP	1 940	40 – 60	
25.2.	dtto, ale z cihel šamotových	m3OP	3 830	40 – 60	
26.	Lávka				
26.1.	Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlím	m2 ZP	1 300	20 – 50	
26.2.	Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěr	m2 ZP	2 100	40 – 60	
27.	Věšák na prádlo				
27.1.	Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěru	kus	590	10 – 30	
27.2.	Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěru	kus	870	10 – 30	
27.3.	Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mm	kus	1 050	10 – 30	
27.4.	dtto, ale průměru od 2500 do 4000 mm	kus	1 350	10 – 30	
28.	Klepadlo na koberce ocelové vč. betonových patek a nátěru	kus	900	10 – 30	
29.	Lavice zahradní				
29.1.	Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminy	kus	750	10 – 30	
29.2.	dtto, ale osazení do betonových patek	kus	980	10 – 30	
29.3.	Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradl z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patek	kus	1050	10 – 30	
30.	Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek	kus	2 300	10 – 30	
31.	Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr	kus	1 950	10 – 30	
32.	Pergola				
32.1.	Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek podlaha jakákoliv zpevněná	m2 ZP	1 450	10 – 30	
32.2.	dtto, ale tvaru písmene T	m2 ZP	1 250	10 – 30	

Poznámka:
Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle  § 11 odst. 2 vyhlášky, popřípadě podle přílohy č. 5 vyhlášky.

Vysvětlivky:
běžný metr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bm
m3 obestavěného prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3OP
m2 pohledové plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 pohl. pl.
m2 zastavěné plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m2 ZP