Příloha č. 14 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Opotřebení staveb

1.	Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2.	Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. 

3.	Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí klesnout pod hodnotu materiálu.

	Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

	a)	budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými neb o železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně 

	b)	rekreačních a zahrádkářských chat

		- zděných 80 let

		- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

		- ostatních 50 let

	c)	inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

	d)	u vedlejších staveb a garáží

		-	zděných				80 let

		-	dřevěných oboustranně 
			opláštěných a montovaných		60 let

		-	ostatních				30 - 40 let

	e)	studní

		-	kopaných a vrtaných 
			s průměrem nad 150 mm		100 let

		-	ostatních				 50 let

	f)	venkovních úprav je uvedena
		v příloze č. 11

	g)	hřbitovních staveb				100 až 150 let

	Použije se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, opotřebení může činit maximálně 80 %.

4.	Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije v případech, kdy je

	a)	stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
	b)	stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

	c)	podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 80 %,

	d) oceňována kulturní památka.

5.	Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5. 

	Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce 

        B
      ----  x 100 A,
        C

kde	A =	objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K_4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00 

	B =	skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 

	C =	předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (vpřípadě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B<=  C 

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce  
    n          B
(suma)     ---  x 100 A_i,
  i = 1      C

kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících. 

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr 
B/C,

6.	Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby stejným způsobem jako u původní části stavby podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.

7.	Je-li stavba užívaná k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

8.	Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

										Tabulka č. 1

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. Konstrukce   			TYP BUDOVY                
pol. a vybavení   
				A	B	C	D	E	F	 

1 	Základy vč.     		0,06  	0,07 	0,07  	0,06  	0,07  	0,08 
  	zem. prací                                        
                                                     
2 	Svislé                                            
  	konstrukce     		0,16  	0,22 	0,19  	0,17  	0,18  	0,17 
                                                     
3 	Stropy	      		0,08  	0,12 	0,11  	0,08  	0,10  	0,09 
                                                     
4 	Zastřešení                                        
  	mimo krytinu         	0,06  	0,05 	0,06  	0,06  	0,09  	0,07 
                                                     
5 	Krytiny střech	      	0,02  	0,02  	0,02  	0,03  	0,03 	0,02 
                                                     
6 	Klempířské 
	konstrukce      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01 	0,01 
                                                     
7 	Úpravy                                            
  	vnitřních                                         
  	povrchů	      	0,07  	0,06	 0,07  	0,07	0,06 	0,07 
                                                     
8 	Úpravy                                            
  	vnějších                                          
  	povrchů	      	0,03  	0,03	 0,03  	0,04	0,03 	0,03 
                                                     
9 	Vnitřní                                           
  	obklady                                           
  	keram.	      		0,03  	0,03	 0,02  	0,02	0,02  	0,02
                                                     
10	Schody	      		0,03  	0,02	 0,03  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
11	Dveře	      		0,04  	0,03	 0,03  	0,04	0,03  	0,03
                                                     
12	Vrata	        		-  	-  	  -	- 	 -     	- 
                                                     
13	Okna		      	0,06  	0,05	 0,05  	0,06	0,05  	0,05
                                                     
14	Povrch                                            
  	podlah	      		0,03  	0,02	 0,02  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
15	Vytápění	      	0,05 	0,04	 0,04  	0,05	0,04  	0,04
                                                     
16	Elektro-                                          
  	instalace	      	0,06  	0,05	 0,05  	0,06	0,05 	0,06
                                                     
17	Bleskosvod      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
18	Vnitřní                                           
  	vodovod	      	0,03  	0,03	 0,02  	0,03	0,02  	0,03
                                                     
19	Vnitřní                                           
  	kanalizace      		0,03  	0,03	 0,02  	0,03	0,02  	0,03
                                                     
20	Vnitřní                                           
  	plynovod	      	0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
21	Ohřev                                             
  	teplé vody      		0,02  	0,02	 0,02  	0,02	0,02  	0,02
                                                     
22	Vybavení                                          
  	kuchyní	      		0,02 	-  	 0,02 	- 	-     	-  
                                                     
23	Vnitřní hygienická                                        
  	zařízení včetně WC	0,04  	0,04	 0,03  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
24	Výtahy	      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
25	Ostatní	      		0,04  	0,03	 0,06  	0,05	0,06  	0,06
                                                     
26	Instalační                                        
  	prefabrik. jádra	         	- 	  -	 -	  -    	-	 -

 pokračování:

Čís. Konstrukce   			TYP BUDOVY                
pol. a vybavení   
			       	G	H  	 I	J	K	L	 

1 	Základy vč.     		0,06 	0,06 	0,06  	0,05  	0,06  	0,08 
  	zem. prací                                        
                                                     
2 	Svislé                                            
  	konstrukce      		0,15  	0,15 	0,15  	0,18  	0,19  	0,21 
                                                     
3 	Stropy	      		0,08  	0,08 	0,08  	0,08  	0,08  	0,11 
                                                     
4 	Zastřešení                                        
  	mimo krytinu         	0,06  	0,06 	0,06  	0,05  	0,05  	0,06 
                                                     
5 	Krytiny                                           
  	střech	      		0,03  	0,03  	0,03  	0,02 	0,02  	0,02 
                                                     
6 	Klempířské                                        
  	konstrukce      		0,01  	0,01	0,01  	0,01 	0,01  	0,01 
                                                     
7 	Úpravy                                            
  	vnitřních                                         
  	povrchů	      	0,07  	0,07	0,07  	0,06	0,07 	0,06 
                                                     
8 	Úpravy                                            
  	vnějších                                          
  	povrchů	      	0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03 	0,03 
                                                     
9 	Vnitřní                                           
  	obklady                                           
  	keram.	      		0,03  	0,03	 0,02  	0,01	0,02  	0,01
                                                     
10	Schody	      		0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
11	Dveře	      		0,04  	0,04	 0,04  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
12	Vrata	        		-  	-  	  -	- 	-   	0,01 
                                                     
13	Okna		      	0,06  	0,06	 0,05  	0,05	0,05  	0,05
                                                     
14	Povrch podlah	      	0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
15	Vytápění	      	0,05  	0,05	 0,05  	0,05	0,05  	0,04
                                                     
16	Elektroinstalace	      	0,06  	0,06	 0,06  	0,05	0,05  	0,06
                                                     
17	Bleskosvod      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
18	Vnitřní vodovod	0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03  	0,02
                                                     
19	Vnitřní                                           
  	kanalizace      		0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03  	0,02
                                                     
20	Vnitřní                                           
  	plynovod	     	0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01   	-  
                                                     
21	Ohřev                                             
  	teplé vody      		0,02  	0,02	0,02  	0,02	0,02  	0,02
                                                     
22	Vybavení                                          
  	kuchyní	      		0,02  	0,02	0,02  	0,02  	0,02   	-  
                                                     
23	Vnitřní hygienická                                        
  	zařízení včetně WC	 0,04  	0,04	 0,04  0,04	0,04  	0,03
                                                     
24	Výtahy	      		0,01  	0,01	 0,01  0,01	0,01  	0,01
                                                     
25	Ostatní	      		0,04  	0,04	 0,06  0,06	0,06  	0,05
                                                     
26	Instalační                                        
  	prefabrik.                                        
  	jádra	        		-  	-  	  -	0,04	-    	-	 

 pokračování:

Čís.  Konstrukce  			TYP BUDOVY                
pol.  a vybavení  
			       	M	N	O	P	R	S	 

1 	Základy vč.     		0,10  	0,10 	0,11  	0,10  	0,11  	0,13 
  	zem. prací                                        
                                                     
2 	Svislé                                            
  	konstrukce      		0,23  	0,24 	0,26  	0,25  	0,26  	0,30 
                                                     
3 	Stropy	      		0,12  	0,13 	0,12 	0,12  	0,12  	0,14 
                                                     
4 	Zastřešení                                        
  	mimo                                              
  	krytinu         		0,06  	0,06 	0,07  	0,06  	0,06  	0,07 
                                                     
5 	Krytiny                                           
  	střech	      		0,02  	0,02  	0,03  	0,02 	0,02  	0,03 
                                                     
6 	Klempířské                                        
  	konstrukce      		0,01  	0,01	0,01  	0,01 	0,01  	0,01 
                                                     
7 	Úpravy                                            
  	vnitřních                                         
  	povrchů	      	0,05  	0,05	0,04  	0,05 	0,04  	0,04 
                                                     
8 	Úpravy                                            
  	vnějších                                          
  	povrchů	      	0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03 	0,03 
                                                     
9 	Vnitřní                                           
  	obklady                                           
  	keram.	      		-     	-  	  -     	-  	 -     	-  
                                                     
10	Schody	      		0,03  	0,02	 0,02  	0,03	0,02  	0,02
                                                     
11	Dveře	      		0,03  	0,03	 0,02  	0,03	0,02  	0,02
                                                     
12	Vrata	      		0,01  	0,01	 0,02  	0,02  	0,03  	0,03
                                                     
13	Okna		      	0,04  	0,04	 0,04  	0,04	0,03  	0,03
                                                     
14	Povrch                                            
  	podlah	      		0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,03  	0,03
                                                     
15	Vytápění	      	0,02   	-  	  -    	0,01	0,01  	-  
                                                     
16	Elektro-                                          
  	instalace	      	0,07  	0,07	 0,07  	0,07	0,07  	0,06
                                                     
17	Bleskosvod      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
18	Vnitřní                                           
  	vodovod	      	0,02  	0,03	 0,02  	0,02	0,02   	-  
                                                     
19	Vnitřní                                           
  	kanalizace      		0,02  	0,03	 0,02  	0,02	0,02   	-  
                                                     
20	Vnitřní                                           
  	plynovod	       	-     	-     	-     	-     	-     	-  
                                                     
21	Ohřev                                             
  	teplé vody      		0,01  	0,01	0,01  	0,01	0,01   	-  
                                                     
22	Vybavení                                          
  	kuchyní	       		-     	-     	-     	-     	-     	-  
                                                     
23	Vnitřní                                           
  	hygienická                                        
  	zařízení                                          
  	včetně WC	      	0,03  	0,03	 0,02  	0,02	0,02   	-  
                                                     
24	Výtahy	       		-     	-  	  -    	-  	 -     	-  
                                                     
25	Ostatní	      		0,06  	0,05	 0,06  	0,05	0,06  	0,05
                                                     
26	Instalační                                        
  	prefabrik.                                        
  	jádra	        		-  	-  	-	-  	-    	-	 

										Tabulka č. 2

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. Konstrukce   			TYP HALY                  
pol. a vybavení   
			       	A	B	C	D	E	F	 

1 	Základy         		0,07  	0,08  	0,07  	0,08 	0,09  	0,10 
  	a vybavení                                        
                                                     
2 	Svislé                                            
  	konstrukce      		0,17  	0,23  	0,17  	0,19 	0,20  	0,21 
                                                     
3 	Stropy	      		0,07  	0,07  	0,06  	0,06 	0,08  	0,08 
                                                     
4 	Zastřešení                                        
  	mimo                                              
  	krytinu         		0,08  	0,08  	0,08  	0,08 	0,10  	0,10 
                                                     
5 	Krytiny                                           
  	střech	      		0,02  	0,03  	0,03  	0,02 	0,03  	0,03 
                                                     
6 	Klempířské                                        
  	konstrukce      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01 	0,01  	0,01 
                                                     
7 	Úpravy                                            
  	vnitřních                                         
  	povrchů	      	0,07  	0,06	 0,07  	0,07 	0,07  	0,07 
                                                     
8 	Úpravy                                            
  	vnějších                                          
  	povrchů	      	0,03  	0,03	 0,03  	0,03	0,04 	0,04 
                                                     
9 	Vnitřní                                           
  	obklady                                           
  	keram.	      		0,03  	0,02	 0,03  	0,02	 -     	-  
                                                     
10	Schody	      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
11	Dveře	      		0,04  	0,03	 0,04  	0,04	0,03  	0,03
                                                     
12	Vrata	       		-     	-  	  -     	-    	0,02  	0,02
                                                     
13	Okna		      	0,06  	0,05	 0,06  	0,06	0,05  	0,05
                                                     
14	Povrchy                                           
  	podlah	      		0,04  	0,04	 0,04  	0,04	0,05  	0,05
                                                     
15	Vytápění	      	0,05  	0,04	 0,05  	0,05	0,01  	0,01
                                                     
16	Elektro-                                          
  	instalace	      	0,06  	0,06	 0,05  	0,06	0,08  	0,08
                                                     
17	Bleskosvod      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	0,01  	0,01
                                                     
18	Vnitřní                                           
  	vodovod	      	0,03  	0,02	 0,03  	0,02	0,01  	0,01
                                                     
19	Vnitřní                                           
  	kanalizace      		0,03  	0,02	 0,03  	0,02	0,01  	0,01
                                                     
20	Vnitřní                                           
  	plynovod	      	0,01  	0,01  	0,01  	0,01   	-     	-  
                                                     
21	Ohřev                                             
  	teplé vody      		0,02  	0,02	 0,02  	0,02	0,01  	0,01
                                                     
22	Vybavení                                          
  	kuchyní	      		-     	-    	0,02  	0,01   	-     	-  
                                                     
23	Vnitřní hygienická                                        
  	zařízení včetně WC	0,04  	0,03	 0,04  	0,03	0,02  	0,02
                                                     
24	Výtahy	      		0,01  	0,01	 0,01  	0,01	 -     	-  
                                                     
25	Ostatní	     		0,04  	0,04	 0,03  	0,05	0,07 	0,05

 pokračování:

Čís. Konstrukce 			TYP HALY                    
pol. a vybavení 
			    	G	H	I	J	K	L	M  

1 	Základy      		0,11 	0,11 	0,11 	0,12 	0,12 	0,11	0,12
  	a vybavení                                    
                                                 
2 	Svislé                                        
  	konstrukce   		0,22 	0,23 	0,24 	0,29 	0,30 	0,26	0,24
                                                 
3 	Stropy	   		0,09 	0,09 	0,09 	0,09 	0,09 	0,09	0,09
                                                 
4 	Zastřešení                                    
  	mimo                                          
  	krytinu      		0,09 	0,10 	0,10 	0,11 	0,11 	0,10	0,10
                                                 
5 	Krytiny                                       
  	střech	   		0,03 	0,03 	0,03 	0,03 	0,03 	0,03	0,03
                                                 
6 	Klempířské                                    
  	konstrukce   		0,01	0,01	0,01 	0,01 	0,01 	0,01	0,01
                                                 
7 	Úpravy                                        
  	vnitřních                                     
  	povrchů	   	0,06 	0,06 	0,06	0,06 	0,06 	0,06	0,05
                                                 
8 	Úpravy                                        
  	vnějších                                      
  	povrchů	   	0,03 	0,03 	0,03 	0,03 	0,03 	0,03	0,03
                                                 
9 	Vnitřní                                       
  	obklady                                       
  	keram.	    		-    	-    	-    	-    	-     	-  	-  
                                                 
10	Schody	   		0,01	0,01 	0,01 	0,01 	0,01 	0,01	0,01
                                                 
11	Dveře	   		0,03 	0,03 	0,03 	0,02 	0,02 	0,02	0,03
                                                 
12	Vrata	   		0,02 	0,02 	0,02 	0,02 	0,02 	0,02	0,02
                                                 
13	Okna		   	0,05 	0,05 	0,05 	0,04 	0,04 	0,04	0,04
                                                 
14	Povrchy                                       
  	podlah	   		0,05 	0,05 	0,05 	0,05 	0,05 	0,05	0,05
                                                 
15	Vytápění	   	0,01 	0,01 	0,01  	-    	-    	-   	-  
                                                 
16	Elektro-                                      
  	instalace	   	0,08 	0,07	0,06 	0,05 	0,05 	0,06	0,06
                                                 
17	Bleskosvod   		0,01 	0,01 	0,01 	0,01 	0,01 	0,01	0,01
                                                 
18	Vnitřní                                       
  	vodovod	   	0,01 	0,01 	0,01  	-    	-   	0,01	0,01
                                                 
19	Vnitřní                                       
  	kanalizace   		0,01 	0,01 	0,01  	-   	-   	0,01	0,01
                                                 
20	Vnitřní                                       
  	plynovod	    	-    	-    	-    	-     	-    	-  	-  
                                                 
21	Ohřev                                         
  	teplé vody   		0,01 	0,01 	0,01  	-    	-   	0,01	0,01
                                                 
22	Vybavení                                      
  	kuchyní	    		-    	-    	-    	-     	-    	-   	- 
                                                 
23	Vnitřní                                       
  	hygienická                                    
  	zařízení                                      
  	včetně WC	  	0,02 	0,02 	0,02  	-    	-   	0,02	0,02
                                                 
24	Výtahy	    		-    	-    	-    	-     	-    	-   	- 
                                                 
25	Ostatní	   		0,05 	0,04 	0,04 	0,06 	0,05 	0,05	0,06                                          

										Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ,
REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

č. 	Konstrukce   					Typ  RD                        
   	a vybavení    
			   A, E, CH, L		B, F, I, M		C, G, J, N   	D, H, K, O        

1.	Základy vč.                                         
	zem. prací   	  0,08      		0,07     		0,05     	0,04    
                                                        
2.	Svislé                                              
	konstrukce   	 0,21     		0,22     		0,23     	0,24    
                                                        
3.	Stropy	       	0,08     		0,08     		0,09      	0,09	 
                                                        
4.	Zastřešení                                          
	mimo                                                
	krytinu	       	0,07     		0,05     		0,05     	0,04    
                                                        
5.	Krytiny                                             
	střech	       	0,03    			0,03     		0,03     	0,03    
                                                        
6.	Klempířské                                          
	konstrukce   	0,01     		0,01     		0,01     	0,01    
                                                        
7.	Vnitřní                                             
	omítky	       	0,06     		0,06    			0,06     	0,06    
                                                        
8.	Fasádní                                             
	omítky	       	0,03     		0,03     		0,03     	0,03    
                                                        
9.	Vnější                                              
	obklady	0,01     		0,01     		0,01     	0,01    
                                                        
10.	Vnitřní                                             
	obklady	0,02     		0,02     		0,02     	0,02    
                                                        
11.	Schody	          	-     			0,02     		0,02     	0,04    
                                                        
12.	Dveře	       	0,03     		0,03     		0,03     	0,03    
                                                        
13.	Okna		0,05     		0,05     		0,05     	0,05    
                                                        
14.	Podlahy                                             
	obytných                                            
	místností	 0,02     		0,02     		0,02     	0,02    
                                                        
15.	Podlahy                                             
	ostatních                                           
	místností	0,01     		0,01     		0,01     	0,01    
                                                        
16.	Vytápění	 0,05     		0,04     		0,05    		0,04    
                                                        
17.	Elektro-                                            
	instalace	 0,04     		0,04     		0,04     	0,04    
                                                        
18.	Bleskosvod  	0,01    			0,01     		0,01     	0,01    
                                                        
19.	Rozvod vody  	0,03     		0,03     		0,03     	0,03    
                                                        
20.	Zdroj teplé                                         
	vody		0,02     		0,02     		0,02     	0,02    
                                                        
21.	Instalace                                           
	plynu	       	0,01     		0,01    			0,01     	0,01    
                                                        
22.	Kanalizace       	0,03     		0,03     		0,03     	0,03    
                                                        
23.	Vybavení                                            
	kuchyní	       	0,01    			0,01    			0,01     	0,01    
                                                        
24.	Vnitřní                                             
	hygienické                                          
	vybavení	0,04     		0,05     		0,04     	0,05    
                                                        
25.	Záchod	       	0,01     		0,01     		0,01     	0,01    
                                                        
26.	Ostatní	       	0,04     		0,04     		0,04     	0,03    

										Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

č.	Konstrukce   					Typ  chat                      
   	a vybavení    
			   	Nepodsklepené			 Podsklepené     
			   	nebo podsklepené                        
			   	do 1/2 ZP                               
			   
			   	s krovem  	s plochou 	s krovem 	s plochou
			   	umožňu-   	střechou	 umožňu-  	střechou 
			    	jícím     	nebo	 	jícím	 	nebo     
		  	   	zřízení  		krovem	 	zřízení	 	krovem   
			    	podkroví  	neumožňu- 	podkroví 	neumožňu-
			           					jícím		jícím    
            	            					zřízení		zřízení  
			          					podkroví           podkroví 

1.	Základy vč.                                         
    	zem. prací      		0,06      	0,08      	0,06     	0,08   

2.	Podezdívka       	0,04     	0,04       	-        		-     
                                                        
3.	Svislé	                                      	 
	konstrukce       		0,25     	0,27     	0,27     	0,29    
                                                        
4.	Stropy	       		0,09     	0,10     	0,10     	0,11    
                                                        
5.	Zastřešení                                          
	mimo                                                
	krytinu	       		0,09     	0,06     	0,09     	0,06    
                                                        
6.	Krytiny                                             
	střech	       		0,04     	0,04     	0,04     	0,04    
                                                        
7.	Klempířské                                          
	konstrukce   	   	0,01     	0,01     	0,01     	0,01    
                                                        
8.	Úprava                                              
	povrchů	       	0,09     	0,09     	0,08     	0,08    
                                                        
9.	Schodiště	      	0,02       	-      		0,04     	0,02    

10.	Dveře	       		0,03     	0,03     	0,03     	0,03    
                                                        
11. 	Okna             		0,05     	0,05     	0,05     	0,05    
                                                        
12.	Podlahy	       	0,04     	0,04     	0,04     	0,04    
                                                        
13.	Vytápění	       	0,03     	0,03     	0,03     	0,03    
                                                        
14.	Elektro-	                                          
	instalace        		0,03     	0,03    		0,03     	0,03    
                                                        
15.	Rozvod vody      	0,02     	0,02     	0,02     	0,02    
                                                        
16.	Zdroj teplé                                         
	vody     	       	0,01     	0,01     	0,01    		0,01    
                                                        
17.	Rozvod propan                                       
	-butanu          		0,01     	0,01     	0,01     	0,01    
	         	                                          
18.	Kanalizace       		0,02     	0,02     	0,02    		0,02    
                                                        
19. Záchod   	       		0,01     	0,01    		0,01     	0,01    
                                                        
20.	Okenice      	   	0,01     	0,01     	0,01     	0,01    
                                                        
21.	Vnitřní      	                                      
	hygienické                                          
	vybavení         		0,02     	0,02     	0,02     	0,02    
                                                        
22.	Ostatní	       		0,03     	0,03     	0,03     	0,03    

										Tabulka č. 5

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

		Název					   	Předpokládaná   
								životnost       

1		Základy vč. zemních prací	   	  	150 - 200     
                                                           
2		Svislé konstrukce			   	80 - 200     
                                                           
3		Stropy					   	80 - 200     
                                                           
4		Zastřešení mimo krytinu		   	   	70 - 150     
                                                           
5		Krytiny, střecha			   	40 -  80     
                                                           
6		Klempířské konstrukce		   	   	30 -  80     
                                                           
7		Úpravy vnitřních povrchů		   	50 -  80     
                                                           
8		Úpravy vnějších povrchů		   	30 -  60     
                                                 
9		Vnitřní obklady keramické	   	   	30 -  50     
                                                           
10		Schody					      	80 - 200     
                                                           
11		Dveře					    	50 -  80     
                                                           
12		Vrata					   	30 -  50     
                                                           
13		Okna					 	50 -  80     
                                                           
14		Povrchy podlah				 	15 -  80     
                                                           
15		Vytápění				   	20 -  50     
                                                           
16		Elektroinstalace			   	   	25 -  50     
                                                           
17		Bleskosvod				 	30 -  50     
                                                           
18		Vnitřní vodovod			  	20 -  50     
                                                           
19		Vnitřní kanalizace			   	30 -  60     
                                                           
20		Vnitřní plynovod			   	20 -  50     
                                                           
21		Ohřev teplé vody			   	20 -  40     
                                                           
22		Vybavení kuchyní			  	15 -  30     
                                                           
23		Vnitřní hygienická zařízení vč.WC	   	30 -  60     
                                                           
24		Výtahy					   	30 -  50     
                                                           
25		Ostatní					 	-     -     
                                                           
26		Instalační prefabrikáty (jádra)  	   		15 -  25