Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy
a její standardní vybavení

Typ		Účel užití budovy					Kč/m3

A	zdravotní péče a služby						2740,-
B	komunální služby						2830,-
C	výuka a výchova						2538,-
D	věda, osvěta a kultura						2611,-
E	tělovýchova							2579,-
F	řízení a administrativa						2807,-
G	společné ubytování a rekreace					2710,-
H	obchod a společné stravování					2669,-
I	sociální péče							2239,-
J	domy bytové typové						1950,-
K	domy bytové netypové						2150,-
L	výrobní, pro průmysl, speciální					2786,-
M	výrobní pro energetiku						3076,-
N	vodohospodářské, čistírenské a úpravy vod			3247,-
O	zemědělská výroba a chov					2695,-
P	doprava a spoje						2560,-
R	garážování, opravy a údržba					2460,-
S	skladování a úprava produktů					2231,-

Poznámka:

	V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO6B, TO8B, OP 1.11, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

1:	Číslo položky
2:	Typ budovy
3:	Konstrukce a vybavení
4:	Popis standardu

1:	1
2:	Všechny typy
3:	Základy včetně zemních prací
4:	Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)

1:	2
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)
4:	-	Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
	-	Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou i vícevrstvé odpovídající techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
	-	Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám

2:	M, O, P, R
3:	Svislé konstrukce vč. obvodového pláště
4:	-	Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm,
	-	betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
	sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, minimální tl. 29 cm. montované, monolitické
	-	dtto dřevěné minimální tl. 10 cm

2:	S
3:	Svislé konstrukce vč. obvodového pláště
4:	Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové  monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot

2:	N
3:	Svislé konstrukce vč. obvodového pláště
4:	Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový

1:	3
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
3:	Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)
4:	Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Stropy - podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené a pod.)
4:	jakýkoliv běžného provedení

1:	4
2:	Všechny typy
3:	Krov, střecha
4:	- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
	-	Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová,

1:	5
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R
3:	Krytiny střech
4:	Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá

2:	O, S
3:	Krytiny střech
4:	Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná

1:	6
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Klempířské konstrukce
4:	Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Klempířské konstrukce
4:	Žlaby a svody z pozinkovaného plechu

1:	7
2:	A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)
4:	Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky

2:	D
3:	Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)
4:	Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky

2:	M, N, O, P, R
3:	Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)
4:	Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazujících omítky

2:	S
3:	Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)
4:	Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry

1:	8
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Úprava vnějších povrchů
4:	Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo

2:	L, M, N, O, P, R
3:	Úprava vnějších povrchů
4:	Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot; běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo

2:	S
3:	Úprava vnějších povrchů
4:	Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot

1:	9
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)
4:	Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)
4:	Neuvažují se 

1:	10
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Schody
4:	Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním

2:	L, M, N, O, P, R, S
3:	Schody
4:	Jakékoliv konstrukce, kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC

1:	11
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Dveře
4:	Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové

2:	L, M, N, O, P, R, S
2:	Dveře
4:	Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové

1:	12
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Vrata
4:	Neuvažují se

2:	L, M, N, O, P, R, S
3:	Vrata
4:	Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná

1:	13
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Okna
4:	Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Okna
4:	Jednoduchá dřevěná nebo kovová

1:	14
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Povrchy podlah
4:	PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Povrchy podlah
4:	Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba

1:	15
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Vytápění
4:	Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny

2:	M, P, R
3:	Vytápění
4:	temperování lokálními topidly

2:	N, O, S
3:	Vytápění
4:	bez temperování

1:	16
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R
3:	Elektroinstalace
4:	Světelná a třífázová

2:	S
3:	Elektroinstalace
4:	Světelná

1:	17
2:	Všechny typy
3:	Bleskosvod
4:	Ano

1:	18
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Vnitřní vodovod
4:	Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody

2:	M, N, O, P, R
3:	Vnitřní vodovod
4:	Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody

2:	S
3:	Vnitřní vodovod
4:	Bez rozvodu vody

1:	19
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Vnitřní kanalizace
4:	Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí

2:	M, N, O, P, R
3:	Vnitřní kanalizace
4:	Bez kanalizace, popř. od umyvadel, vpustí

2:	S
3:	Vnitřní kanalizace
4:	Bez kanalizace

1:	20
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Vnitřní plynovod
4:	Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu

2:	L, M, N, O, P, R, S
3:	Vnitřní plynovod
4:	Neuvažuje se

1:	21
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Ohřev vody
4:	Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT

2:	M, N, O, P, R
3:	Ohřev vody
4:	Malé elektrické ohřívače, popř. bojler

2:	S
3:	Ohřev vody
4:	Neuvažuje se

1:	22
2:	A, C, G, H, I
3:	Vybavení kuchyní
4:	Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové

2:	J, K
3:	Vybavení kuchyní
4:	Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové

2:	B, D, E, F, L, M, N, O, P, R, S
3:	Vybavení kuchyní
4:	Neuvažuje se

1:	23
2:	A, B, C, D, E, E, G, H, I, J, K
3:	Vnitřní hygienická vybavení
4:	Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení

2:	L, M, N, O, P, R
3:	Vnitřní hygienická vybavení
4:	Umyvadla
4:	WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu

2:	S
3:	Vnitřní hygienická vybavení
4:	Neuvažuje se

1:	24
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
3:	Výtahy
4:	Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic

2:	M, N, O, P, R, S
3:	Výtahy
4:	Neuvažují se

1:	25
2:	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
3:	Ostatní (individuální) - příklady
4:	Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže

2:	L, M, N, O, P, R, S
3:	Ostatní (individuální) - příklady
4:	Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

1:	26
2:	J
3:	Instalační prefabrikovaná jádra
4:	Instalační šachty, koupelna, WC