Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru budovy
a její standardní vybavení

Typ | Účel užití budovy | Kč/m^3
A | zdravotní péče a služby | 2740,–
B | komunální služby | 2830,–
C | výuka a výchova | 2538,–
D | věda, osvěta a kultura | 2611,–
E | tělovýchova | 2579,–
F | řízení a administrativa | 2807,–
G | společné ubytování a rekreace | 2710,–
H | obchod a společné stravování | 2669,–
I | sociální péče | 2239,–
J | domy bytové typové | 1950,–
K | domy bytové netypové | 2150,–
L | výrobní, pro průmysl, speciální | 2786,–
M | výrobní pro energetiku | 3076,–
N | vodohospodářské, čistírenské a úpravy vod | 3247,–
0 | zemědělská výroba a chov | 2695,–
P | doprava a spoje | 2560,–
R | garážování, opravy a údržba | 2460,–
S | skladování a úprava produktů | 223l,–

Poznámka:
V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L+N, HK, TO6B, TO8B, OP 1.11, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu
1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti
2 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) | - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou i vícevrstevné odpovídající techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
| M,O,P,R | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm, - betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, minimální tl. 29 cm, montované, monolitické - dtto dřevěné minimální tl. 10 cm
| S | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
| N | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
| M,N,O,P,R, S | Stropy – podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | U jednopodlažních budov není strop podmínkou, u vícepodlažních jakýkoliv běžného provedení
4 | Všechny typy | Krov, střecha | - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, pultová max. dvě rozdílné výšky hřebene, jednoduchý půdorys
5 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L,M,N,P, R | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
| O,S | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (min. žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
| M,N,O,P,R, S | Klempířské konstrukce | Minimálně žlaby a svody z pozinkovaného plechu
7 | A,B,C,E,F, G,H,I,J,K, L | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
| D | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
| M,N,O,P,R | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazujících omítky
| S | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
| L,M,N,O,P, R | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot; běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
| S | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
| M,N,O,P,R, S | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Neuvažují se, pouze v malém rozsahu kolem zařizovacích předmětů
10 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěných s povrchem z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
| L,M,N,O,P, R,S | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované
| L,M,N,O,P, R,S | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení
12 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Vrata | Neuvažují se
| L,M,N,O,P, R,S | Vrata | Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Okna | Jakákoliv zdvojená a dvojitá dřevěná špaletová a kovová
| M,N,O,P,R, S | Okna | Jednoduchá dřevěná nebo kovová
14 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Povrchy podlah | PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
| M,N,O,P,R, S | Povrchy podlah | Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Vytápění | Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
| M,P,R | Vytápění | Zateplené konstrukce, popř. temperování lokálními topidly
| N,O,S | Vytápění | Zateplené konstrukce, bez temperování
16 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L,M,N,O, P,R | Elektroinstalace | Světelná a třífázová
| S | Elektroinstalace | Světelná
17 | Všechny typy | Bleskosvod | Ano
18 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky, rozvod studené a teplé vody
| M,N,O,P,R | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky, rozvod pouze studené vody
| S | Vnitřní vodovod | Bez rozvodu vody
19 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Vnitřní kanalizace | Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
| M,N,O,P,R | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
| S | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace
20 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Vnitřní plynovod | Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
| L,M,N,O,P, R,S | Vnitřní plynovod | Neuvažuje se
21 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L | Ohřev teplé vody | Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
| M,N,O,P,R | Ohřev teplé vody | Malé elektrické ohřívače, popř. bojler
| S | Ohřev teplé vody | Neuvažuje se
22 | A,C,G,H,I | Vybavení kuchyní | Bežné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
| J,K | Vybavení kuchyní | Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
| B,D,E,F,L, M,N,O,P,R, S | Vybavení kuchyní | Neuvažuje se
23 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
| L,M,N,O | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
| S | Vnitřní hygienická vybavení | Neuvažuje se
24 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Výtahy | Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
| M,N,O,P,R, S | Výtahy | Neuvažují se
25 | A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K | Ostatní (individuální) - příklady | Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže apod.
| L,M,N,O,P, R,S | Ostatní (individuální) - příklady | Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže atd.
26 | J | Instalační prefabrikovaná jádra | Instalační šachty, koupelna, WC