Příloha č. 5 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

ZÁKLADNÍ CENY STAVEB INŽENÝRSKÝCH A SPECIÁLNÍCH POZEMNÍCH

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	
Věže chladicí a odplynovače	-	3467	-	3150	6141	
Zásobníky věžové (sila)	1410	1428	3241	2177	-	
Komíny vysoké a kouřové kanály	1670	-	4142	-	-	

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)
1	zděná z cihel, tvárnic nebo bloků
2	monolitická betonová tyčová
3	monolitická betonová plošná
4	kovová
5	z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod	8198	2640	3359	-	1619	7554	-	1640	
Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod	7328	2149	2600	1895	2489	7300	-	-	
Zásobníky a jámy pozem.(mimo zemědělství)	3955	2063	3137	-	1107	3509	-	-	
Zásobníky a jámy pozem. pro zemědělství	3698	2042	1894	-	986	3045	1702	-	

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1	zděná z cihel, tvárnic, bloků
2	monolitická betonová tyčová
3	monolitická betonová plošná
4	montovaná z dílců betonových tyčových
5	montovaná z dílců betonových plošných
6	kovová
7	dřevěná na bázi dřevní hmoty
8	z jiných materiálů

3. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	
Mosty pozemních komunikací	14657	18561	16788	17545	22277	
Mosty drážních komunikací	12693	16429	14256	15497	12008	
Mosty průmyslové, lávky pro chodce	10527	14310	12571	8837	9074	

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)
1	monolitická bet. nepředpjatá
2	monolitická bet. předpjatá
3	montovaná z dílců bet. nepředpjatých
4	montovaná z dílců bet. předpjatých
5	kovová

4. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	
Komunikace pozemní (silnice)	1299	1945	1161	1079	1401	313	
Plochy charakteru pozemních komunikací (např.parkoviště)	1075	1092	875	796	1081	289	

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1	dlážděný
2	monolitický betonový
3	montovaný betonový
4	z kameniva prolévaný živicí
5	z kameniva obalovaného živicí
6	bez krytu

5. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	
Letištní plochy	1990	1500	1450	1360	

Konstrukční charakteristika
1	TEVYCED t1.14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)
štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton t1. 24 cm, Tevyced t1. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
2	Prostá cementobetonová deska
štěrkopísek tl.20 cm, 2 x cementová stabilizace tl.15 cm, folie - kluzná vrstva ; PCO tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu,  přesun hmot, zemní práce
3	Prostá cementobetonová deska
geotextilie, minerální beton t1.20 cm, cementová stabilizace  t1. l5cm, živičná membrána, porézní beton t1.10 cm,  PCD t1.24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka  (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot
4	Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)
štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm,  folie - kluzná vrstva, PCD t1. 24 cm, řezání spár podé1ných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání  stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Úpravy území a samostatné zemní práce	176	265	626	415	478	316	391	-	162	
Plochy pro tělovýchovu nekryté	200	286	824	628	-	408	-	262	-	
Nástupiště a rampy /cena za 1 m2 zast.plochy/	-	-	4876	3950	4210	2860	3097	-	-	

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)
1	vegetační
2	z kameniva
3	dlážděný
4	monolitický
5	montovaný betonový
6	z kameniva - prolévaného živicí
7	z kameniva - obalovaného živicí
8	z jiných materiálů - např. antuka
9	bez krytu

7. Dráhy kolejové

Cena Kč  za 1 m  délky trasy

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	7	
Spodek drah kolejových	7286	7976	8250	-	-	2976	-	
Svršek žel. kolejí na drahách celostátních	5510	7733	4389	6326	-	-	-	
Svršek žel. kolejí stanič. na drahách celostátních	9028	12671	7192	-	-	-	-	
Svršek železn. vleček vč. zadlážděných, městské pozem. tramvaje (vč. výhybek)	13958	15120	7215	5201	8657	-	-	
Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné	8339	11705	6643	7797	10056	-	-	
Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných	-	-	-	-	-	-	2380	
Dtto - nezadlážděných	-	-	-	-	-	-	1500	

Konstrukční charakteristika pražce nebo jiné podpěry
1	pražce dřevěné
2	pražce ocelové
3	pražce betonové
4	desky podélné a prahy beton. monolitické
5	desky a podélné prahy montované betonové
6	vrstva kameniva zhutněná
7	ostatní

8. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích	504000	
Dtto- na stanič. kolejích	430000	
Výhybky na žel. vlečkách	310000	
Dtto - na kolejích úzkorozchodných	285000	
Výhybky na kolejích tramvajových	460000	

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	
Rozvody nadzemní el. proudu vč.kabelů	593	-	1323	267	-	
Vedení trolejová celostátních drah	875	900	-	-	-	
Vedení trolejová městských drah	-	-	1042	-	-	
Vedení silnoproudá podzemní kabelová	802	1428	-	-	-	
Vedení slaboproudá podzemní kabelová	1924	-	-	-	-	
Dráhy visuté	-	-	-	43898	-	

Konstrukční charakteristika umístění vedení
1	v zemní rýze na upravený podklad
2	v zemní rýze do tvárnicové tratě
3	nad zemí, na stožárech nebo sloupech
4	nad zemí na rámové konstrukci
5	nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	
Tunely	4114	-	-	-	-	
Štoly	6942	8414	5376	6116	-	
Objekty podzemní halové	5839	-	-	-	-	
Objekty plošné podzemní	4482	-	-	-	-	
Šachty svislé úklonné	-	-	4318	-	-	
Vrty	-	10362	-	-	-	
Studny vodárenské	2523	-	-	-	-	
Tunely stanic	1781	-	-	-	-	

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)
1.	hloubení z povrchu území
2	ruční ražení
3	ražení mechanizovaným štítem
4	ražení mechanizovaným štítem
5	vrtání

11. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Profil potrubí
DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	
80 mm	1640	1344	1840	-	
100 mm	2063	1344	2238	2176	
200 mm	2877	2166	2939	2859	
300 mm	4440	3045	4330	4034	
400 mm	-	4084	4756	5316	
600 mm	-	5492	7776	8903	
800 mm	-	9978	12226	-	
1000 mm	-	13821	15920	-	
1200 mm	-	18091	20231	-	
Pokud hloubka  uložení  potrubí  přesahuje  2 m, zvyšuje  se cena za každých i započatých 0,5 m o 10 %

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1	z trub z plastických hmot
2	z trub ocelových
3	z trub litinových
4	z trub osinkocementových

12. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Profil potrubí
DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	
300 mm	2163	1785	2082	1981	
400 mm	2650	1955	2278	2831	
500 mm	-	2346	2822	2856	
600 mm	-	3043	3655	3757	
800 mm	-	3800	4378	4488	
1000 mm	-	-	5355	-	
1200 mm	-	-	6273	-	
1400 mm	-	-	10839	-	
1600 mm	-	-	14009	-	
2200 mm	-	-	21052	-	

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10 %

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1	z trub z plastických hmot
2	z trub betonových
3	z trub železobetonových
4	z trub kameninových

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedení	Jmenovitá světlost potrubí DN	
	80/40	100/50	125/65	150/80	200/100	250/125	
A/a:Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl	8996	10177	10725	11404	14394	15225	
A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový	6833	8970	9448	10031	12346	13486	
A/c:Společný kanál příklopový	7564	8870	9738	10207	12778	13739	
B:Pozemní vedení	1746	2106	2290	2477	3170	3618	
C:Nadzemní vedení	5902	5658	5758	5598	5798	6084	

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedení	Jmenovitá světlost potrubí DN	
	300/125	350/150	400/150	500/200	600/250	
A/a:Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl	16787	19248	21220	25967	30395	
A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový	14950	16909	19197	23002	-	
A/c:Společný kanál příklopový	16233	19096	21373	25714	-	
B:Pozemní vedení	4287	5210	5470	8329	10511	
C:Nadzemní vedení	6633	7742	7860	11886	14446	

Způsob vedení:
A	:	Podzemní vedení
A/a	:	Dvojitý kanál 2 žlaby
A/b	:	Dvojitý kanál žlab příklopový
A/c	:	Společný kanál příklopový
B	:	Pozemní vedení
C	:	Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedení	Jmenovitá světlost potrubí DN	
	2x100	2x150	2x200	2x300	2x400	2x500	
A:Podzemní vedení
A/a:Příklopový kanál	7442	9428	11814	15148	20043	23761	
A:Podzemní vedení
A/b:Žlabový systém	8910	10482	12843	16706	22286	25956	
B:Pozemní vedení	2343	2871	3855	6115	8354	10577	
C:Nadzemní vedení	5614	5604	6246	8978	11607	14994	

Cena Kč za 1 m délky

Objekt a způsob vedení	Jmenovitá světlost potrubí DN	
	2x600	2x800	2x1000	2x1200	2x1400	
A:Podzemní vedení
A/a:Příklopový kanál	27059	37169	45208	50542	57890	
A:Podzemní vedení
A/b:Žlabový systém	29949	40489	49662	57827	62619	
B:Pozemní vedení	12920	19485	24969	29112	33746	
C:Nadzemní vedení	17286	26106	37771	-	-	

Způsob vedení:
A	:	Podzemní vedení
A/a	:	Příklopový kanál
A/b	:	Žlabový systém
B	:	Pozemní vedení
C	:	Nadzemní vedení

15. Vedení elektrická
a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)

Cena Kč za 1 m délky

Objekt	ve volném terénu	v zast. prostoru	
	počet kabelů	
	1	2	1	2	
Kabelové vedení 10 kV					
3 x 50 až 90	347	572	428	713	
3 x 12 až 150	407	713	510	816	
3 x 185 až 240	490	897	591	1041	
Kabelové vedení 22 kV					
3 x 95 až 150	775	1047	876	1591	
3 x 185	897	1632	847	1835	
Kabelové vedení 35 kV					
3 x 95 až 150	787	1692	890	1896	
3 x 185 až 240	1060	1977	1161	2141	

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí vč. sloupů a svítidel

Cena Kč:

	za 1 m délky vedení
(vč. podílu ceny sloupů)	za 1 kus sloupu
(vč. podílu ceny kabelů)	
Sítě kabelové se sloupy parkovými do 4 m	380	12000	
uličními do 8 m	580	22000	
uličními přes 8 m	1030	30000	

16. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	
Drenáže odvodňovací	55	-	-	-	115	-	
Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté	-	1283	-	-	-	2055	
Odvodnění ostatní	-	-	1356	-	-	-	
Rozvody závlahové podzemním potrubím	1533	-	-	872	-	-	
Rozvody závlahové zakrytými kanály	-	-	5611	-	-	-	

Cena Kč za 1 ha

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	4	5	6	
Drenáže odvodňovací	54206	-	65701	-	
Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté	-	-	-	67179	
Závlahy – rozvody závlahovým podzemním potrubím	-	73709	-	-	

Konstrukční charakteristika (potrubí)
1	z trub z plastické hmoty
2	z trub betonových
3	z trub kameninových
4	z trub osinkocementových
5	z trub z pálené hlíny
6	bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	
Hráze, jezy, stupně	376	209	
Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené	333	209	
Hráze ochranné	152		
Hráze hospodářských nádrží	1167		
Ostatní	189		

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)
1	ze zemin
2	z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy (+)
Cena Kč za 1 m délky (++)

Objekt	Konstrukční charakteristika	
	1	2	3	4	5	6	7	
Nádrže na tocích (+)	1738	481	-	-	5405	-	-	
Úpravy vodních toků (++)	-	6679	9168	6366	-	3651	3476	
Kanály /mimo pro odvodnění a závlahy) (++)	5125	10237	-	10157	-	1310	-	

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)
1	ze zemin a kameniva stabil.
2	z kamene, kameniva
3	monolitické betonové
4	montované betonové
5	vegetační
6	bez opevnění
7	z jiných materiálů