Příloha č. 2

	a) Rozdělení  tepla na ohřev užitkové vody a na vytápění v objektu s vlastní předávací stanicí

Teplo k ohřevu užitkové  vody se stanoví  z tepla naměřeného  pro tento účel v měřeném období (např. mimotopném) podle vzorce:

	               Qtm
	     Qt = -------- . V     [GJ]
	                Vm

Teplo pro vytápění:

	     Qv = Qc - Qt        [GJ],

kde:

	Qv   [GJ] - teplo pro vytápění
	Qt    [GJ] - teplo k ohřevu užitkové vody
	V     [m3] - objem užitkové vody měřený na vstupu do ohřívače (studená voda)
	 	              nebo  jako  součet  objemů  naměřených  na  vodoměrech  u všech
	                          spotřebitelů a ve společných prostorech
	Qtm [GJ] - teplo k ohřevu užitkové vody v měřeném období
	Vm  [m3] - objem užitkové vody naměřené ve stejném období
	Qc   [GJ] - celkové množství tepla podle měření

Náklady se rozdělí v poměru: 		Qv : Qt

Je-li věrohodně  k dispozici  jen hodnota  měřeného  objemu vody, lze stanovit přibližně:

	Qt = 0,3 . V [GJ]

	b) Rozdělení  spotřeby  paliva  na  ohřev  užitkové  vody  a na  vytápění  v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepla

Spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody se stanoví ze spotřeby paliva pro tento účel v měřeném (mimotopném) období:

	                  Mptm
	     Mpt = ---------- . V      [kg ; m3]
	                    Vm

Spotřeba paliva jen pro vytápění:

	Mpv = Mpc - Mpt                [kg ; m3],

kde:

	Mpv   [kg;m3] 		-     spotřeba paliva pro vytápění
	Mpt    [kg;m3] 	-     spotřeba paliva pro ohřev užitkové vody
	Mptm [kg;m3] 	-     spotřeba paliva v měřeném (mimotopném) období
	Mpc   [kg;m3] 	-     celková spotřeba paliva

Náklady se rozdělí v poměru:  		Mpv : Mpt

Je-li věrohodně  k dispozici  jen hodnota  měřeného  objemu vody, lze stanovit přibližně pro:

hnědé tříděné uhlí	Mpt = 26 . V   [kg]	
koks	Mpt = 15 . V   [kg]	
LTO 	Mpt = 9 . V     [kg]	
zemní plyn	Mpt = 11 . V   [kg]	
svítiplyn	Mpt = 25 . V   [m3]