Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození
závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                          |
| Hospodářský soubor              | Základní hospodářská doporučení          |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| Cílový hospod.| Porostní typ    | Obmýtí      | Obnovní   | Minimální podíl|
| soubor        |                 |             | doba      | melioračních a |
|               |                 | roků        |           | zpevňujících   |
|               |                 |             | roků      | dřevin         |
|               |                 |             |           | %              |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 13            | SM - BO kvalitní| 130 (110-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM - BO         | 120 (110-   | 20        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Přirozená   | BO se SM        | 130 (110-   | 20 - 30   |                |
|               | kvalitní        | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    borová     | BO se SM        | 120 (110-   | 20        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | BO kvalitní     | 130 (110-   | 10 - 20   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO běžné kvality| 110 (100-   | 10 - 20   |     5 - 15     |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO pošk. imisemi| 100 (80-110)| 10        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO nepřirůstavé | 130 (120-   | 10 - 30   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO nekvalitní   | 90 (70-110) | 10        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM nevhodné     | 100 (80-110)| 10        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BŘ              | 60 (40-80)  | 10 - 20   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | AK              | 60 (50-80)  | 20        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 19            | DB kval.        | 150 (130-   | 20 - 30   |                |
|               | (smíšené)       | 200)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB nekvalitní   | 100 (80-120)| 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     Lužní     | JS              | 90 (80-120) | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | TP              | 30 (20-40)  | 10        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN. smíšené  | 110 (80-130)| 20 - 30   |       15       |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (50-90)  | 20        |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM              | 100 (80-110)| 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | OL              | 90 (70-100) | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-50)  | 10 - 20   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. měkká    | 20 - 30     | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 21            | BO              | 120 (110-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO poškoz.      | 100 (80-110)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  Exponovaná   | BO nepřirůstavé | 130 (120-   | 30        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | DB běžné kvality| 130 (110-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    nižších    | DB nekvalitní   | 110 (80-120)| 20        |       30       |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM nevhodné     | 100 (80-110)| 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM poškoz       | 80 - 90     | 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | AK              | 70 (50-90)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-60)  | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 23            | BO              | 110 (90-130)| 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO poškoz.      | 100 (80-110)| 20        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    Kyselá     | SM nevhodné     | 100 (80-110)| 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM poškoz.      | 90 (80-110) | 20        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    nižších    | DB běžné kvality| 130 (110-   | 30        |       25       |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | DB nekvalitní   | 110 (80-120)| 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (60-90)  | 20        |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | AK              | 70 (50-90)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-60)  | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 25            | DB kval. i běžné| 160 (130-   | 20 - 30   |                |
|               | kval.           | 200)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB nekvalitní   | 120 (100-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     Živná     | SM              | 100 (80-110)| 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM poškoz.      | 80 - 90     | 20        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    nižších    | SM proředěné    | 80 - 90     | 20        | 20             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BO              | 110 (80-120)| 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO poškoz. im.  | 80 - 90     | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (50-90)  | 20        |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-50)  | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození
závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                          |
| Hospodářský soubor              | Základní hospodářská doporučení          |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| Cílový hospod.| Porostní typ    | Obmýtí      | Obnovní   | Minimální podíl|
| soubor        |                 |             | doba      | melioračních a |
|               |                 | roků        |           | zpevňujících   |
|               |                 |             | roků      | dřevin         |
|               |                 |             |           | %              |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 27            | BO kvalitní     | 130 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Oglejená    | BO běžné kvality| 120 (100-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     chudá     | BO poškoz.      | 100 (80-120)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM nevhodné     | 100 (80-110)| 20 - 30   | 20             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   nižších a   | SM poškoz.      | 80 - 90     | 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | DB              | 130 (110-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | LISTN.          | 70 (60-90)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 29            | OLL             | 80 (60-90)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | OLL s JS        | 90 (80-100) | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    Olšová     | OLL se SM       | 90 (80-100) | 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | OLL s VR        | 60 (50-80)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |

|               |                 |             |           |                |
|na podmáčených | OLL s BŘ        | 70 (50-80)  | 20        | 70             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    půdách     | OLL nekvalitní  | 60 (50-70)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM              | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | VR              | 40 (30-50)  | 10 - 20   |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 31            | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Vysychavá   | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 40        |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    a sušší    | DB              | 130 (120-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   acerózní    | BO              | 120 (110-   | 30        | 30             |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   a bazická   | BO poškoz.      | 110 (90-110)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM nevhodné     | 90 (80-110) | 20 - 30   |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | SM poškoz.      | 80 - 90     | 20 - 30   |                |
|     poloh     | imisemi         |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 35            | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 )140-   | 40        |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|     Živná     | SM nevhodné     | 90 (80-100) | 30        |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|    bazická    | SM poškoz.      | 70 - 80     | 20 - 30   | 70             |
|               | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | BO              | 110 (100-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | BO poškoz.      | 90 - 100    | 20 - 30   |                |
|     poloh     | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | DB              | 130 (120-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 39            | BO (se SM)      | 130 (120-   | 30        |                |
|               | kvalitní        | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Podmáčená   | BO (se SM)      | 120 (100-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     chudá     | BO (se SM)      | 100 (90-110)| 20 - 30   | 5 - 10         |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | BO poškoz.      | 100 (90-110)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM (s BO)       | 110 (90-120)| 30        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 41            | SM              | 110 (100-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| Exponovaná    | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| stanoviště    | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 30 - 40   | 30             |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| středních     | BO              | 120 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| poloh         | BO poškoz.      | 100 (90-110)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 80 (70-90)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 43            | SM              | 110 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    Kyselá     | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | BO kvalitní     | 120 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | BO běžné kvality| 110 (100-   | 20 - 30   | 25             |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BO poškoz.      | 100 (80-110)| 20 - 30   |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO nekvalitní   | 90 (70-100) | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 30 - 40   |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (60-80)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození
závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                          |
| Hospodářský soubor              | Základní hospodářská doporučení          |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| Cílový hospod.| Porostní typ    | Obmýtí      | Obnovní   | Minimální podíl|
| soubor        |                 |             | doba      | melioračních a |
|               |                 | roků        |           | zpevňujících   |
|               |                 |             | roků      | dřevin         |
|               |                 |             |           | %              |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 45            | SM kvalitní     | 110 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 120)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM běžné kvality| 100 (90-120)| 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     Živná     | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM poškoz.      | 90 (70-100) | 20 - 30   |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | BO kvalitní     | 110 (90-130)| 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BO běžné kvality| 100 (90-120)| 20        | 25             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO pošk. imisemi| 80 - 90     | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 30 - 40   |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB kvalitní     | 160 (140-   | 30        |                |
|               |                 | 180)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB běžné kvality| 130 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | JD              | 120 (110-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (50-90)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-50)  | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 47            | SM kvalitní     | 120 (110-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM běžné kvality| 110 (100-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Oglejená    | SM pošk. imisemi| 90 (80-100) | 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM pošk.        | 90 (70-100) | 30        |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | BO kvalitní     | 120 (110-   | 30        | 25             |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BO běžné kvality| 110 (100-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO nekvalitní   | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB kvalitní     | 160 (140-   | 30        |                |
|               |                 | 180)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | DB nekvalitní   | 120 (100-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | OLL             | 70 (60-80)  | 20        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | PAŘEZ. tvrdá    | 40 (30-50)  | 10        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 51            | SM rezonanční   | 160 (150-   | 40        |                |
|               |                 | 170)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM kvalitní     | 130 (110-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  Exponovaná   | SM běžné kvality| 120 (110-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM pošk. imisemi| 100 - 110   | 30        | 30             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    vyšších    | SM pošk.        | 100 (90-110)| 30        |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BK              | 140 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 30        |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO              | 120 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | JV - JS         | 110 (100-   | 40        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 53            | SM rezonanční   | 160 (150-   | 40        |                |
|               |                 | 170)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM kvalitní     | 120 (110-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    Kyselá     | SM běžné kvality| 110 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM pošk. imisemi| 100 (90-110)| 20 - 30   | 25             |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    vyšších    | SM pošk.        | 100 (80-110)| 20 - 30   |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | BK              | 140 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 40        |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO              | 120 (100-   | 30        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | LISTN.          | 70 (60-80)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 55            | SM rezonanční   | 160 (150-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 170)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM kvalitní     | 120 (110-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     Živná     | SM běžné kvality| 110 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM pošk. imisemi| 100 (90-110)| 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    vyšších    | SM pošk.        | 90 (70-110) | 20 - 30   | 25             |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM proředěné    | 80 (70-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK pod vlivem   | 150 (140-   | 30 - 40   |                |
|               | imisí           | 160)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | JD              | 120 (110-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO              | 110 (90-120)| 30        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |

|               | LISTN.          | 70 (60-80)  | 20 - 30   |                |
|               | nekvalitní      |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození
závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                          |
| Hospodářský soubor              | Základní hospodářská doporučení          |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| Cílový hospod.| Porostní typ    | Obmýtí      | Obnovní   | Minimální podíl|
| soubor        |                 |             | doba      | melioračních a |
|               |                 | roků        |           | zpevňujících   |
|               |                 |             | roků      | dřevin         |
|               |                 |             |           | %              |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 57            | SM rezonanční   | 160 (150-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 170)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM kvalitní     | 120 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Oglejená    | SM běžné kvality| 110 (90-130)| 30 - 40   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    vyšších    | SM poškoz.      | 90 (70-110) | 20 - 30   | 25             |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM proředěné    | 80 (70-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BK              | 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO kvalitní     | 120 (110-   | 30        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | BO běžné kvality| 110 (100-   | 20 - 30   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | OLL             | 70 (60-90)  | 20        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 59            | SM s BO kvalitní| 120 (100-   | 40        |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM s BO běžné   | 110 (100-   | 30 - 40   |                |
|               | kvality         | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Podmáčená   | SM s BO pošk.   | 90 (80-110) | 30        |                |
|               | hnil.           |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | BO se SM        | 120 (100-   | 30 - 40   |                |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   vyšších a   | SM kvalitní     | 110 (100-   | 40        | 5 - 20         |
|               |                 | 130)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   středních   | SM běžné kvality| 100 (90-120)| 30 - 40   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM poškoz.      | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM poškoz.      | 90 (70-100) | 30        |                |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM proředěné    | 80 (70-90)  | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | OL              | 80 (60-90)  | 20        |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 71            | SM              | 140 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  Exponovaná   | SM poškoz.      | 110 (100-   | 30 - 40   | 15             |
|  stanoviště   | imisemi         | 120)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|horských poloh | SM genet.       | 100 (80-100)| 30        |                |
|               | nevhodné        |             |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 73 75         | SM rezonanční   | 160 - 170   | 40        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM              | 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|    Kyselá,    | SM poškoz.      | 110 (100-   | 30        |                |
|               | imisemi         | 120)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     živná     | SM poškoz.      | 110 (90-120)| 30        | 15             |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM proředěné    | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   horských    | SM genet.       | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               | nevhodné        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM s BO kvalitní| 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 77            | SM rezonanční   | 160 - 170   | 40        |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM              | 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 150)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   Oglejená    | SM poškoz.      | 110 (100-   | 30        |                |
|               | imisemi         | 120)        |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM poškoz.      | 110 (90-120)| 30        | 5 - 10         |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|   horských    | SM proředěné    | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|     poloh     | SM genet.       | 90 (80-100) | 20 - 30   |                |
|               | nevhodné        |             |           |                |
|               |-----------------|-------------|-----------|                |
|               |                 |             |           |                |
|               | SM s BO kvalitní| 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
| 79            | SM              | 120 (110-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | SM poškoz.      | 100 (90-110)| 30        |                |
|               | imisemi         |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|   Podmáčená   | SM poškoz.      | 100 (90-110)| 30        | 5              |
|               | hnilobou        |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|  stanoviště   | SM proředěné    | 90 (80-100) | 30        |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|horských poloh | SM genet.       | 90 (80-100) | 30        |                |
|               | nevhodné        |             |           |                |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
|               |                 |             |           |                |
|               | SM s BO kvalitní| 130 (120-   | 40        |                |
|               |                 | 140)        |           |                |
------------------------------------------------------------------------------

Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození
závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin.

Lesy hospodářské:
|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                   |
| Hospodářský soubor                     | Základní hospodářská doporučení   |
|------|----------------------|----------|------------|---------|------------|
|      |                      |          |            |         |            |
| Cílový Soubor lesních typů  | Porostní | Obmýtí     | Obnovní | Minimální  |
| hospod                      | typ      |            | doba    | podíl      |
| .    |                      |          | roků       |         | melioračních
| soubor                      |          |            | roků    | a          |
|      |                      |          |            |         | zpevňujících
|      |                      |          |            |         | dřevin     |
|      |                      |          |            |         | %          |
------------------------------------------------------------------------------

|------|-----|----------------|----------|------------|---------|------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
| 01   | 0X  | dealpinský bor | BO       | 150 - f    |         | 10         |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
| *)   | 0Z  | reliktní bor   | BO       |            |         | 5          |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0Y  | roklinový bor, | BO se SM |            |         | 5          |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0N  | smrkový bor    |          |            |         |            |
|      |     | (extrémní      |          |            |         |            |
|      |     | polohy)        |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0C  | hadcový bor    | BO       |            |         | 5          |
|      |     | (extrémní      |          |            |         |            |
|      |     | polohy)        |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0Mz | chudý (dubový) | BO       |            |         | 5          |
|      |     | bor (extrémně) |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0Qz | chudý jedlo    |          |            |         |            |
|      |     | (dubový) bor   |          |            |         |            |
|      |     | (extrémně)     |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 1X  | dřínová        | DB, DBP  |            |         | 90         |
|      |     | doubrava       |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 2X  | dřínová        | DB       |            |         | 90         |
|      |     | doubrava s     |          |            |         |            |
|      |     | bukem          |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 3X  | dřínová bučina | BK       |            |         | 80         |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 4X  | dealpinská     |          |            |         |            |
|      |     | bučina         |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |---------|------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 1Z  | zakrslá        | DB       |            | 40 -    | 70         |
|      |     | doubrava;      |          |            |         |            |
|      |     | zakrslá habrová|          |            |         |            |
|      |     | doubrava       |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 2Z  | zakrslá buková | DB       |            |         | 60         |
|      |     | doubrava       |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 3Z  | zakrslá dubová | BK, BO   |            |         | 30         |
|      |     | bučina         |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 4Z  | zakrslá bučina |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 3Y  | skeletová      |          |            |         |            |
|      |     | dubová bučina  |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 4Y  | skeletová      |          |            |         |            |
|      |     | bučina         |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 5Z  | zakrslá jedlová| BK,      |            |         | 30         |
|      |     | bučina         |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 6Z  | zakrslá smrková|          |            |         |            |
|      |     | bučina         |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 5Y  | skeletová      |          |            |         |            |
|      |     | jedlová bučina |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 6Y  | skeletová      |          |            |         |            |
|      |     | smrková bučina |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 7Z  | zakrslá buková | SM       |            |         | 10         |
|      |     | smrčina        |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|          |            |         |            |
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 7Y  | skeletová      |          |            |         |            |
|      |     | buková smrčina |          |            |         |            |
------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky: f fyzický věk porostu

obnovní doba nepřetržitá

+ dřeviny vtroušené

|------|-----|----------------|----------|------------|---------|------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
| 01   | 8Y  | skeletová      | SM       | 150 - f    | 40 -    | 5          |
|      |     | smrčina        |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
| *)   | 1J  | habrová        | DB s JV  |            |         | 95         |
|      |     | javořina       |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 3J  | lipová javořina| BK s JV  |            |         | 90         |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 5J  | suťová javořina| BK s JV  |            |         | 60         |
|      |-----|----------------|----------|------------|         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 6L  | luh olše šedé  | OLŠ      | 100 - f    |         | 70         |
|      |-----|----------------|----------|------------|         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0R  | rašelinný bor  | BO       | 130 - f    |         | 5          |
|      |-----|----------------|----------|            |         |------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 0Rt | blatkový bor   | BL       |            |         | 1 - 5      |
|      |-----|----------------|----------|------------|---------|------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 8R  | vrchovištní    | SM       | 150 - f    |         | 1 - 5      |
|      |     | smrčina        |          |            |         |            |
|      |-----|----------------|----------|------------|---------|------------|
|      |     |                |          |            |         |            |
|      | 9R  | vrchovištní    | KLEČ     | 200 - f    |         | +          |
|      |     | kleč           |          |            |         |            |
------------------------------------------------------------------------------

Lesy hospodářské:
|--------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                           |
| Hospodářský soubor             | Základní hospodářská doporučení           |
|------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|
|      |          |              |              |            |               |
| Cílový Soubor   | Porostní typ | Obmýtí       | Obnovní    | Minimální     |
| hospod lesních  |              |              | doba       | podíl         |
| .    | typů     |              | roků         |            | melioračních a|
| soubor          |              |              | roků       | zpevňujících  |
|      |          |              |              |            | dřevin        |
|      |          |              |              |            | %             |
------------------------------------------------------------------------------

|------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|
|      |          |              |              |            |               |
| 02   | 8N, 8F,  | SM           | 150 - f      |            | +             |
|      | 8A,      |              |              |            |               |
|      |          |--------------|--------------|------------|               |
|      |          |              |              |            |               |
| **)  | 8M, 8K,  | SM poškozené | 130 - f      | 40 - 50    |               |
|      | 8S,      | imisemi      |              |            |               |
|      |          |--------------|--------------|------------|               |
|      |          |              |              |            |               |
|      | 8Z       | SM geneticky | 110-130      | 40         |               |
|      |          | nevhodné     |              |            |               |
------------------------------------------------------------------------------

|------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|
|      |          |              |              |            |               |
| 03   | 9K       | SM s KOS     | 200 - f      |            | +             |
|      |          |--------------|--------------|            |               |
|      |          |              |              |            |               |
| ***) | 9Z       | SM s KOS     | f            |            |               |
|      |          | poškoz.      |              |            |               |
|      |          | imisemi      |              |            |               |
|      |          |--------------|              |            |               |
|      |          |              |              |            |               |
|      |          | KOS          |              |            |               |
------------------------------------------------------------------------------

*) Mimořádně nepříznivé stanoviště

**) Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace

***) Lesy v klečovém vegetačním stupni