Příloha č. 2
KATEGORIZACE  VYBRANÝCH  ZDROJŮ   ZNEČIŠŤOVÁNÍ,  SPECIFICKÉ  EMISNÍ LIMITY,  PŘÍPUSTNÁ  TMAVOST  KOUŘE  A  TECHNICKÉ  PODMÍNKY PROVOZU VYBRANÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Pro účely této přílohy vyhlášky se užívá označení:

- vztažné  podmínky  A  pro  emisní  limit, znamenající koncentraci
  příslušné  látky v  suchém plynu  za normálních  podmínek (lOl,32
  kPa,  OoC),  někdy  s  udáním  referenčního  obsahu některé látky
  v nosném plynu (obvykle kyslíku)
- vztažné  podmínky  B  pro  emisní  limit, znamenající koncentraci
  příslušné látky  ve vlhkém plynu  za normálních podmínek  (lOl,32
  kPa,  OoC),  někdy  s  udáním  referenčního  obsahu některé látky
  v nosném plynu (obvykle kyslíku)
- vztažné  podmínky  C  pro  emisní  limit, znamenající koncentraci
  příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.

Označení "nest."  u číselných hodnot emisních  limitů značí, že pro
uvedenou znečišťující látku se emisní limit nestanovuje.

l. PALIVOENERGETICKÝ PRŮMYSL

l.l Spalování paliv za účelem výroby tepla a/nebo elektřiny v tech-
    nologických objektech obsahujících  stacionární zařízení o jme-
    novitém  tepelném výkonu  vyšším nebo rovném 0,2 MW  (střední a  
    velké zdroje znečišťování).  Stejné emisní limity  platí i  pro  
    tatáž zařízení mimo palivoenergetický průmysl.

Emisní limity platí pro vztažné podmínky  A a obsah kyslíku v nos-
ném plynu, uvedeném ve sloupci 7.

+-------------+-------------------------------------------+-------+
|  Instalov.  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|
|   tepelný   +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah |
|    výkon    | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | organ. | kysl. |
|    [MWt]    | látky | siřič. | dusíku | uheln. | látky  |  O2   |
|             |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | j. ¬ C |  [%]  |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+

 1.1.1 Uhelné kotle s granulačním, výtavným a roštovým ohništěm 1),3)
       
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      0,2    |   -   |    -   |  650   |    -   |    (   |   )   |
|             |   -   |    -   | 1100 2)|    -   |    )   |   (   |
| > 0,2 až 1  |   -   |    -   |   -    |  nest. |    (   |   )   |
|  > 1 až 5   |   -   |    -   |   -    |   650  |    )   |   (   |
| > 0,2 až 5  |  250  |    -   |   -    |    -   |    (   |   )   |
| > 0,2 až 50 |   -   | 2500   |   -    |    -   |  nest. |   6   |
|  > 5 až 50  |  150  |    -   |   -    |   400  |    )   |   (   |
|    > 50     |  100  |    -   |   -    |   250  |    (   |   )   |
| > 50 až 300 |   -   | 1700   |   -    |    -   |    )   |   (   |
|    > 300    |   -   |  500   |   -    |    -   |    (   |   )   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) též granulační nebo roštové  kotle s přiřazenými fluidními reak-
   tory,  jejich kombinace  s fluidními  ohništi nebo  rekonstrukce
   těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky
2) pro výtavná ohniště
3) platí i pro ostatní tuhá paliva

 1.1.2 Kotle spalující dřevo 1)
      
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|    > 5      |     2)|      2)|      2)|      2)|   50   |  11   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlin-
   né látky
2) emisní limity pro spalování uhlí, odpovídající instalovanému vý-
   konu

1.1.3 Kotle spalující kapalná paliva
     
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      0,2    |   -   |    -   |   -    |   175  |    (   |   )   |
| > 0,2 až 5  |   -   |      1)|  500   |    -   |    )   |   (   |
| > 0,2 až 50 |  100  |    -   |   -    |    -   |    (   |   )   |
|    > 5      |   -   |    -   |  450   |    -   |  nest. |   3   |
| > 5 až 300  |   -   | 1700   |   -    |    -   |    )   |   (   |
|    > 50     |   50  |    -   |   -    |    -   |    (   |   )   |
|    > 300    |   -   |  500   |   -    |    -   |    )   |   (   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) obsah síry v palivu max. 1% hm.

1.1.4 Kotle spalující plynná paliva
     
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      0,2    |  50 1)|  35  2)| 200    |   100  |  nest. |   3   |
|             |       | 900  3)| 300  4)|        |        |       |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) pro  plynná paliva  z neveřejných  distribučních sítí (vyčištěný
   koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo
   jejich směsi, plyn z rafinerií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro  plynná paliva  mimo  paliv  z veřejných  distribučních sítí
   a koksárenského plynu (viz odst. 1.5)
4) při spalování propanu či butanu, nebo jejich směsí

1.1.5 Fluidní kotle spalující fosilní paliva
     
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|  > 5 až 50  |  100  | 800    |  400   |   250  |    (   |   )   |
|             |       | 75%  1)|        |        |    )   |   (   |
|    > 50     |   50  | 500    |  400   |   250  |  nest. |   6   |
|             |       | 75%  1)|        |        |    (   |   )   |
|     < 5   2)|       |        |        |        |    )   |   (   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) nelze-li při spalování tuzemského  paliva dosáhnout emisního li-
   mitu při  únosném přídavku aditiva musí  být koncentrace snížena
   alespoň na 25 % původní hodnoty
2) emisní  limity fluidních  kotlů se  jmenovitým tepelným  výkonem
   nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů
   v závislosti na druhu spalovaného paliva

1.1.6 Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem
      
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      0,2  1)|130  2)|      3)|2000  4)|   650  | 150  7)|  5  8)|
|             |       |        |4000  5)|        |        |       |
|             |       |        | 500  6)|        |        |       |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) kogenerační jednotky jsou tříděny podle příkonu
2) při  použití  kapalných  paliv
3) při použití  motorové nafty nesmí  celkový obsah síry  překročit
   0,05% hm. a  v ostatních kapalných palivech 1%  hm.; při použití
   plynných paliv nesmí  být celkový obsah síry v  palivu vyšší než
   22OO mg/m3  v přepočtu na  obsah methanu, resp.  6O mg/MJ tepla,
   přivedeného v palivu
4) u vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW
5) u vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně
6) u zážehových motorů
7) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou metanu při hmotnostním
   toku vyšším než 3 kg/h
8) pro oxid  uhelnatý a oxidy  dusíku platí emisní  limit pro suchý
   plyn; pro  tuhé znečišťující látky  a organické látky  platí pro
   vlhký plyn

1.1.7 Přímotopné teplovzdušné systémy pro vytápění 1)
     
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      0,2    |     2)|      2)|      2)|      2)|  nest. |  17   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) systémy,  v jejichž  zařízení dochází  k přímému  styku plamene,
   resp. míchání  horkých spalin s  ohřívaným vzduchem, jehož  část
   současně slouží jako zdroj  kyslíku pro spálení paliva; spalovat
   se smí jen plynná paliva,  která jsou dodávána z veřejných dist-
   ribučních sítí,  a dále propan,  butan nebo jejich  směsi a dále
   bezolovnatá  kapalná paliva  s obsahem  síry do  0,05% hm.  a to
   v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem
2) číselné hodnoty emisních limitů  pro kotle podle spalovaného pa-
   liva

1.1.8  Plynové turbiny
      
+-------------+-------------------------------------------+-------+
|   Objemový  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|
|      tok    +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah |
|    spalin   | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | organ. | kysl. |
|    [m3/h]   | látky | siřič. | dusíku | uheln. | látky  |  O2   |
|             |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | j. ¬ C |  [%]  |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|      1      |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
|  < 60 000   |100  1)|  1700  |   350  |   100  |  nest. |  15   |
|  ż 60 000   | 50  2)|  1700  |   300  |   100  |  nest. |  15   |
+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
Odkazy:
1) při   spalování   uhelných   suspensí   a   energetických  plynů
   z neveřejných distribučních sítí;  při spalování kapalných paliv
   a topných  plynů  z  veřejných  distribučních  sítí  je  emisním
   limitem stupeň tmavosti dýmu  podle Bacharachovy stupnice, který
   nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň zčernání
2) při   spalování   uhelných   suspensí   a   energetických  plynů
   z neveřejných distribučních sítí;  při spalování kapalných paliv
   a topných  plynů  z  veřejných  distribučních  sítí  je  emisním
   limitem stupeň tmavosti dýmu  podle Bacharachovy stupnice, který
   nesmí  překročit při  trvalém provozu  2. stupeň  zčernání a při
   najíždění 3. stupeň zčernání

l.2 Spalování více druhů paliv v jednom zařízení

a) Při spalování více druhů paliv v jednom spalovacím zařízení tak,
   že je  spalován vždy jeden  druh paliva, platí  emisní limit pro
   použitý druh paliva.

b) Při spalování více druhů paliv v jednom spalovacím zařízení sou-
   časně je emisní limit určen  emisním limitem paliva, jehož podíl
   na tepelném příkonu zařízení činí  75% a více. Jestliže podíl na
   tepelném příkonu  zařízení žádného z  použitých paliv nedosahuje
   této hodnoty, stanoví se emisní limit a referenční obsah kyslíku
   váženým průměrem  hodnot emisních limitů  resp. hodnot referenč-
   ních obsahů kyslíku jednotlivých  druhů použitých paliv, kde va-
   hou je jejich podíl na tepelném příkonu zařízení.

1.3 Integrace kotle s plynovou turbinou

a) Je-li za plynovou turbinou  zařazen spalinový kotel bez přitápě-
   ní, nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20% tepelného pří-
   konu plynové  turbiny, platí pro tuto  konfiguraci stejné emisní
   limity, a referenční podmínky  jejich stanovení jako pro plynové
   turbiny příslušného objemového toku.

b) V případě, že  je za plynovou  turbinou zařazen spalinový  kotel
   s přitápěním jiným palivem, nebo  jeho tepelný příkon ve stejném
   palivu překračuje 20% tepelného příkonu plynové turbiny, stanoví
   se emisní limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem hod-
   not platných pro samotnou plynovou turbinu a samotný kotel podle
   podílů tepelného příkonu turbiny a přitápění kotle.

Tepelný příkon zařízení je stanoven  výpočtem z výhřevnosti a množ-
ství spalovaného paliva. K tomu  účelu se použije hodnota minimální
výhřevnosti paliva  zaručovaná jeho výrobcem  v technických normách
či podmínkách.  Není-li udána, stanoví  se jako součet  výhřevností
složek paliva,  jejichž průměrný obsah v  palivu je stanoven rozbo-
rem.

1.4 Třídění a úprava uhlí, briketárny

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | organ. | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. | látky  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | j. ¬ C |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  |a) Třídění a jiná studená úprava uhlí                       |
  |   ----------------------------------                       |
  |   (střední zdroj znečišťování)                             |
  |                                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    B   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  |b) Tepelná úprava uhlí (velký zdroj znečišťování)           |
  |   -------------------                                      |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |   50   |   5   |    A   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

1.5 Výroba koksu (velký zdroj  znečišťování s výjimkami, označenými
    v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | organ. | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. | látky  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | j. ¬ C |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Otop koksárenských baterií                                 |
  | --------------------------                                 |
  | nest. |      1)|   500  |  nest. |  nest. |   5   |    B   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

pokračování
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Příprava koksovací vsázky (střední zdroj znečišťování)     |
  | -------------------------                                  |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Koksování                                                  |
  | ---------                                                  |
  |     2)|  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    -   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Vytlačování koksu                                          |
  | -----------------                                          |
  | 100 3)|  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    B   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Třídění koksu (střední zdroj znečišťování)                 |
  | -------------                                              |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    B   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

Odkazy:
1) obsah sulfanu (H2S) v topném plynu max. 500 mg/m3
2) přípustné viditelné emise budou  pro každou koksárenskou baterii
   stanoveny v  místním provozním předpisu  jako součást technicko-
   -organizačních opatření (§ 7 odst.2 zákona o ovzduší)
3) zjišťováno jako denní průměr

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Veškeré úniky znečišťujících látek do ovzduší musí být minimali-
   zovány odsáváním  a odprašováním či hermetizací,  je-li to tech-
   nicky proveditelné.
b) Plnící plyny  (při plnění koksárenských komor)  musí odvedeny do
   surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Pod-
   mínky průběhu operačního cyklu musí být stanoveny v místním pro-
   vozním  předpisu jako  součást technicko-organizačních  opatření
   (§ 7 odst.2 zákona o ovzduší).
c) Množství tuhých látek vypouštěných do ovzduší je limitováno hod-
   notou O,l kg/t celkového suchého koksu (cks). Druh a kvalita ha-
   sící vody  musí být stanoveny v  místním provozním předpisu jako
   součást  technicko-organizačních  opatření  (§ 7  odst.2  zákona
   o ovzduší).
d) Zařízení chemických provozů koksoven  musí být zabezpečeno proti
   únikům  těkavých  látek  do  venkovního  prostředí. Závadné vody
   z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším.

e) Obsah sulfanu (H2S) v koksárenském plynu na výstupu z chemických
   provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje tr-
   vale provozním měřením.

f) Vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmín-
   ky pro jeho případné řízené spalování musí být stanoveny v míst-
   ním  provozním  předpisu  jako  součást  technicko-organizačních
   opatření (§ 7 odst.2 zákona o ovzduší).

l.6 Výroba  energetických  plynů   (generátorový  plyn,  svítiplyn)
    a syntézních plynů (velký zdroj znečišťování)

Aplikují se  všeobecně platné emisní  limity pro tuhé  znečišťující
látky, oxid siřičitý, oxidy  dusíku, oxid uhelnatý, sulfan, amoniak
a merkaptany. Vztažné  podmínky A.

2. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) U diskontinuálních  pochodů s  proměnlivými emisemi  jsou emisní
   limity stanoveny pro průměrné parametry technologických procesů.

b) Veškeré úniky  tuhých znečišťujících látek do  ovzduší ze zdrojů
   specifikovaných v  kapitole 2 musí  být minimalizovány odsáváním
   a odprašováním či hermetizací, je-li to technicky proveditelné.

2.l Spékání železných  a manganových rud  (velký zdroj znečišťování
    s výjimkami, označenými v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Příprava vsázky (střední zdroj znečišťování)               |
  | ---------------                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Spékací pásy aglomerace                                    |
  | -----------------------                                    |
  |  100  |   400  |   400  | 6000   |      2)|   19  |    A   |
  |       |        |        | 8000 1)|        |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Manipulace se spečencem 3) (střední zdroj znečišťování)    |
  | -----------------------                                    |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) pro karbonátové rudy
2) rtuť v plynném skupenství max. 1 mg/m3
3) jako chlazení, drcení, mletí, třídění

2.2 Výroba surového  železa (velký zdroj  znečišťování s výjimkami,
    označenými v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (střední zdroj) |
  | ------------------------------------------                 |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Odlévání                                                   |
  | --------                                                   |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Ohřívače větru                                             |
  | --------------                                             |
  |  100  |      1)|      1)|  6000  |  nest. |   7   |    A   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) platí emisní limity všeobecně platné

2.3  Výroba oceli (velký zdroj znečišťování s výjimkami, označenými
     v textu tabulky)

    (Např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tande-
    mové pece, Marz-Böhlenovy pece)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se vsázkou 1) (střední zdroj)         |
  | -------------------------------                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem                    |
  | ---------------------------------------                    |
  |   75  |   400  |   400  |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Kyslíkový konvertor                                        |
  | -------------------                                        |
  |  50 2)|  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky     |
  | -----------------------------------                        |
  | do 2O tun včetně/nad 20 tun                                |
  |                                                            |
  | 75/50 |  nest. |   400  |  1000  |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun      |
  | -----------------------------------------------------      |
  |   75  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) dělení těžkého kovového odpadu  řezáním kyslíkem je nutno prová-
   dět s  odsáváním a následným čištěním  odpadního plynu, pokud je
   to technicky  možné; postup musí být  uveden v místním provozním
   předpisu  jako  součást  technicko-organizačních  opatření  (§ 7
   odst.2 zákona o ovzduší)
2) konvertorový plyn je nutno jímat  s ohledem na procesní možnosti
   a dále jej  využívat; číselná hodnota emisního  limitu platí pro
   případ, že je vypouštěn do ovzduší

2.4 Výroba odlitků ze slitin železa (velký zdroj znečišťování s vý-
    jimkami, označenými v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 1),5)       |
  | ---------------------------------+--------+-----           |
  | (střední zdroj znečišťování)                               |
  |                                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Tavení v elektrické obloukové peci                         |
  | ----------------------------------                         |
  |   75  |  nest. |  400   |  1000  |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Tavení v elektrické indukční peci                          |
  | ---------------------------------                          |
  | s hmotností vsázky nad 5 tun (střední zdroj znečišťování)  |
  |                                                            |
  |   75  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Kuplovny 2)                                                |
  | --------                                                   |
  |  100  |  nest. |  nest. | 1000 3)|  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci            |
  | -----------------------------------------------            |
  | kapalná/plynná paliva                                      |
  |                                                            |
  | 30/20 |      4)|  400   |300/200 |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zaří-
   zení, výroby forem a  jader, odlévání, čištění odlitků, dokončo-
   vacích operací
2) plynné  znečišťující látky  z  kychtových  plynů musí  být podle
   technických možností odstraňovány
3) v komíně za rekuperátorem horkovětrných kuploven
4) obsah síry v kapalném palivu max. 1% hm.
5) plynné anorganické i organické znečišťující látky vznikající při
   výrobě forem a jader je nutno zachycovat.

2.5 Úprava rud neželezných kovů

a) emisní limit pro tuhé znečišťující látky          ...  5O mg/m3
b) při zpracování rud  na získání olova, odchylně od  písmene a)
                                                     ...  lO mg/m3

2.6 Výroba  lehkých a  alkalických kovů  a jejich  slitin 1) (velký
    zdroj znečišťování s výjimkami, označenými v textu tabulky)
    (hořčík, hliník, berylium, sodík, draslík, ap.)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | fluor  | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |        |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | j. HF  |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem           |
  | ---------------------------------+--------+-----           |
  | (střední zdroj znečišťování)                               |
  |                                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Pecní agregáty                                             |
  | --------------                                             |
  |  50 2)|  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  |  Elektrolytická výroba hliníku                             |
  |  -----------------------------                             |
  |  30 3)|  nest. |  nest. |  nest. |    2 4)|   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) mimo výrobu hliníku se pro  tuhé znečišťující látky při elektro-
   lytické výrobě aplikují emisní limity všeobecně platné
2) emisní  limit pro  tuhé znečišťující  látky v  odpadních plynech
   z odsávání lOO mg/m3
3) v odpadním  plynu z  elektrolyzéru; měrné  výrobní emise  tuhých
   znečišťujících látek, včetně  odsávaných výrobních prostor elek-
   trolysy, zjištěné  z denních průměrů, nesmí  překročit hodnotu 5
   kg/t hliníku
4) z elektrolyzérů i z výrobních prostor elektrolýzy; měrné výrobní
   emise sloučenin fluoru, vyjádřené jako fluorovodík, včetně odsá-
   vání výrobních prostor elektrolysy,  zjištěné z denních průměrů,
   nesmí překročit hodnotu O,5 kg/t hliníku.

2.7 Výroba ostatních neželezných kovů  a jejich slitin (velký zdroj
    znečišťování s výjimkami, označenými v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem           |
  | ---------------------------------+--------+-----           |
  | (střední zdroj znečišťování)                               |
  |                                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Pecní agregáty                                             |
  | --------------                                             |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

2.8 Výroba ferroslitin (velký zdroj znečišťování s výjimkami, označenými v textu tabulky)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem           |
  | ------------------------------------------------           |
  | (střední zdroj znečišťování)                               |
  |                                                            |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Pecní agregáty                                             |
  | --------------                                             |
  |   50  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

2.9 Ostatní speciální hutní výroby (střední zdroje znečišťování)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem 1),2)     |
  | ------------------------------------------------           |
  |  100  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Tavení neželezných kovů a jejich slitin                    |
  | ------------------------------                             |
  |   75  |  nest. |  nest. |  nest. |  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Žárové pokovování zinkem                                   |
  | ------------------------                                   |
  |   -   |  nest. |  nest. |  nest. |  10 3) |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zaří-
   zení, výroby forem a  jader, odlévání, čištění odlitků, dokončo-
   vacích operací a pod.
2) plynné anorganické i organické znečišťující látky vznikající při
   výrobě forem a jader je nutno zachycovat
3) emisní limit pro zinek

2.10 Povrchová úprava kovů 1) (střední zdroje znečišťování)
     (např. moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování,
     leštění, broušení, tryskání a související operace)

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |  100  |  nest. | 1500 2)|  nest. |      3)|   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) s  výjimkou nanášení  nátěrových hmot
2) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při konti-
   nuálně pracujícím zařízení (lázních)
3) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení §  5 odst. 2 vyhl.

3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ (velký zdroj znečišťování
   s výjimkami, označenými v textu nebo v textu tabulky)

3.l Azbest a výrobky z azbestu

Platí emisní limit všeobecně  platný pro azbest.

3.2 Kamenolomy  a zpracování  kamene, ušlechtilá  kamenická výroba,
    těžba,  úprava a  zpracování  kameniva  - přírodního  i umělého
    (střední zdroje znečišťování)

Všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících
látek do ovzduší  je nutno, s ohledem na  technické možnosti, vyba-
vit,  podle povahy  procesu, vodní  clonou, skrápěním, odprašovacím
nebo mlžícím zařízením.

3.3 Cement, vápno, magnezit, obalované směsi, tavení surovin

  +----------------------------------+--------+-------+--------+
  |    Emisní limit v [mg/m3] pro    | Měrná  | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+ výrob. | obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  | emise  | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |        |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   | [kg/t] |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Výroba cementu                                             |
  | --------------                                             |
  |  50 1)|  400 2)| 1800 2)|  nest. |  1,5 3)|   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Výroba vápna                                               |
  | ------------                                               |
  |  50 1)|  nest. | 1800 4)|      6)|  1,5 7)|   -   |    C   |
  |       |        | 1500 5)|        |        |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Zpracování magnezitu a  výroba bazických žáruvzdorných     |
  | materiálů, křemence apod.                                  |
  | ------------------------------------------------------     |
  |  50 1)|  400 8)| 1500 8)|  nest. |  1,5 9)|   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Obalovny živičných směsí a mísírny živic                   |
  | ----------------------------------------                   |
  |                                                            |
  |  20   |     10)|  nest. |  nest. |  nest. | 17 11)|    A   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

pokračování
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Tavení surovin v kupolových pecích s tavícím výkonem       |
  | ----------------------------------                         |
  | do 10 t/h včetně/nad 10 t/h                                |
  |                                                            |
  |100/75 |  nest. |  nest. |     12)|  nest. |   -   |    C   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
 1) u všech operací, u nichž dochází  k úniku TL do okolního prost-
    ředí
 2) z výpalu slínku v rotačních pecích
 3) měrná výrobní emise TL celé  cementárny, vč. skladování a mani-
    pulace se  surovinami a výrobky, zjištěná  jako roční průměr na
    l t vypáleného nebo zpracovaného slínku
 4) pro rotační pece
 5) pro ostatní typy pecí
 6) při výrobě vápna v šachtových  koksových pecích nesmí být v od-
    padních plynech vyšší než l% obj.
 7) měrná výrobní emise TL celé vápenky, vč. skladování a manipula-
    ce  se  surovinami  a  výrobky,  zjištěná  jako roční průměr na
    l t vypáleného nebo zpracovaného vápna
 8) z výpalu hmoty
 9) měrná výrobní emise TL celé výroby, vč. skladování a manipulace
    se surovinami a výrobky, zjištěná jako  roční průměr na l t vy-
    pálené vyrobené hmoty
10) obsah síry v používaném kapalném  palivu nesmí být vyšší než l%
    hm.
11) pro míchací zařízení; pro  ostatní operace vztažné podmínky C
12) emise oxidu  uhelnatého musí být  snižovány na nejnižší  možnou
    úroveň s ohledem na technické možnosti a přiměřenost nákladů

3.4 Sklo, skleněná a minerální vlákna

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |         Emisní limit v [mg/m3] pro        | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních   |
  | minerálních vláken, smaltových a glazurových frit          |
  | a skla pro bižuterní zpracování                            |
  |                                                            |
  | 150 1)| 500  7)|2500  9)| 800 13)|  10  5)|  13 3)|    A   |
  | 100 2)|1700  8)|1100 10)|        |   5  6)|  17 4)|    A   |
  |       |        |1600 11)|        |  50 14)|       |        |
  |       |        |     12)|        | 100 15)|       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Výroba minerálních vláken obsahujících organická pojiva    |
  |                                                            |
  | 50 16)|  nest. |  nest. |  nest. |     18)|   -   |    C   |
  | 75 17)|        |        |        |        |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování,        |
  | mačkání, tavení z polotovarů aj.) a výroba bižuterie       |
  | s kapacitou nad 5 tun ročně (střední zdroje)               |
  |  nest.|  nest. |  nest. |  nest. |   7 19)|   -   |    C   |
  |       |        |        |        |     20)|       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
 1) při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h
 2) při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h
 3) pro kontinuální tavící agregáty
 4) pro diskontinuální tavící agregáty
 5) pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při hmotnostním to-
    ku rovném nebo vyšším než O,O5 kg/h
 6) pro kobalt, nikl, chrom,  arsen, kadmium, selen při hmotnostním
    toku rovném nebo vyšším než O,Ol kg/h
 7) při spalování zemního plynu
 8) pro ostatní paliva
 9) regenerační kontinuální tavící agregáty
10) diskontinuální tavící agregáty
11) rekuperační kontinuální tavící agregáty
12) při  nitrátovém čeření  nesmí příslušná  hmotnostní koncentrace
    oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
13) při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h
14) sloučeniny fluoru  vyjádřené jako fluorovodík,  při hmotnostním
    toku O,O5 kg/h nebo vyšším
15) sloučeniny chloru  vyjádřené jako chlorovodík,  při hmotnostním
    toku O,O5 kg/h nebo vyšším
16) v odpadních plynech z odsávání,  dopravy, manipulace se vsázkou
    a ostatních zařízení, které emitují TL
17) v  odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení minerál-
    ních vláken s organickými pojivy
18) pro  koncentrace organických  látek v  odpadních plynech  platí
    emisní limity všeobecně platné
19) sloučeniny fluoru  vyjádřené jako fluorovodík,  při hmotnostním
    toku O,O5 kg/h nebo vyšším
20) pro ostatní charakteristické znečišťující látky spojené s daným
    technologickým postupem platí emisní limity všeobecně platné

4. CHEMICKÝ PRŮMYSL (velký zdroj  znečišťování s výjimkami, označe-
   nými v textu)

4.1. Těžba, doprava, manipulace a skladování ropy a zemního plynu

Při těžbě,  dopravě, manipulaci a  skladování ropy a  zemního plynu
musí  být využita  všechna technicky  dostupná opatření  ke snížení
úniků znečišťujících látek do ovzduší.

4.2  Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpraco-
     vání a  skladování petrochemických výrobků  a jiných kapalných
     organických látek.

4.2.1. Skladování a manipulace

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Při skladování surovin, meziproduktů  a výrobků, které mají tlak
   par větší než 1,32 kPa při  teplotě 20oC musí být skladovací ná-
   drže o objemu nad 1000 m3,  nebo skladovací nádrže zdroje s roč-
   ním obratem nad 10 000 m3 uspořádány a vybaveny takto:

   - skladovací nádrže s vnější  plovoucí střechou opatřeny účinným
     primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy;
   - nádrže  s pevnou  střechou vybaveny  vnitřní plovoucí střechou
     s těsněním,  které zajistí  snížení emisí  nejméně o  90 %  ve
     srovnání s  emisemi z nádrže s  pevnou střechou bez jakýchkoli
     opatření,
   - nebo musí být u nádrží  s pevnou střechou zajištěno zachycová-
     ní,  zpětné  vracení  a  odstraňování  par  uvedených  kapalin
     s účinností nejméně 99 %. K  dosažení této účinnosti nesmí být
     použito spalování s výjimkou  případů, kdy je zpětné zkapalňo-
     vání par nebezpečné,  nebo technicky neproveditelné. Spalování
     smí být také použito jako druhý stupeň čištění;
   - nádrže musí  být opatřeny vhodnou izolací  a reflexním nátěrem
     s nejméně  70%  odrazností  sálavého  tepla  za účelem snížení
     objemových změn kapalin v  nádržích v důsledku výkyvů venkovní
     teploty.

   Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1000 m3 nebo pro zdroje
   s ročním obratem  do 10000 m3, platí  tato opatření v přiměřeném
   rozsahu.

b) Při přečerpávání látek,  které mají tlak par větší  než 1,32 kPa
   při teplotě  20oC, například při jejich  stáčení z mobilních zá-
   sobníků nebo při plnění  mobilních zásobníků ze skladovacích ná-
   drží, musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňo-
   vání par těchto látek s účinností nejméně 99 % a dále:

   - musí  být používána  čerpadla bez  úniku přečerpávaných látek,
     například s mechanickou ucpávkou,
   - alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásob-
     níků musí být uzpůsobeno k plnění mobilních zásobníků spodem,
   - manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem mu-
     sí být zajištěno tak, aby konec plnícího potrubí byl během pl-
     nění udržován u dna mobilního zásobníku.

4.2.2 Plyny a páry z výrobních zařízení

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, od-
   stavování  a opravách  technologických zařízení  a také  odpadní
   plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, se musí odvá-
   dět k  dodatečnému zpracování nebo  spalování, případně se  musí
   využít jiné účinné opatření ke snížení emisí.

b) Ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních si-
   tuací, k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové
   pojistné  ventily, pojistné  membrány, vodní  uzávěry nebo  jiné
   systémy, jistící zařízení nezávisle  na obsluze, pokud by jejich
   zachycování,  zpětné  vracení  a  následné odstraňování zhoršilo
   podmínky bezpečnosti práce.

4.2.3 Sulfan

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Odpadní plyny z odsiřovacích zařízení nebo jiných zdrojů s hmot-
   nostní koncentrací sulfanu 6000 mg/m3  a vyšší a hmotnostním to-
   kem sulfanu 80 kg/hod a vyšším, musí být dále zpracovány.

b) Odpadní plyny podle bodu a),  které nemohou být dále zpracovány,
   musí být zneškodněny jiným způsobem (např. spalováním).

c) Hmotnostní  koncentrace sulfanu  ve zneškodněném  odpadním plynu
   nesmí překročit 10 mg/m3.

4.2.4 Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení
      ve fluidní vrstvě

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |  50   |  1700  |   700  |  nest. |  nest. |   17  |    A   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+

4.2.5 Odpadní vody

Odpadní vody musí  být před přívodem do čistírny  odpadních vod od-
plyněny. Uniklé plyny musí být zachycovány a zneškodněny.

4.3 Čerpací stanice  a zařízení na dopravu  pohonných hmot (střední
    zdroje znečišťování)

Platí emisní limity všeobecně platné.

4.4 Výroba organických látek

+---------------------------------------------+------+------+-----+
|           Emisní limit v [mg/m3]            |      |      |     |
+-------------+-------------------------------+      |      |     |
|             |  zjišťovaný v odpadním plynu  |Měrná |      |     |
| znečišťující+---------+----------+----------+výrob.|Vztaž.|     |
|    látka    |vypoušte-| za zaříz.|   ze     |emise | podm.|Pozn.|
|             |  ném do |na snižov.| sušáren  |      |      |     |
|             | ovzduší |  emisí   |          | [g/t]|      |     |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4     |   5  |   6  |  7  |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+

4.4.1 Výroba l,2-dichlorethanu a vinylchloridu
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4     |   5  |   6  |  7  |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|1,2-dichlor- |         |          |          |      |      |     |
|ethan nebo   |    -    |     5    |    -     | nest.|   C  |  1) |
|vinylchlorid |         |          |          |      |      |     |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
Odkazy:
1) odpadní plyny musí být zaváděny do zařízení pro snižování emisí

4.4.2 Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4     |   5  |   6  |  7  |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|akrylonitril |    -    |  0,2 1)  |    -     | nest.|   C  |  3) |
|             |         |   5  2)  |          |      |      |     |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|akrylonitril |    -    |   10     |    20    | nest.|   C  |  4) |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|akrylonitril |    -    |   10 5)  |    -     | nest.|   C  |  7) |
|             |         |   35 6)  |          |      |      |     |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
|akrylonitril |    -    |    -     |    25    | nest.|   C  |  8) |
+-------------+---------+----------+----------+------+------+-----+
Odkazy:
1) ze zařízení na snižování emisí spalováním
2) na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí
3) výroba vláken
4) výroba a zpracování ACN polymerů
5) při mokrém procesu zvlákňování
6) při suchém procesu zvlákňování
7) spřádání vláken
8) výroba ABS polymerů (hmot)

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

Všechny plyny  s obsahem akrylonitrilu  při spřádání vláken  vyšším
než 5 mg/m3,  všechny plyny z reaktorů, sběrných  nádob na suspenze
a propíracích filtrů,  které obsahují akrylonitril  a butadien musí
být odváděny a zneškodňovány v zařízení pro snižování emisí.

4.4.3 Výroba PVC
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4     |   5   |  6  |  7  |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|vinylchlorid |    -    |     5    |    -     | nest. |  C  |  1) |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|vinylchlorid |    -    |     -    |    -     |  10 3)|  C  |  2) |
|             |         |          |          | 100 4)|     |     |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
Odkazy:
1) odpadní plyny obsahující vinylchlorid musí být odváděny a čiště-
   ny nebo termicky likvidovány
2) zbytkový obsah vinylchloridu v  místě přechodu z uzavřeného sys-
   tému  na úpravu  nebo na  sušení v  otevřeném systému v měsíčním
   průměru
3) u hotového výrobku na jednotku PVC
4) v suspenzi polymeru na jednotku PVC

4.4.4 Výroba buničiny, včetně zpracování odpadů z této výroby
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4     |   5   |  6  |  7  |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|oxid siřičitý|    -    |     -    |    -     |2000 1)|  C  |  2) |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
|sloučeniny   |         |          |          |       |     |     |
|síry, vyjádř.|         |          |          |       |     |     |
|jako síra    |    -    |     -    |    -     | 350 3)|  C  |  4) |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----+
Odkazy:
1) včetně emisí ze spalování  sulfitových výluhů, na jednotku vyro-
   bené absolutně suché vařákové buničiny
2) při sulfitovém způsobu výroby
3) při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobe-
   né absolutně suché vařákové buničiny
4) u sulfátového  způsobu  výroby

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

Při výrobě buničiny musí být využita všechna dostupná technická ře-
šení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých
zdrojů emisí (např. varna,  odparka, vyvařovací kolona) a provedeno
místní nebo  centrální odsávání odplynů  do zařízení pro  snižování
emisí.

4.4.5 Výroba a zpracování viskózy
+-------------+---------+----------+---------+--------+-----+-----+
|      1      |    2    |     3    |    4    |    5   |  6  |  7  |
+-------------+---------+----------+---------+--------+-----+-----+
|sulfan       |    -    |    10    |    -    |  nest. |  C  |  -  |
|sirouhlík    |    -    |   100    |    -    |  nest. |  C  |     |
+-------------+---------+----------+---------+--------+-----+-----+
|sulfan       |   50    |     -    |    -    |  nest. |  C  |  1) |
|sirouhlík    |  400    |     -    |    -    |2000002)|  C  |     |
+-------------+---------+----------+---------+--------+-----+-----+
|sulfan       |         |          |         |        |     |     |
|sirouhlík    |  200 3) |     -    |    -    |  nest. |  C  |  2) |
+-------------+---------+----------+---------+--------+-----+-----+
Odkazy:
1) ve výrobě kordového hedvábí
2) ve výrobě střiže a textilního hedvábí
3) sumárně pro sulfan a sirouhlík

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Odpadní  plyny z  výroby viskózy,  přípravy zvlákňovacích  lázní
   a podle technických možností i z  ostatních operací musí být od-
   váděny ke zneškodnění do zařízení na snižování emisí znečišťují-
   cích látek.
b) Zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování musí být
   uzavřené, vznikající plyny odsávány a zaváděny ke zneškodnění do
   zařízení na snižování emisí.
c) Odpadní vody obsahující sulfan  a sirouhlík musí být odplyňovány
   a odpadní plyny zaváděny ke zneškodnění do zařízení na snižování
   emisí.

4.4.6 Výroba přípravků na ochranu rostlin

Hmotnostní  koncentrace  tuhých  znečišťujících  látek obsahujících
látky těžko odbouratelné, lehce akumulovatelné nebo vysoce jedovaté
(vyhláška č.192/1988 Sb.) v odpadních plynech z výroby, rozemílání,
mísení, balení  či přečerpávání prostředků  k ochraně rostlin  před
škůdci a plevely, nebo k  likvidaci škůdců a plevelů, při hmotnost-
ním toku 25 g/h a větším nesmí překročit hodnotu 5 mg/m3.

4.4.7 Výroba gumárenských pomocných přípravků

Hmotnostní koncentrace  tuhých znečišťujících látek  v nosném plynu
při výrobě sazí nesmí překročit 2O mg/m3 v žádném z úniků do ovzdu-
ší;

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Výroba sazí  musí být vybavena zařízením  na dodatečné spalování
   odcházejících  plynů  obsahujících  hořlavé  látky a neodloučené
   zbytky  sazí, s  tím, že  dodatečné spalování  musí probíhat při
   teplotě nejméně llOOoC, 2 % obj. kyslíku ve spalinách; jinak mu-
   sí být prováděno katalyticky.
b) Zařízení na spalování plynů  musí být provozováno nepřetržitě.

4.4.8 Výroba a zpracování tuků a olejů rostlinného i živočišného původu (střední zdroj znečišťování)

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Procesní zařízení, včetně skladů, u nichž lze předpokládat vývin
   zápachu, musí být umístěna v uzavřených prostorách.
b) Vzduch z těchto prostorů musí  být odsáván a zaváděn do zařízení
   na čištění odpadních plynů, nebo  musí být učiněna jiná opatření
   pro snížení emisí.
c) Suroviny,  produkty a  meziprodukty, u  kterých lze předpokládat
   vývin zápachu se umísťují v uzavřených a chlazených nádobách.

4.4.9 Výroba klihu a lepidel (střední zdroj znečišťování)

Platí ustanovení odstavce 4.4.8.

4.5 Výroba anorganických látek

    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | Znečišťující | Emisní limit |  Měrná  | Vztažné | Pozn.|
    |    látka     |    [mg/m3]   | výrobní |  podm.  |      |
    |              |              |  emise  |         |      |
    |              |              |  [kg/t] |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+

4.5.1 Výroba chloru 1)
        +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | chlor        |      6 2)    | 0,003 3)|    C    |   -  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) všechny druhy koncových plynů, technologických a odpadních plynů
   obsahujících chlor  musí být odvedeny  a zneškodněny ve  vhodném
   zařízení k odstranění chloru
2) v nosném plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace
3) celoroční  průměr  emise   rtuti  z  elektrolytických  operací,
   zjištěný z měsíčních průměrů, na jednotku vyrobeného chloru

4.5.2 Výroba kyseliny chlorovodíkové
       +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | chlorovodík  |      25      |  0,05 1)|    C    |   -  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) zjištěná z měsíčního průměru, na jednu tunu kyseliny chlorovodí-
   kové (36%)

4.5.3 Výroba síry (Clausův proces) 1)
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | sulfan       |     10 2)    |    4  4)|    C    |   3) |
    |              |              |    2  5)|         |      |
    |              |              |   1,5 6)|         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) odpadní plyny z procesu obsahující sulfan se musí spalovat
2) v nosném plynu z dodatečného spalování
3) výrobní emise sloučenin síry (v přepočtu na elementární síru) je
   vyjádřena v procentech a vztažena na 1 tunu vyrobené síry
4) u zařízení s denní skutečnou výrobou do 20 t síry včetně
5) u zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 20 až do 50 t sí-
   ry včetně
6) u zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 50 t síry

4.5.4 Výroba kapalného oxidu siřičitého

Odpadní plyn  z výroby kapalného oxidu  siřičitého musí být zaváděn
do zařízení na výrobu  kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského
či odsiřovacího zařízení a zneškodněn.

4.5.5 Výroba kyseliny sírové
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | oxidy síry   |     nest.    |   2,2 1)|    C    |   -  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) v měsíčním průměru na l tunu vyrobené kyseliny sírové (lOO%)

4.5.6 Výroba amoniaku
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | amoniak      |     nest.    |   0,2 1)|    C    |   -  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) v měsíčním průměru na l tunu vyrobeného bezvodého amoniaku

4.5.7 Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | oxidy dusíku |     nest.    |   1,6 1)|    C    |   -  |
    | jako NO2     |              |         |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) v měsíčním průměru na l tunu vyrobené kyseliny dusičné (65 %)

4.5.8 Výroba průmyslových hnojiv

Pro  amoniak, oxidy  a  další  sloučeniny dusíku,  sloučeniny síry,
sloučeniny fosforu a tuhé látky platí emisní limity všeobecně plat-
né.

4.5.9 Výroba a zpracování uhlíkatých materiálů 1)
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | organic.látky|     100 2)   |   nest. |    C    |   3) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | organic.látky|      50 2)   |   nest. |    C    |   4) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | organic.látky|     200 2)   |   nest. |    C    |   5) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | organic.látky|      50 2)   |   nest. |    C    |   6) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) pro benzo(a)pyren a další karcinogenní látky platí emisní limity
   všeobecně platné
2) organické látky po přepočtu na celkový uhlík
3) z  formovacích a mísících zařízení, v nichž se zpracovávají smo-
   la, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě
4) z jednotlivých  komorových pecí, spojených komorových a tunelo-
   vých pecí
5) z kruhových  pecí  pro  grafitové  elektrody, uhlíkové elektrody
   a uhlíkové cihly
6) z impregnačních zařízení, v nichž  se používají impregnační pro-
   středky na bázi dehtu

4.5.10 Výroba titanové běloby,  litoponu, stálé běloby (blanc fix),
       železitých pigmentů
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | tuhé látky   |     150 2)   |   nest. |    C    |   1) |
    |              |      50 3)   |         |         |      |
    |              |     300 4)   |         |         |      |
    |              |      50 5)   |         |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | tuhé látky   |     100      |   nest. |    C    |   6) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | tuhé látky   |     100      |   nest. |    C    |   7) |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | tuhé látky   |     300 9)   |   nest. |    C    |   8) |
    |              |     100 10)  |         |         |  12) |
    |              |     100 11)  |         |         |      |
    |              |      50 5)   |         |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
 1) při výrobě ilmenitu
 2) na výstupu ze sušárny
 3) z mlýnského okruhu
 4) z kalcinace
 5) za látkovým filtrem při  konečné úpravě produktu (mletí, třídění
    a balení)
 6) u provozů výroby litoponu
 7) u provozů výroby stálé běloby (blanc fix)
 8) při výrobě železitých pigmentů
 9) u dehydratačních pecí zelené skalice
10) u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách
11) u sušení pigmentu v rotačních sušárnách
12) u kalcinace, kde je odtah  zaveden do odlučovače jiné technolo-
    gie, smí  být kalcinace v  provozu pouze za  součinnosti tohoto
    odlučovacího zařízení

5. ZPRACOVÁNÍ ODPADU

5.1 Velké zdroje znečišťování

5.1.1 Zařízení pro spalování komunálního odpadu

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Zařízení s výkonem do 1 t/h spalovaného odpadu včetně      |
  |                                                            |
  |  50   |  nest. |  nest. |   100  | 20 1)  |  17   |    A   |
  |       |        |        |        | 30 2)  |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |                                                            |
  | Ostatní zařízení                                           |
  |                                                            |
  |  30   |  300   |  350   |   100  | 20  1) |  11   |    A   |
  |       |        |        |        | 30  2) |       |        |
  |       |        |        |        |  2  3) |       |        |
  |       |        |        |        | 0,2 4) |       |        |
  |       |        |        |        | 2,0 5) |       |        |
  |       |        |        |        | 5,0 6) |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) organické sloučeniny vyjádřené jako sumární uhlík
2) plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík
3) plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík
4) suma rtuti, thallia a kadmia v plynné, kapalné a tuhé fázi
5) suma arsenu,  niklu, chromu a  kobaltu v plynné,  kapalné a tuhé
   fázi
6) suma olova, mědi a manganu v plynné, kapalné a tuhé fázi

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Tato zařízení nejsou určena pro spalování těl či zbytků těl zví-
   řat.
b) Zásobník musí být proveden tak, aby v něm bylo trvale možno udr-
   žovat podtlak  a odsávaný vzduch byl  přiváděn do ohniště. Pokud
   je spalovací zařízení mimo provoz,  musí být vzduch ze zásobníku
   vzduchu odváděn do výduchu stanoveného orgánem ochrany ovzduší.
c) Ve spalovacím  prostoru za posledním  přívodem vzduchu musí  být
   zajištěno udržení  teploty nejméně 850 ¨C  a setrvání spalin při
   ní po dobu minimálně 2 s při obsahu kyslíku nejméně 6 % obj.
   Pro  speciální řešení,  například typu  pyrolýzních pecí,  budou
   podmínky spalování stanoveny  individuálně orgány ochrany ovzdu-
   ší.
d) Zařízení musí  být provedeno tak, aby  byla zajištěna dostatečná
   doba setrvání spalovaného odpadu  ve spalovacím prostoru k doko-
   nalému vyhoření eventuálně tomu  musí odpovídat přívod odpadu do
   ohniště.

5.1.2 Zařízení pro spalování nebezpečného odpadu

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |  30   |  300   |  500   |   100  | 20  1) |  11   |    A   |
  |       |        |        |        | 30  2) |       |        |
  |       |        |        |        |  2  3) |       |        |
  |       |        |        |        | 0,2 4) |       |        |
  |       |        |        |        | 2,0 5) |       |        |
  |       |        |        |        | 5,0 6) |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) organické sloučeniny vyjádřené jako sumární uhlík
2) plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík
3) plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík
4) suma rtuti, thallia a kadmia v plynné, kapalné a tuhé fázi
5) suma arsenu,  niklu, chromu a  kobaltu v plynné,  kapalné a tuhé
   fázi
6) suma olova, mědi a manganu v plynné, kapalné a tuhé fázi

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

a) Zásobník  tuhého odpadu  musí být  proveden tak,  aby v něm bylo
   možno trvale udržovat podtlak a  odsávaný vzduch byl přiváděn do
   ohniště. V případě kapalných  odpadů musí být vzdušina, odsávaná
   z místa odčerpávání a odvzdušnění nádrží zavedena do spalovacího
   prostoru. Pokud je spalovací zařízení  mimo provoz, musí být od-
   sávaný  vzduch rozptylován  ve výšce,  stanovené orgánem ochrany
   ovzduší.
b) Zařízení pro spalování nebezpečného odpadu musí být vybavena do-
   datečným spalováním. Ve spalovacím  prostoru za posledním přívo-
   dem vzduchu  musí být udržována taková  teplota, která zajišťuje
   termickou a oxidační  destrukci všech odcházejících nebezpečných
   látek (nejméně však 900 ¨C) s dobou setrvání nejméně 1 s při ob-
   sahu kyslíku nejméně 6 % obj.
   V případě spalování odpadu obsahujícího 1 % hm. a více halogeno-
   vaných organických látek, v přepočtu  na chlor, musí být ve spa-
   lovacím prostoru za posledním  přívodem vzduchu teplota zajišťu-
   jící termickou  a oxidační destrukci  všech odcházejících nebez-
   pečných látek (nejméně však 1100OC) s dobou setrvání 2 s při ob-
   sahu kyslíku nejméně 6 % obj.
   V případě spalování odpadu obsahujícího vysoce stabilní organic-
   ké  látky, například  typu polychlorovaných  bifenylů (PCB) nebo
   pentachlorfenolu v  koncentraci vyšší než 10 mg/kg,  musí být ve
   spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu udržována tep-
   lota nejméně 1200oC při době  setrvávání spalin v tomto prostoru
   nejméně 2s.
   Pro  speciální řešení,  například typu  pyrolýzních pecí,  budou
   podmínky spalování stanoveny  individuálně orgány ochrany ovzdu-
   ší.

5.2 Střední zdroje znečišťování

5.2.1 Čistírny odpadních vod

Zařízení s  projektovanou kapacitou pro  500 a více  ekvivalentních
obyvatel nebo určená pro provoz technologií produkujících znečiště-
ní vod.
Páchnoucí látky  nesmí být ve vystupující  vzdušině obsaženy v kon-
centracích obtěžujících obyvatelstvo.

5.2.2 Kompostárny

Zařízení určená pro průmyslové kompostování.

Páchnoucí látky  nesmí být ve vystupující  vzdušině obsaženy v kon-
centracích obtěžujících obyvatelstvo.

6. OSTATNÍ  (střední  zdroje  znečišťování  s výjimkami, označenými
   v textu)

6.1 Krematoria

Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostat-
ků.

Platí i pro veterinární spalovny v případě výhradního spalování těl
zvířat a živočišných zbytků.

  +-------------------------------------------+-------+--------+
  |        Emisní limit v [mg/m3] pro         | Refer.|        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+ obsah | Vztaž. |
  | tuhé  | oxid   | oxidy  |  oxid  |        | kysl. |  podm. |
  | látky | siřič. | dusíku | uheln. |  jiné  |  O2   |        |
  |   TL  |  SO2   | j. NO2 |   CO   |        |  [%]  |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
  |  50   |  nest. |  350   |   100  | 15  1) |   17  |    A   |
  |       |        |        |        | 30  2) |       |        |
  +-------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+
Odkazy:
1) organické sloučeniny vyjádřené jako sumární uhlík
2) plynné sloučeniny chloru a fluoru, vyjádřené jako součet chloro-
   vodíku a fluorovodíku

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

Ve spalovacím prostoru za posledním  přívodem vzduchu musí být udr-
žována taková  teplota, která zajišťuje  termickou a oxidační  des-
trukci  všech  odcházejících  nebezpečných  látek  (nejméně 850 ¨C)
s dobou setrvání spalin nejméně 1 s.
Při použití  topných olejů nesmí  být spalován olej  s obsahem síry
vyšším než 1 % hm.

6.2 Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat

Zařízení s průměrným ročním chovem od  500 kusů skotu, od 5000 kusů
prasat a od 50000 kusů drůbeže jsou velkým zdrojem znečišťování.

Zařízení s  průměrným ročním chovem  od 180 do  499 kusů skotu,  od
500 do 4999 kusů prasat a od 1000 do 49999 kusů drůbeže jsou střed-
ním zdrojem znečišťování.

Platí emisní  limit všeobecně platný  pro amoniak. Páchnoucí  látky
nesmí být ve vystupující  vzdušině obsaženy v koncentracích obtěžu-
jících obyvatelstvo.

6.3 Veterinární asanační zařízení

Zařízení na sběr a zpracování  zvířecích těl a výrobu krmiv, hnojiv
nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kos-
tí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.

Páchnoucí látky  nesmí být ve vystupující  vzdušině obsaženy v kon-
centracích obtěžujících obyvatelstvo.

6.4 Lakovny

Zařízení a  technologie určené pro nanášení  kapalných nebo práško-
vých  hmot (například  stříkáním,  máčením, navalováním, poléváním,
apod.)  na různé  materiály  (například  kovy, plasty, kůži, dřevo,
apod.), s výjimkou papíru a lepenky.

Požadavky na konstrukci,  vybavení nebo provozování technologického
procesu

Použijí se všechny technicky dostupné  možnosti k omezení emisí or-
ganických látek, především nátěrové  hmoty, chudé na ředidla, naná-
šení nátěrových hmot s vysokou účinností, apod. Pro účely stanovení
emisních limitů se za zařízení považuje technologický celek jednoho
technologického systému nátěrových hmot.
Pro lakovny platí vztažné podmínky C.

6.4.1 Lakovny se spotřebou nátěrových hmot větší než 5 kg za den do
      celkové roční spotřeby 10 t (střední zdroj znečišťování)

Emisním  limitem  je  hodnota  hodinové  emise těkavých organických
látek, včetně rozpouštědel, vyjádřená jako celkový uhlík ... 1 kg/h

6.4.2 Lakovny s celkovou roční  spotřebou nátěrových hmot vyšší než
      10 t (velký zdroj znečišťování)

Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadních ply-
nech ze  sušáren nebo prostorů  pro nanášení nátěrových  hmot nesmí
překročit 3 mg/m3.

a) Jednoúčelové proudové lakovny pro  seriovou výrobu s roční spot-
   řebou nátěrových hmot větší než 200 t

Emisním limitem je celková  specifická výrobní emise těkavých orga-
nických  látek, vyjádřená jako celkový  uhlík           ... 35 g/m2

Nelze-li této hodnoty dosáhnout, potom nesmí hmotnostní koncentrace
těkavých organických  látek v odpadním vzduchu  z prostoru nanášení
nátěrových hmot, vyjádřená jako celkový uhlík, překročit 50 mg/m3.

b) Ostatní lakovny s roční spotřebou nátěrových hmot do 250 t

Emisním limitem je celková  specifická výrobní emise těkavých orga-
nických  látek, vyjádřená jako celkový  uhlík, ve výši

120 g/m2  při nanášení nátěrových hmot s tzv. metalisačním efektem,
 60 g/m2  při nanášení nátěrových hmot ve všech ostatních případech

Současně  nesmí hmotnostní  koncentrace těkavých  organických látek
v odpadním vzduchu z prostoru sušení, vyjádřená jako celkový uhlík,
překročit 50 mg/m3.

6.5 Zpracování dřeva

Průmyslové zpracování dřeva (například pily, výroby nábytku, dřevě-
ných konstrukčních  desek) mimo pilařské provozy  v tzv. manipulač-
ních či expedičních skladech (krácení kmenů).

    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |              |              |  Měrná  | Vztažné | Pozn.|
    | Znečišťující | Emisní limit | výrobní |  podm.  |      |
    |    látka     |    [mg/m3]   |  emise  |         |      |
    |              |              |  [kg/t] |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | tuhé látky   |      50 1)   |  nest.  |    C    |   3) |
    |              |      10 2)   |         |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) při všech technologických operacích, mimo broušení
2) při broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábyt-
   ku
3) emisní limity organických látek při  výrobě dýh a překližek, vý-
   robě  desek a  nábytku  se  stanoví individuálně  s přihlédnutím
   k provozním podmínkám

6.6 Polygrafie

Zařízení a  technologie určené pro nanášení  tiskových barev na pa-
pír, lepenku  či materiály z nich  vyrobené, nebo použití obdobných
nanášecích technik a materiálů.

    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | Znečišťující | Emisní limit |  Měrná  | Vztažné | Pozn.|
    |    látka     |    [mg/m3]   | výrobní |  podm.  |      |
    |              |              |  emise  |         |      |
    |              |              |  [kg/t] |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    |       1      |       2      |    3    |    4    |   5  |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
    | organic.látky|      50 2)   |  nest.  |    C    |   1) |
    | tuhé látky   |       3      |         |         |      |
    +--------------+--------------+---------+---------+------+
Odkazy:
1) v  odpadních plynech  z prostor pro nanášení  a sušení tiskových
   barev
2) vyjádřené jako celkový uhlík

6.7 Odmašťování  kovů a  elektrosoučástek chlorovanými  organickými
    rozpouštědly

V odpadních plynech z technologií a  zařízení pro odmašťování s ob-
jemem chlorovaných organických rozpouštědel větším než 5 litrů nes-
mí  při hmotnostním  toku jejich  par vyšším  než 500 g/h překročit
hmotnostní koncentrace par těchto rozpouštědel na výstupu odsávací-
ho zařízení do ovzduší 100 mg/m3 při vztažných podmínkách C.

6.8 Čištění textilií, kůží a kožešin organickými rozpouštědly

Pro hodnoty koncentrací platí vztažné podmínky C.

a) Hmotnostní koncentrace  par chlorovaných rozpouštědel  v plynech
   ze sušáren a z pracovního prostředí nesmí při jejich hmotnostním
   toku vyšším než 500 g/h překročit 150 mg/m3.
   Měrná výrobní emise, zjištěná  z měsíčního průměru nesmí překro-
   čit 30 g  rozpouštědel na 1 kg čištěných  textilií, kůží a kože-
   šin.
   Každé  zařízení musí  být vybaveno  zachycováním koncentrovaných
   par.

b) Při čištění  oděvů, kůží a kožešin  technickým benzínem 150/200,
   či obdobnými alkánovými rozpouštědly nesmí hmotnostní koncentra-
   ce par organických látek v nosném plynu překročit 6 g/m3.
   Měrná výrobní emise, zjištěná  z měsíčního průměru nesmí překro-
   čit 150 g rozpouštědla na 1  kg čištěných textilií, kůží a kože-
   šin.

7. NEZAŘAZENÉ PROCESY

Oproti předcházející právní úpravě nejsou v této vyhlášce jmenovitě
kategorizovány procesy, technologie nebo zařízení, u nichž byly ne-
bo jsou uplatňovány pouze emisní limity všeobecně platné.

Kategorie zdroje a navazující  povinnosti v tomto případě vyplývají
z ustanovení vyhlášky, zejména § 6 a § 5 odst. 2.