Příloha č. 3 
OBECNÉ EMISNÍ LIMITY A PŘÍPUSTNÁ TMAVOST KOUŘE

           Všechny  emisní  limity  v   této  příloze  platí  pro koncentrace ve vlhkém plynu  (+) při normálních podmínkách (tlaku l0l,32 kPa a teplotě 0oC).

0.  Emisní  limity  pro znečišťující látky 0. skupiny - základní znečišťující látky

Znečišťujícími látkami v této skupině jsou:
     tuhé znečišťující látky
     oxid siřičitý
     oxidy dusíku
     oxid uhelnatý
     těkavé organické sloučeniny (VOC)

a) Emisní limit pro tuhé znečišťující látky

     Zdroje  znečišťování musí  být zřizovány  a provozovány tak, aby  při hmotnostním  toku tuhých  znečišťujících látek  2,5 kg/h a menším,  hmotnostní  koncentrace  tuhých  znečišťujících  látek v nosném  plynu nepřekročila  hodnotu 200  mg/m3. Při hmotnostním toku  tuhých  znečišťujících  látek  yšším  než  2,5  kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v nosném plynu překročit hodnotu 150 mg/m3.

b) Emisní limit pro oxid siřičitý

     Zdroje znečišťování ovzduší se  zřizují a provozují tak, aby
při  hmotnostním  toku  oxidu   siřičitého  vyšším  než  20  kg/h
hmotnostní   koncentrace   oxidu   siřičitého   v   nosném  plynu
nepřekročila hodnotu 2500 mg/m3.

c) Emisní limit pro oxidy dusíku

     Zdroje  znečišťování se  zřizují  a  provozují tak,  aby při
hmotnostním  toku  oxidů  dusíku  vyšším  než  l0 kg/h hmotnostní
koncentrace oxidů dusíku v  nosném plynu nepřekročila hodnotu 500
mg/m3. Hodnoty  hmotnostního toku a  hmotnostní koncentrace oxidů
dusíku se vyjadřují jako oxid dusičitý.

(+)   Je    míněna   taková   vlhkost    plynu,   která   vyplývá
z technologického procesu.

d) Emisní limit pro oxid uhelnatý

     Zdroje  znečišťování se  zřizují  a  provozují tak,  aby při
hmotnostním toku  oxidu uhelnatého vyšším  než 5 kg/h  hmotnostní
koncentrace oxidu uhelnatého v  nosném plynu nepřekročila hodnotu
800 mg/m3

e)	Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC)

  Zdroje znečišťování emitující těkavé organické sloučeniny, které nejsou uvedeny v příloze č. 2, se zřizují a provozují tak, aby pro jednotlivé těkavé organické sloučeniny nebo jejich typy byly splněny emisní limity dle přílohy č. 3.

l.  Emisní limity pro znečišťující látky 1. skupiny

     l. podskupina

                 azbest
                 benzo(a)pyren
                 2-nafthylamin
                 beryllium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be
                 kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cd
                 dibenzoantracen

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než   l  g/h  nesmí  být   překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 0,2mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     2. podskupina

                 arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako As
                 sloučeniny chromu šestimocného vyjádřené jako Cr
                 kobalt a jeho sloučeniny vyjádřené jako Co
                 nikl a jeho sloučeniny vyjádřené jako Ni

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než  l0  g/h   nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     3. podskupina

                 akrylonitril
                 benzen
                 l,3-butadien
                 l,2-dibromethan
                 epichlorhydrin
                 ethylenoxid (oxiran)
                 hydrazin
                 propylenoxid
                 vinylchlorid

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než  50  g/h   nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

2.  Emisní limity pro znečišťující látky 2. skupiny
     l. podskupina

                 rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako Hg
                 thallium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Tl

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než   l  g/h  nesmí  být   překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 0,2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     2. podskupina

                 selen a jeho sloučeniny vyjádřené jako Se
                 telur a jeho sloučeniny vyjádřené jako Te

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než  l0  g/h   nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     3. podskupina

                 antimon a jeho sloučeniny vyjádřené jako Sb
                 cín a jeho sloučeniny vyjádřené jako Sn
                 fluoridy vyjádřené jako F-
                 chrom a jeho sloučeniny (mimo CrVI) vyjádřené jako Cr
                 kyanidy vyjádřené jako CN-
                 mangan a jeho sloučeniny vyjádřené jako Mn
                 měď a její sloučeniny vyjádřené jako Cu
                 olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako Pb
                 vanad a jeho sloučeniny vyjádřené jako V
                 zinek a jeho sloučeniny vyjádřené jako Zn

Při  hmotnostním  toku  všech  emisí  těchto znečišťujících látek
vyšším  než  50  g/h   nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

3.  Emisní limity pro znečišťující látky 3. skupiny

     l. podskupina

                 antimonovodík  (stibin)
                 arsenovodík (arsan)
                 fosforovodík (fosfan)
                 fosgen
                 chlorkyan

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech  těchto znečišťujících látek
vyšším  než  l0  g/h   nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace 2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     2. podskupina

                 brom a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako HBr
                 fluor a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako HF
                 chlor
                 kyanovodík
                 sirovodík (sulfan)
                 silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H kromě HCl a HF

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech těchto znečišťujících látek
vyšším  než  l00  g/h  nesmí  být  překročena  úhrnná hmotnostní
koncentrace  l0 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     3. podskupina

                 amoniak
                 anorganické plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech těchto znečišťujících látek
vyšším  než  500  g/h  nesmí  být  překročena  úhrnná hmotnostní
koncentrace  50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v nosném
plynu.

4.  Emisní limity pro znečišťující látky 4. skupiny

     l. podskupina

                 acetaldehyd
                 anilin
                 benzylchlorid
                 diethylamin
                 l,2-dichlorethan
                 1,1-dichlorethylen
                 dimethylamin
                 ethanolamin
                 ethylakrylát
                 fenol
                 formaldehyd
                 kresoly
                 kyselina akrylová
                 kyselina mravenčí
                 merkaptany
                 methylakrylát
                 methylamin
                 nitrobenzen
                 nitrofenoly
                 nitrokresoly
                 nitrotolueny
                 pyridin
                 sirouhlík
                 1,1,2,2-tetrachlorethan
                 tetrachlorethylen
                 thioethery
                 o-toluidin (2-methylanilin)
                 trichlormethan
                 trichlorethylen

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech těchto znečišťujících látek
vyšším  než  0,1  kg/h  nesmí  být  překročena úhrnná hmotnostní
koncentrace  20 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     2. podskupina

                 benzaldehyd
                 butylaldehyd
                 l,4-dichlorbenzen
                 l,l-dichlorethan
                 ethylbenzen
                 furfural (2-furaldehyd)
                 chlorbenzen
                 2-chloropren (2-chlor-1,3-butadien)
                 2-chlorpropan
                 izopropylbenzen
                 kyselina octová
                 methylacetát
                 methylmetakrylát
                 l-methylnaftalen
                 2-methylnaftalen
                 naftalen
                 styren
                 toluen
                 vinylacetát
                 xyleny

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech těchto znečišťujících látek
vyšším  než  2  kg/h  nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace l00 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

     3. podskupina

                 aceton
                 alkylalkoholy
                 bifenyl
                 2-butanon
                 butylacetát
                 dibutylether
                 diethylether
                 difenylether
                 l,2-dichlorethylen
                 dichlormethan
                 diizopropylether
                 dimethylether
                 ethylacetát
                 ethylenglykol
                 4-hydroxy-4-ethyl-2-pentanon
                 chlorethan
                 methylester kyseliny benzoové
                 4-methyl-2-pentanol
                 N-methylpyrolidon
                 olefiny s výjimkou l,3-butadienu
                 parafiny s výjimkou methanu

Při  hmotnostním  toku  emisí  všech těchto znečišťujících látek
vyšším  než  3  kg/h  nesmí  být  překročena  úhrnná  hmotnostní
koncentrace l50 mg/m3 těchto znečišťujících látek v nosném plynu.

5.  Emisní limity pro tmavost kouře

     Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře,
vyvolaná   pohlcováním  světla   v  kouřové   vlečce  vystupující
z komína. Vyjadřuje  se ve stupních  podle Ringelmanna v  kouřové
vlečce (stupně 0-5). Tmavost kouře  lze rovněž vyjádřit na stupni
Bacharacha  (0-9)   či  měřením  opacity   (%),  která  se   měří
v kouřovodu.

     Nejvýše přípustná tmavost  kouře vypouštěného ze spalovacího
procesu je obecně dána těmito emisními limity:

a) Při spalování  paliv nesmí být odcházející kouř  tmavší než 2.
stupeň při  měření a hodnocení Ringelmannovou  stupnicí a změřená
hodnota  opacity  nesmí  být  větší  než  40%.  Po dobu roztápění
zařízení  ze studeného  stavu v  trvání nejdéle  30 minut,  pokud
pasport kotle nestanoví jinak, může tmavost kouře dostoupit až do
úrovně stupně 3. Ringelmannovy stupnice nebo hodnoty 60% opacity.

b) Při spalování  kapalných paliv musí být proces  veden tak, aby
kromě  podmínek  stanovených  v předchozím  odstavci  nebyla  při
kontrole obsahu sazí měřením  tmavosti skvrn na filtru z odsátého
vzorku podle  Bacharacha zjištěna vyšší  hodnota než odpovídá  4.
stupni  Bacharachovy   stupnice  při  žádném   ze  tří  po   sobě
provedených testů a  stupni 3. alespoň u dvou  ze tří provedených
testů.  Při roztápění  zařízení  ze  studeného stavu  se kontrola
tmavosti kouře Bacharachovým testem neprovádí.