Příloha č. 4
Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem

 Druh paliva	 Druh topeniště	Tepelný výkon kotle	  Tuhé  látky	  SO2	  NOx	  CO	  CxHy	  Jednotka	
  1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
všechna tuhá mimo černé uhlí a koks -------------- černé uhlí a koks	    pevný  rošt	   jakýkoliv  --------------   jakýkoliv	   1,0.Ap  --------------   1,0.Ap	   19,0.Sp  --------------   19,0.Sp	   3,0  --------------   1,5	   45,0  --------------   45,0	   10,0  --------------   10,0		
hnědé uh., proplástek lignit, brikety  -------------- čer.uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva	     pásový  rošt	  do 3 MW    > 3 MW  --------------   do 3 MW    > 3 MW	  1,9.Ap   1,9.Ap  --------------   1,7.Ap   1,7.Ap	  19,0.Sp   19,0.Sp  --------------   19,0.Sp   19,0.Sp	  3,0   3,0  --------------   3,0   7,5	  5,0   1,0  -------------   5,0   1,0	  1,5   0,5  --------------   1,5   0,5	  kg/t spáleného  paliva	
všechna tuhá paliva mimo černé uhlí a koks	  pás. rošt  s  pohazov. --------------  pohyblivý  rošt  (přesuvný,  vratný aj.)  a komb.  rošt+olej  rošt+plyn  --------------  granulační  a komb.  rošt+práš.  práš.+plyn  --------------  tavící --------------  cyklonové	          jakýkoliv 	  5,0.Ap  --------------     3,5.Ap     --------------    8,5.Ap   --------------  5,5.Ap --------------  1,5.Ap	  19,0.Sp  --------------     19,0.Sp     --------------    19,0.Sp   --------------  19,0.Sp --------------  19,0.Sp	  3,0  --------------     3,0     --------------    6,0   --------------  15,0 --------------  27,5	  1,0  -------------     1,0     -------------    0,5   -------------  0,5 -------------  0,5	  0,5  --------------     0,5     --------------    0,15   --------------  0,15 --------------  0,15	   	

Pokračování přílohy č. 4

  1  2  3  4  5  6  7  8  9									
 černé uhlí a koks	  pásový  rošt --------------  pohyblivý  rošt  (přesuvný,  vratný  aj.) a  kombinace  rošt+olej  rošt+plyn --------------  granulační  a kombin.  rošt+práš.  prášek+  +plyn --------------  tavící --------------  cyklon	           jakýkoliv	  5,0.Ap  --------------     3,5.Ap     --------------    8,5.Ap   --------------  5,5.Ap --------------  1,5.Ap	  19,0.Sp  --------------     19,0.Sp     --------------    19,0.Sp   --------------  19,0.Sp --------------  19,0.Sp	  7,5  --------------     7,5     --------------    9,0   --------------  15,0 --------------  27,5	  1,0  -------------     1,0     -------------    0,5   -------------  0,5 -------------  0,5	  0,5  --------------     0,5     --------------    0,15   --------------  0,15 --------------  0,15	  kg/t  spáleného  paliva 	
 dřevo	   jakékoliv	  do 3 MW   > 3 MW	  12,5  15,0	  1,0  1,5	  3,0  3,0	  1,0  1,0	  1,0  1,0		
 těžký a stř.topný olej	   jakékoliv	   do 100MW	   2,91	   20.S	   10,0	   0,53	   0,37		
lehký topný olej	  jakékoliv 	  jakýkoliv	  2,13	  20.S	  10,0	  0,59	  0,41		
nafta a podobná paliva	  jakékoliv	  jakýkoliv	  1,42	  20.S	  5,0	  0,71	  0,41		
 propan a butan	  jakékoliv	  do 3 MW    > 3 MW	  0,45   0,42	  0,02.S  (0,004)  0,02.S  (0,004)	  2,4   2,8	  0,46   0,37	  0,18   0,07		
 koksárens-ký plyn	  jakékoliv	  do 3 MW   >3-100MW	 302   290	 2,0.S  (9500)  2,0.S  (9500)	  1920   3700	 320   270	 128   48	 kg/106.        .m3  spáleného  plynu	
 generáto-rový plyn  	  jakékoliv	  do 3 MW   >3-100MW	 302   290	 2,0.S  (6500)  2,0.S  (6500)	  1920   3700	 320   270	 128   48		
Pokračování přílohy č. 4

  1  2  3  4  5  6  7  8  9									
 vysoko-pecní plyn	  jakékoliv	  do 3 MW   >3-100MW	  302   290	  2,0.S  (150)  2,0.S  (150)	  1920   3700	  320   270	  -   -	 kg/106.        .m3  spáleného  plynu	
 svítiplyn	  jakékoliv	  < 0,2MW   0,2-5MW	  20   20	  2,0.S  (85)  2,0.S  (85)	  800   960	  320   320	  128   128		
 zemní plyn	  jakékoliv	  < 0,2MW   0,2-5MW	  20   20	  2,0.S  (9,6)  2,0.S  (9,6)	  1600   1920	  320   320	  128   128		

  Poznámka: Pokud není znám obsah síry v palivu S, používají se čísla v závorkách.

	Ap - obsah popela v původním vzorku tuhých paliv [% hm.]
	Sp - obsah síry v původním vzorku tuhých paliv     [% hm.]

	S  - obsah síry v původním vzorku paliva pro:
		- kapalná paliva [% hm.]
		- propan-butan   [g/kg]
		- plynná paliva   [mg/m3]