Příloha č. 10 k vyhlášce č. 84/1997 Sb.

Technologické požadavky na funkční způsobilost používaných mechanizačních prostředků
a technologický postup, podle něhož se kontrolní testování mechanizačních prostředků provádí

1.	Obecné požadavky
Kontrolní úkony a měření se provádí
a) 	u postřikovačů za použití čisté vody bez mechanických příměsí,
b) 	v prostředí, v němž výsledky kontroly a měření nemohou být ovlivněny povětrnostními vlivy,
c) 	na mechanizačním prostředku zbaveném vnějších i vnitřních nečistot,
d) 	na mechanizačním prostředku identifikovaném podle přílohy č. 12 bodu I,
e) 	na zkušebním zařízení a pomůckami uvedenými v příloze č. 11.
Postup plnění
V bodech a), b) a e) vyplývá z povahy jednotlivých požadavků.
Podle 	bodu c) v případě, že mechanizační prostředek nebyl asanován nebo zcela nedostatečně, nebude mechanizační prostředek ke kontrolnímu testování přijat.
Podle 	bodu d) pokud identifikace mechanizačního prostředku podle výrobního čísla a roku výroby nebude možná, musí být tento anonymní stroj pracovníky testační stanice trvale označen evidenčním číslem, pod kterým bude nadále veden v dokumentaci testační stanice.

2.	Celkový technický stav
Požadavek
a) 	Mechanizační prostředek odpovídá provozní dokumentaci k výrobku (např. návod k obsluze).
b) 	Všechny ovládací a regulační prvky jsou funkční.
c) 	Z mechanizačního prostředku zřetelně neuniká voda.
Přípustná odchylka
Podle 	bodu a) případné změny nesmí odporovat podmínkám správného používání přípravků.
Podle 	bodu b) se nepřipouští.
Podle 	bodu c) se připouští odkapávání vody od trysek, nejvýše 20 kapek od jedné trysky.
Postup plnění
Podle 	bodu a) se vizuální prohlídkou ověří, zda mechanizační prostředek odpovídá provozní dokumentaci. V případě zjištěných změn se posoudí, zda neodporují zásadám správné aplikace přípravků (např. použitý typ a velikost trysek, rozteč trysek na postřikovém rámu atp.) ve smyslu uváděných technologických požadavků. Zjištěné změny se uvedou do zprávy o funkční způsobilosti (příloha č. 12).
Podle 	bodu b) se kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků mechanizačního prostředku provádí u stroje při nejčastěji používaném pracovním režimu. Postupně se vizuálně posuzuje např. funkce regulátoru tlaku, spouštění a uzavírání přívodu kapaliny k tryskám, ovládání postřikových ramen ap.
Podle 	bodu c) kontrola vodotěsnostiPo naplnění nádrže mechanizačního prostředku vodou a jeho uvedení do činnosti při maximálním pracovním tlaku se vizuálně kontroluje těsnost nádrže stroje, vedení kapaliny v sacím a výtlačném řádu, všech trubkových a hadicových spojů, armatury a trysek. Kontrola se zakončí trojnásobným střídavým uzavíráním a otevíráním přívodu kapaliny k tryskám v intervalech nejméně 2 minut.

3.	Mechanizační prostředky na ochranu rostlin pro polní a prostorové plodiny
3.1	Čerpadlo
Požadavek
a)	Dostatečný výkon.
b) 	Tlumené pulzování u hydrostatických čerpadel.
c)	Funkční pojistný ventil.
Přípustná odchylka
Nepřipouští se v žádném bodě.
Postup plnění
Podle 	bodu a) se výkon čerpadla zjišťuje při činnosti mechanizačního prostředku s použitím největších trysek, přičemž musí být dosaženo maximálního tlaku kapaliny pro daný typ mechanizačního prostředku. Pokud je mechanizační prostředek opatřen hydraulickým míchacím systémem, musí být při uvedeném pracovním režimu dosaženo též zřetelného vířivého pohybu vody v nádrži.
Podle 	bodu b) v případě použití hydrostatických čerpadel se sleduje na tlakoměru případné pulzování u stroje seřízeného na nejčastěji používaný režim. Pokud bylo pulzování zjištěno, je třeba upravit správné huštění vzdušníku k dosažení plynulého chodu čerpadla.
Podle 	bodu c) se provede vizuální kontrola pojistného ventilu, zda je v souladu s provozní dokumentací.
3.2	Míchací zařízení
Požadavek
Zajišťovat zřetelný vířivý pohyb kapaliny v nádrži stroje.
Přípustná odchylka
Nepřipouští se.
Postup plnění
Kontrola funkce míchacího zařízení se provádí při polovičním naplnění nádrže mechanizačního prostředku, který je v činnosti při nejčastěji používaném pracovním režimu. Vizuálně se sleduje činnost míchacího zařízení, např. míchacích trysek u hydraulického míchání nebo pracovních orgánů u mechanického systému, nejméně po dobu 2 minut. Sledování lze začít při menší naplněnosti nádrže pro bezprostřednější sledování míchacích orgánů.
3.3	Doplňková zařízení
Požadavek
Funkčnost podle návodu k jejich použití.
Přípustná odchylka
Nepřipouští se.
Postup plnění
U každého doplňkového zařízení se kontroluje jeho funkce ve smyslu provozního návodu k použití v souladu s doporučeným režimem mechanizačního prostředku (např. proplachovací zařízení obalů od přípravků, značkovací zařízení ap.).
3.4	Ventilátor a rozvod vzduchu
Požadavek
a)	Odpovídá provozní dokumentaci.
b)	Rotor ventilátoru, jeho kryt a rozvody vzduchu nejsou poškozeny.
Přípustná odchylka
Nepřipouští se v žádném bodě.
Postup plnění
Podle 	bodu a) vizuální zjištění, zda odpovídá dle popisu (ev. výrobního štítku) uvedeném v návodu k použití původnímu provedení.