Příloha č. 11 k vyhlášce č. 84/1997 Sb.

Technické podmínky pro kontrolní testování mechanizačních prostředků

1. 	Zkušební zařízení pro měření příčné nerovnoměrnosti rozptylu u postřikovačů pro plošné plodiny:

	a)	Žlábkové zkušební zařízení, které musí splňovat tyto základní rozměry:

	 	- 	rozteč žlábků 100 mm ± 2 mm (nepřesnosti se nesmí sčítat)

	 	-	hloubka žlábků nejméně 80 mm

		-	sklon žlábků nejméně 5

		-	poloměr zaoblení horní hrany max. 3,0 mm

		- 	hloubka zařízení tj. délka žlábků nejméně 1,0m

	 	- 	odměrné válce stejného druhu a velikosti o objemu nejméně 500 ml s dělením nejvýše po 10ml

	 Zařízení musí umožňovat:

	 	- 	měření nejméně 50 % pracovního záběru stroje bez přerušení jeho funkce

	 	- 	začátek a ukončení měření ve stejný okamžik po celé délce žlábkového zařízení 

	b)	U žlábkového zkušebního zařízení na měřicím vozíku a elektronickým snímáním naměřených hodnot musí být dodržena rozteč žlábků s přesností ± 1mm a vozíky musí být umístěny s přesností ± 2 mm, měření objemu s přesností ± 2%

	c)	Jiná měřicí zařízení k měření rovnoměrnosti rozptylu lze použít, pokud dosahují alespoň stejné přesnosti měření.

2. Zkušební zařízení pro měření průtoku kapaliny:

	a)	Průtokoměr nebo jiné zařízení pro kontrolu průtokoměru používaného k regulaci dávkování, popřípadě k měření průtoku na jiných místech postřikovače musí mít vhodný rozsah a pomůcky pro připojení. Přípustná chyba měření je 2,5 %.

3. 	Zkušební zařízení pro tlakoměry:
	Zkušební tlakoměr musí mít průměr nejméně 100mm. Může být součástí speciálního zařízení s regulací tlaku a paralelním zapojením kontrolovaného tlakoměru. Pro měření přímo na mechanizačním prostředku by měl mít tlumení a přetlakovou pojistku.
	Vzhledem k požadované třídě přesnosti 2,5 u tlakoměrů na postřikovačích musí mít zkušební tlakoměry tyto parametry:

Rozsah měření		Rozsah tlakoměru		Třída přesnosti
	(bar)			(bar)
______________________________________________________

	0 - 6			0 - 6				1,6
				10				1,0
				16				0,6
	6 - 16			16				1,6
				25				1,0
	 >16			40				2,5
				60				1,6
				100				1,0

4. 	Zkušební zařízení pro měření průtoku jednotlivých trysek (pro kontrolní testování postřikovačů pro prostorové plodiny):
	Zařízení musí umožnit spolehlivé a bezztrátové zachycení a vedení kapaliny od jednotlivých trysek do odměrných nádob. Objem nádob musí umožnit zachycení kapaliny po dobu 60 sekund a jejich počet musí odpovídat zkoušenému mechanizačnímu prostředku. Vyhodnocení je možné provést objemově i hmotnostně s chybou max. 4 %.

5. 	Zkušební zařízení podle odstavců 1 až 4 jsou pracovními měřidly podle zvláštních předpisů,1) sloužícími ke kontrolnímu testování mechanizačních prostředků.

1)	Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.