Příloha č. 9 k vyhlášce č. 84/1997 Sb.

Technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky, které jsou používány v rámci podnikání

A. Všeobecné požadavky

1.	Označení identifikačními údaji.
Mechanizační prostředky se označují identifikačními údaji:
a)	název a adresa výrobce, při dovozu i dovozce,
b)	typ výrobku, série,
c)	výrobní číslo (včetně roku výroby),
d)	celková hmotnost.
U čerpadel mechanizačních prostředků se uvádí:
a)	výrobce,
b)	typ výrobku,
c)	výrobní číslo (včetně roku výroby),
d)	maximální výkon,
e)	maximální tlak,
f)	maximální otáčky.
2.	Rám pro plošné rozptylování:
a)	má jištění proti poškození při nárazu na překážku, která je ve vzdálenosti 90 % až 100 % poloviny postřikového rámu, měřeno od středu stroje, jde-li o rám s pracovním záběrem větším než 6 m,
b)	trysky, případně rozptylovače na jejich koncích jsou chráněny před poškozením při dotyku se zemí, jde-li o rám s pracovním záběrem větším než 10 m,
c)	jeho součástí je zařízení, které umožní vedení trysek, případně rozptylovačů rovnoběžně s povrchem pozemku, jde-li o rám s pracovním záběrem větším než 10 m,
d)	postřiková ramena musí být v přepravní poloze zajištěna tak, aby nedošlo k jejich samovolnému otevření,
e)	výška rámu je přestavitelná v potřebném rozsahu, podle určení stroje. Nejmenší výška nad cílovou plochou umožňuje správnou funkci použitých trysek a největší dovolená vzdálenost trysek od cílové plochy smí být 900 mm.
Ustanovení tohoto bodu neplatí pro letecké postřikovací zařízení.
3.	Nádrž na postřikovou kapalinu:
a)	je zhotovena z materiálů, které nepodléhají korozi,
b)	v plnicím otvoru nádrží mechanizačních prostředků a nádrží k přípravě postřikové kapaliny je síto,
c)	objem, nejmenší průměr plnicího otvoru a největší velikost dílu stupnice stavoznaku postřikovačů splňuje tyto ukazatele:

objem nádrže | nejmenší průměr pln. otvoru | vel. dílu stupnice
20 -  100 l | 100 mm | 5 l
101 -  200 l | 150 mm | 25 l
201 -  600 l | 200 mm | 50 l
601 - 1000 l | 300 mm | 50 l
nad 1000 l | 300 mm | 100 l

4.	Rozvod postřikové kapaliny:
a)	mechanizační prostředky jsou vybaveny zařízením, které vyloučí poruchu jejich funkce v důsledku přítomnosti pevných částic v postřikové kapalině,
b)	konstrukce rozvodu musí vyloučit únik postřikové kapaliny i při nejvyšším pracovním tlaku,
c)	po uzavření přívodu kapaliny k tryskám a doznění kapkového obrazce nesmí unikat postřiková kapalina po dobu 2 minut ve větším množství než 20 kapek z jedné trysky. U leteckých postřikovacích zařízení po dobu 10 sekund ve větším množství než 5 kapek z jedné trysky,
d)	rozvod postřikové kapaliny hadicemi je proveden tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a prolamování.
5. 	Přípravky a postřiková kapalina neunikají při plnění, přepravě, aplikaci a vyprazdňování.
6. 	Provedení sacího ústrojí pro plnění nádrží nedovoluje zpětný únik nasávané kapaliny.
7. 	Díly mechanizačních prostředků jsou vhodným způsobem chráněny proti korozi.
8. 	Víka a kryty nádrží a zásobníků mechanizačních prostředků spolehlivě těsní a jsou zajištěny proti náhodnému otevření a ztrátě.
9. 	Při provozu mechanizačních prostředků nejsou části stroje zasaženy postřikovou kapalinou kromě případů, kdy je to z technického hlediska nezbytné.

B. Požadavky na seřizování

1. 	Přístroje a ovládací zařízení pro nastavení dávky jsou jednoznačně viditelné z místa obsluhy, seřízení s e samovolně nemění.
2. 	Mechanizační prostředky mají dobře čitelné značení stupnice stavoznaku.
3. 	Mechanizační prostředky, které využívají při aplikaci vyšší tlak než atmosferický, jsou vybaveny tlakoměrem umožňujícím jednoznačné určení pracovního tlaku s přesností měření ± 2,5 %. Stupnice tlakoměru má rozsah 1,5 až dvojnásobek nejvyššího pracovního tlaku.
Stupnice tlakoměru smí být dělena:

rozsah stupnice | dělení stupnice
do 0,5 MPa | po 0,02 MPa
do 2,0 MPa | po 0,1 MPa
nad 2,0 MPa | po 0,2 MPa

4. 	Zařízení mechanizačních prostředků, kterým má být dosaženo stálé hektarové dávky i při změně pracovního záběru a pracovní rychlosti zajišťuje, aby odchylka větší než ± 10 % dávky v ustáleném stavu netrvala déle než 5 sekund. Při stálých otáčkách čerpadla a stálé pojezdové rychlosti smí odchylky aritmetického průměru dávky činit nejvýše ± 5 %; toto neplatí pro letecké postřikovací zařízení.
5. 	U mořiček se hodnoty zjištěné při sedmkrát opakovaném stejném nastavení dávkování nesmí lišit o více než ± 10 %.

C. Požadavky na dávkování a rozptylování

1. 	Směr, případně tvar rozptylového obrazce trysky mechanizačních prostředků je opakovaně nastavitelný aretací, značením nebo vhodnou pomůckou.
2. 	U trysek stejného provedení a velikosti se nesmí odchylky průtoku každou jednotlivou tryskou odchylovat od společného aritmetického průměru o více než:
a)	u mechanizačních prostředků pro plošné plodiny ± 5 %,
b)	u mechanizačních prostředků pro prostorové plodiny a letecké postřikovací zařízení ± 10 %.
3. 	Skutečná dávka u pozemních mechanizačních prostředků se nesmí odchýlit o více než ± 10 % od jmenovitých hodnot uváděných v tabulkách dávkování. U leteckých postřikovacích zařízení rozsah sekundové dávky musí odpovídat provozní dokumentaci s přípustnou odchylkou do ± 10 %. Při opakovaném nastavení určité sekundové dávky musí být dosaženo stejné dávky s přípustnou odchylkou v přesnosti do ± 5 %.
4. 	Trysky mechanizačního prostředku pro plošné plodiny jsou rozděleny nejméně do dvou samostatně ovládaných skupin, každá o délce nejvýše 6 m, toto neplatí pro letecká postřikovací zařízení.
5. 	Příčná nerovnoměrnost rozptylu u pozemních mechanizačních prostředků pro plošné plodiny nesmí být větší než 10 %, u leteckého postřikovacího zařízení větší než 20 % při hodnocení variačním koeficientem.
6. 	U mechanizačních prostředků pro prostorové plodiny má být dosahováno určeného pracovního záběru a svislé donosnosti po obou stranách a podle potřeby má být možná i jednostranná aplikace, přičemž
a)	aplikaci postřikové kapaliny je možno přizpůsobit tvaru a výšce porostu,
b)	rychlost vzduchu mechanizačních prostředků pro prostorové plodiny nesmí překročit hodnoty:

kultura | vzdálenost místa měření (m) | rychlost vzduchu (m.s^-1)
vinice | 0,60 od středu stroje | 30
sady | 0,75 od středu stroje | 40
chmelnice | 1,00 od středu stroje | 40

c)	rychlosti vzduchu jsou symetricky shodné podle svislé osy procházející středem stroje, odchylky nesmí být větší než ± 10 %.
Ustanovení tohoto bodu neplatí pro letecká postřikovací zařízení.
7. 	Případné kolísání pracovního tlaku nesmí překročit ± 10 % od aritmetického průměru. Mechanizační prostředky jsou vybaveny zařízením, které při stejných pracovních otáčkách čerpadla udržuje nastavený tlak, což platí i po přerušení aplikace nebo změně nastavení. Případné odchylky nesmí být větší než ± 5 %.
8. 	Mechanizační prostředky jsou opatřeny dostatečně výkonným míchacím zařízením, které zamezí odchylkám 1 % koncentrace přípravku oxychloridu mědi od nominální hodnoty větším než 5 % po 5 minutách míchání následujícím po 6 hodinách klidu, u leteckých postřikovacích zařízení po 1 minutě míchání od naplnění nádrže.
9. 	U kontinuálně pracujících mořicích zařízení je při přerušení přísunu osiva přerušen i přísun mořicího přípravku a naopak, přičemž
a)	skutečná dávka mořidla se nesmí lišit od dávky nastavené o více než ± 5 %,
b)	nerovnoměrnost dávkování mořidla může být nejvýše ± 5 %,
c)	zařízení umožňuje kontrolu dávky mořidla před jeho smísením s osivem.

D. Požadavky na obsluhu a údržbu

1. 	Provozní dokumentace k mechanizačnímu prostředku je v českém jazyce a obsahuje technický popis, jehož součástí je:
a)	jednoznačné určení stroje, včetně pracovních podmínek,
b)	informace o doporučeném energetickém prostředku,
c)	základní technické údaje.
2. 	Provozní dokumentace obsahuje návod k použití, jehož součástí je:
a)	pracovní postup, seřízení pro různé podmínky použití,
b)	postup při ošetřování okrajů pozemků,
c)	postup bránící rozptylování přípravků mimo ošetřovaný pozemek,
d)	postup při čištění, případně asanaci.
3. 	Obsluha, seřizování a údržba prováděná přímo na stroji jsou proveditelné ve vhodných rukavicích.
4. 	V tlakovém rozvodu je zařízení k rychlému uzavření průtoku postřikové kapaliny ovladatelné z místa obsluhy.
5. 	Sací filtr je možné čistit i při naplněné nádrži, aniž by mohlo vytéci více kapaliny, než je ve filtru, popř. v sacím potrubí.
6. 	Nádrže a zásobníky na přípravky jsou vyprazdnitelné.
7. 	Technický zbytek postřikové kapaliny po vyprázdnění nádrže při aplikaci na rovině a svazích do 4 nesmí u nádrží do 400 litrů překročit 4 %, u větších nádrží 3 % jmenovitého objemu, u leteckých postřikovacích zařízení bez ohledu na terenní podmínky.
8. 	Mechanizační prostředky mají snadno přístupný a přiměřeně velký vypouštěcí otvor. Při vypouštění nesmí obsluha nebo části stroje přijít do styku s přípravky.
9. 	Zbytek obsahu náplně v mořicí komoře mořicích zařízení smí být nejvýše 1 % jmenovitého obsahu.
10. 	Součástí mechanizačních prostředků jsou i pomůcky potřebné pro seřizování.
11. 	Pozemní mechanizační prostředky jsou vybaveny tak, aby bylo možné k nim připojit měřicí přístroje k jejich zkoušení přímo nebo s pomocí pomůcek, zajišťovaných dodavatelem, přičemž
a)	mechanizační prostředky mají ke zkoušce provozního tlakoměru přípoj pro kontrolní tlakoměr s vnějším závitem G 1/4'',
b)	na mechanizačních prostředcích je možné do výtlačné větve čerpadla připojit průtokoměr, a to bez hrubého zásahu do konstrukce stroje,
c)	průtok každé jednotlivé trysky mechanizačních prostředků je možno zachytit. Jestliže není možné u mechanizačních prostředků pro prostorové plodiny přímé připojení hadice, je k dispozici utěsňovací adaptér.
12. 	Mechanizační prostředky s objemem nádrže větším než 1000 l, uvedené do oběhu ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou vybaveny zařízením pro ředění zbytků postřikových kapalin a výplach obalů od použitých přípravků na místě aplikace. Součástí zařízení je nádrž na čistou vodu, její objem činí nejméně 10 % jmenovitého objemu nádrže na postřikovou kapalinu. Připojena je tak, aby bylo možné jak vyplachování potrubí při plné nádrži postřikové kapaliny, tak i ředění zbytku kapalin v nádrži.
13. 	Trysky jsou snadno odlišitelné z hlediska druhu, velikosti a ostatních provozních údajů.

E. Technologické požadavky

1. 	Pozemní mechanizační prostředky pro ochranu polních plodin nedosahují horších výsledků než referenční stroj^1) u těchto ukazatelů:
a)	úroveň primárního nánosu indikační látky na cílovém objektu,
b)	rovnoměrnost nánosu indikační látky na ošetřovaném porostu,
c)	biologická účinnost ošetření,^2)
d)	mechanické poškozování ošetřovaného porostu.^2)
2. 	Pozemní mechanizační prostředky pro ochranu prostorových plodin nedosahují horších výsledků než referenční stroj^1) u těchto ukazatelů:
a)	úroveň primárního nánosu indikační látky na cílovém objektu, a to na lícní i rubové straně listů ošetřovaného porostu,
b)	vertikální rovnoměrnost nánosu indikační látky,
c)	biologická účinnost ošetření,^2)
d)	mechanické poškozování ošetřovaného porostu.^2)
3. 	Mořičky splňují tyto technologické požadavky:
a)	přesnost dávkování mořidla nemá odchylky od nastavené hodnoty větší než ± 7 %, u rovnoměrnosti dávkování se připouští odchylka ± 7% od aritmetického průměru ze 7 měření,
b)	úroveň namoření osiva (namořenost) není nižší než:
- 60 % skutečně vložené dávky mořidla u kontinuálně pracujících mořiček
- 70 % skutečně vložené dávky mořidla u diskontinuálně pracujících mořiček,
c)	u nerovnoměrnosti namoření osiva odchylky od aritmetického průměru nepřekročí hodnotu ± 10%,
d)	úroveň detailní distribuce mořidla na osivu vyjádřená v poměru obsahu mořidla z nejvíce a nejméně namořeného semene není vyšší než 1:9, přičemž 70 % semen zkoumaného vzorku se nesmí lišit o více než ± 50 % od aritmetického průměru,
e)	nedochází k mechanickému poškozování osiva mořicím zařízením.
4. Letecká postřikovací zařízení:
a)	Velikost kapek
Při postřikování musí být nejméně 80 % kapek podle objemového hodnocení v rozmezí 100 - 600 m, podíl kapek pod 100 m nesmí přesáhnout 3 % dle objemu.
Při zmlžování je rozmezí mezi 50 - 150 m a podíl kapek pod 50 m nesmí přesáhnout 2% dle objemu.
b)	Rozsah pracovních záběrů v návaznosti na dávkování musí odpovídat provozní dokumentaci s tolerancí odchylek do ± 10 %.
c)	Biologická účinnost ošetření provedeného podle zásad dobré pokusnické praxe nesmí být horší než u referenčního leteckého postřikovacího zařízení.

___________________
^1)	Referenčním strojem je v České republice povolený a přesně definovaný stroj, sloužící pro porovnání výsledků, dosažených zkoušeným strojem. Jeho výběr se řídí účelem a zaměřením zkoušky a určuje se po dohodě s výrobcem, případně dovozcem mechanizačního prostředku před jeho uvedením do oběhu ( § 35 odst. 2 zákona).
^2)	Nemusí se ověřovat u mechanizačních prostředků využívajících ověřené konstrukční a funkční principy.