Příloha č. 3 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Minimální rozsah analýz vzorků pitných vod veřejného zásobování
prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákona

| Rozsah analýz jakosti
Ukazatelé | I | II | III
| krácený^1) | základní^2) | úplný^3)
organoleptické | pach | pach | podle přílohy č. 1
| chuť | chuť |
| barva | barva |
| zákal | zákal |
fyz. chem. | pH | pH | podle přílohy č. 1
| vodivost | sodík |
| volný chlor | vodivost |
| Fe | amonné ionty |
| použitý koagulant | fluoridy |
| CHSK_Mn (TOC) | železo (hliník) |
| zákal | CHSK_Mn (TOC) |
| sírany | volný chlor |
| chloridy | absorbance |
| | chloridy, |
| | sírany |
žádoucí | | Ca + Mg | podle přílohy č. 1
toxické | dusičnany | dusičnany | podle přílohy č. 1
| dusitany | dusitany |
| | As, Mn, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, BrO_3^- |
| | benzen, benz(a)pyren |
| | tetrachloreten, trichloreten |
| | 1,2 dichloretan |
mikrobiologické | koliformní bakterie | E.coli | podle přílohy č. 1
| enterokoky | enterokoky |
| Clostridium perf. | mikroskop. obr. |
| | psych. a mes. bakt. |

Poznámka:
^1) Krácený rozsah slouží k ověření stálosti jakosti vody v různých odběrových místech sledovaného vodovodu, k ověření neměnnosti jakosti zdroje (při dostatečném množství údajů o jeho jakosti), jako pomocný postup při sledování jakosti vody neznámého zdroje (například v případě, že jsou překročeny ukazatele kráceného rozsahu, se obvykle další analýzy neprovádějí). Na základě kráceného rozboru nelze hodnotit zda voda splňuje všechny požadavky této vyhlášky.

^2) Základní rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z podzemních zdrojů surové vody, pokud lze předpokládat, že zdroj není kontaminován. Počet ukazatelů se rozšiřuje je-li zdrojem pitné vody surová voda z povrchového zdroje a to o stanovení 1,2 dichloretenu, tetrachlormetanu, dichlormetanu, etylbenzenu, formaldehydu a může být rozšířen orgánem ochrany veřejného zdraví o ukazatele, jejichž hodnota se blíží povolenému limitu nebo o další ukazatele, jejichž výskyt může být předpokládán. Může být rovněž snížen v případě prokazatelně stabilní kvality vyráběné vody a zdroje, dokladované statisticky významným počtem údajů.

^3) Úplný rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z povrchových zdrojů surové vody, zdrojů smíšených a k auditnímu monitorování.