Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Základní hladiny zrychlení (efektivní hodnoty zrychlení) vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Střední kmitočty pásem o šíři
1/3 oktávy
/Hz/

Základní hladiny zrychlení
vibrací
L_az /dB/

Základní efektivní hodnota
zrychlení
a_ez /m.s^-2/

1 | 71 | 0,0036
1,25 | 71 | 0,0036
1,6 | 71 | 0,0036
2 | 71 | 0,0036
2,5 | 71,5 | 0,0038
3,15 | 72 | 0,0040
4 | 72,5 | 0,0043
5 | 73 | 0,0045
6,3 | 73,5 | 0,0048
8 | 74 | 0,0050
10 | 76 | 0,0063
12,5 | 78 | 0,0080
16 | 80 | 0,0100
20 | 82 | 0,0125
25 | 84 | 0,0160
31,5 | 86 | 0,0200
40 | 88 | 0,0250
50 | 90 | 0,0315
63 | 92 | 0,0400
80 | 94 | 0,0500