Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací a otřesů ve stavbách

Tabulka č. 1
Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací ve stavbách

Typ prostoru	Nejvyšší přípustná vážená
hladina zrychlení Lawp
/dB/	Největší přípustná vážená
efektivní hodnota zrychlení aawp
/m.s-2/	
	den	noc	den	noc	
1.	Operační sály	71	71	0,0036	0,0036	
2.	Pokoje pro pacienty v sanatoriích	71	71	0,0036	0,0036	
3.	Obytné místnosti	77	74	0,0072	0,005	
4.	Nemocniční pokoje pro pacienty	77	74	0,0072	0,005	
5.	Učebny ve školách a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení	77	74	0,0072	0,005	
6.	Ostatní místnosti ve stavbách občanského vybavení, kanceláře	83	83	0,0144	0,0144	
7. Dílny	89	89	0,0284	0,0284	

Tabulka č. 2
Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení otřesů ve stavbách

Typ prostoru	Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení Lawp
/dB/	Největší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení aewp
/m.s-2/	
	den	noc	den	noc	
1.	Operační sály	71	71	0,0036	0,0036	
2.	Pokoje pro pacienty v sanatoriích	71	71	0,0036	0,0036	
3.	Obytné místnosti	95	74	0,056	0,005	
4.	Nemocniční pokoje pro pacienty	95	74	0,056	0,005	
5.	Učebny a ostatní místnosti ve školách, předškolních zařízení a v školských zařízení	95	74	0,056	0,005	
6.	Ostatní místnosti ve stavbách občanského vybavení, kanceláře	113	113	0,45	0,45	
7.	Dílny	113	113	0,45	0,45