Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vertikálních vibrací L_atp a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty vibrací a_etp o kmitočtu nižším než 0,5 Hz v třetinooktávových pásmech

Střední kmitočet pásma | Hranice velmi nepříjemné nepohodu
1/3 oktávy | do 2,00 h | od 2,00 h až 8,00 h
/Hz/ | /dB/ | /m.s^-2/ | /dB/ | /m.š v/
0,100 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,125 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,160 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,200 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,250 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,315 | 120 | 1,00 | 114 | 0,50
0,400 | 123,5 | 1,40 | 117,5 | 0,75