Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku vysokofrekvenčního hluku
v úzkých kmitočtových pásmech o šíři 6 procent

Střední kmitočet
úzkého pásma f_u /kHz/

16

17

18

19

20

Základní hladina akustického
v úzkém pásmu tlaku L_ueq,8h   /dB/

70

79

87,5

96

105