Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

Druh chráněné místnosti		Korekce
dB	
Nemocniční pokoje	6.00 až 22.00 h
22.00 a2 6.00 h	0
-10	
Lékařské vyšetřovny, ordinace	po dobu používání	0	
Operační sály	po dobu používání	0	
Obytné místnosti, hotelové pokoje	6.00 až 22.00 h
22.00 a2 6.00 h	0+)
-10+)	
Přednáškové síně, učebny a ostatní pobytové místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení, koncertní síně, kulturní střediska	po dobu používání	+10	
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace a ostatní pobytové místností	po dobu používání	+15	
Prodejny, sportovní haly	po dobu používání	+20	

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (např. hluk hostů nebo návštěvníků).
Nechráněné místností staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (např. záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních staveb.
+) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce + 5 dB.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:
L Aeq,s = L Aeq,T + 10.log [(429 + t1)/t1],
kde
t1	je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod.
L Aeq,T	je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 11 odst.2.