Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

Způsob využití území

Korekce
dB

| 1) | 2) | 3) | 4)
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20

Poznámka - korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se použije další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce - 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučností v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:
L _Aeq,s = L _Aeq,T + 10 . log [(126+t_1)/t_1],
kde
t_1	je doba trvání hluku ze stavební činností v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod.
L _Aeq,T	je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 12 odst. 2

Hladina zvukové expozice L _CRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy se stanoví ze vztahů
L _CRE = 2,0 L _CE - 93 | pro L _CE > 100 dB
L _CRE = 1,18 L _CE - 11 | pro L _CE < 100 dB