Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku z leteckého provozu

Způsob využití území	Korekce /dB/	
Chráněný venkovní prostor	0	
Výrobní zóny bez bydlení 1)	+ 5	

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB.

1) Zóna není způsobilá pro bydlení. V případě existence nebo nutnosti výstavby ojedinělé stavby pro bydlení musí být zajištěna účinná zvukoizolační opatření tak, aby bylo vyhověno ustanovení § 11 vyhlášky při zachování potřebného větrání.