Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Postup hodnocení rizik závažné havárie pro účely oznámení

1. Podle tabulky I se přiřadí číselný kód na základě obecné charakteristiky nebezpečné látky (skupenství, tlak par, hořlavost, výbušnost a toxicita) a její přítomnosti v zařízení (výrobním, skladovacím, přepravním včetně potrubí).

TABULKA I : PŘIŘAZENÍ ČÍSELNÝCH KÓDŮ NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM
Typ Látky	Popis Látky	Zařízení / přeprava	Číselný kód	
Hořlavá kapalina	Tlak par < 0,03 MPa při 20 °C	Sklad -zapuštěné zásobníky	1	
		Potrubí	2	
		Ostatní	3	
	Tlak par > 0,03 MPa při 20 °C	Sklad - zapuštěné zásobníky	4	
		Potrubí	5	
		Ostatní	6	
Hořlavý plyn	Zkapalněný tlakem	Nadzemní sklad, želez./silnice	7	
		Potrubí	8	
		Ostatní	9	
	Zkapalněný chladem	Sklad - zapuštěné zásobníky	10	
		Ostatní	11	
	Pod tlakem	Potrubí	12	
		Sklad tlak. lahví do 100 kg	13	
Výbušniny	V celku (zapříčiňují jednotlivé exploze)		14	
	V baleních (např. munice)		15	
Toxická kapalina	Zdraví škodlivá	Sklad - zapuštěné zásobníky	16	
		Ostatní	17	
	Toxická	Sklad - zapuštěné zásobníky	18	
		Železnice/silnice - přeprava	19	
		Vodní přeprava	20	
		Ostatní	21	
	Vysoce toxická	Sklad - zapuštěné zásobníky	22	
		Železnice/silnice - přeprava	23	
		Vodní přeprava	24	
		Ostatní	25	
Toxický  plyn 1)	Zkapalněný tlakem: zdraví škodlivý		26	
	toxický		27	
	vysoce toxický		28	
	Zkapal. chlazením:  zdraví škodlivý		29	
	toxický		30	
	vysoce toxický		31	
	V potrubí:  vysoce toxický		32	
	vysoce toxický pod tlakem > 2;5 MPa		33	
	Spaliny (toxické zplodiny)	Spalování: - pesticidů	34	
		- dusíkatých hnojiv	35	
		- kyseliny sírové	36	
		- chloroplastů	37	

1) Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

2. Podle tabulky IIa a tabulky IIb se provede přiřazení kódových označení následků závažné havárie objektu nebo zařízení s nebezpečnou látkou v závislosti na jejím číselném kódu a projektovaném množství v zařízení. Přitom tabulka IIa platí pro výrobní, skladové a transportní zařízení mimo potrubí, tabulka IIb pak platí speciálně pro transport nebezpečných látek v potrubích.

TABULKA IIa : KÓDOVÉ OZNAČENÍ ÚČINKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 
PODLE MNOŽSTVÍ LÁTKY V UDÁLOSTI (MIMO POTRUBÍ)
Číselný kód	Množství (t)	
	0.2-1	1-5	5-10	10-50	50-200	200-1000	1000-5000	5000-10000	> 10000	
1	-	-	-	-	-	AI	BI	BI	CI	
3	-	-	-	AI	BI	CI	DII	X	X	
4	-	-	-	-	-	BI	CII	CII.	DII	
6	-	-	-	BII	CII	DII	EII	X	X	
7	-	AI	BI	CI	DI	EI	X	X	X	
9	-	BII	CIII	CIII	DIII	EIII	X	X	X	
10	-	-	-	-	-	BI	CII	CII	DII	
11	-	-	-	BII	CII	DII	EII	X	X	
13	-	-	CIII	CII	CI	CI	X	X	X	
14	AI	BI	BI	CI	CI	DI	X	X	X	
15	BIII	BIII	CIII	CI	CI	DI	X	X	X	

16	-	-	-	-	-	AII	AII	BII	CIII	
17	-	-	-	AIII	AII	BII	CII	CII	CII	
18	-	-	AII	BIII	CIII	EIII	FIII	GIII	GIII	
19	BII	CII	DIII	EIII	X	X	X	X	X	
20	CII	DII	EIII	FIII	GIII	HIII	X	X	X	
21	BII	CII	DIII	EIII	FIII	GIII	GIII	X	X	
22	AII	BII	CIII	EIII	FIII	GIII	GIII	HIII	HIII	
23	CII	DIII	EIII	FIII	X	X	X	X	X	
24	DIII	EIII	FIII	GIII	HIII	HIII	X	X	X	
25	CIII	DIII	EIII	FIII	GIII	HIII	HIII	X	X	
26	-	-	AII	AI	BII	BI	CIII	CII	X	
27	CII	DIII	EIII	EIII	FIII	FIII	GIII	X	X	
28	EIII	FIII	GIII	HIII	HIII	X	X	X	X	
29	-	-	-	AII	AII	BII	BII	BII	CII	
30	BII	CII	DIII	EIII	EIII	EIII	FIII	GIII	X	
31	EIII	FIII	GIII	HIII	HIII	X	X	X	X	
34	-	-	-	BII	DIII	EIII	EIII	X	X	
35	-	AII	AII	CIII	EIII	FIII	FIII	X	X	
36	-	-	BII	AII	CIII	DIII	DIII	X	X	
37	-	-	-	AII	CIII	DIII	DIII	X	X	

Symbol (X) znamená v praxi nereálnou kombinaci látka/množství, symbol (-) znamená zanedbatelný účinek

TAB. IIb : KÓDOVÉ OZNAČENÍ ÚČINKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 
PODLE MNOŽSTVÍ LÁTKY V UDÁLOSTI (PRO POTRUBÍ)
Kódové číslo	Typ látky	Popis látky	Průměr potrubí [m]	Kódové označení	
2	Hořlavá kapalina	Tlak par při 20 °C < 0,03 MPa	> 0,2	A I	
5		Tlak par při 20 °C > 0,03 MPa	0,2 - 0,4	A I	
			> 0,4	B II	
8	Hořlavý plyn	Zkapalněný tlakem	< 0,1	C I	
			0,1 - 0,2	D I	
			> 0,2	E I	
12	Hořlavý plyn	Pod tlakem	0,2 - 1	A I	
			>1	BI	
32	Toxický plyn	Toxický	< 0,1	F III	
			0,1 - 0,2	G III	
33		Toxický pod tlakem > 2,5 MPa	< 0,02	D III	
			0,02 - 0,04	E III	
			0,04 - 0,1	F III	

3. Podle tabulky III se kódovému označení následků závažné havárie přiřadí poloměr zóny ohrožení (největší vzdálenost účinků havárie) R (kategorie vzdálenosti A až H) a zasažená plocha S (podle kategorie závažné události: I - požár; I - výbuch, III - toxický rozptyl)

TABULKA III: POLOMĚR ZÓNY OHROŽENÍ A PLOCHA ZASAŽENÁ NÁSLEDKY ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
Vzdálenost účinků havárie R [m]	Zasažená plocha S [ha]	
	I (požár)	II (výbuch)	III (tox. rozptyl)	
A	0 - 25	0,2	0,1	0,02	
B	0 - 50	0,8	0,4	0,1	
C	0 - 100	3	1,5	0,3	
D	0 - 200	12	6	1	
E	0 - 500	80	40	8	
F	0 - 1000	-	-	30	
G	0 - 3000	-	-	300	
H	0 -10000	-	-	1000	

4. Souhrnné vyjádření závažnosti následků se provede podle vzorce: 
N = S . h . fS,
kde N = počet ohrožených osob,
S = zasažené území [ha] (viz tabulka III),
h = hustota zalidnění v zasaženém území (počet osob/ha); pokud nejsou přesnější údaje o skutečné hustotě zalidnění v obcích, použije se odhad dle tabulky IV,
fs = korekční faktor, který se používá v případě, že obydlená plocha tvoří zlomek zasažené plochy; stanovení fS se provede podle vzorce:

fS = fr . fa,
kde fr = faktor prstencové části plochy představující obydlenou plochu uvnitř kruhu k celkové ploše kruhu vymezeného poloměrem zóny ohrožení (R viz tabulka II) a vypočítá se:

fr = (R2max - R2min) / R2,
kde Rmax = vnější poloměr, tj. maximální vzdálenost obydlené plochy od zdroje rizika,
Rmin = je vnitřní poloměr, tj. minimální vzdálenost obydlené plochy od zdroje rizika,
R = poloměr zóny ohrožení (vzdálenost účinků havárie),
fa = faktor představující úhel obydlené plochy zasažený zdrojem rizika a redukovaný úhlem účinků události ? se vypočítá:

fa = a / Q,
kde Q = 360° pro plochu (I) - požár,
180° pro plochu (II) - výbuch mraku par, 
36° pro plochu.(III) - toxický rozptyl,
a = úhel vymezený plochou s uvažovanou hustotou zalidnění (obrázek I)

Při stanovení faktoru fa je třeba se zaměřit na oblast s největší hustotou zalidnění.

TABULKA IV: HUSTOTA ZALIDNĚNÍ
Popis plochy (oblasti)	Hustota zalidnění [počet osob/ha]	
Venkovské osídlení (obec do 2000 obyvatel)	15	
Střediskové sídlo na venkově (obec do 5000 obyvatel)	25	
Vnější obytná část města (obec do 50 000 obyvatel)	45	
Centrální obytná část města (obec do 50 000 obyvatel)	90	
Vnější obytná část města (obec nad 50 000 obyvatel)	90	
Centrální obytná část města (obec nad 50 000 obyvatel)	180	

5. Podle tabulky Va a tabulky Vb této přílohy se přiřadí každému jednotlivému zdroji rizika závažné havárie nejdříve průměrné pravděpodobnostní číslo nežádoucí události P podle číselného kódu látky a charakteristiky zařízení. Tabulka Va je určena pro stacionární zařízení a tabulka Vb pro potrubí.

TABULKA Va : PRŮMĚRNÉ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ČÍSLO (P) PRO STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Látky (číselný kód)	Pravděpodobnostní číslo (P)	
	Skladování	Výrobní zařízení	
Hořlavá kapalina (1 - 3)	8	7	
Hořlavá kapalina (4 - 6)	7	6	
Hořlavý plyn (7)	6	5	
Hořlavý plyn (9)	7	6	
Hořlavý plyn (10, 11 )	6	-	
Hořlavý plyn (13)	4	-	
Výbušnina (14, 15)	7	6	
Toxická kapalina (16 - 25)	5	4	
Toxický plyn (26 - 28)	6	5	
Toxický plyn (29 - 31 )	6	-	
Toxický plyn (33)	5	4	
Produkt spalování (34 - 37)	3	-	

TABULKA Vb : PRŮMĚRNÉ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ČÍSLO (P) PRO POTRUBÍ
Látky (číselný kód)	Pravděpodobnostní číslo (P)	
Hořlavá kapalina	(2)	6	
Hořlavá kapalina	(5)	5	
Hořlavý plyn	(8)	6	
Hořlavý plyn	(12)	6	
Toxický plyn	(30)	6	
Toxický plyn	(32,33)	5	

6. Pro převod průměrného pravděpodobnostního čísla P na přijatelnou četnost události Fp (počet událostí/rok) platí: P = | log Fp |. Konverze se provede v souladu s údaji podle tabulky VI.

TABULKA Vb : PRŮMĚRNÉ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ČÍSLO (P) PRO POTRUBÍ
P	Fp	P	Fp	P	Fp	
3	1.10-3	5	1.10-5	7	1.10-7	
4	1.10-4	6	1.10-6	8	1.10-8	
*P je absolutní hodnota logaritmu Fp (P = | (logFp) | )