Příloha č. 15 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie η_et ve výrobně (kotelně) s palivovými články a kotli

(1) Účinnost výroby energie ve výrobně zahrnující jeden nebo více palivových článků a jeden nebo více kotlů (obvykle teplovodních) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách palivových článků a tepelné energie dodané z palivových článků a z kotlů k celkové energii paliva spáleného v palivových článcích a v kotlích, vyjádřený v %:

                                                                (%)

(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepelné energie) ve výrobně

                                              (GJ/MWh)

kde
E_pc | (MW) | elektřina vyrobená v palivovém článku, měřená na jeho svorkách
Q^ko_pal | (G1) | energie paliva spáleného v kotlích
Q^pc_pal | (GJ) | energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivových článcích
Q_vyt | (GJ) | tepelná energie dodaná z výrobny (z palivových článků a z kotlů)
S^et_pal | (GJ/GJ) | měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepelné energie) ve výrobně (v palivových článcích a v kotlích)
η_et | (%) | účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) ve výrobně