Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí h_el

Jmenovitý výkon turbosoustrojí (MW) | Účinnost výroby h_el | Měrná spotřeba energie v palivu S^ev_pal
| % | GJ/GJ | GJ/MWh
| 49^* | 2,04 | 7,35
do 50 | 35^** | 2,85 | 10,28
nad 50 | 40^** | 2,5 | 9

	Poznámky:
^* platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
^** platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla E_sv (MWh)/Q_tep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla); v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.