Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel

účinnost výroby ηel	měrná spotřeba energie v palivu Sevpal	
%	GJ/GJ	GJ/MWh	
49	2,04	7,35