Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Prostorové požadavky na pracoviště

1.	Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti volná podlahová plocha nejméně 2 m^2 mimo zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m.

2.	Světlá výška trvalých pracovišť musí být
a) při ploše méně než 50 m^2 nejméně 2,60 m, 
b) při ploše méně než 100 m^2 nejméně 2,70 m, 
c) při ploše méně než 2000 m^2 nejméně 3,00 m, 
d) při ploše více než 2000 m^2 nejméně 3,25 m.

3.	Světlá výška místností se šikmými stropy musí být alespoň nad polovinou podlahové plochy 2,30 m.

4.	Světlá výška přechodných pracovišť nesmí být nižší než 2,1 m.

5.	Výšky uvedené v bodu 2 písm. c) a d) mohou být v prodejních prostorách, kancelářích a jiných pracovních prostorách, ve kterých je vykonávána lehká práce, či práce v sedě, sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude zajištěn pro každého trvale pracujícího na pracovišti vzdušný prostor podle bodu 6 a bude vyloučeno oslňování zaměstnanců. Světlá výška však nesmí být nižší než 2,60 m. Světlé výšky klimatizovaných pracovišť jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

6.	Na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně:
12 m^3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě, 
15 m^3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vstoje, 
18 m^3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.
Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilními provozními zařízeními.

7.	Požadavky uvedené v této příloze se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy.

Některé požadavky na pracovní místo

1.	Výška pracovní (manipulační) roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů, břemen apod., jež jsou při činnosti užívány, a zrakovým nárokům. Optimální výška pracovní roviny je při práci vstoje u mužů v rozmezí 1020 - 1180 mm, u žen 930 - 1080 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny u mužů 220 - 310 mm a u žen 210 - 300 mm nad sedákem. Výška sedáku nad podlahou se předpokládá v rozsahu 400 ± 50 mm. Pokud jsou při práci používány přípravky (například svěráky) a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby.

2.	Při práci vyžadující zvýšené nároky na zrak (drobné předměty, součásti a podobně) se výška pracovní roviny zvětšuje přibližně o 100 - 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje i s předměty těžšími než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje přibližně o 100 - 200 mm.

3.	 Dosahy horních končetin na vodorovné pracovní rovině při práci vsedě se upravují v souladu s údaji v následujících obrázcích.

4.	Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnanců a aby nedocházelo k zaujímání fyziologicky nevhodných pracovních poloh.

Obr.1 
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě

Obr. 2
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě

Vysvětlivky k obr. č. 2
Oblast A - časté a přesné pohyby, uchopování drobných předmětů prsty obou rukou.
Oblast B - pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy- mírné předklánění, pohyb do stran.
Oblast C- maximální dosah - méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu.

5.	Pracovní sedadlo a prostor pro dolní končetiny
a)	Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale vsedě, musí být vybavena pracovním sedadlem s nastavitelnou výškou sedáku a se zádovou opěrou.
b)	Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být vybavena sedadlem jednoduché konstrukce pro krátkodobý odpočinek.
c)	Konstrukce sedadel musí zajišťovat jejich stabilitu, případně snadné seřízení výšky sedáku i sklonu zádové opěrky. Povrch sedáku a zádové opěry musí odpovídat podmínkám práce zvláště pokud jde o poréznost, omyvatelnost a podobně.
d)	Pracovní místa, na nichž je zvýšena pracovní rovina, se vybavují pracovními sedadly s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakovým požadavkům. Musí být vybavena kruhovou či jinou opěrou pro dolní končetiny.
e)	Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případech, kdy provádění pracovních úkonů je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonů mimo optimální dosah paží (obrázek č. 2), se pracovní místa vybavují otočnými, popřípadě pojíždějícími sedadly.
f)	Prostor pro dolní končetiny na pracovních místech s trvalým i přerušovaným sedem musí být dostatečně velký a musí umožňovat pohodlnou pracovní polohu a pohyb dolních končetin jak vpřed, tak do stran.
g)	Rozměry pohybového prostoru pro dolní končetiny jsou uvedeny v následujícím přehledu [mm]
Nejmenší výška nad podlahou | 600
Nejmenší celková šířka | 500
Nejmenší hloubka (od přední hrany stolu či zařízení) | 500
Optimální hloubka (od přední hrany stolu či zařízení) | 700
Nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu | 200
h)	Pohybový prostor pro nožní ovládače:
- maximálně 400 mm od roviny h (svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny , kolmá k vodorovné rovině - podlaze),
- minimálně 200 mm od roviny h vpřed, 
- maximálně 250 mm nad základnou,
- maximálně 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h.
Uvedené hodnoty platí v případě, že přední hrana sedadla je asi 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovládače posunout vpřed nebo vzad.
i)	Síly přípustné pro ovladače a rozměry ruky jsou uvedeny v tabulkách.

Přípustné síly pro ovladače

Typ ovladače | Tvar, polohy a frekvence ovládání | Způsob ovládání, minimální a maximální síly (N)
Tlačítko | Kruhové, čtvercové, obdélníkové, | Jedním prstem | min. 2,5
| hřibové | | max. 8
| | dlaní | min. 2,5
| | | max. 50
Přepínač páčkový | Válcový, kuželový, hranolový | |
| dvoupolohový: min. 30° na strany | Prsty | min. 2,5
| od svislé osy, třípolohový: min 30° na strany od svislé osy a kolmo k základně | | max. 10
Přepínač otočný | Kruhová základna, úchopová část | Prsty | min. 2,5
| kuželová, obdélníková | | max. 15
| při zrakové kontrole: max. počet | |
| poloh - 24, min. úhel mezi | |
| polohami - 15° | |
| při hmatové kontrole: max. počet | |
| poloh - 8, min. úhel mezi | |
| polohami - 45° | |
Točítko | Válcový, kuželový | Prsty | min. 2,5
| průměr do 2,5 cm | | max. 4
| průměr větší než 2,5 cm | | min. 2,5
| | | max. 15
Kolo ruční | Vnější průměr věnce se volí podle | Jednou rukou | min. 10
| rychlosti otáčení, při větší rychlosti | | max. 100
| menší průměr | oběma rukama | min. 10
| | | max. 200
Volant | a) technická zařízení pracovně | Oběma rukama | max. 115
| nepojíždějící | |
| b) technická zařízení pracovně | jednou nebo oběma rukama |
| pojíždějící | | max. 80
| c) všechna technická zařízení při | oběma rukama | max. 350
| selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení) | |
Volant | Zemědělská a lesnická zařízení | |
| a) tech. zařízení pracovně nepojíždějící | Oběma rukama | max. 120
| b) tech. zařízení pracovně | jednou nebo oběma rukama | max. 120
| pojíždějící | oběma rukama | max. 490
| c) všechna zařízení při selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení) | |

Páka ruční | Rukojeť : válcová, kuželová, | Horní končetinou |
| kulová | pohyb páky: |
| trvale: | vpřed a vzad | min. 10
| | | max. 60
| | do stran | min. 10
| | | max. 40
| často: | vpřed a vzad | min. 10
| | | max. 120
| | do stran | min. 10
| | | max. 80
| zřídka: | nahoru a dolů: | min. 10
| | | max. 300
| | (nouzová a parkovací brzda) |
| | u zemědělských a lesnických |
| | strojů: | max.250
| | nouzová a parkovací brzda | max. 295
Páka nožní (pedál) | Obdélníkový, kruhový, čtvercový | Pohybem celé nohy |
| trvale: | | min. 10
| | | max. 90
| často: | pedál provozní nouzové brzdy |
| | | min. 40
| | | max. 400
| | pedál ovládaný pohybem nohy v kotníku |
| | | min. 20
| | | max. 60
| | zemědělské a lesnické stroje: |
| pedál spojky: | | max. 245
| pedál akcelerátoru: | | max. 60
| pedál provozní a nouzové brzdy: | | max. 580
| ostatní pedály: | | max. 150

Rozměry ruky

| Muži | Ženy
| Průměr | 95 % | Průměr | 95 %
Délka ruky dlaňová | 18,8 | 20,3 | 17,2 | 18,6
Délka dlaně | 10,7 | 11,7 | 9,8 | 10,7
Délka III. prstu | 8,1 | 9 | 7,4 | 8,2
Šířka ruky | 8,8 | 9,7 | 8 | 8,8