Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA
URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Motorový benzin

Jakostní ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouší se podle

Minimum

Maximum

Metoda

Rok
vydání

Oktanové číslo stanovené
výzkumnou metodou

-

95

-

ČSN EN 25164

1993

Oktanové číslo stanovené
motorovou metodou

-

85

-

ČSN EN 25163

1993

Tlak par podle Reida,
letní období

kPa

-

60,0

pr. EN 13016-1
(DVPE)

1997

Destilace: | | | | pr. EN ISO 3405 | 1998
-odpařené množství při 100 °C | % obj. | 46,0 | - | |
-odpařené množství při 150 °C | % obj. | 75,0 | - | |
Rozbor uhlovodíků: | | | | |
-olefiny | % obj. | - | 18,0 (1) | ASTM D 1319 | 1995
-aromáty | % obj. | - | 42,0 | ASTM D 1319 | 1995
-benzen | % obj. | - | 1,0 | ČSN EN 12177 | 1998
| | | | ČSN EN 238 | 1996
Obsah kyslíku | % hm. | - | 2,7 | ČSN EN 1601 | 1997
| | | | pr. EN 13132 | 1998
Kyslíkaté komponenty: | | | | ČSN EN 1601 | 1997
| | | | pr. EN 13132 | 1998

-methylalkohol, musí být
přidány stabilizátory

% obj.

-

3,0

-ethylakohol, mohou být
potřebné stabilizátory

% obj.

-

5,0

-isopropylalkohol | % obj. | - | 10,0 | |
-terc-butylalkohol | % obj. | - | 7,0 | |
-isobutylalkohol | % obj. | - | 10,0 | |

-ethery obsahující 5 nebo
více atomů uhlíku v molekule

% obj.

-

15,0

Jiné kyslíkaté komponenty | % obj. | - | 10,0 | |
Obsah síry | mg/kg | - | 150,0 | ČSN EN ISO 14596 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 8754 | 1995
| | | | ČSN EN 24260 | 1994
Obsah olova | g/litr | - | 0,005 | ČSN EN 237 | 1996

Poznámka:

(1) S výjimkou bezolovnatého benzinu Normal minimální oktanové číslo motorovou metodou 81 a minimální oktanové číslo výzkumnou metodou 91, pro který je maximální obsah olefinů 21 % objemových. Tyto mezní hodnoty nevylučují uvedení jiného bezolovnatého benzinu s nižším oktanovým číslem, než je v této příloze, na trh členských států.

Vysvětlivky: 
pr. - preliminary, což znamená „předběžný“

DVPE - Dry Vapour Pressure Equivalent, což znamená „ekvivalent suchých par za tlaku“

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA
URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Motorová nafta

Jakostní ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouší se podle

Minimum

Maximum

Metoda

Rok
vydání

Cetanové číslo | - | 51,0 | - | ČSN EN ISO 5165 | 1998
Hustota při 15 °C | kg/m^3 | - | 845,0 | ČSN EN ISO 3675 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 12185 | 1996
Destilace: | | | | |
95% - ní bod | °C | - | 360,0 | pr. EN ISO 3405 | 1998

Polycyklické aromatické
uhlovodíky

% hm.

-

11,0

IP 391

1995

Obsah síry | mg/kg | - | 350,0 | ČSN EN ISO 14596 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 8754 | 1995
| | | | ČSN EN 24260 | 1994

Vysvětlivka:

IP 391- Institut of Petroleum, London

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA 
URČENÁ PRO VOZ1DLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Motorový benzin

Jakostní ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouší se podle

Minimum

Maximum

Metoda

Rok
vydání

Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou | - | 95 | - | ČSN EN 25164 | 1993

Oktanové číslo stanovené
motorovou metodou

-

85

-

ČSN EN 25163

1993

Tlak par podle Reida, | | | | |

-letní období

kPa

-

pr. EN 13016-1
(DVPE)

1997

Destilace: | | | | pr. EN ISO 3405 | 1998
-odpařené množství při 100° C | % obj. | - | - | |
odpařené množství při 150° C | % obj. | - | - | |
Rozbor uhlovodíků: | | | | |
-olefiny | % obj. | - | - | ASTM D 1319 | 1995
-aromáty | % obj. | - | 35,0 | ASTM D 1319 | 1995
-benzen | % obj. | - | - | ČSN EN 12177 | 1995
| | | | ČSN EN 238 | 1996
Obsah kyslíku | % hm. | - | | ČSN EN 1601 | 1997
| | | | pr. EN 13132 | 1998
Obsah síry | mg/kg | - | 50,0 | ČSN EN ISO 4596 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 8754 | 1995
| | | | ČSN EN 24260 | 1994
Obsah olova | g/litr | - | | ČSN EN 237 | 1996

Vysvětlivky:

pr. - preliminary, což znamená „předběžný“

DVPE - Dry Vapour Pressure Equivalent, což znamená „ekvivalent suchých par za tlaku“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA
URČENÁ PYRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Motorová nafta

Jakostní ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouší se podle

Minimum

Maximum

Metoda

Rok
vydání

Cetanové číslo | - | | - | ČSN EN ISO 5165 | 1998
Hustota při 15 °C | kg/m^3 | | - | ČSN EN ISO 3675 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 12185 | 1996
Destilace: | | | | |
95% - ní bod | °C | - | | pr. EN ISO 3405 | 1998

Polycyklické aromatické
uhlovodíky

% hm.

-

IP 391

1995

Obsah síry | mg/kg | - | 50,0 | ČSN EN ISO 14596 | 1998
| | | | ČSN EN ISO 8754 | 1995
| | | | ČSN EN 24260 | 1994

Vysvětlivka:
IP 391- Institut of Petroleum, London

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

ČETNOST ODBĚRU MINIMÁLNÍHO POČTU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT
ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI

| motorové benziny | motorové nafty | směsné pohonné hmoty a biopalivo | LPG^1)
letní období | 400 odběrů | 200 odběrů | |
(1.dubna - 31. října) | | | 100 odběrů | 100 odběrů
zimní období | | | |
(1.listopadu - 31. března) | 400 odběrů | - 200 odběrů | 100 odběrů | 100 odběrů

^1) od 1. ledna 2003

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

MONITOROVACÍ PŘEHLED JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

Státní kontrolní orgán : ........................................................ 

Kontrolované období (měsíc, rok): ....................................... 

Druh pohonné hmoty (dle § 2) : ...........................................

Příslušná česká technická norma, které musí odpovídat jakost monitorované pohonné hmoty:
...................................

Počet odebraných vzorků : .....................
z toho  vyhovělo : .................................. % 
nevyhovělo : ............................... %

Zjištěné nevyhovující jakostní ukazatele :                                                Zkušební metoda : 

jakostní ukazatel (druh) : ..........................                              ............................
počet vzorků : ............................. %

jakostní ukazatel (druh) : ..........................                              ............................
počet vzorků : ............................. %

jakostní ukazatel (druh) : ..........................                              ............................
počet vzorků : ............................. %

Komentář :

Datum : 
Razítko státního kontrolního orgánu 
a podpis odpovědného zaměstnance :
ního kontrolního orgánu 
a podpis odpovědného zaměstnance :