Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy^1) od vybraných druhů objektů,
lesů a komunikací

Pol. | Objekty nebo prostory | Vzdálenost volného skladu sena/slámy^1) v metrech
1. | závody (sklady), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton) | 300
2. | ostatní průmyslové závody, zemědělské závody a střediska, les | 100
3. | okrajové budovy souvislé zástavby obcí | 50
4. | veřejné komunikace | 60
5. | krajní koleje železničních tratí^2) | 100
6. | elektrické vedení o vysokém napětí | 30
7. | tuhé domovní odpady^3) | 50
8. | volný sklad sena a slámy^4) | 50

__________________
^1) Bezpečnostní vzdálenost se nestanoví u volných skladů sena a slámy do 50 m^3. 
Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN 73 0804.
^2) Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na 60 m.
^3) Od činné hranice skládky.
^4) Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m^3. Jako jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů, jejichž celkový objem je nejvýše 4000 m^3.