Příloha č. 1 k vyhlášce č. 291/2001 Sb.

Požadované hodnoty měrné spotřeby tepla při vytápění budov

AN (1/m) | e_VN (kWh/m^3a) | e_VA(kWh/m^3a)
0,2 | 25,8 | 80,6
0,3 | 28,4 | 88, 8
0,4 | 31,0 | 96,9
0,5 | 33,6 | 105,0
0,6 | 36,2 | 113,1
0,7 | 38,9 | 121,6
0,8 | 41,5 | 129,7
0,9 | 44,0 | 137,5
1,0 | 46,7 | 145,9
Mezilehlé hodnoty je možno stanovit podle vztahů:  e_VN = 20,64 + 26,03.(A/V)  (kWh/m^3) e_VA = e_VN /0,32  (kWh/m^2) Výsledná hodnota se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.  A celková plocha ochlazovaných konstrukcí                                  (m^2)  V vytápěný objem budovy                                                             (m^3)  Poznámka: Hodnoty měrné spotřeby tepla vztažené na m2 plochy vytápěných místností jsou stanoveny pro světlou výsku podlaží £ 2,6 m.