Příloha č. 3 k vyhlášce č. 291/2001 Sb.

Činitelé teplotní redukce

Pro jednotlivé činitele teplotní redukce platí tyto hodnoty:
Výplně otvorů (okna)	bo	1,15	
Střechy nad vytápěným prostorem	bs	1	
Konstrukce oddělující nevytápěný prostor 	bs, bn	podle tabulky	

Nevytápěný prostor	bs, bn (-)	
Půda - netěsná krytina	0,83	
         - těsná krytina,bez tepelné izolace	0,74	
         - těsná krytina s tepelnou izolací	0,57	
Místnosti sousedící		
- převážně s vytápěnými místnostmi,např. vnitřní chodby apod.	0,14	
- z části s vytápěnými místnostmi a z části s venkovním prostředím		
                                    - bez venkovních dveří	0,40	
                                    - s venkovními dveřmi; také vnitřní schodiště1)	0,57	
Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti		
- zcela pod terénem	0,43	
- částečně nad terénem - nevětrané	0,49	
                                    - větrané	0,57	
Zřídka vytápěné místnosti         - ve stejné budově	0,14	
                                               - v sousední budově	0,29	
1)V budově o více než 5.podlažích se uvažuje u; vnitřního schodiště hodnota	0,49	

Konstrukce přilehlé k zemině	bZ (-)	
Pod podlahou	0,40	
U svislé stěny - do hloubky 1 m	0,66	
                      - v hloubce 1 až 2 m	0,57	
                      - v hloubce 2 až 3 m	0,49	
                      - v hloubce přes 3 m	0,40