Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

Základní charakteristiky
přístrojů používaných k měření emisí

Přístroje a zařízení používané ve stanicích měření emisí musí umožňovat měření podle metodických postupů stanovených pro provádění měření emisí. Jejich základní charakteristiky jsou následující:

A. Přístroje pro měření emisí zážehových motorů
1.Přístroj na měření otáček motoru
Přístroj musí měřit otáčky klikového hřídele zážehového motoru v rozsahu nejméně 600 až 6000 min^-1,  s přesností:
a)	v rozsahu 600 až 1000 min^-1 - max. ± 25 min^-1, 
b)	v rozsahu nad 1000 min^-1 - max. ± 150 min^-1.
Rozlišitelnost (nejmenší odečitatelná hodnota) indikačního zařízení musí být:
a)	v rozsahu do 1000 min^-1 - nejvýše 10 min^-1,
b)	v rozsahu nad 1000 min^-1 - nejvýše 20 min^-1.
Lhůta kalibrace: 1 rok

2. Přístroj na měření teploty motoru
Přístroj musí umožňovat měření teploty oleje motoru otvorem pro měrku množství oleje v motoru. Průměr sondy musí vyhovovat pro kontrolované motory. Sonda musí být flexibilní a délka zasunutí do motoru musí být nastavitelná. Možný je i jiný srovnatelný způsob měření teploty motoru.
Teplotu musí přístroj měřit v rozsahu nejméně 50 až 100^oC, s chybou max. ± 2,5^oC.
Rozlišitelnost musí být nejvýše 2^oC.
Lhůta kalibrace: 1 rok

3. Přístroj na měření úhlu sepnutí kontaktů přerušovače
Přístroj musí pracovat na principu snímání a analýzy průběhu primárního napětí zapalovací soustavy zážehového motoru.
Úhel sepnutí musí přístroj měřit v procentech nebo ve stupních otočení hřídele rozdělovače (^oHR), anebo volitelně v obou jednotkách, v rozsahu 30 až 70 % nebo v odpovídajících rozsazích ve ^oHR podle provedení motoru.
Úhel sepnutí musí přístroj měřit ve třídě přesnosti max. 2,5.
Rozlišitelnost musí být nejméně 2 % a odpovídající ve ^oHR.
Lhůta kalibrace: 1 rok

4. Přístroj na měření předstihu zážehu
Přístroj musí pracovat na principu snímání zapalovacích impulzů sekundárního obvodu zapalovací soustavy z kabelu ke svíčce a stroboskopické lampy, spouštěné těmito impulzy. Může být také vybaven zařízením pro využití motorem neseného snímače horní úvrati motoru.
Úhel předstihu musí přístroj měřit v rozsahu nejméně:
		0 - 60^o  klikového hřídele s přesností max. ± 2^o KH. 
		Rozlišitelnost musí být nejméně       1^o KH.
Lhůta kalibrace: 1 rok

5. Přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů 
	Pro měření emisí vozidel se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy může být používán přístroj měřící nejméně dvě složky výfukového plynu, a to oxid uhelnatý (CO) a nespálené uhlovodíky (HC) metodou nedispersní absorpce infračerveného záření výfukovými plyny. Musí splňovat požadavky nejméně na třídu II podle mezinárodního doporučení OIML R 99.
	Přístroj pro měření emisí vozidel s řízenými emisními systémy zážehových motorů musí měřit nejméně čtyři složky výfukového plynu, a to oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky (HC), oxid uhličitý (CO_2) a kyslík (O_2). Z měřených složek musí stanovovat součinitel přebytku vzduchu l pomocí Brettschneiderova vzorce. Musí splňovat požadavky nejméně na třídu 0 nebo I podle mezinárodního doporučení OIML R 99.
	Přístroje pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů musí být schváleného typu.
Lhůta kalibrace: 1/2 roku

6. Přístroj pro kontrolu funkce řídicích jednotek emisních systémů a komunikaci s nimi
	Přístroj musí umožňovat komunikaci s řídicí jednotkou systému řízení motoru v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla nebo emisního systému. Přístroj musí být připojitelný k řídicímu systému motoru takovým způsobem, aby při jeho použití nedošlo k samovolnému vymazání paměti závad nebo k záznamu závad z důvodu připojení přístroje.

7. Přístroj (detektor) na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu
	Přenosný přístroj je určen k detekci místa úniku uhlovodíkového plynu z plynové soustavy vozidla. Jeho čidlo musí být schopno indikovat přítomnost plynu již při koncentraci nižší než 10 % dolní meze výbušnosti uhlovodíkového plynu.
Lhůta kalibrace: podle předpisu výrobce přístroje

B. Přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů
	Přístroj musí umožňovat měření optické hustoty (opacity) výfukového plynu vznětového motoru metodou volné akcelerace, definované předpisem EHK č. 24, jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, příloha č. 8. Opacitu musí přístroj indikovat v absolutních jednotkách (m^-1), volitelně v procentech (%) nebo jednotkách HSU.
	Kromě opacity, vyjádřené součinitelem absorpce, musí přístroj měřit otáčky motoru, dobu akcelerace motoru a teplotu motoru.
	Přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů musí být schváleného typu.
Lhůta kalibrace: 1 rok