Příloha č. 8 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin

1. Odpady, které obsahují vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 8.1

Tabulka č. 8.1
Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota	
BTEX	mg/kg sušiny	5 000	
EOX(Cl)	mg/kg sušiny	500	
Kyanidy snadno uvolnitelné	mg/kg sušiny	10 000	
NEL	mg/kg sušiny	50 000	
PAU	mg/kg sušiny	500	
PCB	mg/kg sušiny	100	
Stanovení uvedených látek se provádí metodami uvedenými v příloze č.10.

2. Využitelné odpady podle § 11 zákona, včetně složek již vytříděných z komunálních odpadů.
3. Neupravené odpady s výjimkou inertních odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadů, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
4. Odpady podléhající povinnosti zpětného odběru - viz § 38 zákona.
5. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. Za kapalný se nepovažuje kašovitý odpad, který v důsledku probíhajících chemických změn po uložení tuhne, např. odpady stabilizované hydraulickými pojivy.
6. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny,žíravost, infekčnost.
7. Látky, které prudce reagují při styku s vodou.
8. Chemické a biologické látky vznikající při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
9. Veškerá léčiva a návykové látky16).
10. Biocidy (pesticidy).
11. Odpady silně zapáchající17).
12. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.
13. Pneumatiky, s výjimkou pneumatik používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky, v souladu s provozním řádem skládky. 
14. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí 18).
15. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.
16. Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 1 přílohy č. 9 této vyhlášky a s výjimkou odpadů ukládaných do skládek již provozovaných se zavedenou výrobou bioplynu v souladu s provozním řádem skládky.

Použité zkratky:
BTEX	- suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
EOX (Cl)	- extrahovatelné organicky vázané halogeny
NEL	- nepolární extrahovatelné látky
PAU 	- polycyklické aromatické uhlovodíky (suma acenaftenu, antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, dibenzo(a,h)antracenu, fenantrenu, fluoranthenu, fluorenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
PCB	- polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101,138, 153, 180)
__________
16) Zákon č. 167/1998., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.
18) § 5 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.