Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N a O a přehled homologačních předpisů EHK a směrnic EHS/ES vztahující  se na vozidla všech kategorií 
1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h^-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h^-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.
Tato část vyhlášky platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.
Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).
Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel. 

Předpisy EHK/OSN
1 | Asymetrické světlomety
2 | Žárovky asymetrických světlometů
3 | Odrazky
4 | Osvětlení zadní registrační tabulky
5 | Světlomety „sealed beam“
6 | Směrové svítilny
7 | Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
8 | Světlomety a žárovky H1,H2,H3
9 | Vnější hluk tříkolových vozidel - kategorie L
10 | Elektromagnetická kompatibilita
11 | Zámky a závěsy dveří
12 | Ochrana řidiče při nárazu na mechanismus řízení
13 | Brzdění vozidel kategorií M,N a O
13H | Brzdění vozidel kategorie M_1
14 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
16 | Bezpečnostní pásy
17 | Pevnost sedadel, úchytů a opěrek hlavy
18 | Zařízení proti zneužití vozidla
19 | Mlhové světlomety
20 | Světlomety a žárovky H4
21 | Vnitřní výčnělky ve vozidlech
22 | Ochranné přilby pro řidiče vozidel kategorie L
23 | Zpětné světlomety
24 | Kouř vznětových motorů
25 | Opěrky hlavy
26 | Vnější výčnělky vozidel
27 | Výstražné trojúhelníky
28 | Zvuková výstražná zařízení
29 | Pevnost kabin nákladních automobilů
30 | Pneumatiky osobních automobilů a jejich přípojných vozidel
31 | Světlomety HSB
32 | Náraz na vozidlo zezadu
33 | Náraz na vozidlo zepředu
34 | Snížení rizika požáru
35 | Rozmístění nožních ovladačů
36 | Konstrukce velkých autobusů
37 | Žárovky pro homologované světlomety a svítilny
38 | Zadní mlhové svítilny
39 | Rychloměry včetně montáže
40 | Plynné škodliviny motocyklů - vozidel kategorie L
41 | Vnější hluk motocyklů - vozidel kategorie L
42 | Přední a zadní nárazníky
43 | Bezpečnostní skla a zasklívací materiály
44 | Zadržovací prostředky pro děti
45 | Zařízení pro čištění světlometů
46 | Zpětná zrcátka a výhled dozadu
47 | Plynné škodliviny mopedů - vozidel kategorie L
48 | Montáž světelné techniky
49 | Emise vznětových motorů
50 | Zařízení k osvětlení a ke světlené signalizaci vozidel kategorie L
51 | Hladiny hluku vozidel s min. 4 koly
52 | Konstrukce malých autobusů
53 | Montáž zařízení k osvětlení a k světelné signalizaci motocyklů - kategorie L
54 | Pneumatiky užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
55 | Zařízení pro mechanická spojení vozidel
56 | Světlomety mopedů - kategorie L
57 | Světlomety motocyklů - kategorie L
58 | Zadní ochrana proti podjetí
59 | Náhradní výfukové systémy
60 | Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
61 | Vnější výčnělky přední části kabin vozidel kategorie N
62 | Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
63 | Vnější hluk mopedů - kategorie L
64 | Náhradní kola pro dočasné použití
65 | Zvláštní výstražná světla
66 | Pevnost karosérie autobusů
67 | Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem
68 | Měření max. rychlosti vozidel včetně elektrických
69 | Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km/h)
70 | Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
71 | Pole výhledu řidiče traktorů
72 | Světlomety motocyklů - kategorie L
73 | Boční ochranná zařízení nákladních vozidel, přívěsů a návěsů
74 | Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů - kategorie L
75 | Pneumatiky motocyklů - kategorie L
76 | Světlomety mopedů - kategorie L
77 | Parkovací svítilny
78 | Brzdění motocyklů - kategorie L
79 | Systémy řízení
80 | Pevnost sedadel autobusů a jejich úchytů
81 | Zpětná zrcátka  a montáž zpětných zrcátek - kategorie L
82 | Světlomety mopedů vybavené halogenovým žárovkami - kategorie L
83 | Emise škodlivin z motorů podle požadavků na palivo
85 | Měření výkonu motoru u vozidel kategorií M a N
86 | Montáž osvětlení a světelné signalizace traktorů
87 | Denní svítilny
88 | Pneumatiky s vratným odrazem - kategorie L
89 | Omezovače rychlosti vozidel kategorií M_3, N_2, N_3
90 | Náhradní brzdová obložení
91 | Boční obrysové svítilny
92 | Náhradní výfukové systémy motocyklů - kategorie L
93 | Ochrana proti podjetí zepředu
94 | Ochrana proti čelnímu nárazu
95 | Ochrana proti bočnímu nárazu
96 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů traktorů
97 | Poplašná zařízení, imobilizéry
98 | Světlomety s výbojkami
99 | Výbojky
100 | Bateriové elektromobily
101 | Emise CO_2/spotřeba paliva u vozidel kategorie M_1 a N_1
102 | Zařízení ke spojení vozidel do krátké soupravy
103 | Náhradní katalyzátory
104 | Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
105 | Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí
106 | Pneumatiky traktorů a jejich přípojných vozidel
107 | Konstrukce dvoupodlažních autobusů
108 | Obnovování pneumatik osobních a jejich přípojných vozidel
109 | Obnovování pneumatik nákladních vozidel, jejich přípojných vozidel a autobusů
110 | Zvláštní konstrukční části pro vozidla s pohonem na zkapalněný ropný plyn (CNG)
111 | Cisternová vozidla kategorií N a O a jejich stabilita proti převrácení
112 | Asymetrické světlomety
113 | Symetrické světlomety

Směrnice (dokumenty) EHS/ES
70/156 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
70/157 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
70/220 | Emise škodlivin zážehových motorů  -kategorie M, N
70/221 | Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N
70/222 | Prostor pro zadní registr.tabulku - kategorie M, N, O
70/311 | Systém řízení - kategorie M, N
70/387 | Dveře, vstup do vozidla a výstup - kategorie M, N
70/388 | Zvukový signál - kategorie M, N
71/127 | Zpětná zrcátka a výhled dozadu - kategorie M, N
71/320 | Brzdění vozidel - kategorie M, N, O
72/245 | Elektromagnetická kompatibilita - kategorie M, N
72/306 | Kouř vznětových motorů -kategorie M, N
73/350 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
74/ 60 | Bezpečnost interiéru vozidel kategorie M_1
74/ 61 | Zařízení proti zneužití vozidel -kategorie M, N
74/132 | Brzdění vozidel
74/150 | Homologace typu vozidla kategorie T
74/151 | Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
74/152 | Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
74/290 | Emise škodlivin
74/297 | Bezpečnost při nárazu na řízení
74/346 | Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
74/347 | Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
74/408 | Pevnost sedadel
74/483 | Vnější výčnělky vozidel kategorie M_1
75/321 | Řízení vozidel kategorie T
75/322 | Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
75/443 | Rychloměr a zpětný chod - kategorie M, N
75/524 | Brzdění vozidel
76/114 | Štítky a nápisy - kategorie M, N
76/115 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů vozidel kategorie M_1
76/432 | Brzdění vozidel kategorie T
76/756 | Montáž světelných zařízení - kategorie M,N
76/757 | Odrazky - kategorie M, N, O
76/758 | Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
76/759 | Směrové svítilny - kategorie M, N, O
76/760 | Osvětlení zadní registrační tabulky - kategorie M, N, O
76/761 | Světlomety, žárovky, výbojky
76/762 | Přední mlhové světlomety
76/763 | Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
77/102 | Emise škodlivin
77/212 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
77/311 | Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
77/389 | Odtahové úchyty vozidel - kategorie M, N
77/536 | Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
77/537 | Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
77/538 | Zadní mlhové svítilny - kategorie M, N
77/539 | Zpětné světlomety - kategorie M, N
77/540 | Parkovací svítilny - kategorie M, N
77/541 | Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
77/649 | Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M_1
78/315 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
78/316 | Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů - kategorie M, N
78/317 | Odmrazování/odmlžování čelních skel vozidel kategorie M_1
78/318 | Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M_1
78/507 | Štítky a nápisy - M, N, O
78/547 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
78/548 | Vytápěcí systémy vozidel kategorieM_1
78/549 | Kryty kol vozidel kategorieM_1
78/632 | Bezpečnost interiéru vozidel
78/665 | Emise škodlivin
78/764 | Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
78/932 | Opěrky hlavy vozidel kategorie M_1
78/933 | Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
79/488 | Vnější výčnělky vozidel kategorieM1
79/489 | Brzdění vozidel
79/490 | Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
79/533 | Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
79/622 | ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
79/694 | Homologace typu vozidla kategorie T
79/795 | Zpětná zrcátka a výhled dozadu
79/1073 | Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
80/233 | Montáž světelných zařízení
80/720 | Pracovní prostor vozidel kategorie T
80/1267 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
80/1268 | Měření spotřeby paliva - kategorie M, N
80/1269 | Měření výkonu motoru - kategorie M, N
81/333 | Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N_1, O_1, O_2
81/334 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
81/575 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů - kategorie M, N
81/576 | Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
81/577 | Pevnost sedadel a úchytů
81/643 | Výhled řidiče dopředu vozidel kategorieM_1
82/244 | Montáž světelných zařízení
82/318 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
82/319 | Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
82/890 | Homologace typu vozidla kategorie T
82/953 | ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
83/190 | Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
83/276 | Montáž světelných zařízení
83/351 | Emise škodlivin
84/8 | Montáž světelných zařízení
84/372 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
84/424 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
85/3 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
85/205 | Zpětné zrcátko a výhled dozadu
85/647 | Brzdění vozidel
86/217 | Manometry pro měření tlaku v pneumatikách
86/297 | Vývody pro odběr výkonu u vozidel kategorie T
86/298 | Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
86/360 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
86/364 | Štítky a nápisy
86/415 | Umístění a označení ovladačů u vozidel kategorie T
86/562 | Zpětná zrcátka a výhled dozadu
87/358 | Homologace typu vozidla kategorie M, N, O
87/402 | Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
87/403 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
88/76 | Emise škodlivin
88/77 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
88/194 | Brzdění vozidel
88/195 | Měření výkonu motoru
88/218 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
88/297 | Homologace typu vozidla kategorie T
88/320 | Laboratorní zkoušky - kontrola a ověřování
88/321 | Zpětné zrcátko a výhled dozadu
88/366 | Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M_1
88/410 | Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
88/411 | Řízení vozidel kategorie T
88/412 | Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
88/413 | ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
88/414 | Pracovní prostor vozidel kategorie T
88/436 | Emise škodlivin
88/465 | Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
88/599 | Tachografy, záznamová zařízení
89/173 | Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T
89/277 | Směrové svítilny
89/278 | Montáž světelných zařízení
89/297 | Boční ochranná zařízení - kategorie N_2, N_3, O_3, O_4
89/336 | Elektromagnetická kompatibilita
89/338 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
89/458 | Emise škodlivin
89/459 | Hloubka vzorku pneumatiky
89/460 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
89/461 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
89/491 | Kouř vznětových motorů
89/516 | Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
89/517 | Světlomety, žárovky, výbojky
89/518 | Zadní mlhové svítilny
89/680 | Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
89/681 | Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
89/682 | Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
90/628 | Bezpečnostní pásy
90/629 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
90/630 | Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M_1
91/60 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
91/157 | Akumulátory
91/226 | Zařízení proti rozstřiku vody
91/422 | Brzdění vozidel
91/441 | Emise škodlivin
91/542 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
91/662 | Bezpečnost při nárazu na řízení
91/663 | Montáž světelných zařízení
92/6 | Omezovače rychlosti, montáž a použití - kategorie M_3, N_3
92/61 | Homologace typu vozidla kategorie L
92/7 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
92/21 | Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M_1
92/22 | Bezpečnostní skla a zasklívání - kategorie M, N, O
92/23 | Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití vozidel kategorie M_1
92/24 | Omezovače rychlosti kategorie M_2, M_3, N_3
92/31 | Elektromagnetická kompatibilita
92/53 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
92/62 | Systém řízení - kategorie M, N
92/97 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
92/114 | Vnější výčnělky kabin vozidel kategorie N
93/14 | Brzdění  vozidel kategorie L
93/29 | Ovladače, sdělovače a indikátory vozidel kategorie L
93/30 | Zvuková výstražná znamení vozidel kategorie L
93/31 | Stojánky dvoukolových vozidel - kategorie L
93/32 | Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
93/33 | Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
93/34 | Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
93/59 | Emise škodlivin
93/81 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
93/86 | Akumulátory
93/91 | Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
93/92 | Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
93/93 | Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie L
93/94 | Montáž zadní tabulky registrační značky vozidel kategorie L
93/116 | Měření spotřeby paliva vozidel kategorie M_1
94/12 | Emise škodlivin
94/20 | Zařízení pro mechanická spojení vozidel - kategorie M, N, O
94/53 | Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
94/63 | Omezování emisí těkavých organických sloučenin při skladování a distribuci benzínu (čl.5 příloha IV)
94/68 | Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M_1
94/78 | Kryty kol vozidel kategorie M_1
95/1 | Maximální konstrukční rychlost a výkon vozidel kategorie L
95/28 | Hořlavost materiálů interiéru
95/48 | Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M_1
95/54 | Elektromagnetická kompatibilita
95/56 | Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N
96/1 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
96/20 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
96/27 | Boční náraz
96/36 | Bezpečnostní pásy
96/37 | Pevnost sedadel
96/38 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
96/44 | Emise škodlivin
96/53 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
96/63 | Brzdění vozidel kategorie T
96/64 | Odtahové úchyty vozidel
96/69 | Emise škodlivin
96/79 | Čelní vyosený náraz
96/96 | Periodické technické kontroly vozidel
96/627 | Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
97/19 | Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
97/20 | Kouř vznětových motorů
97/21 | Měření výkonu motoru
97/24(1) | Pneumatiky vozidel kategorie L
97/24(2) | Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a ostatních vozidel kategorie L
97/24(3) | Vnější výčnělky vozidel kategorie L
97/24(4) | Zpětná zrcátka vozidel kategorie L
97/24(5) | Plynné škodliviny vozidel kategorie L
97/24(6) | Palivové nádrže vozidel kategorie L
97/24(7) | Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru vozidel kategorie L
97/24(8) | Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie L
97/24(9) | Vnější hluk a výfukové systémy vozidel kategorie L (mimo elektromobily)
97/24(10) | Zařízení pro mechanická spojení vozidel kategorie L
97/24(11) | Kotevní místa bezpečnostních pásů vozidel kategorie L
97/24(12) | Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování vozidel kategorie L
97/27 | Hmotnosti a rozměry (mimo M_1)
97/28 | Montáž světelných zařízení
97/29 | Odrazky - kategorie M, N, O
97/30 | Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
97/31 | Osvětlení zadní tabulky registrační značky
97/32 | Zpětné světlomety
97/39 | Rychloměr a zpětný chod
97/54 | Homologace typu vozidla kategorie T
97/68 | Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
98/12 | Brzdění vozidel
98/14 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
98/38 | Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
98/39 | Řízení vozidel kategorie T
98/40 | Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
98/69 | Emise škodlivin - kategorie M, N
98/77 | Emise škodlivin - kategorie M, N
98/89 | Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
98/90 | Dveře, vstup do vozidla a výstup
98/91 | Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí  - kategorie N, O
1999/7 | Systém řízení
1999/14 | Zadní mlhové svítilny
1999/15 | Směrové svítilny
1999/16 | Parkovací svítilny
1999/17 | Světlomety, žárovky, výbojky
1999/18 | Přední mlhové světlomety
1999/23 | Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
1999/24 | Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
1999/25 | Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
1999/26 | Montáž zadní  tabulky registrační značky
1999/37 | Dokumenty k registraci vozidel
1999/40 | ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
1999/52 | Periodické technické kontroly vozidel
1999/55 | Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
1999/56 | Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
1999/57 | Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
1999/58 | Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
1999/86 | Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
1999/96 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
1999/98 | Čelní vyosený náraz
1999/99 | Měření výkonu motoru - kategorie M, N
1999/100 | Měření spotřeby paliva
1999/101 | Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
1999/102 | Emise škodlivin
2000/1 | Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T
2000/2 | Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
2000/3 | Bezpečnostní pásy - M_1, N_1
2000/4 | Bezpečnost interiéru vozidel
2000/7 | Rychloměry vozidel kategorie L
2000/8 | Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
2000/19 | Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
2000/22 | Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
2000/25 | Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
2000/30 | Silniční technické kontroly užitkových vozidel - kategorie N
2000/40 | Ochrana proti podjetí zepředu
2000/53 | Vyřazení vozidel, recyklace a renovace dílů - kategorie M_1
2000/72 | Stojánky vozidel kategorie L
2000/73 | Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
2000/74 | Ovladače a indikátory vozidel kategorie L
2001/1 | Emise škodlivin
2001/2 | Přeprava nebezpečných věcí
2001/3 | Homologace typu vozidla kategorie T
2001/9 | Technické kontroly vozidel
2001/11 | Technické kontroly vozidel - omezovače rychlosti
2001/27 | Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
2001/31 | Dveře, vstup do vozidla a výstup
2001/43 | Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití
2135/98 | Záznamová zařízení (tachografy)
2001/56 | Vytápěcí  systémy
2001/63 | Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
2001/85 | Homologace typu vozidla kategorie M_2, M_3
2001/92 | Zasklívání a zasklívací materiály
2001/100 | Emise - studený start
2001/116 | Homologace typu vozidla kategorie M_1
2001/505 | Přistoupení k předpisu EHK č. 105 - kategorie N, O
2001/506 | Přistoupení k předpisu EHK č. 104 - kategorie N, O
2001/507 | Přistoupení k předpisu EHK č. 109 -kategorie N, O
2002/7 | Hmotnosti a rozměry vozidel
2002/24 | Homologace typu vozidel kategorie L
2002/41 | Maximální rychlost a výkon motoru vozidel kategorie L
2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu
Předmět^9) | Předpis EHK | Základní směrnice EHS/ES | Platí pro kategorii vozidla
Bod | | | M_1 | M_2 | M_3 | N_1 | N_2 | N_3 | O_1 | O_2 | O_3 | O_4
1. Hladiny hluku  Náhradní výfukové systémy | 51 59 | 70/157 70/157 | x x | x | x | x x | x | x | | | |
2. Emise znečišťujících látek | 83 | 70/220 | x | x | x | x | x | x | | | |
3. Palivové nádrže  Zadní ochrana proti podjetí | 58 | 70/221  70/221 | x^* x | x* x | x* x | x* x | x* x | x* x | x x | x x | x x | x x
4. Prostor pro zadní registr.tabulku | | 70/222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5. Systém řízení | 79 | 70/311 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6. Dveře, vstup do vozidla a výstup | 11 | 70/387 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7. Zvukový signál | 28 | 70/388 | x | x | x | x | x | x | | | |
8. Výhled dozadu | 46 | 71/127 | x | x | x | x | x | x | | | |
9. Brzdění | 13 13H | 71/320 | x x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10. Elektromagnetická kompatibilita | 10 | 72/245 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11. Kouř vznětových motorů | 24 | 72/306 | x | x | x | x | x | x | | | |
12. Bezpečnost interiéru vozidel | 21 | 74/ 60 | x | | | | | | | | |
13. Zařízení proti zneužití;  zařízení proti zneužití imobilizér | 18 ,  97 | 74/ 61 74/ 61 | x x x | x | x | x x x | x | x | | | |
14. Bezpečnost při nárazu na řízení | 12 | 74/297 | x | | | x | | | | | |
15. Pevnost sedadel | 17  80 | 74/408 | x  x | x x x | x x x | x  x | x  x | x  x | | | |
16. Vnější výčnělky | 26 | 74/483 | x | | | | | | | | |
17. Rychloměr  zpětný chod | 39 - | 75/443 75/443 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | | | |
18. Štítky (povinné) | | 76/114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů | 14 | 76/115 | x | x | x | x | x | x | | | |
20. Montáž světelných zařízení | 48 | 76/756 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21. Odrazky | 3 | 76/757 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)  Boční obrysové svítilny | 7    91 | 76/758 | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x | x    x
23. Směrové svítilny | 6 | 76/759 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24. Osvětlení zadní registrační tabulky | 4 | 76/760 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25. Světlomety, žárovky, výbojky | 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 113 | 76/761 | x | x | x | x | x | x | | | |
27. Odtahové úchyty vozidel | | 77/389 | x | x | x | x | x | x | | | |
28. Zadní mlhové svítilny | 38 | 77/538 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
29. Zpětné světlomety | 23 | 77/539 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
30. Parkovací svítilny | 77 | 77/540 | x | x | x | x | x | x | | | |
31. Bezpečnostní pásy | 16 | 77/541 | x | x | x | x | x | x | | | |
32. Výhled řidiče dopředu | | 77/649 | x | | | | | | | | |
33. Označení ovladačů | | 78/316 | x | x | x | x | x | x | | | |
34. Odmrazování/odmlžování | | 78/317 | x | | | | | | | | |
35. Ostřikování/stírání | | 78/318 | x | | | | | | | | |
36. Vytápěcí systémy^*) | | 2001/56 | x | x | x | x | x | x | [x] | [x] | [x] | [x]
37. Kryty kol | | 78/549 | x | | | | | | | | |
38. Opěrky hlavy | 17, 25 | 78/932 | x | | | | | | | | |
39. Emise CO_2/spotřeba paliva | 101 | 80/1268 | x | | | | | | | | |
40. Výkon motoru | 85 | 80/1269 | x | x | x | x | x | x | | | |
41. Emise vznětových motorů | 49 | 88/77 | x | x | x | x | x | x | | | |
42. Boční ochrana | 73 | 89/297 | | | | | x | x | | | x | x
43. Zařízení proti rozstřiku | | 91/226 | | | | | x | x | | | x | x
44. Hmotnosti a rozměry vozidel M_1 | | 92/21 | x | | | | | | | | |
45. Bezpečnostní skla | 43 | 92/22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
46. Pneumatiky | 30,54,64 | 92/23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
47. Omezovače rychlosti | - 89 | 92/6 92/24 | | | x x | | x x | x x | | | |
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M_1) | | 96/53, 97/27 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N | 61 | 92/114 | | | | x | x | x | | | |
51. Hořlavost materiálů interiéru | | 95/28 | | | x | | | | | | |
52. Autobusy | 36,52,66, 107 | 2001/85 | | x | x | | | | | | |
53. Čelní náraz | 94 | 96/79 | x | | | | | | | | |
54. Boční náraz | 95 | 96/27 | x | | | x | | | | | |
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí | 105 | 98/91 | | | | x | x | x | x | x | x | x
57. Ochrana proti podjetí zepředu | 93 | 2000/40 | | | | | x | x | | | |
X1. Záznamová zařízení (tachografy) | - | 3821/85 | x | x | x | x | x | x | | | |
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel | 70 | | | | x | | | x | x | x | x | x
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h^-1) | 69 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
X4. Bateriové elektromobily | 100 | | x | x | x | x | x | x | | | |
X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení | 111 | | | | | | x | x | | | x | x

Pro tabulku platí
a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.
b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno …./… znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.
c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.
4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje. 
5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2
Předmět | Předpis | Základní směrnice | Platí pro kategorii vozidla
| EHK | EHS/ES | M_1 | M_2 | M_3 | N_1 | N_2 | N_3 | O_1 | O_2 | O_3 | O_4
Přední mlhové světlomety | 19 | 76/762 | x | x | x | x | x | x | | | |
Dětská zádržná zařízení | 44 | | x | | | | | | | | |
Zařízení pro čištění světlometů | 45 | | x | x | x | x | x | x | | | |
Zařízení pro mechanická spojení vozidel | 55 | 94/20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Náhradní kola pro dočasné užití | 64 | 92/23 | x | | | | | | | | |
Zvláštní výstražná světla | 65 | | x | x | x | x | x | x | | | |
Denní svítilny | 87 | | x | x | x | x | x | x | | | |
Poplašná zařízení | 97 | 74/61 | x | | | x | | | | | |
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko | 102 | | | | | | x | x | | | x | x
Obrysové značení s vratným odrazem | 104 | | | | x | | | x | x | x | x | x
Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat | - | 91/628 95/29 | | | | x | x | x | x | x | x | x

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem „H“ uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.
Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N_1 musí být splněna následující nerovnost
P-(M+N.68)>N.68, kde 
P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg
M = provozní hmotnost
N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.
Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M_1.
Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N_1 dříve zařazeného v kategorii M_1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M_1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen „ZTP“) při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N_1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.
7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M_2 a M_3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII. 
8. Elektrická instalace
a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12V (S-doplňkové), ISO 1185 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O_1 a O_2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.
b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446 . Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.
9. Vozidla kategorií M_2, M_3, N_2, N_3, O_2, O_3, O_4, mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.
10. Rozměry vozidel
a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v  § 16,
b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],
c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. ^3)
 11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav
a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,
b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15, 
c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší  povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy. ^3)
12. Motor
a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.
b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.
13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.
14. Kryty kol a protiskluzové řetězy
a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N_1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.
b) pro vozidla kategorií M_2, M_3, N_2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií  O_1 a O_2 platí následující ustanovení.
ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem. 
bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně. 
bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
-	při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
-	zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,
bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,
be) u vozidel kategorií M_2 a M_3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,
c) vozidla kategorií N_2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N_3, O_3, O_4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.
d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy. 
15. Pneumatiky
a) na vozidle  kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.
b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.
16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám
a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla, 
b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla. 
Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm. 
17. Karoserie vozidel
a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,
b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,
c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.
18. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.
19. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1.20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB(A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A). 
20. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h^-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.
21. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.
22. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. 
Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c).
Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.
a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily
Předmět | Předpis EHK | Základní směrnice  EHS/ES | Platí pro kategorii vozidla
| | | M_1 £ 2500 kg ^10) | M_1 > 2500 kg ^10) | M_2 | M_3
1. Hladiny hluku  Náhradní výfukové systémy | 51 59 | 70/157 | H | G + H | G + H | G + H
2. Emise znečišťujících látek | 83 | 70/220 | Q | G + Q | G + Q | G + Q
3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí | 58 | 70/221 | F | F | F | F
4. Prostor pro zadní registr.tabulku | | 70/222 | X | X | X | X
5. Systém řízení | 79 | 70/311 | X | G | G | G
6. Zámky a závěsy dveří | 11 | 70/387 | B | G + B | |
7. Zvukový signál | 28 | 70/388 | X | X | X | X
8. Výhled dozadu | 46 | 71/127 | X | G | G | G
9. Brzdění | 13, 90, 13H | 71/320 | X | G | G | G
10. Elektromagnetická kompatibilita | 10 | 72/245 | X | X | X | X
11. Kouř vznětových motorů | 24 | 72/306 | H | H | H | H
12. Vnitřní výčnělky | 21 | 74/ 60 | C | G + C | |
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér | 18, 97 | 74/ 61 | X | G | G | G
14. Bezpečnost při nárazu na řízení | 12 | 74/297 | X | G | |
15. Pevnost sedadel | 17, 80 | 74/408 | D | G + D | G + D | G + D
16. Vnější výčnělky | 26 | 74/483 | V  pro kabinu A  pro ostatní | G pro kabinu A  pro ostatní | |
17. Rychloměr pro zpětný chod | 39 | 75/443 | X | X | X | X
18. Štítky (povinné) | | 76/114 | X | X | X | X
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů | 14 | 76/115 | D | G + L | G + L | G + L
20. Montáž světelné techniky | 48 | 76/756 | A + N | A + G +N pro kabinu A + N pro ostatní | A + G +N pro kabinu A + N pro ostatní | A + G +N pro kabinu A + N pro ostatní
21. Odrazky | 3 | 76/757 | X | X | X | X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové. brzdové) Denní svítilny Boční obrysové svítilny | 7   87 91 | 76/758 | X | X | X | X
23. Směrové svítilny | 6 | 76/759 | X | X | X | X
24. Osvětlení zadní registrační tabulky | 4 | 76/760 | X | X | X | X
25. Světlomety, výbojky | 1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 113 | 76/761 | X | X | X | X
25. Žárovky | 37 | | X | X | X | X
26. Přední mlhové světlomety | 19 | 76/762 | viz čl. 5 této přílohy
27. Odtahové úchyty vozidel | | 77/389 | E | E | E | E
28. Zadní mlhové svítilny | 38 | 77/538 | X | X | X | X
29. Zpětné světlomety | 23 | 77/539 | X | X | X | X
30. Parkovací svítilny | 77 | 77/540 | X | X | X | X
31. Bezpečnostní pásy | 16 | 77/541 | D | G + M | G + M | G + M
32. Výhled dopředu | | 77/649 | X | G | |
33. Označení ovladačů | | 78/316 | X | X | X | X
34. Odmrazování/odmlžování | | 78/317 | X | G + O | O | O
35. Ostřikování/stírání | | 78/318 | X | G + O | O | O
36. Vytápěcí systémy | | 2001/56 | I | G + P | G + P | G + P
37. Kryty kol | | 78/549 | X | G | |
38. Opěrky hlavy | 17, 25 | 78/932 | D | G + D | |
39. Emise CO_2/spotřeba paliva | 101 | 80/1268 | Æ | Æ | |
40. Výkon motoru | 85 | 80/1269 | X | X | X | X
41. Emise vznětových motorů | 49 | 88/77 | H | G + H | G + H | G + H
44. Hmotnosti a rozměry (M_1) | | 92/21 | X | X | |
45. Bezpečnostní skla | 43 | 92/22 | J | G + J | G + J | G + J
46. Pneumatiky | 30,54,64 | 92/23 | X | G | G | G
47. Omezovače rychlosti | 89 | 92/24 | | | | X
48. Hmotnosti a rozměry (jiné než M_1) | | 97/27 | | | X | X
50. Spojovací zařízení | 55 | 94/20 | viz čl. 5 této přílohy
51. Hořlavost | | 95/28 | | | | G pro kabinu X  pro ostatní
52. Autobusy | 36, 52, 66, 107 | 2001/85 | | | A | A
53. Čelní náraz | 94 | 96/79 | Æ | Æ | |
54. Boční náraz | 95 | 96/27 | Æ | Æ | |
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel | 70 | | | | | X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h^-1) | 69 | | X | X | X | X
b) pancéřovaná vozidla
Předmět | Předpis EHK | Základní směrnice  EHS/ES | Platí pro kategorii vozidla
| | | M_1 | M_2 | M_3 | N_1 | N_2 | N_3 | O_1 | O_2 | O_3 | O_4
1. Hladiny hluku  Náhradní výfukové systémy | 51 59 | 70/157 | X | X | X | X | X | X | | | |
2. Emise znečišťujících látek | 83 | 70/220 | A | A | A | A | A | A | | | |
3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí | 58 | 70/221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4. Prostor pro zadní registr.tabulku | | 70/222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5. Systém řízení | 79 | 70/311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6. Zámky a závěsy dveří | 11 | 70/387 | X | | | X | X | X | | | |
7. Zvukový signál | 28 | 70/388 | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | | | |
8. Výhled dozadu | 46 | 71/127 | A | A | A | A | A | A | | | |
9. Brzdění | 13, 90 13H | 71/320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10. Elektromagnetická kompatibilita | 10 | 72/245 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11. Kouř vznětových motorů | 24 | 72/306 | X | X | X | X | X | X | | | |
12. Vnitřní výčnělky | 21 | 74/ 60 | A | | | | | | | | |
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér | 18, 97 | 74/ 61 | X | X | X | X | X | X | | | |
14. Bezpečnost při nárazu na řízení | 12 | 74/297 | Æ | | | Æ | | | | | |
15. Pevnost sedadel | 17, 80 | 74/408 | X | D | D | D | D | D | | | |
16. Vnější výčnělky | 26 | 74/483 | A | | | | | | | | |
17. Rychloměr  zpětný chod | 39 | 75/443 | X | X | X | X | X | X | | | |
18. Štítky (povinné) | | 76/114 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů | 14 | 76/115 | A | A | A | A | A | A | | | |
20. Montáž světelné techniky | 48 | 76/756 | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N
21. Odrazky | 3 | 76/757 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové) Denní svítilny Boční obrysové svítilny | 7   87 91 | 76/758 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23. Směrové svítilny | 6 | 76/759 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24. Osvětlení zadní registrační tabulky | 4 | 76/760 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25. Světlomety, výbojky | 1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 113 | 76/761 | X | X | X | X | X | X | | | |
25. Žárovky | 37 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26. Přední mlhové světlomety | 19 | 76/762 | viz bod 5 této přílohy | | | |
27. Závěsy k odtažení vozidla | | 77/389 | A | A | A | A | A | A | | | |
28. Zadní mlhové svítilny | 38 | 77/538 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29. Zpětné světlomety | 23 | 77/539 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
30. Parkovací svítilny | 77 | 77/540 | X | X | X | X | X | X | | | |
31. Bezpečnostní pásy | 16 | 77/541 | A | A | A | A | A | A | | | |
32. Výhled dopředu | | 77/649 | S | | | | | | | | |
33. Označení ovladačů | | 78/316 | X | X | X | X | X | X | | | |
34. Odmrazování/odmlžování | | 78/317 | A | O | O | O | O | O | | | |
35. Ostřikování/stírání | | 78/318 | A | O | O | O | O | O | | | |
36. Vytápěcí systémy | | 2001/56 | X | X | X | X | X | X | | | |
37. Kryty kol | | 78/549 | X | | | | | | | | |
38. Opěrky hlavy | 17, 25 | 78/932 | X | | | | | | | | |
39. Emise CO_2/spotřeba paliva | 101 | 80/1268 | Æ | | | | | | | | |
40. Výkon motoru | 85 | 80/1269 | X | X | X | X | X | X | | | |
41. Emise vznětových motorů | 49 | 88/77 | A | X | X | X | X | X | | | |
42. Boční ochrana | 73 | 89/297 | | | | | X | X | | | X | X
43. Zařízení proti rozstřiku | | 91/226 | | | | | X | X | | | X | X
44. Hmotnosti a rozměry (M_1) | | 92/21 | X | | | | | | | | |
45. Bezpečnostní skla | 43 | 92/22 | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ
46. Pneumatiky | 30,54,64 | 92/23 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
47. Omezovače rychlosti | 89 | 92/24 | | | X | | X | X | | | |
48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než M_1) | | 97/27 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N | | | | | | A | A | A | | | |
50. Spojovací zařízení | 55 | 94/20 | viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost | | 95/28 | | | X | | | | | | |
52. Autobusy | 36,52,66,107 | 2001/85 | | | | | | | | | |
53. Čelní náraz | 94 | 96/79 | Æ | | | | | | | | |
54. Boční náraz | 95 | 96/27 | Æ | | | Æ | | | | | |
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí | 105 | 98/91 | | | | X | X | X | X | X | X | X
57. Ochrana proti podjetí zepředu | 93 | 2000/40 | | | | | X | X | | | |
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel | 70 | | | | X | | | X | X | X | X | X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h^-1) | 69 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
c) ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)
Předmět | Předpis EHK | Základní směrnice  EHS/ES | Platí pro kategorii vozidla
| | | M_2 | M_3 | N_1 | N_2 | N_3 | O_1 | O_2 | O_3 | O_4
1. Hladiny hluku  Náhradní výfukové systémy | 51 59 | 70/157 | H | H | H | H | H | | | |
2. Emise znečišťujících látek | 83 | 70/220 | Q | Q | Q | Q | Q | | | |
3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí | 58 | 70/221 | F | F | F | F | F | X | X | X | X
4. Prostor pro zadní registr.tabulku | | 70/222 | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R
5. Systém řízení | 79 | 70/311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6. Zámky a závěsy dveří | 11 | 70/387 | | | B | B | B | | | |
7. Zvukový signál | 28 | 70/388 | X | X | X | X | X | | | |
8. Výhled dozadu | 46 | 71/127 | X | X | X | X | X | | | |
9. Brzdění | 13, 90 13H | 71/320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10. Elektromagnetická kompatibilita | 10 | 72/245 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11. Kouř vznětových motorů | 24 | 72/306 | H | H | H | H | H | | | |
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér | 18, 97 | 74/ 61 | X | X | X | X | X | | | |
14. Bezpečnost při nárazu na řízení | 12 | 74/297 | | | X | | | | | |
15. Pevnost sedadel | 17, 80 | 74/408 | D | D | D | D | D | | | |
17. Rychloměr  zpětný chod | 39 | 75/443 | X | X | X | X | X | | | |
18. Štítky (povinné) | | 76/114 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů | 14 | 76/115 | D | D | D | D | D | | | |
20. Montáž světelné techniky | 48 | 76/756 | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N
21. Odrazky | 3 | 76/757 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové) Denní svítilny Boční obrysové svítilny | 7   87 91 | 76/758 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23. Směrové svítilny | 6 | 76/759 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24. Osvětlení zadní registrační tabulky | 4 | 76/760 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25. Světlomety, výbojky | 1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 113 | 76/761 | X | X | X | X | X | | | |
25. Žárovky | 37 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26. Přední mlhové světlomety | 19 | 76/762 | viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla | | 77/389 | A | A | A | A | A | | | |
28. Zadní mlhové svítilny | 38 | 77/538 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29. Zpětné světlomety | 23 | 77/539 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
30. Parkovací svítilny | 77 | 77/540 | X | X | X | X | X | | | |
31. Bezpečnostní pásy | 16 | 77/541 | D | D | D | D | D | | | |
33. Označení ovladačů | | 78/316 | X | X | X | X | X | | | |
34. Odmrazování/odmlžování | | 78/317 | O | O | O | O | O | | | |
35. Ostřikování/stírání | | 78/318 | O | O | O | O | O | | | |
40. Výkon motoru | 85 | 80/1269 | X | X | X | X | X | | | |
41. Emise vznětových motorů | 49 | 88/77 | H | H | H | H | H | | | |
42. Boční ochrana | 73 | 89/297 | | | | X | X | | | X | X
43. Zařízení proti rozstřiku | | 91/226 | | | | X | X | | | X | X
45. Bezpečnostní skla | 43 | 92/22 | J | J | J | J | J | J | J | J | J
46. Pneumatiky | 30,54,64 | 92/23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
47. Omezovače rychlosti | 89 | 92/24 | | X | | X | X | | | |
48. Hmotnosti a rozměry | | 97/27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N | | | | | X | X | X | | | |
50. Spojovací zařízení | 55 | 94/20 | viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost | | 95/28 | | X | | | | | | |
52. Autobusy | 36,52,66,107 | 2001/85 | X | X | | | | | | |
54. Boční náraz | 95 | 96/27 | | | A | | | | | |
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí | 105 | 98/91 | | | | X | X | X | X | X | X
57. Ochrana proti podjetí zepředu | 93 | 2000/40 | | | | X | X | | | |
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel | 70 | | | X | | | X | X | X | X | X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h^-1) | 69 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X
d) mobilní jeřáby
Předmět | Předpis EHK | Základní směrnice  EHS/ES | Mobilní jeřáby kategorie N
1. Hladiny hluku  Náhradní výfukové systémy | 51 59 | 70/157 | T
2. Emise znečišťujících látek | 83 | 70/220 | X
3. Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí | 58 | 70/221 | X
4. Prostor pro zadní registr.tabulku | | 70/222 | X
5. Systém řízení | 79 | 70/311 | X (boční pohyb přípustný)
6. Zámky a závěsy dveří | 11 | 70/387 | A
7. Zvukový signál | 28 | 70/388 | X
8. Výhled dozadu | 46 | 71/127 | X
9. Brzdění | 13, 90 13H | 71/320 | U
10. Elektromagnetická kompatibilita | 10 | 72/245 | X
11. Kouř vznětových motorů | 24 | 72/306 | X
12.Vnitřní výčnělky | 21 | 74/60 | x
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér | 18, 97 | 74/ 61 | X
15. Pevnost sedadel | 17, 80 | 74/408 | D
17. Rychloměr  zpětný chod | 39 | 75/443 | X
18. Štítky (povinné) | | 76/114 | X
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů | 14 | 76/115 | D
20. Montáž světelné techniky | 48 | 76/756 | A+Y
21. Odrazky | 3 | 76/757 | X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové) Denní svítilny Boční obrysové svítilny | 7   87 91 | 76/758 | X
23. Směrové svítilny | 6 | 76/759 | X
24. Osvětlení zadní registrační tabulky | 4 | 76/760 | X
25. Světlomety, výbojky | 1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 113 | 76/761 | X
25. Žárovky | 37 | | X
26. Přední mlhové světlomety | 19 | 76/762 | viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla | | 77/389 | A
28. Zadní mlhové svítilny | 38 | 77/538 | X
29. Zpětné světlomety | 23 | 77/539 | X
30. Parkovací svítilny | 77 | 77/540 | X
31. Bezpečnostní pásy | 16 | 77/541 | D
33. Označení ovladačů | | 78/316 | X
34. Odmrazování/odmlžování | | 78/317 | O
35. Ostřikování/stírání | | 78/318 | O
40. Výkon motoru | 85 | 80/1269 | X
41. Emise vznětových motorů | 49 | 88/77 | V
42. Boční ochrana | 73 | 89/297 | X
43. Zařízení proti rozstřiku | | 91/226 | X
45. Bezpečnostní skla | 43 | 92/22 | J
46. Pneumatiky | 30,54,64 | 92/23 | A pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo ETRTO manuálu norem 1998
47. Omezovače rychlosti | 89 | 92/24 | X
48. Hmotnosti a rozměry | | 97/27 | X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N | | | X
50. Spojovací zařízení | 55 | 94/20 | viz čl. 5 této přílohy
57. Ochrana proti podjetí zepředu | 93 | 2000/40 | X
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel | 70 | | X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h^-1) | 69 | | X

VÝZNAM symbolů v tabulkách
A:	Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit. 
B:	Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.
C:	Aplikace se omezuje na část vozidla před nejzadnějším sedadlem, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.
D:	Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.
E:	Pouze vpředu
F:	Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.
G:	Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).
H:	Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.
I:	Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.
J:	U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.
K:	Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.
L:	Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy. 
M:	Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně břišní pásy.
N:	Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.
_O:	_Vozidlo _musí _být _vpředu _vybaveno _přiměřeným _systémem.
_P:	_Aplikace _se _omezuje _na _takové _systémy _topení, _které _nejsou _konstruovány _speciálně _pro _ubytovací _podmínky. _Vozidlo _musí _být _vpředu _vybaveno _vhodným _systémem.
Q:	Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/ katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce representativní základní vozidlo zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.
R:	Pokud lze namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.
S:	Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem „A“ není větší než 10^o.
T:	Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 99/101/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:
- 81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,
- 83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,
- 84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.
U:	Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 1971/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:
- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,
- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 1971/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.
V:	Lze připustit vyhovění směrnici 1997/68/EHS.
X:	Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.
Y:	Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
Æ	směrnice se neaplikuje (žádné požadavky).
23. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M_2, M_3, N_2 a N_3 musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány. 
24. Vozidla kategorie M_1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena. 
25. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.
26. Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85. Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85. Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřovány nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví nejdéle jednou za pět let. 
Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85, které však není dle tohoto nařízení homologováno. 
Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak. 
Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení do provozu

KATEGORIE                  uvedení                               do provozu | 1.7.1972 až 30.6.1984 | 1.7.1984 až 31.12.1989 | 1.1.1990 až 30.6.2001 | od 1.7.2001
M_1 | _______ | _______ | _______ | „EC“- při největší povolené hmotnosti    soupravy nad 3,50 t   - kromě vj
M_2 | „TC“ - nad 7,00 t       - nad 40km.h^-1       - mimo městské          autobusy | „TC_1“ - nad 7,00 t       - nad 40km.h^-1       - mimo městské          autobusy | „EC“  - kromě vj | „EC“  - kromě vj
M_3 | „TC“ - nad 40km.h^-1        - mimo městské           autobusy | „TC_1“ - nad 40km.h^-1        - mimo městské           autobusy | „EC“  - kromě vj | „EC“  - kromě vj
N_1 | _______ | _______ | „EC“- při největší povolené hmotnosti    soupravy nad 3,50 t - kromě vj - pro vozidla uvedená do provozu po 1.7.1995 | „EC“- při největší povolené hmotnosti    soupravy nad 3,50 t   - kromě vj
N_2 | „TC“ - nad 7,00 t        - nad 40km.h^-1 | „TC_1“ - nad 7,00 t        - nad 40km.h^-1 | „EC“  - kromě vj | „EC“  - kromě vj
N_3 | „TC“ - nad 40km.h^-1 | „TC_1“ - nad 40km.h^-1 | „EC“  - kromě vj | „EC“  - kromě vj
Legenda:
Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,50 t.
 „TC“ - nehomologovaný tachograf, který včetně  jeho náhonu musí  být u nákladních  automobilů  a autobusů   plombován;  to  neplatí  pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový  záznam   musí  odpovídat  svými   průběhy  údajům  počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a  jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku  odchylky větší než ± 2 minuty za 24 hodin. Doba  chodu strojku na  jedno natažení musí  být nejméně pro záznam
      3hodinový .............................	 24 hodin,
      6hodinový ............................. 	 48 hodin,
      12hodinový ...........................	 62 hodin,
      24hodinový ...........................	168 hodin.
 „TC_1“ shodné s „TC“, avšak tachograf  jakož  i  jeho pohon  musí být možné  u vozidel  všech  kategorií  zaplombovat.
 „EC“ - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví nejméně jednou za pět let. 
vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem
a)	vozidla určená  pro přepravu nákladu,  jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t,
b)	vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
c)	vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,
d)	vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h^-1,
e)	vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, civilní obranou, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky,
f)	vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,
g)	vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,
h)	specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,
i)	vozidla přepravující cirkus a lunapark,
j)	speciální havarijní vozidla,
k)	vozidla používaná  při silničních jízdních  zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,
l)	vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití,
m)	vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy.
27. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M_1 a N_1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vyřazených vozidlech, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.
28. Výrobci vozidel kategorie M_1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M_1 obdržela údaje o emisích CO_2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 24 (s odkazem na čl. 2 bodu 39 tabulky), tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO_2 při nabízení nových osobních automobilů.
29. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.
30. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.
31. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.
32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
33. U vozidel se samostatnou skříňovou karosérií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.
34. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.
36. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem
37. Zařízení pro pohon CNG znamená soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány. 
38. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.
39. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení 
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.
40. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 37 stanoveno jinak.
41. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 36 a čl. 37 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
42. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 36 a čl. 37 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny
43. Zařízení pro pohon LPG znamená soubor všech částí na vozidle , které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány. 
44. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.
45. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení: 
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M_1, N_1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.
46. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle této přílohy, čl. 2, bod č. 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými  předpisy uvedenými v čl. 43 stanoveno jinak.
47. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 42 a čl. 43, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
48. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 42 a čl. 43, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu
49. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.
Elektromobily kategorií M a N
50. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami
a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;
b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;
c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.
51. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 48.