Technické požadavky na  konstrukci zvláštních vozidel kategorií T a O_T 
1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie T a pro jejich přípojná vozidla kategorie O_T. Tato příloha se vztahuje i na všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech nebo určené k dodatečné montáži na tato vozidla podle tohoto odstavce nebo určené k montáži na tato vozidla.
Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí  vozidlo definované v tomto odstavci.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie T
 2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu vozidel kategorie T
| Předmět | Předpis EHK | Základní směrnice EHS/ES | Platí pro kategorie vozidel
Bod^*) | | | | T1 | T2 | T3 | T4.1 | T4.2
1.1 | Největší povolená hmotnost | | 74/151 (I) | X | X | X | X | (X)
1.2 | Registrační tabulka | | 74/151 (II) | X | X | X | X | X
1.3 | Palivová nádrž | | 74/151 (III) | X | X | X | X | X
1.4 | Přídavná závaží | | 74/151 (IV) | X | X | X | X | X
1.5 | Zvukové výstražné zařízení | | 74/151 (V) | X | X | X | X | X
1.6 | Hladina vnějšího hluku | | 74/151 (VI) | X | X | X | X | X
2.1 | Maximální rychlost | | 74/152 (1) | X | X | X | X | X
2.2 | Nákladní plošiny | | 74/152 (2) | X | X | X | (X) | X
3.1 | Zpětná zrcátka | | 74/346 | X | X | X | (X) | X
4.1 | Výhled a stírače čelního skla | 71 | 74/347 | X | X | X | (X) | (X)
5.1 | Řízení | | 75/321 | X | X | X | X | X
6.1 | Elektromagnetická kompatibilita | | 75/322 | X | X | X | X | X
7.1 | Brzdění | | 76/432 | X | X | X | (X) | X
8.1 | Sedadla spolujezdců | | 76/763 | X | - | X | X | X
9.1 | Hladina vnitřního hluku | | 77/311 | X | X | X | X | X
10.1 | Ochranná konstrukce  při převrácení  (ROPS) | | 77/536 | X | - | - | SD | X
11.1 | Kouř vznětových  motorů | | 77/537 | X | X | X | X | X
12.1 | Sedadlo řidiče | | 78/764 | X | X | X | (X) | X
13.1 | Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci | 86 | 78/933 | X | X | X | (X) | (X)
14.1 | Jednotlivá zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (homologace) | | 79/532 | X | X | X | X | X
15.1 | Zařízení ke spojení vozidel  (k vlečení) a zpětný chod | | 79/533 | X | X | X | (X) | X
16.1 | ROPS - statická zkouška | | 79/622 | X | - | - | SD | X
17.1 | Pracovní prostor, přístup  na místo řidiče | | 80/720 | X | - | X | (X) | (X)
18.1 | Vývody pro odběr výkonu (vývodové hřídele) | | 86/297 | X | X | X | X | X
19.1 | Vzadu montované ROPS (úzkorozchodné traktory) | | 86/298 | - | X | - | - | -
20.1 | Montáž ovladačů | | 86/415 | X | X | X | X | X
21.1 | Vpředu montované ROPS (úzkorozchodné traktory) | | 87/402 | - | X | - | - | -
22.1 | Rozměry a přípojná hmotnost | | 89/173 (I) | X | X | X | (X) | (X)
22.2 | Zasklení | | 89/173 (III) | X | X | X | X | X
22.3 | Regulátor otáček | | 89/173 (II,1) | X | X | X | X | X
22.4 | Ochrana hnacích součástí | | 89/173 (II,2) | X | X | X | (X) | X
22.5 | Mechanická zařízení ke spojení vozidel | | 89/173 (IV) | X | X | X | X | (X)
22.6 | Výrobní štítek | | 89/173 (V) | X | X | X | X | X
22.7 | Spojení brzdových systémů mezi traktorem a přípojným vozidlem | | 89/173 (VI) | X | X | X | X | (X)
23.1 | Emise znečisťujících látek | 96 | 2000/25 | X | X | X | X | X
| Desky zadního značení pomalých vozidel | 69 | | X | X | X | X | X
| Pneumatiky | 106 | | X | X | X | X | X

Vysvětlivky:
X	= směrnice se uplatní pro uvedenou kategorii vozidla
(X)	= směrnice se uplatní pro uvedenou kategorii vozidla až po budoucí změně této směrnice
 SD	= pro uvedenou kategorii vozidla je ještě nutno vydat novou jednotlivou směrnici
-	= pro uvedenou kategorii vozidla se směrnice neuplatní 
Pro tabulku platí
V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
Technické požadavky jednotlivých směrnic EHS/ES a předpisů EHK pro motorová vozidla kategorií M a N (ve znění nejnovějších platných změn) podle následující tabulky mohou být užity místo požadavků, odpovídajících směrnicím pro zemědělské traktory.
Číslo, udané v předchozí tabulce a předmět, který se vztahuje na zemědělské traktory | Číslo základní směrnice EHS/ES pro motorová vozidla | Číslo předpisu EHK pro motorová vozidla
1.5 | Zvukové výstražné zařízení | 70/388 | 28
1.6 | Hladina vnějšího hluku | 70/157 |
4.1 | Výhled a stírače čelního skla | 77/649 |
5.1 | Řízení | 70/311 |
6.1 | Elektromagnetická kompatibilita | 72/245 | 10
7.1 | Brzdění | 71/320 |
11.1 | Kouř vznětových motorů | 72/306 | 24
14.1 | Zadní odrazky | 76/757 | 3
14.1 | Zadní svítilny | 76/758 | 7
14.1 | Směrové svítilny | 76/759 | 6
14.1 | Osvětlení registrační tabulky | 76/760 | 4
14.1 | Světlomety | 76/761 | 1, 112
14.1 | Potkávací světlomety | 76/761 | 1, 112
14.1 | Přední mlhové světlomety | 76/762 | 19
14.1 | Zadní mlhové svítilny | 77/538 | 38
14.1 | Zpětné světlomety | 77/539 | 23
22.2 | Bezpečnostní zasklení | 92/22 | 43
23.1 | Emise znečisťujících látek | 88/77 | 49

3. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými položkami v tabulce v odst. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být homologovány nebo schváleny podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.
4. Traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h^-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy). Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny.
Kryty kol musí splňovat tyto další podmínky
- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola,
- při měnitelném rozchodu kol, případně při dvojité montáži pneumatik, kdy blatníky nepřekrývají šířku běhounu pneumatik, musí být nejvyšší povolená rychlost snížena na hodnotu nepřevyšující 20 km.h^-1.
5. Brzdové zařízení traktoru musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem uvedeným v tabulce v čl. 2. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií O_T a S_PT.
6. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií O_T a S_PT spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie O_T4 musí mít jak jednohadicový inverzní, tak i dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13, přílohy 6 a 7.
7. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel kategorií O_T a S_PT, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.
8. Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií O_T a S_PT. Oba údaje musí být uvedeny v dokumentaci.
9. Traktor musí být vybaven nejméně jedním vnějším zpětným zrcátkem na levé i pravé straně vozidla.
10. Kabina řidiče traktoru musí být vybavena alespoň jednou clonou proti slunci.
11. Traktor s kabinou řidiče musí být vybaven ostřikovacím zařízením s motorickým pohonem pro čištění vnějšího povrchu čelního skla. Nádržka na kapalinu musí mít objem nejméně 1,4 dm^3.
12. Rychlost hoření materiálů použitých v kabině řidiče traktoru nesmí být větší než 250 mm.min^-1, při měření se vychází z technické normy ČSN ISO 3795.
13. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro traktory nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
14. Traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h^-1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Z hlediska brzdového zařízení musí splňovat požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 13.
15. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.
Technické požadavky na konstrukci přípojných  vozidel kategorií O_T1, O_T2, O_T3, O_T4
16. Přípojná vozidla kategorií O_T1, O_T2, O_T3, O_T4 jsou traktorové přívěsy a návěsy - ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h^-1.
17. Pro traktorové přívěsy a návěsy (dále jen „vozidla“) platí ustanovení této přílohy a dále ustanovení paragrafů vyhlášky, týkající se
- rozměry vozidel,
- vyznačení obrysů vozidel,
- hmotnosti vozidel,
- kola a pneumatiky,
- značení některých údajů na vozidle,
-  výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla,
- umístění tabulky s registrační značkou,
- povinné výbavy. 
18. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.
Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0
Max. konstrukční  rychlost (v_max) [km.h^-1] | Brzdná dráha  (s) [ m ] | Jmenovitá  brzdná dráha (s_j)  [ m ]
40 | 0,15.v + 19,79 |
kde je
v_max = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h^-1]	
v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h^-1]	
s = brzdná dráha [m] (při zkoušce se změří přesně skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní případ)	
s_j = jmenovitá brzdná dráha [ m ] (platí jen pro hodnotu v_max)

19. Vozidla kategorie O_T4 musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.
20. U vozidel se vzduchovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 - přílohy 6, 7.
21. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorií O_T1, O_T2.
22. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48, kromě požadavku na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.
23. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h^-1 musí mít všechna kola opatřena   účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot,  které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.
24. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější  boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty  považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí  společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola  poslední nápravy na jejich zadní straně. 
25. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola, 
b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti,
c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°.
26. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla (pneumatiky apod.), chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům. 
27. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny beze spár. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány. 
28. Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční manipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.
29. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.
30. Oko oje vozidla musí být provedeno podle technické normy ČSN 47 0023, ISO 20019.
31. Dvounápravové a více nápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.
32. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které 
a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla, 
b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem. 
Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.
33. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.
34. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.
35. Vozidla kategorií O_T3 a O_T4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M_1 a N_1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorií O_T3 a O_T4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58, 70/221/EHS a musí být podle něj homologována nebo schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na
a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,
b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.
36. Vozidla musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
37. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
38. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
39. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.
40. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.
41. Vozidla jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h^-1 (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.
42. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, ČSN 30 4450 a musí být podle ní schválena.